采购需求
采购包1：
标的名称：虚拟化平台
	序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、超融合硬件节点
1.品牌： 国内知名品牌，非OEM产品。

	2
	
	2.架构：机架式服务器≥2U。

	3
	★
	★3.处理器：配置≥2颗国产处理器，单颗处理器主频≥2.7，单颗核数≥32。

	4
	
	4.  内存：配置≥512G 内存。

	5
	
	5.  最大支持内存槽位≥32个。

	6
	
	6.  硬盘：配置≥480G SSD硬盘≥2块，≥3.84T NVMe SSD硬盘≥2块，≥16T HDD硬盘≥8。

	7
	
	7.  RAID卡：配置≥1块RAID卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60。

	8
	
	8.  网卡：配置4端口千兆网卡≥1块，10G双端口网卡（含模块）≥3块。

	9
	
	9.  风扇：配置热插拔冗余风扇模块。

	10
	
	10. 电源：配置热插拔冗余电源模块。

	11
	
	11. 管理：集成无代理管理工具，独立管理端口≥1个，支持IPMI，具备远程虚拟媒体等功能。

	12
	▲
	▲12.带外管理： 不依赖OS，带外升级BIOS、BMC版本。

	13
	
	13. 配件：配置滑轨

	14
	
	二、超融合软件平台
1.国产品牌，要求超融合硬件服务器、交换机、计算虚拟化软件、存储虚拟化SDS软件等软件为同一品牌且完全自主研发。

	15
	▲
	▲2.支持在通用的X86、arm架构服务器上安装超融合软件，支持飞腾、鲲鹏等业界主流的ARM平台，并且可以与原有的X86系统混合部署。

	16
	
	3.提供应用级别的HA功能，无需在虚拟机内部安装代理即可自动检测并可自动修复虚拟机内运行的应用故障，包括但不限于Apache HTTP Server、MySQL、SQL Server、等应用，并支持用户自定义脚本进行应用状态的监控。

	17
	
	4.采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池，提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点，使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。

	18
	
	5.支持厚/精简配置；厚配置根据业务需求分配固定的物理存储空间、精简配置根据应用实际写需要时才分配相应的物理存储空间。

	19
	★
	★6.具备Windows、Linux、主流国产操作系统等虚拟机无代理底层防病毒能力。

	20
	★
	★7.虚拟化管理平台具备批量对虚拟机一键开启杀毒功能, 虚拟化内核集成虚拟化安全防护功能模块，无需单独占用虚拟机资源安装安全防护功能模块, 具备主机防病毒补丁安装检测功能，能够检测所有主机防病毒补丁安装状态、IP地址、安装进度等，并可进行便于卸载、安装防病毒功能。

	21
	
	8.分别配置6颗CPU的计算虚拟化、存储虚拟化、超融合管理平台、内核级无代理杀毒及深度防御等授权。

	22
	
	三、超融合交换机
1.CPU及交换芯片为国产。

	23
	
	2.交换容量≥4.5Tbps，包转发率≥1600Mpps。

	24
	
	3. 1/10GE SFP+端口≥48个,QSFP28端口≥8个。

	25
	
	4.支持集群或堆叠多虚一技术，实现单一界面管理多台设备,并通过虚拟化技术实现设备的1：N备份。

	26
	
	5.支持跨设备链路聚合，将两台物理设备在转发层面虚拟成一台设备来实现跨设备链路聚合，保持控制层面互相独立。

	27
	▲
	▲6.具备TAP功能，支持基于端口N:M复制,支持基于流量N:M复制。

	28
	
	7.支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、SSH功能。

	29
	
	8.双模块化可插拔电源，五冗余模块化可插拔扇，48个万兆多模光模块，2根40G 3M堆叠线缆。



