1、移动式水肥一体机（20台）
	名称
	核心部件
	要求及参数

	移动式水肥一体机（核心产品）
	控制器
	1、硬件配置：≥7 英寸工业触摸屏；
2、操作模式：手动、自动、APP三种工作方式控制，可自由切换；
 3、灌溉模式可选，灌溉流量、灌溉时间可控，可定时定量灌溉；
 4、具备联动控制：可自动控制施肥泵、施肥桶搅拌电机；
5、注肥泵功率≥1.1kW；
6、单通道施肥；
7、工作压力≥0.5MPa。

	
	施肥桶
	1、材质：PE；
 2、容量：≥500L，可满足各种药剂的搅拌、溶解、混合存储；
 3、施肥搅拌电机功率≥750W；供电方式：380V；碳钢搅拌棒，耐腐蚀，抗老化；电机配备防雨罩；
4、底部DN25排污球阀。

	
	过滤器
	1、离心过滤器+双网式过滤器+叠片式过滤器；
 2、流量：≥50m³/h；
 3、可实现自动反冲洗；
 4、过滤精度≥100目；
5、滤网材质：不锈钢材质。

	
	管道泵
	1、功率≥7.5KW；
2、流量≥50m3/h；
3、扬程≥32米；

	
	流量计
	声波流量计。

	
	整套设备为移动式结构，须适配拖车转运。


2、配套管网（主管道按照2000亩次标准配置，滴灌带按照种植两季4000亩，等行种植模式需求配置）
	序号
	名称（规格/型号）
	单位
	数量

	1
	110TPU软管
	m
	4200

	2
	90PE管
	m
	4600

	3
	16PE滴灌带（滴头间距20cm）
	m
	4400000

	4
	16PE三通阀
	个
	7000

	5
	附属管件（三通两阀、堵头、弯头、旁通阀等）
	批
	1


