礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目                                       竞争性谈判文件

项目编号：LQGP-BA-2026042
礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备

购置及安装项目
竞争性谈判文件
采   购   人：礼泉县阡东镇初级中学

采购代理机构：陕西万兴招标代理有限公司

日        期：二零二六年九月

特别提示
各供应商，在此我们特别提醒您注意以下事项：

一、有关谈判响应文件：

1.请仔细阅读谈判文件并正确理解谈判文件中各项具体要求。如对谈判文件有疑问，请在谈判文件规定的时间内以书面形式提出，逾期将被拒绝受理。

2.请严格按照谈判文件载明的谈判响应文件的格式要求编制谈判响应文件，谈判响应文件须胶装成册。

3.请仔细核对谈判响应文件是否已按照谈判文件的要求签字、签章和加盖单位公章，实质性条款是否满足谈判文件要求，谈判响应文件中所附资格证明等资料是否齐全、有效且是否满足谈判文件要求。

4.请您按照谈判文件要求密封谈判响应文件，并正确标记。

提示：谈判响应文件若不满足以上条件将有被否决的风险。

二、有关谈判：

1.除谈判文件要求递交的文件和资料外，请您随身携带谈判文件要求提供的其他备查文件原件。

2.请您务必考虑天气情况、交通情况以及您对谈判地址的路线熟悉等情况于谈判公告规定的时间及地点递交谈判响应文件，谈判响应文件逾期到达，将被拒绝接收。

3.请您到达文件递交地点后及时到谈判响应文件接收处签字登记。

三、关于供应商注册登记提醒：

根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。

请各供应商仔细阅读上述提示。如需帮助，请您与我们的工作人员联系，我们将非常高兴地为您服务。
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第一章 竞争性谈判公告

	项目概况
礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目的潜在供应商应在西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4-018室获取采购文件。并于2026年09月16日 09时30分（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：LQGP-BA-2026042
项目名称：教学仪器设备购置及安装项目
采购方式：竞争性谈判

预算金额：1,309,400.00元

采购需求：

合同包1：

合同包预算金额：1,309,400.00元

	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量

（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算

(元)
	最高限价(元)

	1-1
	其他信息化设备
	礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目
	1(项)
	详见采购文件
	1,309,400.00
	1,309,400.00


本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起20个日历日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：
需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（5）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（6）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（7）《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（8）《财政部农业农村部国家乡村振兴局中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见〉的通知》（财库〔2021〕20号）；

（09）《陕西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（10）《财政部住房城乡建设部工业和信息化部关于扩大政府采购绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）；

（11）《财政部关于在政府采购活动中落实平等对待内外资企业有关政策的通知》（财库〔2021〕35号）；

（12）陕西省财政厅《关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（13）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（14）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）；

（15）其他需要落实的政府采购政策，详见竞争性谈判文件。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目)特定资格要求如下：

（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件；
（3）财务状况报告：提供2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

（4）社会保障资金缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的社保资金交纳证明，依法不需要缴纳社保资金的单位提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料；

（6）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）列入严重失信主体、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（7）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)；
（9）本项目不接受联合体谈判。

三、获取采购文件
时间：2026年09月08日至2026年09月10日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4-018室。

方式：现场获取。

售价：0元。

四、响应文件提交
截止时间：2026年09月16日09时30分（北京时间）

地点：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4楼第二会议室
五、开启

时间：2026年09月16日09时30分（北京时间）

地点：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4楼第二会议室
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜
1.本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。
2.获取采购文件：2026年09月08日至2026年09月10日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）（法定节假日除外）。现场报名方式：供应商请携带单位介绍信原件,经办人身份证原件及加盖供应商公章的复印件前往陕西万兴招标代理有限公司（地址：陕西省西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4-018室）。因供应商提供的错误信息，对其参与谈判事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：礼泉县阡东镇初级中学
地址：礼泉县阡东镇街道南500米 
联系方式：13220003253
2.采购代理机构信息

名称：陕西万兴招标代理有限公司

地址：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4-018室
联系方式：029-89627187

3.项目联系方式

项目联系人：董雪、张小娜、李玉萍
电话：029-89627187
陕西万兴招标代理有限公司

2026年09月07日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	条款内容提示
	编 列 内 容

	2.1
	采购人
	名  称：礼泉县阡东镇初级中学
地  址：礼泉县阡东镇街道南500米 
联系人：田老师
电话：13220003253

	2.2
	采购代理机构
	名称：陕西万兴招标代理有限公司

地址：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4-018室

联系人：董雪
电话：029-89627187

	3.5
	联合体谈判
	□ 接受

☑ 不接受

	10.2
	是否允许备选方案
	(允许

(不允许

	10.3
	本次谈判的最小单元
	(本次谈判的最小单元为“项目全部内容”。任何不完全的响应将按照无效响应文件处理。

(本次谈判的最小单元为“标段”，供应商可对任一标段进行谈判响应，但不能对各标段中的内容或者分项内容进行不完全响应。任何不完全的响应将按照无效响应文件处理。

	12.1
	谈判报价
	谈判报价：是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以谈判文件的内容和要求作为谈判依据。本项目属于交钥匙项目，应保证采购人正常操作使用。

谈判报价=货物价（含税）+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+其他相关伴随费用等。

注：该报价一次包死，其中“货物价”包含此次采购的主设备、配套设备及设备正常运转需使用到的所有附属货物的价格，中标人中途不得另行增加费用。

谈判报价表中标明本次货物、服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，按无效响应处理。

	/
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	在谈判过程中，谈判小组认为供应商报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在合理的时间内进行书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商提交的书面说明和相关证明材料，应当加盖供应商公章，在谈判小组要求的时间内进行提交，否则提交的相关材料无效，视为不能证明其响应报价合理性。供应商不能证明其响应报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

	13.1
	供应商资格证明文件
	（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。

（3）财务状况报告：提供2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的社保资金交纳证明，依法不需要缴纳社保资金的单位提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料。

（6）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)。

（9）本项目不接受联合体谈判。
以上为必备资格要求（信用中国、中国政府采购网查询结果可不提供，由代理机构进行查询并留存），缺一项或某项达不到要求，按无效谈判处理。
未注明要求原件的资格证明文件，在谈判后的任何时间，谈判小组都有权随时要求审查原件，如果不能按规定时间提供，对供应商造成的不利后果由供应商自行承担。

	15
	谈判保证金
	本项目不要求提交谈判保证金

	16.1
	谈判有效期
	谈判响应文件的递交截止之日起90天。

	17.1
	谈判响应文件的份数及要求
	正本的份数：壹份；

副本的份数：贰份；

报价一览表：壹份；

电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注供应商全称、项目名称、编号）。

电子版标段括：

（1）word版谈判响应文件；

（2）谈判响应文件正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。

	18.2
	谈判响应文件的密封和标记
	1、密封包装方式：

供应商应将谈判响应文件正本、所有副本、电子版本、报价一览表分别单独密封在封袋中（封袋不得有破损），封袋应加贴封条，并在封线处加盖供应商公章。

2、外层包装请按以下要求标记：

（1）供应商名称；

（2）采购项目名称、采购项目编号；

（3）“正本”、“副本”、“电子版本”、“报价一览表”“请勿在＿＿＿＿(谈判时间)之前启封”字样。

	19.1
	谈判响应文件的递交
	谈判响应文件递交截止时间：详见竞争性谈判公告。

谈判响应文件递交地址：详见竞争性谈判公告。
谈判响应文件接收人：陕西万兴招标代理有限公司

	22.1
	谈判时间和地点
	谈判时间：详见竞争性谈判公告。

谈判地点：详见竞争性谈判公告。

	25.1
	评审方法
	评审方法：最低评标价法 （详见第五章）。

	30
	招标代理服务费
	参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）执行。

成交单位在领取成交通知书前，须向采购代理机构支付代理服务费。

	32.1
	履约验收
	是否委托采购代理机构组织履约验收：

□是，验收费用由采购人/成交供应商支付，费用标准按成交金额的5‰计算，不足5000元的，按5000元收取。
☑否。

	/
	代理服务费账户
	户名：陕西万兴招标代理有限公司

开户行：北京银行股份有限公司西安大明宫支行

账号：2000 0034 4675 0001 6437 653

请成交供应商按照要求将服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。

	/
	履约

保证金
	☑不要求提供

□要求提供，金额为本采购项目履约保证金为合同金额的5%，提交方式为：转账、电汇、担保机构保函。

	/
	踏勘

现场
	(不踏勘

	/
	一致性
	供应商须知前附表和供应商须知不一致的地方，以供应商须知前附表为准。

	/
	其他
	1.本项目是专门面向中小企业采购。

2.本项目属性为货物。

3.本项目采购标的所属行业为：工业 。


一.总  则

1.资金来源

1.1本次竞争性谈判采购所签合同使用财政性资金支付，资金已落实到位。

2.名词解释

2.1采购人：见供应商须知前附表

2.2采购代理机构：陕西万兴招标代理有限公司

2.3监督机构：同级人民政府财政部门
2.4供应商：是指响应和符合谈判文件规定资格条件且参与谈判竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指供应商为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的具有节能产品、环境标志产品认证证书的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。
3.合格的谈判供应商

3.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的供应商基本资格条件:

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的供应商特殊条件（见供应商须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。供应商须按照格式要求填写企业关系关联承诺书。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效谈判。

3.4谈判供应商必须在陕西万兴招标代理有限公司购买竞争性谈判文件，方可参加竞争性谈判。竞争性谈判文件售后不退。

3.5联合体谈判

3.5.1如果在竞争性谈判文件中接受联合体竞争性谈判（见供应商须知前附表），则两个以上供应商可以组成一个竞争性谈判联合体，以一个谈判供应商的身份谈判。以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定谈判供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同竞争性谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6谈判费用自理。不论谈判的结果如何，谈判供应商均应自行承担所有与参加谈判有关的费用。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1供应商提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足竞争性谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训和竞争性谈判文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由供应商自行承担。

5.供应商信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为投标人信用信息查询渠道，如果供应商被查实在响应文件递交截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的，其响应文件无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

6.竞争性谈判响应文件内容的真实性和谈判内容的实质性要求

6.1谈判供应商应保证其竞争性谈判响应文件中所提供的所有有关谈判的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因竞争性谈判响应文件中所提供的有关谈判的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由谈判供应商自行承担。

二.竞争性谈判文件

7.竞争性谈判文件构成

7.1 竞争性谈判文件规定了要求提供的货物和服务，竞争性谈判程序和合同条件在竞争性谈判文件中均有说明。竞争性谈判文件共六章，内容如下：

    第一章 竞争性谈判公告

第二章 供应商须知

第三章 合同条款及格式

第四章 竞争性谈判内容及技术要求 

    第五章 评审方法

第六章 竞争性谈判响应文件格式及构成

7.2谈判供应商应认真阅读竞争性谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果谈判供应商没有按照竞争性谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对竞争性谈判文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于谈判供应商的谈判结果，其风险由谈判供应商承担。

7.3本竞争性谈判文件的解释权归陕西万兴招标代理有限公司，如发现谈判文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

8.竞争性谈判文件的修改和澄清
8.1在谈判响应文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长谈判响应文件递交截止时间和谈判时间并在谈判公告的发布媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.2提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

8.3已经购买竞争性谈判文件的供应商对竞争性谈判文件有疑问的，均应在谈判截止日期2日前以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况必要时将书面答复传送给所有获取竞争性谈判文件的供应商。

8.4供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.竞争性谈判响应文件的编制

9. 谈判语言和谈判货币

9.1供应商提交的竞争性谈判响应文件以及供应商与采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。
9.2谈判应以人民币报价。任何包含非人民币报价的谈判将被作无效响应处理。

10.竞争性谈判响应文件的构成

10.1 供应商提交的竞争性谈判响应文件应包括下列部分的内容：

10.1.1按照供应商须知的要求和竞争性谈判文件规定格式填写的谈判响应函、谈判报价表、法定代表人授权书。

10.1.2按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容应包括设备和服务的详细说明、技术规格响应表、设备配置说明、彩页（如有）、生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等），质量保证和售后服务承诺等。

10.1.3按照竞争性谈判文件供应商须知前附表的要求提交的资格证明文件；

10.1.4竞争性谈判文件中要求的其他证明文件。

10.2 如果在竞争性谈判文件中没有允许提供备选方案，则每个谈判供应商只允许提交一个谈判方案，否则，其谈判将被作谈判无效处理。

10.3本次谈判的最小单元：见供应商须知前附表，供应商可根据自身的资质情况和经营范围对本次项目进行响应，不得将其子目再行分解或只对本次项目中的品目进行不完全响应，任何不完全的响应将按无效响应处理。

11.竞争性谈判响应文件格式

11.1 供应商应按照竞争性谈判文件中第六章“竞争性谈判响应文件格式及构成”所提供的格式和要求制作竞争性谈判响应文件，明确表达谈判意愿，详细说明谈判方案、承诺及价格。

11.2供应商应完整地提供谈判文件要求的所有数据和资料。

12.谈判报价

12.1谈判报价：见供应商须知前附表。

12.2谈判报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格，不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的竞争性谈判响应文件按无效响应处理。

13.证明供应商合格和资格的文件

13.1供应商应按照竞争性谈判文件“供应商须知前附表”的要求，在竞争性谈判响应文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不全或不合格的，其谈判按无效响应处理。

14.证明货物（产品）符合竞争性谈判文件规定的文件

14.1供应商应在竞争性谈判响应文件中提交产品和服务满足竞争性谈判文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的谈判，与竞争性谈判文件要求有重大偏离的谈判，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的谈判将按无效响应处理。

14.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一。（如需供应商提供样品，样品必须与谈判响应文件的表述完全符合。）包括：

14.2.1 产品主要技术指标和性能的详细说明；

14.2.2生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

14.2.3逐条对竞争性谈判文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对竞争性谈判的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

14.2.4供货范围和服务内容的详细说明。

15.谈判保证金

15.1本项目不需要提交谈判保证金。

16.谈判有效期

16.1谈判有效期：见供应商须知前附表。谈判有效期不满足规定有效期的谈判将被视为非响应性谈判而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，在原谈判有效期期满之前，采购代理机构可向供应商提出延长谈判有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这种要求,其谈判保证金也不被没收。同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其竞争性谈判响应文件，但要相应延长其谈判保证金的有效期。在这种情况下，本须知第15条有关谈判保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。
17.竞争性谈判响应文件的式样和签署

17.1谈判响应文件正本、副本、电子版、开标一览表份数及要求详见“供应商须知前附表”。

17.2竞争性谈判响应文件正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，由供应商的法定代表人或被授权人按谈判文件的规定签署（谈判文件要求谈判响应文件中签章的统一为签字或盖章）。竞争性谈判响应文件副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或其授权代表在旁边签字才有效。

17.4 竞争性谈判响应文件正本和副本按照竞争性谈判文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。
17.5因字迹潦草、表述不清或不按竞争性谈判文件格式编制的竞争性谈判响应文件，所引起的对供应商不利的后果，由供应商自行负责。

17.6谈判响应文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.竞争性谈判响应文件的递交

18.竞争性谈判响应文件的密封和标记

18.1报价一览表除在竞争性谈判响应文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖谈判供应商公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封报价一览表的谈判报价必须与竞争性谈判响应文件正本中的报价一览表（报价表）谈判报价一致，若不一致，则按单独密封的报价一览表为准。）

18.2谈判响应文件的密封和标记：详见“供应商须知前附表”。

18.3如果谈判供应商未对竞争性谈判响应文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由供应商自行承担。

19.竞争性谈判响应文件的递交

19.1供应商应按照竞争性谈判公告中规定的时间、地点，在规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前将全部竞争性谈判响应文件和谈判资料递交至采购代理机构接收人处。

19.2采购代理机构在竞争性谈判文件规定的竞争性谈判响应文件递交截止时间前，只负责竞争性谈判响应文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任；

19.3无论供应商成交与否，其竞争性谈判响应文件恕不退还。

20.迟交的竞争性谈判响应文件

20.1按照供应商须知的规定，在递交谈判响应文件截止时间后送达的竞争性谈判响应文件，为无效响应文件，采购代理机构将拒绝接受。

21.谈判的修改与撤回

21.1 在谈判响应文件递交截止时间前，供应商可以修改或撤回其已递交的谈判响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的谈判截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

21.2 供应商的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第18条的规定编制、密封、标记和递交。

21.3 在谈判响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其谈判做任何修改或撤回。

五.谈判与评审

22.谈判大会

22.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织竞争性谈判。谈判时所有供应商代表自愿参加，参加谈判的代表应签名报到以证明其出席。

22.2在谈判时没有启封的竞争性谈判响应文件将原封退回给供应商。

21.3采购代理机构将做谈判记录，存档备查。

评审组织及评审原则

23.1按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表须持有授权书。谈判小组按照竞争性谈判文件规定的评审方法独立进行评审工作。

23.2竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件是评审的依据。在评审中，不得改变竞争性谈判文件中规定的评审标准、方法和成交条件。

23.3在谈判期间，对竞争性谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式（由谈判小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出竞争性谈判响应文件的范围或者改变竞争性谈判响应文件的实质性内容。

23.4如果供应商在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复谈判小组提出的澄清要求，将由谈判小组根据其竞争性谈判响应文件按最大风险进行评审。

24．评审过程的保密

谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关竞争性谈判响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

25．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法。

最低评标价法，即在全部满足竞争性谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的谈判供应商作为成交候选供应商并依次排序。

26．评审程序

按照竞争性谈判响应文件初审、澄清有关问题、分别谈判、二次报价、比较与评价、推荐成交候选供应商名单的工作程序进行评审。在上一步评审中被认定无效文件者，不进入下一步的评审。
六.成交、通知与签约

27．成交程序

27.1谈判小组根据评审方法的规定对谈判供应商进行评审排序，推荐3名成交候选人，作为评审结果。评审结果由全体评委签字确认。

27.2采购人根据谈判报告中推荐的成交候选人排列顺序，确定排名第一的为成交人。采购人也可以授权谈判小组评审后直接确定成交人。

27.3排名第一的成交候选人放弃成交、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人，也可以重新组织竞争性谈判。

27.4成交人确定之后，成交结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

27.5供应商或者其他利害关系人对评审结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

28．成交通知

28.1 采购代理机构向成交人发出《成交通知书》。成交人领取成交通知书时须携带法定代表人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。 
28.2成交通知书对采购人和成交人具有同等法律效力。成交通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交人放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29. 采购合同的签订

29.1采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性谈判文件和成交人竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）的约定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交人的竞争性谈判响应文件（包括评审中形成的澄清文件）作实质性修改。

29.2采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．招标代理服务费：详见“供应商须知前附表”。
31.合同鉴证费

本项目不收取合同鉴证费

32.履约验收

32.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。

32.2履约验收的费用及要求详见“供应商须知前附表”。

33.其他

33.1谈判步骤为：第一次报价---分别谈判---第二次报价---评审推荐成交人。（注：谈判响应文件拆封时的价格为第一次报价，无效谈判供应商将不得进入第二次报价）。

33.2当第二次报价全部超过谈判文件规定的采购预算（或最高限价）或均低于公认的制作成本时，谈判小组有权决定是否谈判失败或进行第三次报价。当第三次报价若超出财政预算，且采购人又无力支付，谈判小组有权决定谈判失败。
33.3成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约保证金，采购人有权取消其成交资格，并按评审顺序重新确定成交供应商。同时供应商应按照政府采购相关规定承担相应的责任。

第三章 合同条款及格式

合同前附表
本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内      容

	1
	采购人名称：礼泉县阡东镇初级中学
地    址：礼泉县阡东镇街道南500米 
项目名称：礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目
资金来源：财政拨款，资金已落实

	2
	交货地点：采购人指定地点。

	3
	交货期限：自合同签订之日起20个日历日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

	4
	结算方式：合同签订后，全部主要设备安装调试完毕并经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同金额的60%；项目整体竣工验收合格，乙方提交全套竣工资料及全额发票后，甲方向乙方支付合同金额的40%。

备注:付款节点以礼泉县财政局国库实际拨付时间为准。

	5
	产品质保期：24个月。

	6
	违约责任：
与合同款项的支付相关，注意不要超出《中华人民共和国民法典》中对于违约的责任上限。


礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备

购置及安装项目
采购合同
（示范文本）
 协议书
依据《中华人民共和国民法典》，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就   （项目名称）事宜经协商一致，订立本合同。
一、合同双方
甲方：礼泉县阡东镇初级中学
乙方：                    
二、合同标的的内容、规格、数量
	序号
	货物名称
	产品参数
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	


三、合同价格
3.1本合同项下总价款为人民币      元（小写，精确到小数点后两位），即     （大写）。
3.2本项目为 固定总价合同。本合同总价包括货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保修期内备品备件、伴随服务等所有含税费用、员工工资，以及供应商认为需要的其他一切费用。系固定不变价格，且不受市场价格变化因素的影响。
四、结算方式
4.1合同签订后，全部主要设备安装调试完毕并经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同金额的60%；即人民币         元（小写，精确到小数点后两位），（大写：         ）；项目整体竣工验收合格，乙方提交全套竣工资料及全额发票后，甲方向乙方支付合同金额的40%。即人民币         元（小写，精确到小数点后两位），（大写：         ）；备注:付款节点以礼泉县财政局国库实际拨付时间为准。
4.2付款前，乙方应向甲方开具符合财务、税务规定的等额增值税发票；
4.3支付方式：银行转账；
4.4结算方式：验收合格后填写政府采购项目验收单（一式伍份），发票（按合同总价直开采购人），供应商持成交通知书、供货合同、正式发票、政府采购项目验收单，与采购人结算。
五、供应商开户信息
供应商名称：                              
开户行名称：                              
账号：                                    
六、合同履行期限、地点和方式
6.1交货期：自合同签订之日起20个日历日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。
6.2交货地点：采购人指定交货地点。
6.3乙方应自行选择适宜的包装方式、运输工具及线路安排合同货物运输。
（1）产品及其备附件的包装应为出厂时的原包装，包装内应附有详细的装箱清单、出厂合格证明及其他相关资料。
（2）运输由成交供应商负责，运杂费已包含在合同总价内，包括从产品供应地点运送至交付地点所含的运输费、装卸费、仓储费、保险费等。
（3）运输方式由成交供应商自行选择，但必须保证按期交付，相关保险费用由乙方承担。
（4）产品及其备附件到达采购人指定地点后，成交供应商应按有关技术规程和采购人要求进行存放和保管。
七、合同当事人的权利和义务
7.1甲方的权利和义务
（1）甲方有权享有乙方按照上述约定提供的货物和服务。
（2）乙方未能按时交付合同货物时，甲方有权要求乙方赔偿违约金。
（3）质保期内货物出现质量问题，接到甲方通知，乙方未能及时作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题，乙方应承担由此发生的全部费用。
（4）乙方货物交付时，甲方应提供必要的便利条件协助乙方完成交付，并及时组织相关人员对货物进行验收。
（5）乙方按照合同完成履约后，甲方应按照合同约定及时支付合同价款。
7.2乙方的权利和义务
（1）乙方有权要求甲方按照合同约定支付合同价款。
（2）乙方应按照合同约定及时交付合同货物。
八、售后服务及培训
产品质保期：24个月。
九、质量保证
9.1保证所供产品的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，均应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行，这些标准和技术规范应为合同签订日为止最新公布发行的标准和技术规范。
9.2保证所供产品进货渠道正规，无假货、水货或翻新货，并能按期交付。
9.3保证所供产品在装卸、运输和仓储过程中有足够的包装保护，防止产品受潮、锈蚀、遭受冲撞及其他不可预见的损坏。
9.4成交供应商所供产品因侵权而产生的一切后果由成交供应商负责，采购人保留索赔权利。
9.5技术资料
9.5.1产品合格证；
9.5.2产品技术参数；
9.5.3产品使用维护说明书（中文）；
9.5.4其它资料。
9.6服务承诺
以响应文件、澄清表（函）、合同和随产品的相关文件为准。
十、违约责任及赔偿损失的计算办法
10.1与合同款项的支付相关，注意不要超出《民法典》中对于违约的责任上限。。
10.2供应商未按照合同要求逾期交货的，每日应按照合同总金额的1‰向采购人支付违约金。
十一、合同变更、解除及终止的条件
11.1本合同在执行过程中，如合同一方提出修改，须报政府采购管理部门同意后，由甲、乙双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。
11.2有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：
（1）乙方迟延交付合同货物超过1个月；
（2）合同货物由于乙方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且甲乙双方未就合同的后续履行协商达成一致；
（3）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 15 日内未能对其行为作出补救；
（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。
11.3在乙方违约的情况下，甲方报告政府采购管理部门后，有权终止合同，并依法向乙方进行索赔实际损失(包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等)。
十二、验收方式
12.1经采购人确认后，组织成交供应商进行验收（必要时采购人可委托具有相关资质的第三方检测机构/技术专家对产品进行验收，需要国家法定检验部门进行检验或验收的由成交供应商负责联系）。验收合格后，填写政府采购项目验收单（一式伍份）作为对产品的最终认可。
12.2验收依据
12.2.1谈判文件、响应文件、澄清表（函）；
12.2.2本合同及附件文本；
12.2.3合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。
12.3成交供应商应向采购人提交项目实施过程中的所有资料，以便采购人日后管理和维护。
12.4鉴定和验收费用，由乙方承担。
十三、保密约定
13.1合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。
13.2合同当事人的保密义务不适用于下列信息：
（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；
（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；
（3）法律或法律的执行要求披露的信息。
十四、合同争议解决方式
因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决，协商不成的可依法向甲方所在地人民法院起诉。
十五、不可抗力情况下的免责约定
15.1如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水等情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。
15.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。
15.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。如果不可抗力事件的影响持续超过 90 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。
十六、生效条件、订立日期
16.1本合同自签订之日起生效。
16.2合同一式6份，采购人、成交供应商、集中采购机构各执1份；政府采购监管机构备案1份，成交供应商办理结算2份。
16.3如本合同有未尽事宜，以谈判文件为准，谈判文件未做要求的，由双方依法订立补充合同。
十七、其他事项
合同其他事项双方另行协商补充：                /                  
（此后无正文）
签章页：

	甲方
	乙方

	采购人全称（公章）
	中标人全称（公章）

	地址： 
	地址：

	邮编：
	邮编：

	负责人（签字）： 
	法定代表人或被授权人

（签字）：

	电话：
	电话：

	传真：
	传真：

	
	开户银行：

	
	账号：

	年  月  日


第四章  竞争性谈判内容及技术要求
一、项目概况
礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目采购

二、采购内容
	[image: image1.png]


序号
	实验室
	数量
	单位
	座位数

	1
	物理吊装实验室
	2
	间
	48

	2
	物理仪器室
	1
	间
	/

	3
	初中物理数字化探究实验仪器
	2
	套
	/

	4
	初中物理实验箱
	1
	套
	/

	5
	音乐教室
	1
	间
	/


技术要求

一、物理吊装实验室（2间，以下数量为单间数量）

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	一、教师控制演示区
	
	
	

	1
	智慧黑板
	一、屏体及触控技术要求
1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体长度≥4200mm，宽度≥1200mm。
二、安全及能效要求
1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。
3.智能交互黑板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
4.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
★5.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警等功能。
三、教学要求
1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。
2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
3.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
4.智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。
5.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
★6.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。
★7.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。
8.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
9.内置一体化超高清4K摄像头，分辨率≥3840*2160的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
10.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
11.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
12.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
13.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
14.智能交互平板黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互平板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
四、应用功能要求
1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。
2.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。
3.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
4.支持智能手势，可通过多指操作屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。
6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。
7.智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
8.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。
9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。
10.智能交互黑板支持远程在线系统升级，升级过程中，如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。
安卓白板软件
1.无PC状态下，安卓系统支持白板授课，可以实现书写、擦除、撤销、恢复、插入工具及分享等多项功能，同时支持对白板进行初始设置，如背景、笔迹颜色、粗细及橡皮等功能的预设。
2.无PC状态下，白板背景支持颜色背景和图案背景设置，颜色背景提供不少于6种预设颜色，并支持自定义更多颜色；图案设置包括拼音格、四线三格、音符、五线谱、信纸、篮球场地、足球场地等不少于8种类型，同时支持用户自定义背景图案。
3.无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。
4.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。
5.无PC状态下，白板支持背景漫游设置：白板上批注书写的内容既可与背景画布同步无限漫游，也可设置为批注内容独立漫游而背景画布保持固定，以满足不同的场景使用。
6.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。
7.无PC状态下，白板支持手写识别功能，可以将手写文字、句子识别为印刷体，默认支持中文、英文、日语、韩语、荷兰语等不少于5种语言。此外，还可以下载更多语言包进行识别，如丹麦语、波兰语、西班牙语、意大利语等不少于14种语言，满足多语言教学需求。识别后的内容支持多种编辑操作，包括颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定，以及一键转至会议纪要等功能。
8.无PC状态下，白板具备会议纪要功能，支持手写输入文本，每项会议纪要都能根据笔迹书写范围和文本内容自动调整窗口大小，灵活适应。书写笔迹可轻松使用橡皮擦进行擦除，每项会议纪要可随意删除或调整顺序。会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，且扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项。
9.无PC状态下，白板具备智能图形识别功能，能够自动识别绘制的矩形、三角形、圆形、椭圆形、箭头等不少于5种常见平面图形。识别后的图形支持颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定等功能。
10.无PC状态下，白板具备批注和擦除功能，支持硬笔、软笔、荧光笔等多种笔型选择，支持笔迹颜色和粗细设置。支持橡皮擦、选中文字擦除以及一键清页功能，进行一键清页操作时会有二次确认提示，有效避免误操作。
11.无PC状态下，白板支持二维及三维图形的灵活调用，支持设置图形的线条颜色和填充颜色，可以对线条和填充颜色的透明度进行设置。
12.无PC状态下，白板支持插入文档、文本框、便利贴、图片、浏览器、尺子、表格、思维导图、会议纪要、截屏等多种教学辅助工具，支持通过手写添加便利贴内容，移动便利贴时，所写内容会随便利贴同步移动。
13.无PC状态下，白板支持页面预览功能，可一键全选所有页面或单独选择特定页面进行保存。
内置电脑
1.采用80pin 通用标准接口,即插即用，易于维护。
2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。
3.CPU采用≥第11代4核，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 
4.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
提供软件、硬件一键系统还原功能。
	1
	套

	2
	智慧教学软件
	备授课教学软件及工具
1. 支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成课件。
2. 支持多种登录方式，至少包含账号密码直接登录，微信扫码登录,书写登录等，同时支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件；支持第三方登录,支持对接第三方教育平台，实现统一认证登录。
3. 支持老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200GB云端存储空间，支持扩展至2TB云存储空间。
4. 提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。
5. 支持老师根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。
6. 支持教师对课件知识点进行评价,至少支持对教学设计、交互工具、课件素材、课件排版、教学方法进行选择评价；
7. 支持单独PPT 导入功能，并支持导入进度条提示功能，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提供功能。
8. 提供模块化的课件素材和教案，学科涵盖小学语数英、小学科学、初中语数英、物化生、高中数学等学科 (教材版本覆盖统编版、人教版、 教科版、外研新标准版、北师大版、冀教版、中图版等) ，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等，课件总课时量不低于 3600 个课时。
9. 提供语文生字卡片、英语生词卡片、化学工具编辑器、数学工具编辑器等学课工具。支持插入物理化学仿真实验，点击添加3D交互仿真理化试验到课件中。
10. 具有各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库自带答案及解析，题库内的题目可以筛选题型和试题难度。可支持直接将题库内容插入到课件中，题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑。
11. 可创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具，通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化，调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑，画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像
12. 提供知识配对、分屏竞技、连词成句、翻翻卡、消消乐等不少于6种类型的课堂活动,老师备课时通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动,实现任意课件的随时引用。
13. 提供至少3种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。
14. 可插入音频，支持对音频的剪辑，可拖动或输入音频的开始和结束位置；
15. 可插入云平台上的教学资源，提供人教版、北师大版、苏教版、鲁教版等多个教材版本，包含语数英11个主要学科的教学资源，内置数百个交互式动画,提供1000个制作完成的语文、数学交互式动画课件素材，可直接选用插入到课件中。
16. 板书状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口；
17. 授课模式，各窗口之间可进行独立批注;文件大小窗口批注同步,可实现翻页跟随;批注可以跟随漫游;批注支持至少9种笔型，6种颜色可选。
★18. 支持用户自定义添加/移除本机应用；包括展台、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、直播、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换；
19. 授课两侧工具栏支持上下移动，支持收起或展开，工具栏功能至少支持批注、打开文件、教学工具、应用切换等，工具子菜单支持在屏幕拖动；
20. 工具中支持使用学科工具，至少包含5种尺规工具、21种形状工具、拼音、四线三格、汉字、39种物理工具、27种化学工具；其中，形状工具、物理工具和化学工具可进行交互操作(如改变烧杯液体容量、酒精灯火焰状态)。
21. 支持打开电脑文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF文件、DOC&DOCX文件及swf文件；支持展示当前已打开的文件，点击实现文件窗口的便捷切换，支持文件一键全部最小化，支持双击实现文件全屏播放。支持打开其他网盘中的文件，包含不少于4种常用的第三方网盘；
22. 提供不少于20个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素
23. 支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价，支持计时器功能，包括秒表和倒计时，支持家长通过移动端查看学生的近期表现。
24. 教室内智能交互设备上点击电子黑板贴，可实现屏幕截图，实时语文、数学、外语、值日、通知等学科分类任务预留，截图操作灵活方便，支持手势拖拽边框缩放大小， 可选择区域显示范围。
25. 智能交互设备上可查看/删除已留任务/通知内容，按学科语、数、 外、通知等类别分别展示和查看，多图轮播，支持手势点击放大图片，手势滑动图片。
录课工具
1. 支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制。
2. 支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看。
3. 在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头画面的切换、移动及大小的调整。
4. 录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力；听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动。且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论。
5. 录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况。
	1
	套

	3
	视频展台
	1.采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，采用ABS材质;
2.采用高清摄像头设计，不小于1600万像素；
3.采用12倍数字变焦；
4.拍摄幅面≥A4；
5.图像色彩≥24位；
6.光源补偿≥LED五级光源补偿；
7.支持实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作;
8.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭;
9.同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持至少四张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；
10.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭；
可支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用。
	1
	套

	4
	实验桌（教师演示台）
	整体规格：≥2500mm×700mm×900mm，由台面、储物柜，抽屉架组成；
1、台面：规格≥2400mm×650mm×12.7mm；采用实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面表层采用六边形蜂窝状压纹设计，单个六边形边长≥2.5mm，压纹深度0.2mm-0.3mm，整体压纹均匀一致，一体热压成型，具备防滑、耐磨功能；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺；采用三侧嵌入式结构，台面嵌入桌体无需使用金属固定件；
2、储物柜：配有3个储物柜，柜体均为全钢结构，采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；柜门：主体采用双层冷轧钢板装配成型，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，柜门内侧装有起缓冲作用防撞贴，门板面板内嵌ABS塑料拉手；活动层板：柜体内设有活动层板，采用≥1.0mm厚冷轧钢板制作，配合至少4个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距≥65mm，承重≥20KG； 
3、抽屉架：主体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，可防止磕碰；内置2个内部规格：≥310mm×350mm×125mm抽屉，抽头均为双层结构，内附蜂窝状瓦楞纸防噪填充，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道，抽头内嵌塑料拉手；
4、可调脚：桌体底部配备≥50mm高钢制PP注塑调节地脚，减震防滑。
	1
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	5
	教师椅
	1.规格：≥550×500×1070mm
2.采用PU皮面，海绵坐垫；
3.黑色PP加玻纤内外塑框；
4.一体成型PP固定扶手；
5.中靠背46-49cm，人体工程学设计；
6.≥1.0mm厚气杆；
7.PP加纤五星塑脚；
8.φ50mm（偏差±5%）黑边尼龙万向轮。
	1
	张

	6
	教师电源
	规格：≥310mm×350mm；
1、一体化PVC按键设计，安装于抽屉之内，两组数码管分别显示输出电压与电流，电源采用按键式操作，可精准输出所需电压；
2、交流输出：支持由教师操作输出0-30V交流电压，分辨率为1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
3、直流输出：支持由教师操作输出0-30V直流电压，分辨率为0.1V，额定电流≥2A，具备过载保护功能；
4、两路220V多功能插座输出，额定电流≥5A。
	1
	套

	7
	控制柜
	1.控制柜尺寸：≥400mm（L）×230mm（W）×780mm（H）；
2.工艺与材质：采用≥1.2mm钢板冷轧成型，表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性。对控制系统硬件安装固定，操作面镶入雅典黑亚克力装饰板。
3.控制柜内置总电源开关，漏电保护器，主控制模块，急停控制模块，开关电源，工作指示灯。
4.集成10.1寸触显操作单元。
	1
	套

	8
	智能吊装控制系统
	1.电源操作控制系统：可实现远程分组控制学生高低压电源开启与关闭；可输出交流电范围0-30V，分辨率1V设置及实时显示，可输出直流电范围0-30V，分辨率0.1V设置及实时显示，带学生电压锁定功能。
2.照明系统：可实现远程控制照明系统开启与关闭。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能，可实现根据周围环境手动调节亮度，实时显示照明工作状态。
3.升降控制系统：可实现控制电源升起或下降。可单个或全组进行控制，有全选及反选功能。                                                                                                                                                 
4.系统设置：（1）开机方式: ①直接开机; ②密码验证； （2）定时关机：0-240分钟时段设置；（3）教室编号设置；（4）自动分组功能；（5）更改密码功能。
	1
	套

	9
	物理互动仿真系统
	★1.软件要求提供与国家课程标准中知识点同步的实验，完整实验数量不少于190个。
★2.软件要求提供的物理实验内容需根据教材、年级、章、节分类，
包含声学、光学、电学、电磁学、力学、热学等模块。     
3.软件内容要求提供的实验资源需提供可动手的互动探究实验资源，操作错误时应有损坏现象，例如：能够展示因短路、过载等造成的器材烧坏现象，具有一键修复功能，可以快速修复出现故障的实验器材，方便实验继续进行。
4. 软件内容要求提供电脑接投影、用鼠标交互的支持环境，以及在电子白板和一体机上用多点触控的交互环境，让老师在任何环境和设备上都能方便进行教学演示。                                                            ★5. 软件要求应涵盖: 固体压强叠加问题、形杯问题-同液等高、用DIS研究晶体融化、用DIS研究比热容实验。
6. 软件要求应涵盖：学案、习题及实验内容发布功能，支持一键发布作业，方便学生课前预习及课后复习。
7.以上所有软件功能要求在同一软件系统平台中进行操作。方便用户管理、使用。使用年限不少于三年。
	1
	套

	二、学生实验学习区
	
	
	

	1
	实验桌
（学生）
	1、规格：≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）；实验桌整体符合人体工程学设计，外表为流线形工业设计，简洁时尚。
2、台面：采用厚度≥20mm新型环保陶瓷台面，表面采用实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面，由黑色坯体与耐腐蚀釉面经高温长时间一体烧制而成，黑色坯体可避免台面侧面因二次低温上釉易脱落现象的发生。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
★10.实验桌满足以下性能要求：
1）、外观要求：①金属件外观管材应无裂缝、叠缝；外露管口端面应封闭；
2）、有害物质限量：重金属含量（限色漆）mg/kg（可溶性铅≤8、可溶性镉≤0.5、可溶性铬≤8、可溶性汞≤0.2）；
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	2
	学生凳
	1、规格：≥φ300mm×440mm；
2、凳面：采用ABS环保材质一体注塑成型，防摔耐磨。人体工程学设计，中间有内弧成型，深度≥8mm；
3、升降式螺杆：直径≥20mm螺纹碳钢，配合高强度钢制托盘于凳面底部固定；
支持调节凳子高度，升降≥50mm；
4、钢脚架：由壁厚≥1.2mm椭圆形钢管及壁厚≥1.5mm圆钢管焊接组成，表面经高温烤漆处理；
5、脚垫：塑胶材质，采用PP加纤维制实心倒勾式一体注塑成型，防水防滑。
★6.学生凳满足以下性能要求：
1）、外观性能要求：①金属件管材应无裂缝、叠缝；②金属件焊接件焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位，金属件焊接件焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，金属件焊接件焊接处表面波纹应均匀；③金属件喷涂层无漏喷、锈蚀，涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷；④塑料件应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆、砂光的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；
	48
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	3
	升降电源
	由电源转换及动力驱动模块、电源升降模块、照明收纳模块、电源操作及控制模块组成； 
一、电源转换及动力驱动模块：                                                       
1、外壳规格：≥325mm（L）×110mm（W）×275mm（H）；
2、外壳工艺材质：由ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
3、内部构成：由开关电源和减速电机构成；
3.1、开关电源：输出电压DC≥24V，功率≥100W，为电机及低压电源供电，具备过载、过压、短路保护功能。
3.2、减速电机：采用额定工作电压为12V-24V直流减速电机，用于驱动升降机构。                                                    
二、电源升降模块： 
1、外壳规格：≥440mm（L）×155mm（W）×390mm（H）；
2、工艺材质：由≥1.5mm厚镀锌板与ABS塑料组成，金属部分表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理；
3、升降范围：以桌面为基准，支持垂直升降，行程调节范围为1200mm～1800mm；
4、升降方式：采用自动升降系统，电机电流实时监测，具备堵转保护与运行状态反馈；
5、布线结构：旋转线槽采用轮毂结构设计，在旋转过程中避免跳线并保护电缆完整性；
6、通信电缆：采用9芯低烟无卤阻燃型复合通信电缆，用于连接电源操作及控制模块。  
三、照明收纳模块：                                                    
1、外壳规格：≥φ385mm×145mm（H）；                                      
2、外壳材质：壳体采用ABS塑料一体注塑成型，具备抗化学腐蚀、耐热性、电绝缘性和耐候性；
3、光源参数：采用铝基板高亮度白光LED灯，功率≥40W，照明方式为360°环形发光结构；灯光扩散片为透明亚克力材质，围绕LED灯设置≥60根防眩光格栅条，用于控制眩光。                                      
四、电源操作及控制模块：                                                            
1、外壳规格：≥φ225mm×175mm（H）；集成≥2个RJ45网口、≥2个供电USB接口；≥4路220V多功能插座输出；≥1个到位停止触发按键；                                                               
2、工艺材质： 壳体采用ABS塑料一体注塑成型，结构为圆弧形设计；
3、控制系统：以32位MCU为核心配合监测控制电路，对整个设备的升降、电源转换进行监测及输出响应控制；
4、显示界面：选用2.4寸（偏差±5%）触控显示屏，能够实现电流、电压的实时显示以及交/直流电压的输出设置；
5、交流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能；
6、直流输出：支持由学生或教师操作输出0-30V电源，分辨率为0.1V。0V-15.0V，额定电流≥3A；15.1V-30.0V，额定电流≥2A，具备过载报警保护功能；
7、锁定功能：当教师端启用锁定功能时，电源设置权限仅限教师端控制，学生端操作无效
8、插座输出：额定电流≥5A，带安全门；
★9、机械限位：模块底部设置限位式机械到位触发装置，当模块下落至桌面时触发停止信号，控制设备停止下降并启用供电功能。
	12
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	三、安装附件部分
	
	
	

	1
	电源布线耗材
	电源主线采用4.0mm²BVR铜软线铺设；选用Ф20或Ф25PVC阻燃线管，每桌采用软铜质电线与主线对接取电；选用合适规格的线管包裹取电连接线。
	1
	室

	2
	网络布线耗材
	1.六类网线
2.导体材质：无氧铜
3.数量：4对8线
4.传输速率：1000Mbps
	1
	室

	3
	系统安装辅件
	采用L型多孔位钢板固定于楼面，根据楼层的高度可自行调节所需适宜高度，辅材为高强度膨胀栓，及螺丝螺母。
	1
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	4
	吊装系统安装调试
	各项功能测试：
1、升降系统测试；
2、强弱电性能测试；
3、定时，分组测试；
4、照明测试。
	1
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	5
	装修
	铝扣板吊顶，地面处理，铺设塑胶地板，安装LED教室灯等
	1
	项


二、物理仪器室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	实验桌（准备台）
	1、整体规格：≥2400mm（L）×1200mm（W）×780mm（H）；由4张≥1200mm（L）×600mm（W）×780mm（H）的桌体拼接而成。
2、台面：采用厚度≥12.7mm实芯理化板，整体为高温高压成型的均质实芯结构，耐酸碱、耐高温、耐磨、防潮；台面四周边缘经圆弧倒角处理，边角圆滑过渡，无毛刺。
3、桌体框架：铸铝/塑铝结构；通过桌体上端两侧支架、立柱连接铸铝桌脚，形成“Z”字造型，使桌体具有强承重性及高稳定性；桌体所有接触人体的边棱均无锐利的棱角、毛刺；桌体表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
4、上端两侧支架：铸铝模具成型，规格≥570mm×55mm×80mm选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
5、桌脚/脚垫：铸铝模具成型，规格≥525mm×60mm×110mm；选用铝锭ADC12，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。脚垫高度可调，耐磨、防潮、防滑。
6、立柱：规格≥620mm×80mm×50mm；铝材挤出成型，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉体喷涂处理，耐腐蚀。
7、主横梁：采用”8”字型铝材挤出成型，规格≥1080mm×19mm×80mm，经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
8、后挡条：铝材挤出成型，规格≥1068mm×80×16mm；连接左右两侧注塑模具成型ABS材质固定卡位，防止台面物品滑落；经酸洗磷化前处理，表面经环氧树脂粉喷涂处理，耐腐蚀。
9、书包斗：规格≥400mm×330mm×162mm，采用ABS塑料一次注塑成型；书包斗前端预留学生凳挂靠口，上翘工艺设计，两书包斗中间预留放置不同功能学生电源的空间，具有隐蔽性；固定挂架采用镀锌方钢，防腐防锈。
	1
	张

	2
	电源功能柱
	1.规格：≥270mm（L）×165mm（W）×750mm（H）；
2.材质：整体采用PP和ABS材质，具有耐化学性、耐热性、电绝缘性等性能；
3.主体设置多组加强筋，能够起到增强主体刚性和进行限位的作用；
4.设有检修口，拆装方便，便于线路检修和维护；
★5.功能柱满足以下性能要求：
1）、外观性能要求：塑料件外观应无裂纹、明显变形、缩水、针孔，无凹陷、飞边、折皱、疙瘩，无气泡、杂质、伤痕、白印，无划痕、毛刺、拉毛、污渍，无明显色差；
2）、安全性能要求：①正常使用时,可接触到的边都应进行倒圆的方式进行保护。倒圆半径应不小于 0.5 mm；②固定零部件的结合应无少件、透钉、漏钉；③正常使用时,其他部件表面应无锐边、锐角；

	1
	只

	3
	岛式插座
	单孔斜面岛式插座，220V电源插座输出。
	1
	套

	4
	仪器柜（带层板）
	构成：由基座、侧板、背板、柜门、层板构成：
1、整体规格：≥1000mm（L）×580mm（W）×2000mm（H）；各柜体组件均采用增强PP塑料一体化注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、防水、耐候性、电绝缘性等性能；柜体采用上下两层设计，插接形式连接，四周边缘经圆弧倒角处理；
2、基座：整柜配备不少于3块，单块规格≥995mm×565mm×60mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）；基座表面设置不少于6个插接孔位，用于与侧板和功能板的精确插接；底面采用镂空结构设计，设置多条加强筋，受力点均匀分布，下基座可安装不少于6个调节脚垫；可调脚主体采用ABS材质，可调高度≥5mm，防滑耐磨；
3、侧板：整柜配备不少于4块，单块规格≥895mm×505mm×45mm，壁厚≥2.5mm，外侧条形加强结构设计；内侧设计不少于6档调节棱，棱长≥460mm，调节棱两端设置止动结构，可防止储物配件划出；调节棱上下对称预留不少于4个限位固定件安装位；
4、背板：整柜配备不少于2块，单块规格≥995mm×915mm×30mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），凹凸结构设计，整板无拼接；单侧设置不少于5个卡口，与侧板实现卡扣式连接；
5、柜门：整柜配备不少于4块，单块规格≥930mm×495mm，壁厚3.0mm（±0.2mm），柜门与侧板连接结构采用上下轴嵌入式设计；门框内侧安装PP防撞条，外框表面镶嵌厚度3.5mm（±0.2mm）钢化烤漆玻璃，配ABS注塑成型拉手。柜门锁具组件：门锁、锁芯、锁舌、钥匙、插销均采用PP注塑成型，具有耐腐蚀、耐酸碱、耐候性、电绝缘性等性能；
6、层板：整柜配备不少于3个层板，单块规格规格≥910mm×400mm，壁厚3.0mm（±0.2mm）；层板下方内置不少于2条规格≥15mm×15mm镀锌方钢，提升层板承重能力。
	8
	个

	5
	电源布线耗材
	1.地面以上连接线外部配有防火耐高温套管。
2.电源布管布线施工，埋地管为PVC穿线管，采用铜芯线。
	1
	室

	6
	装修
	包含门，LED教室灯，墙面乳胶漆，地面找平，铺设塑胶地板等
	1
	项

	7
	LED教室灯（化学生物仪器室）
	1、为保证灯具防眩光和照明均匀效果，LED教室灯为一体式直发光微晶防眩灯具，棱锥体光学结构设计，微晶结构长短轴尺寸比值≥3，防眩菱晶板厚度≥2mm；灯体表面发光均匀，无暗影。教室灯边框应为一体化金属材质边框，不接受组合式灯具，无螺丝或角码拼接；产品整体尺寸：长 ≥1190mm、宽 ≥290mm。
2、为保证灯具长时间吊装不变形，防止材料老化带来安全隐患，教室灯背板散热装置采用优质金属材质，厚度≥0.4mm,表面喷粉防氧化处理，产品外形平整、无凹陷和毛刺，焊缝无透光现象，表面均匀、光洁，无流挂现象。
3、为保证灯具长时间吊装不变形，防止材料老化带来安全隐患，灯具吊杆采用金属材质，其内径不应小于10mm，壁厚不应小于1.5mm；灯具与吊杆固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的，螺纹啮合扣数不应少于5扣。
4、为保证照明品质并实现节能目的，LED教室灯额定功率≤38W；功率因数≥0.9，灯具光通量≥3000lm，额定相关色温：5000K±300K，灯具效能≥85lm/W、显色指数（Ra）≥90，R9≥50，色匹配的标准偏差（SDCM）≤5。
	6
	个


三、初中物理数字化探究实验仪器（2套，以下数量为单套数量）

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、物理数字化探究仪器【教师端】

	1
	便携式数字化实验分析仪
	1、一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
2、≥8GB内存+256GB内部存储， 拥有不少于2.4G+5G双频WiFi；
3、内置蓝牙，可与接有无线模块的传感器进行数据的无线传输；
4、可直接连接传感器进行数据采集与分析处理；
5、支持与采集器连接采集，更可拓展级联采集，支持连接更多传感器；
6、软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导，便于教学使用。
	1
	台

	2
	数据采集器
	★1、≥八路USB数据传输通道，采集器与采集器之间支持级联功能；
2、可同时传输八种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
3、USB供电、数据传输采用标准USB2.0通信协议；
4、单通道最高采样速率≥200ksps；
5、内置蓝牙，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
	1
	台

	3
	数字化探究实验系统软件
	★1、自动识别接入的传感器，可通过软件选择设定选择传感器的多个量程；
★2、用户可根据需要自由设定常用工具的快捷按钮；
3、实验过程中可实现数据和图象的同时显示, 并有实时显示数据窗口，同一页面可以根据设定多图表和多表格显示；
4、图象显示有自动滚屏和自动缩屏2种模式，在数据采集的同时可以对图象进行放大、缩小、拖拽等操作；
5、可自由设定采集数据的计算精确位数；可以自由插入文本列；
6、采集数据可以保存为历史组，实现与前面采集数据的对比；
7、实验结果可以WORD、EXCEL、BMP的形式导出、保存,也可以作为独立文件整体保存实验配置和结果；
8、内嵌电子实验报告模板功能，实验结果可直接自动导入到电子实验报告中；
9、实现智能设定最佳采样频率；
10、自动配置显示数据的表格、图表、数值仪器、表盘等多种数据显示方式；
11、通过计算列、积分、拟合（14种以上的拟合函数，并且函数可自定义系数）等功能，可以进行专业的实验数据分析；
12、软件可由老师按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理、化学、生物学科的实验；
13、包含各种特殊符号插入公式的功能；
14、可自由设定多种图象点的样式和颜色；图象有点显示、连线显示、点连线三种显示功能；
15、实验前可预先添加计算公式，自动计算相关数据并显示图象。
	1
	套

	4
	静力传感器
	★1、量程一：-50N ～ +50N  分辨率：≤0.01N，拉力为正，压力为负； 量程二：-10N ～ +10N  分辨率：≤0.001N，拉力为正，压力为负；
2、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。
	1
	只

	5
	光电门
	1、不少于五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数；
2、分辨率：≤10μS
3、拥有不少于五种计时方式，软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	2
	只

	6
	多量程电流传感器
	1、量程一：-3A ～ +3A 分辨率：≤0.01A 
2、量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率： ≤1mA 
3、量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率： ≤0.1mA
4、拥有不少于三种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
5、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
6、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	2
	只

	7
	多量程电压传感器
	1、量程一：-20V ～ +20V 分辨率：≤0.01V
2、量程二：-2V ～ +2V 分辨率：≤0.001V
3、量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率：≤0.1mV
4、拥有不少于三种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
5、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
6、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	2
	只

	8
	微电流传感器
	1、量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：≤1μA 
2、量程二：-100μA ～ +100μA  分辨率：≤0.1μA 
3、量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率：≤0.01μA
4、量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：≤0.01μA  
5、拥有不少于四种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
6、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
7、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	9
	微电压传感器
	★1、量程一： -3000mv ～3000mv 分辨率：≤1.5mv；量程二：-600mv ～600mv 分辨率：≤0.5mv；量程三：-60mv ～60mv 分辨率：≤0.05mv；量程四： -10mv ～10mv 分辨率：≤0.01mv
2、拥有不少于四种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
3、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	10
	普通温度传感器
	1、量程：-50℃ ～ +150℃，分辨率：≤0.1℃
2、数据传输端口为USB接口。
3、可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	11
	热辐射传感器
	★1、量程一：-50˚C ～ +150˚C 分辨率：≤0.01˚C；量程二：0W～2500W 分辨率：≤0.5W
2、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	12
	气体压强传感器
	1、量程：0KPa ～ 700Kpa，分辨率：≤0.1KPa
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	13
	双气压传感器
	1、量程：-7000pa～+7000pa，分辨率：≤100Pa；
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	3
	只

	14
	声振动传感器
	1、量程：-100%～100%，分辨率：≤1%
2、测量频率范围：20Hz～20kHz
3、数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	15
	声强传感器
	1、量程：30dB ～ 120dB，分辨率：≤0.1dB
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	16
	光照度传感器
	1、量程：0Lux～65535Lux，分辨率：≤1Lux 
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	17
	磁感应强度传感器
	1、量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率：≤0.02mT
2、量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率：≤0.001mT
3、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	18
	力/角度传感器
	1、角度为三轴角度传感器，可同时测量x、y、z3个方向上角度的分量
2、量程：力：-50N ～ +50N，角度：-90° ～ 90°
3、分辨率：力：≤0.01N，角度：≤0.1°
4、数据传输端口为USB接口。
★5、软件可在同一界面实时显示力及3个方向的角度数值。
6、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	19
	微力传感器
	1、量程一：-10N ～ +10N 分辨率：≤0.01N，拉力为正，压力为负；
2、量程二： -2N ～ +2N 分辨率：≤0.001N，拉力为正，压力为负；
3、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。
	1
	只

	20
	拉压式电子秤
	★1、量程一：-5kg ～ +5 kg 分辨率：≤0.001kg，拉力为正，压力为负；量程二：-1 kg ～ +1 kg 分辨率：≤0.0001kg，拉力为正，压力为负；
2、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
4、可以测量物体质量，有挂钩、托盘两种测量方式。
	1
	只

	21
	位移分体传感器
	1、量程：0.2m ～ 3m，分辨率：≤1mm
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	套

	22
	远程测距传感器
	1、量程：0.2m ～ 10m，分辨率：≤1mm
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	23
	电流/电压合体传感器
	1、可用于测量电路中的电流或者电压
2、量程一：电压：-15V～+15V，分辨率≤0.01V；
3、量程二：电流：-3A～+3A，分辨率：≤0.01A；
4、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
5、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
6、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	24
	电荷传感器
	1、量程一：-200nc～+200nc 分辨率：≤1nc
2、量程二：-20nc～+20nc 分辨率：≤0.1nc
3、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	1
	只

	25
	数显模块
	1、显示屏：≥1.8寸TFT显示屏，电容式触摸屏；
2、与传感器连接方式：USB接口；
3、内置锂电池容量：≥4.2V，500mAH；
4、充电接口：MicroUSB接口；
5、可通过触摸屏进行选择量程和调零的操作。
	2
	只

	26
	无线传输模块
	1、与传感器连接方式：USB接口；
2、锂电池容量：≥500mAH；
3、传输信号最大无障碍距离：≥100m；
4、充电接口：MicroUSB接口；
5、蓝牙版本：≥4.0。
	2
	只

	27
	传感器收纳箱及附件
	包装箱外部为ABS材质，一体塑形而成，箱体正面可支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽，方便整理与收纳。数据线套件由不少于一根USB type-c数据线及3根USB双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，USB双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。专业实验讲解手册等。
	1
	套

	二、配套辅材【教师端】

	1
	多用力学轨道
	整体尺寸不小于1200*80*100mm，标准配置：含≥1.2m铝合金轨道一条、轨道小车2台、轨道固定栓1个、沙桶1个、沙桶配重块4个、弹簧2根、弹簧固定柱2根、定位块1个、摩擦块1块、滑轮1个、碰碰片2个、带碰碰片座架1只、配重片4块、挡光片5片、高度调节架1个、I型支架6个、L型挂架2个、防撞环2个、螺钉若干，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。可配合光电门传感器、位移分体传感器等使用，适用于直线运动、碰撞类实验等。
	1
	套

	2
	热电效应实验器
	整体亚格力材质，尺寸不小于200*50*50mm,本仪器主要由暗箱、半导体热敏材料、光源构成。与微电流传感器配合使用。可用来改变光照距离以及利用不同色彩时，研究吸热本领的不同,方便比较。
	1
	套

	3
	摩擦做功探究实验器
	整体尺寸不小于20*20*100mm,铜管，带孔橡皮塞，可插入温度传感器探头，配置棉绳。
	1
	套

	4
	浮力定律探究实验器
	整体尺寸不小于50*50*100mm，含溢水杯一只、≥100毫升带提手小量筒一只、砝码块3只、砝码容器（带小钩和刻度）一只等组件，用于研究浮力定律
	1
	套

	5
	热传导探究实验器（含温度探头）
	整体尺寸不小于30*30*80mm，绝热底座，含≥三种不同材质金属竿，每竿上有位置标度，内含温度传感器专用探头，可以配合温度、热辐射传感器研究热传导现象，也可以做定性演示用。
	1
	套

	6
	金属热膨胀探究实验器
	整体尺寸不小于150*80*80mm，铝型材底表面氧化处理，不锈钢材质的立柱一侧带通孔，另外一侧不带孔，表面抛光，分界面倒角，紫铜丝两端带有拉环的金属丝，螺杆钩配置蝶型螺母，可配合力传感器使用，适用于金属热膨胀效应。
	1
	套

	7
	物质的吸热能力实验器
	整体亚格力材质，尺寸不小于100*100*150mm，由层叠式透明圆盘支架、四向稳固支撑柱、匀强暖光辐射式热源、中心等距四向槽及四支专用载液试管等构成。配合四个普通温度传感器使用，可同时对四种不同液体或色度情境下物质的吸热能力强弱的探究。
	1
	套

	8
	水凝固与冰融化实验器
	整体铝合金材质，尺寸不小于100*60*80mm，本实验器配有水槽和金属围挡，内置USB接口的温度传感器；配有智能化散热系统，能够迅速的排除热量，瞬间结冰；可在软件上观察水的瞬间结冰与冰融化的过程中温度曲线的变化；适用于探究水的瞬间结冰与冰融化的规律及图线。
	1
	套

	9
	电流与磁力的关系实验器
	整体亚格力材质，尺寸不小于40*40*100mm，由底板、支架、电磁铁等构成，电磁铁位置可调。可配合微力传感器和电流传感器等使用，适用于研究电磁铁的电流与磁力的关系。
	1
	套

	10
	电磁铁实验器
	整体尺寸不小于120*80*10mm，由≥20匝金属线圈、40匝金属线圈及电路构成，可配合电流传感器，磁感应强度传感器使用，适用于测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度。
	1
	套

	11
	二力平衡实验器
	整体尺寸不小于40*60*60mm，由电机与金属支架构成，通过电机拉动物块。可配合多用力学轨道实验器、静力传感器、光电门传感器等使用，适用于探究二力平衡等实验。
	1
	套

	12
	气体流速与压强实验器
	整体尺寸不小于300*80*80mm，气体流速与压强实验器的主要研究目标是流速和压强的关系，底座支架的材质为亚克力材质，主要由pvc管道、可调速风机，电源构成，实验时与≥3个双气压传感器搭配使用测量≥3个不同管径中气体的压强变化。流速越快所测得的压强的数值越小。
	1
	套

	13
	机械能守恒定律实验器
	整体尺寸不小于80*50*300mm，由金属底座，弧形刻度板、L型光电门固定器、磁吸式摆锤释放器、摆锤、摆线固定栓、配套螺栓等组成。可配合光电门传感器使用，适用于动能势能转化实验以及机械能守恒定律实验。
	1
	套

	14
	电学系列实验模块
	≥7块电学实验板，每块实验板尺寸不小于120*80*10mm，由金属元器件及电路等构成，电学实验名称:电容充放电与串并联、复杂电路分析；分压与限流电路；LC振荡 自感现象；电池的电动势和内阻；小灯泡伏安特性；恒压源 恒流源 。需配合电流传感器、电压传感器、多量程电流传感器、多量程电压传感器等使用，适用于多种电学实验。
	1
	套

	15
	玻璃导电探究实验器
	整体尺寸不小于120*80*10mm，电学实验板基座板厚，嵌入金属丝的玻璃，可插在接线座上的鳄鱼夹。可配合微电流传感器使用，适用于玻璃导电探究实验。
	1
	套

	16
	温差电流探究实验器
	整体尺寸不小于120*80*10mm，电学实验板基座，受热传导回路由不同导体组成，回路有两个加热点，都可使用，任选一个加热点，加热后即有了温度差，从而产生了电动势，产生了电流。可配合微电流传感器使用，适用于温差电流探究实验。
	1
	套

	17
	智能数字化摩擦力实验器
	整体尺寸不小于300*80*100mm，由底座、运动平台、电机及丝杠传动装置、内置的微力传感器（量程：-10N～10N；分辨率：0.001N）、霍尔接近开关、带有两种摩擦面的木块、砝码、电源等组成。微力传感器在竖直方向的位置可调，运动平台可通过磁吸方式固定摩擦面。可通过系统软件调节运动平台的启停状态及相对运动速度。适用于测量滑动/静摩擦力、研究影响滑动摩擦力大小的因素（运动速度、接触面积、物体重量等）。
	1
	套

	18
	地磁探究实验器
	整体亚格力材质，尺寸不小于100*40*100mm，不少于150匝高密度线圈，电学基座，接触金属片，切割地磁场产生感生电动势和电流。可配合微电流传感器使用，适用于切割地球磁场产生微弱电流等实验。
	1
	套

	19
	环形线圈
	整体尺寸不小于50*50*100mm，金属材质、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验
	1
	套

	20
	螺线管
	整体尺寸不小于100*40*50mm，金属材质，亚格力底座，可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场，能够完成匀强磁场研究实验
	1
	套

	21
	多向转接头
	整体尺寸不小于45*22*22mm，铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	1
	套

	22
	焦耳定律实验器
	整体尺寸不小于50*50*100mm，不少于三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路。与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系。完成中学焦耳定律相关实验教学要求。
	1
	套

	23
	电阻定律探究实验器
	整体尺寸不小于150*50*20mm，由亚格力固定板、多种金属丝组成，可验证在材料、半径、长度等条件改变时的电阻定律。
	1
	套

	24
	多功能程控电源
	整体尺寸不小于100*80*50mm，具有正弦波、三角波、方波、升锯齿波、降锯齿波以及占空比可调的脉冲波等基本函数波形，同时还具有不少于16组由用户自定义的任意波；具有频率测量、周期测量、正负脉宽测量、占空比测量和计数功能；可选四种测频闸门时间，从而在速度与精确度上取得平衡；能够使用PC机控制该仪器，并且能够在PC机上编辑任意波形后下载到仪器输出波形。自带液晶显示功能。
	1
	套

	25
	磁性固定座
	整体尺寸不小于30*30*60mm，竖杆不锈钢圆柱杆，可配合多向转接头固定各种传感器，底座具备很强的磁力，能吸附在具有特质底座的墙上或者黑板上。
	1
	套

	三、物理数字化探究仪器【学生端】

	1
	便携式数字化实验分析仪
	1、一体化设计，可同时进行数据采集与分析处理；
2、内存≥8GB，存储≥256GB，≥2.4G+5G双频WiFi；
3、内置蓝牙无线传输；
4、支持与采集器连接采集，可拓展级联采集；
5、软件内置根据全国中小学教材课程预先设置的实验模板及实验指导。
	12
	台

	2
	数据采集器
	1、USB2.0≥8路，采集器与采集器之间支持级联功能；
2、可同时传输≥8种相同或不同的传感器的数据，支持热插拔，即插即用；
3、USB供电、数据传输采用标准USB2.0通信协议；
4、单通道采样速率≥200ksps；
5、内置蓝牙，可与多个无线模块连接，进行数据传输；
	12
	台

	3
	静力传感器
	1、量程一：-50N ～ +50N  分辨率：0.01N，拉力为正，压力为负；
2、量程二：-10N ～ +10N  分辨率：0.001N，拉力为正，压力为负；
3、≥两种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式，用于测量拉力（正值）与压力（负值）。
	12
	只

	4
	光电门
	1、≥五种计时方式：光闸计时，运动计时，单摆计时，光栅计时，滴定计数；
2、分辨率：10μS
3、具有软件调节计时方式，数据传输端口为USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	24
	只

	5
	多量程电流传感器
	1、量程一：-3A ～ +3A 分辨率≤0.01A 
2、量程二：-300mA ～ +300mA 分辨率 ≤1mA 
3、量程三：-30mA ～ +30mA 分辨率≤ 0.1mA
4、≥三种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
5、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
6、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	6
	多量程电压传感器
	1、量程一：-20V ～ +20V 分辨率≤0.01V
2、量程二：-2V ～ +2V 分辨率≤0.001V
3、量程三：-200mV ～ +200mV 分辨率≤0.1mV
4、≥三种量程，软件选择量程，数据传输端口USB接口。
5、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
6、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	7
	微电流传感器
	1、量程一：-2000μA ～ +2000μA 分辨率：≤1μA 
2、量程二：-100μA ～ +100μA  分辨率≤0.1μA 
3、量程三：-20μA ～ +20μA 分辨率≤0.01μA
4、量程四：-5μA ～ +5μA 分辨率：≤0.01μA  
5、≥四种量程，软件选择量程，数据传输端口为USB接口。
6、可拆卸式电学探头，探头与传感器主体通过BNC接口连接。
7、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	8
	普通温度传感器
	1、量程：-50℃ ～ +150℃，分辨率：0.1℃
2、数据传输端口USB接口。
3、可拆卸式温度探头，探头与传感器主体通过耳机接口连接。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	9
	气体压强传感器
	1、量程：0KPa ～ 700Kpa，分辨率≤0.1KPa
2、数据传输端口为USB接口。
3、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	10
	声振动传感器
	1、量程：-100%～100%，分辨率≤1%
2、测量频率范围：20Hz～20kHz
3、数据传输端口USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	11
	磁感应强度传感器
	1、量程一：-20mT ～ +20mT 分辨率≤0.02mT
2、量程二：-1mT ～ +1mT 分辨率≤0.001mT
3、拥有不少于两种量程，软件选择量程，数据传输端口USB接口。
4、支持与计算机的有线通讯、无线通讯和数显模块显示三种工作方式。
	12
	只

	12
	传感器收纳箱及附件
	包装箱外部ABS材质，一体塑形而成，箱体正面支撑成年人站立。侧边以铝合金外边框及铝合金机械锁扣构成。箱体内部以聚丙烯材质的硬质海绵为内衬，内衬开有各种传感器定位嵌槽。数据线套件由≥一根USB type-c数据线及3根USB双公连接线组成。type-c数据线用于连接计算机与采集器之间的数据传输，USB双公连接线用于传感器与计算机或者采集器之间的数据传输。专业实验讲解手册等。
	12
	套

	四、配套辅材【学生端】

	1
	多用力学轨道
	整体尺寸不小于1200*80*100mm，标准配置：含≥1.2m铝合金轨道一条、轨道小车2台、轨道固定栓1个、沙桶1个、沙桶配重块4个、弹簧2根、弹簧固定柱2根、定位块1个、摩擦块1块、滑轮1个、碰碰片2个、带碰碰片座架1只、配重片4块、挡光片5片、高度调节架1个、I型支架6个、L型挂架2个、防撞环2个、螺钉若干，可替代气垫导轨，避免气轨噪声和能耗。可配合光电门传感器、位移分体传感器等使用，适用于直线运动、碰撞类实验等。
	12
	套

	2
	摩擦做功探究实验器
	整体尺寸不小于20*20*100mm,铜管，带孔橡皮塞，可插入温度传感器探头，配置棉绳。
	12
	套

	3
	浮力定律探究实验器
	整体尺寸不小于50*50*100mm，含溢水杯一只、≥100毫升带提手小量筒一只、砝码块3只、砝码容器（带小钩和刻度）一只等组件，用于研究浮力定律
	12
	套

	4
	金属热膨胀探究实验器
	整体尺寸不小于150*80*80mm，铝型材底表面氧化处理，不锈钢材质的立柱一侧带通孔，另外一侧不带孔，表面抛光，分界面倒角，紫铜丝两端带有拉环的金属丝，螺杆钩配置蝶型螺母，可配合力传感器使用，适用于金属热膨胀效应。
	12
	套

	5
	电磁铁实验器
	整体尺寸不小于120*80*10mm，由≥20匝金属线圈、40匝金属线圈及电路构成，可配合电流传感器，磁感应强度传感器使用，适用于测量不同匝数相同电流或同一线圈不同电流时线圈产生磁感强度。
	12
	套

	6
	无极调速摩擦力实验器
	整体尺寸不小于40*60*60mm，由电机与金属支架、配重砝码、金属制载重托盘构成，通过电机拉动物块来实现动、静摩擦力。可配合静力传感器、光电门传感器等使用，适用于探究滑动摩擦力、探究最大静摩擦力等实验。
	12
	套

	7
	环形线圈
	整体尺寸不小于50*50*100mm，金属材质、高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，线圈切割地磁线即可产生感生电流，能够完成教材规定的微弱磁通量变化时感生电流等多个涉及微小电流变化测量的实验
	12
	套

	8
	螺线管
	整体尺寸不小于100*40*50mm，金属材质，亚格力底座，可接学生电源，塑壳封装，产生匀强磁场，能够完成匀强磁场研究实验
	12
	套

	9
	多向转接头
	整体尺寸不小于45*22*22mm，铝合金材质多向棱形插口，配合各类传感器和辅材固定
	12
	套

	10
	焦耳定律实验器
	整体尺寸不小于50*50*100mm，不少于三个量热器组成，每个量热器内配置不同阻值电阻，可搭建出相同电流、不同电阻及相同电阻、不同电流的电路。与温度传感器配合使用，研究电流的热效应与电流、电阻的关系。完成中学焦耳定律相关实验教学要求。
	12
	套

	11
	电阻定律探究实验器
	整体尺寸不小于150*50*20mm，由亚格力固定板、多种金属丝组成，可验证在材料、半径、长度等条件改变时的电阻定律。
	12
	套


四、初中物理实验箱

	序号
	名称
	产品技术参数
	数量
	单位

	1
	机械运动实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
300mm高透有机直尺*1、卷尺（2m不锈钢卷尺）*1、三角套尺*1、游标卡尺（20分度）*1、螺旋测微器（50分度）*1、2020铝型材杆组件（300mm×20mm×20mm，铝合金材质，挤压模具一次成型，黑色阳极化表面工艺，带ABS升降杆滑套）*1、导轨升降连接板(71mm×60mm×25mm，ABS注塑成型，T字型设计有3孔固定点)*1、定位杆（138mm×18mm×7mm，ABS注塑成型，设计有2孔固定点）*2、缓冲挡板组件（75mm×90mm×45mm，ABS注塑成型，预装两个φ20mm×5mm橡胶垫片，锰钢材质防脱卡，内嵌黄铜固定螺母）*1、导轨支架（85mm×18mm×31mm，ABS注塑成型，U字型设计有2孔固定点）*1、导轨倾角角度计（φ80mm×65mm×5mm，PMMA材质，激光精雕工艺，蓝黑双色UV打印，设计有红色指针）*1、mini美工刀E*1、白色缝纫线*1、M5欧标T型滑块螺母*1、M5×25黑胶手拧螺丝*1、M5×10圆柱头内六角螺丝*5、M6×12圆柱头内六角螺丝*1、M4内六角螺丝扳手*1、M5内六角螺丝扳手*1、小一字起*1、红色动力学小车（125mm×75mm×35mm，ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母）*1、中号PP收纳盒（91mm×67mm×30mm）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.2020铝型材杆组件：300mm×20mm×20mm（±2mm），铝合金材质，挤压模具一次成型，黑色阳极化处理，带ABS升降杆滑套，四个侧边均设计有滑块螺母槽，一端预装ABS扣盖，另一端设计有M6螺母槽，可与长/短臂多功能支座组合成立式支架；
2.导轨升降连接板：71mm×60mm×25mm（±2mm），ABS注塑成型，T字型设计有3孔固定点，可作为运动学轨道与支撑座的衔接结构；
3.定位杆：138mm×18mm×7mm，ABS注塑成型，设计有2孔固定点，可作为运动学小车在轨道上运动的起始标定点；
4.缓冲挡板组件：75mm×90mm×45mm（±2mm），U型设计，主体为ABS材料注塑成型，缓冲面预装2个φ20mm×5mm的橡胶垫片，收纳装置为锰钢材质，可以吸附小车防止其回弹脱轨；
5.导轨支架：85mm×18mm×31mm（±2mm），ABS注塑成型，U字型设计有2孔固定点，底部设计有硅胶防滑垫，可做为运动学导轨的支撑性部件；
6.导轨倾角角度计：φ80mm×65mm×5mm（±2mm），整体为PMMA材质，激光精雕工艺，镜面抛光处理，UV打印蓝黑双色刻度线，并设计有两个安装孔位和一个红色指针，用于显示运动导轨倾角；
7.红色动力学小车：125mm×75mm×35mm（±2mm），壳体为ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母，车头预留牵引孔，车尾设计有纸带卡，底盘为可拆分式结构，去掉壳体后可变形为橡皮筋动力小车、气球动力小车和太阳能动力小车，内置可拆卸槽码盘，可根据实验需要改变车身重量，动力系统采用低滚阻轴轮一体化设计。
四、完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.认识各类刻度尺（八年级上册拓展实验）；
2.测量不规则物体的长度（八年级上册拓展实验）；
3.用刻度尺测量长度（八年级上册/基本实验目录16）；
4.用表测量时间（八年级上册/基本实验目录17）；
5.测量物体运动的速度（八年级上册/基本实验目录18）；
六、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
	7
	箱

	2
	运动和力实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
弹力球（彩色TPU实心弹跳球）*1、压缩弹簧*1、钩码（50g）*6、滑木块（100mm×80mm×40mm，高密度实木材料，带倒角，侧面和正面设计有六个配重槽）*1、2.5N平板测力计*1、双面摩擦板（400mm×85mm×5mm，PMMA材质激光切割，单面绒面）*1、毛巾*1、斜角垫块（EVA材质激光切割）*1、400mm斜面轨道（400mm×85mm×30mm，壁厚1.8mm，铝合金材质，挤压模具一次成型）*1、导轨杆固定器（60mm×25mm×22mm，ABS注塑成型，顶部内嵌1颗M5铜镶嵌螺母）*4、缓冲挡板组件（75mm×90mm×45mm，ABS注塑成型，预装两个φ20mm×5mm橡胶垫片，锰钢材质防脱卡，内嵌黄铜固定螺母）*2、滑轮架E（65mm×34mm×27mm，ABS注塑成型，内嵌低滚阻轴承）*2、尼龙线*1、带环铅封螺丝*2、M4×55螺母丝杆*1、亚克力圆板（φ130×3mm，PMMA材质激光切割）*1、mini美工刀*1、M4×8带介子不锈钢螺丝*2、T型水准仪*1、20cm不锈钢尺*1、象棋子*5、大号条形磁铁（180mm×20mm×10mm，ABS外壳，内部封装磁铁）*1、小十字起*1、镀镍钢球（φ20mm）*1、蓝色动力学小车（125mm×75mm×35mm，ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.滑木块：100mm×80mm×40mm（±2mm），原料为高密度实木材料，采用高精度数控机床加工，外缘带倒角，不硌手，无毛刺，侧面和正面开有配重专槽（6槽位），可做为斜面或摩擦力实验专用滑块；
2.双面摩擦板：400mm×85mm×5mm（±2mm），PMMA材质激光切割，一面光滑，另一面自粘绒面，可作为摩擦力实验专用接触面；
3.400mm斜面轨道：400mm×85mm×30mm（±2mm），壁厚1.8mm，铝合金材质，挤压模具一次成型，黑色阳极化处理，两端预装ABS扣盖，表面为双V字型运动小车轨道槽和单边标尺槽，导轨两侧自带滑块螺母槽和定位杆卡槽，用于探究斜面的作用和摩擦力实验；
4.导轨杆固定器：60mm×25mm×22mm（±2mm），凸型结构，ABS材料一次注塑成型，顶部内嵌1颗M5铜镶嵌螺母，底部设计有2个手紧螺丝安装孔，可用于拼接导轨或固定φ10mm×300mm组合杆；
5.缓冲挡板组件：75mm×90mm×45mm（±2mm），U型设计，主体为ABS材料注塑成型，缓冲面预装2个φ20mm×5mm的橡胶垫片，收纳装置为锰钢材质，可以吸附小车防止其回弹脱轨；
6.滑轮架：65mm×34mm×27mm，ABS注塑成型，内嵌低滚阻轴承，可与缓冲挡板组件搭配使用；
7.蓝色动力学小车：125mm×75mm×35mm（±2mm），壳体为ABS注塑成型，车顶内置2颗嵌入式铜镶嵌M4拓展螺母，车头预留牵引孔，车尾设计有纸带卡，底盘为可拆分式结构，去掉壳体后可变形为橡皮筋动力小车、气球动力小车和太阳能动力小车，内置可拆卸槽码盘，可根据实验需要改变车身重量，动力系统采用低滚阻轴轮一体化设计。
四、完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.观察力使物体产生形变（八年级下册/基本实验目录19）；
2.观察力使物体运动状态发生改变（八年级下册/基本实验目录20）；
3.体验力的作用是相互的（八年级下册拓展实验）。
4.用弹簧测力计测量力（八年级下册/基本实验目录22）；
5.探究重力的大小跟质量的关系（八年级下册拓展实验）；
6.观察惯性现象（八年级下册/基本实验目录第24)；
7.观察二力平衡现象（八年级下册/基本实验目录23)；
8.探究阻力对运动的影响（八年级下册/基本实验目录第25);
9.探究滑动摩擦力跟哪些因素有关。
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
	7
	箱

	3
	声现象实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
20cm不锈钢尺*1、512HZ音叉*1、256HZ音叉*1、音叉共鸣箱*1、橡胶锤*1、悬线乒乓球（φ40mm×500mm）*1、真空罩（透明材质，顶抽气式）*1、抽气盘（ABS注塑成型）*1、电子铃（ABS封装外壳，按压回弹式开关）*1、导气管*2、单向止回阀*1、抽气针筒*1、橡胶密封圈*1、伸缩鸟笛*1、听诊器*1、软耳塞/副*1、拇指琴（八音）E*1、蓝牙音箱（内置锂电池，USB充电，自带辅助音频接口）*1、USB充电线*1、5V/1A充电器*1、小蜡烛*3、塑料圆盒（φ100mm×50mm）*1、小鼓（φ150mm，高分子复合材料鼓面）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.蓝牙音箱：内置内置锂电池，USB充电，自带辅助音频接口；
2.拇指琴：八音，木制琴身，不锈钢琴键，音色更清脆、干净；
3.小鼓：φ150mm（±1mm），基座为硬质实木材料，带手持孔，精致打磨，光滑无毛刺，不伤手，鼓面为高分子复合材料，经久耐用。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.探究声音的产生条件（八年级上册/基本实验目录第33）；
2.探究声音的传播条件（八年级上册/基本实验目录第34）；
3.体验不同声音的特性（八年级上册/基本实验目录第35）；
4.真空铃实验（八年级上册拓展实验）；
5.声音具有能量（八年级上册拓展实验）；
6.利用声音频率器软件测量声音的波形（八年级上册拓展实验）；
7.利用声音频率器软件测量噪声的大小（八年级上册拓展实验）；
8.噪声的控制与减弱（八年级上册拓展实验）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
	7
	箱

	4
	物态变化实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
陶土网（150mm×150mm）*1、透明方PC板（90mm×90mm×2mm）*1、小试管（φ20mm×200mm，壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）*1、海波/瓶*1、石蜡/瓶*1、不锈钢药匙*1、寒暑表（温/湿度同时显示）*1、水银体温计*1、多功能卡夹（65mm×35mm×25mm，ABS注塑成型）*1、红水温度计（-30～100℃）*1、D8×200直玻璃导气管（外径φ8mm，壁厚1.5mm，高硼硅BORO3.3）*1、60ml玻璃试剂瓶（瓶高80mm，底部直径40mm，高硼硅）*1、23号红色单孔硅胶塞E（15mm×20mm×27mm，φ7单孔，硅胶精密注塑）*1、红色颜料/瓶*1、250ml玻璃烧杯（壁厚2.5mm，高硼硅BORO3.3）*1、500ml塑料烧杯（PP材质，500ml）*1、自封袋*5、碘升华凝华管（110mm×25mm）*1、单面毛玻璃片（50mm×50mm）*3、迷你手持风扇（内置锂电池，USB充电，风速可调）*1、USB充电线*1、5V/1A充电器*1、胶头滴管（D=10mm，L=120mm）*1、木试管夹*1、环形试管搅拌器（金属材质，φ15mm＋250mm）*1、小号试管刷*1等。
三、核心配件技术参数：
1.小试管：φ20mm×200mm（±2mm），壁厚约2mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用；
2.多功能卡夹：65mm×35mm×25mm（±2mm），ABS材质一次注塑成型，正面设计有多种规格的卡槽，可以固定多种型号的温度计探针或玻璃管，背面设计有φ9mm十字定位卡，可以根据实验场景调整合适的位置；
3.D8×200直玻璃导气管：φ8mm×200mm（±2mm），壁厚1.5mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，常用于化学实验中气体的导出与导入；
4.60ml玻璃试剂瓶：白色，瓶高80mm（±2mm），底部直径40mm（±2mm），优质高硼硅，精工烧结，无毛刺锐角，热膨胀系数低，能承受较高温差，质地坚硬，不易破碎，用于存放和取用无需避光的的液体试剂；
5.23号红色单孔硅胶塞：15mm×20mm×27mm（±1mm），单孔，φ7孔径，采用优质硅胶原料，高端精密硅胶注塑工艺一次成型，水晶西瓜红色，磨砂面不易滑脱，无毛边，密封严，硬度适中，耐高温，耐酸碱，孔内设计有密封台阶，导管易插拔，安全不阻涩，用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求；
6.250ml玻璃烧杯：外径70mm（±5mm），高度97mm（±5mm），壁厚2.5mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等。
7.迷你手持风扇：USB充电式风扇，内置锂电池，风速可调，可用于蒸发或电能转化实验。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.制作简易温度计（八年级上册拓展实验）；
2.用常见温度计测量温度（八年级上册/基本实验目录1）；
3.用体温计测量人的体温（八年级上册拓展实验）；
4.用寒暑表测量室内温度（八年级上册拓展实验）；
5.探究晶体熔化和凝固的过程及特点（八年级上册/基本实验目录2）；
6.液化与汽化实验（八年级上册拓展实验）；
7.探究水在沸腾前后温度变化的特点（八年级上册/基本实验目录4）；
8.探究蒸发快慢的影响因素（八年级上册/基本实验目录5）；
9.观察升华和凝华现象（八年级上册/基本实验目录3）；
10.用湿度计测量不同气候环境下室内外的湿度（八年级上册拓展实验）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	5
	光现象实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
激光笔（绿光5mw）*1、可充电式F字光源（139mm×60mm×20mm，ABS注塑成型，内置恒流源式LED驱动电路，绿色高亮LED灯珠）*1、USB充电线*1、5V/1A充电器*1、水槽（100mm×100mm×58mm，透明材质）*1、方棒（PMMA材质激光切割，镜面抛光）*1、多功能光源灯箱（167mm×75mm×69mm，ABS注塑成型）*1、灯箱支撑杆B*1、平面镜（60mm×20mm×20mm）*1、f=+100mm单凸透镜玻璃砖（PMMA材质激光切割，镜面抛光）*1、f=-100mm单凹透镜玻璃砖（PMMA材质激光切割，镜面抛光）*1、三棱镜（L=30mm，H=50mm，玻璃材质）*1、三棱镜蜡烛支撑座（105mm×35mm×17mm，ABS注塑）*1、光学角度盘E（φ220mm×4mm，PMMA材质，角度范围0-90°）*1、300mm高透有机直尺*1、量角器*1、平面镜成像实验器*1、红蜡烛*4支、白屏（150mm×150mm×3mm，PMMA材质，激光切割）*1、通用座（100×30mm×36mm，ABS注塑成型，底部为双U型弹性卡槽设计，预装1颗M5×12手紧螺丝）*2、F=+50mm凸透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）*1、F=+100mm凸透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）*1、F=-50mm凹透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）*1、F=-100mm凹透镜组（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）*1、F=±100mm凹凸面镜组（145×100×30mm，ABS注塑）*1、带角度盘透镜卡座（162mm×100mm×30mm，ABS注塑）*1套、控光板卡座（76mm×56mm×20mm，ABS注塑）*1、静物投影板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、1mm圆孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、20mm圆孔通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、单/双缝通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、三/五缝通光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、黑色遮光板（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、红光滤光片（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、蓝光滤光片（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1、绿光滤光片（68mm×52mm×2.3mm，PMMA注塑）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.可充电式F字光源：139mm×60mm×20mm（±2mm），ABS材质注塑成型，内置锂电池恒流源式LED驱动电路，可充电，配置9颗绿色高亮LED灯珠，无需暗光环境，在自然光线下也可高效完成实验；
2.多功能光源灯箱：167mm×75mm×69mm（±2mm），ABS注塑成型，内嵌2个4mm电源插孔，左右散光合页各配1幅反光镜，作为光学光源，可提供点光源和平行光源，工作电压交直流12V，工作电流约1.7A，使用温度范围-10～40°C，持续使用时间20分钟，可根据不同用途的光学片完成课程设计的光学实验；
3.三棱镜蜡烛支撑座：105mm×35mm×17mm（±2mm），ABS材质注塑成型，正面分别设计有2个三棱镜放置槽和1个蜡烛放置槽，底部内嵌一颗M6铜镶嵌螺母，用于固定φ10mm×60mm不锈钢立杆，用于三棱镜和蜡烛的定位；
4.光学角度盘：φ220mm×4mm（±1mm），PMMA材质，激光切割工艺，圆形盘面，角度范围0-90°，分度值1°，丝印有法线、透镜面和透镜砖摆放区域，可作为几何光学专用角度盘；
5.凹凸透镜组（f=＋50mm/f=－50mm/f=＋100mm/f=－100mm）：162mm×100mm×30mm（±2mm），透镜φ38mm，ABS注塑成型，内置f=±50mm或f=±100mm透镜，底部的U型弹性卡槽，可固定在专用光学轨道上滑行；
6.凹凸面镜组（f=±100mm）：145×100×30mm（±2mm），透镜φ38mm，ABS注塑成型，内置f=±100mm凹凸面镜，镜面真空镀膜工艺，可用于凹凸面镜观察实验；
7.带角度盘透镜卡座：162mm×100mm×30mm（±2mm），通光孔φ38mm，ABS注塑成型，内置±110°扇形刻度盘，内部卡座可适配控光板卡座，再配合光学卡片可进行各种光学实验的控光，底部的U型弹性卡槽，可固定在专用光学轨道上滑行；
8.控光板卡座：76mm×56mm×20mm（±2mm），ABS材质注塑成型，中间预留1个φ40mm的通光孔，一面设计有弹性U型夹，用于固定各种光学卡片，另一面可与带角度盘透镜卡座组合使用；
9.单/双缝/三/五缝通光板：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），PMMA一次注塑成型，中间区域丝印单/双缝或三/五缝平行光栅，光线透过镂空光栅可提供缝型平行光；
10.静物投影板：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），PMMA一次注塑成型，中间区域丝印投影图案，光线透过镂空区域可在光屏上呈现投影图像；
11.1mm/20mm圆孔通光板：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），PMMA一次注塑成型，黑色丝印，中间区域圆形镂空，可实现对光的约束；
12.滤光片（红、绿、蓝）：68mm×52mm×2.3mm（±1mm），彩色PMMA一次注塑成型，光源透过滤光片可提供单色光。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.光的直线传播（八年级上册拓展实验）；
2.光在水中的传播（八年级上册拓展实验）；
3.光在玻璃中的传播（八年级上册拓展实验）；
4.小孔成像（八年级上册拓展实验）；
5.探究光的反射定律（八年级上册/基本实验目录36）；
6.探究平面镜成像的特点（八年级上册/基本实验目录38）；
7.凸面镜、凹面镜对光的作用实验（八年级上册拓展实验）；
8.观察光的折射现象及其特点（八年级上册/基本实验目录37）
9.观察白光的色散现象（八年级上册/基本实验目录42）；
10.观察色光的混合（八年级上册/基本实验目录43）；
11.探究凸透镜成像的规律（八年级上册/基本实验目录39）；
12.两种透镜对光的作用
13.用凸透镜设计与制作简易照相机（八年级上册/基本实验目录40）；
14.模拟近视眼和远视眼的矫正（八年级上册/基本实验目录41）；
15.显微镜原理（八年级上册拓展实验）；
16.幻灯机原理（八年级上册拓展实验）；
17.望远镜原理（八年级上册拓展实验）；
18.伽利略天文望远镜原理（八年级上册拓展实验）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	6
	物质的属性、质量和密度实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
5N拉伸弹簧*1、橡皮筋*5、橡皮泥*1、椭圆形玻璃瓶*1、23号红色单孔硅胶塞（15mm×20mm×27mm，φ7单孔，硅胶精密注塑）*1、D8×200直玻璃导气管（外径φ8mm，壁厚1.5mm，高硼硅BORO3.3）*1、大号条形磁铁（180mm×20mm×10mm，ABS外壳，内部封装磁铁）*1、铁粉*1、曲别针（盒装）*1、充磁器*1、物质导电检测模块（96mm×42mm×30mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，内置SMT-PCBA集成电路和纽扣电池，LED指示灯，PC电学符号标签）*1、导体与绝缘体实验材料（铜、铁、铝、橡胶、塑料、木）*1、黄铜棒导热棒（φ4mm×160mm，外置热敏层+缩封）*1、铝导热棒E（φ4mm×160mm，外置热敏层+缩封）*1、铁导热棒（φ4mm×160mm，外置热敏层+缩封）*1、亚克力导热棒（φ4mm×160mm，外置热敏层+缩封）*1、不锈钢针式电子温度计（℃/华氏可切换，金属探针，液晶显示，外置热敏层+缩封）*1、多功能卡夹（65mm×35mm×25mm，ABS注塑成型）*1、托盘天平（量程0～200g，精度0.2g）*1、砝码/盒（含100g*1、50g*1、20g*2、10g*1、5g*1）*1*1、长方体组（盒装，铝/铁/塑料各3种规格，50\40\30mm×20mm×10mm）*1、尼龙线*1、剪刀*1、20cm不锈钢尺*1、红色颜料*1、铁钉*3、250ml玻璃烧杯（壁厚2.5mm，高硼硅BORO3.3）*1、100ml塑料烧杯*1、胶头滴管（D=10mm，L=145mm）*1、50ml玻璃量筒（壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.23号红色单孔硅胶塞：15mm×20mm×27mm（±1mm），单孔，φ7孔径，采用优质硅胶原料，高端精密硅胶注塑工艺一次成型，水晶西瓜红色，磨砂面不易滑脱，无毛边，密封严，硬度适中，耐高温，耐酸碱，孔内设计有密封台阶，导管易插拔，安全不阻涩，用于实验中玻璃仪器的密封或与玻璃导管、温度计等配合使用，满足多种不同实验的密封及导气需求；
2.D8×200直玻璃导气管：φ8mm×200mm（±2mm），壁厚1.5mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，常用于化学实验中气体的导出与导入；
3.物质导电检测模块：96mm×42mm×30mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置SMT-PCBA集成电路，预装纽扣电池，自带LED指示灯，电学性能优异，正面贴有PC品名标签，可用于比较物质的导电性实验；
4.导热棒（铜/铁/铝/亚克力）：φ4mm×160mm，采用4种规格相同，材质不同的材料，激光切割+机器抛光处理，外置热敏层+缩封，可直接用于比较物质的导热性实验；
5.多功能卡夹：65mm×35mm×25mm（±2mm），ABS材质一次注塑成型，正面设计有多种规格的卡槽，可以固定多种型号的温度计探针或玻璃管，背面设计有φ9mm十字定位卡，可以根据实验场景调整合适的位置；
6.250ml玻璃烧杯：外径70mm（±5mm），高度97mm（±5mm），壁厚2.5mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等；
7.50ml玻璃量筒：壁厚2mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.用托盘天平测量物体的质量（八年级上册/基本实验目录10）；
2.探究物体的质量与体积之间的关系（八年级上册/基本实验目录11）；
3.测量固体和液体的密度（八年级上册/基本实验目录12）；
4.用量筒测量液体的体积（八年级上册拓展实验）；
5.用量筒测量不规则固体（不溶于水）的体积（物体漂浮、浸没两种情况，八年级上册拓展实验）；
6.体验不同物质的弹性（八年级下册/基本实验目录6）；
7.观察磁现象（九年级/基本实验目录7）；
8.磁化实验（九年级拓展实验）；
9.比较物质的导电性（九年级/基本实验目录8）；
10.比较物质的导热性（九年级/基本实验目录9）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	新材料及其应用实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
1号串并联电池盒模块（98mm×70mm×40mm，ABS半透明材质注塑成型，双电池仓位，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*2、单刀单掷开关模块（96mm×42mm×36mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、单刀双掷开关模块（96mm×42mm×36mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、二极管模块（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，内置SMT-PCBA集成电路，PC电学符号标签）*1、红色发光二极管模块（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、三极管模块E（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，内置SMT-PCBA集成电路，PC电学符号标签）*1、330欧电阻模块（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，内置SMT-PCBA集成电路，PC电学符号标签）*2、纳米磁流体演示瓶*1、小磁钢*2、纳米自清洁玻璃板（单面纳米涂层，80mm×80mm×4mm）*1、普通玻璃板（80mm×80mm×4mm）*1、20ml注射器*1、尖嘴钳*1、记忆合金丝（0.5mm×1000mm，镍钛合金）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.1号串并联电池盒模块：98mm×70mm×40mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，前端贴有PC品名标签，独立开关设计，嵌入式4mm正、负极导线插孔，双电池仓位，可同时装载2节1号电池，内置电源分立电路，可以实现电池的串、并联等多种级联方式，输出端有1.5V、3V两档可选；
2.单刀单掷/双掷开关模块：96mm×42mm×36mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，采用M型可限位刀架设计，金属合金镀镍工艺，导电性好，不易生锈，电键闭合后阻尼适中，不易移位，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
3.二极管模块：96mm×42mm×22mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置SMT-PCBA集成电路，电学性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
4.红色发光二极管模块：96mm×42mm×22mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置红色发光二极管元件，电学性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
5.三极管模块：96mm×42mm×22mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置SMT-PCBA集成电路，电学性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
6.330欧电阻模块：96mm×42mm×22mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置SMT-PCBA集成电路，电学性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.半导体元件特性实验一——二极管的单向导电性；
2.半导体元件特性实验二——发光二极管导电发光；
3.半导体元件特性实验三——三极管作为电子开关；
4.纳米材料特性实验一——纳米磁流体演示实验；
5.纳米材料特性实验二——自洁玻璃演示实验；
6.记忆合金实验；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	压强与浮力实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位，安全环保。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬，方便器材取用与收纳。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽，既可叠加组合摆放，也可放置于仪器柜或货架。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
彩色压强小桌*1、承压海绵*1、50g钩码组（盒装）*6、液体对器壁的压强演示器*1、液体内部压强实验器*1、微小压强计*1、橡皮膜*1、透明盛液筒*1、6T型三通*1、乳胶管（5mm×7mm×700mm）*1、弹簧止水夹*1、10ml注射器E*1、硅胶软管（3mm×5mm×200mm）*1、红色颜料*1、尼龙线*1、剪刀*1、小盛液筒*1、溢水杯*1、圆柱体重物*1、100ml塑料烧杯*1、盛液筒吊钩*1、圆环钩*1、小圆环*1、塑料漏斗*1、乒乓球*1等。
三、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.探究压力作用效果与哪些因素有关（八年级下册/基本实验目录27）；
2.观察液体对器壁的压强（八年级下册/基本实验目录28）；
3.观察或体验液体的内部压强（八年级下册/基本实验目录29）；
4.探究液体压强与哪些因素有关（八年级下册/基本实验目录30）；
5.探究浮力产生的原因（八年级下册/基本实验目录31）；
6.探究浮力大小与哪些因素有关（八年级下册/基本实验目录32）；
7.体验流体压强（八年级下册拓展实验）。
四、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	简单机械实验箱
	一、箱体结构描述：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
1N条形盒测力计*1、200g钩码*1、100g钩码*1、50g钩码*1、20g钩码*2、10g钩码*、杠杆尺组件（430mm×25mm，型材厚度约2mm，铝合金材质，挤压模具一次成型，贴装PVC高精度对称刻度线）*1、平衡螺丝螺母组件*2、M5×30黑胶手拧螺丝*1、M5×8不锈钢滚花螺母*1、棉线*1、mini美工刀*1、单滑轮*4、二串滑轮*2、不锈钢方杆（200mm×7mm×7mm，不锈钢材质，带有三个穿式M5螺纹孔）*1、轮轴（φ105mm×145mm，四层塔式结构，ABS+不锈钢材质，内嵌轴承，轮径比为1：1.5：2：3）E*1、穿线通针*1、400mm斜面轨道（400mm×85mm×30mm，壁厚1.8mm，铝合金材质，挤压模具一次成型）*1、导轨杆固定器（60mm×25mm×22mm，ABS注塑成型，顶部内嵌1颗M5铜镶嵌螺母）*2、300mm高透有机直尺*1、滑木块（100mm×70mm×50mm，实木原料，粗糙面为EVA贴面）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.杠杆尺组件：430mm×25mm（±2mm），型材厚度不低于2mm，主尺为铝合金材质，挤压模具一次成型，表面阳极化+细喷砂处理工艺，贴装PVC高精度对称刻度线，端盖为ABS或PMMA材质，可加装平衡螺母；
2.400mm斜面轨道：400mm×85mm×30mm（±2mm），壁厚1.8mm，铝合金材质，挤压模具一次成型，黑色阳极化处理，两端预装ABS扣盖，表面为双V字型运动小车轨道槽和单边标尺槽，导轨两侧自带滑块螺母槽和定位杆卡槽，用于探究斜面的作用和摩擦力实验；
3.导轨杆固定器：60mm×25mm×22mm（±2mm），凸型结构，ABS材料一次注塑成型，顶部内嵌1颗M5铜镶嵌螺母，底部设计有2个手紧螺丝安装孔，可用于拼接导轨或固定φ10mm×300mm组合杆；
4.滑木块：100mm×70mm×50mm（±2mm），优质实木原料，切割后抛光处理，光滑无毛刺，粗糙面为EVA贴面，外观和实验效果俱佳;
5.轮轴：φ105mm×145mm（±2mm），塔式结构，主体为ABS+不锈钢材质，主要由塔轮和主轴组成；塔轮由四个不同直径的台阶组成，比例为1：1.5：2：3，周边各有一个穿线孔，通过中心有一条平衡刻线，塔轮与主轴之间采用轴承结合，可以最大限度降低摩擦，提高实验精度。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.探究杠杆的平衡条件（八年级下册/基本实验目录26）；
2.理解等臂杠杆、省力杠杆和费力杠杆（八年级下册拓展实验）；
3.探究定滑轮的工作原理（八年级下册拓展实验）；
4.探究动滑轮的工作原理（八年级下册拓展实验）；
5.比较动滑轮、定滑轮和滑轮组的特点（八年级下册拓展实验）；
6.斜面特点实验（八年级下册拓展实验）；
7.轮轴的研究（八年级下册拓展实验）；
8.探究使用动滑轮是否省功（八年级下册拓展实验）；
9.探究影响机械效率大小的因素（八年级下册拓展实验）；
10.测量某种简单机械的机械效率（八年级下册/基本实验目录57）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	分子动理论与内能实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
125ml磨口集气瓶（壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）*2、毛玻璃片（60mm×60mm，两面磨砂）*1、250ml玻璃烧杯（壁厚2.5mm，高硼硅（BORO3.3））*2、500ml塑料烧杯*1、25ml玻璃量筒（壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）*1、50ml玻璃量筒（壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）*1、大试管（φ30mm×200mm，壁厚2mm，高硼硅BORO3.3）*1、长胶头滴管（D=10mm，L=200mm）*2、30号无孔红色硅胶塞（22mm×30mm×30mm，无孔，硅胶精密注塑）*1、有机玻璃板（80mm×80mm×4mm，透明材质，激光切割）*1、拉环吸盘（φ40mm）*1、水槽（100mm×100mm×58mm，透明材质）*1个、50g钩码（盒装）*6、铅柱E*2、刮削器*1、电加热器（ 功率300W，微型加热棒）*2、多功能卡夹（65mm×35mm×25mm，ABS注塑成型）*2、滚摆（φ80mm，不锈钢+PMMA材质，激光切割）*1、棉线*1、剪刀*1、空气压缩引火仪*1、红水温度计（-30～100℃）*2、手持迷你风扇（内置锂电池，USB充电，风速可调）*1、USB充电线*1、5V/1A充电器*1等。
三、核心配件技术参数：
1.250ml玻璃烧杯：外径70mm（±5mm），高度97mm（±5mm），壁厚2.5mm（±0.3mm），优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用作配制溶液和作为较大量的试剂化学反应容器等；
2.玻璃量筒（25ml/50ml）：壁厚2mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，丝印清晰，管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，用来定量量取液体；
3.大试管：φ30mm×200mm（±2mm），壁厚约2mm(±0.3mm)，优质高硼硅（BORO3.3），精工烧结，无毛刺锐角，管体具有低膨胀率、耐高温、高强度、高硬度、高透光率和高化学稳定性的优良特性，既可用作少量试剂的化学反应容器，也可在常温或加热时使用；
4.30号无孔红色硅胶塞：22mm×30mm×30mm（±1mm），无孔，采用优质硅胶原料，高端精密硅胶注塑工艺一次成型，水晶西瓜红色，磨砂面不易滑脱，无毛边，密封严，硬度适中，耐高温，耐酸碱，用于实验中玻璃仪器的密封；
5.多功能卡夹：65mm×35mm×25mm（±2mm），ABS材质一次注塑成型，正面设计有多种规格的卡槽，可以固定多种型号的温度计探针或玻璃管，背面设计有φ9mm十字定位卡，可以根据实验场景调整合适的位置；
6.滚摆：φ80mm（±2mm），不锈钢轮圈+PMMA材质轮辐，激光切割，轴杆设计有硅胶防滑系绳手柄，配合长臂多功能支座和300mm组合杆可演示动能和势能的相互转化现象；
7.手持迷你风扇：USB充电式风扇，内置锂电池，风速可调，可用于蒸发或电能转化实验。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.观察扩散现象——气体的扩散（九年级/基本实验目录13）；
2.观察扩散现象——液体的扩散（九年级/基本实验目录13）；
3.观察分子之间存在间隙的现象（九年级/基本实验目录14）
4.观察分子之间存在引力的现象——液体分子之间存在引力（九年级/基本实验目录15）；
5.观察分子之间存在引力的现象——固体分子之间存在引力（九年级/基本实验目录15）；
6.观察内能转化为机械能的实验现象（九年级/基本实验目录52）；
7.观察机械能转化为内能的实验现象（九年级/基本实验目录53）；
8.观察电能转化为机械能的实验现象（九年级/基本实验目录54）；
9.观察电能转化为内能的实验现象（九年级/基本实验目录55）；
10.观察动能和势能相互转化的实验现象（八年级下册/基本实验目录56）；
11.探究物体吸收的热量跟物体质量、温度变化的关系（九年级/基本实验目录58）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	电学与电磁能实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
玻棒*1、丝绸*1、胶棒*2、毛皮*1、旋转架*1、滑动变阻器（20Ω2A，正多边形金属滑杆，4mm插孔接线柱，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、2.5V小灯泡*3、3.8V小灯泡*3、1号串并联电池盒模块（98mm×70mm×40mm，ABS半透明材质注塑成型，双电池仓位，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*2、蜂鸣器模块E（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、小灯泡座模块（96mm×42mm×27mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*2、单刀单掷开关模块（96mm×42mm×36mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*3、5Ω定值电阻模块（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、10Ω定值电阻模块（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、15Ω定值电阻模块（96mm×42mm×22mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、200mm红色鳄鱼夹导线*2、200mm黑色鳄鱼夹导线*2、焦耳定律实验器*1等。
三、核心配件技术参数：
1.滑动变阻器：20Ω2A，正多边形金属滑杆，电阻丝采用康铜丝均匀绕制，设计有4mm插孔接线柱，同时兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线，额定电流工作30min温升 ≤300 ℃，误差<±10%；
2.1号串并联电池盒模块：98mm×70mm×40mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，前端贴有PC品名标签，独立开关设计，嵌入式4mm正、负极导线插孔，双电池仓位，可同时装载2节1号电池，内置电源分立电路，可以实现电池的串、并联等多种级联方式，输出端有1.5V、3V两档可选；
3.蜂鸣器模块：96mm×42mm×22mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置蜂鸣器元件，电学性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
4.小灯泡座模块：96mm×42mm×27mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置E10型黄铜灯座，导电性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
5.单刀单掷开关模块：96mm×42mm×36mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，采用M型可限位刀架设计，金属合金镀镍工艺，导电性好，不易生锈，电键闭合后阻尼适中，不易移位，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称，方便识别取用；
6.定值电阻模块（5Ω/10Ω/15Ω)：96mm×42mm×22mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，内置定值电阻元件（5Ω/10Ω/15Ω），电学性能优异，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.观察摩擦起电现象（九年级/基本实验目录44）；
2.电荷间的相互作用（九年级拓展实验）；
3.探究闭合电路中的持续电流（九年级拓展实验）；
4.连接串联电路和并联电路（九年级/基本实验目录63）；
5.用电流表测量电流（九年级/基本实验目录61）；
6.用电压表测量电压（九年级/基本实验目录62）；
7.探究串联电路和并联电路中电流、电压的特点（九年级/基本实验目录65）；
8.探究电流与电压、电阻的关系/欧姆定律（九年级/基本实验目录60）；
9.用电流表和电压表测量电阻（九年级/基本实验目录64）；
10.探究电阻一定时电压和电流的关系（九年级拓展实验）；
11.观察滑动变阻器的结构，用变阻器改变电路中的电流（九年级拓展实验）；
12.探究影响电功大小的因素（九年级拓展实验）；
13.伏安法测小灯泡电功率（九年级拓展实验）；
14.探究电流产生热量的大小与什么因素有关（九年级/基本实验目录66）。
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	电与磁实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
大号条形磁铁（180mm×20mm×10mm，ABS外壳，内部封装磁铁）*1、U形磁铁*1、小指南针*6、铁粉*1、通电螺线管（180mm×140mm×70mm，4mm插孔接线柱，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、简易直流电动机套装*1、1号串并联电池盒模块（98mm×70mm×40mm，ABS半透明材质注塑成型，双电池仓位，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*2、灵敏电流计（2.5级，磁电式，4mm插孔接线柱，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、单刀单掷开关模块（96mm×42mm×36mm，ABS半透明材质注塑成型，4mm导线插孔设计，PC电学符号标签）*1、滑动变阻器E（20Ω2A，正多边形金属滑杆，4mm插孔接线柱，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、方形线圈（74mm×74mm×10mm，纯铜丝绕线，引出导线绝缘层为柔性PVC材质，一端为4MM灯笼型弹性插头）*1、不锈钢管（5mm×0.15mm×80mm）*1、M6×10黑胶手拧螺丝*1、27号直筒鳄鱼夹*2、4mm香蕉插座杆（不锈钢材质，嵌入式4mm导线插孔，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、200mm红色鳄鱼夹导线*1、200mm黑色鳄鱼夹导线*1、手摇发电机模型（半透明齿轮箱75mm×45mm×32mm）*1等。
三、核心配件技术参数：
1.通电螺线管：180mm×140mm×70mm（±2mm），基座为透明材质注塑成型，线圈为纯铜线绕制，4mm插孔式接线柱设计，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线；
2.1号串并联电池盒模块：98mm×70mm×40mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，前端贴有PC品名标签，独立开关设计，嵌入式4mm正、负极导线插孔，双电池仓位，可同时装载2节1号电池，内置电源分立电路，可以实现电池的串、并联等多种级联方式，输出端有1.5V、3V两档可选；
3.灵敏电流计：2.5级，磁电式，4mm插孔式接线柱设计，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线；
4.单刀单掷开关模块：96mm×42mm×36mm（±2mm），主体为ABS半透明材质注塑成型，嵌入式4mm正、负极导线插孔，采用M型可限位刀架设计，金属合金镀镍工艺，导电性好，不易生锈，电键闭合后阻尼适中，不易移位，正面贴有PC品名标签，印有电路图中常见的电学符号和中文名称；
5.滑动变阻器：20Ω2A，正多边形金属滑杆，电阻丝采用康铜丝均匀绕制，设计有4mm插孔接线柱，同时兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线，额定电流工作30min温升 ≤300 ℃，误差<±10%；
6.方形线圈：74mm×74mm×10mm（±2mm），方形框架为PP材质注塑成型，纯铜丝绕线，引出导线绝缘层为柔性PVC材质，长度不低于250mm，一端为4MM灯笼型弹性插头；
7.手摇发电机模型：实验器为可拆分式设计，齿轮箱为透明材质，尺寸不低于75mm×45mm×32mm（±2mm）；电机外壳为ABS注塑成型，一端带有2个接线柱，另一端为齿轮机构，可插入齿轮箱；外配一副Z型摇动手柄，组装后可用于模拟手摇发电机实验。
四、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.用小磁针和铁屑观测磁场的方向和分布情况（九年级/基本实验目录45）；
2.观察通电导体周围产生磁场的现象（九年级/基本实验目录46）；
3.探究通电螺线管外部磁场的方向（九年级/基本实验目录47）；
4.观察通电导线在磁场中的受力情况（九年级/基本实验目录48）；
5.设计与制作简易直流电动机模型（九年级/基本实验目录49）；
6.探究导体在磁场中运动时产生感应电流的条件（九年级/基本实验目录50）；
7.设计与制作简易直流发电机模型（九年级/基本实验目录51）；
五、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
	7
	箱

	13
	新能源与可持续发展实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、教学仪器箱须满足以下要求：
★1.依据GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯》标准进行实验箱的老化检测、检测结果：经过荧光紫外灯不低于240小时老化实验，外观无出现开裂、粉化、变形等异常；
★2.依据GB/T 2411-2008《塑料和硬橡胶 使用硬度计测定压痕硬度（邵氏硬度）》标准检测实验箱的邵氏硬度，检测结果：邵氏硬度≥60；
★3.依据GB/T 1043.1-2008《塑料 简支梁冲击性能的测定第1部分：非仪器化冲击试验》标准检测实验箱耐冲击性能、检测结果为：简支梁无缺口冲击强度≥33KJ/㎡；
★4.依据GB/T 11547-2008《塑料 耐液体化学试剂性能的测定》经过不低于168小时耐水性测试，表面无明显异常现象；经过不低于168小时耐碱性测试，表面无明显异常现象；经过不低于168小时耐油性测试，表面无明显异常现象。
三、包括但不仅限于以下主要配置器件：
强力风扇(170mm×92mm×48mm,12V/0～5A，直流大功率)*1、风力发电模块（148mm×78mm×40mm，嵌入式微型马达，风级显示PCBA，4mm负载输出端口）*1、温差发电实验器（68mm×68mm×43mm，发电电压0～5V，半导体温差发电片+沉底式水冷铝散热器）*1、导热硅脂*1、硅脂批刀*1、散热水槽（150mm×100mm×58mm，透明材质）*1、储水槽（100mm×100mm×58mm，透明材质）*1、5V小水泵*1、乳胶管（6mm×9mm×500mm）*1、不锈钢升降台（100mm×100mm,不锈钢材质）*1、高导热原色铝桶E（75mm×25mm）*1、太阳能电池（60mm×60mm，5V多晶硅太阳能电池板，4mm红黑输出引线端头）*1、新能源发电终端模块（85mm×55mm×145mm，ABS注塑成型，嵌入式新能源集成控制PCBA，多模态功能选择）*1、100ml塑料烧杯*1、27号直筒鳄鱼夹*2等。
四、核心配件技术参数：
1.强力风扇：170mm×92mm×48mm（±2mm）,温度适用范围 0～70°C， 工作电压DC12V ，工作电流0～5A；设备由直流大功率高速强力风扇、喷塑U型钣金固定座和不锈钢手柄组成，可由学生电源或可调电源适配器供电，通过电压调节来控制风力的强弱，为风力发电模块提供特定风源；
2.风力发电模块：148mm×78mm×40mm（±2mm），温度适用范围 0～70°C， 发电输出电压DC0～8V ，输出电流0～120mA；设备由嵌入式微型马达、80mm四叶风扇叶、风级显示PCBA和手柄组成；自带4mm负载输出端口，由风力驱动扇叶带动发电机发电，风力强度与发电效果由绿/橙/红三色LED指示灯显示，可用于风力发电的探究、风级/风向与发电能力的关系、风能转化成重力势能等探究课题；
3.温差发电实验器：68mm×68mm×43mm（±2mm），温度适用范围 0～70°C，发电电压0～5V；设备由沉底式水冷铝散热器、半导体温差发电片、黑色亚克力圆孔扣盖组成；发电模块输出端为4mm红/黑香蕉插头，可接入新能源发电终端模块进行储能或为执行器提供电能；
4.新能源发电终端模块：85mm×55mm×145mm，ABS注塑成型，嵌入式新能源集成控制PCBA；具备多模态功能选择：①发电模式——电能直接点亮LED，显示正在发电；②能源转换模式——输入的电能给马达提供动力驱动风扇，实现某种形式的能量转化为机械能；③电力储能模式——将前端产生的电能进行储存；④储能应用模式——将存储的电能释放，用来点亮LED或给马达提供动力驱动风扇，模拟储能的应用场景。
五、可完成包括但不仅限于以下实验课题：
1.利用新能源设计并制作一种模型——风力发电与储能（九年级/基本实验目录68）；
2.风能转化为重力势能（九年级拓展实验）；
3.风能转化为电能（九年级拓展实验）；
4.风能转化为机械能（九年级拓展实验）；
5.温差发电实验（九年级拓展实验）；
6.太阳能发电与储能（（九年级拓展实验））；
7.太阳能转化为电能（（九年级拓展实验））；
8.太阳能转化为机械能（九年级拓展实验）。
六、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理专题实验箱，须搭配“初中物理通用器材实验箱”完成相应实验课题。
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	初中物理通用器材实验箱
	一、箱体结构：
外形尺寸≥（445×355×170）㎜。                                                                                                    
材质工艺：采用优质原生PP树脂外箱，内置单/双层EVA缓冲定位。  
功能结构：活动式双边锁紧卡扣，嵌入式专槽定位内衬。 
堆积方式：箱体有防脱限位槽。
二、包括但不仅限于以下主要配置器件：
长臂多功能支座（ABS注塑成型，带配重，互锁后对角线尺寸约280mm）*1、300mm组合杆（φ10mm×300mm，不锈钢材质）*4、150mm横杆（φ10mm×150mm，不锈钢材质）*1、镀铬三爪万用夹（φ8mm×285mm，金属镀铬工艺）*1、三轴转接头（15mm×15mm×43mm，铝合金材质）*2、5N条形盒测力计*1、电子停表*1、电子天平（量程500g，精度0.01g）*1、7号电池*2、数字万用表*1、电流表（2.5级，磁电式，4mm插孔接线柱，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、电压表E（2.5级，磁电式，4mm插孔接线柱，兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线）*1、酒精灯（150ml，透明钠钙玻璃）*1、火柴*1、M5×10黑胶手拧螺丝*17、250mm红色4mm香蕉插头线（纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）*5、250mm黑色4mm香蕉插头线（纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）*5、500mm红色4mm香蕉插头线（纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）*2、500mm黑色4mm香蕉插头线（纯铜线芯，柔性PVC绝缘层，4MM灯笼型弹性插头）*2等。
三、核心配件技术参数：
1.长臂多功能支座：高约24mm，互锁后对角线尺寸约280mm。①外壳为ABS注塑成型，内腔采用蜂窝状加强筋设计，以提升其强度和轻便性；②四个支臂内腔嵌有金属配重块，支臂底部四个支点设计有防滑硅胶圆垫，以提升其防滑性与稳定性；③单边支座呈“V”字型耦合结构，并预留有φ10组合杆双轨插孔，双边对接互锁，可组合成通用型支撑底座，打开锁扣，通过按压锁紧装置可将其变形为横向双轨实验平台；④正面内嵌6个M6铜镶嵌螺母，配合300mm组合杆，可满足不同跨度和维度的实验搭建需要；
2.300mm组合杆：φ10mm×300mm，不锈钢材质，一端M6螺纹，另一端M6螺母，可以多根首、尾拧紧加长，用作支撑底座的立杆或光学滑行轨道；
3.镀铬三爪万用夹：φ8mm×285mm（±2mm），整体为金属镀铬防锈工艺，耐腐蚀不易生锈，用于生化实验的固定装置；
4.三轴转接头：15mm×15mm×43mm（±2mm），铝合金材质，CNC精加工，两个插杆孔正交垂直，两端各配1颗M5×12不锈钢胶木手拧螺丝，中间穿杆可以轴向固定，可将器材固定于支撑杆上；
5.电流表：133mm×98mm×98mm（±5mm），2.5级，0-0.6A和0-3A两档可选，外壳为ABS材质注塑成型，磁电式表头，铜制4mm插孔接线柱设计，带ABS螺纹旋钮，可同时兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线；
6.电压表：133mm×98mm×98mm（±5mm），2.5级，0-3V和0-15V两档可选，外壳为ABS材质注塑成型，磁电式表头，铜制4mm插孔接线柱设计，带ABS螺纹旋钮，可同时兼容4mm灯笼型弹性插头导线、U型插导线和鳄鱼夹导线；
7.4mm红/黑色香蕉插头线：φ3mm×250mm/500mm（±0.5mm），线芯为纯铜材质，柔性PVC绝缘层，两端为4MM灯笼型弹性插头，可同时满足电路的串接或并接要求。
四、产品属性及特点：
1、本实验箱为初中物理通用器材箱，须搭配专题实验箱配合使用，可有效减少通用器材的重复配置。
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	光学专用轨道
	1.铝合金型材拉伸成型，表面细喷砂+阳极化发黑工艺；
2.横切面为塔形结构，顶部为卧式平行双轨，光学组件滑行流畅不卡顿；
3.双边标尺槽设计，自粘PVC彩色标尺，方便小组实验对向观察；
4.两侧端盖底部安装橡胶防滑垫，确保实验过程中轨道稳固不移位；
5.规格≥1100mm×106mm×52mm，平均壁厚≥1.7mm，有效标尺长度不低于1100mm。
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	运动学导轨组件
	尺寸≥1200×85×30mm；材质：黑色电泳铝合金型材，两端带扣盖；结构：表面双V字型运动小车轨道槽和单边标尺槽，方便小车在轨沿直线运动，避免运动中脱轨，标尺槽可粘贴自粘金属标尺，两侧带欧标2020型螺母槽和定位杆卡槽，整轨总长1200mm，平均壁厚1.8mm；功能描述：直线运动专用配套器材。
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	电阻定律实验器
	接线柱为4mm导线插孔设计，固定有铜丝、铁丝以及不同规格的镍铬丝，并丝印有对应材料的中文标识，便于识别，操作简单，验证性好。
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	可调电源适配器
	一体化设计，小巧轻便，自带电压数显和短路自动保护功能，输出端为±4mm插头，可与专用实验器匹配使用。
输入电压：100-240V（50/60Hz ）； 
稳压直流输出范围：3V-12V（5A 60W）；
工作特点：电压连续可调，用户可根据实验需要设定输出电压；
功能：可作为光学、能源、水电解等实验的专用电源。
	7
	套

	19
	初中物理分组实验箱资源包
	包含每种实验箱的实验课题，实验种类内容丰富，编排合理，实验图片均为实物拍摄，包括实验名称、实验目的、实验过程、实验现象、实验结论等。
	1
	套


五、音乐教室

	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	智慧黑板
	一、屏体及触控技术要求
1.智能交互黑板显示尺寸≥86英寸，分辨率：3840*2160 ，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点触控及40点书写划线。
2.智能交互黑板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级，石墨硬度≥9H。
3.为确保教学有更大的使用面积，智能交互黑板整体长度≥4200mm，宽度≥1200mm。
二、安全及能效要求
1.智能交互黑板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止眼睛疲劳。
2.智能交互黑板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU型号、CPU使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。
3.智能交互黑板在任意通道、画面和软件所在显示内容下均支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸、牛皮纸、水纹纸；支持透明度调节与色温调节；显示画面各像素点灰度不规则，减少背景干扰。
4.依据GB 21520-2023标准，能效等级达到1级。
★5.智能交互黑板具备屏体温度实时监控、高温预警等功能。
三、教学要求
1.智能交互黑板前置面板至少具备1路HDMI接口（非转接），2路USB3.0接口，1路Type-C接口（具备数据传输、充电等功能）。
2.为方便用户外接拓展设备，智能交互黑板后置非转接 HDMI输入≥2路，HDMI输出≥1路（支持安卓及其他通道信号输出）。
3.无需打开智能交互黑板背板，前置接口面板支持单独前拆维护。
4.智能交互黑板具有前掀式维护功能，主屏向上掀起角度≥30°。
5.智能交互黑板前置按键≥7个，可实现音量加减、窗口关闭、触控开关等功能，且按键均支持功能复用。
★6.前置按键面板向上倾斜，与平板正面形成夹角，符合人体工学，操作更加便捷。
★7.智能交互黑板采用≥12核国产化驱动芯片，8核CPU、4核GPU。 Android 系统版本≥14.0，内存≥2G，存储≥8G。
8.采用针孔阵列发声设计，2.2声道，下边框具有6个发声单元，最大功率≥80W, 扬声器在100%音量下，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB；最低谐振频率不高于100Hz。
9.内置一体化超高清4K摄像头，分辨率≥3840*2160的图片与视频，支持搭配AI软件实现自动点名点数功能，支持远程巡课功能，具备指示灯工作状态提示。
10.智能交互黑板内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°，可用于对教室环境音频进行采集。
11.智能交互黑板具备前置组合式针孔电脑还原物理按键，具有中文标识，无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障。
12.只需一根网线连接，即可实现Windows和Andriod双系统同时上网。
13.具备无线（包括Wi-Fi和Bluetooth蓝牙）独立模块，支持单独拆卸。
14.智能交互平板黑板内置Wi-Fi6无线网卡，支持2.4G、5G双频。智能交互平板内置系统连接Wi-Fi上网（STA）的情况下，嵌入式电脑会同步连接网络。智能交互平板内置系统支持自定义AP无线热点名称和密码，满足IEEE802.11a\b\g\n\ac\ax wave2协议标准，实现无线信号的中继和桥接，扩大无线网络的覆盖范围，适应不同教学需求和环境。
四、应用功能要求
1.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；在同一界面下无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，如声音、亮度、网络等。
2.智能交互黑板左右两侧可提供与教学应用密切相关的快捷键，数量各不少于15个，并支持自定义设置显示时间、显示模式，支持单侧显示、双侧同时显示，该快捷键至少具有关闭窗口、展台、桌面、多屏互动等教学常用按键。
3.智能交互黑板具有悬浮菜单，两指可快速移动悬浮菜单至按压位置，悬浮菜单可进行自定义分组，可添加AI互动软件等不少于30个应用。
4.支持智能手势，可通过多指操作屏幕实现悬浮窗快速调用、屏幕息屏或亮屏、屏幕下移、多任务等功能，方便教学操作。
5.为节约用电，具备自动待机功能，在无操作或无信号输入时，自动进入待机节能状态，时间间隔可自定义。
6.智能节电，可自定义设置，在无操作或无信号输入15分钟或更长时间,出现关机提示倒计时。
7.智能交互黑板处于关机通电状态，外接电脑、机顶盒等设备接入交互黑板时，智能交互黑板可识别到外接设备的输入信号后自动开机。
8.为方便管理，智能交互黑板具备锁屏功能，支持密码锁屏和二维码锁屏2种方式。
9.可自动识别新接入的信号源，并自动切换到该信号源显示，在断开连接后，弹出确认，10秒后返回之前信号源。
10.智能交互黑板支持远程在线系统升级，升级过程中，如遇电源中断，待恢复后，可实现断点续传，有效规避升级失败。
安卓白板软件
1.无PC状态下，安卓系统支持白板授课，可以实现书写、擦除、撤销、恢复、插入工具及分享等多项功能，同时支持对白板进行初始设置，如背景、笔迹颜色、粗细及橡皮等功能的预设。
2.无PC状态下，白板背景支持颜色背景和图案背景设置，颜色背景提供不少于6种预设颜色，并支持自定义更多颜色；图案设置包括拼音格、四线三格、音符、五线谱、信纸、篮球场地、足球场地等不少于8种类型，同时支持用户自定义背景图案。
3.无PC状态下，白板根据使用场景灵活调整，支持仅允许用细笔书写模式或允许用细笔或手指书写模式，细笔可用于书写，手指可用于拖动漫游，实现手笔分离的教学效果。
4.无PC状态下，白板支持漫游功能，可无限延伸白板空间，满足更大空间的板书需求。在漫游功能下，支持对当前页面进行自由缩放，双击漫游可一键恢复画布至原始位置和大小。
5.无PC状态下，白板支持背景漫游设置：白板上批注书写的内容既可与背景画布同步无限漫游，也可设置为批注内容独立漫游而背景画布保持固定，以满足不同的场景使用。
6.无PC状态下，白板支持通过二维码分享内容，可选择全部或部分页面进行分享，格式涵盖PNG、JPEG、PDF等多种选项，支持加密分享功能，确保信息安全；支持一键将内容保存到外接U盘。
7.无PC状态下，白板支持手写识别功能，可以将手写文字、句子识别为印刷体，默认支持中文、英文、日语、韩语、荷兰语等不少于5种语言。此外，还可以下载更多语言包进行识别，如丹麦语、波兰语、西班牙语、意大利语等不少于14种语言，满足多语言教学需求。识别后的内容支持多种编辑操作，包括颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定，以及一键转至会议纪要等功能。
8.无PC状态下，白板具备会议纪要功能，支持手写输入文本，每项会议纪要都能根据笔迹书写范围和文本内容自动调整窗口大小，灵活适应。书写笔迹可轻松使用橡皮擦进行擦除，每项会议纪要可随意删除或调整顺序。会议纪要支持一键生成二维码分享，扫码即可快速获取内容，且扫码显示的会议纪要内容会自动过滤空白项。
9.无PC状态下，白板具备智能图形识别功能，能够自动识别绘制的矩形、三角形、圆形、椭圆形、箭头等不少于5种常见平面图形。识别后的图形支持颜色修改、复制、剪切、图层置顶、图层置底、删除、锁定等功能。
10.无PC状态下，白板具备批注和擦除功能，支持硬笔、软笔、荧光笔等多种笔型选择，支持笔迹颜色和粗细设置。支持橡皮擦、选中文字擦除以及一键清页功能，进行一键清页操作时会有二次确认提示，有效避免误操作。
11.无PC状态下，白板支持二维及三维图形的灵活调用，支持设置图形的线条颜色和填充颜色，可以对线条和填充颜色的透明度进行设置。
12.无PC状态下，白板支持插入文档、文本框、便利贴、图片、浏览器、尺子、表格、思维导图、会议纪要、截屏等多种教学辅助工具，支持通过手写添加便利贴内容，移动便利贴时，所写内容会随便利贴同步移动。
13.无PC状态下，白板支持页面预览功能，可一键全选所有页面或单独选择特定页面进行保存。
内置电脑
1.采用80pin 通用标准接口,即插即用，易于维护。
2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。
3.CPU采用≥第11代4核，内存：≥8G DDR4，硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 
4.接口：整机非外扩展具备≥5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。
提供软件、硬件一键系统还原功能。
	1
	套

	2
	智慧教学软件
	备授课教学软件及工具
1. 支持多端程序入口,支持PC端、交互设备、移动端及网页端；且均可快速生成课件。
2. 支持多种登录方式，至少包含账号密码直接登录，微信扫码登录,书写登录等，同时支持免登录打开本地课件；其中书写登录可录入内容及笔迹，在任意设备进行书写登录软件；支持第三方登录,支持对接第三方教育平台，实现统一认证登录。
3. 支持老师个人账号无需完成特定任务，即可获取不少于 200GB云端存储空间，支持扩展至2TB云存储空间。
4. 提供预置的课件素材，允许老师在网页端、移动端、电脑端进行内容的选择与组合，快速生成课件并浏览，所有制作的课件均实时保存至云端，老师只需登录即可查看。
5. 支持老师根据教材章节目录、知识点选择对应的教学内容。老师仅需要按每个教学环节选择所需的教学模块即可快速生成一份课件。
6. 支持教师对课件知识点进行评价,至少支持对教学设计、交互工具、课件素材、课件排版、教学方法进行选择评价；
7. 支持单独PPT 导入功能，并支持导入进度条提示功能，用户可查看当前导入进度，上传完成后具有中文提供功能。
8. 提供模块化的课件素材和教案，学科涵盖小学语数英、小学科学、初中语数英、物化生、高中数学等学科 (教材版本覆盖统编版、人教版、 教科版、外研新标准版、北师大版、冀教版、中图版等) ，课件支持组选：课堂导入，知识讲解，例题与变式，拓展延伸，课外活动等，课件总课时量不低于 3600 个课时。
9. 提供语文生字卡片、英语生词卡片、化学工具编辑器、数学工具编辑器等学课工具。支持插入物理化学仿真实验，点击添加3D交互仿真理化试验到课件中。
10. 具有各省市高考、统考真题、学校考试真题，以及教辅书中的习题组成中学数学学科题库，题库自带答案及解析，题库内的题目可以筛选题型和试题难度。可支持直接将题库内容插入到课件中，题库内容插入到课件之后，可以对题、答案、解析进行二次编辑，还可以对文本、公式进行二次编辑。
11. 可创建交互式动态课件，提供相应的教学画板工具，通过拖动或输入的方式改变对象的参数数值，相应的图像和函数随数值的变化而发生变化，调节缩放坐标轴，图像生成后可重新编辑，画板工具支持通过指令快速绘制平面图形、立体图形和函数图像
12. 提供知识配对、分屏竞技、连词成句、翻翻卡、消消乐等不少于6种类型的课堂活动,老师备课时通过活动模板即可快速制作活动，支持编辑好的课堂活动添加到我的课堂活动,实现任意课件的随时引用。
13. 提供至少3种活动组件，包括骰子、大转盘、随机数，活动组件可选择不同的外观，可设置转盘个数和随机数上限，帮助老师活跃课堂气氛。
14. 可插入音频，支持对音频的剪辑，可拖动或输入音频的开始和结束位置；
15. 可插入云平台上的教学资源，提供人教版、北师大版、苏教版、鲁教版等多个教材版本，包含语数英11个主要学科的教学资源，内置数百个交互式动画,提供1000个制作完成的语文、数学交互式动画课件素材，可直接选用插入到课件中。
16. 板书状态支持显示文件、工具和应用的便捷入口，当开始批注且有笔迹时，自动隐藏便捷入口，清除笔迹时，自动恢复显示便捷入口；
17. 授课模式，各窗口之间可进行独立批注;文件大小窗口批注同步,可实现翻页跟随;批注可以跟随漫游;批注支持至少9种笔型，6种颜色可选。
★18. 支持用户自定义添加/移除本机应用；包括展台、投屏、课堂评价、录制课程、看电视、AI课堂、直播、白板、网页、音视频媒体播放器，实现授课场景教学应用的便捷调用；并支持点击展示已打开的全部应用，实现一键应用切换；
19. 授课两侧工具栏支持上下移动，支持收起或展开，工具栏功能至少支持批注、打开文件、教学工具、应用切换等，工具子菜单支持在屏幕拖动；
20. 工具中支持使用学科工具，至少包含5种尺规工具、21种形状工具、拼音、四线三格、汉字、39种物理工具、27种化学工具；其中，形状工具、物理工具和化学工具可进行交互操作(如改变烧杯液体容量、酒精灯火焰状态)。
21. 支持打开电脑文件、U盘文件等本地文件；不需导入，可直接打开本地视频、音频、图片、离线教学课件、PPT&PPTX、PDF文件、DOC&DOCX文件及swf文件；支持展示当前已打开的文件，点击实现文件窗口的便捷切换，支持文件一键全部最小化，支持双击实现文件全屏播放。支持打开其他网盘中的文件，包含不少于4种常用的第三方网盘；
22. 提供不少于20个蒙层模板，老师备课时选择合适的蒙层图片遮住元素，授课时用橡皮擦除蒙层，展现被蒙住的元素
23. 支持对全班、单个或多个学生进行评价，评价结果可撤回，老师可通过移动端、PC端及网页端对学生进行行为评价打分，可显示班级得分前列的学生信息，学生头像均采用卡通化方式，软件支持随机抽选学生进行评价，支持计时器功能，包括秒表和倒计时，支持家长通过移动端查看学生的近期表现。
24. 教室内智能交互设备上点击电子黑板贴，可实现屏幕截图，实时语文、数学、外语、值日、通知等学科分类任务预留，截图操作灵活方便，支持手势拖拽边框缩放大小， 可选择区域显示范围。
25. 智能交互设备上可查看/删除已留任务/通知内容，按学科语、数、 外、通知等类别分别展示和查看，多图轮播，支持手势点击放大图片，手势滑动图片。
录课工具
1. 支持屏幕、屏幕+摄像头等多种形式的录制，也可结合录播系统进行全景录制。
2. 支持对视频清晰度的调整，提供高清、超清、超高清的切换，方便用户在手机、电脑或者大屏上观看。
3. 在桌面及摄像头录制场景下，能自动侦测摄像头，可识别出展台摄像头，同时支持摄像头画面的切换、移动及大小的调整。
4. 录制过程中支持随时开启分享功能，实现即时直播，开通直播后生成直播海报、直播码，易于分享，多人观看无压力；听课端无需下载软件，扫描二维码即可进入直播课堂并进行互动。且支持手机端、PC端观看直播，可实现课堂实时评论。
5. 录制视频可自动保存在本地，也可上传至云端教师空间，结束录制即生成回看视频，可快速浏览录制情况。
	1
	套

	3
	视频展台
	1.采用USB方式供电，支持壁挂和桌面两种安装方式，采用ABS材质;
2.采用高清摄像头设计，不小于1600万像素；
3.采用12倍数字变焦；
4.拍摄幅面≥A4；
5.图像色彩≥24位；
6.光源补偿≥LED五级光源补偿；
7.支持实时教学内容展示，支持批注、缩放、旋转、保存分享、拍照、连拍等操作;
8.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭;
9.同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持至少四张图片同屏对比，可在任意区域内批注书写，不局限于显示区域内批注书写，并可对单张图片进行旋转、全屏、缩放、删除等操作；
10.为增强文字显示对比度，具备AI拍照的功能，并可根据用户的实际使用需求开启或关闭；
可支持5指长按屏幕实现漫游，手背擦出，两指捏合放大缩小等多种手势操作，方便用户使用。
	1
	套

	4
	15寸扩声音箱
	电声参数
1、频率响应：40Hz-20KHz(±3dB) 1watt@1m
2、灵敏度：110dB /W(lm)
3、最大声压级：127dB MAX
4、阻抗：8Ω
5、额定功率：500W Nominal
6、峰值功率：2000W Peak
7、峰扩散角度-6dB：90°（H）x 70°（V）
8、高音单元：44芯高音×1
9、低音单元：15寸75芯低音×1
10、吊挂硬件：2xM8吊点、底托
11、材质：高强度桦木夹板
12、表面处理：德国励宝环保点漆
13、颜色：黑色
	2
	只

	5
	专业功放
	技术参数
1.输出功率（20Hz-20KHz/THD≤1％）：
立体声/并联8Ω×2：850W×2；
立体声/并联4Ω×2：1200W×2；
2.连接座：XLR输入 、接线柱和四芯卡侬输出
3.电压增益 (@1KHz)：37dB
4.输入灵敏度：0.775V/1.44V
5.输入阻抗：10K Ω 非平衡、20KΩ 平衡
6.频率响应(@1W功率下）：20Hz-20KHz/+0/-2dB
7.THD+N(@1/8功率下）：≤0.05％
8.信噪比 (A计权)：≥100dB
9.阻尼系数 (@ 1KHz)：≥300@ 8 ohms
10.分离度 (@1KHz)：≥80dB
11.保护方式：过流保护、直流保护、短路保护
12.指示灯：电源 、保护、失真
13.冷却方式：风扇冷却
14.供电：~ 220V； 50Hz
	1
	台

	6
	12路两编组机架式调音台
	主要功能特点：
1.12通道 /6通道单声道输入（XLR平衡输入）+3路立体声输入 
2.1-6通道带有INSER断点接口输入方便串联外接设备 ；差分话放输入
3.1-6通道为XLR接口提供48V幻象电源供电(独立每通道开关，方便各种麦克风使用）
4.多种输入输出接口，方便连接各种设备使用
5.1-6每通道3段均衡调节，7-12每通道2段均衡调节，平滑60MM行程推子器
6.2组主声道，2组编组，2组AUX输出（包括FX)
7.99种DSP数字效果器
8.立体声RETURN输入接口，方便扩展其他设备
9.内置USB音频解码器，可播放MP3.WMA.APE.等格式音乐文件
10.内置蓝牙接收器播放音乐；
11.USB录音、也可连电脑播放音乐，
12.LED显示屏清淅显示播放状态，十段三色LED电平灯显示信号状态
13.XLR平衡输入话放噪声极低，超低噪音线路设计，XLR平衡输出动态余量大
14.适用全球供电电压功率30瓦；使用灵活。具有无噪声、瞬间反应好、电耗低的特性
	1
	台

	7
	音频处理器
	主要技术参数：                                                                                                                                                                                                         输入阻抗：平衡20KΩ                                                                                                                                                                                          输出阻抗：平衡100Ω                                                                                                                                                                                             共模拟制比：>78dB(1KHz)                                                                                                                                                                                     输入范围：≤+19dBu                                                                                                                                                                                             频率相应：19.7Hz-20KHz(±0.5dB)                                                                                                                                                                                        信噪比：>108dB@1KHz 0dBu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz                                                                                                                                                                             信道分离度：>106dB（1KHz）                                                                                                                                                                                 功耗：≤25W                                                                                                                                                                                                       
	1
	台

	8
	电源时序器
	1.2吋彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；
2.定时开关机功能，内置时钟芯片；
3.8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；
4.10组设备开关场景数据保存/调用；
5.欠压、超压检测及报警，总功率6000W，单路最大功率2000W；
6.多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置；
7.配置RS232接口；
8.支持电脑远程APP控制调试设备；
9.支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作；
10.额定输出电压 AC 220V 50/60Hz
11.可控制电源 8路，外加2路输出辅助通道
12.每路动作延时时间 0-999秒
13.单路额定输出电流 16A
14.额定总输出电流 30A
15.定时器功能 √
	1
	台

	9
	一拖四无线手持话筒
	1.APP通过无线网络WIFI连接设备实现远程操控。
2.数字导频技术,2048位对称加密算法杜绝监听。
3.WIFI 5G无线通信网络，准确快速的实时监控设备的状态。
主机参数:
主机工作电压：DC--12V
工作电流：1000mA
功耗：12W
显示屏：LCD*4
射频载波范围： 615~695MHZ
工作距离150米
制式：FM
导频方式：数字导频
最大频道数：≥200
系统兼容性：15台同时使用                                                       
频率响应：100HZ ~ 15KHz (±3db)
动态范围：> 110db
系统失真/总谐波失真THD：< 0.5%
信噪比：S/N> 100db（A）
射频灵敏度： -98dbm for 30db S/N Ratio
镜像抑制：> 75db
输出接口： (XLRx4)/(1/4-inch connector×1)
音频输出水平： (XLR:+10dbV) / (1/4-inch connector:+8dbV)
输出阻抗： (XLR:3KΩ) / (1/4-inch connector:3KΩ)
电源要求： 12V/1A
工作温度范围：0-50 ℃
接收灵敏度：-105dBM
失真度THD：<0.01% 
音频输出电压：0.3V
邻频干扰抑制：>60dB
接收机：44.4mm高*483mm宽185mm深                                                                                                                                                                        会议话筒参数：
拾音器类型：电容/柱极体
咪芯指向性：超心形指向
拾音灵敏度：>-20dBM（1V）
发射功率：>+10dBM(10mWH)
麦克风功耗：110mHA
有效距离：无障碍直线150米
音频响应：100HZ—18KHZ
频率稳定度：+-0.001% 
防手机电磁波：有 
增益：10db
输入阻抗：5KΩ
射频输出功率：30mW
副波抑制：> 50db
导频：数字导频
显示方式：LCD
电源要求：1.5V*3(AA)
电池寿命：> 10小时/ 以2400mAH计算
拾音杆长度：20CM
拾音有效距离：50cm
会议座尺寸：长x宽x高18x12x9cm                  
工作频率:610-780MHz采用微电脑CPU控制
频率稳定度：±0.002%
FM最大调制频率偏: ±45KHz
增益：10db
通讯指令：采用微电脑CPU控制
电量提醒：智能电池欠压预警显示
电路指标：PLL锁相环频率合成技术动态音频压缩及自动电平控制电路
杂讯锁定静噪控制+音码导航锁定静噪控 
	1
	套

	10
	全自动反馈抑制器
	技术参数：
信号处理：32-bit fixed/floating-point DSP
音频系统延迟：<1ms
数模转换：24-bit
采样率：96kHz
频响范围：120dB
输入接口：2路XLR/2路1/4"TRS(母）平衡输入
输入阻抗：平衡50Ω，不平衡10KΩ
输出接口：2路XLR平衡输出
输出阻抗：120Ω
最大输入电平：+19dBu
功能：反馈抑制、噪声门、压缩限幅器
通讯接口：RS-485接口
	1
	台

	11
	移动设备机柜
	16U，万向轮
	1
	套

	12
	四芯音箱接头
	音箱接头
	4
	个

	13
	卡侬公母跳线
	10米音频连接线：卡侬头（母）*1，卡侬头（公）*1，线径：0.3mm
	6
	根

	14
	3.5转双莲花跳线
	3.5转双莲花跳线
	1
	根

	15
	工程音响线
	带护套，抗拉棉，2*2.0mm²
	100
	米

	16
	安装
	设备安装调试
	1
	项

	18
	教室装修
	铝扣板吊顶，地面找平，铺设木地板，LED面板灯等
	1
	项


备注：1、以上技术参数要求供应商需完全响应并满足，可优于，但不允许出现不满足、部分满足或负偏离等情形，如若出现按无效谈判处理。（★号项需提供证明材料，包括但不限于功能截图、检测报告等）。

2、本项目核心产品为：升降电源，数据采集器
四、服务要求：

1.供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。
2.供应商负责派专业人员上门技术培训，应包含设备（产品）使用操作、保养、维修等培训内容。
3.要求供应商提供全年7×24小时的技术咨询服务，质保期内任何质量问题或故障，自接到甲方通知时起2小时内拿出解决方案，并根据需要4小时内赶到现场提供有效补救服务，24小时内排除故障。。
五、商务要求：

1.交货期限：自合同签订之日起20个日历日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。

2.结算方式：合同签订后，全部主要设备安装调试完毕并经甲方初验合格后，甲方向乙方支付合同金额的60%；项目整体竣工验收合格，乙方提交全套竣工资料及全额发票后，甲方向乙方支付合同金额的40%。备注:付款节点以礼泉县财政局国库实际拨付时间为准。
第五章  评审方法

一．评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、中华人民共和国财政部令第74号--《政府采购非招标采购方式管理办法》的规定，本次评审采用最低评标价法，即质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表
2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表

2.2成交标准

根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。
三、评审程序

按照初审、澄清有关问题、分别谈判、推荐成交候选人名单。在上一步评审中被作无效响应处理者，不得进入下一步的评审。

1、对谈判响应文件的初审

1.1资格性审查：采购人将依据本章第 2.1.1 项规定的评审标准对谈判响应文件进行资格性审查。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。

1.2符合性审查：谈判小组根据本章第 2.1.2 项规定的评审标准对谈判响应文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，将被视为未实质性响应谈判文件，其谈判响应文件将按无效文件处理。
在资格性审查阶段，不符合谈判文件要求的，不得进入符合性审查，在符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

2、谈判响应文件的澄清

2.1谈判小组发现供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内做出书面说明，必要时提交相关证明材料。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

2.2有效的书面澄清材料，是谈判响应文件的补充材料，成为谈判响应文件的组成部分。
3、谈判

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并要求供应商在规定的时间内提交最后报价。
4、谈判过程中的实质性变动

4.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况在最终报价之前实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

4.2对竞争性谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

5、推荐成交候选人

由谈判小组依据谈判响应文件，从质量和服务均能满足谈判文件要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序依次排序，推荐3名成交候选人，并标明顺序。谈判报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序或由全体谈判小组成员无记名投票，得票高者排序在前。

四、谈判小组当履行下列义务

1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

2、根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；

3、参与评审报告的起草；

4、配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑；

5、配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。

五、无效响应文件

出现下列情形之一的，谈判响应文件无效：

1、竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求密封、签署、盖章的；
2、供应商未按竞争性谈判文件要求提交谈判保证金或保函的；
3、不具备谈判文件中规定的资格要求或资格证明文件不全的或无效的；

4、无谈判有效期或有效期达不到竞争性谈判文件要求的；

5、谈判总报价超过竞争性谈判文件公布的采购预算或最高限价的；

6、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目同一合同项下的谈判的；

8、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，参加本采购项目谈判的；

9、提供虚假文件和资料的；
10、法律、法规规定的其他无效情形。

六、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依据关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

1.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

1.2.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

1.2.3以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

1.2.4中小企业参加政府采购活动，应当出具符合财库〔2020〕46号规定的《中小企业声明函》,否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能、环境标志产品范围的，应当优先采购节能、环境标志产品；拟采购产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1采购人依据节能产品、环境标志产品品目清单和节能、环境标志产品认证证书实施政府优先采购和强制采购。

1.3.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
2、政策性扣减方式

2.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目的非预留部分采购包中符合条件的小微企业报价给予10%的扣除。
2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除；组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
2.3监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。

2.4谈判产品属于优先采购的节能、环境标志产品范围的，须按照本章“四、政策性扣减 1、政策性扣减范围第1.3.2条规定提供相应的证明材料；

2.5每提供一个优先采购的节能或环境标志产品认证证书的，对其价格进行0.5%的扣减，最多扣减2%。

2.6供应商享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策。

3、成交价格=成交供应商的最终谈判报价。

七、成交

1、谈判结果报告由谈判小组签字确认。

2、采购人根据谈判结果报告中推荐的成交候选人排列顺序确定成交人，以复函通知采购代理机构。

八、特殊情况的处理

1、计算错误将按以下方法更正：

1、1谈判响应文件中报价一览表(报价表)内容与谈判响应文件中相应内容总金额不一致的，以报价一览表(报价表)为准；如果单独密封的报价一览表(报价表)与谈判响应文件正本的报价一览表(报价表)不一致，以单独密封的报价一览表(报价表)为准。

1.2谈判响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的报价一览表的总价为准，并修改单价；

1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的报价应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，其响应文件将按无效响应处理。

2、对于竞争性谈判响应文件中明显的标点符号错误或不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受。
3、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）第二十七条第二款规定的情形除外。

4、谈判过程中，若出现本评审方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待谈判小组商榷后，再进行评定。

附件1：
初步审查要素表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审

标准
	基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。

（3）财务状况报告：提供2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的社保资金交纳证明，依法不需要缴纳社保资金的单位提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料。

（6）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)。

（9）本项目不接受联合体谈判。

	备注：以上为必备资格要求（信用中国、中国政府采购网查询结果可不提供，由代理机构进行查询并留存），缺一项或某项达不到要求，按无效磋商处理。

	2.1.2
	符合性评审标准
	有效性审查
	不正当竞争预防措施（实质性要求）
	1.在谈判过程中，谈判小组依据财库〔2026〕2号认为供应商的报价明显低于其他实质性响应的供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，谈判小组应当要求其在评审现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据供应商企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。

2.供应商提交的相关证明材料，应当加盖供应商（法定名称）公章，在谈判小组要求的时间内进行提交，否则提交的相关证明材料无效。供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其响应文件作为无效处理。

	
	
	
	谈判响应文件的签署盖章
	谈判响应文件上法定代表人或其授权代表人的盖章或签字齐全并加盖公章

	
	
	
	谈判响应文件格式
	应符合“谈判响应文件格式”要求

	
	
	
	本项目专门面向中小企业采购
	供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位。供应商为小型、微型企业的，提供《中小企业声明函》；供应商为监狱企业的，应提供监狱企业的证明文件；供应商为残疾人福利性单位的，应提供《残疾人福利性单位声明函》。

	
	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，按要求提交二次或多次报价，且每轮报价不超过采购预算金额或最高限价或谈判小组认为低于成本价的报价。

	
	
	完整性审查
	谈判响应文件份数
	应符合“供应商须知前附表”规定的正本、副本、电子文件数量

	
	
	
	谈判响应文件内容
	谈判响应文件内容符合谈判文件要求

	
	
	响应性审查
	对谈判文件响应程度
	要求实质性条款全部响应，不能有采购人不能接受的附加条件

	
	
	
	交货期
	应满足谈判文件中要求的交货期

	
	
	
	谈判有效期
	应满足谈判文件中的规定


竞争性谈判响应文件格式及构成

项目编号：LQGP-BA-2026042
    （正本或副本）
礼泉县阡东镇初级中学教学仪器设备购置及安装项目
竞争性谈判响应文件

谈判供应商名称（盖章）

年  月  日
目 录

一、谈判响应函

二、谈判报价表 (报价一览表)

三、谈判方案说明书
四、商务条款偏离表

五、供应商承诺书

六、资格证明文件

七、其它资料       

一、谈判响应函

致：采购人名称/陕西万兴招标代理有限公司

根据贵方“                      ”项目的谈判邀请(项目编号：            )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表谈判供应商(谈判供应商名称、地址) 提交竞争性谈判响应文件正本一份、副本一式    份，电子版    份，报价一览表    份。

我方承诺如下：

谈判报价为小写：         （大写：         ）。

如果成交，我们根据竞争性谈判文件的规定，履行合同的责任和义务。

我们已详细阅读和审核全部竞争性谈判文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

我们同意在谈判有效期内（自谈判之日起   天），本谈判响应函对我方具有约束力。

我方承诺不在谈判有效期内撤回谈判响应文件，否则将依法承担相应的责任。

同意提供贵方可能另外要求的与本谈判有关的任何证据和资料。 

我们同意，如果成交，向陕西万兴招标代理有限公司交纳招标代理服务费。

与本谈判有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

二、谈判报价表

2.1报价一览表
项目名称：                                                 

项目编号：                                                    

	谈判总报价

（元）
	交货期
	质保期
	备注

	
	
	
	

	谈判总报价（大写）：                             （小写：￥       ）

	备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。


谈判供应商名称：      （加盖单位公章）      
法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

注：本表应按“供应商须知”的规定密封单独提交。严格按照表格格式报价。
2.2谈判分项报价表
项目名称：                                                     单位：元

项目编号：

	设备

费用
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	原产地

及制造厂名
	数量
	单价
	总价

	
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 大写：                            小写：      

	备注：
	表内报价内容以元为单位，保留小数点后两位。


谈判供应商名称：      （加盖单位公章）      

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

日    期：

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

2、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应竞争性谈判文件。

3、供应商可适当调整该表格式，但不得减少信息内容。

三、谈判方案说明书

按照竞争性谈判文件的要求编制的谈判方案说明书，内容包括项目实施方案、产品来源证明文件、质量保证和售后服务承诺等。至少应包括：
1、完成项目的实施方案，要求谈判供应商针对本项目的需求提出全面、完整的实施方案；

2、产品来源证明文件（包括但不限于厂家授权函或产品订购合同、协议等）

3、质量保证措施、售后服务方案、响应时间、验收依据等。

4、提供的维保服务点的名称、地址、电话联系人、应在谈判文件中说明；

5、供应商服务承诺书；

6、供应商认为有必要说明的问题。
附表1：

技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

	序号
	产品名称
	竞争性谈判规格 ☆1
	竞争性谈判响应规格 ☆2
	偏离说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

公      章：

注: 1、 ☆1 指竞争性谈判文件中的技术规格(参数),谈判供应商应按照竞争性谈判文件中的内容逐条抄写。

    2、  ☆2 指谈判供应商拟提供的谈判产品的功能及技术规格(参数),谈判供应商应逐条如实填写。

3、偏离说明填写：优于、满足或低于。

四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：
	序号
	谈判文件条目号
	谈判文件的商务条款
	谈判响应文件的商务条款
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1、本表只填写谈判响应文件中与谈判文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，谈判响应文件中商务响应与谈判文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其谈判或成交资格，并按有关规定进处罚。

供应商名称：                       （单位公章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

供应商承诺书

（一）陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构竞争性谈判采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）

地  址：        

邮  编：

电  话：                 
资格证明文件

（1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

（2）法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件），法定代表人直接参加谈判，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件。

（3）财务状况报告：提供2025年度的经审计的完整财务会计报告（成立时间至提交谈判文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）。

（4）社会保障资金缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的社保资金交纳证明，依法不需要缴纳社保资金的单位提供相关证明材料；

（5）税收缴纳证明：提供谈判截止日前一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（增值税、印花税、城市维护建设费、企业所得税等一种或多种税种），依法免税的单位提供相关证明材料。

（6）未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）供应商应具备良好的商业信誉，提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件加盖供应商公章）。

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料(由供应商根据项目需求提供说明材料或者承诺)。

（9）本项目不接受联合体谈判。

（1）法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

供应商名称：                   

统一社会信用代码：                
注册地址：                        
成立时间：    年   月  日

经营期限：                  

姓名：       性别：      年龄：      系            （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件粘贴处

(正反面）



供应商名称（公章）：

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人参加时提供。

法定代表人授权书
致：采购人名称/陕西万兴招标代理有限公司
( 供应商名称)      按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ） 成立。法定代表人  姓名   特授权  被授权人姓名  代表我公司全权办理针对本次  项目名称、项目编号   项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权有效期与谈判有效期一致。

	被授权人签字或盖章：
	法定代表人签字或盖章：

	职务：
	职务：

	身份证号：
	身份证号：

	所在部门：
	


附：法定代表人、被授权人身份证复印件（正反面）

谈判供应商名称（盖章）：

日 期：

说明：仅限授权代表参加时提供。

（2）参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
书面声明
致：采购人名称/陕西万兴招标代理有限公司
（ 供应商名称 ）为在中华人民共和国境内合法注册并经营的机构。在此郑重声明，我公司在参与本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

法定代表人或被授权人：  （签字或盖章）
供应商公章：
日期：
（3）供应商具有履行本合同所必需的专业技术能力的说明及承诺
承诺函
致：（采购人名称/陕西万兴招标代理有限公司）
公司于   年   月   日在中华人民共和国境内详细注册地址合法注册并经营，公司主营业务为    ，营业（或生产经营）面积为     。现有员工数量为    人，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（专业能力、数量      ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。
法定代表人或被授权人：      （签字或盖章）
供应商公章：
日期：
（4）提供企业关系关联承诺书
企业关系关联承诺书
一、我单位在本项目谈判中   （填“存在”或“不存在”）与其它供应商负责人为同一人，或有控股、管理等关联关系。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：    (没有填“无”)。
我单位的上级管理单位     (没有填“无”)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位    (没有填“无”)。

我单位    (填“有”或“没有”)被（有填写控股单位全称，没有填“/”）单位控股。

二、我单位    （填“有”或“没有”）为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明    (没有填“无”)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。
供应商名称：         （盖单位公章）
法定代表人或被授权人：        （签字或盖章）
日期：

(5)本项目不接受联合体谈判

非联合体谈判声明
本单位郑重声明，参加陕西万兴招标代理有限公司的项目名称（项目编号：   ）采购活动，为非联合体谈判，本项目实施过程由本单位独立承担。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人或被授权代表人：   （签字或盖章）

供应商公章：
日期：
其他资料

1、依据竞争性谈判文件要求，供应商认为有必要说明的其他内容。

2、其他可以证明供应商实力的文件。

附件1

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

（标的名称），属 于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
   人，营业收入为 
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 
  人，营业收入为  
万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、中小企业参加政府采购活动，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交本《中小企业声明函》。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
附件2（如是）
谈判产品属节能、环境标志产品列表

项目名称：

项目编号：

	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	单价

（元）
	总价

（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	合计：
	大写：                                小写：

	备注
	保留小数点后两位。


说明：1、供应商提供的属于节能、环境标志产品品目清单中优先采购的产品，须按谈判文件要求提供相关证明材料，不涉及此项内容可不提供此表。

2、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

附件3
关于符合本国产品标准的声明函
本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发[2025]34号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1.(产品名称1)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称)的(关键工序)在中国境内完成。

2.(产品名称2)，生产厂为(厂名)，厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

......

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期： 年  月  日
附件4
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日    期：

备注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责；非残疾人福利性单位无需提供。
附件5
监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

陕西万兴招标代理有限公司

地    址：西安市莲湖区北关正街35号方兴大厦4-018室

邮    编：710004

电    话：029-89627187

电子邮箱：SXWXZB @126.com

开户银行：北京银行股份有限公司西安大明宫支行

帐    号：2000 0034 4675 0001 6437 653
