磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市第七小学校园维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：装饰改造工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011403001001
	抹灰面油漆（天棚）
	1.基层类型:界面剂一道
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍
	m2
	3852

	2
	011403001002
	抹灰面油漆（墙面）
	1.基层类型:界面剂一道
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍
	m2
	3932

	3
	011403001004
	抹灰面油漆（窗口）
	1.基层类型:20mm厚水泥砂浆抹面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
	m2
	376

	4
	011708001001
	铲除油漆面
	1.铲除部位名称:天棚及墙面
2.铲除材料名称:腻子及乳胶漆
	m2
	8160

	5
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:水性环氧漆
	m2
	52

	6
	01B001
	二次搬运费（桌椅）
	
	项
	1


2、工程名称：电气改造工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030412001002
	拆除配管
	1.材质:PVC
2.规格:DN20
	m
	880

	2
	030413013002
	拆除插座
	1.名称:五孔插座
	套
	96

	3
	030413012002
	拆除开关
	1.名称:双联开关
	套
	64

	4
	030412003004
	拆除配线
	1.型号:BV-2.5mm2
	m
	5724

	5
	030412003005
	拆除配线
	1.型号:BV-4mm2
	m
	3192

	6
	030412002002
	拆除线槽
	1.材质:塑料线槽
2.规格:20*15
	m
	372

	7
	030402012002
	拆除成套配电箱
	1.规格:400*500
	台
	8

	8
	030412003006
	拆除配线
	1.规格:单芯 25mm2
	m
	180

	9
	030413001003
	拆除普通灯具
	1.名称:600*600LED护眼灯
	套
	384

	10
	030413001004
	拆除普通灯具
	1.名称:声控灯
	套
	104

	11
	030409016002
	拆除桥架槽盒安装
	1.型号:钢制桥架
2.规格:100*100
	m
	452

	12
	030904001002
	拆除支架
	
	kg
	714.24

	13
	030405015002
	拆除风扇
	1.名称:吊扇
	台
	64

	
	
	新做
	
	
	

	14
	030412001001
	配管
	1.材质:PVC
2.规格:DN20
	m
	880

	15
	030413013001
	插座
	1.名称:五孔插座
	套
	96

	16
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
	套
	64

	17
	030412003001
	配线
	1.型号:BV-2.5mm2
	m
	5724

	18
	030412003002
	配线
	1.型号:BV-4mm2
	m
	3192

	19
	030412002001
	线槽
	1.材质:塑料线槽
2.规格:20*15
	m
	372

	20
	030402012001
	成套配电箱
	1.规格:400*500
	台
	8

	21
	030412003003
	配线
	1.规格:单芯 25mm2
	m
	180

	22
	030413001001
	普通灯具（利旧）
	1.名称:600*600LED护眼灯
	套
	384

	23
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:声控灯
	套
	104

	24
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.型号:钢制桥架
2.规格:100*100
	m
	452

	25
	030904001001
	支架
	
	kg
	714.24

	26
	030405015001
	风扇（利旧）
	1.名称:吊扇
	台
	64


3、工程名称：装饰改造工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	011403001001
	抹灰面油漆（天棚）
	1.基层类型:界面剂一道
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍
	m2
	901.6

	2
	011403001002
	抹灰面油漆（墙面）
	1.基层类型:界面剂一道
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆2遍
	m2
	746

	3
	011403001004
	抹灰面油漆（墙面）
	1.基层类型:20mm厚水泥砂浆抹面
2.刮腻子遍数:2遍
3.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆两遍
	m2
	130

	4
	011708001001
	铲除油漆面
	1.铲除部位名称:天棚及墙面
2.铲除材料名称:腻子及乳胶漆
	m2
	1777.6

	5
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:水性环氧漆
	m2
	26

	6
	011502001001
	成品装饰线条
	1.线条材料品种、规格:不锈钢装饰线条 宽100mm*高20mm
	m
	120


4、工程名称：电气改造工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030412001001
	拆除配管
	1.材质:PVC
2.规格:DN20
	m
	65

	2
	030412003004
	拆除配线
	1.型号:BV-2.5mm2
	m
	690

	3
	030413001004
	拆除普通灯具
	1.名称:声控灯
	套
	36

	
	
	新做
	
	
	

	4
	030412001002
	配管
	1.材质:PVC
2.规格:DN20
	m
	65

	5
	030412003001
	配线
	1.型号:BV-2.5mm2
	m
	690

	6
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:声控灯
	套
	36


5、工程名称：综合布线及监控系统维修工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除
	
	
	

	1
	030502005003
	拆除光缆
	1.名称:铠装单模光纤
	m
	2500

	2
	030502003002
	拆除双绞线缆
	1.名称:UTP-CAT6
	m
	5600

	3
	030412001007
	拆除配管
	1.名称:PC20电线管
	m
	880

	4
	030412001008
	拆除配管
	1.名称:波纹防水管
2.材质:PE
3.规格:DN20
	m
	800

	5
	03B013
	拆除监控支架
	
	个
	160

	6
	030412003007
	拆除配线
	1.名称:RVV-2*1.5
	m
	10500

	7
	030412003008
	拆除配线
	1.名称:RVS-2*2.5
	m
	2000

	8
	030412002002
	拆除线槽
	1.名称:塑料线槽
2.规格:30*30
	m
	900

	9
	030502002002
	拆除弱电插座
	1.名称:网络插座
	个
	128

	
	
	新做
	
	
	

	10
	030502005001
	光缆
	1.名称:铠装单模光纤
	m
	2500

	11
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:UTP-CAT6
	m
	5600

	12
	03B009
	六类水晶头
	
	盒
	20

	13
	030412001003
	配管
	1.名称:PC20电线管
	m
	880

	14
	030412001004
	配管
	1.名称:波纹防水管
2.材质:PE
3.规格:DN20
	m
	800

	15
	03B011
	监控支架
	
	个
	160

	16
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称:钢制防火桥架
2.规格:200*100
	m
	1280

	17
	030409017001
	桥架支撑架
	
	t
	5.71

	18
	030412003004
	配线
	1.名称:RVV-2*1.5
	m
	10500

	19
	030412003005
	配线
	1.名称:RVS-2*2.5
	m
	2000

	20
	030412002001
	线槽
	1.名称:塑料线槽
2.规格:30*30
	m
	900

	21
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座
	个
	128


6、工程名称：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	全自动升降柱
	1.型号:LZYZ-D1-JT2023
2.设备参数及功能:1. 直径（D）：219mm；
2. 高度（H）:600mm；
3. 壁厚（T）:6mm；
4.材质（M）：304不锈钢；
5.外柱材质：热镀锌管；
6.预埋桶尺寸：273*800mm
7. 动力单元（P）: 电液一体；
8. 升降时间（s）：2-5s；
9. 柱身颜色: 不锈钢本色；
10. 警示灯：LED灯（嵌入式12个灯珠），柱体并配有反光条，起到警示的作用；
11. 产品采用配件单元模块化组装设计，可随时更换所需每个配件；
12. 防护等级：升降部分与地埋部分之间应设置密封圈，升降柱整机外壳防护等级≥IP67；
13. 升降柱法兰盘是保障护柱抗撞击力以及耐车辆碾压能力的重要部件，材质要求304不锈钢，厚度≥10mm，且表面采用防滑设计和圆形设计；
14. 防滑设计：升降路桩法兰盘地必须设置有防滑槽；
15. 需配备紧急释放系统，停电时或紧急状况下可人为降下柱体；
16. 浸水性能：路桩阻挡主体在浸水状态下应无漏电现象，且能正常升降，应符合标准5.4.1的要求；
17. 防腐处理：路桩阻挡主体应进行防锈处理，耐腐蚀等级应大于或等于7级；
18. 可靠性：常温下，升降柱连续升降5000次应无停机及故障产生，且升降灵活、到位准确；
19. 环境适应性：低温试验 -10℃±3℃   24H， 高温试验：55℃±2℃   24H
20. 通过GA/T 1343-2016《防爆升降式阻车路障》；
21. 符合标准GA/T 1343-2016中B3的相关技术要求；
22.符合升降柱厂家要实用新型专利证书≥12项；
	根
	11

	2
	030501024001
	智能控制系统
	1.型号:KZXT-JT-01
2.设备参数及功能:1. 控制器的产品描述：单片机控制器是公司独立研发制作，以微电脑为核心的控制系统，安全、可靠、功能多样等特点，可实现多台升降柱同时启动或独立启动，以及可以分两组控制，开启方式包括遥控、也可兼容其他继电器信号、485接口信号，蓝牙信号及网络信号。
2. 输入电压：AC 220V；
3. 输出电压：220V；
4. 控制方式：无线遥控+线控；
7. 工作温度：-25℃~+70℃；
5. 遥控距离：50米左右； 
6. 系统联动功能：可与通行权限控制系统联动；
7. 本地控制：1、带有外接按钮操作，按钮具有升、降、停功能；2、遥控器升、降功能，遥控器可控制双通道路障设备的升、降功能、也可以分两组控制，即可以独立控制； 
8. 抗电强度：应符合GB 16796-2009中5.4.3的规定；

9. 绝缘电阻：应符合GB 16796-2009中5.4.4的规定；
10. 泄露电流：应符合GB 16796-2009中5.4.6的规定；
11. 进电放电抗扰度：应符合GB/T 30148-2013中9.3.4的规定；
12. 电快速瞬变脉冲群抗扰度：应符合GB/T 30148-2013中12.3.4的规定；
13.浪涌（冲击）抗扰度：应符合GB/T 30148-2013中13.3.4的规定；
	套
	1

	3
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:支线1
2.型号:YJV22-4x10
3.敷设方式:直接埋地
	m
	150

	4
	030409015001
	电缆保护管
	1.材质:塑料复合PVC管
2.规格:DN40
	m
	150

	5
	03B003
	智能设备调试
	
	项
	1


7、工程名称：室外土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B001
	混凝土地面拆除锯缝
	
	m
	221

	2
	01B002
	拆除混凝土地面面层
	1.材质:混凝土
2.厚度:20cm
3.含外运
	m3
	11

	3
	01B003
	拆除混凝土地面基层
	1.材质:基层
2.厚度:30cm
3.含外运
	m3
	16.5

	4
	010101001001
	机械挖土方
	1.土的类别:一、二类土
	m3
	66

	5
	010101001002
	机械土方回填
	1.土的类别:原土
	m3
	66

	6
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.300mm厚级配砂石垫层
	m2
	55

	7
	011601002002
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:C30商混
2.厚度:20cm
3.300mm厚级配砂石垫层-单列
	m2
	55


