采购需求
一、项目概况
为落实公办幼儿园标准化建设达标要求，完善后勤保障、班级保教、户外体能活动等配套硬件，满足幼儿生活、游戏探究、艺术美育、体能锻炼及教职工日常办公履职需求。依据相关管理标准，现进行户外玩教具采购。
二、技术要求：
	西安高新区第六十六幼儿园户外玩教具参数清单

	序号
	产品名称
	规格参数
	数量
	单位
	固定综合单价
限价
（元）
	备注

	1
	螺旋滑桶
	1.总体规格：约3121mm（长）×2000mm（宽）×3213mm（高）（允许各向±5mm的偏差）
2.塑料件材质与工艺：▲①采用线性低密度聚乙烯（LLDPE）或同等性能的工程塑料，DBP、BBP、DEHP、DNOP的RL不高于30mg/kg,DINP、DIDP的RL不高于50mg/kg。▲②塑料滑梯可触及的锐利尖端应光滑、无毛刺。
3.性能要求：抗老化与耐候性：材料中应添加抗紫外线稳定剂、抗静电剂，抗紫外光（UV）能力≥8级，确保户外长期使用不褪色、不脆化。
	1
	套
	8700
	定制

	2
	儿童游戏荡桥
	1.总体规格：约3000mm*1151mm*1152mm（允许±5㎜偏差）。
▲2.框架结构：采用Q235B热镀锌焊接钢管，所用钢管应符合GB/T 246-2017标准要求，压扁外观无裂纹和裂口。
3.板材：采用芬兰松木板，规格约为800mm×100mm×40mm，木材含水率应控制在8%~14% 范围内。
4.链条及连接件：链条采用304不锈钢材质，应有足够的抗拉强度和耐磨性，确保安全。所有外露螺丝、螺母及连接件均采用304不锈钢材质，螺丝做半圆头、无棱角处理。
	1
	套
	5400
	定制

	3
	吊环
	1.总体规格：约3000mm*1200mm*602mm（允许±5㎜偏差）。
2.框架结构：主立柱及框架采用Q235B热镀锌焊接钢管，主料规格为φ48mm×2.5mm，材质及尺寸偏差应符合GB/T 246-2017标准要求，压扁外观应无可见裂纹；
3.链条：采用304不锈钢材质链条。链条两端均应固定，且不得形成内缘周长大于127mm的环圈。
4.吊环：采用Q235B镀锌钢管制作。表面处理：经除油、磷化等前处理后，采用室外聚酯系树脂粉体涂装（烤漆），高温固化，表面应光滑、抗紫外线、不易脱落。
	1
	套
	4500
	定制

	4
	秋千
	1.总体规格：约800mm*800mm*1802mm（允许±5㎜偏差）。
▲2.铁件部分：主体框架采用Q235B热镀锌焊接钢管，主料规格为Φ60mm×2.5mm，材质及尺寸偏差应符合GB/T 246-2017标准要求，抗拉强度的上屈服强度ReH不低于350MPa,下屈服强度ReL不低于318MPa,抗拉强度Rm不低于470MPa；框架采用焊接工艺成型，焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹。
3.粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂，提升户外耐候性。
4.涂层耐盐雾试验≥3000小时（依据GB/T 1771或GB/T 10125），涂层无起泡、基材无腐蚀。
5.涂层耐冲击性≥50kg·cm（依据GB/T 1732），涂层无开裂、无脱落。
6.涂层附着力≥1级（依据GB/T 9286划格法）。
7.基材要求：基材为热镀锌管，热镀锌层应均匀、无漏镀。镀锌层厚度可约定为：平均厚度≥85μm，局部≥70μm。
8.五金紧固件：所有外露螺丝、螺母及紧固件均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
9.绳网部分：采用直径16mm镀锌钢丝绳（内芯为一股），外包优质尼龙或聚酯纤维编织护套。
	1
	个
	900
	定制

	5
	儿童游戏设备造型平台
	1.总体规格：约6651mm*2802mm*5602mm（允许±5㎜偏差）。
2.▲立柱：采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.5mm镀锌钢管，抗拉强度不低于495MPa。
3.铁件结构：采用Q235B镀锌钢管（规格含φ114×2.5mm、φ38×2.5mm、φ32×2.5mm，及φ50×100mm、φ50×50mm镀锌方管）焊接成型，压扁外观应无可见裂纹；
▲4.镀锌钢管的抗拉强度：上屈服强度ReH不低于350MPa,下屈服强度ReL不低于318MPa,抗拉强度Rm不低于470MPa。
5.连接紧固件：所有外露螺丝、螺母及连接件均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
6.表面处理与防腐：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥3000小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末涂层耐冲击性≥50kg·cm，涂层无开裂、无脱落；⑤粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂，确保户外耐候性。
7.主体框架采用芬兰木材质，表面进行防腐、防蛀处理，采用原子灰进行两次刮灰抹平并打磨光滑，再喷室外专用环保面漆。
8.装饰造型：①材质：主体材质采用工程塑料（LLDPE、PP或同等性能塑料）；②工艺：表面光洁、无注塑缺陷、边缘圆润无毛刺。③ 整体尺寸：宽410mm~420mm×高365mm（±2mm）；④ 结构：采用左右分体式结构，依据昆虫工学设计，内部须以长塑料钉及螺丝结合固定安装，确保连接牢固；⑤散热挑孔：散热条孔20mm×4mm，孔位整齐、边缘光滑。（装饰造型需提供样品一个）
	1
	套
	78530
	定制

	6
	吊环
	1.总体规格：约1000mm（高）（允许±2mm偏差）。
2.铁件结构：主体框架采用Q235B热镀锌焊接钢管，主料规格为Φ60mm×2.5mm。
3.表面处理：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末涂层耐冲击性≥50kg·cm，涂层无开裂、无脱落；④粉末涂层附着力≥1级；⑤粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂；
4.五金紧固件：所有外露螺丝、螺母及紧固件均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
▲5.绳网：钢丝绳直径≥16mm，采用六股结构，特定元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）的迁移量，MDL不大于5mg/kg。
	3
	个
	50
	定制

	7
	游戏设施网桶
	1.总体规格：约1650mm*852mm*3203mm（允许±5mm偏差）。
▲2.立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ60mm×2.5mm，抗拉强度不低于498MPa,规定塑性延伸强度不低于412MPa。压扁无裂纹和裂口。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ32×2.5mm、φ38×2.5mm等）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末涂层耐冲击性≥50kg·cm，涂层无开裂、无脱落；④粉末涂层附着力≥1级；⑤粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.绳网：丝绳直径≥16mm，采用六股结构，特定元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）的迁移量，MDL不大于5mg/kg。
	1
	个
	6700
	定制

	8
	游戏爬网
	1.总体规格：约3000mm（长）×1952mm（高）（允许±5mm偏差）。
2.立柱及连接件：立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ60mm×2.0mm，材质及尺寸偏差应符合GB/T 246-2017标准要求，压扁外观应无可见裂纹。所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ32×2.0mm、φ38×2.0mm等）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末涂层耐冲击性≥50kg·cm，涂层无开裂、无脱落；④粉末涂层附着力≥1级。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.绳网： 钢丝绳直径≥16mm，采用六股结构，特定元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）的迁移量，MDL不大于5mg/kg。。
	1
	套
	5400
	定制

	9
	轮胎游戏爬网
	1.总体规格：约3000mm（长）×1951mm（高）（允许±5mm偏差）。
2.立柱及连接件：立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ60mm×2.0mm，材质及尺寸偏差应符合GB/T 246-2017标准要求，压扁外观应无可见裂纹。所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格为φ60×2.0mm）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验达到相应等级，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末涂层附着力≥1级。
5.五金紧固件：
所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.绳网：①钢丝绳直径≥16mm，采用六股结构，特定元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）的迁移量，MDL不大于5mg/kg。
	1
	套
	5700
	定制

	10
	横杠游戏吊环
	1.总体规格：约600mm（宽）×422mm（高）（允许±5mm偏差）。
2.绳网连接部分：采用六股钢丝绳进行固定式连接，特定元素锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se）的迁移量，MDL不大于5mg/kg。
3.主横杠：
采用芬兰松防腐木，直径≥50mm。木材须经防腐、防蛀处理，确保户外使用长期不易腐蚀。所有棱边均应倒圆处理（R≥3mm），确保无锐利边缘和毛刺。木材含水率应控制在8%~14%范围内。
4.表面处理：①木材表面须经精细打磨，确保光滑无毛刺、无针刺感；②表面采用户外环保水性漆；③表面涂层中有害物质限量应符合GB 6675.4-2014标准要求。
	3
	个
	110
	定制

	11
	轮胎秋千
	1.总体规格：约482mm×482mm×1703mm（允许±2mm偏差）。
2.轮胎主体：采用橡胶轮胎，轮胎表面应平整光滑、无裂纹、无气泡、无杂质。轮胎须经清洁及钝化处理，确保表面无异味、无有害物质残留。
3.绳网部分：①网绳采用海缆绳，直径≥6mm，内置镀铬钢丝，钢丝需均匀分布，提高抗拉强度与耐磨性；②网绳外皮采用涤纶加强丝材质，抗UV、防腐蚀、耐脏耐磨，绳索编织紧密，纹理清晰；③绳网编织节点应牢固、无松散，绳结之间距离≤10cm，确保儿童攀爬安全；④绳网应符合T/CAAPA 0005-2023《无动力游乐设施 绳网》标准要求。
4.链条及连接件：采用304不锈钢链条，直径≥4mm，所有外露连接件（螺丝、卡扣）均采用304不锈钢材质。连接件应做防松动设计，螺丝做半圆头、无棱角处理。
	1
	套
	130
	定制

	12
	儿童游戏栈道平台一
（核心产品）
	1.总体规格：约12702mm（长）×1200mm（宽）×3503mm（高，不含顶部装饰喇叭宽度），栈道平台距地面高度约2100mm（允许各向±5mm偏差）。
2.立柱及连接件：立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.5mm，材质及尺寸偏差应符合GB/T 246-2017标准要求，压扁外观应无可见裂纹；
3.抗拉强度：上屈服强度ReH不低于350MPa,下屈服强度ReL不低于318MPa,抗拉强度Rm不低于470MPa。所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
4.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ114×2.5mm、φ38×2.5mm、φ32×2.5mm，以及50×100mm、50×50mm镀锌方管）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
5.表面处理：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末涂层附着力≥1级；④ 粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂。
6.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
7.木制主框架部分：▲①木材采用芬兰松，CaO不低于1.4kg/m³，CrO3不低于3.8kg/m³。②防腐质量应符合C4A等级标准，药剂渗透率不低于95%。③木材含水率应控制在8%~14%范围内；④表面采用原子灰刮平、打磨光滑后，喷涂户外专用环保聚氨酯面漆（两底一面）。⑤木制件表面涂层中有害物质限量应符合GB 18581-2009标准要求。
	1
	套
	105760
	定制

	13
	儿童游戏设施造型平台一
	1.总体规格：约3251mm（长）×3252mm（宽）×5753mm（高）（允许各向±5mm偏差）。
2.立柱及连接件
立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.5mm；所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ114×2.5mm、φ38×2.5mm、φ32×2.5mm，以及50×100mm、50×50mm镀锌方管）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；① 热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.木制主框架部分：① 木材采用芬兰松；② 防腐处理应符合GB/T 22102-2008《防腐木材》标准要求-2-6-9；③木材表面须经精细打磨，光滑无毛刺；④表面采用原子灰刮平、打磨后，喷涂户外专用环保聚氨酯面漆（两底一面）；▲⑤木制件表面涂层中有害物质限量应符合GB 18581-2009标准要求，TDI、HDI的含量总和不高于0.4%。
	1
	套
	58400
	定制

	14
	儿童游戏设施平台二
	1.总体规格：约3000mm（长）×1200mm（宽）×350mm（高），平台距地高度约2100mm（允许各向±5mm偏差）
2.立柱及连接件
立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.5mm；所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ114×2.5mm、φ38×2.5mm、φ32×2.5mm，以及50×100mm、50×50mm镀锌方管）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，①镀锌层应符合GB/T 3091-2015要求，钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应≥300g/㎡；②粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂，确保户外耐候性。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.木制主框架部分：①木材采用防腐芬兰木，应经整体烘干后加工成型，表面进行防腐、防蛀、防水处理；▲②芬兰木防腐材载药量不低于7.8kg/m³，边材透入率不低于95%。③表面采用原子灰刮平、打磨光滑后，喷涂户外环保水性漆（底漆两遍+面漆两遍），表面漆膜应平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象。④成品应无毛刺、无棱角，所有外露棱边均做倒圆处理（R≥3mm），裸露部分全部为圆角。⑤木制件表面涂层中有害物质限量应符合GB 18581-2009标准要求，TDI、HDI的含量总和不高于0.4%。
	1
	套
	23490
	定制

	15
	横向游戏网桶
	1.总体规格：约1800mm（长）×1200mm（宽）×1002mm（高）（允许±5mm偏差）。
2.立柱及连接件：立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ60mm×2.0mm；所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ32×2.0mm、φ38×2.0mm等）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，①热镀锌层均匀、无漏镀，镀锌层平均厚度≥85μm，局部≥70μm；②粉末涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀；③粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂，确保户外耐候性；
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.绳网部分：① 钢丝绳直径≥16mm，采用六股结构，内置镀铬钢丝芯，外包耐磨尼龙或聚酯纤维护套。
	1
	套
	4760
	定制

	16
	直筒滑梯
	1.总体规格：高度约2100mm（允许±5mm偏差）
2.塑料件材质与工艺：①采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）或同等性能工程塑料，经滚塑工艺一次成型，塑料壁厚≥6mm；②塑料件表面应光滑、无毛刺、色泽均匀，无开裂、无明显变形和缩痕。
3.性能要求：①产品整体须符合GB 6675.1-2014（增塑剂限量）、GB 6675.2-2014（机械与物理性能）、GB 6675.3-2014（易燃性能）、GB 6675.4-2014（特定元素迁移）标准要求。有害物质的含量应符合GB 6675.1-2014要求，邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯（DEHP）三种增塑剂总含量≤0.1%；②添加抗紫外线稳定剂、抗静电剂，塑料件经氙灯老化试验后，外观应无明显变色、龟裂。抗紫外光（UV）能力不低于8级；③塑料件应有足够的强度和刚度，韧性好、高强度，确保使用安全。
	1
	套
	8550
	定制

	17
	游戏设施爬网平台
	1.总体规格：约2400mm（长）×1200mm（宽）×1452mm（高）（允许各向±5mm偏差）
2.框架与连接件：①主体框架采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为80mm×80mm×2.5mm；②镀锌层单位面积总重量应≥300g/㎡；③所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：采用Q235B镀锌钢管（规格含φ32×2.5mm、φ38×2.5mm等）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，外表面须经除油、磷化等前处理后，采用户外型聚酯粉末涂料进行静电喷涂处理。
5.①木材含水率控制在8%~14%；②表面经原子灰刮平、打磨光滑后，喷涂户外环保聚氨酯面漆（两底一面）；▲③木制件表面涂层中有害物质限量应符合GB 18581-2009标准要求，卤代烃含量不高于0.02%。④所有外露棱边应倒圆处理（R≥3mm），确保无锐利边缘。
6.金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
7.绳网部分：钢丝绳直径≥16mm，采用六股结构，外包耐磨尼龙或聚酯纤维护套。
	1
	套
	9700
	定制

	18
	游戏传声筒
	1.总体规格：约1502mm（宽）×2503mm（高）（允许±5mm偏差）。
2.铁件结构：① 主体框架采用Q235B热镀锌焊接钢管，主料规格为φ48mm×2.0mm；焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
3.表面处理：①基材为热镀锌管，外表面须经除油、磷化等前处理后，采用户外型聚酯粉末涂料进行静电喷涂处理；②粉末喷涂材料应添加抗紫外线稳定剂，确保户外耐候性。
4.五金紧固件：所有外露螺丝、螺母均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
	1
	套
	1400
	定制

	19
	游戏设施立柱装饰造型
	1.总体规格：约1201mm（宽）×5252mm（高）（允许各向±5mm偏差）
2.立柱及连接件：立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.0mm，镀锌层单位面积总重量应≥300g/㎡。所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：采用Q235B镀锌钢管（规格为φ114×2.0mm）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，①涂层中可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）应符合GB 6675.4-2014标准限量要求；②涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.装饰造型：①采用线型低密度聚乙烯（LLDPE）工程塑料，经滚塑工艺一次成型，塑料壁厚≥6mm，内外表面应光滑、无毛刺、色泽均匀；②材料中添加抗紫外线稳定剂、抗静电剂及防脱色元素，抗紫外光（UV）能力≥8级；③产品须符合GB 6675.1-2014（增塑剂限量）及GB 6675.4-2014（特定元素迁移）标准要求。邻苯二甲酸二丁酯（DBP）、邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）、邻苯二甲酸二（2-乙基己）酯（DEHP）三种增塑剂总含量≤0.1%。
	2
	根
	1800
	定制

	20
	游戏栈道五彩阳光造型平台
	1.总体规格：约2502mm（长）×1200mm（宽）×3503mm（高），平台顶部距栈道高约1500mm（允许各向±5mm偏差）。
2.立柱及连接件
立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.5mm，钢管内外表面镀锌层单位面积总重量应≥300g/㎡。所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ114×2.5mm、φ38×2.5mm、φ32×2.5mm，以及50×100mm、50×50mm镀锌方管）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，▲①涂层中底漆挥发性有机化合物(VOC)含量不高于440g/L，苯含量不高于0.02%。②涂层耐盐雾试验≥500小时，涂层无起泡、基材无腐蚀。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.木制主框架部分：木材采用芬兰松，经ACQ环保防腐剂加压渗透处理，应符合GB/T 22102-2008《防腐木材》标准要求；
② 表面经原子灰刮平、打磨光滑后，喷涂户外环保聚氨酯面漆（两底一面）；
③ 所有外露棱边应倒圆处理（R≥3mm），确保无锐利边缘。
④ 木制件表面涂层中有害物质限量应符合GB 18584-2001标准要求。
	1
	套
	20860
	定制

	21
	120拼接滑
	1.总体规格：高度约1200mm（允许±5mm偏差）。
2.塑料件材质与工艺：①采用线性低密度聚乙烯（LLDPE）或同等性能工程塑料，经滚塑工艺一次成型，塑料壁厚≥6mm；② 内外表面应光滑、无毛刺、色泽均匀，开模线处无毛刺，拐角处过渡圆滑。
3.性能要求：安全与环保：产品须符合GB 6675.1-2014（基本规范）、GB 6675.2-2014（机械与物理性能）、GB 6675.3-2014（易燃性能）、GB 6675.4-2014（特定元素的迁移）标准要求。可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）应符合相应限量要求；②抗老化与耐候性：材料中添加抗紫外线稳定剂、抗静电剂，抗紫外光（UV）能力≥8级（UV8，即氙灯老化试验≥8000h后断裂伸长应变保持率≥50%）；③物理性能：塑料件应有足够的强度和刚度。
	1
	套
	1700
	

	22
	游戏设备攀爬平台
	1.总体规格：约2452mm（长）×2451mm（宽）×2503mm（高））允许各向±5mm偏差）
2.立柱及连接件：立柱采用Q235B热镀锌焊接钢管，规格为φ114mm×2.0mm，所有外露连接件（螺丝、螺母）均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理。
3.铁件结构：主体框架采用Q235B镀锌钢管（规格含φ114×2.0mm、φ38×2.0mm、φ32×2.0mm，以及50×100mm、50×50mm镀锌方管）焊接成型。焊缝应饱满均匀、无夹渣、无漏焊、无裂纹；所有外露管口须加装防碰撞塑料盖帽。
4.表面处理：基材为热镀锌管，外表面须经除油、磷化等前处理后，采用户外型聚酯粉末涂料进行静电喷涂处理。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质。
6.木制主框架部分：①木材采用芬兰松，经ACQ环保防腐剂加压渗透处理，防腐处理应符合GB/T 22102-2008《防腐木材》标准要求；②表面经原子灰刮平、打磨光滑后，喷涂户外环保聚氨酯面漆（两底一面）；③所有外露棱边应倒圆处理（R≥3mm），确保无锐利边缘；④木制件表面涂层中有害物质限量应符合GB 18581-2009标准要求，TDI、HDI的含量总和不高于0.4%。
	1
	套
	16700
	定制

	23
	游戏爬梯
	1.总体规格：高度约2052mm（允许±5mm偏差）
2.绳网连接部分：①采用高强度锦纶材质绳网或航海专用缆绳（内含多股钢丝）进行固定式连接，绳网直径≥12mm，外包尼龙材料，强韧耐用；②绳网应符合GB 6675.2-2014《玩具安全 第2部分：机械与物理性能》 中关于绳网节点强度及网眼大小的要求（节点断裂强度≥300N，网眼尺寸≤110mm防头部卡入；③绳网编织节点应牢固、无松散，所有连接处均无毛刺、棱角等隐患。
3.主横杠：①主横杠采用芬兰松（防腐木），直径≥50mm。木材经整体烘干后生产加工成型，表面进行防腐、防蛀处理；
②木材防腐等级应达到C3级及以上；③木材含水率控制在8%~14%范围内。
4.表面处理
①木材表面须经刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然、无明显缺口和缝隙；②所有外露棱边应倒圆处理（R≥3mm），确保儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角；③表面喷涂户外环保聚氨酯面漆或哑光漆（底漆两遍+面漆两遍），涂层平整光滑、无皱皮、发粘和漏漆现象。
	2
	套
	800
	定制

	24
	游戏糖葫芦吊绳
	1.总体规格：高度约2052mm（允许±5mm偏差）。
2.绳网连接部分：①采用直径≥16mm的六股钢丝绳进行固定式连接，钢丝绳内含镀铬钢丝，钢丝需均匀分布，绳结之间距离≤10cm；②绳网编织节点应牢固、无松散，所有连接处均无毛刺、棱角等隐患。
3.圈环：①采用工程塑料（HDPE或同等性能）制作，经滚塑或吹塑工艺一次成型；②塑料件中应添加抗紫外线稳定剂、抗静电剂及防脱色元素，确保表面光滑、弹性好、耐候性好、不褪色。
4.表面处理：①所有外露表面须经打磨、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹；②所有外露棱边应倒圆处理（R≥3mm），确保儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理，确保安装严密、平整、牢固，结合处无崩茬或松动。
	1
	条
	80
	定制

	25
	游戏吊绳
	1.总体规格：高度约2052mm（允许±5mm偏差）
2.绳网连接部分：①采用直径≥16mm的六股钢丝绳进行固定式连接，内置镀铬钢丝芯，外包耐磨尼龙或聚酯纤维护套，钢丝需均匀分布，绳结之间距离≤10cm；
②绳网编织节点应牢固、无松散，所有连接处均无毛刺、棱角等隐患。
3.球体：①采用工程塑料（HDPE或同等性能）制作，经滚塑或吹塑工艺一次成型；②塑料件中应添加抗紫外线稳定剂、抗静电剂及防脱色元素，确保表面光滑、弹性好、耐候性好、不褪色。
4.表面处理：①所有外露表面须经打磨、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹；②所有外露棱边应倒圆处理（R≥3mm），确保儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角。
5.五金紧固件：所有紧固件均采用304不锈钢材质，螺丝应做半圆头、无棱角处理，确保安装严密、平整、牢固，结合处无崩茬或松动。
	2
	条
	80
	定制

	附注：上述清单含运输、安装、普通增值税发票等费用。


三、核心产品：儿童游戏栈道平台一。
四、验收标准与售后服务要求
（一）验收标准设备规格、数量、材质、技术参数须与磋商文件、采购合同完全相符，随货同步交付合格证、检测报告、操作说明书等全套资料;设备安装调试完毕且可正常投入使用;验收不合格物资由供应商限期整改、更换，直至验收合格。
（二）售后供应商按产品品类提供对应免费质保服务；质保期内设备出现质量故障，需在约定时限内上门维修或更换配件;长期提供零配件供应、技术咨询等持续性售后支撑。
五、商务要求
[bookmark: _GoBack]（一）交货期：自合同签订生效之日起15日内完成供货、安装及调试。
（二）交货地点：西安高新区第六十六幼儿园。
（三）质保期：3年。

