采购包1：
标的名称：鄠邑校区博览楼中心广场改造项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	工程内容：
专业专项三部分：拆除部分、土建部分、安装部分（给排水、电气）。
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	1、拆除工程项目：
（1）广场原有铺装、混凝土基层拆除；
（2）老旧景观构筑物、花坛、台阶拆除；
（3）原有给排水、灌溉废弃管网拆除；
（4）老旧照明线路、破损灯座基础拆除；

	3
	
	2、土建装饰部分
（1）景观工程：广场休闲平台、景观造型、小品基座、人行分区边界结构施工，优化广场空间布局；
（2）铺装工程：重新铺设高强度防滑透水铺装，划分中心活动区、人行步道、休闲通道，规范排水坡度，消除积水隐患；
（3）园林绿化工程：场地绿化土方回填、整形，栽植景观灌木、草坪、观赏苗木，完善绿化造景；
（4）景观给排水土建：新建雨水收排沟槽、绿化灌溉管沟、管线预埋基坑、阀门井土建施工；
（5）景观电气土建：照明电缆预埋管敷设、庭院灯、景观灯混凝土基础浇筑施工。
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	3、安装部分
（1）景观给排水安装：铺设灌溉给水管道、雨水排放管道，安装雨水篦、灌溉喷头、控制阀门、检修配件，实现广场快速排水、绿化自动浇灌；
（2）景观电气安装：敷设景观照明线缆，安装庭院灯、步道亮化灯带、户外配电箱，配套漏电保护、接地防护系统，满足夜间照明、景观亮化需求。

	5
	
	（一）拆除工程技术要求
拆除施工采取人工配合小型机械作业，严禁大型重型机械进场碾压原有路基，避免周边建筑、地下管线受损；破碎作业全程洒水降尘，拆除区域设置硬质围挡，防止碎石飞溅伤人。
原有地砖、混凝土基层、花坛构筑物分层拆除，彻底清理干净表层松动砂浆、浮土、破损防水层，拆除后场地基底平整压实，无建筑垃圾、杂物残留。
废弃给排水、电缆管线分段截断、清理，不得残留管线堵埋地下；存活苗木移栽前修剪枯枝、带完整土球，移栽坑施养护底肥，定植后做支撑、保湿养护。
所有建筑垃圾分类袋装、密闭外运，不得在校内露天堆放，外运车辆加盖篷布，杜绝沿途抛洒污染校园道路。
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	（二）土建铺装工程技术要求
路基基层：清理原土基后分层回填级配砂石，分层碾压夯实，压实度达到园林道路施工规范标准，基层平整度、坡度精准放线，排水单向坡度≥1.5%，无积水死角。
铺装材料：选用高强度防滑透水砖，抗压强度、抗冻指标符合西安地区户外使用标准；砖体色泽均匀、无裂纹缺角，进场提供产品合格证与检测报告。
铺装施工：砂浆结合层厚度均匀，铺装缝隙宽窄统一、横平竖直，全部铺装完成后采用透水填缝剂填缝；完工后整体无空鼓、松动、起翘，人行区域承载力满足多人集会荷载要求。
景观花坛、台阶混凝土基座钢筋绑扎、混凝土浇筑符合土建规范，面层水泥砂浆抹光，阴阳角顺直，无开裂、起砂、脱落。
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	（三）景观给排水工程技术要求
给水管、雨水排水管均采用国标耐腐蚀PE管材，管道热熔连接严密，无渗漏；管沟铺设细沙垫层，管道上部覆土夯实，避免后期沉降压裂管道。
雨水沟槽、雨水篦子标高低于铺装地面，保证地表雨水快速汇入管网；灌溉喷头点位覆盖全部绿化区域，阀门井砌筑规整，检修操作便捷。
全部管道安装完成后做闭水试压试验，稳压30分钟无压降、无渗漏方可覆土隐蔽；竣工标注管线走向、标高、阀门位置。
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	（四）景观电气工程技术要求
[bookmark: heading_7]电缆全部穿阻燃PVC保护管埋地敷设，过路区域增设钢管防护，线缆接头设置专用接线盒，做好防水绝缘密封，杜绝漏电隐患。
庭院灯、景观灯带底座混凝土浇筑牢固，灯具选用户外防水IP65以上规格，配套配电箱内置漏电保护器、过载保护装置，金属构件统一接地。
线路铺设完成后通电全段测试，照明亮度均匀、开关控制灵敏；所有电气材料、灯具提供3C认证证书，电气施工符合校园低压用电安全。


采购包2：
标的名称：鄠邑校区部分教学楼及院系楼公共空间改造项目
	序号
	参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	（一）电气要求
1.本次改造范围为局部改造。照明配电线路电源均由原开关主线接出；插座配电线路均由原始插座主线接出。
2.灯具的各项参数满足设计要求；
3.电线满足阻燃耐火要求

	2
	
	（二）建筑要求
1.本工程所用材料规格、材质、施工及验收等要求，均应遵照国家现行标准、各项工程施工及验收规范进行。
2.工程室内所选用的建筑材料和装修材料，不得使用国家禁止使用，限制使用的建筑材料：应选用符合规范GB50325-2020要求的材料。建筑工程所使用的砂、石、砖、砌块、水泥、混凝土，混凝土预制构件等无机非金属建筑主体材料的效射性限量，应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。建筑工程所使用的无机非金属装修材料，包括石材，建筑卫生陶瓷、石膏板、吊顶材料、无机套质砖新接材料等，其放射性限量应分类符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB6566的规定。
3.建筑工程室内装修中所使用的木质材料、严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。建筑工程室内装修时，严禁使用苯、工业苯、石油苯，重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。

	3
	
	（三）装饰要求
1.室内二次装修设计：应满足消防安全、使用功能、节能及环保等要求，不得超过结构楼面设计荷载值。也不得任意更改公用的给排水管道、暖通风管及消防设施：不得任意降低吊顶控制标高以及改动吊顶上的通风与消防设施：不应减少安全出口及疏散走道的净宽和数量。
2.未经技术鉴定和设计认可，不得破坏建筑主体结构承重构件，不得拆改结构构件和加层改造。
3.室内为混合砂浆粉刷时，墙、柱和门洞口的阳角，应用每侧宽度＞50mm
4.不同材料交接处，应在找平层中附加耐碱玻璃纤维网格布，两边搭接不小于100mm，防止墙体开裂。
5.室内采暖立管、给排水立管、雨水管未设在管道井内时可统一由装修统一包管。
6.涂料：①工程涂料饰所用涂料和半成品的品名、等级、种类、颜色、性能等必须符合设计或选定样品的要求。(应附有使用说明书)
②喷涂的涂膜厚度应均匀,颜色一致,喷点、喷花的突出点要手感适宜,不掉粒。喷涂接茬应留在分格缝出切无明显色差无分格缝时接茬不得有搭接痕迹，喷涂表面清洁无污染。
7.龙骨、石膏板、配件规格、性能、防火 / 防潮 / 隔声等级符合设计，资料齐全
8.室内家具①环保要求：所有柜体板、背板、层板必须达到E0及以上，公共建筑优先 ENF 级②防火要求：公共区域家具饰面需满足 B1 级难燃标准，提供阻燃检测报告。③ 材质要求面料：皮革 / 布艺耐磨、防污，无异味；填充物：海绵高密度≥35kg/m³，回弹达标，无黑心棉、废旧回收料；
9.及时清理施工现场垃圾。
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	（四）以下内容为对本工程的最基本要求，包括但不限于：
1.施工单位项目负责人是安全生产第一责任人，施工单位应建立健全安全生产责任制度和安全教育培训、安全生产检查和安全生产操作规程等各项规章制度；向施工作业人员提供符合相关标准的劳动安全防护用品（具），为施工人员缴纳意外伤害保险。
2.施工单位应根据工程特点和周边各种管线管网、相邻建筑物以及绿化等其他设施等编制工程安全防护措施方案。该方案经施工单位技术负责人签字批准送建设单位审核后方可施工。
3.施工单位在施工现场应建立项目部，并按规定配备专职安全员。现场专职安全员必须持有安全生产考核合格证。
4.关键部位作业人员必须经专业安全技术培训后方可上岗。必要时施工前施工单位对施工作业人员进行安全技术交底，派出技术人员到现场指导，专职安全员在现场监督安全管理。另外施工单位必须制定安全事故应急救援方案。
5.拆除时不得野蛮施工、不得对附近建筑物、路灯、规划外的树木等造成损害。
6.施工单位对工程的周边环境和施工区域内的环境卫生负责。



