采购需求
一、技术参数与性能指标
（符号说明：#-核心产品；▲参数-需佐证参数，非▲参数-需技术应答参数）。
	品目序号
	品目名称
	数量
	单位
	参数配置
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	1
	视频会议主机
	1
	台
	▲1．硬件分体式结构，非PC、非工控机架构。
▲2．终端采用国产嵌入式操作系统。终端核心芯片，至少包括音视频编解码单元、CPU处理单元、视频输入输出芯片、音频输入输出芯片、可编程逻辑芯片、电源芯片、时钟芯片、专用安全芯片、内存存储芯片、闪存存储芯片等均采用国产化器件。
▲3．支持ITU-T H.320、H.323和IETF SIP、RTC通信标准，会议速率支持128Kbps－8Mbps。
▲4．支持H.264 BP、H.264 HP、H.265视频编解码协议，支持G.711A-law、G.711µ-law、G.722、G.729、G.719、G.728、G.722.1C 、Opus等音频协议，可达到20KHz以上的宽频效果。
5．支持H.239、BFCP双流协议标准。
6．支持1080p60、1080p30、720p60、720p30高清分辨率，并向下兼容4CIF、CIF标清分辨率。
7．主视频1080p60fps，辅视频可支持1080p60fps。
▲8．支持：高清视频输入接口≥2路、高清视频输出接口≥2路，具备SDI超清视频输入接口，HDBaseT视频输入接口。
9．音频输入接口≥2路，独立音频输出接口≥2路。
10．通过人像检测技术，支持背景替换。
▲11．终端支持国家密码局认定的国产密码算法，保证信息安全自主可控。支持SM2、SM3、SM4等国密加密算法。
▲12．终端内置安全芯片，生产预置的设备证书及对应的私钥都存储在安全芯片内；支持一机一证，终端生产时向内置安全芯片烧写唯一的证书。

	2
	会议摄像机
	1
	台
	▲1.支持与本项目视频会议终端互联互通，标准、协议兼容。
2.支持壁装、三脚架安装或吊顶安装等多种安装方式，可按用户需求进行安装。
3.摄像机传感器及镜头要求：
 ▲3.1图像传感器≥1/2.8"CMOS ，支持1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50等高清信号输出。
 ▲3.2光学变倍≥12倍，数字变焦≥16倍。广角镜头，水平视角≥70°。
4.接口要求：
4.1视频输出接口支持HDMI、USB等。
▲4.2支持POE供电，网线传输视频信号，传输距离不小于100m； 支持RS422控制接口实现菊花链控制，支持标准VISCA和PELCO协议。
 5.功能特性 
 5.1 具有跟踪功能，自动跟踪锁定会场中的某位参会人，并取景近景画面。（高增值）
5.2支持中英文OSD菜单，水平转动范围≥ ±170°，垂直转动范围≥ -30°～30°；自带显示屏，能显示视频输出分辨率； 支持保存≥255个预置位。
5.3具有图像防抖功能，HDR高动态功能、图像抗闪烁功能。

	3
	会议扩声系统
	1
	套
	1.两分频专业会议音箱，额定阻抗8Ω。
▲2.额定RMS功率≥100W，峰值功率≥200W。
▲3.灵敏度≥93dB（1W/1m）；声压级≥113dB。
4.频率响应：100Hz～20kHz。
5.水平/垂直指向性：90°×60°。
6.配备NL4音频接线端子。
7.支持壁挂/吊装安装，满足会议室扩声使用需求。

	4
	视频高清显示屏
	1
	项
	
▲1.LED 显示屏≥3.84m×2.08m，像素点间距≤1.538mm，像素密度≥422753Dots/㎡。
▲2.支持模组级亮度色度校正。哑光涂层，抑制摩尔纹。
▲3.灰度处理能力：红、绿、蓝各16384级，色彩和亮度自动调整；
4.中央亮度为100cd/m²白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%、垂直视角60°时亮度衰减率≤10%；
5.支持手机远程监测功能、实时显示屏幕温湿度、远程开关显示屏播放系统功能等。
6.信噪比≥60dB；黑屏非均匀性：≤8％。
7.支持一键自检，实时监控显示屏工作状态，实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志,并向操作员发出警报信号。
▲8.具备漏电防护设计，满足配电安全要求。
9.屏幕具备低频闪设计，无肉眼可察觉频闪，满足室内长时间观看要求。
10.支持信源接入状态显示，可通过物理按键、客户端、遥控器、设备自带Web浏览器进行信源切换；信号传输稳定，无闪屏、丢信号、画面卡顿现象。
11.具备一键开启或关闭背光灯功能，电源和信号I/O连接均采用高可靠性的防水插头；
12.屏体采用高效散热结构，长时间运行无积热、高温黑屏。
13.电源支持过压、欠压、过流保护，可实时监测电源异常。

	5
	网络机柜
	1
	部
	1. 机柜整体采用模块式拼装结构设计。
2. 符合19英寸标准，采用前后风道。
3. 前后网孔门、顶板、底板、侧门、网线扎线板钢板厚度为1.0~1.5mm，层板钢板厚度为1.2~2.0mm。
4. 后门板为双开蜂窝状六角通风式网孔门。  
5. 尺寸按照现场环境定制。

	6
	会议室装修
	1
	项
	主要内容及主材用量约为（不仅限）：
1.石膏板吊顶轻钢龙骨，石膏板	120平方，镀锌方管骨架30平方，背景墙阻燃板封面18MM，厚阻燃板50平方。
2.隐形门制作１组，砌墙１面，木质吸音板60平方，墙顶面乳胶漆60平方，地面基层找平处理及塑胶地板80平方。
3.会议主席台定制，木门及门套１ 套，电线敷设安装１项，软膜天花灯24平方，灯具及开关插座安装１批，筒灯22个，铝塑板背景墙20平方，检徵标与定制字体１项，强弱电线路迁移１项，材料运输、垃圾清运费１项，中央空调及新风设备１套。
4.轻钢龙骨石膏板造型吊顶配套墙面：基层处理平整，涂刷基膜并充分晾干；按尺寸裁切墙布，吸音板、涂刷配套专用胶粘剂，墙布铺贴由中间向两侧刮平、排出气泡，完成边角收边；施工完毕后关闭门窗，静置养护晾干 24～48 小时。
5.依法依规严格按照国家、行业相关规定进行履约，按采购人要求完整合格交付。

	7
	会议
桌椅
	1
	套
	1. 主席台桌7套1400*600*760，扶手椅7把600*660*1020，培训桌48张1200*400*750,培训椅48把460*500*900。
2.成品符合GB/T3324《木家具通用技术条件》、GB18584《室内装饰装修材料 木家具有害物质限量》标准；
3.基材： 优质绿色环保中密度纤维板，甲醛释放量达到<GB18580>E1（室内装饰装修材料、人造板及其制品中甲醛释放限量）级标准 。
4.面材：采用优质天然胡桃木皮贴面，厚度为0.6 mm，实木封边。
5.油漆：采用优质聚脂漆，符合GB 18581（室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量）标准，无苯，绿色环保， 五底三面八道工序，产品美观、无气味、不变色、光滑耐磨，表面光亮平整，木纹清晰，无颗粒、易清洁。   

	8
	系统集成及调试
	1
	项
	安装、调试、培训、售后  对所有投标产品按照行业标准进行安装、施工（包含所有辅件、材料、线槽，线管，插排，布线，超六类八芯非屏蔽双绞线等）、调试等，达到交付条件。

	听证系统设备

	9
	听证显示设备
	1
	套
	1.整机集成，触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器、视频会议编解码器模块，具备金属外边框及后盖，无外露天线及其他连线，支持壁挂和移动脚架两种安装方式，附带2只磁吸触控书写笔。
▲2.超高清LCD液晶显示屏≥75英寸，分辨率为3840×2160，支持4K显示，显示比例为16：9，刷新频率：≥60Hz，响应时间≤14ms，色彩度：10bit，即1.07B，动态对比度≥5000：1，色域覆盖率≥72% NTSC，灰阶≥256级。
3.内置两个物理按键：电源键可实现开机、熄屏（待机）、唤醒、关机功能；多功能物理按键可分别自定义长按和短按的功能。
4.内置摄像头像素≥5000万，清晰度≥3840×2160（4K），帧率≥25fps。
▲5.内置 ≥8阵列麦克风，拾音角度≥180°，有效拾音距离≥12米，支持智能降噪功能，支持手动开启或关闭功能。
6.采用2.2声道缝隙发声单元，内置≥2个4W以上高音扬声器和≥2个16W以上中低音扬声器，频响范围180Hz-20kHz。
7.具备会议、影院等多种声音播放模式，且支持 AI 智能检测，实现空间自适应模式播放。
▲8.屏幕亮度≥350cd/m²，根据不同光照调整屏幕亮度，支持手动开启或关闭，提供≥3种图像模式，≥6种色彩空间模式。
▲9.内嵌安卓系统，版本≥Android 14.0，支持选配OPS模块，双系统并行运行，无需关机可一键切换操作系统。
10.内置≥8核CPU，主频≥2.2GHz，内存≥4GB，存储≥128GB。整机红外触控，被动红外笔及手指触控书写，触摸精度≤2.0mm，触摸点数≥40点。
11.设备支持添加屏幕水印，水印内容支持自定义，字体大小至少包含三个字号可选。
12.白板内支持至少10点多人同时书写，支持移动板面扩大书写区域及双指缩放书写内容。支持单笔双色书写。
13.支持iOS、Windows、统信UOS、麒麟OS、鸿蒙系统的电脑、手机及Pad，通过软件客户端或者无线传屏器进行传屏。
14.支持自定义开机启动通道功能，支持自定义设置设备开机进入Android、Windows、HDMI1、HDMI2通道。
15.支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能。
16.支持会议录音与录屏、实时总结以及关键画面提取，支持实时转写、双语翻译，包括字幕、悬浮、全屏呈现。
17.前置面板至少包含1个Type-C、2个USB Type-A接口，侧面至少包含1个Touch OUT、2个HDMI in、1个HDMI out、1个RS232、1个USB、1个RJ45 in、1个Audio out接口。

	10
	＃（核心产品）听证采集设备


	1
	套
	▲1.设备采用Linux系统操作，集双光盘刻录、音频矩阵切换、编码模块、解码模块、硬盘备份、网络传输等功能。
2.具备显示光盘容量、刻录时长、前置开关、进出仓、刻录、停止录像、硬盘录像等功能，机箱≥2U；
▲3.支持≥2路HD-SDI输入、≥2路网络视频输入、≥2个USB接口，HDMI输出，支持≥2路音频，监听输出接口。
4.设备可支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面、六画面等显示模式。
5.设备内置双光驱，将法庭/听证室/审讯室等现场的音像信息，实时同步直接刻录在光盘中。并且在刻录前自动格式化并检测光盘有效性，对不符合刻录要求的光盘自动弹出，刻录结束后自动封盘。 
6.设备内置≥1TB硬盘，实时同步备份，确保数据信息安全存储，同时支持外接移动硬盘进行实时同步刻录。
7.双光盘同步刻录；支持光盘加密、哈希值校验，支持光盘身份真伪核验。
8.设备具备光盘容量实时提醒供功能，刻录时间1~24小时可调，可设定刻录倒计时时间提醒，实时提醒光盘存储容量的剩余时间。
9.设备具备更换光盘时视频不间断功能模式。刻录完成后自动生成哈希值，支持快速出盘。
10.内置高清证据采集模块，支持1920×1080高分辨率，≥25帧/秒的视频证据采集。 
11.设备支持合成画面1920×1080，≥25帧/秒高清分辨直刻。
▲12.设备支持网页对设备工作状态监测，具备设备控制功能，实现画面分割模式/证据切换/摄像机控制等各种设备的全面控制。
13.设备可设置定时录像。 
14.设备支持音频信号模拟成动态的可视化图形。
，灵活调整显示内容的背景、颜色、位置、显示停留时间等，自动定位到重点标记继续播放。
▲15.具备WEB服务，用户通过浏览器可远程同步实时观看现场场景，并可以和前端法庭/听证室/审讯室等人员进行单向语音对讲。 
16.内置远程提讯/审接口，可接入标准视频终端通讯，任意两个听证室可进行音视频互通。
17.具有防止在使用过程中因外界的影响造成审讯同步刻录数据丢失，保证数据可靠的功能。
18.具备在0摄氏度通电后正常工作，-20摄氏度储藏，2小时后正常工作以及40摄氏度高温正常工作。

	11
	听证会议文书系统
	1
	套
	随听证设备配套使用：听证控制软件，支持国产操作系统运行。支持设备控制、云台控制及光驱刻录，支持音视频管理，支持远程观摩，支持设备状态查询等。

	移动便携同步录音录像设备

	12
	移动便携同步录音录像设备
	1
	套
	▲1.集成便携式审讯主机、网络摄像机、三脚架、拾音器、温湿度模块等，现场搭建快速便捷。
▲2.支持≥2路400W高清网络视频接入，支持≥2个POE接口，内置前后双摄像机，并配置1个广角全景摄像机，主机内置电池，断电后可继续工作≥30分钟，满足现场取证采集需要。
3.嵌入式操作系统，视频编码支持H.264或H.265，支持AAC 48KHz的音频采样编码。
▲4.双光驱同步刻录，支持双光盘同刻/双光盘循环刻录。
▲5.支持画中画，叠加温湿度信息，支持案卷信息叠加（案件名称、办案人员、嫌疑人等自动叠加）。
6.支持光盘刻录哈希值计算，刻录完成生成唯一哈希值写入光盘，光盘数据不可篡改。
▲7.支持审讯笔录、证据图片、视频等一同刻录进光盘，保证案件证据与笔录的完整性。
8..配备显示屏，实时显示设备工作状态。



二、使用场景：检察院办案会议室使用
三、履约要求
1.保证所有投标产品（包含配件）符合国家、行业相关现行采购及质量标准和行业规范，满足国家强制标准要求，严把质量关；
2.制造商技术力量先进、雄厚，信誉良好，可提供满意的售后技术支持；
3.所供全部产品（含配件）均须为全新的、未使用过的原装合格正品，质量优良，佐证全面，严禁翻新、贴牌、假冒伪劣、以次充好等，来源渠道合法正规，满足国家强制采购、绿色采购、安全测评、等保级别、进网许可、备案、兼容和使用国产CPU和操作系统等相关要求，保证中标后能提供有效佐证资料；
4.拟投产品须是成熟的、市场供应充足的、能保证正常履约的。中标后中标人不能以任何理由对其投标做实质性的修改（如更换品牌、减少配置、改变性能功能、变更价格、减少数量以及服务标准等），导致采购人与中标人之间权利义务发生重大变化，否则甲方有权单方面取消合同，造成的一切损失和法律后果均由中标人承担；
5.供应商应确保属于国家节能、3C强制采购的投标产品满足其相关要求，投标时提供有效认证证书（不仅限于采购文件已明确的产品）；工程中所选货物、材料须符合国家、行业强制性要求，履约时提供有效证件，经采购人验收合格后方可进行，否则承担一切不利后果；
6.保证所供产品产权清晰无纠纷；
7.制定科学详细的质量、进度保证措施，按期履约；
8.对网络、数据安全有科学有效的控制措施，产品成熟，数据稳定，防护严密有效；产品配置、网络架构符合项目对适配性、兼容性、安全性、扩展性及可升级性的要求；
9.对获悉的国家、采购人相关机密做好保密工作，不泄密不外传。积极配合中标后采购人对投标文件相关原件、设备技术参数、功能等的复核检验，拒不配合或延误项目进程，无条件接受采购人取消中标资格或相关处罚的后果；
10.配备专业的履约技术团队，团队人员同类项目经验丰富，岗位全面，专业技术水平高，保障项目顺利履约。
11.安装调试
11.1合理配备安装调试人员，制定科学的施工及安装调试方案，准备充足的工具，检查设备主体、相关辅材、辅料是否全部到位，确认设计安装位置；
11.2做好现场管理、安全防范和环境保护，操作人员须佩戴安全帽、防尘口罩、手套，使用专用工具，高空作业者加装安全带；杜绝带电作业；现场做好安全警戒标识，注意防尘，保护环境，不影响采购人的正常工作；
11.3做好系统集成及功能调试工作，达到相关标准及检察系统要求。
12.培训
中标人对采购方相关人员进行培训，受训人员不限于管理人员、使用人员、操作人员、维修人员等。具体要求如下：
12.1提供详细可行的培训方案，至少包括培训计划、培训内容、培训人员以及培训方式、时间、地点等，具体安排由双方根据具体情况商定；
12.2所讲授的课程应采用专门的中文培训教材和培训手册，中标人应提供培训教师、培训用设备；
12.3培训主要目的：使相关人员掌握设备使用方法，保证能独立、熟练操作和日常维护设备等。
13.售后服务
13.1中标人应向采购人提供最优质的售后服务，派专业技术水平强的人员提供技术服务和技术指导，设备进行日常维护、维修，及时、快速地解决问题和故障等，排除用户的后顾之忧。
13.2中标人应提供详细的售后服务计划，内容包含售后服务内容、方式、人员配置、事故应急、故障响应及处置时间、维护计划、技术指导及技术升级服务、备品备件储备与供应以及长期技术支持等。采购人可通过中标人提供的售后电话热线、网上咨询等远程在线服务和快速的现场响应服务等，解决在使用过程中遇到的问题，中标人应给予售后技术支持。
13.3中标人服务时间应为7x24小时，在接到采购人通过电话、电子邮件等方式提出相关请求后，安排人员在1小时内予以响应，一般问题到达现场服务的响应时间不超过6小时，重大问题到达现场服务的响应时间不超过3小时。
说明：
1.本文中“交货时间/交货期”=“合同履行期限”
2.核心产品为“听证采集设备”
