磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市马镇镇人民政府五星村阮家坬组新建活动室及道路硬化项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：活动室


专业/标段：房屋建筑与装饰工程


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋混凝土工程
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	8.88

	2
	010502005001
	基础连系梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.52

	3
	010505003001
	基础连系梁模板
	
	m2
	41.28

	4
	010503001001
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.42

	5
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	29.3

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.34

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	20.65

	8
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	1.34

	9
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	19.84

	10
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	
	m2
	165.38

	11
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙及挑檐
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	12.01

	12
	010505005001
	墙面模板
	
	m2
	174.14

	13
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300〈10
	t
	0.044

	14
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	6.791

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	15
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:240
	m3
	38.35

	16
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:370
	m3
	49.97

	17
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:条形基础
	m3
	46.92

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	18
	011102003001
	块料楼地面
	1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝
2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
4 60厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实
	m2
	165.38

	19
	011105003001
	块料踢脚线
	1.8~10厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面)
2.5 厚1:1水泥砂浆粘贴层
3.基层处理 砌体墙面 6 厚1:2 5水泥砂浆找平、9 厚1:3 水泥砂浆打底
	m
	143.9

	
	
	墙柱面工程
	
	
	

	20
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1、腻子刮白2 遍
2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底,
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	469.35

	21
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:室内抹灰
	m2
	469.35

	22
	011404001003
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆
	m2
	179.6

	23
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:室外抹灰
	m2
	179.6

	
	
	天棚工程
	
	
	

	24
	011404002002
	天棚喷刷涂料
	1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍)
2.现浇钢屋面板、表面清理
	m2
	165.38

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	25
	010902003001
	屋面刚性层
	1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层,每1m见方半缝分格
2、4厚SBS改性沥青防水涂膜
3、钢筋混凝土屋面板
	m2
	187.11

	
	
	门窗工程
	
	
	

	26
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC1821
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	22.68

	27
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:MLC2326
2.门类型:断桥铝合金门联窗
	m2
	35.88

	
	
	其他工程
	
	
	

	28
	010502025001
	散水
	1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光,
2、150厚3:7灰土
3、素土旁实,向外坡5%
	m2
	63.6

	29
	01B001
	土方开挖
	
	m3
	407.8

	30
	01B002
	素土回填
	
	m3
	342.67

	31
	01B003
	树脂瓦屋面
	
	m2
	280.67


2、工程名称：灵堂


专业/标段：房屋建筑与装饰工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋混凝土工程
	
	
	

	1
	010501001001
	基础垫层
	1.材料品种、强度要求、配比:C20
	m3
	3.96

	2
	010502005001
	基础连系梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.04

	3
	010505003001
	基础连系梁模板
	
	m2
	17.66

	4
	010503001001
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.32

	5
	010505004001
	柱面模板
	
	m2
	23.82

	6
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.9

	7
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	9.61

	8
	010503006001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	0.56

	9
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	8.55

	10
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	
	m2
	67.78

	11
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙及挑檐
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	6.9

	12
	010505005001
	墙面模板
	
	m2
	92.7

	13
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300〈10
	t
	0.018

	14
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	2.3

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	15
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:240
	m3
	7.63

	16
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:370
	m3
	34.74

	17
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:条形基础
	m3
	20.88

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	18
	011102003001
	块料楼地面
	1. 8-10厚地砖，干水泥擦缝
2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3. 水泥浆一道(内掺建筑胶)
4 60厚C15混凝土垫层
5. 素土夯实
	m2
	67.78

	19
	011105003001
	块料踢脚线
	1.8~10厚地砖，素水泥浆擦缝(地砖规格，材质，颜色同地面)
2.5 厚1:1水泥砂浆粘贴层
3.基层处理 砌体墙面 6 厚1:2 5水泥砂浆找平、9 厚1:3 水泥砂浆打底
	m
	51.2

	
	
	墙柱面工程
	
	
	

	20
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1、腻子刮白2 遍
2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底,
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	164.17

	21
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:室内抹灰
	m2
	164.17

	22
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆
	m2
	130.93

	23
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:室外抹灰
	m2
	130.93

	
	
	天棚工程
	
	
	

	24
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍)
2.现浇钢屋面板、表面清理
	m2
	67.78

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	25
	010902003001
	屋面刚性层
	1、最薄处20厚1:2.5水泥砂浆找坡层,每1m见方半缝分格
2、4厚SBS改性沥青防水涂膜
3、钢筋混凝土屋面板
	m2
	35.12

	
	
	门窗工程
	
	
	

	26
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC1821
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	3.78

	27
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:LC2112
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	5.04

	28
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:MLC2326
2.门类型:断桥铝合金门联窗
	m2
	5.98

	
	
	其他工程
	
	
	

	29
	010502025001
	散水
	1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光,
2、150厚3:7灰土
3、素土旁实,向外坡5%
	m2
	40.6

	30
	01B001
	土方开挖
	
	m3
	190.68

	31
	01B002
	素土回填
	
	m3
	160.63

	32
	01B003
	树脂瓦屋面
	
	m2
	52.68


3、工程名称：公厕


专业/标段：房屋建筑与装饰工程



	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:砌筑墙
2.墙体厚度:240
	m3
	18.11

	2
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:条形基础
	m3
	20.51

	3
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:450
2.材料品种、强度要求、配比:3：7灰土垫层
	m3
	11.84

	4
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.64

	5
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	18.48

	6
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	5.68

	7
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	
	m2
	47.35

	8
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类:女儿墙及挑檐
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	2.76

	9
	010505005001
	墙面模板
	
	m2
	30.5

	10
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HPB300〈10
	t
	0.058

	11
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400
	t
	0.73

	12
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1、40厚C20细石混凝土随捣随抹，表面撒1:1水泥砂子压实抹光 
2、60厚C15混凝土垫层 
3、150厚3:7灰土 
4、素土夯实
	m2
	20.83

	13
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1、腻子刮白2 遍
2、6.厚1:2.5水泥砂浆找平9厚1:3水泥砂浆打底,
3、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶)
	m2
	89.85

	14
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1. 涂饰面层涂料二遍
2. 涂饰弹性中层料并作表面造型
3. 涂饰耐碱弹性封底涂料
4. 刮柔性耐水腻子
5. 外保温系统抗裂层完成面（如无外保温系统，则清理基层，且中层料造型亦可作成浮雕状，即凹凸花纹允许起伏较大）
	m2
	40.96

	15
	011203003001
	块料墙、柱面
	1. 1:1专用水泥砂浆（细砂）勾缝
2. 粘贴6~8厚外墙饰面砖，在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆
3. 外保温系统抗裂层完成面
	m2
	17.87

	16
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.腻子刮白2 遍(耐水腻子刮白两遍)
2.现浇钢屋面板、表面清理
	m2
	20.83

	17
	010902003001
	屋面刚性层
	1、4厚高聚物改性沥青防水卷材（带保护层）一道  
2、3厚高聚物改性沥青防水卷材一道  
3、以下同屋Ⅱ1   3～6
	m2
	47.35

	18
	010502025001
	散水
	1、60厚C20细石混凝土、上撒1:1水泥砂子压实赶光,
2、150厚3:7灰土
3、素土旁实,向外坡5%
	m2
	22.46

	19
	010901001001
	瓦屋面
	1.瓦品种、规格:小青瓦
	m2
	27.76

	20
	01B001
	土方开挖
	
	m3
	96.57

	21
	01B002
	素土回填
	
	m3
	82.19


4、工程名称：室外工程


专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040204001001
	人行道块料铺设
	60厚平铺面包砖（透水砖）面层
30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
50厚C20混凝土随打随抹平
150厚5%水泥稳定土基层
素土碾压
	m2
	120.83

	2
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆
	m2
	328.95

	3
	011404001002
	墙面喷刷涂料
	1.涂料品种、喷刷遍数:真石漆
	m2
	208.84

	4
	011503004001
	成品带扶手栏杆、栏板
	1.成品栏杆（板）种类、规格:不锈钢带扶手栏杆
	m
	44.73

	5
	01B001
	土方开挖
	
	m3
	922

	6
	01B002
	拆除旧树脂瓦屋面
	
	m2
	393.69

	7
	01B003
	拆除现有真石漆
	
	m2
	328.95

	8
	01B004
	拆除部分围墙
	
	m3
	9.46

	9
	01B005
	拆除健身器材
	
	套
	4

	10
	01B006
	浆砌片石挡墙
	
	m3
	117.6

	11
	01B007
	树脂瓦屋面
	
	m2
	393.69

	12
	01B008
	拆除旧地面砖
	
	m2
	120.83


5、工程名称：道路工程


专业/标段：市政工程




	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:7%
2.厚度:180
	m2
	1516

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:180
	m2
	1161

	3
	040204005001
	现浇侧(平、缘)石
	1.尺寸:C25现浇混凝土硬化路肩
	m3
	45.8

	4
	01B001
	土方开挖
	
	m3
	400.7

	5
	01B002
	土方回填
	
	m3
	831.9

	6
	01B003
	波形护栏Gr-C-4E
	
	m
	260.46

	7
	01B004
	拆除红砖路
	
	m2
	109.39


6、工程名称：安装工程


专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	电气
	
	
	

	1
	030402012002
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 APM1
2.规格:600*800*200
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	2

	2
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:WDZN-YJY-4*35+1*16
2.电缆头制作、安装
	m
	100

	3
	030409001002
	电力电缆
	1.型号:WDZN-YJV22-5*6
2.电缆头制作、安装
	m
	100

	4
	030412001003
	配管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:SC50
3.配置形式:暗配
	m
	100

	5
	030412001004
	配管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:SC40
3.配置形式:暗配
	m
	100

	6
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 AH1
2.规格:360*240*120
3.安装方式:底边距地1.5m(挂墙暗装)
	台
	6

	7
	030413005001
	工厂灯
	1.名称:吸顶灯
2.规格:LED光源20W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	29

	8
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:LED平板灯
2.型号:2*24W
3.安装形式:吸顶安装
	套
	18

	9
	030412001001
	配管
	1.材质:JDG16
	m
	80.38

	10
	030412001002
	配管
	1.材质:JDG20
	m
	195.84

	11
	030412003001
	配线
	1.型号:NH-BV-2.5
2.配线线制:穿管敷设
	m
	241.14

	12
	030412003002
	配线
	1.型号:NH-BV-4
2.配线线制:穿管敷设
	m
	587.52

	13
	030508002001
	智能家居系统设备
	1.名称:网络布线箱（2FD、核心交换机、光纤连接盘）
	套
	1

	14
	030502002001
	弱电插座
	1.名称:网络插座
2.安装方式:底边距地0.3m暗装
	个
	6

	15
	030412003003
	配线
	1.规格:UTP-6
2.配线线制:穿管敷设
	m
	74.08

	16
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:三联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:距地1.35m暗装
	套
	6

	17
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联单控开关
2.规格:250V,10A
3.安装形式:距地1.35m暗装
	套
	2

	18
	030413013001
	插座
	1.名称:安全型二、三孔插座
2.规格:250V,10A
3.安装形式:底边距地0.3米
	套
	24

	19
	030413013002
	插座
	1.名称:单相二、三极暗插座(壁挂空调)
2.规格:250V,16A
3.安装形式:底边距地2.0米
	套
	6

	20
	030410009001
	智能防雷装置
	
	套
	1

	
	
	给排水
	
	
	

	21
	030912001001
	手提式灭火器
	
	具
	12

	22
	031001006001
	塑料管
	1.材质:给水用PP-R
2.规格:DN15
3.连接形式:热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒、压力试验
5.安装部位:室内
	m
	34.5

	23
	031001006002
	塑料管
	1.材质:排水用PVC-U
2.规格:DN50
3.连接形式:粘接
4.安装部位:室内
	m
	35.04

	24
	031002001001
	阀门
	1.类型:球阀
2.规格、压力等级:DN15
	个
	6

	25
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型:洗脸盆
	组
	6


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
