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	一、热红外成像仪
1.≥640*480非制冷氧化钒探测器，≤0.03℃温度分辨率，像元间距≤12um；
▲2.精度≤1%或者±1℃；
★3.测温范围-20~1500度；
▲4.DF变焦双视场，配电子微距镜头；
5.带目镜取景器（单目可视）；
6.调色板编辑：支持自定义编辑调色板，可根据用户需求自定义编辑；
7.180°可旋转的镜头组件，≥500万CCD像素；
▲8.MSX多波段动态测量，可以实现可见光测量温度。红外图像文字可视化；
▲9.镜头可在不同热成像仪主机间自动适配标定互换使用；
10.具有全自动温度背景处理功能；
11.电动连续激光导引调焦LDM，电动单次激光导引调焦LDM，一键对比调焦；
12.通过USB可以实时控制红外热像仪，并做成动态视频温度曲线，动态分析红外视频的功能。可拍摄全辐射视频文件，生成CSQ格式，外接移动U盘自动存储，无需外接显示器。可用于后期数据分析；
13.3个温度点测量，5个区域高低温自动捕捉，测量温度可以设置报警；
14.支持定时存储，草图触摸屏注释；
15.Research studio IR max软件动态曲线生成，实现温度与时间的曲线；
16.至少可以提供中英文两种语言。
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	二、PAM主动荧光观测仪（核心产品）
★1.OJIP时间分辨率≤20μs；
2.测量光：红色LED；积分光强0.001-100μmol/m2/s；
3.光化光源：两种不同颜色的LED。蓝色LED，光强范围0－800μmol/m2/s，至少18级可调；红色LED，光强范围0－4000μmol/m2/s，至少18级可调；
▲4.饱和脉冲：红色LED，最大PAR≥20000μmol/m2/s，持续时间0.1－0.8s可调，光强至少20级可调；
5.远红光：LED，至少20级可调；
▲6.单周转饱和闪光：红色LED，最大PAR≥120000μmol/m2/s，持续时间5－50μs可调；
★7.多周转饱和闪光：红色LED，最大PAR ≥20000μmol/m2/s，持续时间1－800 ms可调；
8.测量参数：Fo、Fm、F、Fo’、Fm’、Fv/Fm、Y(II)、qL、qP、qN、NPQ、Y(NPQ)、Y(NO)、ETR、C/Fo、PAR和叶温等；
9.数据采集与显示：可以连续显示数据采集过程及完整的动力学曲线过程；可以对每一条测量数据进行标记，用于样品间区分，标记信息随数据集同步保存；可对快速荧光曲线进行多点平均；
10.诱导曲线测量功能：手动或自动。手动和自动模式下均可随时更改诱导曲线的光化光强度，自动程序可测量荧光诱导曲线、诱导曲线+暗弛豫，自动重复已完成的手动测量流程。测量过程中能自动分析和记录所有荧光参数的变化趋势；
11.光曲线测量功能：光梯度个数≥20个，可随意设置光曲线步数，可测量滞后光曲线，自带拟合方程，可对光曲线进行拟合得到α、ETRmax、Ik等参数；
12.快速诱导动力学曲线：可进行1-5s的Kautsky曲线测量；
13.时钟重复功能：间隔可以在5-900s内设置，重复指令：SAT.Pulse、AL、AL (BL )+Y、Light Curve、Slow Induc.等；
14.脚本定制功能：模块化脚本语言，可以完成一些非标准化的自定义实验流程，如光周期震荡实验，状态转换实验；
15.数据与报告：可自动保存数据，原始数据格式，包含曲线，数值，样品标记，所有数据均可以以Excel的格式导出，多个测量，多条曲线对的数据可以单独导出或一键全部导出。



