
	序号
	名称
	参数
	数量
	单位

	1
	多功能气体检测仪
	1、可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度；
2、可同时检测甲烷、煤气、丙烷、丁烷和氧气;实时显示气体浓度和仪器状态;工作时间≥10h;可清楚警告气体的低限、高限、时量平均浓度和短期时量平均允许浓度等;侦检毒气时，具有实时报警功能;传感器寿命≥2年。示值误差≤5%F.S,响应时间≤60S。
	1
	台

	2
	不锈钢烟感温感枪仪
	1、检测功能：烟温二合一两用；
2、电池容量：≥2200mAh；
3、烟感测试：≥450个（1个充放电周期）；
4、温感测试：≥400个（1个充放电周期；
5、输出温度： ≥75℃；
6、试验器高度：41cm±0.5cm
供电电池：18650型充电式锂电池（内置保护板）
	1
	台

	3
	口哨
	1、材质：金属；
2、重量：≤20g；
3、尺寸：≤4.5*1.4*2cm；
4、音量：≥110dB；
5、配置挂绳可挂在脖子上，方便使用，可用于救援求救、示警。
	10
	个

	4
	铜锣
	1、尺寸：直径≥32cm；
2、传输距离：≥500m；
3、颜色：金色；
4、重量：≥0.5kg。
	10
	个

	5
	扩音器
（喊话器）
	1、功率：≥50W；
2、尺寸：≤350*230mm；
3、重量：≤1500g；
4、材质：ABS；
6、传播距离：≥1000m（顺风）；
5、超长时间超清晰录用≥360秒；
支持TF卡，USB,AUX音频输入，支持MP3，WAV格式文件播放，支持链接蓝牙播放，支持喊话、录音、播放音乐、报警等功能。
	10
	个

	6
	手摇式
报警器
	1、颜色：绿色；
2、音量：≥110dB；
3、材质：铁；
4、使用范围：消防演练、抢险救援、防洪预警、森林防火等场景。
	2
	个

	7
	警示灯（牌）
	1、电压：DC24V
2、颜色：红
3、音量：不低于50分贝
	20
	个

	8
	望远镜
	1、 放大率：8×
2、 视 场：8°30′
3、 出瞳直径：≥3.7毫米
4、 出瞳距离：≥11.2毫米，
5、贮存温度：-55—+70℃
6、工作温度：-43—+55℃
7、视度调节范围：±4屈光度；
8、目距调节范围：56—74毫米
9、分划板格值：5密位/格；
范围：上下各10格（50密位）、左右各10格（50密位）。
10、望远镜：≥0.6千克
11、全套质量：≤1.15千克
	5
	个

	9
	便携式担架
	1、展开尺寸：200*54*18cm（长×宽×高）
2、折叠尺寸：100*30*18cm（长×宽×高）
3、单品重量：6kg±0.2kg
4、杆子材质：铝担架
5、布面材质：加厚帆布面料
6、布面颜色：蓝色
7、保险带：2条
8、承重：≥150kg
	5
	副

	10
	应急电源
	户外电源
1、小巧轻便，适合手提或台面放置，不锈钢喷塑外壳。
2、电池容量≥3000Wh，最大功率≥3000W；
3、多重供电方式：
（1） USB端口：数量1，支持快充输出 DC5V3A；
（2） DC端口：输出DC12V/10A(点烟座)；
（3） Type-C端口：数量1，可输出输入；DC5V3A均可适用,
（4）AC端口：数量≥2，输出220V/50Hz，为3000W以内的各种家电供电；
4、多种充电方式：通过AC接口（品字），10-150A可调充电，充电最快不到3小时；
5、辅助照明：自带led光源，2*2.5W,可用作户外应急较大范围照明使用，时长不少于400小时；
6、输出电压220/230/240可调，50-60HZ可调，充电电流可调，
7、电量、电压、电流大屏显示，无论是充放电，电池容量始终有数显，便于存放和管理
8,、65V-450V太阳能输入，最大功率4500W
	2
	台

	11
	应急照
明系统
	1、光源类型：LED 光源；
2、灯头总功率：≥500W；
3、气杆高度≥4.3m；
4、升降方式：液压/气动；
5、最大升起高度≥4.5m；
6、具有单向直射、环形照明功能，可实现多角度、全方位照明；
7、输出电压：220V ；
8、工作时间：≥13h；
9、发电机组额定输出功率/油箱额定容量：≥2000W/13L；
10、配备行走轮，方便移动；
11、可发电机供电、市电供电；
12、重量≤45kg；
13、防护等级：≥IP65。
	1
	套

	12
	便携式
气象仪
	1、风速：0-30.0 m/s（精度：±0.3m/s；分辨率：0.01m/s）
2、风向：16 方位（精度：1 方位；量程：0-359度）
3、温度：-40℃-80℃（精度：±0.5℃；）
4、湿度范围：0% RH-99% RH（精度：±3% RH；60% RH，25℃）
5、压力范围：0-120Kpa（精度：±0.15Kpa ）
6、高度范围：18000m 以下
7、电源：3 节 5 号干电池
8、通讯：USB 接口
9、存储：≥13万组数据
	1
	台

	13
	对讲机
	1、信道数：16
2、音频失真：≤5%
3、载波容差：5ppm
4、最大频偏：≤±5KHz
5、杂波辐射：≤60dB
6、邻道功率：65dB
7、参考灵敏度：0.20uV
8、静噪灵敏度：0.15uV
9、发射电流：2.5A
10、工作电压V：7.4V
11、信道间隔KHZ：25/12.5
12、在增加邻道选择性（dB）：W:>55dB N:>50dB
13、接收频率稳定性(PPM)：±2.5ppm
14、调制灵敏度(mV)：13mV±3mV
15、QT和DQT频偏(kHz)：QT:0.4-1.0；DQT0.7-1.2
16、QT/DQT灵敏度(dBm)：-118dBm
17、发射频率容差Hz：±500
	20
	部

	14
	牵拉器
	1、材质：涤纶；
2、宽度：≥7.5cm；
3、长度：≥10m
4、拉力≥9.5吨
	5
	个

	15
	救援绳
	套装由应急逃生自救安全绳1根、2个轻型安全钩、轻型下降器、扁带1根、排绳器1个、绳包1个、包绳布1只。
应急逃生自救安全绳为连续结构，主承重部分由连续纤维制成。
应急逃生自救安全绳采用包芯绳结构。
绳索的表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致，两端妥善收尾。
直径：8±0.5mm
破断强度：≥20KN
线密度：≤50
	1
	套

	16
	折叠梯
	1、材质：铝合金；
2、直梯长度：≥400cm
3、步距：≥30cm；
4、梯子净重≤10kg
5、承重：≥130kg
	2
	个

	17
	工兵铲
	1、颜色：银色，多功能
2、重量：≤2.0kg
	10
	个

	18
	铁锨
	1.锹头颜色：红色
2.锹面尺寸：≤30cm*24cm
3.材质：钢
4.锹柄长度：≥70cm
6.锹柄材质：钢
	50
	把

	19
	铁镐
	1.镐头材质：钢
2.镐头形状：一头尖一头扁
3.镐头颜色：军绿色
4.镐头尺寸：全长≥25cm
5.镐头重量：≤5kg
6.镐柄材质：纤维板
7.镐柄尺寸≥80cm
	10
	把

	20
	铁钩
	1、材质：铬钒合金钢
2、规格：长≥1m
	5
	套

	21
	钢叉
	1、材质：不锈钢杆体+塑料手柄；
2、重量：≥1kg；
3、尺寸：长≥200cm，月牙环间距:≥42cm。
	5
	个

	22
	铁锤
	1、手柄长：≥90cm；
2、尺寸：锤头长≥14cm，锤头宽≥5cm，锤头高≥5cm
3、锤头材质：钢；
4、重量：≤5.0kg
	5
	把

	23
	安全绳
	1、材质:高强涤纶
2、直径:7.5mm-16mm
3、破断强度:≥20kN
4、延伸率：1%-10%
5、规格：≥20m
	5
	套

	24
	救援三脚架（手动）
	1、外观质量：外观表面应光滑平整，无明显划伤、变形等缺陷；救援三脚架的金属部件应无机械性损伤、裂纹、毛刺等缺陷；
2、额定负载质量：≥150kg；
3、额定提升高度：≥20m；
4、救援三脚架绞盘所用钢丝绳的直径≥4mm，且钢丝绳应符合GB/T9944的规定；
5、最大工作状态高度：≤3500mm，最小工作状态高度：≥1000mm；
6、防滑性能：救援三脚架的支撑脚应具备防滑功能，从完全展开并承载起，至作业完成为止，各支撑脚的滑动位移均≤20mm。
	1
	套

	25
	扑蛇器
	1、材质：合金，三面夹
2、全长：≤170cm，可伸缩
3、产品重量：≤1000g
4、配有捕蛇袋
	2
	套

	26
	多功能挠钩
	1、多功能挠钩手柄环氧树脂管，在消防灭火、抢险救援中常用的一种破拆工具，可根据需求，在不同长度的柄上换上不同功能的杆头，从而实现多功能头和各种长度柄的组合使用。
2、拥有≥12 种功能头，功能头包括多功能消防斧、消防剪、撑顶器（Y 头叉）、爪耙、无火花消防锤、消防锯、工兵铲、单头挠钩、双头挠钩、登高钩（攀登钩）、组合连接杆（螺旋纹口）、组合连接杆（带刻度）。
	1
	套

	27
	警戒带
	1、材质：帆布；
2、宽度：≥5cm；
3、规格：≥100m/盘。
	10
	个

	28
	强光手电
	1、固态微型强光防爆电筒
2、防爆搜索灯、
3、具有防爆合格证
4、外壳防护等级≥IP66
5、功率≥12w
	50
	个

	29
	应急灯
	1、输入电压：AC220V-250V/50-60Hz
2、充电电压：DC4.2V/500mA
3、电池型号：锂电池
4、电池电量：≥1200mAh
5、使用时间：强光≥2.5H,弱光≥6.5H
6、重量：≤2.5kg。
	10
	个

	30
	柴油发电机
	1、电压：230/400V                                            2、额定功率≥10.5KW                                             3、最大功率≥11.5KW                                          4、柴油油容量≥40L                                               5、机油容量≥3.6L
	1
	台

	31
	汽油发电机
	1、电压：230/400V                                            2、额定功率≥10KW                                             3、最大功率≥11KW                                          4、汽油容量≥40L                                               5、机油容量≥1.5L
	1
	台

	32
	雨伞
	1、伞杆材质：铁+纤维，伞布：碰击布；蓝色，带中国消防救援字样
2、伞下直径≥100cm；
3、伞骨：≥12骨；
4、打开方式：自动。
5、重量≤500g
	80
	把

	33
	雨鞋
	1、材质（鞋面、鞋底）：橡塑PVC，筒高≥28cm,加底高度≥33cm；
2、要求：鞋头圆头设计，脚趾有足够的空间活动，内里有薄棉内衬；
3、雨靴性能：具有耐磨、防水、无味等性能；
4、规格尺寸：39-44码，码数均分。
	50
	双

	34
	雨衣
	1、材质：春亚纺或牛津布；
2、尺寸：L,XL,XXL,XXXL,XXXXL；
3、款式：分体式，拒水。
	50
	件

	35
	消防头盔
	1、高温预处理最大冲击力≤3780N；
2、帽壳顶部最大冲击加速度≤150gn；
3、帽壳前部最大冲击加速度≤400gn。
	20
	顶

	36
	防护服▲
	1、符合XF 10-2014《消防员灭火防护服》标准；
2、整体热防护性能：TPP(cal/cm²)≥28，无熔断、脆裂和收缩现象；
3、阻燃性能：续燃时间≤2s；损毁长度≤100mm；且无熔融，滴落现象；
4、热稳定性能：变化率≤10%；
5、缩水率：≤5%
6、断裂能力：外层≥650N；舒适层≥300N；救生拖拉带≥7000N；
8、撕破强力：外层≥100N；
9、质量≤3.5kg。
	10
	套

	37
	防护手套▲
	1、符合XF 7-2004或GA 7-2004《消防手套》标准；
2、手套由外层、舒适层、防水层、隔热层组成，五指分离式，在抢险救援作业时对消防员手部和腕部提供保护。
3、手背采用芳纶阻燃面料，手心部分：牛皮革，防水层面料：TPU低透防水袋，隔热层面料：芳纶隔热层，
4、手套和袖筒外层材料和隔热层材料的损毁长度≤100mm，续燃和阴燃时间≤2s，且无熔融、滴落现象。
5、割破力：≥2N。
6、撕破强力：≥50N。
7、刺穿力：≥60N。
8、灵巧性能：≥1。
9、握紧性能：拉重力比≥80%。
	10
	双

	38
	防护靴▲
	1、符合XF 6-2004《消防员灭火防护靴》标准。
2、靴底耐油性能：体积变化-2%～10%。
3、防砸性能：静压力试验后的靴头间隙高度≥15mm,冲击试验后的靴头间隙高度≥15mm。
4、抗刺穿性能：鞋底抗穿刺力≥1100N。
5、电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流＜3mA。
6、隔热性能：鞋底内表面温升≤22℃。
7、抗辐射热渗透性能：鞋底内表面温升≤22℃。
8、防滑性能：≥15°。
9、防水性能：无渗水现象。
10、质量：≤3kg。
11、金属衬垫的耐腐蚀性能：试验后，试样无腐蚀现象。
	10
	双

	39
	护目镜
	a)表面光滑、无毛刺、无锐角或
可能引起眼面部不舒适感的其
他缺陷:
b)应具有良好的透气性:
c)可调零件或结构部件应易于
调节和替换。
单镜片:
长X宽尺寸不小于:105mmX
50mm
镜片表面应光滑、无划痕、波纹、
气泡、杂质或其他可能有损伤视
力的明显缺陷。
	1、调节性:护目镜用于固定作 用的头带应可调节。
2、宽度:护目镜头带的宽度应
不小于10mm。
3.质量≤150g
4.球镜度:±0.06D
5.柱镜度:≤0.06D
6.左、右镜片的棱镜度:≤0.12A
7.水平方向棱镜度互差:
基底向外:≤0.75A
基底向内:≤0.25A
垂直方向棱镜度互差:≤0.25A
	10
	副

	40
	背包
	1、应急双肩包，迷彩，带应急救援包字样
2、材质：牛津布
3、净质量≤3kg。;
4、可根据人体脊柱长度调节背负系统位置，贴身面具具备通风透气能力，合理分配重量省力特点，主背带具有高弹力高透气性填充物，满载时可通过肩带上下双向调节重心，重心分配合理。
	10
	个

	41
	消防应急包
	1.外箱材质：铝合金材质
2.尺寸≥35*19*21cm。
3.内包含但不限于以下：创可贴10个，脱脂棉1个，橡胶手套1双，纱布1卷，棉签1包，过氧化氢1瓶，医用胶带1盒，碘伏1瓶，
	10
	个

	42
	手抬机动泵
	1、发动机类型: 汽油机 
2、最大输出功率≥7.5KW，最大扬程≥25m,进出水口径:100mm,最大流量:60m³/h。
	1
	台

	43
	电动救援工作组
	1、电动扩张器
具有扩张、撕裂、挤压、牵引多种使用方式应对现场复杂的情况。
1.1 工作压力：≥72MPa
1.2 扩张力（kN）≥50
1.3 扩张距离（mm）≥600
1.4 牵拉距离（mm）≥600
1.5 质量（kg）≤30
1.6 电池电压：28V 5Ah
2、电动剪切器
用于灾害、事故场所的抢险救援。可以剪断钢筋、铁板、钢管等金属制品
2.1 工作压力≥：72MPa
2.2 剪切力：≥600kN
2.3 剪切能力(mm)：≥12（板材），≥φ30（圆钢）
2.4 开口距离(mm）：≥150
2.5 质量(kg)：≤25
2.6 电池电压：28V 5Ah
3、电动剪扩器
多功能钳集剪切和扩张功能为一体，救援中用于具有剪切、扩张和牵拉功能
3.1 工作压力：≥72MPa
3.2 扩张力（kN）≥50
3.3 扩张距离（mm）≥350
3.4 开口距离(mm）≥350
3.5 剪切能力(mm)≥φ30（圆钢）
3.6 质量（kg）≤22
3.7 电池电压：28V 5Ah
4、电动撑顶器
用于现场救援时撑起承重物等建筑构建
4.1 工作压力：≥72MPa
4.2 撑顶力（kN）≥120
4.3 闭合长度(mm）≤600
4.4 撑顶行程(mm）≥300
4.5 撑顶长度(mm）≥900
4.6 质量（kg）≤22
4.7 电池电压：28V 5Ah
	
	

	44
	液压破
拆工具组
	1、液压机动泵：三级轴向四冲程汽油机。
功率：≥2KW
液压油箱：≥4L
汽油油箱：≥2L。
有液压油位指示器，同时可接驳一件或者两件破拆工具。
额定工作压力：≥63Mpa
重量≤50kg。
2、液压手动泵
额定工作压力：≥63Mpa。
液压油箱≥3L
手柄操作力：≤350N
重量：≤15kg
3、液压扩张器
额定工作压力：≥63Mpa。
牵引距离≥530mm
额定扩张力：42-62KN
最大扩张力：≥60KN。
扩张距离：≥600mm。
重量：≤25kg
4、液压剪扩器
开口距离≥360mm
额定工作压力：≥63Mpa
剪切能力（Q235材料）：≥Φ28mm圆钢、厚度≥10mm板材
额定扩张力：≥40KN
重量：≤25kg
5、液压剪切器
额定工作压力：≥63Mpa
剪切能力（Q235材料）：≥Φ28mm圆钢、厚度≥10mm板材
开口距离：≥100mm
最大剪切力：≥420KN
重量：≤25kg。
6、液压撑顶器
额定工作压力：≥63Mpa
本体高度：≥450mm
行程：≥300mm
顶撑力≥60KN。
重量：≤25kg
	1
	组
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	千斤顶套组
	1. 千斤顶重量≤30kg
2. 手抬泵重量≤15kg
3. 本体高度大于等于170mm
4. 顶升行程≥100mm
	1
	组
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	手动破
拆工具组
	1、表面不应有裂缝、锈蚀和有害伤痕、毛刺等缺陷。
2、伸缩冲击杆：应能调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄、冲击拷打。
3、收缩长度：≥600mm
4、冲击行程：≥260mm
5、最大手柄力：≥1000N
6、撬门力：≥10KN
7、拔钉力：≥10KN
8、切割钢板厚度（Q235 材料）：≤1.5mm
9、凿孔板：（Q235 材料）：≤1.5mm
10：长度：撬锁拔钉器≥300mm；金属切割器≥300mm；平凿≤400mm；尖凿≤400mm
11、冲击锤质量≤6KG
	1
	套
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	激光测距仪
	1.测距范围≥2000m
2.放大倍率6±0.5x
3.具备功能测距、测高、测角、测速
4.重量≤0.4kg
	1
	套
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	切割锯套装
	1、常温起动性能：≤30S
2、最低空载稳定转速2800±10%rmp
3、怠速翻转性能：在最低空载转速下稳定运转5min后进行翻转，各位置停留时间不少于3s，油锯不应熄火
4、锯切效率≥45cm²/s
5、锯切燃油消耗率≤80g/m²
6、锯切深度：100‑125mm
7、密封性：不允许漏气、漏油
8、最大功率/转速：4.0±0.5KW/6500RPM
	
	

	49
	便携式
加油器
	1.扬程≥6m
2.流量≥80L/min
3.转速≥3000r/min
4.进口42mm
5.出口25mm
6.带软管≥4m
7.带电池≥2个
带充电器
	2
	套
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	阻流袋
	下水道阻流袋，具备防酸耐碱，防腐防油，抗高低温，尺寸≥1000mm*1000mm
	2
	个
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	流动测震仪
	1. 加速度测量范围：0.1~199.9m/S²峰值
2. 速度测量范围：0.1~199.9mm/s 有效值
3. 位移测量范围：0.001~1.999mm 峰‑峰值
4. 加速度测量频率：10HZ~1KHZ(Lo) 1KHZ~15KHZ(HI)
5. 速度测量频率：10HZ~1KHZ (Lo)
6. 位移测量频率：10HZ~1KHZ (Lo)
7. 数据输出：AC信号输出Peak (显示全量程)
8. LCD显示：3.5 digits
	1
	部
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	漏电检测仪
	安全检测，消防漏电探测仪，能探测46kv以下交流电
	1
	部
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	钢筋速断器
	1、采用电动液压，自带电池液压泵，电池可拆卸充电，电压42V。
2、切断范围≥4-20mm
3、电机功率≥2000w。
4、剪切速度≤2-3秒
	1
	把

	54
	便携式防水防爆强光灯
	固态微型强光防爆电筒
1、防爆搜索灯、
2、具有防爆合格证
3、外壳防护等级≥IP66
4、功率≥12w
	10
	个
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	救生圈
	1、救生圈外径≤800mm,内径≥400mm;
2、浮力≥150N
3、救生圈外围装有直径≥9.5mm，此索应紧固在圈体周边四个等距离位置上，并形成四个等长的索环；
4、救生圈表面无凹凸、无开裂;沿救生圈周长四个相等间距位置，环绕贴有50mm宽度的逆向反光带；
5、救生圈应能支撑14.5kg的铁块在淡水中持续漂浮 24h。
	10
	个
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	救生衣
	1、符合GB/T 32227-2015《船用工作救生衣》
2、浮力：≥100N；
3、救生衣在淡水中浸泡 24h后，其浮力损失≤2%；
	10
	件

	57
	救生抛投器
	1、抛投器的表面应光滑无毛刺，各部件无破损。
2、抛投器应配备压力表，且压力表的量程应能满足工作要求，准确度不得低于1.6级。
3、抛投器应设有发射保险装置，保险装置的解脱动作应区别于抛投器的开启动作。
4、抛射距离：应符合 GB/T27906‑2011 表 1 的规定，且不得小于产品公示的额定抛射距离。
5、抛射偏差角≤5°。
6、金属件经耐腐蚀性能：不应有明显的腐蚀，且试验后仍应能满足抛射性能的要求。
7、可靠性能：各部件不得出现脱落和破损。
密封性能：抛投器各受压部件不得有泄漏。
8、安全阀：安全阀的开启压力应为额定工作压力的1.1倍，误差不得超过±0.5 MPa。
9、耐压性能：抛投器各受压部件不得有渗漏、变形。
10、抛投气瓶：抛投气瓶的设计、制造、检验和使用应符合相应国家标准规定。 抛投气瓶上应有“充装气体名称或化学分子式；气瓶编号；水压试验压力；公称工作压力；公称容积；重量；瓶体设计壁厚；单位代码和制造年月；监督检验标记；气瓶制造单位许可证编号；产品标准号。”
11、抛投物：抛绳、水用抛绳的外观应无破损、断裂、拉丝、盘结。抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的1.15倍。抛绳的断裂强度不得小于2kN、水用抛绳的断裂强度不得小于6kN。
	1
	套

	58
	救生拉杆
	1、材质：不锈钢
2、节数：4 节左右
3、收缩长度：约 1.17–4.5m
4、展开长度：4.5m
5、自重：0.8kg
6、可拆卸，可折叠，救生环
	1
	把
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	应急排涝泵（潜污泵）
	柴油
1、流量≥200m³/h
2、扬程≥25m
3、吸程≥7m
4、转速≥3600转/分
5、口径150
	1
	台
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	水深探测仪
	1、测量深度≥120米，量程≥0-120米，精度±0.5%量程
2、大容量储存，液晶显示屏，蓝牙打印，GPS定位
	1
	台

	61
	消防自
救呼吸器
	1、由防护头罩和过滤装置组成。
2、佩戴质量：≤1000g
3、抗机械碰撞及环境变化性能：呼吸器对于规定的机械负荷、环境温度和湿度变化，应具有足够的稳定性，不应有裂纹、爆开、破碎等导致失效的损坏。
4、一氧化碳防护性能：一氧化碳透过浓度的5min时间加权平均值
的最大值≤200mL/m3；吸气温度≤65℃；吸气阻力≤800Pa；呼气阻力≤300Pa。
5、滤烟性能：滤烟效率≥95%。
6、漏气系数：眼区漏气系数≤20%；呼吸区漏气系数≤5%。
7、视野：总视野≥70%；双目视野≥55%。
8、吸入气体中的二氧化碳含量：≤2%。
9、透光率：≥85%。
10、过滤装置与防护头罩间的连接能承受的轴向拉力：≥50N。
	10
	副

	62
	风力灭火机
	手提式
1有效风力灭火距离 m≥1.5
2出风口风量 m3/s≥0.4
3连续运转可靠性在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不
小于5h，5h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次起动后应正常工作。
4安全防护(不漏油、不漏电)	符合GB/T10280-2008规定
5热防护	符合GB/T10280-2008规定
6常温起动 S≤30
7超速试验	符合GB/T10280-2008规定
8叶轮静平衡试验符合GB/T10280-2008规定
9整机装配质量装配正确、完整，运动件应运转灵活，不得干涉、阻滞。
10翻转试验	标定转速下，向前一后，左，右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于/10s均能正常工作。
11	发动机功率和标定转速符合 GB/T10280-2008 规定
12	耳旁噪声 dB(A).	≤105
13	手感振动 m/s2	≤30
14	整备质量 kg	≤t古
15	外观质量塑料件表面应光滑，无裂痕和缩孔等缺陷。冲
压件应完整，无裂纹和毛刺。铸件应无缩孔、疏松和变形等缺陷。焊接件焊缝应平整，无烧穿、裂痕和漏焊等缺陷。镀件镀层应均匀，附着牢固，表面平整。
16	使用说明书符合GB/T10280-2008规定
17	标志于包装符合GB/T10280-2008规定发动机型式
18、单缸强制风冷工冲程电子点火发动机;
标示功率:4.8kW/8500rpm
连续工作时间min50
启动方式手拉自回弹起动
净质量kg7传动方式	直连驱动
风机形式半开式风机
发动机型式率:4.8kW/8500rpm
	5
	台

	63
	[bookmark: _GoBack]森林草原专用灭火药剂
	1、容量：每袋不低于1kg；
2、外观：无沉淀，无色或浅色均匀液体
3、颜色不能有明显改变，其表面不应有可见的固体残留物或明显斑迹
	10
	袋

	64
	大功率链锯
	切割长度260mm，空载电流≤8A，链条速度12.5m/s，空载转速26000±10%RPM，电池电压20V，电池容量6.0A
	1
	台
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	割灌机
	1、 排量≥ 41.5CC
2、最大功率≥1.5kW
3、混合比：25：1
4、压缩比：8：1
	1
	台
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	一号工具
	1、工具杆为直径25/30mm,长1.5m镀锌杆；
2、拍头为钢板多次冲压成型，拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定；
3、工具钢丝长度≥46cm直径3-4mm,数量20条钢丝前端焊接扣合加固防止开散变形工具；
4、总重量≤1.5kg。
	50
	把
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	二号工具
	1、工具杆为直径25/30mm,长1.5m镀锌杆；
2、拍头为钢板多次冲压成型，拍头与工具杆为焊接固定或螺丝固定；
3、工具钢丝长度≥46cm直径3-4mm,数量20条钢丝前端焊接扣合加固防止开散变形工具；
4、总重量≤1.5kg。
	50
	把
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	灭火拍
	1.手柄材质：直径（22-36）mm,长度（150±5）cm，杆体挺直无裂痕；
2.拍头材质：内有加强棉线的橡胶条，厚度为0.2cm左右，条数为20条以上，橡胶条宽度约为1.7-2cm，一次性切割均匀无裂口；
3、橡胶条长度≥55cm非旧轮胎改造；
4、橡胶条与木杆捆绑处有一道不锈钢卡箍禁锢止变形散开。
	50
	把
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	水囊
（储水袋）
	1、移动水池容量： ≥2000L,
2、材质：PVC 材质,特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好；
	2
	个
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	锂电锯
	1、最大功率≥1200W;
2、链条速度：0-24.8m/s;
3、尺寸：12寸；
4、额定电压：21V;
5、重量≤3.6kg。
6、带电池2个，≥4.0Ah，充电器
	1
	台
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	组合工具
	1、由砍刀、手锯、伐木斧、铁锹（镐）、扑火拍、五齿耙、两节连接杆，工具包等8件组成。
2.、的防水防雨效果，包外层缝有一个小工具包，可以装小型维修工具。
3、连接杆为两节钢管连接，铁锹（镐）、耙子为钢板一次冲压成型，扑火拍由7条长50cm宽2cm厚度3.2的胶条组成，可与连接杆任意连接使用。
4、砍刀，伐木斧，手锯为单独配置使用。连接杆、耙子、铁锹（镐），扑火拍头为黑色表面喷塑处理，防止生锈
5、工具杆由两节钢管组成，可与把子及二号工具组合使用；
	2
	套
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	脉冲水枪
	1、水箱容积：≥12升
2、气瓶容积：≥1.8升
3、有效脉冲喷射次数：≥10次
4、喷射距离≥10米
5、灭火等级：达到4A、5B
6、脉冲气压喷雾水枪总重量≤35kg
	1
	套
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	红外探火仪（热成像仪）
	消防防爆手持热成像仪，热成像
1、传感器类型：非制冷氧化钒微辐射热计
2、探测器分辨率：256 × 192
3、响应波段：8~14 μm
4、NETD(噪声等效温差)：<50 mk(@25℃,F/#=1.0)
5、最大图像尺寸：240 × 320
6、最小成像距离：0.3 m
7、视场角：37.2° × 50.0°
8、帧频：25 Hz
9、像元尺寸：12 μm
10、 F值：F1.0
11、最小测量距离：0.3 m
12、测温单位：摄氏度、华氏度、开尔文
13、测温范围：-20℃~550℃
14、精度：±2℃或读数的±2%(取最大值)
15、空间分辨率(IFOV)：3.3mrad
系统功能
1、UVC投屏：支持
2、照明：支持
3、报警联动：支持声音报警，灯光报警，图像报警，报警上传
4、测温规则：6个测温点(中心点、最高温、最低温、3个自定义点)
5、存储≥16 GB内置eMMC
	1
	台

	
	生命探测仪
	1、屏幕类型≥5英寸真彩液晶显示器
2、分辨率854*480 pixels (QVGA)
3、画面旋转：180°画面翻转
4、录像分辨率：1280*720,1920*1080
5、拍照分辨率：1920*1080
6、软管长度≥5米
7、分别率≥100万像素
8、电池使用时间≥ 4小时
	1
	台
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	背负式大功率灭火机
	1、 有效风力灭火距离≥1.5m
2、出风口风量≥0.4m³/s
3、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h，5h后转速下降不应超过标定转速的5%，二次起动后应正常工作。
4、 翻转试验：标定转速下，向前、后、左、右倾斜45°各一次，各位置停留时间不少于10s均能正常工作。
5、一次加油连续工作时间≥25min
	1
	套
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	油锯
	排量：58(cc)
汽油箱容积550≥ (mL)
发动机怠速：士3200 (r/min)
功率≥2.5/11500 (kw/rpm)
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	全地形消防摩托
	1、气缸排量：393cc，气缸数量：单缸
2、缸径 × 行程：84.5mm×70mm
3、每缸气门数量：2 个，配气机构：SOHC
4、冷却方式：水冷，启动方式：电启动
5、点火方式：电喷，压缩比：9.3:1
6、最大功率：20KW/6000RPM，最大扭矩：30N.M/5000RPM
7、变速器类型：CVT 无级变速
8、档位：前进档 - 空档 - 倒档
整车参数
1、驱动方式：四驱传动
2、最高车速：≥68 公里 / 小时
3、油箱容积≥28 升
4、整备质量：598±5Kg，轴距：1850mm
5、最小离地间隙：300mm
6、前悬挂：双横臂独立悬架、后悬挂：双横臂独立悬架、前制动：双通风液压碟刹、后制动：双通风液压碟刹。
	1
	辆

	77
	泥浆泵
	1、 类型：柴油
2、最大流量≥120立方米/小时
3、额定转速≥3600rpm
4、最高扬程≥63m
5、燃油箱容积≥13.5L
6、吸程≥9-10m
	1
	台

	78
	水枪
	1、符合《消防水枪》GB 8181-2005标准。
2、表面质量：铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼。铝制件表面须作阳极氧化处理。
3、耐腐蚀性能：水枪经6.9规定的条件试验后，应无起层、剥落或肉眼可见的点蚀凹坑，应能正常操作使用。
	2
	把
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	水带
	1、符合GB 6246-2011《消防水带》标准；
2、水带内径:63.5mm～65.5mm；
3、每盘长度≥20m；
4、单位长度质量≤480g/m；
5、爆破压力≥2.4MPa；
6、轴向延伸率≤5%，直径膨胀率≤5%；
7、扯断伸长率≥280%，扯断强度≥12Mpa；
8、耐磨性能；100次试验后，水带在相应的设计工作压力下不应发生渗漏和破裂；
9、热空气老化性能：附着强度比率≥75%，爆破压力比率≥75%；
10、含卡式接口， 将水带与接口绑扎完好。
	5
	条
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	消防头盔
	1.冲击吸收性能（高温）预处理最大冲击力(N)3227.5，试验现象	帽壳无碎片脱落。
（低温）预处理	最大冲击力(N)	3532.2
试验现象，帽壳无碎片脱落。
（浸水）预处理	最大冲击力(N)	3275.4
试验现象，帽壳无碎片脱落。
2. 抗冲击加速度性能
	帽顶部	最大冲击加速度(gn)146.0
	帽前部	最大冲击加速度(gn)	350.3
	持续时间(ms)加速度>150gn	5.1
	加速度>200gn	2.3
	帽侧部	最大冲击加速度(gn)	343.0
	持续时间(ms)加速度>150gn	5.4
	加速度>200gn	2.5
	帽后部	最大冲击加速度(gn)	354.6
	持续时间(ms)加速度>150gn	5.2
	加速度>200gn	2.6
3. 耐穿透性能
钢锥未穿透头盔与头模产生接触。
4 阻燃性能
下颏带	损毁长度(mm)	27
	续燃时间(s)	0.0
	试验现象无熔融、滴落现象。
	反光标志带	损毁长度(mm)	23
	续燃时间(s)	0.0
	试验现象无熔融、滴落现象。
帽壳	续燃时间(s)	0.0
	试验现象无熔融、滴落现象。
	5
	个

	81
	灭火防护服
	外层面料(含舒适层)	桔红/火焰蓝
色牢度	红耐洗沾色(级)≥3
耐水摩擦(级)≥3
耐光色牢度(级)≥4
火焰蓝	耐洗沾色(级)≥3
耐水摩擦(级)≥3
耐光色牢度(级)	≥4
缩水率)	桔红	经向	经过5次洗涤后，沿经、纬向缩水率不应大于5%。
断裂强力(N)	经向>350
加强材料续燃时间经过25次洗涤后，损毁长度不
应大于100mm，续燃时间不应大于2 s，且不应有熔融、滴落现象。
2纬向损毁长度
试验现象热稳定
性能变化率经向经(180±5)C热稳定性能试验后，沿经、纬方向尺寸变化率不应大于5%，且试样表面应无明显变化。
纬向试验现象
	5
	套

	82
	灭火防护靴
	1结构穿层的靴内底和防砸靴头等组成。消防员抢险救援防护靴由外底、带舒适层的靴帮、带防刺消防员抢险救援防护靴为中帮款式。
从靴内后跟中央起至靴口最低处的高度为201mm。
2款式且未与之接触，在不损坏整靴的情况下未被移动。靴内底防刺穿层覆盖整个靴内底，未位于保护包头卷边上
靴头从靴尖量起为50mm。
靴鼻处能限制杂物进入靴内。
3颜色光标志。消防员抢险救援防护靴的主体颜色采用黑色，且有醒目反
4靴帮耐弯折性能	无裂纹、松面、掉浆等现象。
5靴帮抗切割性能	未被割穿。
6靴帮抗刺穿性能	最大抗刺穿力(N)	106.5
7靴帮抗辐射热渗透性能	内表面温升(°C)	7.4
靴头
静压力试验下最小间隙高度(mm)17.0
防砸
8耐压性能冲击试验下最小间隙高度(mm)	18.0
9靴底抗刺穿性能抗刺穿力(N)	1136
10外底耐弯折性能断裂长度(mm)1.7
11防滑性能摩擦系数	后跟向前滑动时水平向前滑动时0.32	0.36
击穿电压(V)	>5000
12	电绝缘性能
泄漏电流(mA)	0.1。
	5
	双

	83
	消防手套
	1. 续燃时间(s)	≤2	0.0	经向损毁长度(mm)≤10
2. 试验现象	不应有熔融，滴落现象。	
合格掌心面材料续燃时间(s)	≤2	0.0	
阻燃性能(外层)	背面(袖筒)材料纬向损毁长(mm)损毁长度(mm)≤100	
试验现象不应有熔融，滴落现象。	合格	
续燃时间(s)	≤2	0.0	
长度方向上	4.0	
热稳定性能整只手套舒适层收缩率)收缩率%)试验现象融、熔滴和剥离现象。试样表面应无明显变化，且不应有熔	合格≤5宽度方向上	4.2	
试验现象融、熔滴和剥离现象。试样表面应无明显变化，且不应有熔合格
2长度方向上	0.3	≤5
宽度方向上	0.7	
3	耐魔能掌心面材料耐磨次数8000(次)试验现象	试样不应被磨穿。
	5
	双

	84
	绝缘剪断钳
	用于事故现场电线电缆或其它带电耐压试验：试样在10KV，1min耐压过程中，应无闪络、击穿，试验后应无放电、灼伤痕迹，无明显发热现象。
	1
	把

	85
	干粉灭火器
	1、符合GB 4351-2023《手提式灭火器》标准要求；
2、灭火类型:A/B/C/E；
3、充装量：≥4kg（允许误差±2%）；
4、适用温度:-20℃～60℃；
5、瓶身材质:碳钢。
	50
	个

	86
	35K灭火器
	1、符合GB 8109-2023《推车式灭火器》标准要求；
2、灭火类型:A/B/C/E；
3、充装量：≥35kg（允许误差±2%）；
4、适用温度:-20℃～60℃；
5、瓶身材质:碳钢。
	10
	个

	87
	灭火毯
	1、材质：玻璃纤维；
2、尺寸：≥1.5*1.5m；
3、阻燃等级：A级。
	5
	件

	88
	消防栓扳手
	1、总长≤400mm；
2、材质：铸铁，表面防锈漆处理；
3、厚度：≥8mm；
4、开口宽度：≥55mm；
5、重量：≤2kg。
	2
	把

	89
	可背式便携水泵
	1、手拉启动、储能式一键式电启动、无接触感应控制启停、遥控启动。
2、最大射程：≥30m
3、最大压力：≥2Mpa
4、吸水深度：＞3m
5、整机净质量：≤12kg
6、引水时间：≤10s
7、综合油耗：≤3L/h
8、电池充满电启动次数应不小于120次。
9、配备防漏气不锈钢引水泵
10、应具备可反复充电的可拆卸式锂电池。电池质量≤500g
	1
	台

	90
	化学防护服
	1、尺码：均码；
2、拉伸强度:经向:≥9；纬向:≥9。
	2
	套

	91
	防毒面具
	面罩死腔/%
全面罩视野
(大眼窗)总视野/%:70
双目视野/%:55
下方视野/():35
面罩观察
眼窗镜片的透光率(可见光
透射比)不应小于85%
镜片不应与头模眼部
接触且无脱落和破碎。
面罩死腔/%	≤1
总视野/%:≥70
全面罩视野双目视野/%:≥55
(大眼窗)
下方视野/(°):≥35
镜片的透光率(可见光透射比)不应小于85%
面罩观察眼窗
镜片不应与头模眼部接触且无脱落和破碎。
面罩呼吸阻力吸气阻力/Pa	呼气阻力/Pa
测试流量
30L/min	85L/min	160L/min
≤50≤150≤300
面罩与过滤件
结合强度全面罩与过滤件接头的结合力不应
小于250N，不应有明显的破坏
带呼吸导管的全面罩，呼吸导管与
全面罩的结合力不应小于50N，不
应有明显的破坏。
面罩头带全面罩头带应能够经受150N的拉力持续时间10s，不应发生破断。
全面罩整体
气密性Pa60s 内每个全面罩内的压力变化不应大于100Pa。
呼吸导管呼吸导管长度应为50cm~100cm;
按照6.17的方法测试，呼吸导管内
压力值应在15s内不变化。
吸气阻力/Pa	呼气阻力/Pa
测试流量
面罩呼吸阻力
30L/min	85L/min	160L/min
≤50	≤150	≤300
全面罩与过滤件接头的结合力不应小于250N，不应有明显的破坏
面罩与过滤件
结合强度带呼吸导管的全面罩，呼吸导管与
全面罩的结合力不应小于50N，不应有明显的破坏。

面罩头带力持续时间10s，不应发生破断。全面罩头带应能够经受150N的拉

全面罩整体气密性 Pa应大于100Pa。60s内每个全面罩内的压力变化不
呼吸导管长度应为50cm~100cm;
呼吸导管	按照6.17的方法测试，呼吸导管内
压力值应在15s内不变化。
	2
	套

	92
	货架
	1、尺寸： 2000*600*2000±10mm
2、层板： 4 层
3、材质：冷轧钢
4、承重≥2000kg
	10
	套

	93
	收纳箱
	1、材质：pp                                          2、 59×39×44cm                                                  3、黑色
	50
	个

	94
	办公椅
	规格尺寸:460*475*900mm
网面:面料/海绵:特斯林网背、座面布料、四分再生棉加一分面棉、16mm厚座板1.5mm
厚钢管表面电镀处理、扶手为pp料
	5
	个

	95
	木质
写字桌
	规格尺寸:1400*600*760mm
板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2h吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用家且型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。
	5
	个

	96
	单人床
	规格尺寸:2040水950*850mm
板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。
	5
	张

	97
	床头柜
	规格尺寸:500*400*500mm
板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。
	5
	个

	98
	衣柜
	规格尺寸:700*600*2200mm;
板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。
	5
	个

	99
	文件柜
	规格尺寸:2040*950*850mm:
板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、2H吸水厚度膨胀率、握螺钉力均达到GB/T4897-2015标准中在干燥状态下使用，家具型刨花板的要求。甲醛释放量(1m3气候箱法)达到GB/T39600-2021标准中Eo级的要求。
	5
	个

	100
	沙发
	规格尺寸:1800*75*80mm
1、 面料:纳铂文皮PVC.厚度为1.1mm，耐磨性强;
2、座+背海绵:高密度纯海绵，密度为45，回弹性高，坐感舒适;
3、沙发内架:板造型+5*3cm实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀;
4、沙发弹簧:沙发坐垫内有立式弹簧架，弹簧加大3.8，且加了坚固带。使沙发更具回弹性和抗老性，增加沙发的会谈持久性和使用寿命;
5、脚架:厚度是2.0mm，经抛光打磨后更具耐腐蚀性和美观性。
	2
	个

	101
	茶几
	规格尺寸:1200*600*430mm;玻璃材质不锈钢
	2
	个
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