本项目是搭建一套基于全国产设备及国产软件的能够满足陕西省科学情报研究院局域网内使用的AI智能体底座及智能体应用软件。在局域网内部署通用大模型，提供成熟办公智能体应用，以及智能体开发工具平台。
一、总体架构
整体硬件架构包含：1台AI服务器，用于部署大模型、智能体开发平台与智能体应用；1台管理服务器，用于部署资源调度平台，用于调度AI服务器的模型资源；1台25G以太网交换机，实现局域网组网，并与单位现网连接。
软件包括：
1、异构智算平台：一款高度自动化的AI全流程开发平台，致力于输出高可用的算力并持续突破计算效率的瓶颈。该平台支持从单节点到万卡集群的算力管理，能够实现异构GPU和异构算力融合调度，从而为用户提供稳定且高效的AI/HPC混合算力。
平台为用户提供快速交付、开箱即用、极致性能、稳定高效的全栈大模型训练、微调和推理开发能力，加快DeepSeek等大模型在各行业的应用落地速度，助力企业智能化转型。
（1）产品核心价值：
•异构管理：GPU的统一管理和异构算力（AI/HPC）的融合调度，实现资源利用率最大化。
•大模型分布式训练、微调、推理：支持主流的PyTorch、TensorFlow、PaddlePaddle训练框架，SFT监督微调，以及Triton、SGLang、vLLM推理引擎。
•大模型推理引擎优化：通过自适应量化、推理架构优化和并行策略优化，极致提升大模型推理性能。
•AI高效断点续训：GPU故障预测并自动化容错，大幅减少训练中断时间。
•GPU内核态虚拟化：逼近GPU算力极限的内核态虚拟化技术，提升资源利用率。
•集合通讯算法库：自研LCCL集合通信算法库，显著提升网络效率。
（2）平台架构：
异构智算平台采用分层架构设计，从底层硬件到上层应用形成完整的全栈方案。架构核心层次包括：
•API与UI层：提供统一的用户交互接口与可视化管理界面。
•模型与框架集成层：支持模型、计算框架集成与镜像管理，内置AI算子库与GPU优化驱动运行时。
•调度管理层：涵盖GPU池化/虚拟化、AI任务编排、HPC调度管理、数据镜像管理及容错断点续训。
•推理加速层：集成模型感知自适应并行策略、AI编译优化技术、LCCL传算存协同优化、RoCE算网实时负载均衡及MoE专家推理调度优化。
2、办公智能体：提供内置RAG知识库，具备多模态内容识别能力，系统能够从文字、图片不同模态的数据中提取、分析和理解信息，以识别和理解内容，且提供多种企业办公业务相关的功能，包括：
（1）通用回答：能够处理开放式、多步骤任务：多源信息检索，信息收集，生活策划攻略等任务。
（2）文稿创作：基于关键词生成专业文档，能够基于多源信息进行报告、文章的生成，执行过程可视，并自动生成报告或文章。
（3）文档解析：实现本地多类型文档即时上传的快速总结摘要，并实现对多分文档的内容的分析对比。
（4）企业知识库：实现本地文档的导入与解析，形成研究院不同部门自己的知识库，且支持基于不同权限的安全管理。
（5）多语言翻译：对上传或输入的文本进行自动检测与翻译，支持不少于14种常见语言翻译与长文本的翻译。
（6）图像生成：根据自定义的图像比例、风格等参数，快速生成图片。
3、智能体开发平台：提供智能体的开发功能，为了节约部署资源，与智慧办公智能体共用RAG知识库的向量模型、向量数据库。实现智能体无代码配置、组装与在线调试，并提供详细的调试信息/创建工作流Agent，支持将特定业务逻辑的工作流直接发布成智能体；提供智能体的评估与运营看板功能，实现对智能体多项指标的监测分析。
二、软硬件设备清单及技术规范要求
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	序号
	设备名称/类型
	详细要求
	数量
	单位
	备注

	一、底层平台

	1、平台配置

	1
	AI服务器
（核心产品）
	1.≤4U机架式服务器
2.★≥2颗国产处理器，单颗处理器≥64核心，主频≥2.7GHz，处理器通过中国信息安全测评中心评测，处理器提供构建信任链能力，实现从硬件启动到系统运行整个过程的安全行和完整性，提供官方证明材料；
3.★≥1024GB DDR5 5600MHz内存，单根内存容量≥64GB；
4.≥1块RAID卡，含4G缓存 Raid(含电池)，支持RAID 0、1、5、10、50、6、60；
5.≥4块3.84T NVMe SSD 3.5英寸；
6.≥2块960G SATA SSD 3DWPD 3.5 英寸；
7.≥1块双口 25G以太网卡(含2个25G模块)；
8.★配置不低于8块 64G 国产GPU卡，INT8算力不低于5440 TOPS；
9.≥4x3200W 铂金电源，配套电源线
10.≥3年7*24小时售后服务，含3年硬盘不返还；
11.安装正版国产操作系统
	1
	台
	

	2
	管理服务器
	1.≤2U机架式服务器；
2.★≥2颗国产处理器，单颗处理器≥32核心，主频≥2.3GHz，处理器通过中国信息安全测评中心评测，处理器提供构建信任链能力，实现从硬件启动到系统运行整个过程的安全行和完整性，提供官方证明材料；
3.★≥128GB DDR5 5600MHz内存，单根内存容量≥32G；
4.≥1块RAID卡，含4G缓存 Raid(含电池)，支持RAID 0、1、5、10、50、6、60；
5.≥2块960G SATA SSD 3.5 英寸，≥2块3.84G NVMe SSD 3.5英寸；
≥1块双口 25G以太网卡(含2个25G模块)；≥2x 1300W 电源，配套电源线；
6.≥3年7*24小时售后服务，含3年硬盘不返还；
7.安装正版国产操作系统
	1
	台
	

	3
	管理交换机
	1.交换容量≥4.8 Tbps
2.包转发速率≥2000 Mpps
3.固化下行业务25G SFP28以太网端口≥48个，上行100G QSFP28以太网端口≥8个；所有端口均支持线速转发；
4.配置4个25G光模块，每个100G QSFP28以太网端口均支持向下兼容40GE速率传输；支持端口一分四，拆分为4*25G/4*10G模式；
端口缓存≥32MB。
5.符合业界主流机柜的尺寸规范要求，设备高度≤1U（即高度≤44.5mm），设备深度≤400mm
6.设备采用模块化电源，支持1+1冗余备份，支持热插拔；
	1
	台
	

	2、平台软件

	1
	资源管理调度平台
	一、基础算力管理：
1.支持集群中各节点的可视化列表查看，方便运维人员查看每个节点或全部节点的状态。可查看HPC和AI节点的详细信息，包括节点基本信息（包括名称、机型，序列号、IP地址、CPU和内存插槽信息、GPU型号和制造商）；硬件部件信息；性能监控信息（CPU使用率、GPU使用情况、网络吞吐、温度、功耗、磁盘吞吐等）；任务负载信息，容器列表；网络信息和告警信息；
2.支持节点上下线管理，下线的节点不可被任务调度；
3.▲支持查看节点硬件信息，包括CPU插槽，型号，制造商，核数；内存插槽。容量，频率，制造商；硬盘容量，介质类型，总线，制造商；GPU插槽，型号，制造商等；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
4.可监控节点上正在运行的负载信息，包括POD名称，类型，状态GPU数量，运行时长；
5.支持x86系列CPU, 包括Intel, AMD, 海光；
6.▲支持英伟达全系列GPU, AMD GPU和国产GPU（海光DCU，沐曦，昆仑芯，摩尔线程，天数智芯，燧原）的统一管理与监控；在同一界面上显示纳管的不同类型GPU型号，数量；在资源分配的页面上，可以选择英伟达或者国产的GPU；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
7.支持根据模型参数和GPU卡类型，自动生成默认任务启动资源推荐；包括自动化配置GPU, CPU, MEM资源
8.支持ROCE/RDMA网络；可监控主机网络接口信息（包括状态，带宽），光模块信息（包括电压，电流，功率，温度），和网卡温度信息；可实时监控主机上IB/RoCE网卡的吞吐和利用率；
9.支持集群中所有的网络交换机的发现，告警，事件监控，支持交换机和服务器之间的网络连接拓扑展示；
10.支持GPFS存储，NAS存储，分布式存储；显示存储类型、容量、挂载点等信息；支持设置用户的存储配额；
11.支持持久卷管理，支持创建，编辑，删除持久卷，查看持久卷详情；支持推理服务挂载持久卷；
2、 集群管理调度：
1. ▲支持单卡、多卡到管理，也支持1个或者3个融合节点部署（管理和计算融合部署在同一台服务器）
2.▲可配置 AI 集群的 GPU 调度策略，该策略将作用于使用该集群节点资源的训练、推理等任务。支持gang 调度， 任务优先级，GPU NVLink拓扑调度策略；支持同优先级任务的防饥饿策略，高优先级任务抢占策略， 支持基于GPU温度的调度和容错调度策略：支持基于GPU卡和节点之间网络拓扑的调度，将 AI Pod 调度到网络拓扑更优的节点（如同机架、同交换机、同可用区），降低节点间数据传输时延、提升带宽利用率，保障分布式 AI 任务的计算效率。提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
3.支持GPU资源池隔离，按照GPU卡组建虚拟资源池。
三、数据管理：
1.支持通过浏览器查看个人数据和项目数据的目录和文件，提供HTML5纯浏览器的上传、删除、下载能力，支持新建文件夹，图标视图，支持预览文本和图片，对于文件的编辑，重命名等操作，也可以打开SFTP服务或Notebook 服务进行操作；
2.支持通过SFTP服务上传大文件；
3.管理用户创建的数据集，支持文本，图片，音频，视频等类型的数据集添加和删除。
四、AI开发：
1.▲兼容全系CUDA版本，支持多种国产GPU算子库和运行时环境，以容器镜像的方式集成到系统中；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
2.具有镜像管理功能，支持私有镜像仓库，集中化管理用户的镜像。能够提供新建项目、设置用户权限等功能。支持用户对本地镜像的编辑，镜像推送，删除等操作；
3.▲支持镜像安全扫描。可查看当前版本或者手动更新Trivy 扫描器漏洞库，可手动开关镜像扫描动作，可查看扫描结果。提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
4.支持本地上传和外部下载（对接hugging face或者魔塔社区）模型，支持模型版本管理，导出，编辑，共享，删除；支持模型结合推理引擎部署；可上传开源DeepSeek, Qwen3, ChatGLM, LLAMA, Taiyi, Yolo, RestNet模型
5.集成Jupyter开发环境，支持用户直接登陆容器，具调试各类作业；支持挂载PVC, 支持配置服务端口，支持配置自动关闭时间；支持Jupyter三种模式​：临时模式、直接模式、沙盒模式；可设定资源释放时间；
五、AI微调：
1.提供用户对大语言模型（包括DeepSeek蒸馏模型，Qwen3,  LLAMA， QWEN）进行微调功能，支持主流的SFT任务；支持业界最常用的Full/LoRA微调方法。支持通过页面创建/查看/删除微调任务，支持微调任务的启动和停止；支持查询微调任务运行状态。微调任务也支持性能监控，日志下载，容错断点续训保护，日志查看金和SSH登录容器；
2.GRPO微调：提供DeepSeek提出的强化微调算法GRPO。支持用户对大语言模型（包括DeepSeek蒸馏模型，Qwen3,  LLAMA， QWEN）进行强化学习微调，支持GRPO特有的微调参数并内置5种通用性较强的奖励函数，支持通过页面修改奖励函数的参数和权重，强化学习微调任务支持性能监控，日志下载，容错断点续训保护，日志查看金和SSH登录容器；
六、AI推理：
1.支持AI模型的部署和监控，支持Triton， SGLang，vLLM和用户自定义通用推理加速框架；支持使用PVC持久卷挂载；支持DeepSeek、Qwen等大模型的分布式部署和单机部署；支持Deepseek v4部署
2.支持推理任务停止，编辑，复制，删除；推理引擎支持多副本，每个副本是一个推理服务（多机多卡），流量平均分配；
3.所有实例的信息详情，包括名称，状态，优先级，提交时间，运行程序，资源分配等；可视化监控每个实例的资源消耗，包括CPU、内存、加速卡的实时监控，提供页面化的实时动态趋势图展示，支持1/2/4/6/12/24小时监控；支持日志下载；
4.▲提供统一的OpenAI兼容接口，实现各类大模型接口的标准化调用；支持密钥鉴权机制，保障接口访问安全；API网关支持按照服务名的多模型路由和按照流量比例分配的路由策略​；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
5.监控API网关的性能指标，包括输入输出总Token数，输入输出吞吐率，1小时到30天的历史趋势等。也可以从模型视图，服务视图，消费者视图不同角度展示输入输出的token分布；
6.支持API Key的创建、编辑、删除操作；
7.▲支持可定制查看推理服务性能相关监控指标，包括实时显示当前的首token延时，生成token延时，排队请求数，吞吐量，端到端响应时间，当前请求数，输入和输出token总数；图形化显示吞吐量，生成token延时， QPS每秒请求量，缓存命中率， 首词元延迟， 端到端响应时间的1小时、24小时、7天，30天的历史曲线；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
8.提供对推理服务的API进行图形化对话框；
9.公有模型汇集主流大模型，可查看模型详情，包括模型名称，大小，支持GPU类型，最大上下文长度，发布日期，许可协议；可直接发起模型部署，匹配性能优化镜像，选择则魔方匹配最佳算力资源，实现最佳性能的部署方式；
10.可创建性能测试任务，测试模型的输出性能，包括测试数据集，输入输出长度，并发数测试，性能输出以界面形式展示；
11.可创建能力测试任务，测试模型能力得分：可设置测试数据集，输出模型得分；
七、运维管理：
1.支持企业级操作系统Rocky,Ubuntu, kylin；
2.支持https方式的web登录，支持IP地址或者DNS解析登录；
3.管理节点和计算节点全部容器化部署，微服务架构便于扩展；
4.支持单节点，2-4节点部署模式；支持管理与GPU计算节点混合部署；支持管理节点单节点或者多节点高可用模式；支持本地存储或者外部存储；支持以太网，RoCE，IB网络；
5.支持数据发送到Grafana 视图，可自定义展示内容，包括GPU报警，每一块卡的GPU利用率，GPU温度，GPU功耗，GPU显存利用率；
6.▲支持多维度的GPU卡概况和状态的统计和监控（按集群，节点类型，GPU型号等）；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
7.▲GPU热点图，支持按使用率，温度，功耗等指标展示； 精确到单机单卡的监控，指标包括GPU算力使用率和显存使用率，温度、PCIe链路带宽等； 可查看制定GPU的详情，包括摘要，监控，虚拟化，负载，警报等"。提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
8.告警页面展示硬件，OS， k8s和任务的告警采集，展现等；事件日志提供了已检测到的管理状况（资源事件）的历史记录以及用户操作（审核事件）的审核跟踪；并支持报警信息全部或者部分导出为XLSX，CSV，JSON格式的文件；告警信息能够在页面通过配置邮件服务器方式进行报送；支持可信证书和服务器证书的管理；
9.▲支持管理员全面查看并分析平台上所有任务（包括训练、推理及工具类任务）的运行状态与资源占用情况。系统提供任务所消耗的详细资源信息，如 Pod 数量、CPU 核数、内存大小、GPU 卡数量，以及排队时长或运行时长。基于这些数据，管理员可执行停止或删除操作，灵活调整任务优先级，从而更高效、合理地分配集群资源。提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
10.支持登录界面的自定义LOGO和标题，主持主页面的LOGO变更；
[bookmark: OLE_LINK17]八、产品要求：
1.▲提供相关软著；
2. ▲提供三家以上的国产GPU兼容性认证证书；
3.▲提供软件产品相关专利，需提供国家知识产权局（https://www.cnipa.gov.cn/）的查验结果截图。
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	2
	办公智能体
	智能体需要至少具备以下功能：
一、▲基础能力：多模态内容识别能力：系统能够从文字、图片不同模态的数据中提取、分析和理解信息，以识别和理解内容，提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
二、通用问答：
1、基础问答能力：支持基于大模型的智能问答功能，支持同时开启深度思考检索功能，以丰富问答效果
2、深度思考：问答支持深度思考功能，支持展示推理过程；
3、▲高级智能模式：问答应支持高级智能模式，支持处理开放式、多步骤任务：多源信息检索，信息收集，生活策划攻略等任务。支持用户查看智能体的规划，并根据实际情况进行调整，以帮助智能体更好地理解用户需求。执行过程可视化，并支持导出html格式。提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
三、文稿创作：
1、▲文稿支持类型：基于关键词即可生成专业文档，同时支持上传文件进行内容仿写。提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
2、扩写：支持文稿扩写，按照提示填写原始内容即可自动扩写，支持自定义扩写篇幅；
3、续写：支持文稿续写，能够延续已有文本内容，保持风格一致，拓展文章篇幅；
4、仿写：支持文稿仿写，支持参考样本文本，创作出具有相似风格的新主题内容；
5、润色：支持文稿润色，支持基于原始文本，定向润色素材内容；
[bookmark: OLE_LINK20]6、▲高级智能模式：文档创作应支持高级智能模式，支持基于多源信息进行报告、文章的生成，执行过程可视，并自动生成报告或文章，支持html格式导出；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
四、文档解析：
1、知识总结问答：支持上传本地文档快速总结摘要，支持基于本地文档进行知识问答；
2、▲多文档对比分析：支持批量上传多个文档，并针对文档内容进行对比分析；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
3、▲文档分类：支持上传doc、docx、txt、pdf，支持单次上传文档数量不少于5个，支持解析单文档大小不小于50M；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
4、▲长文档支持能力：支持长文档阅读和解析，不低于5万字；提供承诺函并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
五、知识问答：
1、知识库本地文档导入：应支持导入本地文档建设本地知识库，支持格式应包括txt、doc、docx、pdf、pptx、markdown、csv、xlsx
2、▲知识库API导入：应支持通过API接口直接进行现有知识的导入与更新；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
3、▲知识切片：应支持自动对知识库文档进行切片，支持用户编辑分片，提升问答准确率；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
4、知识解析：应支持用户自定义解析策略，包括按文档图片解析、文档表格解析，以便依据实际文档情况调整策略，从而获取更优效果。
六、多语言互译：
1、长文本翻译：应支持不少于2000字超长文本的相互翻译
2、多语种翻译：应支持常见不少于14种语言的相互翻译，包括：中文（简体）、中文（繁体）、英语、法语、德语、葡萄牙语、意大利语、西班牙语、俄语、日语、韩语、泰语、越南语、阿拉伯语；
3、▲多模态内容支持：应支持对文本、图片等多模态形式的内容进行翻译；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
4、多语种识别：系统应支持自动检测输入内容的语言类型；
七、图片生成：应支持自定义图像比例、风格等参数，快速生成图片；
八、会话管理：
1、历史会话管理：应支持按照账号维度记录历史会话；
2、历史会话管理：应支持对历史对话进行管理，涵盖查看、重命名、删除、搜索等操作；
九、AI控制台：
1、智能体编排：平台应支持智能体无代码配置、组装与在线调试，并提供详细的调试信息/创建工作流Agent，以便支持将特定业务逻辑的工作流直接发布成智能体；
2、提示词管理：平台应支持创建提示词，保存并创建提示词；
3、插件管理：平台应支持创建插件以调用工具，支持插件管理，包括配置、验证、发布、下线等；平台应支持接入多类插件，例如卡片、文本条、统计图等；
4、工作流管理：平台应支持通过托拉拽方式配置工作流，支持在线测试、发布、下线、复制等；平台应支持多种工作流节点组件，包括大模型节点、插件节点、知识库节点、代码节点、选择器节点、意图分类器节点、消息节点、问答节点、SQL查询节点、记忆变量节点、循环节点等；
十、智能体评估：
1、智能体评估：
（1）▲平台应支持单/多个智能体评估任务的创建与管理，可在线查看评估报告、评估明细；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
（2）平台应支持多种评估方式，包括自动评估、专家评估；
2、▲智能体部署：平台创作智能体应支持API调用、SDK网页部署、H5等多种部署模式；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
十一、运营管理：
1、▲智能体看板：支持智能体多项指标的监测分析，包括：调用量、算力消耗、活跃用户数、会话数、平均首响时间、好评率、新增用户数、用户留存率、触发技能排名；提供对应系统功能截图，并加盖投标人公章或投标专用章予以佐证。
2、智能体日志：支持智能体请求明细日志查询与导出。
十二、账号体系：
1、账号数据隔离：应支持多租户使用，账号间数据隔离，确保数据安全；
2、AD域对接：平台应支持对接企业现有AD域
3、密码管理：平台应支持用户自定义用户密码，密码找回，密码重置；
4、账号注销：平台应支持账号注销；
十三、▲售后服务：提供3年质保服务， 包含7*24热线服务台服务，5*8专家服务。
十四、产品要求：
1、▲提供相关软著；
2、▲提供智能体即服务(AaaS)能力检验证书；
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	二、实施部署服务
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	平台部署实施
	包含：硬件软件的部署及培训
1、部署办公智能体
2、部署知识库平台
3、部署向量模型等各类小模型
4、提供产品培训服务，包括
（1）办公智能体平台及开发功能使用培训
（2）知识库知识文档调优培训
5、部署所需模型
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