采购需求
一、项目范围
[bookmark: _GoBack]为保证高新区辖区内已移交道路、桥梁的通行安全，及时发现道路桥梁存在的病害，从而正确提出和指导日常养护处治对策，拟对27条道路、12座桥梁进行安全性检测。
二、工作要求
（一）对27条道路进行安全性检测，其中包含路面损坏状况、路面结构强度、路面平整度、构造深度、结构层厚度、道路基础空洞或不密实检测以及车辙深度等，各部分指标对应的给出检测实测数据及影像资料，最终给出各项指标的检测结论并出具检测报告，检测质量需符合国家、陕西省、西安市以及行业等有关检测技术规范要求和标准。
高新区2026年检测道路明细表
	序号
	道路名称
	计划检测路段
	道路
长度
（m）
	道路
宽度
（m）
	道路
面积
（㎡）

	1
	锦业一路
	西沣辅道-丈八八路
	4960
	13
	64480

	2
	西部大道
	西沣路-上林苑八路
	6600
	28
	184800

	3
	科技二路
	太白南路-丈八北路
	4238
	28
	118664

	4
	信息大道
	西太路-广场环道
	2000
	14
	28000

	5
	丈八四路
	科技八路-锦业三路
	2940
	14
	41160

	6
	丈八西路
	丈八一路-丈八七路
	3005
	14
	42070

	7
	发展大道
	锦业四路-韦斗路
	1604
	7
	11228

	8
	丈八八路
	韦斗路-南三环
	5102
	14
	71428

	9
	上林苑三路
	定昆池一路-韦斗路
	2980
	14
	41720

	10
	高新三路
	南二环-高新四路
	1233
	4
	4932

	11
	兴隆路
	西太路—通海五路
	2048
	14
	28672

	12
	上林苑七路（经三十八路）
	西部大道-韦斗路
	1535
	14
	21490

	13
	团结南路
	科技路--科技七路
	3285
	14
	45990

	14
	唐兴路
	高新四路-丈八北路
	1950
	14
	27300

	15
	丈八北路
	科技路-丈八东路
	3600
	14
	50400

	16
	高新四路
	南二环-科技路
	940
	14
	13160

	17
	科技六路
	太白南路-丈八北路
	3640
	14
	50960

	18
	科技四路
	白沙路-丈八北路
	2840
	14
	39760

	19
	光夏路
	高新三路--高新四路
	217
	7
	1519

	20
	高新二路
	光泰路-科技三路
	2001
	14
	28014

	21
	白沙路
	科技二路-科技六路
	1370
	14
	19180

	22
	高新一路
	光泰路-科技五路
	3996
	7
	27972

	23
	科技路
	博文路-丈八北路
	4010
	14
	56140

	24
	上林苑四路
	定昆池一路-毕原三路
	1973
	14
	27622

	25
	定昆池一路
	丈八八路-上林苑四路
	1500
	14
	21000

	26
	锦业二路
	西沣路-丈八八路
	4400
	14
	61600

	27
	高新六路
	科技路-科技四路
	1800
	14
	25200

	
	
	科技四路-科技六路
	930
	7
	6510


（二）对12座桥梁的桥面系、上部结构和下部结构三部分进行安全性检测，其中包含桥面铺装、桥头、伸缩缝、排水系统、栏杆、护栏、箱梁、桥墩、桥台、支座、墩台基础以及耳墙等，各部分对应的给出检测实测数据及影像资料，最终给出各部分的检测结论并出具检测报告，检测质量需符合国家、陕西省、西安市以及行业等有关检测技术规范要求和标准。
高新区2026年检测桥梁明细表
	序号
	桥梁名称
	桥梁长度（m）
	建设规模
	城市桥梁养护等级

	1
	里花水路跨线桥
	900
	大桥
	Ⅲ类

	2
	鱼化桥
	150
	中型桥
	Ⅲ类

	3
	漳浒桥
	180
	中型桥
	Ⅲ类

	4
	二小人行天桥
	30.7
	小型桥
	Ⅲ类

	5
	三小人行天桥
	109.2
	小型桥
	Ⅲ类

	6
	木塔寺桥
	187
	大桥
	Ⅲ类

	7
	丈八立交
	330
	大桥
	Ⅲ类

	8
	锦业路立交
	130
	大桥
	Ⅲ类

	9
	丈八八路跨线桥
	397.22
	中型桥
	Ⅲ类

	10
	西沣路高桥
	85
	小型桥
	Ⅲ类

	11
	西太路沣河桥
	346.18
	大桥
	Ⅲ类

	12
	西太路洨河桥
	256
	大桥
	Ⅲ类


三、检测的技术标准
（一）《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）；
（二）《公路路基路面现场检测规程》（JTG3450-2019）；
（三）《公路路面技术状况自动化检测规程》（JTG/T E61-2014）
（四）《城市桥梁养护技术标准》（CJJ99-2017）；
（五）《城市桥梁检测与评定技术规范》（CJJT233-2015）；
（六）《建设工程质量检测管理办法（建设部令第141号）；
（七）《关于进一步加强全省建设工程质量检测管理的通知》(陕建监总发（2009）034号)；
（八）《城市桥梁设计规范》（CJJ11-2011）；
（九）其他省市或行业的相关技术标准和设计方提供的设计文件要求；
（十）采购人其他关于检测技术标准的要求。
注：检测过程中如遇调整或最新规范时，以调整后或最新规范内容为准。
四、服务周期及其它要求
（一）本项目服务周期为自合同签订之日起3个月。
（二）成交供应商需配备专业管理人员团队，指定本项目专职负责人，自行配备库房及办公场所。
（三）成交供应商需配备一体式钢筋扫描仪等先进的检测设备，同时需配置一定数量的碳化深度测量仪、数显式混凝土回弹仪、激光测距仪等检测设备以及一定数量的办公设备。
（四）其他要求
1、成交供应商根据任务单按期完成任务单内容。
2、项目实施过程中保留完整的资料，在项目完工后移交采购人2套，资料包括验收单、图纸、影像资料、汇总表、明细等，资料必须能够说明实施地点、时间、内容、工程量。

