谈判内容及采购要求
一、项目基本情况
1、项目编号：FGCG-JZXTP-2026-011

2、项目名称：府谷县人民医院医疗办公设备采购项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1477450.00元
5、最高限价：1477450.00元
6、采购需求：
专门面向中小企业采购本国产品：台式电脑240台，激光打印机50台、针式票据打印机50台、彩色喷墨打印机50台、热敏条码打印机50台。

服务期限：自合同签订之日30日内完成
二、技术要求

采购清单及产品主要规格参数、数额。

	序号
	采购品目
	技术参数
	数量

	1
	●台式电脑
	★1、机型：国产商用品牌台式机
★2、处理器：国产处理器、主频≥3.0GHz、核心≥8个、16线程，缓存≥16MB，x86架构，具有超线程技术
3、主板：与处理器相匹配芯片组主板，具备智能温控系统。

★4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz ，≥4个内存插槽；
★5、硬盘：≥512 SSD，预留3.5英寸SATA硬盘位；
6、显卡：≥2GB显存国产芯片独立显卡，

网卡：集成千兆网卡；
8、I/O扩展槽：≥4个PCIe标准插槽，其中至少1个PCIe4.0 x16插槽；
★9、I/O扩展接口：≥8个USB3.2 Gen1接口，≥1个串口；
★10、键盘鼠标：USB接口键盘、光电鼠标；
★11、电源：≥200W电源，具备断电保护功能；
12、BIOS：国产固件；
★13、操作系统：预装国产统信桌面操作系统或麒麟桌面操作系统（响应国家计算机设备国产化要求）；

★14、显示器：与主机厂家同品牌，≥23.8英寸液晶显示器，分辨率≥1920x1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥4000:1，VGA + HDMI视频输入接口带原厂数字信号线缆、VESA标准安装孔。

★15、认证: CCC、节能、环保
★16、保修服务：≥3年，第二个工作日内上门免费保修服务。
	240

	2
	针式票据打印机
	★1、打印列数: ≥85列

2、打印头: 24针，寿命≥4亿次击打/针

3、打印精度: ≥360dpi

4、拷贝能力: ≥1份原件 + 6份副本（重打模式）

★5、进纸方式: 支持前进纸和后进纸

★6、中文打印速度:

超高速: ≥168 汉字/秒

高速: ≥112 汉字/秒

高密: ≥56 汉字/秒

7、英文打印速度:

超高速: ≥337 字符/秒

高速: ≥225 字符/秒

高密: ≥112 字符/秒

★8、纸张处理能力

纸张厚度: 0.06 - 1.2 mm

单页纸宽度: 56 - 297 mm

连续纸宽度: 0 - 268 mm

送纸速度: ≥3.43英寸/秒

9、平均无故障时间: 12000小时

★10、色带寿命: ≥1000万字符

11、缓冲内存: ≥128 KB

★12、认证: CCC、节能、环保

★13、保修期限: ≥3年（含打印头）

★14、支持国产操作系统
	50

	3
	激光打印机
	1、主要功能: 打印

★2、打印速度: ≥20页/分钟 (A4)

3、首页打印时间: < 7.8秒

★4、打印分辨率: ≥1200 dpi x 600 dpi 

★5、有线连接: USB 2.0

6、进纸容量: ≥150页 (基于70g/m²纸张)

7、出纸容量: ≥100页

8、支持纸张尺寸: A4, A5, A6, B5 (JIS/ISO), B6 (JIS/ISO), 16K, Executive, 信封 (#10, C5, Monarch, DL) 等

9、纸张厚度:60g-163g/㎡

10、月打印负荷: ≥10000页

11、电源: 220-240V，50Hz，4.3A

★12、认证: CCC、节能、环保
★13、保修期限:≥1年

★14、支持国产操作系统
	50

	4
	彩色喷墨打印机
	1、主要功能: 打印

★2、四色墨仓打印机，按需供墨，微压电技术。
★3、喷嘴配置：黑色喷嘴≥180 个，单彩色喷嘴≥59 个；冷印喷头，长期打印不易堵头，适配医院长时间连续打印体温单。

★4、打印速度 : 标准模式打印速度：黑色≥7页/分钟，彩色≥3.5页/分钟。经济模式打印速度：≥黑色27页/分钟。彩色≥15页/分钟。

5、最大分辨率：5760*1440dpi

★6、打印机接口：usb接口

★7、进纸器容量：≥50张A4纸。

★8、保修期限:≥1年

★9、认证: CCC、节能、环保
★10、支持国产操作系统
	50

	5
	热敏条码打印机
	1、打印方式: 热敏/热转印

★2、打印分辨率: ≥203 dpi

★3、打印速度: ≥150 mm/s

4、最大打印宽度: 108 mm

★5、打印长度范围: 15 - 2500 mm

6、装纸宽度范围为 20mm 至 118mm

★7、运行内存 (RAM): ≥8 MB

★8、内置闪存: ≥8 MB

★9、支持侦测: 过热侦测、标签间隙侦测、黑标位置侦测、合盖侦测、缺纸侦测、碳带侦测

★10、保修期限:≥1年

★11、认证: CCC、节能、环保
★12、支持国产操作系统
	50

	★标识的技术参数需提供有效的佐证材料（可以使用厂家官网截图、第三方机构检验报告或其他官方正式发布的证明材料）


备注：（1）●为核心产品，★标识的技术参数指标为实质性要求。

本采购文件所涉及的各项技术规格，若涉及品牌、型号等，并不表明该标的被限定或指定，均为参照品牌或“相当于”，“优于”供应商做技术性参考，供应商所投报产品的性能满足或高于采购文件要求（或没有重大偏离），都将被视为对谈判文件作出了实质性响应。

（2)所有技术参数不接受负偏离；

佐证材料说明：采购清单中明确的部分参数要求提供佐证材料、节能产品认证证书、一般参数响应承诺、售后服务承诺（格式自拟），按要求提供相应有效证明材料。
