采购需求
一、项目概况
本项目为西安博物院基本陈列提升改造设计项目。改造内容以“永远的长安——古都西安的城市变迁”为主题，完成总面积3995㎡展厅整体改造、展陈内容升级、多媒体互动系统搭建及配套工程建设。全面提升西安博物院展陈水平、文物活化利用能力与公共文化服务效能，传承弘扬中华优秀传统文化，讲好西安城市发展故事。打造区域标杆博物馆陈列展览，提升公众历史文化素养与文旅品牌影响力。
二、服务内容
设计内容包括：结合西安博物院的定位、藏品资源、建筑空间等特点，对西安博物院一层大厅、一层（临展厅、佛造像厅）、负一层（一区、二区、三区）的展陈区域进行展陈大纲编写、概念方案设计、初步设计、深化设计以及施工图设计。展陈面积约3995㎡。
三、服务要求
1.总体设计要求
根据西安博物院的定位、藏品资源、建筑空间等特征，完成展陈大纲的编制、文本翻译、组织专家论证会等工作。待设计方案获采购人认可并通过专家论证后，进行初步设计、深化设计以及施工图设计，内容涵盖但不限于展厅空间布局及装饰设计、装饰电气设计、展陈专项设计（展台、展柜、灯光、场景、多媒体、布展展项、标识标牌），以及消防、空调、安防改造设计；
展陈方案设计应围绕配合展览陈列大纲开展，充分展现陕西地域特色，确保方案优质、设计合理、技术先进、效果显著。设计需重视文博行业的特殊工艺设计，务必保障西安博物院建筑本体的整体性、抗震性以及结构的安全性，设计不得破坏博物馆原有建筑结构；满足文物在展示、教育、保护等方面的特殊需求。严格遵循《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆建筑设计规范》《文物建筑防火设计导则》中的相关规定以及国家其他有关行业规范，注重采用新材料、新技术，为西安博物院充分发挥展示、收藏、保护、研究等功能创造条件。
2.安全性
（1）文物安全：环境与展具的保障
环境控制：重点文物展柜需配置恒温恒湿系统（温度18-22℃，湿度50%-60%），照明采用≤50 lux防紫外线灯具，避免光线直射导致文物褪色（如书画、纺织品类展品）。
展具稳固性：展柜、展台需通过结构力学验算，确保抗震性能（抗地震烈度≥7度），金属类文物展具需做防腐处理，避免电化学腐蚀。
（2）人员安全：无障碍与人流管理
无障碍设施：主通道宽度≥1.2m。
人流疏导：观众流线设计需避免交叉拥堵，紧急疏散通道标识需清晰可见。
（3）运输安全：通道与荷载适配
运输通道：文物入口至展厅的运输路径需满足最大展品尺寸。
（4）电气安全：隐蔽与低电压设计
配电安全：展区内严禁外露配电设备，所有线路需穿金属管保护并埋地敷设，互动多媒体装置采用安全低电压供电（≤24V），防止观众触电风险。
3.展线与视觉优化
以高效动线与空间承载为核心，参观动线优化。
设计原则：通过“主流线+次流线”规划，实现“参观逻辑清晰、无死角、不折返”。
主流线：串联核心展区，采用单向循环设计，避免人流交叉拥堵；
次流线：设置支线通道连接互动体验区、休息区，满足观众个性化参观需求（如深度体验或快速浏览）。
4.创新性
结合数字化展示、互动体验技术，增强展陈吸引力。优先选用成熟技术，避免因技术故障影响参观体验，数字化设备需支持远程运维，核心部件预留备用件，降低后期维护成本，兼顾老年、儿童等群体需求，互动装置操作界面简洁直观，配备语音引导功能。
5.展陈设计基本要求
（1）核心设计原则
设计方案需为原创，深度融合文化元素（如纹样、材质、色彩），突出西安博物院藏品且不喧宾夺主，确保与建筑及空间协调统一。兼顾内容、展品与艺术表达，以现代设计实现学术、知识、艺术与互动的多元融合，清晰呈现展览主题与亮点。
（2）空间布局与参观流线设计
参观流线应科学流畅、疏密有度，保持空间通透，并保留建筑原貌，顶部处理需协调统一。确保消防通道与疏散口畅通、标识清晰，严禁封闭；充分考虑各类人群（含特殊群体）便利，符合消防规范与无障碍需求。
（3）风格基调与展厅氛围营造
整体风格应契合展览“沉稳厚重、格局宏大”的基调，运用新颖的艺术理念与技术手法，保持展厅与公共区域协调统一。
氛围需庄严凝练，以鲜明的艺术语言概括内容、呈现内涵，核心展区与互动区域应强化视觉辨识度，形成鲜明记忆点。
（4）展柜展具及多媒体设备设计
展柜展具需符合人体工学，兼顾美观、牢固与安全，其尺寸、造型和材质应与展品协调，便于维护并预留照明空间。多媒体设备应性能稳定、安全耐用，外观融入整体风格，内容紧扣主题，增强互动体验。
（5）展陈内容形式设计
内容须严格依据大纲，完整且详略得当，重点突出核心文物与事件，辅助内容简洁明了。空间需区分主辅展线，加大重点展项占比，运用灯光与布局强化视觉效果，实现布局均衡、层次丰富。陈列应注重内容内在逻辑与审美性，采用多样化的展示手法，避免单一。
（6）观众服务功能设计
导向标识应清晰准确，设置于出入口及岔路等关键位置，内容简洁易读，字体大小适宜各类人群，与展览主题、风格协调。
（7）基础装饰设计
整体装饰需庄重大气，与建筑风格协调，优先保留原有结构，采用“轻包裹”设计确保安全。展厅整体风格统一，通过过渡元素衔接，入口设引导区提示展览调性。核心展品区应突出展品、弱化装饰，统筹规划各区域色调，选用坚固耐用、易维护的材料。
（8）环境控制与安全设计
环境控制系统需具备防水防潮及智能恒湿功能，能按不同文物类型（如纸质、金属、陶瓷等）调节湿度，特殊展品区按需设定，确保湿度稳定、调节灵敏可靠。
所有设计须符合消防安全规范，选用节能设备与环保材料，降低能耗与环境影响，减少对建筑及周边环境的干扰。
6.设计需求及成果要求
形式概念设计以及初步设计方案核心内容需兼顾“创意表达”“评审合规”“实操落地”三大目标。
整体设计方案应合理利用原展厅建筑空间，充分考虑西安博物院展厅内部空间结构的特点，通过设计语言传递西安历史文化内涵，避免“千馆一面”。确保展陈概念设计及初步设计方案符合现代化博物馆的安全、功能和审美标准。
需处理好与展线的有机联系，合理分割展示空间，保持流畅的游览路线，并充分考虑观展的视觉要求。设计应涵盖且不限于基础装修、陈列布展、专项灯光照明、环境控制、数字化、消防安防等多个方面，确保投入使用后能够提供安全、舒适、教育性强的参观体验，同时满足文物保护和展示的高标准要求为明确设计细节，分别从设计说明和设计图纸两方面提出具体要求：
A.设计说明
设计说明需实现“理念有支撑、内容有依据、成本可追溯、合规无遗漏”，既要体现展陈逻辑，也要为后期评审提供明确依据，具体包含如下核心内容：
a.设计理念与总体说明
理念定位：结合本馆定位、展陈主题，详细阐释设计灵感来源；
总体框架：明确展陈总规模（如展厅总面积、展陈面积）、展区划分逻辑、核心目标，为后续初步设计定调。
b.展陈大纲内容适配说明
内容匹配性：逐展区说明“展陈大纲核心内容→设计表达形式”的对应关系；
内容精简性：说明“非核心内容的取舍依据”。
c.平面布局与展线安排
布局逻辑：结合展厅建筑结构，说明 “展区划分依据”；展线参数：量化展线长度；
d.文保与展柜设计说明
文保措施分级：按重点文物等级分级——聚焦核心保护优先级。根据文物在展陈中的“核心价值权重”划分保护等级，优先保障重点文物的安全，同时控制非重点文物的保护成本，避免“过度保护”导致成本虚高，符合评审“资源高效利用”要求；
按文物材质分类——匹配材质特性的精准保护。不同材质文物对温湿度、光照、污染物的耐受度差异极大，按材质细化保护措施，避免“一刀切”式保护，既提升保护科学性，又减少无效成本；
展柜技术参数：标注展柜尺寸、材质，玻璃、安全配置等，附技术参数表。
e.照明系统设计说明
照明分级逻辑：按“展区功能 + 展品类型”确定照明方案；
技术参数与成本：明确灯具型号、数量、控制方式，附灯具技术参数。
f.后续服务保障
后续服务保障以“确保展陈方案精准落地、降低项目实施风险、提升服务响应效率”为核心，严格遵循采购人的要求，覆盖从设计交底到布展施工的全流程。
g.编制概算清单说明
编制完整的项目概算清单，符合财政资金使用要求。
B.设计图纸
a.基础布局类图纸
展览总平面图：标注展厅总面积、各展区边界与面积、核心通道宽度、出入口位置；
展厅平面图：细化单展厅内“展品位置、展柜尺寸、辅助展项位置”；
展厅轴侧图：3D 视角呈现展厅“空间层次（如展墙高度、展台高度）、流线走向”，便于直观理解布局逻辑。
b.流线与体验类图纸
观众流线图：用不同颜色标注“主流线（必走路线）、次流线（可选路线）、应急疏散路线”，标注“流线长度，避免流线交叉或死角；
c.效果呈现类图纸
展厅效果图：整体呈现展厅“色彩搭配（展墙 / 地面颜色）、灯光氛围、展陈风格”；
立面图：标注“展墙高度、展板位置与尺寸、灯具安装高度”；
重点展陈项目效果图：针对核心展区、特殊展项，提供“近景细节图（如文物与展柜的搭配）、远景氛围图”，标注“核心展品尺寸、场景复原比例”。
d.展柜展具图纸
展柜展具效果图：呈现“展柜外观（颜色、造型）、内部结构（如分层隔板位置）”，标注“展柜尺寸、玻璃（是否用低反抗弯）厚度”；
e.文保措施图纸
文保措施示意图：标注“文物支撑方式、恒湿机点位点”，确保文保措施满足要求。
f.灯光专项图纸
照明设计总平面图：标注 “灯具位置（按编号对应灯具清单）、灯具类型、控制分区（如 1 区控制文物射灯，2 区控制环境灯）”；
灯光效果示意图：标注“重点照明区域（如文物展台）的照度值、色温值、光束角”，避免灯光参数模糊。
g.施工技术类图纸
电气图：含“强电（动力电 / 照明电）、弱电（安防 / 多媒体）”，标注 “配电箱位置、电线规格、回路编号、用电负荷”，符合《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）；
安防、消防图：标注“摄像头位置、报警装置位置、消防栓 / 灭火器位置、烟感探测器位置”，明确“安防系统覆盖范围、消防疏散距离”；
艺术场景设计图：针对“场景复原”展项，标注“场景尺寸、道具清单、材质等”；
特殊艺术品设计图：如“主题雕塑、壁画”，标注“尺寸、材质、工艺要求等”，附细节小样图。
h.多媒体专项图纸
多媒体设备布局图：标注“互动屏、投影仪、音响、传感器”的安装位置，标注“设备尺寸、电源接口位置、信号线走向”； 
多媒体系统接线图：明确 “设备与总控台的连接方式（如 HDMI 线/网线）、IP 地址分配、控制逻辑（如触摸互动触发视频播放）”，避免后期接线混乱。
7.设计工作完成后，供应商需向采购人提交施工蓝图以及其他设计成果文件，均不少于5套。
8.保密要求：在项目实施过程中须对采购人提供的建筑与设备图纸、展示内容与清单等项目资料保密。供应商须承诺对采购人提供的资料进行严格保密，不外传；如因供应商原因造成相关资料泄漏将承担相应法律责任。
9.知识产权要求
（1）成交供应商的响应作品设计版权归采购人所有，采购人享有修改、复制、出版、发行、制作等相关利用权利，可享有长期使用，采购人不再因艺术作品的知识产权而承担法律责任和支付任何费用。供应商的响应作品必须是原创作品，不得侵犯他人的知识产权，采购人不对此负责，若因此发生的一切纠纷及法律责任均由供应商自行承担；
（2）所有供应商提交方案的署名权属原供应商，其他权利归采购人。作品署名权归相应供应商拥有，著作权归采购人所有，采购人有权在项目评审结束后公开展示设计成果，并通过传播媒体（如专业杂志、书刊或其它形式）介绍、展示及评价设计成果。
四、服务、产品（如有）执行的标准、规范：
1.设计需严格遵循多项强制标准，确保全过程合法合规，核心包括：遵循《中华人民共和国文物保护法》《博物馆条例》《博物馆建筑设计规范》（JGJ 66-2015）等法规，落实“保护第一”原则，强调文物保护需求高于创意表达，例如展柜材质需优先选用防腐蚀、防紫外线材料，而非单纯追求视觉效果。
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