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	电化学综合测试仪硬件：
▲ 1.通道数≥8；
▲ 2.每个通道电压范围：±10V；
★ 3.每个通道最大标配电流1nA～4A，且最大并联电流≥32A；
4.电位测量精确性：±0.1%；
▲ 5.电流测试精度：±0.1%；
6.电位扫描方式：具有LINEAR SCAN线性扫描及STAIRCASE阶梯波扫描两种方式；
★ 7.实际阻抗测试范围为10 μHz～20 MHz；
8.频率分辨率：≤百万分之0.02；
9.阻抗模块最大输出电压：≥±40V 峰值；
▲ 10.阻抗测试精度：≤0.15%；
11.输入系统：三组独立的分析器平行工作，2电压（AC、DC）+1电流；
12.所有通道可并行测试，均可开展EIS测试，并满足固态电池电化学测试要求；
13.可满足连续7天的电化学测试及数据采集要求，配备专业独立的阻抗解析软件。
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