采购需求
采购包1：
一、采购目录
	年级
	册次
	书目
	出版社
	单位
	数量

	一年级
	上册
	《和大人一起读》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	下册
	《读读童谣和儿歌》
	人民教育出版社
	套
	45

	二年级
	上册
	《小鲤鱼跳龙门》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《孤独的小螃蟹》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《一只想飞的猫》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《歪脑袋木头桩》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《小狗的小房子》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	下册
	《神笔马良》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《七色花》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《愿望的实现》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	
	《一起长大的玩具》
	人民教育出版社
	套
	45

	三年级
	上册
	《安徒生童话》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	下册
	《中国古代寓言》
	人民教育出版社
	套
	45

	四年级
	上册
	《中国神话传说》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	下册
	《十万个为什么》（上下）
	人民教育出版社
	套
	45

	五年级
	上册
	《中国民间故事》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	下册
	《西游记》（上下）
	人民教育出版社
	套
	45

	六年级
	上册
	《童年》
	人民教育出版社
	套
	45

	
	下册
	《鲁滨逊漂流记》
	人民教育出版社
	套
	45




采购包2：
	序号
	名称
	计量单位
	数量
	技术要求
	备注

	1
	手举班牌
	个
	48
	1.牌体：环保EVA发泡软橡胶，无味防水、防撞无尖角；
2.印刷：定制图案，环保水性油墨丝印，耐磨不掉色；
[bookmark: _GoBack]3.手柄：全包软橡胶握柄+实心支撑杆，轻便防滑。
4.规格：30cm*45cm，杆长65cm
	

	2
	手举班牌支架
	个
	1
	5.班牌收纳支架，镀锌铁板烤漆材质，48个安装孔位，底部带刹车万向滑轮，支持板面定制图案，防锈稳固、可移动收纳班牌
6.规格：2.8m*0.7m*0.45m
	

	3
	活动凳子
	个
	1000
	7.规格：整体高度45cm
8.材质：全新加厚PP塑料，一体注塑
9.结构：承重稳固，可叠放
10.安全工艺：全圆弧包边，无毛刺尖角
11.表面：磨砂防滑面层，防水耐脏，擦洗方便
12.适用：教室学生座椅、校园临时座椅
	

	4
	LED光源光束灯
	台
	6
	13.电压：AC100V-240V 50-60HZ
14.额定功率：≥450W
15.光源：≥200W
▲16.控制模式：DMX512/自走/声控/主从联机
17.颜色：不少于14色+白光
18.固定图案：不少于11+3个玻璃图案+白光
19.棱镜：不少于8+48棱镜
20.通道：不少于16通道
21.色温：7500K±500K
▲22.光通量：≥4500LLm
23.水平：0~540°
24.垂直：0~270°
25.调光：0~100% 线性调光
	

	5
	4x50W 冷/暖白 四眼面光灯
	台
	8
	26.电压：AC100V-240V 50-60HZ
27.额定功率：≥200W
28.光源：4x50W COB（冷/暖白）
▲29.调光：0-100% 电子线性调光
30.光通量：合光≥8400Lm
▲31.控制模式：DMX512 / 自走 / 声控 / 主从联机
32.通道：4/8通道
	

	6
	54x3W(红绿蓝 3合1)帕灯
	台
	21
	33.电压：AC100V-240V 50-60HZ
34.额定功率：≥180W
▲35.光源：54x3W(红绿蓝 3合1)
36.控制模式：自走 / 声控 / DMX / 主从联机
37.通道：3/7通道
	

	7
	三基色会议灯
	台
	5
	38.电压：AC90V-240v,50/60HZ 
39.功率：≥120W
▲40.光源：不少于256颗5730灯珠
41.通道：4-6CH
42.颜色:正白、暖白、双色
43.控制方式：声控，自动，DMX512，联机
44.插头：手拉手
	

	8
	大灯钩
	个
	12
	45.适配光束灯，结构更粗壮，承重更强，可稳定固定重量较大的摇头光束灯，保障舞台安全。
	

	9
	小灯钩
	个
	30
	46.适配帕灯、染色灯，体积小巧，承重适中，用于固定常规LED 灯具，安装轻便快捷。
	

	10
	信号线
	米
	100
	47.96网，三芯
	

	11
	八路信号放大器
	台
	1
	48.电源：AC110-220V
49.信号：DMX-512
50.DMX信号输入连接器：XLR-D3M
51.DMX信号直通输出连接器：XLR-D5F
52.DMX512信号分配输出连接器：XLR-D3F/XLR-D5F
53.各输入输出接口之间的电气隔离电压：>1000V
54.可匹配3针的卡侬插座（可定制5芯）
	

	12
	1024控台
	台
	1
	55.DMX512 通道数：1024
56.电脑灯的配接数量≥96
▲57.电脑灯重新配接地址码：支持
58.灯具水平垂直交换：支持
59.灯具通道反倒输出：支持
60.灯具通道滑步模式切换：支持
▲61.每台电脑灯最多可用控制通道≥40主通道+40微调通道
62.灯库 支持珍珠R20灯库
63.可保存的场景数量≥60
64.可同时运行的场景数量≥10
65.多步场景的总步数≥600
66.场景的时间控制：淡入、淡出、LTP滑步
67.每个场景可存储图形数量≥5
68.推杆启动场景并进行调光：支持
69.互锁场景：支持
70.点控场景：支持
▲71.图形生成器：可生成Dimmer, P/T, RGB, CMY, Color, Gobo, Iris, Focus图形
▲72.可同时运行图形数量≥5
73.主控推杆：全局、重演、灯具
74.立即黑场；支持
75.转盘调整通道数值：支持
76.推杆调整通道数值：支持
77.推杆调光：支持
78.U盘读取：支持FAT32格式
	

	13
	报告厅可移动组合舞台
	套
	1
	79.规格：高度58.5cm，长度17.2m内，根据存储空间定制
80.面板采用环保型强化复合木地板，厚度不小于10mm，颜色多种可供选择，内衬面板采用实木多层板，厚度不小于15mm，结实耐用，抗重压。
81.钢架采用镀锌方管材料，壁厚不小于1mm。连格形加密焊接；骨架造型美观，行走平稳牢固，称重力强。
82.包边采用专业定制、加厚型材高档铝合金包边，壁厚不小于1.0mm，断面规格30*30mm。
83.对接处配置铝合金连接条，采用高密度螺丝连接，结实耐用。
84.底部与地部连接处有橡胶缓冲垫，吸音。
	

	14
	轻质营养土
	方
	75
	85.配方：高位泥炭、椰糠、珍珠岩、高温腐熟有机堆肥复配，不含原生园土；
86.外观：疏松多孔，团粒均匀，无石块、塑料、玻璃、建筑垃圾等杂质；
87.腐熟度：完全高温腐熟，无生粪、无霉变、无恶臭；
88.洁净度：无活虫、虫卵、杂草种子；
▲89.有机质含量：≥20%；
▲90.水解性有效氮：≥20mg/kg；
▲91.有效磷：≥20mg/kg；
▲92.速效钾：≥20mg/kg；
93. 不得添加工业污泥、生活垃圾、石油烃、多环芳烃、塑化剂等有害原料。
	

	15
	高座凳
	套
	4
	94.2400*500*450（mm)，材质镀锌板塑胶木实木防腐木组成，下置储物空间。
	

	16
	楼顶种植园区域划分美化服务
	米
	300
	砖砌围挡及刷漆，楼顶面积约1200平，20块责任田区域分割；实心砖砌围挡，总长：300米，高度30公分，厚20公分；辅材水泥砂浆打底砖砌筑平整钩缝，平面外立面抹灰，辅材环氧底漆两边打底，平面外立面外墙漆两遍
	

	17
	屋面排气管美化服务
	套
	10
	排气管尺寸：750*1700(MM)，成品草皮包裹屋面排气管美化安装
	

	18
	楼顶种植园修缮美化服务
	套
	1
	1、1200平楼顶土地劳务垃圾清理及土二次转移，包含人工小型工具，楼顶建筑垃圾及废弃土壤清运，替换轻质营养土；
2、240平楼顶人行道人工草皮，屋面过路地段铺贴，草丝PE材质底部PP材质13针复合底部厚度不低于2mm草丝高不低于2CM；
3、机械，50吨，2台班，砖块沙子水泥人工草坪吊装
	

	19
	安装调试
	套
	1
	灯光设备安装定制辅材钢架结构，设备调试，货物上楼搬运及吊顶恢复。
	

	20
	室外操场主席台及看台地坪漆美化服务
	平方米
	490
	1.室外操场主席台及看台地坪漆美化，原有地面不平整，部分位置钢筋裸露。
2.工艺：一遍自流平保持地面平整度美观，辅材底漆打底，面层两遍耐候聚氨酯防滑地坪漆。
	



