工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	
1
	
010401003001
	多孔砖墙
[项目特征]
1.砖品种 、规格 、强度等级:KP1多孔砖墙
2.墙体厚度 : 120mm
	
	
m3
	
14.58

	

2
	

010401002001
	实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种 、规格 、强度等级 :加气混凝土砌块
2.200mm
3. 电梯门洞口封堵
	
	

m3
	

1.32

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	
3
	
010502004001
	设备基础
[项目特征]
1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级 :C2 5
	
	
m3
	
1.82

	
4
	
010505002001
	基础模板
[项目特征]
1.基础类型 :设备基础模板
	
	
m2
	
15.44

	


5
	


010502027001
	坡道
[项目特征]
1.做法 : 陕09J01 坡5
2.20厚花岗石板铺面 ,  正 、背面及四周边满涂防污剂 ，灌水泥浆擦缝
	
	


m2
	


74.99

	
	A.6
	金属结构工程
	
	
	

	

6
	

010607006002
	钢梯
[项目特征]
1.做法 :02J401  第78页
2.钢梯形式 :爬式
3.油21
	
	

t
	

0.256

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	

7
	

010801001001
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 :800*2100mm
	
	

樘
	

2

	

8
	

010801001002
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 :800*22 00mm
	
	

樘
	

18

	

9
	

010801001003
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 :900*21 00mm
	
	

樘
	

6

	

10
	

010801001004
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 : 1000*2 100mm
	
	

樘
	

17

	

11
	

010801001005
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 : 1000*2 400mm
	
	

樘
	

2

	

12
	

010801001006
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 : 1100*2 100mm
	
	

樘
	

3

	

13
	

010801001007
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 : 1200*2 400mm
	
	

樘
	

8

	

14
	

010801001008
	木质门
[项目特征]
1. 门类型 :成品套装实木板门
2. 门洞口尺寸 : 1400*2 400mm
	
	

樘
	

24

	

15
	

010807001001
	金属(塑钢 、断桥)窗[项目特征]
1. 窗类型 :55系列断桥铝合金窗户
2.玻璃品种 、厚度 : 中空玻璃为5+12A+5mm
	
	

m2
	

34.02

	
16
	
010809001001
	窗台板
[项目特征]
1.30mm白色大理石窗台板
	
	
m2
	
45.38

	
17
	
010810001001
	窗帘
[项目特征]
1. 窗帘材质 :成品罗马杆布艺遮光窗帘
	
	
m2
	
945.07

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	




18
	




011102003001
	块料楼地面[项目特征]
1.部位 : 门厅 、走廊
2.做法 : 改造工程做法楼A
3.8-10厚300*300地砖 ,干水泥擦缝
4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层
5.25厚1 :2.5水泥砂浆找平压实抹光
	
	




m2
	




679.04

	



19
	



011102003002
	块料楼地面[项目特征]
1.部位 :无障碍卫生间 、卫生间 、厨房
2.做法 : 改造工程做法楼B
3.8-10厚地砖,干水泥擦缝
4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层
	
	



m2
	



311.22

	




20
	




011101001001
	水泥砂浆楼地面[项目特征]
1.部位 :接线间 、排烟机房 、 电井 、排烟井
2.做法 : 陕09J01  楼3
3.20厚1 :2.5水泥砂浆 ,  压实抹光
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼
板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光
	
	




m2
	




71.7

	




21
	




011101001002
	水泥砂浆楼地面[项目特征]
1.部位 :水暖井 、热计量间 、冷媒井
2.做法 : 陕09J01  楼3
3.20厚1 :2水泥砂浆抹平,加5%防水剂
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.现浇钢筋混凝土楼
板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光
	
	




m2
	




15.31

	



22
	



011104002001
	竹 、木 (复合)地板[项目特征]
1.部位 :综合部室
2.做法 : 改造工程做法楼C
3.8厚企口强化复合木地板(企榫涂胶粘结)
4.5厚泡沫塑料衬垫
5.25厚1 :2.5水泥砂浆找平压实抹光
	
	



m2
	



189.92

	




23
	




011102003003
	块料楼地面[项目特征]
1.部位 :其余
2.做法 : 改造工程做法楼A
3.8-10厚600*600地砖 ,干水泥擦缝
4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层
5.25厚1 :2.5水泥砂浆找平压实抹光
	
	




m2
	




1579.25

	






24
	






011102003004
	块料楼地面[项目特征]
1.部位 :楼梯间
2.做法 : 陕09J01  楼39
3.铺6～10厚地砖楼面 ,  干水泥擦缝
4.5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
5.20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
6.水泥浆一道（内掺建筑胶）
7.现浇钢筋混凝土楼
板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光
	
	






m2
	






36.94

	





25
	





011102003005
	块料楼地面[项目特征]
1.部位 : 电梯厅
2.做法 : 陕09J01  楼40
3.铺6～10厚地砖楼面 ,  干水泥擦缝
4.5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
5.20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
6.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	
	





m2
	





20.24

	






26
	






011106003001
	块料楼梯
[项目特征]
1.做法 : 陕09J01  楼39
2.铺6～10厚地砖楼面 ,  干水泥擦缝
3.5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
4.20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
5.水泥浆一道（内掺建筑胶）
6.现浇钢筋混凝土楼
板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光
	
	






m2
	






139.78

	





27
	





011105003001
	块料踢脚线[项目特征]
1.做法 : 陕09J01  踢25
2.踢脚线高度 :80mm
3.6～10厚钒钛瓷砖踢脚 ，干水泥擦缝
4.5厚1 ∶2水泥砂浆  (内掺粘结剂）粘结层
5.8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛
6.水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	
	





m
	





523.57

	








28
	








011107002001
	石材台阶
[项目特征]
1.做法 : 陕09J01  台5
2.20厚花岗石板铺面    ,  正 、背面及四周边满涂防污剂 ，稀水泥浆擦缝
3.撒素水泥面(洒适量清水）
4.30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层
5.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
6.60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分 )  台阶面外坡1%
7.300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
8.素土夯实
	
	








m2
	








7.2

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	





29
	





011203003002
	块料墙 、柱面[项目特征]
1.部位 :卫生间 、厨房等用水房间
2.做法 : 陕09J01  内11 4
3. 白水泥擦缝（或1 : 1彩色水泥细砂浆勾缝）
4.5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上   )
5.4厚强力胶水泥粘结层 ，挤揉压实
	
	





m2
	





1062.4

	




30
	




011201001010
	墙 、柱面一般抹灰[项目特征]
1.部位 :其余
2.做法 : 陕09J01  内33砼墙面
3.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
4.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
5.刷素水泥浆一道 (内掺建筑胶）
	
	




m2
	




17.16

	



31
	



011201001011
	墙 、柱面一般抹灰[项目特征]
1.部位 :其余
2.做法 : 陕09J01  内32砖墙面
3.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
4.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	
	



m2
	



4384.45

	




32
	




011201001013
	墙 、柱面一般抹灰[项目特征]
1.部位 :教室 、走廊、
楼梯 、 门厅 、综合部室
2.做法 : 陕09J01  裙7
3.6厚1 ∶0.3 ∶2.5水泥石灰膏砂浆压实抹光
4. 10厚1 ∶ 1 ∶6水泥石灰膏砂浆打底扫毛
5.刷（抹）界面剂一道（墙面先用水润湿）
	
	




m2
	




1115.67

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	


33
	


011301001005
	天棚抹灰
[项目特征]
1.部位 :排烟机房 、接线间 、热计量间
2.做法 : 改造工程做法
3.顶棚素水泥浆一道压实抹平
	
	


m2
	


97.02

	




34
	




011301001004
	天棚抹灰
[项目特征]
1.部位 :其他房间
2.做法 : 陕09J01  棚17
3.3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平
4.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5.素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶）
	
	




m2
	




2372.63

	





35
	





011302001002
	平面吊顶天棚[项目特征]
1.部位 :卫生间
2.做法 : 陕09J01  棚35 3.0.7厚长幅铝合金条板（或0.6厚长幅镀锌钢板冷弯成形） ，用自攻螺丝与铝合金龙骨固定
4.铝合金龙骨100×36 ,   吊件中距≦ 1200，
用膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定
	
	





m2
	





243.69

	
















36
	
















011302001003
	
平面吊顶天棚[项目特征]
1.部位 :一层结构标高
-0.3处备用房间
2.做法 :参陕09J01  棚84
3.纸面石膏板
4.板材用自攻螺栓与龙骨固定 ， 中距≦200 ,  螺钉距板边长边≧1
0 ，短边≧15
5.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50 ×2 0） ， 间距1200 ，用挂件与承载龙骨联结
6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50 ×2 0） ， 间距400 ，用挂件与承载龙骨联结
7.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60×27（CB50 ×2 0） ， 中距≦ 1200 ，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
8. φ6钢筋吊杆 ，双向中距≦ 1200 ， 吊杆上部与预留钢筋吊环固定
9.现浇钢筋混凝土膨
胀螺栓固定 ，双向间距≦ 1200（预制混凝土板 、板缝内预留吊环）
	
	
















m2
	
















52.74

	
37
	
011302004001
	格栅吊顶
[项目特征]
1.部位 : 门厅 、走廊
2.铝格栅吊顶
	
	
m2
	
679.94

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	

	

38
	

011404001001
	墙面喷刷涂料[项目特征]
1.做法 : 陕09J01  内32 、33
2. 白色无机涂料
	
	

m2
	

4429.69

	

39
	

011404001002
	墙面喷刷涂料[项目特征]
1.部位 :教室 、走廊、
楼梯 、 门厅 、综合部室
2.做法 : 陕09J01  裙7
3.无机涂料
	
	

m2
	

1040.45

	



40
	



011403001002
	抹灰面油漆[项目特征]
1.部位 :其他房间
2.做法 : 陕09J01  棚17
3. 喷（刷 、辊）合成
树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
4.封底漆一道（干燥后再做面涂）
	
	



m2
	



2335.95

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	




41
	




011503004001
	成品带扶手栏杆 、栏板（楼梯）
[项目特征]
1.做法 : 11J935  第28页
2.栏杆 、栏板高度 :90 0mm
3.扶手材料种类 、规格 :不锈钢管φ50*2
4.栏杆（板）材料种类 、规格 :不锈钢管φ 40*2
	
	




m
	




47.95

	



42
	



011503004005
	成品带扶手栏杆 、栏板（楼梯）
[项目特征]
1.做法 : 11J935  第28页
2.扶手材料种类 、规格 : φ40硬木扶手
3.栏杆（板）材料种类 、规格 :不锈钢管φ 30*2
	
	



m
	



44.65

	




43
	




011503004002
	成品带扶手栏杆 、栏板（护窗）
[项目特征]
1.做法 : 陕09J08  第68页②
2.栏杆 、栏板高度 :80 0mm
3.扶手材料种类 、规格 :不锈钢管φ50*1.5
4.栏杆（板）材料种类 、规格 :不锈钢管φ 20
	
	




m
	




212.72

	



44
	



011503004004
	无障碍坡道栏杆[项目特征]
1.做法 : 陕09J08  第76页① 、A
2.成品栏杆（板）种类 、规格 : φ40不锈钢管
3.栏杆 、栏板高度 :85 0mm
	
	



m
	



27.4

	
45
	
011505001001
	洗漱台
[项目特征]
1.做法 : 陕09J05  第54页①
2.25mm花岗岩饰面板
	
	
m2
	
2.43

	
	
	补充分部
	
	
	

	

46
	

01B003
	蹲位隔断
[项目特征]
1.做法 : 陕09J05  第27页详图④
2.材质 :成品卫生间隔断
	
	

套
	

45

	47
	01B005
	小便斗隔断
	
	个
	18

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	配电箱
	
	
	

	
1
	
030402012001
	
成套配电箱
	1.名称:A3
规格 :600*400*1 800
3.安装方式 :落地式
	
台
	
1

	

2
	

030402012002
	

成套配电箱
	1.名称 : 1AL
2规格 :600*800*2 50
3.安装方式 :底边距地1.2米
4.接线端子材质、规格 :2.5mm2
	

台
	

1

	


3
	


030402012003
	


成套配电箱
	1.名称 :2AL
2.规格 :600*800*2 50
3.安装方式 :底边距地1.2米
4.接线端子材质、规格 :2.5mm2
	


台
	


1

	


4
	


030402012004
	


成套配电箱
	1.名称 :3AL
2.规格 :600*800*2 50
3.安装方式 :底边距地1.2米
4.接线端子材质、规格 :2.5mm2
	


台
	


1

	


5
	


030402012005
	


成套配电箱
	1.名称 : 1AP-KT
2.规格 :600*600*2 50
3.安装方式 :底边距地1.2米
4.接线端子材质、规格 :4mm2
	


台
	


1

	


6
	


030402012006
	


成套配电箱
	1.名称 :2AP-KT
2.规格 :600*600*2 50
3.安装方式 :底边距地1.2米
4.接线端子材质、规格 :4mm2
	


台
	


1

	

7
	

030402012007
	

成套配电箱
	1.名称 :3AP-KT
2.规格 :600*600*2 50
3.安装方式 :底边距地1.2米
4.接线端子材质、规格 :4mm2
	

台
	

1

	
8
	
030402012008
	
成套配电箱
	1.名称:WDAP-KT
2.规格 :600*1000* 300
3.安装方式 :底边距地1米
	
台
	
1

	9
	030402012009
	成套配电箱
	1.名称 : 1AT-YL
	台
	1

	10
	030402012010
	成套配电箱
	1.名称 :空调室外机配套控制箱
	台
	3

	


11
	


030402012011
	


成套配电箱
	1.名称:HDS
2.规格 :450*300*1 20
3.安装方式 :底边距地1.8米
4.接线端子材质、规格 :2.5mm2
	


台
	


9

	


12
	


030402012012
	


成套配电箱
	1.名称:P1
2.规格 :450*300*1 20
3.安装方式 :底边距地1.8米
4.接线端子材质、规格 :2.5mm2
	


台
	


18

	


13
	


030402012013
	


成套配电箱
	1.名称:P2
2.规格 :450*300*1 20
3.安装方式 :底边距地1.8米
4.接线端子材质、
规格 :2.5mm2 、4mm 2
	


台
	


1

	


14
	


030402012014
	


成套配电箱
	1.名称:P3
2.规格 :600*600*2 50
3.安装方式 :底边距地1.5米
4.接线端子材质、规格 :2.5mm2
	


台
	


1

	15
	030416001001
	基础槽钢 、角钢
	1.名称 :配电箱基础槽钢
	m
	2

	
	
	电缆  桥架
	
	
	

	16
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称 :桥架安装
2.型号 :300*150
	m
	6.5

	17
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.名称 :桥架安装
2.型号 :200*100
	m
	62.42

	18
	030409016003
	桥架槽盒安装
	1.名称 : 防火桥架安装
2.型号 :200*100
	m
	8.3

	19
	030409016004
	桥架槽盒安装
	1.名称 :桥架安装
2.型号 : 100*100
	m
	129.06

	20
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称 :桥架支撑架
	t
	0.248

	

21
	

030409001001
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-4 X95+1X50
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

200

	

22
	

030409001002
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-4
*120+1*70
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

19.98

	

23
	

030409001003
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-4
*25+1*16
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

106.91

	

24
	

030409001004
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-5 *6
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

38.57

	

25
	

030409001005
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-5 *4
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

39.02

	

26
	

030409001006
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-4 *2.5
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

105.54

	

27
	

030409001007
	

电力电缆
	1.名称 : 电力电缆
2.型号:WDZ-YJE-3 *6
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :桥架及穿管敷设
	

m
	

938.84

	

28
	

030409003001
	

控制电缆
	1.名称 :控制电缆
2.型号:WDZ-KYJY- 6*1.5
3. 电压（kV） : 1KV
4.敷设方式 :一般敷设
	

m
	

104.36

	
29
	
030409002001
	
电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-4 X95+1X50
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
2

	
30
	
030409002002
	
电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-4
*120+1*70
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
2

	
31
	
030409002003
	
电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-4
*25+1*16
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
12

	
32
	
030409002004
	
电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-5 *6
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
2

	

33
	

030409002005
	

电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-5 *4
3. 电压（kV） : 1KV
	

个
	

8

	
34
	
030409002006
	
电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-4 *2.5
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
6

	
35
	
030409002007
	
电力电缆头
	1.名称 : 电力电缆头
2.规格:WDZ-YJE-3 *6
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
28

	
36
	
030409004001
	
控制电缆头
	1.名称 :控制电缆头
2.规格:WDZ-KYJY- 6*1.5
3. 电压（kV） : 1KV
	
个
	
6

	37
	030409008002
	防火堵料(包)
	1.名称 : 防火堵洞
	处
	6

	
	
	配管  配线
	
	
	

	
38
	
030412001001
	
配管
	1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设
2.规格 :JDG20
3.配置形式 : 暗配
	
m
	
3461.61

	
39
	
030412001002
	
配管
	1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设
2.规格 :JDG25
3.配置形式 : 暗配
	
m
	
1126.45

	
40
	
030412001003
	
配管
	1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设
2.规格 :JDG32
3.配置形式 : 暗配
	
m
	
81.58

	

41
	

030412001004
	

配管
	1.名称 :套接紧定式镀锌钢导管JDG敷设
2.规格 :JDG32
3.配置形式 : 吊顶内敷设
	

m
	

74.5

	42
	030412001005
	配管
	1.名称 :焊接钢管
2.规格 :SC20
3.配置形式 : 暗配
	m
	10.72

	43
	030412001006
	配管
	1.名称 :焊接钢管
2.规格 :SC25
3.配置形式 : 暗配
	m
	21.3

	44
	030412001007
	配管
	1.名称 :焊接钢管
2.规格 :SC50
3.配置形式 : 暗配
	m
	6.17

	
45
	
030412003001
	
配线
	1.名称 : 电线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ2. 5
	
m
	
10543.74

	
46
	
030412003002
	
配线
	1.名称 : 电线
2.配线形式 :管内穿线
3.型号:WDZ-BYJ4
	
m
	
3127.32

	47
	03B001
	墙体开槽及恢复
	1.名称 :墙体开槽及恢复
	m
	396.9

	48
	030801020001
	低压金属软管
	1.名称 :金属软管
2.规格:DN20
	m
	36.5

	49
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	801

	
	
	插座  灯具
	
	
	

	
50
	
030413001001
	
普通灯具
	1.名称 :壁灯
2.型号 : 14W
3.安装形式 : 吸壁 ,  距地2.6米暗转
	
套
	
6

	51
	030413003001
	荧光灯
	1.名称 :壁装单管荧光灯(带护眼）
2.型号 :28W
	套
	1

	
52
	
030413003002
	
荧光灯
	1.名称 :单管格栅灯 (带护眼）
2.型号 : 1X14W
3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装
	
套
	
48

	
53
	
030413003003
	
荧光灯
	1.名称 :单管格栅灯  EN (带护眼）
2.型号 : 1X14W
3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装
	
套
	
13

	

54
	

030413003004
	

荧光灯
	1.名称 :单管格栅灯-(教室灯） (带护眼）
2.型号 : 1X14W
3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装
	

套
	

144

	
55
	
030413003005
	
荧光灯
	1.名称 :单管荧光灯 (带护眼）
2.型号 :24W
3.安装形式 :链吊,距地2.6m
	
套
	
2

	
56
	
030413003006
	
荧光灯
	1.名称 :单管荧光灯HB(带护眼）
2.型号 :24W
3.安装形式 :链吊,距地2.6m
	
套
	
27

	
57
	
030413003007
	
荧光灯
	1.名称 :双管格栅灯 (带护眼）
2.型号 :2X14W
3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装
	
套
	
125

	
58
	
030413003008
	
荧光灯
	1.名称 :三管格栅灯 (带护眼）
2.型号 :3X14W
3.安装形式 : 吸顶安装/嵌入安装
	
套
	
50

	
59
	
030413001002
	
普通灯具
	1.名称 : 吸顶灯(自带红外感应开关)
2.型号 :22W
3.安装形式 : 吸顶安装
	
套
	
12

	60
	030405013001
	小电器
	1.名称 :排气扇
	个
	28

	


61
	


030413013001
	


插座
	1.名称 :二 、三极插座
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 :安全型, 吸壁,距地0.3m , 电气竖井内距地1 .8m
	


套
	


4

	
62
	
030413013002
	
插座
	1.名称 :二 、三极插座(安全型）
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 :安全型, 吸壁,距地1.8m
	
套
	
164

	


63
	


030413013003
	


插座
	1.名称 :二 、三极插座W1
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 :安全型, 吸壁,距地1.8m ,加防溅面盖,用于卫生间
	


套
	


25

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	64
	030413013004
	插座
	1.名称 : 防水性插座
	套
	1

	65
	030413013005
	插座
	1.名称 :桌面插座
	套
	8

	
66
	
030413012001
	
开关 、按钮
	1.名称 :单联单控开关
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m
	
套
	
60

	
67
	
030413012002
	
开关 、按钮
	1.名称 :双联单控开关
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m
	
套
	
43

	
68
	
030413012003
	
开关 、按钮
	1.名称 :三联单控开关
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m
	
套
	
4

	
69
	
030413012004
	
开关 、按钮
	1.名称 : 四联单控开关
2.规格 :250V  10A
3.安装形式 : 吸壁,距地1.3m
	
套
	
9

	70
	030413012005
	开关 、按钮
	1.名称 :室外现场启停按钮盒
2.规格 : IP54以上
	套
	3

	
71
	
030413012006
	
开关 、按钮
	1.名称 :新风净化换气机控制面板
2.安装形式 : 吸壁,距地1.3m
	
套
	
24

	72
	030405015001
	风扇
	1.名称 : 吊扇（教室）
	台
	54

	
	
	调试
	
	
	

	
73
	
030415006001
	
输配电装置系统
	1.名称 :送配电系统调试
2. 电压等级（kV） : 1KV
	
系统
	
1

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	综合布线系统
	
	
	

	
	
	设备
	
	
	

	
1
	
030501005001
	
插箱 、机柜 、机架
	1.名称:NC-1-1  (4 2U)
2.型号 、规格 :600 *1200*2000
	
台
	
2

	
2
	
030501005002
	
插箱 、机柜 、机架
	1.名称:NC-1-2 、3 (24U)
2.型号 、规格 :600 *600*1200
	
台
	
2

	3
	030502008001
	配线架
	1.名称 :光纤配线架
	架
	4

	4
	030501015001
	交换机
	1.名称 : IP-PBX
	台
	1

	5
	030501015002
	交换机
	1.名称 :24口核心交换机
	台
	1

	6
	030501015003
	交换机
	1.名称 :24口POE交换机
	台
	9

	7
	030501019001
	服务器
	1.名称 : IPTV服务器
	台
	1

	8
	030501019002
	服务器
	1.名称 :服务器
	台
	1

	9
	030502008002
	配线架
	1.名称 :24口RJ45配线架
	架
	9

	10
	030502007001
	跳线 、跳纤
	1.名称 :光纤LC-LC跳线
	条
	14

	11
	030502007002
	跳线 、跳纤
	1.名称 :数据跳线
	条
	126

	
	
	管线  插座
	
	
	

	12
	030409016001
	桥架槽盒安装
	1.名称 :桥架安装
2.型号 :200*100
	m
	59.12

	13
	030409016002
	桥架槽盒安装
	1.名称 :桥架安装
2.型号 : 150*75
	m
	152.12

	14
	030409017001
	桥架支撑架
	1.名称 :桥架支撑架
	t
	0.211

	15
	030409008001
	防火堵料(包)
	1.名称 : 防火堵洞
	处
	3

	16
	030412001001
	配管
	1.名称:PC管
2.规格:PC20
3.配置形式 : 暗配
	m
	479.21

	17
	030412001002
	配管
	1.名称:PC管
2.规格:PC25
3.配置形式 : 暗配
	m
	484.97

	
18
	
030502003001
	
双绞线缆
	1.名称 :双绞线
2.规格:CAT.6U/UT P
3.敷设方式 :管内敷设
	
m
	
1700.75

	
19
	
030502003002
	
双绞线缆
	1.名称 :双绞线
2.规格:CAT.6U/UT P
3.敷设方式 :桥架敷设
	
m
	
3142.53

	
20
	
030502005001
	
光缆
	1.名称 :光缆
2.规格 :8芯室内单模光缆
3.敷设方式 :桥架内敷设
	
m
	
83.66

	
21
	
030502002001
	
弱电插座
	1.名称 :语音插座T P
2.安装方式 :距地0
.3米安装
	
个
	
29

	
22
	
030502002002
	
弱电插座
	1.名称 : 网络插座T O
2.安装方式 :距地0
.3米安装
	
个
	
17

	
23
	
030502002003
	
弱电插座
	1.名称 : 网络插座2 TO
2.安装方式 :距地0
.3米安装
	
个
	
40

	24
	030412005001
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	86

	
	
	调试
	
	
	

	
	
	视频监控系统
	
	
	

	
	
	设备
	
	
	

	25
	030502008003
	配线架
	1.名称 :光纤配线架
	架
	1

	26
	030501015006
	交换机
	1.名称 :24口POE交换机
	台
	2

	27
	030502008004
	配线架
	1.名称 :24口数据配线架
	架
	2

	28
	030502007003
	跳线 、跳纤
	1.名称 :光纤LC-LC跳线
	条
	2

	29
	030502007004
	跳线 、跳纤
	1.名称 :数据跳线
	条
	36

	
	
	管线
	
	
	

	30
	040205019001
	监控摄像机
	1.类型 :半球式摄像机
	台
	9

	31
	040205019002
	监控摄像机
	1.类型 :枪式摄像机
	台
	24

	
32
	
030413012001
	
开关 、按钮
	1.名称 :求助呼唤按钮
2.安装形式 : 吸壁,距地0.4m
	
套
	
6

	
33
	
030905006001
	
声光报警器
	1.名称 : 呼叫求助声光信号装置
2.型号 、规格 : 吸壁,距地2.5m
	
个
	
3

	34
	030908003001
	监控模块
	1.名称 :与监控联动模块
	个
	3

	35
	030412001003
	配管
	1.名称:PC管
2.规格:PC20
3.配置形式 : 暗配
	m
	310.37

	
36
	
030502003003
	
双绞线缆
	1.名称 :双绞线
2.规格:CAT.6U/UT P
3.敷设方式 :管内敷设
	
m
	
375.17

	
37
	
030502003004
	
双绞线缆
	1.名称 :双绞线
2.规格:CAT.6U/UT P
3.敷设方式 :桥架敷设
	
m
	
883.91

	
38
	
030502005002
	
光缆
	1.名称 :光缆
2.规格 :8芯室内单模光缆
3.敷设方式 :桥架内敷设
	
m
	
107.03

	39
	030412005002
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	45

	
	
	调试
	
	
	

	40
	030502015002
	双绞线缆测试
	1.测试类别 :测试4对双绞线缆
	链路
	3

	41
	030502017002
	光纤测试
	1.测试类别 :测试光纤
	链路
	1

	42
	030506019001
	安全防范全系统调试
	1.调试类别 :安全防范全系统调试
	系统
	1

	
	
	广播系统
	
	
	

	
	
	设备
	
	
	

	43
	030504015001
	终端设备
	1.名称 :校园网  ON U
	个
	2

	44
	030505003001
	周边设备
	1.名称 : IP网络寻址器
	台
	2

	45
	030505004001
	功率放大器
	1.名称 :纯后级功放
	台
	2

	46
	030413013001
	插座
	1.名称 :8孔位-PDU （插排）
	套
	2

	47
	030502007005
	跳线 、跳纤
	1.名称 :数据跳线
	条
	2

	
	
	管线
	
	
	

	48
	030412001004
	配管
	1.名称:PC管
2.规格:PC20
3.配置形式 : 暗配
	m
	118.28

	49
	030412001005
	配管
	1.名称 :焊接钢管
2.规格 :SC20
3.配置形式 : 暗配
	m
	196.22

	
50
	
030502003005
	
双绞线缆
	1.名称 :双绞线
2.规格:CAT.6U/UT P
3.敷设方式 :管内敷设
	
m
	
141.68

	
51
	
030502003006
	
双绞线缆
	1.名称 :双绞线
2.规格:CAT.6U/UT P
3.敷设方式 :桥架敷设
	
m
	
296.82

	
52
	
030502005003
	
光缆
	1.名称 :光缆
2.规格 :8芯室内单模光缆
3.敷设方式 :桥架内敷设
	
m
	
21.36

	
53
	
030412003001
	
配线
	1.配线形式 :管内穿线
2.规格:WDZN-RYJS
-2X1.5
	
m
	
203.22

	
54
	
030412003002
	
配线
	1.配线形式 :桥架穿线
2.规格:WDZN-RYJS
-2X1.5
	
m
	
24.97

	55
	030505005001
	扬声器
	1.名称 : 吸顶式扬声器
	台
	12

	56
	030502002004
	弱电插座
	1.名称 :广播插座
	个
	9

	57
	030505005002
	扬声器
	1.名称 : IP音箱
	台
	9

	58
	030412005003
	接线盒
	1.名称 :接线盒
	个
	30

	
	
	调试
	
	
	

	59
	030505013001
	公共广播 、背景音乐系统调试
	1.调试类别 :公共广播 、背景音乐系统调试
	系统
	1

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	



1
	



031001006001
	



塑料管
	1.材质:PPR给水管S4级
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
6.管道消毒 、水冲洗
	



m
	



3.69

	



2
	



031001006002
	



塑料管
	1.材质:PPR给水管S4级
2.规格:DN40
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
6.管道消毒 、水冲洗
	



m
	



11.17

	



3
	



031001006003
	



塑料管
	1.材质:PPR给水管S4级
2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
6.管道消毒 、水冲洗
	



m
	



87.59

	



4
	



031001006004
	



塑料管
	1.材质:PPR给水管S4级
2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
6.管道消毒 、水冲洗
	



m
	



192.72

	



5
	



031001006005
	



塑料管
	1.材质:PPR给水管S4级
2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
6.管道消毒 、水冲洗
	



m
	



58.42

	



6
	



031001006006
	



塑料管
	1.材质:PPR给水管S4级
2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔连接
4.安装部位 :室内
5.介质 :给水
6.管道消毒 、水冲洗
	



m
	



190.32

	
7
	
031002001001
	
阀门
	1.类型 : 闸阀
2.规格 、压力等级 :DN50
3.连接形式 :螺纹连接
	
个
	
3

	
8
	
031002001002
	
阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN50
3.连接形式 :螺纹连接
	
个
	
7

	
9
	
031002001003
	
阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN40
3.连接形式 :螺纹连接
	
个
	
8

	
10
	
031002001004
	
阀门
	1.类型 :截止阀
2.规格 、压力等级 :DN32
3.连接形式 :螺纹连接
	
个
	
16

	
	
	排水
	
	
	

	


11
	


031001006007
	


塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管（PV C-U）
2.规格:DN100
3.连接形式 :粘接
4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
	


m
	


208.31

	


12
	


031001006008
	


塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管（PV C-U）
2.规格:DN75
3.连接形式 :粘接
4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
	


m
	


31.8

	

13
	

031001006009
	

塑料管
	1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管（PV C-U）
2.规格:DN50
3.连接形式 :粘接
4.安装部位 :室内
5.介质 :污水
	

m
	

253.85

	14
	031003017001
	地漏
	1.材质 :地漏
2.规格:DN50
	个
	48

	15
	031003018001
	地面扫除口
	1.材质 :塑料清扫口
2.规格:DN100
	个
	29

	16
	031003003001
	洗脸盆
	1.类型 :柱式陶瓷洗手盆（感应式龙头）
	套
	41

	17
	031003006001
	大便器
	1.类型 :坐式大便器
2.成品洁具
	套
	3

	
18
	
031003006002
	
大便器
	1.类型 :蹲式大便器（延时自闭冲洗阀）
2.成品洁具
	
套
	
56

	19
	031003007001
	小便器
	1.类型 :小便器 (感应式冲洗阀）
2.成品洁具
	套
	21

	20
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型 :厨房洗涤盆
2.成品洁具
	套
	2

	21
	031003004002
	洗涤盆
	1.类型 :成品拖布池
2.带水龙头
	套
	15

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	道路铺装
	
	
	

	



1
	



011601003001
	



块料道路面层
	[项目特征]
1. 100厚预制广场砖 ， 以振动压实机振动至面层平整 ，干石灰粗砂扫缝后洒水扫缝
2.25厚粗砂（计入
费用汇总）
3. 100厚C25混凝土垫层
	



m2
	



2682.07

	







2
	







011601003002
	







塑胶道路面层
	[项目特征]
1.铺设环保硅pu塑胶8mm ，分三层每层2.5mm左右摊铺
2.铺设白色环保橡胶颗粒9mm厚 ，底层找平
3.涂刷底胶1mm
4.打磨清理 ， 除油污及脏污
5. 150厚C25混凝土垫层面层分块捣制  ,  随打随抹平 ，每块长度不大于6m，
缝宽10-15mm ，沥青砂子处理过的松木条嵌缝
	







m2
	







888.68

	
3
	
011601005001
	
安砌侧(平 、缘)石
	[项目特征]
1.995*290*150花岗岩路缘石
2.现浇C20砼低侧石底座
	
m
	
501.66

	

4
	

040504010001
	

雨水口
	[项目特征]
1.做法 : 16S518-P8
2. 雨水口规格 :680
*380*1000mm
3.750*450*25mm铸铁箅子
	

座
	

6

	5
	
	素土回填   5km
	
	m3
	2204.74

	6
	
	中粗砂回填
	
	m3
	183.86
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