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合同包1：  
1.全自动生化分析仪
原招标文件技术参数“▲1.适用于临床常见比色法（速率法、终点法、酶法、电极法等）的临床标本检测，生化测试速度≥2000测试/小时，电解质（ISE）测试速度≥900测试/小时。测试项目数（试剂位）：≥70项（单模块）；”现修改为“▲1.适用于临床常见比色法（速率法、终点法、酶法、电极法等）的临床标本检测，生化测试速度≥2000测试/小时，电解质（ISE）测试速度≥900测试/小时（不限制模块）。测试项目数（试剂位）：≥70项（单模块）”。
原招标文件技术参数“6.样品量在1.2-35ul（0.1u步进），可进行样本在线自动稀释检测功能；试剂量：20-180ul（1ul步进）；反应液量：80-250ul； ”现修改为“6.样品量≤35ul（0.1u步进），可进行样本在线自动稀释检测功能；试剂量：20-180ul（1ul步进）；反应液量：80-250ul”。
2.急诊全自动生化分析仪
原招标文件技术参数“6.样品量在1.2-35ul（0.1u步进），可进行样本在线自动稀释检测功能；试剂量：20-180ul（1ul步进）；反应液量：80-250ul；”现修改为“6.样品量≤35ul（0.1u步进），可进行样本在线自动稀释检测功能；试剂量：20-180ul（1ul步进）；反应液量：80-250ul”。
合同包2：
1.全自动化学发光分析仪
原招标文件技术参数“1.全自动化学发光免疫分析仪能够支持本科室开展的检验项目，至少包含（激素（甲功、女性激素、肾素等）、肿标（AFP、CEA、CA系列、PSA等）、自免项目、感染筛查（乙肝、丙肝、HIV、梅毒）、EB病毒免疫指标及BNP、PCT、IL-6等定量检测）的常规检验服务，并支持感筛定量的急诊检测”现修改为“1.全自动化学发光免疫分析仪能够支持本科室开展的检验项目，至少包含（激素（甲功、女性激素、肾素等）、肿标（AFP、CEA、CA系列、PSA等）、感染筛查（乙肝、丙肝、HIV、梅毒）及BNP、PCT、IL-6等定量检测）的常规检验服务，并支持感筛定量的急诊检测”。
原招标文件技术参数“3.试剂位≥60个，支持24小时试剂冷藏功能。试剂最小包装量可调整”现修改为“3.试剂位≥60个（不限制模块），支持24小时试剂冷藏功能。试剂最小包装量可调整”
原招标文件技术参数“6.测试速度：≥900测试/小时”现修改为“6.测试速度：≥900测试/小时（不限制模块）”
原招标文件技术参数“8.单实验反应时间≤15分钟”现修改为“8.单实验反应时间≤20分钟”                                                                                      
合同包4：
1.全自动血凝仪
原招标文件技术参数“4.测试速度≥800Ts/h；测试位≥20个，具有低温试剂保藏功能”现修改为“4.测试速度≥800Ts/h（不限制模块）；测试位≥20个，具有低温试剂保藏功能”
合同包5：
2.阴道分泌物分析仪
原招标文件技术参数“1.支持湿片镜检、革兰氏染色镜检和生化检测一机多测，可进行灵活组合，内置显微镜、染色仪及前处理设备”现修改为“1.支持湿片镜检、革兰氏染色镜检和生化检测配置显微镜、染色仪及前处理等设备”


