采购需求
本次采购项目为神木市公安局店塔交警中队维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：



工程名称：综合楼-土建工程          

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1 
	010402001001
	砌块墙
	[项目特征]
1.砌块品种 、规格、强度等级 :加气混凝土砌块
	m3
	0.99

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	2 
	010502025001
	散水
	[项目特征]
1.60厚C15混凝土面层撒1 : 1水泥砂子压光
2. 150厚3 :7灰土垫层, 宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
	m2
	50.25

	3 
	010502027001
	坡道
	[项目特征]
1.20厚花岗石板铺面，正 、背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝
2.素水泥面（洒适量清水）
3.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层
4.素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.100（150）  厚C15混凝土
6. 300厚3  ：  7灰土垫层分两层夯实
7.  素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	50.32

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	4 
	010802004001
	钢质防火门
	[项目特征]
1.编码:FM  乙1022
2.尺寸 : 1000*2200mm
	m2
	2.2

	5 
	010807002001
	金属防火窗
	[项目特征]
1.编码:FC  乙1218
2.尺寸 : 1200*1800mm
	m2
	2.16

	6 
	010802001001
	断桥铝合金门
	[项目特征]
1.编码:LM0921
2.尺寸 :900*2100mm
	m2
	1.89

	7 
	010802001002
	断桥铝合金门
	[项目特征]
1.编码:LM1027
2.尺寸 : 1000*2700mm
	m2
	18.9

	8 
	010802001003
	断桥铝合金门
	[项目特征]
1.编码:LM1227
2.尺寸 : 1200*2700mm
	m2
	3.24

	9 
	010802001004
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC0518
2.尺寸 :500*1800mm
	m2
	1.8

	10 
	010802001005
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC1210
2.尺寸 : 1200*1000mm
	m2
	14.4

	11 
	010802001006
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC1418
2.尺寸 : 1400*1800mm
	m2
	15.12

	12 
	010802001007
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC2218
2.尺寸 :2200*1800mm
	m2
	7.92

	13 
	010802001008
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC3318
2.尺寸 :3300*1800mm
	m2
	5.94

	
	A.10
	保温 、隔热 、防腐工程
	
	
	

	14 
	010902001001
	屋面卷材防水
	[项目特征]
1.25厚1 :3水泥砂浆保护层
2.3厚发泡聚乙烯膜隔离层
3.3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)两道和1.5厚双组份聚氨酯防水涂料一道, 防水涂料在防水卷材中间设置,距建筑完成面最高点卷起300,在屋面转角及管道周围附加3厚SBS改性沥青防水卷材加强层, 宽度250
4.30厚C20细石混凝土找平层(管道周围做成圆锥台, 留凹槽,并填密封材料)
5.20厚1 :3水泥砂浆找平层
6.70厚硬泡聚氨酯保温板
7.最薄处30厚找坡2%找坡层:LC5.0轻骨料混凝土
8.现浇钢筋混凝土屋面板
	m2
	195.8

	
	
	
	
	
	

	15 
	011001003001
	保温隔热墙面
	[项目特征]
1.70厚陶瓷保温装饰一体板
	m2
	244.73

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	16 
	011102003002
	块料楼地面
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.1.5厚非焦油聚氨酯涂膜防水层一道,2.0厚聚合物水泥基防水材料一道,四周翻起150
5.1 :3水泥砂浆找平层,最薄处20厚,坡向地漏,一次抹平
6.60厚C15混凝土垫层
7.素土夯实
	m2
	47.45

	17 
	011102003003
	块料楼地面
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.20厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土垫层
6. 150厚3 :7灰土
7.素土夯实
	m2
	134.3

	18 
	011105003001
	块料踢脚线
	[项目特征]
踢脚线高度 : 100mm
1.基层墙体 ;
2.9厚1 :3水泥砂浆;
3.6厚1 :2水泥砂浆;
4.素水泥浆一道
5.3-4厚1 : 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 ;
6.5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝。
	m
	145.5

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	19 
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.涂刷内墙乳胶漆两遍
2.乳胶漆两道
3.满刮腻子两道
4.刷稀释乳胶漆一道
5.局部刮腻子找平
6.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
7.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
8.基层墙体
	m2
	567.45

	20 
	011203003001
	块料墙 、柱面
	[项目特征]
1. 白水泥擦缝(或1: 1彩色水泥细砂浆勾缝)
2.5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)
3.4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实
4.1.5厚聚合物水泥基防水材料一道
5.9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	123.5

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	21 
	011301001001
	天棚抹灰
	[项目特征]
1.满刮2厚面层耐水腻子找平
2.满刮3-5厚底基防裂腻子分遍找平
3.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆
4.3厚1 :0.5 : 1水泥石灰膏砂浆打底
5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)
	m2
	150.5

	22 
	011302001001
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结, 间距≤600
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4. 10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定
5.预制混凝土板可在板缝内预留吊环,双向中距≤1200
	m2
	47.45

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	23 
	011207003001
	成品隔断
	[项目特征]
1. 隔断材料品种、
规格 :卫生间隔断
	m2
	13.65

	24 
	011505001001
	洗漱台
	[项目特征]
1.卫生间盥洗台
	m2
	1.2

	25 
	011505003001
	镜面玻璃
	[项目特征]1.卫生间壁镜
	m2
	1.44

	26 
	011504002001
	成品暖气罩
	[项目特征]
1.成品暖气罩规格、型号 :成品暖气罩
	个
	9

	27 
	010809001001
	窗台板
	[项目特征]1.石材台面
	m2
	5.4

	28 
	010808004001
	成品门窗套
	[项目特征]1.成品木门套
	m2
	16.95

	29 
	010808004002
	成品门窗套
	[项目特征]1.成品木窗套
	m2
	28.53

	30
	
	装修前拆除含安装拆除
	
	项
	1


工程名称：综合楼-采暖工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采暖
	
	
	

	1 
	031001001001
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	72.5

	2 
	031001001004
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	28.5

	3 
	031001001002
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	65.2

	4 
	031001001003
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	20.2

	5 
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	9

	6 
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 自力式恒温阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	9

	7 
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)
F90-6-8    18片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	3

	8 
	031004002002
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)
F90-6-8    15片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	4

	9 
	031004002003
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    10片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1

	10 
	031004002004
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    8片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1

	
	
	通风
	
	
	

	11 
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :排气扇(带防回流装置）
2.型号 :G=500m3/h,P=50Pa, 噪声45dBA
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	12 
	030703003001
	风口 、散流器
	[项目特征]
1.名称 : 防雨百叶
2.规格 : Φ 100
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	13 
	030702005001
	塑料通风管道
	[项目特征]
1.名称:PVC风管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.风管 、管件 、法兰 、零件制作 、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	0.31


工程名称：综合楼-给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨水
	
	
	

	1 
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管
2.规格:DN100
3.安装部位 : 雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	9

	2 
	031003019001
	虹吸雨水斗
	[项目特征]
1.型号 :87型雨水斗  DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	3

	
	
	排水
	
	
	

	3 
	031001006009
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管
2.规格:DN100
3.安装部位 :排水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	35.5

	4 
	031003017002
	地漏
	[项目特征]
1.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	2

	5 
	031003018002
	地面扫除口
	[项目特征]
1.规格:DN100
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	6 
	031003006002
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :蹲便器
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	3

	7 
	031003004002
	洗涤盆
	[项目特征]
1.类型 :洗脸盆
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	2

	
	
	给水
	
	
	

	8 
	031001006008
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	10.2

	9 
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN40
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	8.5

	10 
	031001006005
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	7

	11 
	031001006006
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	25.5

	12 
	031001006007
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	12.5

	13 
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	14 
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 ：止回阀  DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	15 
	031002011001
	水表
	[项目特征]
1.型号：水表DN50
[工作内容]
1.安装
	个
	1

	16 
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN40
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	17 
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	
	
	消防
	
	
	

	18 
	030912001001
	手提式灭火器
	[项目特征]
1.规格 、型号 :手提式灭火器
[工作内容]
1.本体放置
	具
	18

	19 
	030912004001
	灭火器
	[项目特征]
1.安装形式 ：轻便消防水龙箱
[工作内容]
1.本体放置
	个
	1


工程名称：综合楼-电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ZAL01
2.型号 :400x300x100
3.安装方式 :底边距地1.5m 暗装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AP-CF
2.型号 :600x800x200
3.安装方式 :底边距地1.5m 明装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	3 
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	230.2

	4 
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	256.5

	5 
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	230.2

	6 
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-4.0
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	450.6

	7 
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :双管LED灯2x28W
[工作内容]
1.安装
	套
	12

	8 
	030413003002
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :单管LED灯1x28W
[工作内容]
1.安装
	套
	8

	9 
	030413001004
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 自带开关的声光控吸顶灯18W,LED灯
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	10 
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 防水吸顶灯30W,LED灯
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	11 
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :集中电源疏散照明壁灯(A型
)
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	12 
	030413001003
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :疏散出口标志灯
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	13 
	030413001006
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称：安全出口标志灯
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	14 
	030413012001
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 ：双联单控防水开关
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	15 
	030413012002
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :双联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	16 
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :单相五孔电源插座
[工作内容]
1.安装
	套
	23

	17 
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称 : 防水型五孔插座
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	18 
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	19 
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :卫生间排风扇
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	20 
	030415027001
	接地装置
	[项目特征]
1 、配电箱室外接地就近引入150厚沥青混凝土地面 。可根据混凝土地面实际位置调整水平接地极和垂直接地极位置。
2 、水平接地极，做法参见14D504 。水平接地极均采用-40*4热镀锌扁钢，埋深不小于0.8米。
3 、垂直接地极，做法参14D504-P17，要求接地电阻小于1欧姆 ，  垂直接地极均采用∠50*5热镀角钢L=2.5米，实测不足应补打接地极。
[工作内容]
1.接地电阻测试
	组
	1

	
	
	
	
	
	

	21 
	030415027002
	防雷装置
	[项目特征]
1.本工程年预计雷击数:N=k*Ng*Ae
=0.0494, 当地的年平均雷暴日天数Td=31.9天/年,根据《防雷设计规范》  按第三类防雷建筑设计。
2.利用建筑物屋顶上装设

的  %%C12热镀锌圆钢接闪带引下线采用新建%%C1
2热镀锌圆钢焊接连通 。具体做法详见国标图集06SD702-5  《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》  第4
7~51页及《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》  15D503相关内容 。引下线与钢屋架焊接,金属屋面板与钢屋架可靠连接成电气通路 。单独敷设的接闪带在屋顶女儿墙和屋面水平敷设时支架间距为1米,转弯处为0.5米,在图标处,新建%%C12热镀锌圆钢作引下线,上与钢屋架构成可靠电气通路。下与建筑物接地装置相连接。
4.凡是露出屋面的金属部分均与屋面
接闪器相连接 。同时露出屋面的非金
属金属部分均与屋面接闪器相连接。
同时露出屋面的非金属部分处于接闪器的保护范围内 。建筑雨棚在屋顶接闪带的保护范围内。
5.本工程接地系统共用接地电阻不大
于  1  欧姆,如测不满足增打接地极。
6. 防雷接地做法祥见标准图15D503有关章节。
[工作内容]
1.接地电阻测试
	组
	1

	
	
	
	
	
	

	22 
	031005019001
	电热水器
	[项目特征]
1.型号 : 电热水器
[工作内容]
1.本体安装
	台
	1


工程名称：综合楼-弱电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	综合布线
	
	
	

	1 
	030502001001
	弱电箱
	[项目特征]
1.名称 :弱电箱
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	28.5

	3 
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	12.5

	4 
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-CAT.6
[工作内容]
1.敷设
	m
	75.5

	5 
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 : 电话插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	3

	6 
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :信息插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	4

	7 
	031301001002
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	41

	
	
	监控
	
	
	

	8 
	030502001002
	监控箱
	[项目特征]
1.名称 :监控箱
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	9 
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :摄像机
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	3

	10 
	030502005002
	光缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-CAT.6
[工作内容]
1.敷设
	m
	27.3

	11 
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	27.3

	12 
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :
线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	27.3


工程名称：办公楼-土建工程     

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1 
	010402001001
	砌块墙
	[项目特征]
1.砌块品种 、规格、强度等级 :加气混凝土砌块
	m3
	4.58

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	2 
	010605003001
	钢屋面板
	[项目特征]
1.材料种类 、规格:0.6-1.0厚金属压
型钢板
	m2
	386

	3 
	010602001001
	钢屋架
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格:钢结构构件均为Q
235B级钢
	t
	3.35

	4 
	010502022001
	圈梁
	[项目特征]
1.混凝土种类 :商品砼
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	15.13

	5 
	010505012001
	圈梁模板
	[项目特征]
1.模板形式 : 圈梁模版
	m2
	126.12

	6 
	010502025001
	散水
	[项目特征]
1.60厚C15混凝土面层撒1 : 1水泥砂子压光
2. 150厚3 :7灰土垫层, 宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
	m2
	30.5

	7 
	010502027001
	坡道
	[项目特征]
1.  20厚花岗石板铺面 、正 、背面及四周边满涂防污剂、灌水泥浆擦缝
2.  素水泥面（洒适量清水）
3.  30厚1 ：3干硬性水泥砂浆粘结
层
4.  素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.  100（150）  厚C15混凝土
6.  300厚3 ：7灰土垫层分两层夯实
7.  素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	86

	8 
	010506001001
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格: 圆钢筋  钢筋HPB300  直径(mm)  ≤10
	t
	0.231

	9 
	010506001002
	现浇构件钢筋
	[项目特征]
1.钢筋种类 、规格:钢筋HRB400以内直径(mm)  ≤18
	t
	1.75

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	10 
	010802004001
	钢质防火门
	[项目特征]
1.编码:FM  乙1022
2.尺寸 : 1000*2200mm
	m2
	2.2

	11 
	010807002001
	金属防火窗
	[项目特征]
1.编码:FC  乙2018
2.尺寸 :2000*1800mm
	m2
	3.6

	12 
	010802001001
	断桥铝合金门
	[项目特征]
1.编码:LM0821
2.尺寸 :800*2100mm
	m2
	10.08

	13 
	010802001002
	断桥铝合金门
	[项目特征]
1.编码:LM1022
2.尺寸 : 1000*2200mm
	m2
	77

	14 
	010802001003
	断桥铝合金门
	[项目特征]
1.编码:LM1827
2.尺寸 : 1800*2700mm
	m2
	34.02

	15 
	010802001004
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC1218
2.尺寸 : 1200*1800mm
	m2
	2.16

	16 
	010802001005
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC1518
2.尺寸 : 1560*1800mm
	m2
	5.62

	17 
	010802001006
	断桥铝合金窗
	[项目特征]
1.编码:LC1818
2.尺寸 : 1800*1800mm
	m2
	100.44

	18 
	010802001007
	铝合金门联窗
	[项目特征]
1.编码:LMC2730
2.尺寸 :2700*3000mm
	m2
	40.5

	19 
	010802001008
	铝合金门联窗
	[项目特征]
1.编码:LMC3330
2.尺寸 :3300*3000mm
	m2
	29.7

	
	A.10
	保温 、隔热 、防腐工程
	
	
	

	20 
	010902001001
	屋面
	[项目特征]
1.25厚1 :3水泥砂浆保护层
2.30厚C20细石混凝土找平层(管道周围做成圆锥台, 留凹槽,并填密封材料)
3.25厚1 :3水泥砂浆找平层
4.最薄处30厚找坡2%找坡层:LC5.0轻骨料混凝土
5.现浇钢筋混凝土屋面板
	m2
	345.58

	21 
	010902001002
	屋面
	[项目特征]
1.1.5厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)
一道
2. 100厚硬质岩棉保温板
	m2
	345.58

	22 
	011001003001
	保温隔热墙面
	[项目特征]
1.70厚陶瓷保温装饰一体板
	m2
	635.5

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	23 
	011102003002
	块料楼地面
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.撒素水泥面(洒适量清水)
3.30厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.1.5厚非焦油聚氨酯涂膜防水层一
道,2.0厚聚合物水泥基防水材料一道,
四周翻起150
5.1 :3水泥砂浆找平层,最薄处20厚,
坡向地漏,一次抹平
	m2
	95.85

	24 
	011106003001
	块料楼梯
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.20厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.现浇钢筋混凝土板
	m2
	33

	25 
	011102003003
	块料楼地面
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.20厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土垫层
6. 150厚3 :7灰土
7.素土夯实
	m2
	345.8

	26 
	011102003004
	块料楼地面
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.20厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.水泥浆一道(内掺建筑胶)
	m2
	640.6

	27 
	011105003001
	块料踢脚线
	[项目特征]
踢脚线高度 : 100mm
1.基层墙体 ;
2.9厚1 :3水泥砂浆;
3.6厚1 :2水泥砂浆；
4.素水泥浆一道
5.3-4厚1 : 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 ;
6.5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填
缝。
	m
	675.5

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	28 
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.涂刷内墙乳胶漆两遍
2.乳胶漆两道
3.满刮腻子两道
4.刷稀释乳胶漆一道
5.局部刮腻子找平
6.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
7.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
8.基层墙体
	m2
	2025.2

	29 
	011203003001
	块料墙 、柱面
	[项目特征]
1. 白水泥擦缝(或1: 1彩色水泥细砂浆勾缝)
2.5厚釉面砖(粘贴前先将釉面砖浸水2h以上)
3.4厚强力胶水泥粘结层,揉挤压实
4.1.5厚聚合物水泥基防水材料一道
5.9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	378.48

	30 
	011205001001
	墙 、柱面装饰板
	[项目特征]
1.30*40木方阻燃处理
2.  9mm阻燃基层板
3.蓝色木饰面
	m2
	30.78

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	31 
	011301001001
	天棚抹灰
	[项目特征]
1.满刮2厚面层耐水腻子找平
2.满刮3-5厚底基防裂腻子分遍找平
3.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆
4.3厚1 :0.5 : 1水泥石灰膏砂浆打底
5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)
	m2
	700.3

	32 
	011302001001
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.铝合金方板600X600与配套专用龙骨固定
2.与铝合金方板配套的专用下层副龙
骨联结, 间距≤600
3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4. 10号镀锌低碳钢丝吊杆,双向中距≤1200, 吊杆上部与板底膨胀螺栓固定
5.预制混凝土板可在板缝内预留吊环,双向中距≤1200
	m2
	98.8

	33 
	011302001002
	平面吊顶天棚
	[项目特征]
1.饰面刷无机涂料
2.满刮2厚面层耐水腻子找平,面板接
缝处贴嵌缝带,乱腻子抹平 ;
3.满刮防潮涂料两道,横纵向各刷一道;
4.错缝粘贴第二层板材(单层板无此道做法)
5.板材用自攻螺丝与龙骨固定, 中距≤200,螺钉距板边长边≥10,短边≥15
6.U型轻钢覆面横撑龙骨CB60X27, 间距1200,用挂件与承载龙骨联结 ;
7.U型轻钢覆面次龙骨CB60X27, 间距400,用挂件与承载龙骨联结 ;
8.U型轻钢承载龙骨CB60X27, 中距1200,用吊件与钢筋吊杆联结后平 ;
9. Φ6钢筋吊杆,双向中距≤1200, 吊
杆上部与预留钢筋吊环固定
10.现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定,双
向中距≤12000
	m2
	285.5

	
	
	
	
	
	

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	34 
	011207003001
	成品隔断
	[项目特征]
1. 隔断材料品种、
规格 :卫生间隔断
	m2
	38.67

	35 
	011505001001
	洗漱台
	[项目特征]
1.卫生间盥洗台
	m2
	5.77

	36 
	011505001002
	洗漱台
	[项目特征]
1.洗漱间盥洗台
	m2
	2.83

	37 
	011505003001
	镜面玻璃
	[项目特征]
1.卫生间壁镜
	m2
	7.83

	38 
	011505003002
	镜面玻璃
	[项目特征]
1.洗漱间壁镜
	m2
	4.05

	39 
	011504002001
	成品暖气罩
	[项目特征]
1.成品暖气罩规格、型号 :成品暖气罩
	个
	50

	40 
	010809001001
	窗台板
	[项目特征]
1.石材台面
	m2
	30

	41 
	011501004001
	成品柜 、架 、台
	[项目特征]
1.名称 :成品更衣柜
	m2
	8.4

	42 
	011501004002
	成品柜 、架 、台
	[项目特征]
1.名称 :成品柜子
	m2
	5.6

	43 
	010607006001
	钢梯
	[项目特征]
1.钢材品种 、规格:新增钢梯
	t
	4.5

	44 
	011303001001
	新增轻钢雨棚
	[项目特征]
1.新增轻钢雨棚
	m2
	5.32

	45 
	010808004001
	成品门窗套
	[项目特征]
1.成品木门套
	m2
	54.76

	46 
	010808004002
	成品门窗套
	[项目特征]
1.成品木窗套
	m2
	80.82

	47 
	010808004003
	门联窗不锈钢外门套
	[项目特征]
1. 门联窗不锈钢外门套
	m2
	14.28

	48
	
	装修前拆除含安装拆除
	
	项
	1


工程名称：  办公楼-采暖工程      

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采暖
	
	
	

	1 
	031001001005
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN80
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	55.2

	2 
	031001001006
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN50
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	65.2

	3 
	031001001001
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN40
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	51.2

	4 
	031001001004
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN32
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	26.5

	5 
	031001001002
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	10.85

	6 
	031001001003
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	210.2

	7 
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀DN32
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	8 
	031002001007
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	52

	9 
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 自力式恒温阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	50

	10 
	031002001006
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀DN80
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	11 
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    20片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	19

	12 
	031004002005
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    18片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	27

	13 
	031004002003
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    9片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	2

	14 
	031004002004
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    1片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	2

	
	
	通风
	
	
	

	15 
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :排气扇(带防回流装置）
2.型号 :G=500m3/h,P=50Pa, 噪声45dBA
[工作内容]1.安装
	台
	4

	16 
	030701003002
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :排气扇(带防回流装置）
2.型号 :G=1100m3/h,P=60Pa, 噪声49dBA
[工作内容]1.安装
	台
	1

	17 
	030701003003
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :排气扇(带防回流装置）
2.型号 :G=150m3/h,P=100Pa, 噪声42dBA
[工作内容]1.安装
	台
	2

	18 
	030702005001
	塑料通风管道
	[项目特征]
1.名称:PVC风管
2.规格:DN150
[工作内容]
1.风管 、管件 、法兰 、零件制作 、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	2.12

	19 
	030702005002
	塑料通风管道
	[项目特征]
1.名称:PVC风管
2.规格:DN100
[工作内容]
1.风管 、管件 、法兰 、零件制作 、安装
2.配合预留孔洞
	m2
	3.93

	20 
	030703003001
	风口 、散流器
	[项目特征]
1.名称 : 防雨百叶
2.规格 : Φ 100
[工作内容]1.安装
	个
	2

	21 
	030703003002
	风口 、散流器
	[项目特征]
1.名称 : 防雨百叶
2.规格 : Φ 150
[工作内容]1.安装
	个
	4


工程名称 :办公楼-给排水工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨水
	
	
	

	1 
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管
2.规格:DN100
3.安装部位 : 雨水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	48

	2 
	031003019001
	虹吸雨水斗
	[项目特征]
1.型号 :87型雨水斗  DN100
[工作内容]1.安装
	个
	4

	
	
	排水
	
	
	

	3 
	031001006009
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管
2.规格:DN150
3.安装部位 :排水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	10.5

	4 
	031001006010
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管
2.规格:DN100
3.安装部位 :排水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	185.5

	5 
	031001006011
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PVC-U排水管
2.规格:DN75
3.安装部位 :排水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	49.5

	6 
	031003017002
	地漏
	[项目特征]
1.规格:DN75
[工作内容]1.安装
	个
	6

	7 
	031003018002
	地面扫除口
	[项目特征]
1.规格:DN75
[工作内容]1.安装
	个
	1

	8 
	031003006002
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :蹲便器
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	8

	9 
	031003006003
	大便器
	[项目特征]
1.类型 :坐便器
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	2

	10 
	031003007001
	小便器
	[项目特征]
1.类型 :小便器
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	4

	11 
	031003004002
	洗涤盆
	[项目特征]
1.类型 :洗脸盆
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	组
	14

	12 
	031003011001
	成套淋浴器
	[项目特征]
1.规格 :淋浴器
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
	套
	6

	
	
	给水
	
	
	

	13 
	031001006008
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	65.5

	14 
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN40
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	25.6

	15 
	031001006005
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	25.5

	16 
	031001006006
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	42.5

	17 
	031001006012
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	30.6

	18 
	031001006007
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PPR
2.规格:DN15
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	45.8

	19 
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	20 
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	2

	21 
	031002001004
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :止回阀  DN50
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	22 
	031002011001
	水表
	[项目特征]
1.型号 :水表DN50
[工作内容]1.安装
	个
	1

	23 
	031002001002
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN40
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	24 
	031002001003
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 闸阀  DN25
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	1

	
	
	消防
	
	
	

	25 
	030912001001
	手提式灭火器
	[项目特征]
1.规格 、型号 :手提式灭火器
[工作内容]
1.本体放置
	具
	24


工程名称：  办公楼-电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1 
	030402012002
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ZAL01
2.型号 : 1200x1000x400
3.安装方式 :底边
距地1m 明装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030402012003
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 : 1AL
2.型号 :600x800x200
3.安装方式 :底边
距地1.5m 暗装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	3 
	030402012007
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称 :2~3AL
2.型号 :600x800x200
3.安装方式 :底边
距地1.5m 暗装
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	4 
	030402012004
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ALE1
2.型号 :应急照明配电箱  1.0KW
3.安装方式 :底边距地1.5m 明装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	5 
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 :SC50
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	28.5

	6 
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	1411.2

	7 
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	1439.7

	8 
	030409016001
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称 :强电桥架200*100
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	84

	9 
	030409016002
	桥架槽盒安装
	[项目特征]
1.名称 :强电桥架300*100
[工作内容]
1.安装
2.接地
	m
	15.65

	10 
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:WDZ-YJY-4x25+1x16
[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	m
	28.5

	11 
	030412003004
	配线
	[项目特征]
1.名称:ZN-BV-2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	19.5

	12 
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	2206.5

	13 
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-4.0
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	2475.6

	14 
	030412003003
	配线
	[项目特征]
1.名称:ZN-RVS-2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	274.8

	15 
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :双管LED灯2x28W
[工作内容]
1.安装
	套
	56

	16 
	030413003002
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :单管LED灯1x28W
[工作内容]
1.安装
	套
	22

	17 
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 防水吸顶灯30W,LED灯
[工作内容]
1.安装
	套
	20

	18 
	030413001007
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 吸顶灯18W,LED灯
[工作内容]
1.安装
	套
	6

	19 
	030413001002
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :集中电源疏散照明壁灯(A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	17

	20 
	030413001006
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 防水集中电源疏散照明壁灯(
A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	21 
	030413001003
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :方向标志灯 (单向)(A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	13

	22 
	030413001008
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :疏散出口标志灯(A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	4

	23 
	030413001009
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :安全出口标志灯(A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	24 
	030413001010
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :楼层标志灯 (A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	5

	25 
	030413001011
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 :双面多信息复合标志灯(A型)
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	26 
	030413001004
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 自带开关的声光控吸顶灯18
W,LED灯
[工作内容]
1.安装
	套
	20

	27 
	030413012001
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :单联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	8

	28 
	030413012002
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :双联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	35

	29 
	030413012003
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :三联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	30 
	030413012005
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :单联防水单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	31 
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :单相五孔电源插座
[工作内容]
1.安装
	套
	153

	32 
	030413013002
	插座
	[项目特征]
1.名称 : 防水型五孔插座
[工作内容]
1.安装
	套
	8

	33 
	030413013006
	插座
	[项目特征]
1.名称 :热水器五孔插座
[工作内容]
1.安装
	套
	8

	34 
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座
[工作内容]
1.安装
	套
	35

	35 
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称 :卫生间排风扇
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	36 
	031005019001
	电热水器
	[项目特征]
1.型号 : 电热水器
[工作内容]
1.本体安装
	台
	3

	37 
	030415027001
	接地装置
	[项目特征]
1.名称 : 1.本工程利用建筑物基础内
钢筋作接地体,将基础内钢筋沿建筑物
外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础
梁及结构地板上下两层主筋相互可靠
连接成网格作接地体,具体做法详见国
家建筑标准设计图集《利用建筑物金
属体做防雷及接地装置安装》  15D503.
2.  本工程防雷接地 、安全保护接地及各弱电系统接地等均与总等电位端子板连接,共用综合接地极 。要求接地电阻不大于1欧姆, 当实测不能满足要求时,利用外甩-40X4不锈钢扁钢,增设人工接地极。MEB
3.总等电位端子箱,底边距地  0.3m安
装,作法参照国家建筑标准设计图集《
等电位联结安装》 15D502 。总等电位端子板通过不少于二处与接地装置可靠连接。
4.在每层电井内均设置等电位联结端子与本层楼板内钢筋可靠连接,接地干线应与每层等电位联结端子做等电位连接。
5.所有接地材料均应采用热镀锌件,具
体作法参见国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》 15D502 。

[工作内容]

1.接地电阻测试
	组
	1

	
	
	
	
	
	

	38 
	030415027002
	防雷装置
	[项目特征]
1.名称 : 1.本建筑物按三类防雷保护
措施设防。
2.利用建筑物屋顶上装设的  %%C12热镀锌圆钢接闪带作为接闪器,利用柱内的主筋作为引下线,利用建筑物地梁
内钢筋及柱基内主钢筋作为接地极,并
将其连成一体,构成电气通路,其接地装
置的接地电阻不大于  1欧姆。
3.接闪器, 引下线,接地装置三者之间
必须接成良好的电气通路,各部分之间
均应可靠连接 ;凡有“        ”者为
柱子的防雷引下线位置, 防雷引下线处
柱子上的预埋件要求详见基础接地平
面图。
4. 防雷引下线应符合下列要求 : (1)、
当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋绑扎作为一组引下线 ;
(2) 、当钢筋直径为10mm及以上时,
应利用四根钢筋绑扎作为一组引下线。
5.屋面不同平面内接闪带应进行可靠
焊接,形成屋面防雷网格。
6.安装在屋面上的金属物体(如金属通
风管 、屋顶风机、金属屋面 、金属空
调设备 、金属屋架等),及垂直敷设的金属管道及金属物体的顶端和底端均应与防雷装置可靠连接。
7.为使屋顶外墙外顶角或屋檐外角或女儿墙顶外边角不遭受直接雷击,使接闪带支架向外弯曲,接闪带设在外墙外表面或屋檐边垂直面上,也可设在外墙外表面或屋檐边垂直面外,做法可参照示意图。
8. 突出屋面的所有金属物体必需就近与避雷带有不少于二点作可靠连接。
9.接闪带过建筑物伸缩缝做法参照国家建筑标准设计图集15D501 。
10.土建施工时, 电气施工人员要密切配合,施工时参照国家建筑标准图集15D501《建筑物防雷设施
安装》； 15D503 《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》  。
[工作内容]
1.接地电阻测试
	组
	1

	
	
	
	
	
	


工程名称：办公楼-弱电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	综合布线
	
	
	

	1 
	030502001001
	弱电箱
	[项目特征]
1.名称 :弱电箱
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	105.6

	3 
	030412001006
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	360.6

	4 
	030501015002
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :核心交换机
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	5 
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-CAT.6
[工作内容]
1.敷设
	m
	1350.2

	6 
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 : 电话插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	51

	7 
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :信息插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	54

	8 
	031301001002
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	405.5

	
	
	监控
	
	
	

	9 
	030502001002
	监控箱
	[项目特征]
1.名称 :监控箱
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	10 
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :摄像机
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	7

	11 
	030502005002
	光缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-CAT.6
[工作内容]
1.敷设
	m
	150.5

	12 
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	35.2

	13 
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	35.2


工程名称：值班室-采暖工程     

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	采暖
	
	
	

	1 
	031001001002
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :丝扣零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	40.2

	2 
	031001001003
	镀锌钢管
	[项目特征]
1.材质 :热镀锌钢管
2.规格:DN20
3.连接形式 :丝扣
零件连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作
、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	9.5

	3 
	031002001001
	阀门
	[项目特征]
1.类型 :截止阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	4 
	031002001005
	阀门
	[项目特征]
1.类型 : 自力式恒
温阀DN20
[工作内容]
1. 阀门连接
2.试压检查
3.配合调试
	个
	4

	5 
	031004002001
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    20片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1

	6 
	031004002002
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)
F90-6-8    16片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	2

	7 
	031004002003
	钢制散热器
	[项目特征]
1.型号 : 内腔无砂灰铸铁柱翼SC(WS)F90-6-8    10片/组
[工作内容]
1.安装
2.托架安装
3.水压试验
	组
	1


工程名称：值班室-土建工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	1 
	010502025001
	散水
	[项目特征]
1.60厚C15混凝土面层撒1 : 1水泥砂子压光
2. 150厚3 :7灰土垫层, 宽出面层300
3.素土夯实向外坡4%
	m2
	25.2

	2 
	010502027001
	坡道
	[项目特征]
1.  20厚花岗石板铺面 ，正，背面及四周边满涂防污剂，灌水泥浆擦缝
2.  素水泥面（洒适量清水）
3.  30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层
4.  素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.  100（150）  厚C15混凝土
6.  300厚3：7灰土垫层分两层夯实
7.  素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	23.15

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	3 
	010802001002
	断桥铝合金外门
	[项目特征]
1.编码:LM1022
2.尺寸 : 1000*2200mm
	m2
	4.4

	4 
	010802001003
	断桥铝合金门联窗
	[项目特征]
1.编码:MLC2427
2.尺寸 :2400*2700mm
	m2
	25.92

	
	A.10
	保温 、隔热 、防腐工程
	
	
	

	5 
	010902001001
	屋面卷材防水
	[项目特征]
1.25厚1 :3水泥砂浆保护层
2.3厚发泡聚乙烯膜隔离层
3.3+3厚SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)两道和1.5厚双组份聚氨酯防水涂料一道, 防水涂料在防水卷材中间设置,距建筑完成面最高点卷起300,在屋面转角及管道周围附加3厚SBS改性沥青防水卷材加强层, 宽度250
4.30厚C20细石混凝土找平层(管道周围做成圆锥台, 留凹槽,并填密封材料)
5.20厚1 :3水泥砂浆找平层
6.70厚硬泡聚氨酯保温板
7.最薄处30厚找坡2%找坡层:LC5.0轻骨料混凝土
8.现浇钢筋混凝土屋面板
	m2
	61.5

	
	
	
	
	
	

	6 
	011001003001
	保温隔热墙面
	[项目特征]
1.70厚陶瓷保温装饰一体板
	m2
	84.48

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	7 
	011102003002
	块料楼地面
	[项目特征]
1.铺10厚地砖地面,干水泥擦缝
2.5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层(内掺建筑胶)
3.20厚1 :3干硬性水泥砂浆结合层(内掺建筑胶)
4.水泥浆一道(内掺建筑胶)
5.60厚C15混凝土垫层
6. 150厚3 :7灰土
7.素土夯实
	m2
	60.1

	8 
	011105003001
	块料踢脚线
	[项目特征]
踢脚线高度 : 100mm
1.基层墙体 ;
2.9厚1 :3水泥砂浆;
3.6厚1 :2水泥砂浆;
4.素水泥浆一道
5.3-4厚1 : 1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 ;
6.5-7厚面砖,水泥浆擦缝或填缝剂填缝。
	m
	58.5

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	9 
	011201001001
	墙 、柱面一般抹灰
	[项目特征]
1.涂刷内墙乳胶漆两遍
2.乳胶漆两道
3.满刮腻子两道
4.刷稀释乳胶漆一道
5.局部刮腻子找平
6.5厚1 :2.5水泥砂浆找平
7.9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
8.基层墙体
	m2
	200.88

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	10 
	011301001001
	天棚抹灰
	[项目特征]
1.满刮2厚面层耐水腻子找平
2.满刮3-5厚底基防裂腻子分遍找平
3.5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆
4.3厚1 :0.5 : 1水泥石灰膏砂浆打底
5.素水泥浆一道甩毛 (内掺建筑胶)
	m2
	63.5

	
	A.15
	其他装饰工程
	
	
	

	11 
	010901011001
	轻钢玻璃雨棚
	[项目特征]
1.骨架材料种类及型号 :轻钢玻璃雨棚
	m2
	1.46

	12 
	011504002001
	成品暖气罩
	[项目特征]
1.成品暖气罩规格、型号 :成品暖气罩
	个
	4

	13 
	010809001001
	窗台板
	[项目特征]
1.石材台面
	m2
	2.4

	14
	
	装修前拆除
	
	项
	1


工程名称：  值班室-电气工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1 
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:ZAL01
2.型号 :400x300x110
3.安装方式 :底边距地1.5m 暗装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	82.5

	3 
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	82.5

	4 
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-2.5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	97.5

	5 
	030412003002
	配线
	[项目特征]
1.名称:WDZ-BYJ-4.0
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板、绝缘子 、槽板）  安
装
	m
	127.5

	6 
	030413003001
	荧光灯
	[项目特征]
1.名称 :双管LED灯2x28W
[工作内容]
1.安装
	套
	6

	7 
	030413001001
	普通灯具
	[项目特征]
1.名称 : 防水吸顶灯30W,LED灯
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	8 
	030413012002
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :双联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	2

	9 
	030413012004
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :单联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	10 
	030413012003
	开关 、按钮
	[项目特征]
1.名称 :三联单控开关
[工作内容]
1.安装
	套
	1

	11 
	030413013001
	插座
	[项目特征]
1.名称 :单相五孔电源插座
[工作内容]
1.安装
	套
	7

	12 
	030413013003
	插座
	[项目特征]
1.名称 :空调插座
[工作内容]
1.安装
	套
	3

	13 
	030415027001
	接地装置
	[项目特征]
1 、配电箱室外接地就近引入150厚沥青混凝土地面 。可根据混凝土地面实际位置调整水平接地极和垂直接地极位置。
2 、水平接地极 ， 做法参见14D504 。水平接地极均采用-40*4热镀锌扁钢，深不小于0.8米。
3 、垂直接地极 ，做法参见14D504-P17，要求接地电阻小
于1欧姆 ，垂直接地极均采用∠50*5热镀锌角钢L=2.5米，实测不足应补打接地极。
[工作内容]
1.接地电阻测试
	组
	1

	
	
	
	
	
	

	14 
	030415027002
	防雷装置
	[项目特征]
1.本工程年预计雷击次数:N=k*Ng*Ae=0.0494, 当地的年平均雷暴日天数Td=31.9天/年,根据《防雷设计规范》 按第三类防雷建筑设计。
2.利用建筑物屋顶上装设的  %%C12热镀锌圆钢接闪带引下线采用建%%C12热镀锌圆钢焊接连通 。具体做法详见国标图集06SD702-5  《电气设备在压型钢板、夹芯板上安装》  第47~51页及《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》  15D503相关内容 。引下线与钢屋架焊接,金属屋面板
与钢屋架可靠连接成电气通路 。单独敷设的接闪带在屋顶女儿墙和屋面水平敷设时支架间距为1米,转弯处为0.5米,在图标 处,新建%%C12热镀锌圆钢作引下线,上与钢屋架构成可靠电气通路。下与建筑物接地装置相连接。
4.凡是露出屋面的金属部分均与屋面接闪器相连接。同时露出屋面的非金属金属部分均与屋面接闪器相连接。同时露出屋面的非金属部分处于接闪器的保护范围内 。建筑雨棚在屋顶接闪带的保护范围内。

5.本工程接地系统共用接地电阻不大于1 欧姆,如测不满足增打接地极。

6. 防雷接地做法祥见标准15D503有关章节。

[工作内容]

1.接地电阻测试
	组
	1

	
	
	
	
	
	


工程名称：值班室-弱电工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	综合布线
	
	
	

	1 
	030502001001
	弱电箱
	[项目特征]
1.名称 :弱电箱
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030412001003
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	12.5

	3 
	030501015001
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :8口POE交换机
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	4 
	030501015002
	交换机
	[项目特征]
1.名称 :核心交换机
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	5 
	030505018001
	显示设备
	[工作内容]
1.安装
2.接线
	台
	1

	6 
	030501019001
	服务器
	[项目特征]
1.名称 :视频管理服务器 、转发服务
器流媒体服务器 、存储服务器、管理服务器(ACS/IAS/AMCS)
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.接地
	台
	1

	7 
	030412001004
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG20
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	16.5

	8 
	030502005001
	光缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-CAT.6
[工作内容]
1.敷设
	m
	33

	9 
	030502002001
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 : 电话插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2

	10 
	030502002002
	弱电插座
	[项目特征]
1.名称 :信息插座
[工作内容]
1.安装
2.接线
	个
	2

	11 
	031301001002
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	16.5

	
	
	监控
	
	
	

	12 
	030502001002
	监控箱
	[项目特征]
1.名称 :监控箱
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	13 
	030506009001
	监控摄像设备
	[项目特征]
1.名称 :摄像机
[工作内容]
1.安装
2.设备组装
3.接线
	台
	3

	14 
	030502005002
	光缆
	[项目特征]
1.名称:UTP-CAT.6
[工作内容]
1.敷设
	m
	40.2

	15 
	030412001005
	配管
	[项目特征]
1.名称 :JDG25
[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	m
	40.2

	16 
	031301001001
	剔堵槽 、沟
	[项目特征]
1.沟槽截面规格 :
线管开槽
[工作内容]
1.划线 、剔槽
2.堵抹 、调运砂浆、清理
	m
	40.2


工程名称 :室外-土建工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	1 
	011601003001
	水泥砖道路面层
	[项目特征]
1.500X250X60厚水泥路面砖,缝宽5,粗砂扫缝后洒水封缝
2.30厚DS  M15砂浆结合层
3. 150厚3 :7灰土垫层
4.路基碾压,压实系数>0.93
5.素土夯实(压实系数≥95%)
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边
4.嵌缝 、勾缝
5.刷防护材料
6.清洗
	m2
	354.1

	2 
	011601003002
	沥青道路面层
	[项目特征]
1.50厚中粒式沥青混凝土  AC-16
2.60厚碎石结合层
3.300厚3 :7灰土(分两步夯实)
4.路基碾压,压实系数>0.93
[工作内容]
1.清理基层
2.找平层铺设
3.面层铺设 、磨边
4.嵌缝 、勾缝
5.刷防护材料
6.清洗
	m2
	1076

	3 
	010804006001
	钢质花饰大门
	[项目特征]
1.安装钢制4X2m成品大门
[工作内容]
1. 门（含框）  安装
2.五金配件安装
	m2
	8

	4 
	050307009001
	新建砖围墙
	[项目特征]
1.新建砖围墙 ，做法见详图
[工作内容]
1.垫层 、基础铺设
2.墙体砌筑
3.面层铺贴
	m
	12.8

	5 
	050307009002
	新建铁艺围墙
	[项目特征]
1.新建铁艺围墙，做法见详图
[工作内容]
1.垫层 、基础铺设
2.墙体砌筑
3.面层铺贴
	m
	34.8

	6 
	010401005001
	实心砖柱
	[项目特征]
1.柱截面尺寸 :370*370mm
[工作内容]
1.砂浆制作
2.砌砖
3.刮缝
	m3
	0.55

	7 
	050307018001
	路灯基础
	[项目特征]
1.规格尺寸 :960*960*1500mm
2. 固定方式 :C20混凝土基础 、碎石垫层
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安放
	个
	7

	8 
	040504002001
	钢筋混凝土隔油池
	[项目特征]
1. I型钢筋混凝隔油池参04S519-53
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.井筒 、井圈 、井盖安装
5.盖板安装
6. 防坠装置安装
7.踏步安装
8. 防水 、止水
9. 防腐
	座
	1

	9 
	040504002002
	管沟阀门井
	[项目特征]
1.参陕09J16-62
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.井筒 、井圈 、井盖安装
5.盖板安装
6. 防坠装置安装
7.踏步安装
8. 防水 、止水
9. 防腐
	座
	2

	10 
	040504003001
	成品井
	[项目特征]
1.材质及规格 :成品塑料检查井
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.检查井安装
5.井筒 、井圈 、井盖安装
6. 防坠装置安装
7. 防腐
	座
	5

	11 
	040504002004
	现浇混凝土井
	[项目特征]
1. 圆形混凝土污水检查井20S515-30
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.井筒 、井圈 、井盖安装
5.盖板安装
6. 防坠装置安装
7.踏步安装
8. 防水 、止水
9. 防腐
	座
	5

	12 
	031001009001
	室外排水沟
	[项目特征]
1.300X700 (H),上盖铸铁篦子
2.参图集07J306-P18
[工作内容]
1.安装
	m
	120

	13 
	031001009002
	室外管沟
	[项目特征]
1.A3型室外管沟800X1800 (H),
2.参陕09J16-16
[工作内容]
1.安装
	m
	65.2

	14 
	031001009003
	室外采暖管沟
	[项目特征]
1. 1200X1200 (H),
2.砖壁地沟底板选用见03R411-2
[工作内容]
1.安装
	m
	68.7

	15 
	040504002005
	强电手孔井
	[项目特征]
1.1.5mx1.2mx1.1m做法参见:

07SD101-8-123
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.井筒 、井圈 、井盖安装
5.盖板安装
6. 防坠装置安装
7.踏步安装
8. 防水 、止水
9. 防腐
	座
	6

	16 
	040504002006
	弱电手孔井
	[项目特征]
1.1.2mx0.9mx1.1m做法参见 :07SD101-8-123
[工作内容]
1.垫层铺筑
2.模板制作 、安装、拆除
3.混凝土浇捣 、养护
4.井筒 、井圈 、井盖安装
5.盖板安装
6. 防坠装置安装
7.踏步安装
8. 防水 、止水
9. 防腐
	座
	5

	17 
	050307018002
	路灯基础
	[项目特征]
1.规格尺寸 :960*960*1500mm
2. 固定方式 :C20混凝土基础 、碎石垫层
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安放
	个
	4

	18
	
	机械土方开挖
	 
	m3
	2320.7

	19
	
	机械土方回填
	
	m3
	1521.79

	20
	
	拆除原有路面
	
	m3
	 420

	21
	
	拆除围墙
	
	m3
	21.6

	22
	
	拆除原来锅炉房
	
	座
	1

	23
	
	拆除院子升旗台
	
	座
	1

	24
	
	拆除屋面信号铁塔
	
	座
	1

	25
	
	拆除院内大树4颗,补栽3颗
	
	项
	1

	26
	
	道路碎石垫层
	
	 m3
	66.081


工程名称：室外-采暖工程    

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	采暖
	
	
	

	1 
	031001001001
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN80
3.连接形式 :焊接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	50.3

	2 
	031001001005
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN40
3.连接形式 :焊接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	80.2

	3 
	031001001004
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN32
3.连接形式 :焊接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	15.2

	4 
	031001001002
	钢管
	[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN25
3.连接形式 :焊接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作、安装
3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	m
	10.3


工程名称：室外-给排水工程     

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	排水
	
	
	

	1 
	031001006001
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:HDPE缠绕结构壁A型管
2.规格:DN300
3.连接形式 :柔性承插连接
4.安装部位 :排水
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	115.5

	2 
	040504009001
	整体化粪池
	[项目特征]
1.玻璃钢化粪池  (有效容积40m³ )
[工作内容]
1.安装
	座
	1

	
	
	给水
	
	
	

	3 
	031001006004
	塑料管
	[项目特征]
1.材质:PE100聚乙烯管道
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔连接
[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	m
	100.27


工程名称：  室外-电气工程
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	强电
	
	
	

	1 
	030402012001
	成套配电箱
	[项目特征]
1.名称:AP-CD
2.型号 :400x500x110（宽x高x深）
3.安装方式 :底边
距地1.5m 明装
[工作内容]
1.安装
	台
	1

	2 
	030409015001
	电缆保护管
	[项目特征]
1.名称:MPP150
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	55.5

	3 
	030409015002
	电缆保护管
	[项目特征]
1.名称:MPP110
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	95

	4 
	030409015004
	电缆保护管
	[项目特征]
1.名称:MPP80
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	13.2

	5 
	030409015003
	电缆保护管
	[项目特征]
1.名称:MPP50
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	80.6

	6 
	030409001001
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称：WDZ-YJY-4x35+1x16
[工作内容]
1. 电缆敷设
	m
	15.2

	7 
	030409001005
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:ZD-YJV-4x70
[工作内容]
1. 电缆敷设
	m
	52.5

	8 
	030409001002
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:ZD-YJV-4x10
[工作内容]
1. 电缆敷设
	m
	119.5

	9 
	030409001003
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:ZD-YJV-4x35
[工作内容]
1. 电缆敷设
	m
	42.5

	10 
	030409001004
	电力电缆
	[项目特征]
1.名称:ZD-YJV-4x150
[工作内容]
1. 电缆敷设
	m
	45.8

	11 
	040805010001
	太阳能路灯
	[项目特征]
1.名称 :太阳能路灯
[工作内容]
1.立灯杆
2.灯架安装
3.灯具附件安装
4.焊 、压接线端子
5.接线
6.补刷（喷）  油漆
7.灯杆编号
8.接地
9.试灯
	套
	2

	12 
	040801003001
	组合型成套箱式变电站
	[项目特征]
1.型号 :组合型成
套箱式变电站315KVA
[工作内容]
1.基础浇筑
2.基础型钢制作、安装
3.本体安装 、调试
4.进箱母线安装
5.补刷（喷）  油漆
6.接地
	台
	1

	13 
	030402014001
	充电桩
	[项目特征]
1.名称 :汽车充电桩
[工作内容]
1.安装
2.接线
3.本体接地
	台
	2

	
	
	弱电
	
	
	

	14 
	030409015005
	电缆保护管
	[项目特征]
1.名称:HEPE50
[工作内容]
1.保护管敷设
	m
	306

	15 
	040205019001
	监控摄像机
	[项目特征]
1.类型 :监控摄像机
[工作内容]
1.安装
2.调试
	台
	4

	16 
	030503003001
	控制箱
	[项目特征]
1.名称 :监控配电箱
[工作内容]
1.安装
	台
	2

	17 
	030412003001
	配线
	[项目特征]
1.名称 :监控线
[工作内容]
1.配线
	m
	56.5


