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[bookmark: _Toc220254847]第一章 投标邀请

项目概况
[bookmark: _Hlk197710580] 榆阳区中小学幼儿园基础设施设备采购项目 (采购项目名称) 的潜在投标人，应通过“电子化采购系统”获取（下载）招标文件，在提交投标文件截止时间前通过“电子化采购系统”提交（上传）投标文件。

[bookmark: _Toc220254848][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]1.项目基本情况
[bookmark: _Hlk197709785][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]1.1采购项目名称： 榆阳区中小学幼儿园基础设施设备采购项目 
1.2采购项目编号： YYZFCG（2026）17号
1.3预算金额：  3470325.00元 
1.4最高限价（如有）： 3470325.00元 
1.5采购需求： 设施设备采购（详见第五章采购需求内容）
1.6合同履行期限：  合同签订后30日历天
[bookmark: _Toc220254849]2.投标人的资格要求
[bookmark: _Hlk196335289][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc35393623]2.1《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
[bookmark: _Hlk195818138][bookmark: _Hlk216535099][bookmark: _Hlk216689058]2.2落实政府采购政策的资格要求：本项目 不属于(属于/不属于)专门面向中小企业采购。属于专门面向中小企业采购的，预留方式如下：
 采购项目不专门面向中小企业采购。
  榆阳区中小学幼儿园基础设施设备采购项目 （采购包名称）不专门面向中小企业采购。
采购标的所属行业： 工业 
[bookmark: _Hlk195823103][bookmark: _Hlk196331618]2.3本项目的特定资格要求：
[bookmark: _Hlk196331538][bookmark: _Hlk196288065]（1）本项目  不接受  （接受/不接受）联合体投标。
[bookmark: _Hlk217755995]（2）自主上报信用承诺书：投标人及其委托代理人应在“信用中国（陕西榆林）”网站(https://credit.yl.gov.cn/)进行注册、登录、自主上报信用承诺书，包括：“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”（具体操作格式及要求详见第二章“投标人须知”附件2-2“关于信用承诺网上公示的通知及操作指南”）
（3）其他特定资格要求：      无     
[bookmark: _Hlk199681795]2.4法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.5为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加此项目的其他采购活动。
2.6 被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，不得参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc220254850]3.获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]3.1时间： 2026年  8 月 17  日至  2026 年 8  月 21 日，每天上午 8:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00（北京时间）。
3.2方式：使用数字证书登录“电子化采购系统”，免费在线获取（下载）招标文件。
[bookmark: _Toc220254851][bookmark: _Hlk196312234]4.提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc144974485][bookmark: _Toc508820138][bookmark: _Toc18437][bookmark: _Toc508820257][bookmark: _Toc152042293][bookmark: _Toc21555711][bookmark: _Toc28460][bookmark: _Toc152045517][bookmark: _Toc4093][bookmark: _Toc19131622][bookmark: _Toc508820637][bookmark: _Hlk196394338][bookmark: _Hlk196332334][bookmark: _Hlk197710051]4.1提交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为  2026   年  9 月 7 日  9  时  30 分（北京时间），投标人应在投标截止时间前，使用数字证书登录“电子化采购系统”提交（上传）投标文件。
[bookmark: _Hlk195359218]4.2开标时间与投标截止时间为同一时间。开标地点为“电子化采购系统”。
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc220254852][bookmark: _Toc35393794]5.公告期限
[bookmark: _Hlk196335515]公告期限自本招标公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc220254853][bookmark: _Toc35393795]6.其他补充事宜
[bookmark: _Hlk199681842][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]6.1 本采购项目实行电子化采购，使用的“电子化采购系统”为： 全国公共资源交易平台（陕西省）网站 ；登陆方式及地址为：  （http://www.sxggzyjy.cn/）。
6.2 投标人应在获取（下载）招标文件前在“电子化采购系统”进行用户注册和办理数字证书、电子签章。用户注册和办理数字证书、电子签章地址及联系方式：榆林市榆阳区文化南路市民大厦三楼窗口、微信小程序或下载手机APP陕西公共资源交易服务线上办理，联系电话：0912-3452148。
6.3 本项目采用电子化不见面开标方式。投标人使用数字证书对投标文件进行制作、签封、加密、递交、签到、解密等相关事宜，建议投标人使用带有麦克风和摄像头的笔记本电脑。不见面开标系统的签到和响应文件解密事宜请登录全国公共资源交易平台（陕西省˙榆林市）（http://yl.sxggzyjy.cn/），选择“服务指南”，点击“下载专区”，点击榆林不见面开标系统操作手册（投标人）。若无法正常投标，投标人自行承担责任。
6.4 投标人如遇“电子化采购系统”使用操作问题，可及时向“电子化采购系统”咨询，咨询内容及联系方式：4009280095、4009980000。
6.5 其他补充事项：  无   。
[bookmark: _Toc220254854]7.联系方式
[bookmark: _Hlk196335383]7.1采购人信息：                     
名 称：  榆林市榆阳区教育和体育局         
地  址： 榆阳区政府315室         
联系人： 高老师          
电  话： 15091887999          
7.2采购代理机构信息：
名 称：榆林市榆阳区政府采购中心                   
地  址：榆阳区政务服务中心三楼325                    
联系人： 乔老师                
电  话： 0912-3518917                 
7.3项目联系方式
项目联系人： 乔老师

第一章 投标邀请
第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc81213562]电　话：  0912-3518917
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[bookmark: _Toc220254864]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc220254865]第一节 投标人须知前附表
[bookmark: _Hlk197711363]备注：本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目名称
	见第一章“投标邀请”第1.1款

	第2.2款
	采购人信息
	名称： 榆林市榆阳区教育和体育局
地址： 榆阳区政府315室
电话： 15091887999
联系人： 高老师

	第2.3款
	采购代理机构信息
	名称： 榆林市榆阳区政府采购中心 
地址： 榆阳区政务服务中心325室  
电话： 0912-3518917
联系人： 乔老师

	第2.5款
	其他指定媒体
	 无
 有，媒体名称： 陕西省政府采购网           
网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/

	第2.6款
	电子化采购系统
	及第一章“投标邀请”第6.1款

	第5.1款
	现场踏勘
	 不组织
 组织，现场踏勘的时间、地点：_____

	三、投标文件

	第12.3款
	采购预算、最高限价
	见第一章“投标邀请”第1.3款、第1.4款规定

	第12.5款
	投标报价的其他要求
	 无
 有。______

	第14.1款
	分包
	 不允许
 允许，分包工作内容：_______
分包金额或者比例（％）：             
接受分包合同的企业资质要求：_______

	第15.1款第4项
	特定资格条件证明材料或者情况说明
	 无
☑ 有，具体要求：_详见招标文件_

	第16.2款
	投标文件编制、签署要求
	 无
 有，具体要求：详见招标文件

	第16.3款
	[bookmark: _Hlk195947907]投标文件编制的其他形式要求
	 无
 有，具体要求：_______

	五、开标、资格审查和评标

	第20.1款
	开标时间、地点
	见第一章“投标公告/投标邀请”第4条

	第22.2款第2项
	投标文件解密时限
	[bookmark: _Hlk217399841]从投标截止时间起   30  分钟内完成

	第22.2款第4项
	开标需要宣布的其他内容
	 无
 有，具体要求：_______

	八、政府采购政策

	第31.1款第2项
	产品在中国境内生产的组件成本占比要求
	 相关政策实施前不适用
 相关政策实施后： _______

	第31.1款第3项
	特定产品的关键组件、关键工序要求
	 相关政策实施前不适用
 相关政策实施后： _______

	第32.1款
	采购进口产品
	 巳经财政部门审核同意采购进口产品
 拒绝进口产品参加投标

	第33.3款
	政府采购政策的其他规定
	 无
 有，详见招标文件

	九、其他规定

	第36条
	其他规定
	 无
[bookmark: _GoBack] 有， 详见招标文件

	若本表中的内容与正文中的内容不一致时，以本表内容为准。




[bookmark: _Toc220254866]第二节 投标人须知（正文）
[bookmark: _Toc220254867]一、总则
[bookmark: _Toc220254868]1.适用范围
[bookmark: _Hlk217053244][bookmark: _Hlk199168785]1.1本招标文件仅适用于【投标人须知前附表】所叙述采购项目。
[bookmark: _Hlk205798874]1.2本采购项目属性为货物采购。
[bookmark: _Toc220254869]2.定义
[bookmark: _Hlk197630261]2.1“货物项目”系指依据《政府采购品目分类目录》及相关规定确定项目属性为货物的项目，包括项目属性为货物的混合采购项目。
[bookmark: _Hlk218950132]2.2采购人名称、地址、电话、联系人见【投标人须知前附表】。
[bookmark: _Hlk216346328][bookmark: _Hlk196028002]2.3采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标人须知前附表】。
[bookmark: _Hlk205747790]2.4投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
[bookmark: _Hlk216346302]2.5“指定媒体”系指政府采购信息公告发布平台，见中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn/）、 陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/），或【投标人须知前附表】的其他指定媒体。前述媒体发布的同一政府采购信息内容、时间不一致的，以在中国政府采购网发布的信息为准。
2.6“电子化采购系统”系指采购人、采购代理机构和投标人以数据电文形式完成采购交易活动的信息交易平台。 “电子化采购系统”的名称、网址等见【投标人须知前附表】。
[bookmark: _Hlk206332136]2.7“政府采购监督管理部门” 系指榆林市榆阳区财政局。
[bookmark: _Toc220254870]3.投标人的资格要求
[bookmark: _Hlk197630479][bookmark: _Hlk196289515][bookmark: _Hlk196317642][bookmark: _Hlk196115558]3.1投标人应符合第一章“投标邀请”第2条规定的资格要求，并按本章第16.1款规定提交相关资格证明材料。
[bookmark: _Hlk205629587][bookmark: _Hlk196456886][bookmark: _Hlk216691290][bookmark: _Hlk205629528][bookmark: _Hlk197505642][bookmark: _Hlk197577507]3.2第一章“投标邀请”第2.3款接受联合体投标的，联合体除应符合前款规定外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合协议，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量或比例；
（2）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一合同项下的采购活动。
（4）联合体成员应按照招标文件中投标文件格式的要求提供相应数据、资料，并由联合体牵头人负责统一汇总、编制投标文件后加密、上传。联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况。
[bookmark: _Toc385][bookmark: _Toc22457][bookmark: _Toc16827][bookmark: _Toc31193][bookmark: _Toc220254871][bookmark: _Toc196415440][bookmark: _Toc199162727][bookmark: _Toc21070]4.采购标的相关要求
4.1投标人提供的货物应当享有合法的所有权，没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等权利，而且不存在任何抵押、留置、查封等产权瑕疵。
4.2投标人提供的货物应当是全新且未使用过的，货物及相关服务应当符合招标文件要求。
[bookmark: _Toc220254872]5.现场踏勘
[bookmark: _Hlk199874642][bookmark: _Hlk199664051][bookmark: _Hlk217026053]5.1除【投标人须知前附表】另有规定外，采购人不集中组织现场踏勘，由各投标人自行安排。
5.2采购人不对投标人踏勘现场而做出的推论、理解和结论负责。
5.3投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
[bookmark: _Toc220254873][bookmark: _Toc216550688][bookmark: _Hlk199663981]6.投标费用 
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _Toc220254874]二、招标文件
[bookmark: _Toc220254875]7.招标文件的组成
[bookmark: _Hlk197630643]7.1招标文件包括以下内容：
第一章 投标邀请
第二章 投标人须知
第三章 资格审查
第四章 评标方法和标准
第五章 采购需求
第六章 合同文本
第七章 投标文件格式
7.2采购人、采购代理机构在投标截止时间前对已发出的招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc220254876]8.响应与偏离
8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求。投标文件应对招标文件的实质性要求作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，视为投标文件存在实质性偏离，其投标无效。
8.2投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务、技术要求偏离表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。
[bookmark: _Toc220254877]9.招标文件的澄清或者修改
[bookmark: _Hlk197630957][bookmark: _Hlk199060414][bookmark: _Hlk212966395][bookmark: _Hlk212966821]9.1采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告。
[bookmark: _Hlk212966357]9.2招标文件的澄清或者修改的内容发出的时间距投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将相应顺延投标截止时间。
[bookmark: _Hlk199060732]9.3第一章“投标邀请”第3条规定的招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，采购人、采购代理机构可以顺延招标文件提供期限，并发布更正公告。
[bookmark: _Hlk199060707]9.4招标文件澄清或者修改的内容由投标人在本章第2.5款指定媒体上自行查阅。
[bookmark: _Toc220254878]三、投标文件
[bookmark: _Toc220254879][bookmark: _Toc216550687]10.投标文件的组成
[bookmark: _Hlk197631708][bookmark: _Hlk216362931][bookmark: _Hlk216509027]10.1投标文件包括资格证明文件、技术商务响应文件、报价文件三部分。每部分投标文件内容及格式见第七章“投标文件格式”。
[bookmark: _Hlk195436085]10.2投标人在资格审查和评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明和确认，属于投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc220254880][bookmark: _Hlk216712163][bookmark: _Hlk199664209]11.投标文件语言与计量单位
11.1投标文件应当使用中文书写。专用术语使用其它语言的，应附有中文注释。
11.2所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _Toc220254881]12.投标报价
[bookmark: _Hlk217054798][bookmark: _Hlk217028053][bookmark: _Hlk201393376][bookmark: _Hlk201675795]12.1投标人应当按照第五章“采购需求”和第六章“合同文本”的要求报价。报价范围包括投标人按招标文件要求提供货物及相关服务所发生的全部费用。采购人将不再支付报价以外的任何费用。
12.2投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
[bookmark: _Hlk216346835][bookmark: _Hlk197712216][bookmark: _Hlk199664529][bookmark: _Hlk216508027][bookmark: _Hlk218951009]12.3投标报价不得超过【投标人须知前附表】规定的采购预算、最高限价，否则投标无效。
[bookmark: _Hlk205488676]12.4投标人对同一个采购项目或采购包只允许有唯一投标报价，任何有选择的投标报价或有附加条件的投标报价，视为投标无效。
12.5投标报价的其他要求见【投标人须知前附表】。 
[bookmark: _Toc220254882]13.投标有效期
[bookmark: _Hlk216346936][bookmark: _Hlk197632520]13.1投标有效期为90天（日历天），从投标截止时间之日起计算。投标文件投标有效期不满足本款规定的，其投标无效。
13.2投标人在投标有效期内撤销投标文件的，应当承担法律和招标文件规定的责任。
[bookmark: _Toc220254883]14.分包
14.1【投标人须知前附表】允许投标人采用分包方式履行合同的，分包工作内容、分包金额或者比例、接受分包合同的企业资质应当符合本款规定的限制性条件，且在投标文件中提交拟分包意向协议等资料。
14.2投标人中标后不得向他人转让中标项目，分包承担主体不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包合同的企业就分包项目承担连带责任。
[bookmark: _Toc220254884][bookmark: _Hlk197762396]15.资格审查资料
[bookmark: _Hlk197632280][bookmark: _Hlk195868792][bookmark: _Hlk201480402][bookmark: _Hlk195466472][bookmark: _Hlk201480426]15.1资格审查资料包括以下内容。投标人应当按本章第3.1款规定以及第七章“投标文件格式”要求填写关于资格审查的相关信息，并提供相关证明材料。
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）投标人资格声明；
（3）落实政府采购政策的资格证明材料；
（4）特定资格条件证明材料或者情况说明，具体要求见【投标人须知前附表】；
[bookmark: _Hlk217755812][bookmark: _Hlk205799390]（5）供应商及其委托代理人的信用承诺。
15.2供应商为联合体的，上款资料包括联合体各方的相关情况。
[bookmark: _Hlk195467910]15.3采购项目采用资格预审方式的，当投标人资格发生改变时，应在投标文件中提供更新资料，以证实各项资格条件仍能继续满足采购项目资格预审文件要求。
[bookmark: _Toc220254885]16.投标文件的编制
[bookmark: _Hlk201330483][bookmark: _Hlk197666415][bookmark: _Hlk196421279]16.1投标人应按招标文件要求和第七章“投标文件格式”编制投标文件，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Hlk195544520][bookmark: _Hlk197476073][bookmark: _Hlk201514771][bookmark: _Hlk201476146][bookmark: _Hlk196143084]16.2 除【投标人须知前附表】另有规定外，投标文件的编制应满足以下规定：
[bookmark: _Hlk199269893]（1）投标人应按“电子化采购系统”的相关规定编制生成投标文件。
[bookmark: _Hlk201676354][bookmark: _Hlk201397725][bookmark: _Hlk201431856][bookmark: _Hlk201394498][bookmark: _Hlk201394235][bookmark: _Hlk205296988][bookmark: _Hlk205801228][bookmark: _Hlk205801196][bookmark: _Hlk205296925]（2）第七章“投标文件格式”中要求投标人盖单位章、法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，投标人均应使用数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章。
[bookmark: _Hlk201424384][bookmark: _Hlk201394109][bookmark: _Hlk201395684]（3）投标人以联合体形式投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定加盖联合体牵头人的单位电子印章、法定代表人（单位负责人）或其委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章。
[bookmark: _Hlk201412784][bookmark: _Hlk205801110][bookmark: _Hlk206333773][bookmark: _Hlk202601071]（4）投标文件由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明和授权委托书。
[bookmark: _Hlk216882670][bookmark: _Hlk216897349]（5）对于招标文件中提及的证明材料复印件要求，扫描件、影印件、照片件、截图件等与其具有同等效力。
[bookmark: _Hlk201433542][bookmark: _Hlk201330517]16.3投标文件编制的其他要求见【投标人须知前附表】。
[bookmark: _Toc220254886]四、投标文件提交
[bookmark: _Toc220254887][bookmark: _Hlk196423889]17.投标文件的密封
[bookmark: _Hlk196423924][bookmark: _Hlk216883030][bookmark: _Hlk195379493][bookmark: _Hlk195379504]投标人应当使用数字证书对投标文件进行加密。未按本款规定加密的投标文件，“电子化采购系统”予以拒收并提示。
[bookmark: _Toc220254888]18.投标文件的提交
[bookmark: _Hlk193879387][bookmark: _Hlk199228431]18.1投标人应在投标截止时间前，登录“电子化采购系统”上传加密的投标文件。“电子化采购系统”收到投标文件后将予提示或者提供回执。
[bookmark: _Hlk195426378]18.2投标文件未在投标截止时间前完成上传的，“电子化采购系统”将自动拒绝其投标文件并对其关闭投标通道。
[bookmark: _Toc220254889][bookmark: _Hlk196461546]19.投标文件的修改和撤回
[bookmark: _Hlk197667034][bookmark: _Hlk195426494][bookmark: _Hlk201565806][bookmark: _Hlk201677970][bookmark: _Hlk200082720][bookmark: _Hlk216606704]投标人在投标截止时间前，可以对其已加密上传的投标文件进行修改、补充或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该书面通知应盖投标人的单位电子印章，或者法定代表人（单位负责人）或委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章。“电子化采购系统”收到通知后将予提示或者提供回执。
[bookmark: _Hlk195427956]（1）投标人对投标文件进行修改、补充的，应先在“电子化采购系统”撤回已提交的投标文件，再修改、补充投标文件，并按本章相关规定进行编制、密封和提交，并标明“修改”字样。
（2）投标人撤回已提交的投标文件的，应通过“电子化采购系统”自行撤回。
[bookmark: _Toc220254890]五、开标，资格审查和评标
[bookmark: _Toc220254891]20.开标
[bookmark: _Hlk193879598][bookmark: _Hlk216599706][bookmark: _Hlk216605816]20.1采购人、采购代理机构将在【投标人须知前附表】规定的开标时间、地点，通过“电子化采购系统”组织在线开标。投标人自主决定是否参加在线开标，未参加的，视同认可开标结果。
[bookmark: OLE_LINK5]20.2开标程序按“电子化采购系统”的规定执行：
[bookmark: _Hlk201853484]（1）“电子化采购系统”公布投标截止时间前提交投标文件的投标人数量（名单）。投标人不足3家的，不得开标；
[bookmark: _Hlk217317941]（2）投标人应当使用数字证书在线对投标文件进行解密，解密时限见【投标人须知前附表】。因投标人原因未能按时限解密或无法解密的视为撤销其投标文件，相应责任由投标人自行承担。 
（3）解密后，“电子化采购系统”公布所有已解密投标人的名称、投标报价和【投标人须知前附表】规定需要宣布的其他内容，生成开标记录；
[bookmark: _Hlk195433832]（4）投标人在线确认开标结果；
（5）开标结束。
[bookmark: _Hlk197852474][bookmark: _Hlk199605309][bookmark: _Hlk195433718]20.3投标人对开标过程和开标记录有疑义的，应通过“电子化采购系统”在线提出询问，采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”在线作出答复或者在开标记录上记录后及时处理。
[bookmark: _Hlk216599801]20.4在开标、评审过程中，如出现下列情形之一，导致电子化开标、评标无法正常进行时，采购人、采购代理机构视具体情况确定是否停止开标、评标活动。
（1）电子化交易平台发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错等）而无法正常使用的；
（2）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续的；
（3）其他无法保证电子化交易活动公平、公正和安全的情况。
[bookmark: _Toc220254892]21.资格审查
[bookmark: _Hlk199665079][bookmark: _Hlk200005828]开标后，采购人构按照第三章 “资格审查”规定的资格审查标准对投标人进行资格审查。
[bookmark: _Toc220254893]22.评标
[bookmark: _Hlk201678322]22.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。
[bookmark: _Hlk196466005]22.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
[bookmark: _Hlk216601368][bookmark: _Hlk216601279][bookmark: _Hlk216799830][bookmark: _Hlk216769255]22.3评标委员会按照第四章 “评标方法及标准”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。该章没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
[bookmark: _Toc220254894][bookmark: _Hlk216713712]23.保密
评标委员会成员以及与评标工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。否则，应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc220254895][bookmark: _Hlk200083620]六、中标和授予合同
[bookmark: _Toc220254896][bookmark: _Hlk197629260]24.中标与中标信息公布
[bookmark: _Hlk199665213][bookmark: _Hlk200083659]24.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送达采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。
[bookmark: _Hlk201418448]（1）采用最低评标价法的，采购人按照投标报价由低到高的顺序确定排名第一的为中标人；
（2）采用综合评分法的，采购人按照评审得分由高到低顺序确定排名第一的为中标人。
[bookmark: _Hlk199187966][bookmark: _Hlk216602144]24.2采购人、采购代理机构应当自采购人确定中标人之日起2个工作日内，向中标人发出中标通知书，并在“指定媒体”上公告中标结果，中标人的《中小企业声明函》、《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）、《关于符合本国产品成本占比的声明函》（如有）随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。
[bookmark: _Hlk199188031][bookmark: _Hlk199610791]（1）采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”将中标通知书发送至中标人电子邮箱；
[bookmark: _Hlk201416986]（2）采用综合评标法评标的，采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”将未中标投标人的评审得分与排序情况发送至未中标投标人电子邮箱；
[bookmark: _Hlk199188181][bookmark: _Hlk201416896]（3）采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”将未通过资格审查的原因发送至未通过资格审查投标人电子邮箱。
[bookmark: _Toc220254897]25.签订合同
[bookmark: _Hlk200083709]25.1采购人应自中标通知书发出之日起30日内，依据招标文件、中标人的投标文件以及构成投标文件的组成部分的澄清、说明和确认，与中标人在线签订政府采购合同。
25.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在“指定媒体”公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
25.3采购合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理要求，作为签订合同的条件。
25.4联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.5中标人拒绝与采购人签订合同或者放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
[bookmark: _Hlk198224212]25.5中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
[bookmark: _Toc220254898][bookmark: OLE_LINK8]七、询问、质疑及投诉
[bookmark: _Toc220254899][bookmark: _Hlk200083791]26.询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
[bookmark: _Toc194064082][bookmark: _Toc220254900]27.质疑
27.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
[bookmark: _Hlk197578884]（1）对招标文件提出质疑，采用资格后审方式的，为招标公告期限届满之日；采用资格预审方式的，为获取招标文件之日；
（2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
27.2提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，已依法获取其可质疑的招标文件的潜在投标人，可以对该文件提出质疑。
27.3在法定质疑期内，投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。
[bookmark: _Hlk205801401]27.4有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人、采购代理机构不予受理：
（1）质疑人不是参与本次采购项目的投标人或潜在投标人；
（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；
（3）未在法定期限内提出质疑的；
（4）质疑未以书面形式提出，或《质疑函》主要内容构成不完整的，或缺乏必要的证明材料及证明材料不完整的；
（5）质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；
（6）以非法手段取得证据、材料的；
（7）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；
[bookmark: _Hlk199610845]27.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，并按财政部制定的质疑函范本进行填写，详见中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“数据标准及规范”栏下载专区《政府采购供应商质疑函范本》。
27.6投标人或潜在投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人或潜在投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖名章，并加盖公章。
[bookmark: _Hlk216519686]27.7采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址见本章第2.2、2.3款。
27.8采购人、采购代理机构应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。
[bookmark: _Toc220254901][bookmark: _Toc194064083]28.投诉
投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向采购人同级财政部门提出投诉。
[bookmark: _Toc220254902][bookmark: OLE_LINK1]八、落实政府采购政策
[bookmark: _Toc220254903][bookmark: _Toc62206161][bookmark: _Toc23243974][bookmark: _Hlk216535738]29.扶持中小企业政策
[bookmark: _Hlk216855926][bookmark: _Hlk205566371][bookmark: _Hlk205563657][bookmark: _Hlk206252764][bookmark: _Hlk196032974][bookmark: _Hlk206334204][bookmark: _Hlk216686780][bookmark: _Hlk196036780][bookmark: _Hlk217066289][bookmark: _Hlk199595759][bookmark: _Hlk201331666][bookmark: _Hlk205574015][bookmark: _Hlk205565329][bookmark: _Hlk216690871]29.1若第一章“投标邀请”第2.2款规定属于专门面向中小企业采购的，投标人不符合下列规定，不能通过资格审查； 
（1）第一章“投标邀请”第 2.2 款规定的预留份额方式；
[bookmark: _Hlk216690318][bookmark: _Hlk216701676]（2）若本款前项规定预留份额方式为联合体形式预留或分包方式预留的，组成联合体的中小企业与联合体内其他成员之间，或者接受分包合同的中小企业与投标人之间，不得存在直接控股、管理关系。
[bookmark: _Hlk216856098]29.2若第一章“投标邀请”第2.2款规定不属于专门面向中小企业采购的，投标人符合下列规定，对其投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）投标人提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造；
（2）若第一章“投标邀请”第2.3款接受联合体投标，或本章第14.1款允许投标人采用分包方式履行合同的，联合协议或者拟分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上，且组成联合体的小微企业与联合体内其他成员之间，或者接受分包合同的小微企业与投标人之间，不得存在直接控股、管理关系。
[bookmark: _Toc220254904][bookmark: _Hlk196041585][bookmark: _Hlk196033032][bookmark: _Hlk218668455]30.采购节能产品、环境标志产品政策
[bookmark: _Hlk198799820][bookmark: _Hlk216547110][bookmark: _Hlk217922686]采购人拟采购的产品属于政府采购节能产品、环境标志产品品目清单范围的，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
[bookmark: _Hlk197455906][bookmark: _Hlk217920912][bookmark: _Hlk196037442][bookmark: _Hlk196115997][bookmark: _Hlk216549525][bookmark: _Hlk196313286]（1）属于“节能产品政府采购品目清单”中标注“★”符号的产品，实施政府强制采购。投标人提供的产品不符合强制采购规定，其投标无效。
[bookmark: _Hlk197455926][bookmark: _Hlk216537460][bookmark: _Hlk201333021]（2）属于“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”符号的“节能产品”和“环境标志产品政府采购品目清单”中的“环境标志产品”，实施优先采购。投标人提供优先采购的产品，对其产品的价格给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审
（3）投标产品同时取得“节能产品”和“环境标志产品”认证的，评审时分别享受优先采购的评审优惠。
[bookmark: _Toc212910268][bookmark: _Toc220254905][bookmark: _Hlk212909067][bookmark: _Hlk201333077][bookmark: _Hlk215758155]31支持本国产品政策
[bookmark: _Hlk217311437][bookmark: _Hlk215758235]31.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
[bookmark: _Hlk215758037]（2）产品在中国境内生产的组件成本占比要求见【投标人须知前附表】。
（3）特定产品的关键组件、关键工序要求见【投标人须知前附表】。
在上述第2项、第3项相关要求实施前，符合第1项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
31.2政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予价格评审优惠，用扣除后的价格参与评审。本款所指“非本国产品”包括进口产品及虽在中国境内生产，但不符合前款本国产品条件的产品。
[bookmark: _Toc220254906]32采购进口产品
32.1除【供应商须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加采购活动。
32.2前款规定经财政部门审核同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。
[bookmark: _Toc212910269][bookmark: _Toc220254907][bookmark: _Hlk207287567]33.政府采购政策其他规定
[bookmark: _Hlk212805100]33.1 投标人享受扶持中小企业政策的，还可享受优先采购和支持本国产品政策。
33.2同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受扶持中小企业政策。
33.3政府采购政策的其他规定见【投标人须知前附表】。
[bookmark: _Toc220254908][bookmark: _Hlk196401812]34.享受政府采购政策优惠的证明材料
[bookmark: _Hlk196040884]34.1扶持中小企业政策
[bookmark: _Hlk196401997]（1）投标人为中小企业以及视同中小企业的个体工商户，如实填写并提交《中小企业声明函》。
（2）投标人为监狱企业的，按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提交证明文件，无需提交《中小企业声明函》。
（3）投标人为残疾人福利性单位的，提交《残疾人福利性单位声明函》，无需提交《中小企业声明函》。
（4）投标人为联合体，或以分包方式履行合同，除上述需要提交的材料外，还应提交联合协议或者拟分包意向协议。
[bookmark: _Hlk197455652][bookmark: _Hlk197463739]34.2节能产品、环境标志产品
[bookmark: _Hlk216549661][bookmark: _Hlk201333343]投标产品为节能产品、环境标志产品的，投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
[bookmark: _Hlk212909183]34.3本国产品
[bookmark: _Hlk208935378]投标人提供本国产品的，应提交以下证明材料：
（1）应当提交《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）。
（2）采购项目或者采购包中含有多种产品，应当提交《关于符合本国产品成本占比的声明函》。
[bookmark: _Toc62206168][bookmark: _Toc220254909]35.融资、担保
投标人有融资、担保需求的，可登陆登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询、申请办理相关银行、担保机构业务。
[bookmark: _Toc220254910][bookmark: _Hlk195449608]九、其他规定
[bookmark: _Toc220254911][bookmark: _Hlk201333387]36.需要补充的其他内容
招标文件需要补充的其他内容见【投标人须知前附表】。



[bookmark: _Toc220254912]附件2-1 统计上大中小微型企业划分标准
统计上大中小微型企业划分标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	大型
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	 500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业 
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥ 40000
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥80000
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥80000
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥40000
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	50≤X＜300
	10≤X＜50 
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥20000
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500 
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员(X)
	人
	X≥200
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥30000
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员(X)
	人
	X≥2000
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥100000
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥10000
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥200000
	1000≤Y＜200000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥10000
	5000≤Z＜10000
	2000≤Z＜5000
	Z＜2000

	物业管理
	从业人员(X)
	人
	X≥1000
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入(Y)
	万元
	Y≥5000
	1000≤Y＜5000 
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额(Z)
	万元
	Z≥120000
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Z＜100

	其他未列明行业 
	从业人员(X)
	人
	X≥300
	100≤X＜300 
	10≤X＜100
	X＜10


说明：（1）大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
（2）本表摘抄国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字[2017]213号）。


[bookmark: _Toc220254913][bookmark: _Toc217755457]附件2-2 关于信用承诺网上公示的通知及操作指南
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附件2-3《榆阳区行政事业单位通用办公设备及家具配置标准(2023 年版)》区级行政事业单位通用办公设备配置标准（2023年版）


	

资产 品 目
	配置标准

	
	价格上限  (元/台、套)
	
配置数量上限
	最低使用 年限(年 )

	



计算 机
	台 式 计 算 机 (含预装正版操 作 系 统 软 件 )
	

6000
	非涉密单位配置数量上限按单位编制内实 有人数的 120%计算； 涉密单位配置数量上 限按单位编制内实有人数的 150%计算。
	

6 年

	
	便 携 式 计 算 机 (含预装正版操 作 系统软件)
	

7000
	配置上 限为单位编制内实有人数的 40%计 算 。外勤单位可以适当增加数量 ， 同时相 应减少台式机数量。
	

6 年

	打 印 设 备
	打印机
	A4 黑白打印 机
	1500
	单位 A3 和 A4 打印机的配置数量上限按单 位编制内实有人数的 60%计算 ， 由单位根 据工作需要选择配置 A3 或 A4 打印机 。其 中，A3 打印机配置数量上限按单位编制内 实有人数的 10%计算 。原则上不配备彩色 打印机，确有需要的，经单位资产管理部门 负责人同意后根据工作需要合理配置，配 置数量上限按单位编制内实有人数 的 3% 计算。
	6 年

	
	
	
A4 彩色打印 机
	2500
	
	6 年

	
	
	A3 黑白打印 机
	7600
	
	6 年

	
	
	
A3 彩色打印 机
	15000
	
	6 年

	
	
	票据打印机
	
3000
	根据单位职能和实际工作需要合理配 置。
	6 年

	复印设备
	

复印机
	


35000
	编制内实有人数在 100 人以内的单位，每 20 人可以配置 1 台复印机，不足 20 人的按 20 人计算；编制内实有人数在 100 人以上 的单位，超出 100 人的部分每 30 人可以配 置 1 台复印机，不足 30 人的按 30 人计算。
	

6 年 或 复 印   30 万张

	
	
速印机
	
35000
	
编制内实有人数在 100 人以上独立发文单 位 可配 备 1 台。
	
6 年

	传真机
	3000
	1 台/单位 内设机构 (科 、 室等)
	6 年

	

资产品 目
	配置标准

	
	价格上限  (元/
台、套)
	配置数量上限
	最低使用 年限(年 )

	





影像 设
备
	扫描仪
	3000
	配置数量上限按单位编制内实有人数的 10%计 算。
	6 年

	
	投影仪
	
固定式
	
15000
	配置数量上限按会议室面积 50 平米以上的 配 置 1 台 。
	8 年

	
	
	
便携式
	
10000
	便携式 1 台/单位，编制内实有人数超过
100 可增加 1 台，最高 5 台。
	
8 年

	
	数字照相机
	7000
	1 套/单位
	10 年

	
	数码摄像机
	7500
	1 套/单位
	10 年

	空调机
	办公用空调设备
	1P
	2800
	


15 平米以下，配置标准功率 1p,每增加 15 平米增加 1p 功率的标准，根据实际办公面 积 核 定 。
	10 年

	
	
	1.5P
	3000
	
	10 年

	
	
	2P
	5000
	
	10 年

	
	
	3P
	8000
	
	10 年

	其他 设备
	碎纸机(可带光 盘粉碎功能)
	
950
	1 台/单位内设机构(科、室等)
	6 年
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[bookmark: _Toc220254914][bookmark: _Hlk216799891][bookmark: _Hlk195457314]第三章 资格审查
[bookmark: _Toc199838445][bookmark: _Toc199681529][bookmark: _Toc220254915][bookmark: _Hlk199667476]1.资格审查标准
本采购项目资格审查标准：见本章附件3-1“资格审查表”。
[bookmark: _Toc220254916][bookmark: _Toc199838446][bookmark: _Toc199681530]2.资格审查程序
资格审查按以下程序进行：
（1）投标人信用记录采集；
（2）资格审查；
[bookmark: _Hlk216795388]（3）确定通过资格审查投标人及提交资格审查报告。
[bookmark: _Toc199681531][bookmark: _Toc220254917][bookmark: _Toc199838447]3.信用信息采集
[bookmark: _Hlk217756324]3.1开标后，采购人、采购代理机构将对投标人的信用信息进行采集。
（1）信用信息的采集渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（2）投标人被“信用中国”网站、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不能通过资格审查。
（3）投标人为联合体的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
[bookmark: _Hlk217756368][bookmark: _Hlk217756217]3.2采购人、采购代理机构通过“电子化采购系统”对投标人及其委托代理人的信用承诺进行采集。投标人及其委托代理人未按第七章“投标文件格式”“榆林市政府采购工程类/货物类/服务类项目供应商信用承诺书”、“投标人信用承诺”、“投标人委托代理人员信用承诺书”、“投标信用承诺书”要求填写并上传至“信用中国 （陕西榆林）”网站（https://credit.yl.gov.cn/）的，投标无效。
[bookmark: _Hlk217813100][bookmark: _Hlk217756140][bookmark: _Hlk217756197]3.3采购人、采购代理机构将采集的信用记录、信用承诺网页截图上传至“电子化采购系统”留存。
[bookmark: _Toc220254918][bookmark: _Toc199838448][bookmark: _Toc199681532][bookmark: _Hlk199667812]4.资格审查
[bookmark: _Hlk199667448]4.1采购人构依据本章附件3-1“资格审查表”规定的资格审查标准对投标文件进行资格审查。投标人提交的资格证明材料中有一项不符合其资格审查标准的，不能通过资格审查。
4.2投标文件若有第四章“评标方法和标准”第7.1款规定的澄清、说明或者补正情形，涉及投标文件资格部分的，由采购人、采购代理机构负责组织澄清，并遵守该款关于投标文件澄清、说明或者补正的规定。
4.3已进行资格预审的，采购人、采购代理机构可以不再对投标人资格进行审查。投标人的资格发生改变的，采购人、采购代理机构依据资格预审文件规定的标准和方法，对投标文件中提交的更新资料进行审查，其变化后的资格条件不得低于原有资格条件要求。 
[bookmark: _Toc199681533][bookmark: _Toc220254919][bookmark: _Toc199838449]5.确定通过资格审查投标人及提交资格审查报告
5.1资格审查结束后，采购人、采购代理机构应当提交资格检查记录、通过资格审查投标人名单，并上传至“电子化采购系统”，作为资格审查报告附件留存。
5.2通过资格审查的投标人少于3家的，不得进行评标。
[bookmark: _Toc220254920]附件3-1资格审查表
资格审查表
	[bookmark: _Hlk205756076]序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件（资格证明文件）签署（盖章、签字）
	第二章投标人须知第 16.2款和第七章投标文件格式

	2
	法定代表人授权(如委托)
	第二章投标人须知第 16.2款第4项

	3
	信用信息采集
	第一章投标邀请第 2.6 款

	4
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
	第七章投标文件格式

	5
	投标人资格声明
	第七章投标文件格式

	6
	落实政府采购政策的资格证明材料
	第一章投标邀请第 2.2 款及第二章投标人须知第 33.1款

	7
	特定资格条件证明材料或者情况说明
	第二章投标人须知第 15.1款第4项

	8
	投标人及其委托代理人的信用承诺
	第二章投标人须知第 15.1款第5项

	9
	资格条件更新资料（如需要）
	第二章 投标人须知第15.3款

	…
	
	

	结论
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[bookmark: _Toc220254921][bookmark: _Hlk217048213]第四章 评标方法及标准（综合评分法）
[bookmark: _Toc220254922][bookmark: _Hlk216724031]第一节 评标方法和标准前附表
本项目启用的条款在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第5.2款第2项
	另有规定的价格扣除
	 无
 有，
中小企业：   符合规定的中小企业投标并提供符合要求的中小企业声明函，评审价格折扣20%
节能产品、环境标志产品：              

	第6.1款
	得分且投标报价相同，确定中标候选人的规则
	 无
 有，   评审小组协商确定         

	第7.2款
	另有规定的算术修正规则
	 无
 有，              

	第7.3款
	另有规定的启动异常低价投标审查程序标准
	 无
□ 有，            

	第8.1款
	评审得分相同时，中标候选人的推荐原则（相同品牌产品）
	 无
 有，              

	第8.2款
	核心产品
	□ 无
 有， 空调、钢琴  产品为核心产品。当核心产品有2个以上时，不同投标人提供的核心产品中有1个产品品牌相同的，视为提供相同品牌。   

	第11条
	需要补充的其他内容
	

	若本表中的内容与正文中的内容不一致时，以本表内容为准。


[bookmark: _Toc220254923][bookmark: _Hlk216799969][bookmark: OLE_LINK2]
第二节 评标方法及标准(正文)
[bookmark: _Toc220254924][bookmark: _Toc194064105]1.评标方法
[bookmark: _Hlk216775577]评标采用综合评分法。综合评分法系指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
[bookmark: _Toc194064106][bookmark: _Toc220254925]2.评审标准
[bookmark: _Hlk195537120][bookmark: _Hlk197694264]2.1符合性审查标准: 见本章附件4-1“符合性审查表”。
[bookmark: _Hlk195620992][bookmark: _Hlk216769528]2.2评标标准：技术、商务、价格评审标准：见本章附件4-3“评审因素及标准表”。
[bookmark: _Toc220254926][bookmark: _Toc82155408][bookmark: _Toc194064107]3.评标程序
[bookmark: _Toc82155409]评标程序：
[bookmark: _Hlk216775683]（1）符合性审查；
（2）技术、商务价格评审及汇总；
（3）推荐中标候选人及提交评标报告。
[bookmark: _Toc194064108][bookmark: _Toc220254927]4.符合性审查
[bookmark: _Hlk195536971][bookmark: _Hlk197694330]4.1评标委员会应按本章第2.1款规定的符合性审查标准，对通过资格审查投标人的投标文件进行审查，投标文件有一项不符合审查标准的，不能通过符合性审查。
4.2评标委员会在评标过程中发现投标人有不遵循公平竞争的原则，恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益的，应认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc220254928]5.技术、商务及价格评审
[bookmark: _Hlk217202171]5.1评标委员会对资格性、符合性审查合格的投标文件进行技术、商务及价格评审，并计算其评分项得分。
[bookmark: _Hlk217203265][bookmark: _Hlk217203324]5.2技术、商务评分项评分。按本章第2.2款规定的评审因素和分值分别计算出技术、商务评分项得分。
[bookmark: _Hlk217671102]5.3价格评审。除下列情形外，不得对投标人的投标报价进行任何调整。
（1）如果有算术错误的，投标报价按本章第7.2款规定进行算术修正。
（2）落实政府采购政策需进行的价格调整，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，投标报价按以下规定调整：
[bookmark: _Hlk217641646]①投标人为小微企业的，对投标报价给予20％的价格扣除；大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包，且联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30％以上的，对投标报价给予4 ％的价格扣除；
[bookmark: _Hlk217926063]②对优先采购产品（节能产品、环境标志产品）的价格分别给予5％的价格扣除；
③政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，给予本国产品价格20％的价格扣除；采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人提供本国产品成本占比达到80%以上的，给予全部产品的总报价20%的价格扣除。
投标价格算术修正和政策调整 = 投标报价算术修正 – K1 – K2 – K3
K1 ：小微企业价格扣除金额
K2 ：优先采购产品（节能产品、环境标志产品）价格扣除金额
K3 ：本国产品价格扣除金额
[bookmark: _Hlk218667741]投标人未提供《关于符合本国产品标准的声明函》、《关于符合本国产品成本占比的声明函》或声明函承诺未达到80%的，不享受本国产品价格评审优惠。
5.4价格评分项评分。完成价格评审后，评标委员会应拟定“价格评审比较表”（格式见本章附表4-2）。
价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且按本款规定进行算术修正、政策调整后投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分 = （评标基准价算术修正和政策调整／投标报价算术修正和政策调整） × 报价权重分。
5.5汇总结束后，评标委员会应当对评审情况进行复核。除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
[bookmark: _Hlk200004469]5.6评标报告签署前，经复核发现存在本章前款情形之一的，评标委员会应当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在本章前款情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc194064111][bookmark: _Toc220254929][bookmark: _Toc82155412]6.推荐中标候选人
[bookmark: _Hlk200100973][bookmark: _Hlk216897481][bookmark: _Hlk216940594][bookmark: _Hlk216897780]6.1评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，由评标委员会在采购人、采购代理机构及现场监督人员的共同见证下，采取随机抽取的方式确定排序。随机抽取的程序及规则应在评审现场明确并记录。
6.2评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，并上传至“电子化采购系统”。
6.3评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。 
[bookmark: _Toc212910294][bookmark: _Toc220254930][bookmark: _Toc82155410][bookmark: _Toc194064109][bookmark: _Hlk195687263]7.投标文件的澄清和补正
[bookmark: _Hlk195622024]7.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖投标人的单位电子印章，或者法定代表人（单位负责人）或委托代理人（如委托）的个人电子印章或电子签名章，且不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外），不得影响投标人公平竞争。
7.2除【评标方法及标准前附表】另有规定外，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正.修正的价格经投标人确认后产生约束力，投标人不确认修正价格的，其投标无效：
[bookmark: _Hlk199577940]（1）投标文件中“开标一览表”内容与开标时在“电子化采购系统”上显示（公布）的不一致的，以“电子化采购系统”上显示（公布）的内容为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
[bookmark: _Hlk195544239]（5）投标文件内容同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。
[bookmark: _Hlk197679156][bookmark: _Hlk197673467][bookmark: _Hlk196468748]7.3除【评标方法及标准前附表】另有规定外，投标人的投标报价出现下列情形之一，评标委员会应启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
7.4评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
7.5评审委员会应依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
7.6异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7.7评标委员会通过“电子化采购系统”以数据电文形式向投标人发出“澄清通知”，“电子化采购系统”将采用发送短信方式提醒投标人登录查看。投标人应按评标委员会“澄清通知”的要求，通过“电子化采购系统”进行澄清、补正或确认。投标人未在“澄清通知”规定的时间内进行澄清、补正或确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc220254931][bookmark: _Hlk216786093]8.提供相同品牌产品或核心产品投标的相关规定
8.1单一产品采购项目，按如下规定执行：
[bookmark: _Hlk199238988][bookmark: _Hlk216938201]（1）两家以上投标人提供相同品牌产品参加同一合同项下投标且通过资格审查、符合性审查的，按1家合格投标人计算。
（2）提供相同品牌产品的投标人参加后续评审，但同品牌投标人中评审得分最高的获得中标候选人推荐资格。评审得分相同的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，随机抽取的程序及规则见本章第6.1款规定。其他同品牌投标人不作为中标候选人。
8.3非单一产品采购项目：核心产品见【评标方法及标准前附表】。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌，按本章第8.1款规定处理。
[bookmark: _Toc220254932][bookmark: _Toc194064114][bookmark: _Toc82155415]9.停止评标
[bookmark: _Hlk205365447]评标委员会发现招标文件存在下列情形的，应当停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（1）招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的;
[bookmark: _Hlk205365467]（2）招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
[bookmark: _Toc194064115][bookmark: _Toc220254933]10.废标
如出现下列情况之一的，应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过招标人项目采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc220254934]11.需要补充的其他内容
本章需要补充的其他内容见【评标方法及标准前附表】。

[bookmark: _Toc220254935]附件4-1符合性审查表
符合性审查表
	序号
	审查项目
	审查标准

	1
	投标文件（技术商务响应及报价文件）签署（盖章、签字）
	第二章投标人须知第 16.2款和第七章投标文件格式

	2
	投标有效期
	第二章投标人须知第 13.1款

	3
	招标内容
	第五章采购需求

	4
	合同期限
	第六章合同文本

	5
	实质性偏离
	第二章投标人须知第8.1款

	6
	投标报价
	第二章投标人须知第12.3款、12.4款

	7
	实施强制采购的节能产品（如有）
	第二章投标人须知第30条第1项

	8
	投标报价算术修正确认
	第四章评标方法及标准第7.2款

	9
	报价合理性证明
	第四章评标方法及标准第7.4款

	10
	投标标的的许可、强制认证要求（如有）
	第五章采购需求

	11
	分包（如采用）
	第二章投标人须知第14.1款

	12
	招标文件规定的其他投标无效情形
	

	…
	
	

	结论
	


 


[bookmark: _Toc220254936]附件4-2价格评审比较表
价格评审比较表
	                           投标人名称
算术修正与政策调整
	1
	2
	3

	
	
	
	

	“电子化采购系统”显示（公布）的投标报价
	
	
	

	算术修正后的投标价格
	
	
	

	政策调整
	中小企业政策的价格扣除金额
（投标报价算术修正×价格扣除比例）
	
	
	

	
	优先采购
	环境标志产品的价格扣除金额
（环境标志产品价格×价格扣除比例）
	
	
	

	
	
	节能产品的价格扣除金额
（节能产品价格×价格扣除比例）
	
	
	

	
	本国产品政策的价格扣除金额
（本国产品价格×价格扣除比例）
	
	
	

	
	调整金额总和（K1 + K2 + K3）
	
	
	

	投标价格（算术修正后的投标价格 - 调整金额总和）
	
	
	

	评标基准价
	


备注：K1 、K2 、K3分别为“小微企业价格扣除金额”、“优先采购产品（节能产品、环境标志产品）价格扣除金额”、“本国产品价格扣除金额”。



[bookmark: _Toc220254937]附件4-3评标因素及标准表
评标因素及标准表
评审因素
	评审项
	评审要素及赋分标准
	分值
	客观/主观

	投标报价
	按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一计算公式：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100。
评标报价不完整的，不进入评标基准价的计算，本项得0分。
本项目非专门面向中小企业的采购，小型或微型企业参与政府采购活动的，对小型或微型企业报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30分
	客观

	技术参数评审

	每提供一项成品产品的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告的计0.5分，最高计10分；
评审依据：评审以成品产品的第三方权威检测机构出具的有效的检测报告为准,不提供不得分。
	10
	客观

	
	产品的技术参数每优于一项招标文件技术参数要求的得1分，满分10分,未提供不得分。
评审依据：供应商提供相关优于招标文件技术指标的证明材料，包括但不限于对应技术参数要求的产品第三方权威检测机构出具的有效的检测报告、产品说明书等，予以证明其技术参数的优于指标,无佐证材料不得分。
	10分
	客观

	产品来源渠道
	每提供一个拟投核心产品的合法来源渠道证明或情况说明，得2分，满分4，不提供或提供资料部齐全的不得分。
供应商可根据自身情况提供以下资料：
1）如供应商为所投产品代理商:提供货物的合法来源渠道证明文件（如：产品制造商授权、销售协议、代理协议等证明文件）；2）如供应商为所投产品的制造商:需提供情况说明(说明某一项产品为制造商自己生产)。
评审依据：评审以加盖供应商公章的证明材料原件扫描件为准，未提供不得分。
	4分
	客观

	政府采购环保标志产品
	每提供一个所投产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件，得1分，最高得12，未提供不得分。
	12分
	客观

	项目实施方案
	一、评审内容：供应商针对本项目提出具体的实施方案，方案内容包含：①供货组织安排及供货计划；②质量管理体系与措施；③进度计划及保证措施；④安装调试验收方案、⑤售后服务（包括本地化服务能力、售后服务流程、服务方式；应急处理方案、产品维修安排及措施）。
二、评审标准:上述每项方案内容无缺陷得4分，每项方案每存在1处缺陷的扣1分，扣完为止。
评审内容中的缺陷是指:内容不完整或缺少关键点；未结合本项目现状定制，套用通用技术模板；技术参数、对接逻辑、测试流程前后矛盾；存在技术原理、行业规范错误；存在安全合规要点缺失、内容简略、条理不清；安全措施前后表述矛盾；内容描述过于简单、条理不清晰；非专门针对本项目或不适用本项目特性，套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
	20分
	主观

	交货期
	本项目交货期为30日历天，再此基础上供应商每承诺提前5天完成供货的得1分，最高得3分，不提供加盖供应商公章承诺的不得分。
	3分
	客观

	售后维修及技术服务人员
	拟派本项目售后维修及技术服务人员具备特种作业操作证，提供1人的得1分，最高可得8分。 
评审依据：需提供成员专业证书原件扫描件加盖公章，否则不予计分。
	8分
	客观

	增值服务承诺
	在招标文件约定招标范围外，每提供一项有效的针对本项目的配套增值服务承诺的得1分，满分3分，未提供不得分。
	3分
	客观

	注：评标委员会成员独立打分，缺项不得分。



备注：评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
第四章 评标方法及标准（综合评分法）
第四章 评标方法及标准（综合评分法）

[bookmark: _Toc220254954]第五章 采购需求
[bookmark: _Toc424][bookmark: _Toc220254955][bookmark: _Toc16410]第一节 技术要求
[bookmark: _Hlk200084996][bookmark: _Hlk201689247]榆阳区教育和体育局将采购一批教学设备，其中包括家具类、电子办公设备和教学设备类。家具类主要有教师办公桌椅、学生课桌椅、阶梯教室椅等，电子办公设备主要有多功能打印一体机、黑白激光打印机、速印机等，教学设备主要有物理实验室、生物实验室设备、篮球架、乒乓球案、讲桌、讲台等。
预算金额：3470325元
（一）采购内容及要求
以“★”标注的产品为本项目核心产品；以“▲”标注的产品为强制采购节能产品，供应商应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
（1） 操场音响设备
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数及要求

	1
	线阵音箱
	只
	8
	1.音箱类型为二分频线性阵列全频音箱。
2、额定功率≥500W，阻抗≤8Ω；频率响应范围等同或优于70Hz-20kHz，最大声压级≥127dB，
3、低频单元配置为≥8英寸单元×≥2只，高频单元配置为≥75mm（3英寸）压缩驱动器×≥1只
4、水平覆盖角（-6dB）≥90°，垂直覆盖角（-6dB）≥10°。

	2
	线阵音箱
	只
	2
	1、设备为低频音箱，配置≥18英寸低频扬声器一只，满足常规专业扩声低频补声使用标准。
2、额定功率≥600W，阻抗≤8Ω，满足常规音频系统匹配使用要求。
3、频率范围等同或优于40Hz-400Hz，最大声压级≥128dB，声学性能满足专业扩声使用工况要求。

	3
	专业功放
	台
	1
	1.标准机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@4Ω：≥1700W×2；
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路。
3.支持开机软启动功能.开关电源内置EMI电路。
4.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
5.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
6.内置≥6大保护电路模块：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。

	4
	支架
	套
	2
	适配专业音频扩声系统配套使用，采用优质金属材质制作，结构稳固、承重性能良好，具备优良的抗形变、抗锈蚀能力，可长期稳定支撑音响设备。

	5
	支架
	套
	2
	1、标配有效长度≥6m，长度加工公差 ±10mm；配套葫芦架 1 套，额定承重≥2 吨，承重载荷允许工艺公差 ±5%；
2、主体型材为国标 G80 级锰钢，外部防护外壳采用加厚合金钢，板材厚度尺寸公差 ±0.15mm；
3、整体经淬火强化处理后热镀锌防腐工艺，外观黄红双色涂装，涂层厚度具备常规制造公差；
4、配套链条破断应力≥800Mpa，力学性能公差 ±3%，抗拉强度稳定可靠；
5、搭载双重干式刹车制动结构，传动部位采用滚针轴承，轴承尺寸加工公差 ±0.02mm；

	6
	专业音箱
	只
	4
	1.阻抗≤8Ω，阻抗参数制造公差 ±0.3Ω；
2.频率响应等同或优于 50Hz-20KHz，频响区间允许常规工艺偏差；
3.额定功率≥400W，功率参数公差 ±5%；
4.水平覆盖角≥80°、垂直覆盖角≥60°，辐射角度公差 ±2°；
5.单元配置：≥1.7 英寸压缩高音单元 ≥1 只、≥12 英寸低音单元≥ 1 只，单元外径尺寸公差 ±1mm；
整机防护等级不低于 IP55，防尘防水性能满足通用户外设备标准

	7
	专业功放
	台
	9
	11.标准机柜式设计；采用PFC+开关电源+D类数字功放设计方案；输出功率：立体声@4Ω：≥1000W×2；
2.开关电源采用LLC谐振电源短路保护电路。
3.支持开机软启动功能.开关电源内置EMI电路。
4.数字功放电源自适应音频调整节能功能，实现智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。
5.MONO/STEREO/BRIDGE三种模式可选择切换。
6.内置≥6大保护电路模块：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇功能。

	8
	号角扬声器
	只
	6
	1.频率响应指标等同或优于 50Hz～18KHz（-10dB），频率区间允许合理工艺公差；
2.额定功率规格包含≥150W,100V 定压）、400W（8Ω 定阻）多选型，功率参数公差 ±5%；
3.峰值功率≥1600W，功率制造公差 ±5%；
4.额定最大声压级≥127dB，峰值最大声压级≥135dB，声压级公差 ±1dB；
5.水平覆盖角≥90°、垂直覆盖角≥60°，角度公差 ±2°；
6.单元配置：配备 ≥15 英寸低音单元≥ 1 只、≥1.7 英寸压缩高音单元 ≥1 套，单元尺寸公差 ±1mm；
7.整体金属箱体，防水防尘结构，符合专业音响行业通用标准；

	9
	数字调音台
	台
	1
	1.具有≥14路平衡XLR输入接口、≥16路TRS输入接口、≥1路OPTICAL接口、≥1路S/PDIF接口、≥1路USB2.0输入声卡。
2.具有≥100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份；≥32个PEQ模式存储。
3.具有≥8个推子编组、≥3个快速静音组按键。
4.具有≥2个内置效果器，设备自带有混响效果模块。
5.具有≥1个8英寸高清触摸屏，支持≥1280×800分辨率。
6.具有≥10个电动推子，电动推子可操控所有的通道和主输出:
7.具有面板锁定按键，防止误操作。
8.支持中文界面。
9.每个输入通道具有≥4段参数均衡、噪声门、高低通、压缩、反相。
10.每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、1800亳秒延时器。
11.输入带有独立的反馈抑制器，支持增益共享型自动混音，带有≥2个DCA编组。

	10
	AI音频处理器
	台
	1
	1.处理器≥4核，主频≥2.0GHz。
2.后面板具有≥12路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥12路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。
3.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥16段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。
4.具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围等同或优于-72dB到12dB。
5.音频处理器具有多平台软件，支持国产操作系统。
6.产品具有多客户端、手机移动端、平板端、可以同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。
7.设备具有编码旋钮和IPS屏幕，可用于控制和配置设备静音，增益，场景；IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。
8.具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。
9.设备具有统一集中控制功能，支持≥500台设备通过软件集中控制。
10.音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理。
11.采用AI人工智能宽度学习算法进行噪声抑制，根据不同使用场景提供≥三个AI语音降噪档位可调整，有效降低甚至消除语言扩声系统中非人声类噪音信号（降噪能力≥40dB）。

	11
	无线话筒
	套
	2
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥70米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有显示屏；话筒具有显示屏。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，
5.具有多档位混响调节功能
6.具有多频段均衡调节功能
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥5小时。

	12
	无线话筒
	套
	1
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥70米，接收机具有≥2路平衡输出、≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、≥2只手持发射机；频率范围等同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz四个频段使用。
3.接收机前面板具有显示屏；话筒具有显示屏。
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声；实时监测设备姿态，静置≥5秒静音，≥8分钟关机，
5.具有多档位混响调节功能
6.具有多频段均衡调节功能
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥5小时。

	13
	天线分配器
	套
	1
	1.具备≥2个天线输入接口，支持接收天线信号，实现分配多路射频信号的效果。
2.具备放大射频信号，补偿因信号功率被分配至多个输出而造成的插入损耗。
3.具备≥2个天线级联接口，支持无限制级联分配器，可实现扩展无线话筒的目的。
4.具备≥4个直流电源输出接口，支持给≥4台接收机供电，减少适配器数量和免去繁琐布线。

	14
	话筒天线
	套
	1
	1、设备接收频段范围等同或优于470-950MHZ，频段覆盖范围广，可适配常规信号接收工况，满足正常信号接收使用需求。
2、天线采用线极化方式，信号接收稳定，适配通用信号传输标准。
3、天线驻波比≤2.0，设备整体阻抗匹配良好，可保障信号高效稳定传输。
4、设备放大器支持四档增益可调，档位包含-6dB、0dB、6dB、12dB，可根据现场信号环境灵活调节，适配不同信号强弱场景。
5、天线指向角度≥90度，信号覆盖范围广，可满足场地全覆盖信号接收需求。

	15
	支架
	个
	4
	支架有效安装高度区间 160～200mm，实际供货高度等同或优于该尺寸区间，高度加工公差 ±2mm；采用金属型材一体成型 / 焊接结构，表面防腐防锈处理，承重牢固，安装调节便捷；

	16
	支架
	个
	4
	1、设备高度调节区间等同或优于1030-1710mm，可根据现场安装工况灵活调节高度，适配不同安装使用场景。
2、横杠有效长度≥750mm，结构尺寸满足常规设备安装固定需求。
3、整体重量≥2.85kg，结构稳固，具备良好的承重稳定性。
4、外箱尺寸≥325*290*1000MM，满足标准包装、运输及仓储规范要求。

	17
	电源管理器
	台
	2
	1.支持≥8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）≥8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
2.当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通以起到级联控制ALARM（报警）功能。
3.单个通道最大负载功率≥3500W，所有通道负载总功率达≥6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。
4.输出连接器：≥2个16A，≥2个16A接线端子和≥4个10A电源插座。

	18
	有源音箱
	套
	1
	1、设备内置高保真扬声器单元，音质还原度高、发声效果清晰均衡；设备额定输出功率≥2×25W，支持4-8Ω标准阻抗适配负载。
2、设备配备≥1路话筒输入接口、≥1路立体声线路输入接口、≥1路立体声线路输出接口，集成智能默音功能，话筒信号具备最高优先级，可自动覆盖线路输入音频信号。
3、设备内置完善的智能保护机制，具备输出过载保护、过压保护、短路保护等多重安全防护功能。
4、设备信噪比≥70dB，有效降低设备底噪，保障扩声纯净度；频率响应性能优于或等同40Hz~20KHz（≤±3dB），全频域发声均衡度高；整机谐波失真≤1%，音频还原线性度好，音质清晰通透，满足专业广播扩声声学标准要求。

	19
	机柜
	台
	1
	1、设备为32U标准网络机柜，整机宽度600mm、深度600mm，尺寸允许常规工程合理公差，为标准机架式结构，适配各类机房网络设备、音频设备安装堆叠使用。
2、机柜前门采用网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，配备弹式免匙锁；后门采用冷轧钢网孔后门。
3、机柜采用优质冷轧钢板材质制作，主体立柱钢板厚度≥2mm，其余板材厚度≥1.5mm，厚度参数允许常规工程合理公差，板材材质厚实、结构稳固，整体承重能力强、不易变形，防腐防锈性能优良。
4、机柜顶部、底部均预留可开闭走线孔位，底部支持完全敞开设计，方便各类线缆规整布线、穿线施工，布线整洁规范，便于后期设备检修与线路运维。
5、机柜搭载置顶式四风机或六风机散热单元，底部设置可开闭进风口，形成上下对流散热风道，散热通风效果良好，可保障机柜内部设备长时间稳定运行、有效散热降温。
6、机柜最大承重可达1000Kg，承重参数允许常规工程合理公差，承重性能优异，可满足多设备高密度堆叠安装需求，运行放置稳固安全。

	20
	音频连接线
	根
	8
	采用5米标准长度音频连接线，两端接头分别为卡侬母头、卡侬公头，适配常规专业音频设备对接使用场景。

	21
	音频连接线
	根
	6
	采用1.8米标准长度音频连接线，两端接头分别为卡侬母头、卡侬公头，适配常规专业音频设备对接使用场景

	22
	音频连接线
	根
	8
	采用3米标准长度音频连接线，一端为卡侬母头、另一端为空线端，适配现场接线、设备固定接驳等使用场景。

	23
	音频连接线
	根
	12
	采用1.8米标准长度音频连接线，一端为卡侬公头、另一端为空线端，适配现场接线、设备接驳使用场景。

	24
	音频连接线
	根
	2
	采用3米标准长度音频连接线，一端为3.5mm耳机插头，另一端为双6.35mm话筒插头，适配各类音频设备转接、信号传输使用场景。

	25
	钢丝绳
	米
	200
	1、钢丝绳规格为Φ8mm，绳体结构为7×19结构，单段长度1m，整体结构规整、捻制均匀，无断丝、锈蚀、变形、松股等质量缺陷，符合国家钢丝绳通用制造标准。
2、产品理论参考重量为25.6kg/100m，实际成品重量偏差需符合现行钢丝绳国家检验标准允许偏差范围，产品自重参数真实稳定。
3、钢丝绳最小破断拉力≥33.35KN，该指标为标准试验工况下检测数值，产品拉力性能稳定，极限破断性能满足规范要求，试验流程严格遵循钢丝绳力学检测国标要求。
4、钢丝绳标准工况最大承重3403Kg，该数值为静态额定承载参数；实际使用过程中需严格遵循起重作业规范，预留合规安全系数，严禁超载、动态冲击、超负荷拖拽使用，适配常规静态承重、固定牵拉工况。

	26
	钢丝绳锁扣
	个
	20
	产品规格：741型钢丝绳夹头，适配Φ8mm规格钢丝绳锁紧固定使用。整体采用304不锈钢材质，防锈耐腐蚀性能优良，适配室内外潮湿、多雨等环境长期使用
各加工尺寸制造公差±0.15mm，夹持结构稳定，锁紧固定可靠；产品符合GB/T 5976-2006《钢丝绳夹》国家标准要求。

	27
	电源线
	米
	2800
	线缆规格为 RVV 3×2.5mm²，导体截面积制造公差 ±0.08mm²，导体选用高纯铜材质，导电稳定、损耗低；
绝缘层与外层护套均采用阻燃 PVC 材料，耐弯折、耐磨抗老化，具备良好绝缘防护性能；

	28
	话筒线
	米
	600
	线缆规格为 RVPE 2×0.5mm² 双芯屏蔽咪线，导体截面积制造公差 ±0.06mm²，导体采用纯铜材质，导电性能稳定，信号传输损耗低；线缆自带屏蔽层，绝缘层与外护套具备耐弯折、抗老化特性，抗干扰能力强，可保障话筒音频信号清晰稳定传输；

	29
	音箱线
	米
	2700
	1、设备专用音箱线，成品线径为≥10.0mm，规格参数符合民用影音线缆通用制造标准。
2、线缆采用2×307铜芯结构，芯线排布均匀、规整，无断芯、虚接、偏芯等工艺缺陷，保障导电稳定性与信号传输效果。
3、线缆标称截面积为2×2.5mm²，实际截面积偏差符合国家线缆生产标准允许范围，满足设备额定工况下的导电及信号传输需求。
4、线缆绝缘层采用优质PVC材质，绝缘性能优良、耐老化、抗漏电，可有效隔绝电流、杜绝信号干扰，适配常规室内设备布线工况。
5、线缆外层采用耐磨PVC材质，具备良好的耐磨、耐弯折、抗撕扯性能，可抵御日常施工弯折、摩擦损耗，延长线缆使用寿命。
6、线缆导体采用精选铜材质，铜芯纯度高、电阻稳定、导电性能优异，信号传输损耗低，保障音响设备音质传输稳定。
7、线缆整体外观为黑色，外观色泽均匀，表层无划痕、色差、污渍等外观瑕疵，符合工程布线外观规范要求。

	30
	镀锌钢管
	米
	1650
	1、公称通径 DN32，管壁厚度 2.5mm，管材尺寸公差：管径 ±0.3mm，壁厚 ±0.2mm；
2、单根标准定尺长度 6000mm，长度公差 ±10mm；
3、整体热镀锌工艺，防锈耐腐蚀，管材焊缝平整，承压性能稳定，符合金属管材通用国家标准。

	31
	立杆
	根
	4
	1. 杆体材质与工艺：采用Q235优质钢材，八角形或多边形结构，整体热镀锌处理，表面静电喷塑，防锈防腐，保证5年内不严重褪色脱落。
2. 杆体规格：高度3-6米按需定制，主杆壁厚≥2.0mm；底座法兰≥300×300×10mm，配预埋地笼（45号钢，高度≥500mm），确保抗风抗震能力。
3. 设备舱：杆体下部设防盗设备舱，壁板≥5mm钢板，配置防盗锁，防护等级≥IP55，内置温控散热风扇（≥40℃开启，≤35℃关闭），保障设备稳定运行。
4. 顶部防护：杆顶设防雨帽及主动放电式避雷针，金属立杆接地电阻≤4Ω，确保雷雨天气安全。
5. 安装基础：C30混凝土基础≥1.2×1.2×1.5m（根据杆高调整），内设地笼、接地极及穿线管，电源及信号线缆从底部暗管引入杆内走线。
6. 广播适配：上部预留广播音柱/号角安装法兰或抱箍支架接口，支持壁挂/抱杆安装。立杆强度须抵御12级以上台风，承重满足所挂广播设备要求，杆体预留走线通道，线缆隐蔽规整。

	32
	交换机
	台
	11
	一、端口配置
整机固化≥24个10/100/1000Base-T自适应以太网电口、≥２个1/2.5/10GE SFP+光口；所有端口均支持标准自适应协商机制，端口工作状态稳定、无丢包、无异常误码，满足高低速混合接入及上行扩容需求。
二、交换性能
交换容量≥500Gbps，整机包转发率≥150Mpps，参数为设备满规格标准。
三、链路聚合
支持标准链路聚合基础功能，具备聚合零丢包运行能力；支持跨设备链路聚合技术（MLAG），实现多链路负载分担与链路冗余备份，聚合协议兼容行业通用标准。
四、流控机制
全面支持802.3x全双工流控及半双工背压流控功能。
五、超大帧传输
支持Jumbo Frame超大帧传输，最大帧长≥10K。
六、VLAN功能
支持4K VLAN划分，可实现基于端口、IP子网、传输协议、MAC地址、自定义策略的多维度VLAN划分；支持QinQ及灵活QinQ双层VLAN技术。
七、三层路由
支持IPv4/IPv6双栈协议同时运行；支持IPv4、IPv6静态路由，兼容RIPv1/v2/RIPng、OSPFv1/v2/v3等主流动态路由协议。

	33
	纯后级功放
	台
	2
	一、功放类型与功率
采用D类数字功放技术方案，符合专业扩声功放设备设计标准。额定输出功率≥1500W，支持长时间连续满负荷工作，满足大功率扩声使用需求。
二、散热与接口
采用管道式专用散热结构，内置全自动温控风扇冷却系统。配置≥1通道LINE不平衡TRS/XLR多功能输入接口及≥1通道LINE平衡XLR级联输出接口，支持前后级级联拓展。
三、电源与保护
内置PFC功率因数校正电路，采用高性能软开关电源技术，搭配开关机自动软启动控制。集成智能削顶失真抑制及过流压限系统，搭载过温、过压、欠压、过流、短路等多重智能检测保护功能。
四、音频性能
功率放大电路具备零交越失真特性，音频放大线性度好，信号还原度高。
五、输出模式
支持定阻（4-16Ω）输出，或可适配100V定压负载工况的等效配置。
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	音频解码器
	台
	5
	1、设备采用≥19英寸标准机架式结构设计，符合通用机柜安装标准，结构稳固、适配机房标准安装工况；设备搭载专用LCD显示屏，可实时显示设备运行参数、工作状态及故障信息。
2、设备配备≥1路线路输入接口、≥1路话筒输入接口，双输入通道支持独立音量调节控制，调节精度均匀、无卡顿失真；设备搭载高低音调节电位器。
3、设备配置≥1路EMC专用输入接口，该接口具备系统最高音频优先级，可优先抢占覆盖普通音频信号，满足应急广播、紧急喊话等优先级播放场景；同时配备≥1路标准音频输出接口。
4、支持公共广播系统三线制强切控制方式，可直接联动后端设备完成应急强制切换动作，响应速度快、运行稳定，符合公共广播应急切换技术规范。
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	室外防雨音柱
	台
	8
	1、设备支持两种标准电压工况额定功率输出，100V电压工况下额定功率为60W，70V电压工况下额定功率为30W；额定功率参数为标准常温、标准测试工况下稳态数值，设备长期额定负载运行无异常发热、失真、损坏等问题，功率输出稳定可靠。
2、设备声学灵敏度≥91dB，在标准测试距离及标准声源工况下检测达标，发声效率高、声音传播性能良好，可满足场地清晰扩声、远距离传声的使用需求。
3、设备标准频率响应区间为110Hz-15KHz，全频区间发声均衡、音质还原度高，无明显频响缺陷，人声及背景音乐播放清晰饱满，满足常规公共广播扩声音质要求。
4、设备整机防护等级达到IP66标准，可有效防尘、防水、防溅，适配户外、潮湿、多尘等复杂工况环境，具备良好的环境耐受性能，可长期稳定运行。
5、设备内置组合式发声单元，采用6.5英寸单元×2只+3英寸单元×1只的单元配置结构，单元组合搭配合理，发声覆盖均匀、动态范围广，保障整体扩声效果清晰、通透、均衡。
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	其它辅助材料
	批
	1
	一、辅助材料要求
本项目辅助材料包含大三芯接头、莲花头、3.5耳机接头、BNC接头、六类水晶头、焊锡、松香、扎带、线号、防水胶布、电工胶布、电源插头、标识标签、插排等配套辅材。所有辅材均须符合国家现行质量标准，材质优良、做工规整、无破损老化缺陷，电气性能、传输性能、绝缘性能满足系统设备信号传输、供电连接及长期稳定运行使用要求，适配整体系统工程施工及运维标准。
二、综合布线施工标准
本项目综合布线系统整体设计、施工工艺、敷设方式严格遵循GB/T 50311-2016《综合布线系统工程设计规范》执行，布线布局合理、工艺规范、走线规整，满足系统信号稳定传输、线路安全防护及后期检修维护需求。
三、地面开挖与回填要求
布线工程涉及地面开挖作业时，严格执行标准化开挖深度：普通地面开挖深度≥800mm；水泥硬化路面开挖深度≥800mm。开挖作业规整规范，施工完成后按标准回填夯实，保障线路敷设安全、隐蔽牢靠，符合GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》及配套专业验收规范要求。


（2） 办公设备
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	技术参数及要求
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	★▲空调
	台
	6
	一、基本规格
产品类型：3匹立式分体变频冷暖空调；电源规格：单相220V/50Hz标准市电；能效等级：一级能效；压缩机类型：全直流变频压缩机
二、制冷性能
△额定制冷量：≥7200W；制冷运行功率：≤2200W；具备低频低负荷运行省电功能
三、制热性能
额定制热量：≥9600W；制热运行功率：≤3100W；标配独立电辅加热，电辅热功率≤2400W
四、噪音指标
室内机低风档噪音：≤26dB(A)；室内机高风档噪音：≤47dB(A)；室外机运行噪音：≤56dB(A)
五、随机附件
标配连接铜管≥4米、保温套管、排水管、信号线、电源连接线、防水胶泥、墙孔装饰盖。每台配套遥控器1个、电池、产品合格证、使用说明书、原厂保修卡。
六、安装支架要求
室外机支架采用不锈钢加厚材质或钢制安装架（材质性能不低于Q235A结构型钢材），配备膨胀螺栓、减震垫，确保承重牢固、耐腐蚀、防锈。
七、安装服务
包含高空作业、墙体打孔、电源线布设、室内外机安装固定、系统抽真空保压、开机调试等全部安装工作，安装完成后进行试运行验收，确保制冷制热效果达标。
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	▲彩色多功能打印一体机
	台
	1
	一、成像与幅面
成像方式：干式静电彩色激光成像。原生支持A3（297mm×420mm），兼容A3、A4、A5、8K、16K、自定义幅面。
二、功能要求
标配彩色打印、彩色复印、彩色网络扫描、自动双面打印、自动双面复印、双面自动输稿器（ADF），以上功能均须为标配，不接受选配。
三、操作面板
≥7英寸彩色液晶倾斜触控屏，全中文图形化界面，支持账号密码登录、故障图文提示、耗材余量实时显示。
四、基本性能
连续复印/打印份数：1–999份，支持批量图纸连续输出。缩放倍率：25%–400%无级缩放（1%微调），预设固定缩放比例（25%、50%、71%、82%、93%、141%、200%、400%）。首页输出时间（80g A4）：黑白≤10秒，彩色≤12秒。月最大打印负荷≥50000页。
五、供电与能耗
供电规格：220V/50Hz标准市电；运行峰值功耗≤1500W，睡眠模式功耗≤1W，符合国家节能标准。
六、尺寸与配套
标配原厂落地工作台底柜，宽×深×高≤600×650×800mm，底柜带耗材存储抽屉、滚轮制动脚轮，方便移位。
七、打印性能
打印分辨率：硬件600×600dpi，等效平滑处理≥1800×600dpi。打印速度（80g A4横向，黑白/彩色同速）：≥22页/分钟；A3幅面≥12页/分钟。打印语言：标配PCL、PS标准打印仿真语言，兼容主流文件格式。
八、内存与存储
标配物理内存≥1GB，标配≥160GB内置存储空间，支持作业缓存、保密打印、常用文档存档及重复作业调取打印。
九、网络与接口
标配千兆有线RJ45网口（10/100/1000M自适应，支持IPv4/IPv6）；内置无线Wi-Fi模块，支持通用无线协议；前置USB2.0高速接口，支持U盘直读打印；支持手机无线打印、小程序打印、扫码打印。以上接口全部标配，无选配、无品牌专属要求。
十、进纸配置
标配双标准纸盒+多功能手送托盘。纸盒1、纸盒2单盒容量≥250张，总容量≥500张；手送托盘容量≥100张，独立旁路进纸。标准纸盒支持52–256g/m²；手送托盘支持52–300g/m²。
十一、介质类型
普通白纸、彩色工程图纸、再生纸、重磅封面卡纸、硫酸纸、描图纸、牛皮纸、不干胶标签、标准信封。
十二、双面与输出
标配内置独立自动双面器，原生支持A3全幅面双面打印/复印，无需额外加装。出纸托盘容量≥250张，支持作业分页隔离输出。
十三、扫描与复印
标配双面同步自动输稿器（ARDF），原稿容量≥50张。扫描光学分辨率：600×600dpi；扫描速度（A4、300dpi，黑白/彩色同速）：单面≥30页/分钟，双面同步≥18页/分钟。输出格式支持JPG、TIFF、单页PDF、多页合并PDF、可检索文字PDF。复印分辨率：等效≥2400×600dpi。
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	▲彩色多功能打印一体机
	台
	10
	一、基本规格
设备类型：彩色多功能打印一体机，最大输出幅面A4，集成打印、彩色复印、彩色平板扫描三项基础功能。操作面板：≥1.44英寸中文彩色液晶显示屏。连续复印份数：1–99份；缩放范围25%–400%无级缩放。月最大打印负荷≥6000页。
二、节能环保
符合国家节能产品标准，睡眠低功耗，支持定时休眠，可提供节能认证材料。
三、耗材结构
四色独立大容量储墨仓，单色墨水可视化余量观察，加墨区分色标识防错加，单套墨水支持大批量彩色资料输出，降低教学文印耗材成本。
四、打印性能
打印分辨率：硬件物理分辨率≥4800×1200dpi。打印速度（80g A4标准纸）：标准模式黑白≥10页/分钟、彩色≥5页/分钟；经济模式黑白≥30页/分钟、彩色≥14页/分钟。打印语言：兼容通用标准打印语言，全面适配图片文档等教师常用教学文件，各类课件可直接打印，无需格式转换。
五、内存与存储
标配运行内存≥256MB，内置缓存存储支持打印作业临时缓存、重复调取打印。
六、网络通讯与接口（全部标配，无选配）
高速USB2.0前置接口，支持U盘直读打印、U盘扫描导出。
七、进纸与双面打印
标配一体式进纸托盘，单纸盒容量≥100张标准A4复印纸；出纸托盘容量≥30张。标配自动双面打印组件，原生支持A4全幅自动双面打印、复印。
八、介质兼容性
支持60–220g/m²纸张，兼容普通试卷纸、彩色手工卡纸、照片纸、牛皮纸、信封、标签纸；支持A4、A5、B5、6寸照片、自定义小幅面。
九、扫描功能
平板彩色扫描，最大幅面A4，可扫描书本、手绘作业、纸质试卷。光学分辨率≥600×600dpi，插值最高1200×1200dpi。输出格式支持JPG、TIFF、单页/多页PDF、可检索文字PDF。支持U盘存储、无线传输至电脑/手机。实用功能：证件一键复印扫描、自动底色淡化、自动纠偏裁切、空白页过滤、多合一扫描。
十、复印功能
图文还原清晰，支持单页转单面、单页转双面自动切换。内置书本复印、消黑边、浓度多档手动调节、单色复印模式。
十一、色彩与管理
支持校内红头文件色彩校准，标题、校徽色彩还原饱和均匀。支持自定义水印添加，可印制学校、班级名称水印。打印用量简易统计，可查看黑白、彩色打印页数。管理员操作密码锁定，限制学生随意修改打印参数、大批量打印彩色材料。自定义自动休眠时长，无人使用时段自动降低功耗。
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	▲黑白激光打印机
	台
	6
	一、基本规格
产品类型：A4幅面黑白激光打印机。电源规格：单相220V/50Hz标准市电。
二、双面打印
标配自动双面打印组件，双面功能出厂自带，非后期选配加装。
三、操作面板
配备中文状态显示屏/指示灯，可直观查看耗材余量、卡纸、故障提示，操作逻辑简单，适配教师日常使用。
四、打印性能
首页输出时间（80g A4纸）：黑白≤8秒。打印速度（80g A4单面标准模式）：≥22页/分钟。打印分辨率：物理分辨率≥600×600dpi，支持平滑增强（≥1200×600dpi）。打印语言：兼容通用标准打印仿真语言，支持主流教学文档直接打印，无需转换格式。月最大打印负荷≥10000页。
五、系统兼容
同时兼容Windows及国产操作系统（统信UOS、麒麟等）。
六、接口与进出纸
标配高速USB2.0接口，直连电脑本地打印。标配封闭式标准纸盒，容量≥150张（80g A4标准纸）；出纸托盘容量≥100张。

	42
	速印机
	台
	1
	一、基本规格
设备类型：数码热敏制版一体化孔版速印机，支持A3幅面原稿扫描、最大B4幅面印刷。电源规格：单相220V/50Hz标准市电。
二、原稿与制版
支持平板台扫描，兼容单页原稿、书本装订原稿。操作面板：中文液晶操作显示屏。制版速度：标准A4原稿制版时长≤18秒。月最大印刷负荷≥15万印。
三、系统兼容
同时适配国产操作系统（统信UOS、麒麟等）。
四、扫描与印刷
扫描分辨率：光学扫描≥600×600dpi。印刷速度：支持5档及以上调速，最高≥130张/分钟，低速60张/分钟起可调。印刷语言：兼容通用打印协议，支持教学文档电脑直接制版，无需格式转换。
五、内存与缩放
标配运行缓存≥128MB，多页长试卷批量制版无卡顿、内存溢出报错。缩放功能：50%–200%无级缩放（1%微调）。印刷位置微调：垂直±15mm，水平±10mm，精准对齐页边距。
六、接口与进出纸
高速USB2.0数据接口，电脑直连制版；标配有线网络RJ45接口，支持局域网多台电脑共享制版。进纸托盘容量≥1500张（64g标准试卷纸），接纸托盘容量≥1500张。适用纸张克重：46–157g/m²；纸张尺寸：最小≤A5，最大≥B4。独立废版盒容量≥100张。
七、供墨与供版
全自动供墨系统，单支油墨容量≥1000ml；全自动供版系统，单卷版纸容量≥200版。
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	窗帘一（含打褶≥1.6倍）
	套
	1
	一、数量指标
窗帘473.9米，打孔布带辅料473.6米，孔圈 2841个，罗马杆198.4米
二、窗帘面料核心技术参数
1、面料克重：遮光窗帘成品面料平方克重220±3g/㎡，面料密实均匀、质感厚实，遮光隔热性能优异，防尘防静电、不易积灰，适配校园室内长期使用。
2、纱线材质配置：面料采用复合织造工艺，经线采用750/36F网络复合丝（规格允许±5%合理公差），纱线紧实、抗拉伸、耐拉扯、不易抽丝断裂；纬线采用250D/96轻网网络丝（规格允许±5%合理公差），面料垂坠感佳、平整度高，长期悬挂不易起皱、变形、松垮。
3、织造工艺标准：标准梭位24梭（允许±1梭公差），捻向S向，捻度500CT/m（允许±20CT/m公差），齿位56c（允许±2c公差）。面料采用加粘复合丝、网络丝复合织造工艺，织造密度均匀、针脚规整，色牢度高、耐水洗、抗老化、不起球、不褪色，可适配校园常年日晒、通风环境。
三、配套辅料技术参数
1、打孔布带：采用高耐老化有纺专用布带，具备抗紫外线、抗拉伸、耐水洗、防脆化性能，常规校园环境使用寿命不低于10年，不易分层、断裂、老化，适配窗帘高频次开合使用。
2、静音孔圈：采用全新环保ABS材质一体注塑成型，采用螺旋大卡扣通用结构，内环配置加厚纳米消音缓冲圈。拉动开合顺滑静音、无摩擦异响，卡扣紧固性强、不易脱落、不勾丝、不损伤面料，安全耐用，适配校园日常频繁操作。
四、铝合金罗马杆技术参数
杆体采用优质铝合金型材，表面经电化学阳极氧化工艺处理，防锈、抗氧化、抗紫外线、耐风化，长期使用不掉色、不腐蚀、不变形。杆体直径25mm（允许±0.2mm合理公差），壁厚2.5mm（允许±0.1mm合理公差），型材强度高、承重性好，大跨度安装无弯曲下垂，结构稳固，适配各类大尺寸窗洞安装。
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	窗帘二（含打褶≥1.6倍）
	套
	1
	一、数量指标
窗帘，572米，打孔布带辅料，569.4米，孔圈3416个，罗马杆，284.7米
二、遮光窗帘面料核心技术参数
1、面料克重：成品遮光窗帘面料平方克重220±3g/㎡，克重均匀、面料密实度高，遮光隔热性能稳定，可有效阻隔室外强光、紫外线，杜绝多媒体教学屏幕反光问题，适配教室教学场景使用。
2、纱线材质配比：面料采用复合织造工艺，经线采用750/36F网络复合丝，韧性强、抗拉伸、不易抽丝断线；纬线采用250D/96轻网网络丝，垂坠感优异、面料平整不易起皱变形，整体面料耐磨耐洗、不易老化。
3、织造工艺标准：面料梭位24梭（允许±1梭合理公差），捻向S向，捻度500CT/m（允许±20CT/m合理公差），齿位56c（允许±2c合理公差）。采用加粘复合丝、网络丝复合织造工艺，织造紧密均匀、防尘防静电、色牢度高，长期日晒不易褪色、不起球、不缩水，适配校园长期高频次使用。
4、遮光性能：采用专业全遮光织造工艺，遮光效果优异，闭合后无明显透光缝隙，可有效降低室内光照强度，减少空调冷热能耗，隔热保温、护眼遮光，完全满足中小学教室教学使用标准。
三、配套辅料技术参数
1、打孔布带：采用高耐老化有纺专用打孔布带，抗紫外线、抗拉伸、耐水洗、不易分层脆化，正常校园环境使用质保年限不低于10年，适配窗帘长期悬挂开合使用。
2、静音孔圈：采用全新环保ABS材质一体注塑成型，结构为螺旋大卡扣式设计，内环增设加厚纳米消音缓冲圈。开合拉动顺滑静音，无金属摩擦异响，卡扣紧固性强、不易脱落、不勾丝、不损伤面料，安全耐用、适配教室日常频繁开合操作。
四、铝合金罗马杆技术参数
1、基材材质：采用优质加厚铝合金型材，表面经电化学阳极氧化工艺上色处理，防锈抗氧化、抗紫外线、耐日晒风化，长期室外室内环境使用不掉色、不变形、不腐蚀。
2、规格尺寸：杆体直径25mm（允许±0.2mm合理公差），管材壁厚2.5mm（允许±0.1mm合理公差），型材强度高、承重性好，大跨度安装无弯曲下垂，结构稳固、适配教室大尺寸窗户布设。
3、配套配件：配套专用固定支架、封口堵头、调节固件等全套配件，安装适配性强、固定牢固，可适配各类墙体、窗框结构，安装平整水平、无倾斜晃动。
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	档案柜
	个
	5
	一、外形与尺寸硬性参数
产品类型：通体钢制双开门标准档案柜，适用于 A4、案卷、学籍资料存放，室内常温办公使用
外形标准外尺寸（允许 ±5mm 公差）：宽 850mm× 深 390mm× 高 1800mm；深度可完整容纳标准 A4 档案盒平放，无突出挤压
柜体结构：整体分体拼装式结构，拆装便捷，便于楼道、教室、档案室转运；柜体底部配备可调节支撑脚垫，地面不平可水平调平
边角安全设计：门板、柜体所有外露边角圆弧折弯处理，无尖锐棱角，避免师生磕碰划伤，适配校园环境
内部标配：可活动可调式金属层板≥4 层，层板安装孔均匀密布，层高可自由调整，适配不同高度档案盒、卷宗
二、基材钢板材质与厚度标准
基材：柜体侧板、顶板、底板、门板均采用优质一级冷轧钢板，不使用热轧板、回收杂铁皮；符合 GB/T11253 冷轧薄板国标
板材裸板厚度（不含喷塑涂层，卡尺实测）： 门板、侧板、顶底板≥0.7mm；活动层板≥0.8mm；后背板≥0.5mm 并压制多条加强筋防变形
焊接工艺：柜体拼接处二氧化碳保护焊，焊点饱满无虚焊、漏焊、焊瘤，焊接后整体打磨平整，无毛刺凸起
单层搁板均匀静载承重≥40kg，满档长期存放档案不弯曲、不下垂、不变形
三、表面防腐喷涂工艺
全套前处理流程：钢板经除油、水洗、除锈、中和、磷化、钝化六道工序，杜绝后期返锈、起皮
表面处理：环保静电粉末高温喷涂，固化温度≥180℃；涂层均匀、附着力强，耐刮擦、防潮防锈；室内长期使用无刺鼻异味，符合室内家具环保要求
涂层性能：耐盐雾测试≥240 小时
四、五金、锁具通用配置
门锁：双门联动安全防盗锁，一把钥匙同步控制两扇柜门；配备独立钥匙 2 套，可留存备用钥匙存放学籍、涉密试卷档案；锁芯防撬、防技术开启
门铰链：加厚钢制合页，开合顺滑无卡顿、无异响，开关万次无松动脱落；单扇门铰链不少于 3 组
门吸 / 卡扣：内置磁吸闭合装置，关门自动吸附密封，防尘、防柜门自行敞开
层板托：加厚金属卡扣式层板支架，拆装简单，承重牢固不易滑脱，
全封闭柜体结构，后背板完整密封，防尘、防潮
柜门密封胶条：门框四周加装防尘密封胶条
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	★钢琴
	架
	10
	产品类型：88 键标准立式教学钢琴，三踏板结构（延音、弱音、柔音踏板），机械击弦结构，配套琴凳。
一、工作环境条件
设备可在相对湿度40%-70%的室内环境中正常、稳定工作，无性能故障、无结构变形损坏。
二、整机通用要求
整机尺寸、重量合理，结构规整，适配常规室内摆放及使用场景，机身稳固扎实，运行稳定。
三、核心配件性能要求
1. 琴弦：采用高品质专用琴钢丝，韧性佳、耐疲劳、不易生锈，音色纯正通透，音准稳定性强。
2. 弦槌：采用高品质专用呢毡，重量均匀适中，敲击手感柔和，音色层次饱满、过渡自然。
3. 音板：采用优质复合音板结构，音板有效厚度不小于8mm，抗拉、抗形变能力强，不易开裂变形，共振效果优良。
4. 铸铁钢板：采用加厚整体铸造铸铁钢板，铸铁牌号不低于HT200，一体铸造成型，无砂眼、气孔、裂纹缺陷；经时效去应力处理，抗形变性能优异，保障击弦系统运行稳定，消除弹奏过程异常共振杂音。
四、主要材质及工艺要求
1. 音板：采用优质实木材质，共振性能优异，结构稳固，长期使用不易老化变形。
2. 弦轴板、弦码：采用优质专用板材，硬度适中、结构稳定、不易开裂，导音性能优良，可长期维持稳定音准。
3. 弦轴：采用优质钢材精制加工，强度高、咬合牢固，不易滑丝、松动，保障音准持久。
4. 传动部件：踏板传动结构设计合理，活动杆件耐磨耐用，踩踏顺畅无卡顿、无变形，使用寿命长久。
5. 工艺处理：所有木质部件经过专业干燥工艺处理，有效消除木材内应力，杜绝开裂、变形问题；呢毡配件经过防潮、防蛀、防霉专业化处理，适配长期室内使用。
6. 键盘配件：采用标准88键全音域键盘，琴键采用耐磨ABS树脂材质，耐摩擦不易受潮变形；琴键下沉深度9‑11mm，黑白键下沉深度误差≤0.5mm，按键触感均匀、回弹灵敏，踏板踩踏灵敏、回弹稳定。
7. 外观涂装：采用优质基材搭配高硬度亮光面漆，漆面平整光滑、耐磨防刮、抗裂耐候，不易变色老化。
8. 击弦机构及触键要求：击弦机采用实木与耐磨复合材质，轴架传动灵活耐久；白键触键阻力55‑65g，黑键触键阻力60‑70g，全琴按键阻力偏差≤8g，力度反馈均衡。
9. 出厂音准要求：出厂整机完成全音域调音，满足GB/T 10159钢琴标准，音准误差≤±3音分。
10. 环保安全强制要求：板材、油漆有害物质满足GB 18580、GB 18584强制国标，甲醛、重金属释放符合室内教学环境使用条件。
五、售后服务要求
1.整机提供不少于5年原厂整机免费质保（自项目验收合格之日起计算）；音板、铸铁钢板、击弦机核心部件质保不低于8年；琴凳质保不少于3年。质保期内非人为损坏，免费上门维修、免费更换原厂配件；琴弦、呢毡等消耗件除外。
2.供货包含送货上楼、就位安装、首次调律整理；质保期内提供不少于3次免费上门专业调律维护。
3.故障响应：接到报修，24小时响应，48小时到达现场处置；重大故障无法修复，提供备用钢琴供教学使用。
4.提供原厂保修卡、合格证；质保期满后提供终身成本价维护。
六、产品资质要求
产品符合国家环保、质量相关标准，生产企业具备正规生产及质量保障能力，投标时可提供相关合规证明材料。
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	▲护眼灯（20间教室）
	盏
	144
	1、 通用强制要求
执行标准：GB 7793-2025、GB 40070-2021、GB 7000.1-2023，
整机质保≥5 年，光源寿命≥50000h，符合 RoHS 环保
二、教室平板灯（主灯）
规格：1200×300mm 铝型材，蜂窝深防眩，吊杆可调，IP40
电气：36W，PF≥0.95，光效≥90lm/W
光学硬性指标
色温 4000K±300K，色容差≤3SDCM
Ra≥95，R9≥80；蓝光 RG0
PstLM≤1、SVM≤1，波动深度≤1%
UGR≤16；桌面维持照度≥300lx，均匀度≥0.7
三、专用黑板灯
1200mm 非对称偏光配光，不可用普通平板灯替代
36W，PF≥0.95，光效≥85lm/W
光学：Ra≥90、R9≥60、RG0、频闪达标
黑板维持照度≥500lx，均匀度≥0.8，UGR≤19
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	讲台
	个
	22
	规格定制：4000×1050×180。
教室实木讲台采用：≥18mm厚国标实木多层板做框架，台板全部一整块不拼凑，用≥40mmX60mm松木木方做框架支撑，台面及围板采用优质防滑运动地板铺装饰面，前沿棱采用专用扣条包边扣装。
品质始终如新，可供多人上去踩、踏、跳，保证产品不变形、不吱响、不裂缝、防水、防火、环保无味、美观大方，经久耐用。
讲台全部外露边角（含台面四角、前沿、侧边、底部框架等）均采用R≥5mm圆弧倒角设计，所有金属及木质部件边缘均经打磨钝化，无毛刺、无飞边、无尖锐棱角。
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	讲桌
	个
	38
	规格：1200×480×1020mm（公差≤±5mm）。
结构：全实木框架结构，采用≥18mm厚国标E1级实木多层板为主材，专用五金配件连接，结构稳固，抗形变。
饰面：表面采用优质浸渍胶膜纸饰面（三聚氰胺浸渍纸），色彩均匀绚丽，长期使用不变色褪色，具备耐磨、耐划、抗污性能，日常清洁便捷。
环保：甲醛释放量符合GB 18580-2017标准（≤0.124mg/m³），无异味，符合校园室内环保要求。
防水防潮：板材经防潮处理，吸水厚度膨胀率≤8%，适应教室日常使用环境，不易受潮膨胀变形。
安全设计：所有外露边角（含桌面四角、侧边等）均采用≥R3mm圆弧倒角钝化处理，无锐边、无毛刺，避免磕碰划伤。
承重与耐用：桌面均匀静载承重≥50kg，可稳定放置电脑、显示器、教材等教学设备。正常使用条件下不变形、不开裂、不吱响，饰面耐老化性能优异，确保经久耐用。
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	教师办公桌椅
	套
	279
	一、办公桌:1. 规格尺寸1400×700×760mm（整体装配公差≤±5mm），桌面高度适配常规坐姿办公需求。2. 饰面要求：采用≥0.6mm厚天然实木皮，含水率≤13%，纹理清晰自然，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准。木皮需为同批次、同色号，保证整体色泽均匀一致。3. 封边要求：采用优质天然实木封边条，含水率≤13%，甲醛释放量≤0.5mg/L，符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》标准，封边严密、无脱胶、无鼓包、无毛刺。4. 油漆工艺：采用优质品牌环保油漆，经五底三面油漆工序，木纹纹理清晰、色泽均匀、光滑耐用。VOC含量≤650g/L，苯质量分数≤0.05%，甲苯+二甲苯+乙苯质量分数≤20%，游离甲苯二异氰酸酯（TDI）质量分数≤0.5%，可溶性重金属（Pb＜2mg/kg、Cd＜0.5mg/kg、Cr＜1mg/kg、Hg＜1mg/kg），卤代烃含量≤0.1%，符合GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》及HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求 室内装饰装修用溶剂型木器涂料》标准。5. 胶粘剂要求：选用优质品牌环保贴面胶，粘性强、久不分层，具备防水、防潮、耐油、耐撞性能。游离甲醛（水基型）≤0.5g/kg，总挥发性有机物（水基型）≤300g/L，苯（水基型）≤0.20g/kg，甲苯+二甲苯（水基型）≤10g/kg，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准。6. 五金配件：采用优质品牌五金配件（含铰链、滑轨、连接件等），表面无锈蚀，具备足够的承载能力及耐腐蚀能力，开合顺滑无卡顿。所有五金件均须为同一品牌系列产品，保证品质一致性。7. 结构与组装：桌体采用榫卯结构或拆装结构，组装后整体稳固、无晃动，桌面平整无翘曲，各部件结合紧密、无缝隙，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。8. 环保与安全：甲醛释放量≤1.5mg/L，符合GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。所有外露边角经圆弧倒角处理，无尖锐棱角。9. 颜色与外观：颜色由采购方在合同签订后提供色板确认，中标方须按确认色板生产，保证批量供货无色差。外观无划痕、无碰伤、无鼓泡、无流挂等缺陷。
二、办公椅:1. 规格尺寸：约470×520×925mm（座面高度约450mm，适配办公桌高度），整体装配公差≤±5mm。2. 椅架结构：全拆装结构，采用硬杂木，经烘干脱脂脱水处理，含水率≤13%，防潮、防腐、防虫、不易变形。椅架结构稳固，静态承重≥120kg，符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》标准。3. 皮面要求：采用优质环保皮，撕裂强度、断裂强度、颜色摩擦牢度达到国家标准，光泽度好、透气性强、厚度适中（≥1.0mm），表面无瑕疵、无色差。4. 海绵要求：采用无氟定型优质发泡海绵（表面加有防老化变形保护膜），密度≥60kg/m³，回弹力≥45%，座面海绵厚度≥50mm，确保久坐舒适不塌陷，符合GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》标准。5. 油漆要求：采用无苯木器专用环保聚酯漆，硬度≥3H，漆膜理化性能达1级，经五底三面饱和漆处理，甲醛释放量＜0.1mg/L，符合环保要求。6. 结构与舒适性:椅背弧度贴合人体脊椎曲线，座面微倾设计（约3°），符合人体工程学，长期使用不易疲劳。各部件结合紧密、无松动。7. 安全要求:所有外露边角经圆弧倒角处理，无尖锐棱角。底部防滑脚垫安装牢固，防滑、静音，避免使用时产生滑动及噪音。整体无刺激性气味。
三、执行标准:办公桌及办公椅整体符合GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准要求。
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	阶梯教室椅子
	个
	420
	一、规格尺寸
椅高1020±10mm，扶手中心距550±5mm，扶手宽约75mm，连排设置（中间扶手共用），排距≥900mm。
二、座椅材质
泡棉：椅背采用高回弹PU冷发泡定型棉，密度≥45kg/m³；椅座采用高回弹PU冷发泡定型棉，密度≥55kg/m³。
多层板：背外板采用桦木曲面多层胶合板，≥0.6mm厚橡木皮双饰面，厚度≥15mm；背内衬板采用桦木曲面多层胶合板，厚度≥6mm；座外板采用桦木曲面多层胶合板，≥0.6mm厚橡木皮双饰面，厚度≥14mm。所有板材符合GB 18580-2017标准要求。
扶手：采用优质硬木实木（橡木或同等材质），含水率6%-12%，环保型水性漆涂饰。
座包内构：内附≥1.5mm厚钢框，配置5根S型弹簧，弹簧钢线直径≥2.0mm。
写字板：内藏式，采用桦木多层胶合板，≥0.6mm厚橡木皮双饰面，厚度≥15mm，边缘及双面水性漆涂饰，转轴支撑连接结构为铝合金压铸成型。
侧板：采用高密度纤维板，厚度≥3mm，内喷环保胶粘贴纺织面料成型。
面料：座、背面料采用专用植绒面料，耐磨、抗污、防静电，不易褪色。
三、功能与结构
回位功能：椅座采用带阻尼（板簧或扭簧）回位机构，回位速度先快后慢，回位噪音≤30dB（A声级），避免冲击性撞击。
脚架：采用压铸铝合金，表面喷塑处理。
地面固定：采用静电喷涂内六角膨胀螺丝，外加防尘盖。
五金件：所有五金件均为不锈钢或镀锌材质，螺母为止退螺母。
座椅外形：按人体工程学设计，椅背海绵两侧设有连续突起状背托、腰托造型，有效缓解久坐疲劳。
四、表面处理
所有铝合金件经除油、除锈后静电喷塑处理。
所有钢管须经酸洗磷化除油、除锈后再喷塑。
五、执行标准
礼堂椅整体符合QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》标准要求；塑粉符合HG/T 2006-2022标准（附着力1级，铅笔硬度2H，总铅未检出）。

	52
	篮球架
	副
	2
	一、规格与执行标准
规格：4870mm×1800mm×3950mm。产品符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及NSCC（国体认证）标准要求。
二、主要结构尺寸
伸臂长度2250mm，篮圈高度3050mm，篮圈内径450mm，配备高弹篮圈。
三、箱体结构
箱体长×宽：2000mm×1000mm，板材厚度≥2.5mm，箱体内附框架加强结构，整体强度高、抗倾覆性能优异。
四、主立柱与横梁
主立柱采用150mm×150mm×≥4mm方钢管，横梁采用100mm×150mm×≥4mm方钢管，结构刚性强，承载稳定。
五、篮板
采用高分子片状模塑料（SMC）经特殊工艺模压成型，具有稳定性优良、耐候性强、防腐、防晒、防雨、阻燃、环保不易变形、零收缩、耐老化等优点。篮板须经盐雾、耐候性、冲击等试验检测，验证符合标准要求。篮板组件与立柱焊件连接部位设有微调结构，可对篮板进行上下、左右位置微调。
六、表面处理工艺
金属构件经脱脂、抛丸除锈、静电喷涂处理，涂层附着力强、防锈耐候，适应室外环境长期使用。

	53
	乒乓球案
	副
	10
	一、外形与执行标准
外形尺寸：2740mm×1540mm×905mm。预埋式结构，产品符合GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》及NSCC（国体认证）标准要求。
二、主体结构
彩虹腿：采用Φ60mm×≥3mm优质钢管，支撑管采用Φ32mm×≥3mm优质钢管，保证使用寿命≥8年。
地脚板：采用120mm×70mm×5.0mm优质钢板。
球台面：采用1370mm×1525mm×51mm优质SMC材料，强度高、耐候性强、防晒防雨、不易变形。
球网弯管：采用Φ20mm×≥2mm优质钢管。
地脚螺栓：选用M10mm×420mm优质钢螺栓。
三、铭牌与安全
器材铭牌及二维码标识牌采用不锈钢腐蚀工艺，尺寸约200mm×80mm×0.5mm，使用≥Φ4mm×12mm不锈钢抽芯铆钉固定，避免造成勾挂伤害。整机无勾挂、无挤压点、无剪切点、无卡夹处，各孔径间隙符合GB 19272-2024标准要求。
四、检测与安装
器材按GB 19272-2024标准进行静载、稳定性、疲劳性及水平拉力试验，并符合标准要求。主立柱埋入深度≥400mm，地埋基础尺寸≥400mm×400mm×500mm，确保安装稳固、抗倾覆性能达标。

	54
	文件柜
	个
	147
	一、规格与工艺
档案柜整体尺寸约：850×390×1850mm。采用优质一级冷轧钢板，经大型数控设备剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。板材厚度≥0.6mm。所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡及漏焊、假焊现象。
二、涂饰要求
柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境无危害，无毒无味。喷涂前各零部件须经清洗、除油、除锈、酸洗、磷化等前处理工序，塑膜厚度60-80μm，经高温流平、固化，涂层耐侵蚀、耐冲击性能高于国标，附着力达到2级，具备防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等性能。符合GB/T 3325-2024标准要求。
三、配件与结构
锁具采用优质品牌锁具，安全系数高；扣手为高档铝合金拉手，精致美观、经久耐用。柜体采用25mm宽边框设计，钢板门内设加强筋，四门带锁，整体结构稳固、承重可靠。

	55
	校园广播
	套
	1
	详见如下内容（55.1~55.12）

	55.1
	智能定时播放器
	台
	1
	一、显示与操作：采用真彩色（24位）4.3寸IPS液晶显示屏，分辨率800×480，电容触摸操控，支持简体中文、繁体中文、英文三种语言菜单切换（UNICODE编码）。
二、录音与定时：支持高清MIC录音，MP3格式存储。内置高精度RTC时钟芯片（带温度自动补偿），定时精确到秒，实现定时+定点+定曲目播放。
三、存储与编程：采用U盘、TF卡存储，最大支持128G，支持定时播放U盘/TF卡节目。支持电脑直接访问TF卡内容，下载音乐及程序文件。支持电脑编程及本机手动编程，支持8套程序×256个定时点/套，定时任务支持文件编号选曲、编号范围选曲、文件名选曲。支持定时点按时间排序显示。
四、扩展功能：内置FM收音（预置/自动搜索/手动搜索）。支持麦克风自动检测开启分区电源。支持音乐播放器、收音机、麦克风、AUX、蓝牙、监听音量独立调节。
五、接口配置：输入：1路本地话筒、2路AUX；输出：4路音频输出。配置3路可编程电源、8路可编程分区（无分区设备为2路可编程电源）。
六、应急与拓展：支持消防应急广播（本机全区触发或外接消防采集器触发）。支持通过USB线连接电脑编程，支持TF卡/U盘插电脑编程，歌曲名支持长文件名字幕显示。

	55.2
	两声前奏音专业播音话筒
	台
	2 
	一、外观与供电
高档中灰色ABS外壳，铜质麦杆，美观大方。采用交直流两种供电方式（DC9V/AC220V），适用各类播音及扩声场景。
二、换能方式与指向性
换能方式：电容式；指向性：心型指向（拾音范围20-50cm），有效抑制环境杂音，确保人声清晰度。
三、音频性能
频率响应：45Hz-18kHz，灵敏度：-38dB±2dB，阻抗：200Ω。宽广的频响范围搭配合理电声学电路，充分展现高保真、清晰明亮音色。
四、前奏音与静音保护
本产品为两声前奏音专业播音话筒，开机时输出两声升降调钟声提示音，同时灯环闪烁提示，便于播音员确认设备就绪状态。内置特殊静音处理电路，消除麦克风开关时产生的冲击声，避免扩声系统受冲击损伤。

	55.3
	壁挂式扬声器
	只
	9
	一、外观与材质
采用高品质HIPS材料，外形美观，做工细腻，适配各类室内装修风格。
二、声学性能
全频带单元喇叭，全频段覆盖；高灵敏度设计，音质清澈亮丽悦耳。频响范围150Hz-15kHz，灵敏度91±3dB，声音还原度高，语言清晰度优异。
三、电气参数
额定功率/功率选择：10W；输入电压：100V；单元尺寸：6.5"×1；颜色：白色。

	55.4
	户外防雨音柱
	只
	6
	一、外观与材质
外壳采用全铝合金材料，经专业处理工艺处理，防水防锈，适配室外全天候环境使用。白色外观，简洁美观。
二、声学性能
采用2分频单元设计（5"×4低音单元 + 4"×1高音单元），高中低频完美重放，高音通透明亮。频响范围100Hz-16kHz，灵敏度94±3dB，声音清晰穿透力强。
三、电气与防护参数
额定功率：80W（最大功率120W）；输入电压：100V；防水等级：IP55。

	55.5
	分区定压功放
	台
	1
	一、外观与工艺
高档铝质2U黑色氧化拉丝面板，美观大方。内部PCB全部采用双面SMT贴片电路，性能稳定可靠。
二、功放与信号输入
采用国际先进D类数字功率放大电路，高效节能。输出采用隔离型音频变压器，负载能力强，运行稳定。配备5路信号输入（3路话筒、2路线路），1路辅助信号输出（可级联下一台功放）。内置蓝牙5.0无线音频接收（空旷距离≥10米），USB插口支持无损APE/FLAC/WMA/WAV/MP3播放，内置FM调频收音机及遥控功能。
三、输出与调节
七位LED荧光显示屏，全功能轻触按键控制。支持100V、70V定压输出和4~16Ω定阻输出，自带5分区输出（每分区音量独立可调）。总音量、各输入通道音量、高音/低音独立可调。音量电位器采用全密封防尘工艺，调节无杂音。内部平衡信号电路抗干扰强、噪声更低。MIC1自动默音可调范围0~-30dB，五单元LED电平显示。
四、保护与散热
具备输出短路、直流、过载、超温等完善保护功能。散热风扇自动调速，低温低速运转，有效降低待机噪音。
五、技术参数
额定输出功率：650W；
输出方式：4-16Ω定阻 / 70V(7.53Ω) / 100V(15.4Ω)定压；
话筒输入：MIC1-3 600Ω 10-15mV 非平衡；
线路输入：AUX1-2 10kΩ 200-470mV 非平衡；
辅助输出：0.775V(0dB)；
频响：100Hz~15kHz(±3dB)；
失真度：＜0.5% at 1kHz/1/3额定功率；
信噪比：Line≥85dB / MIC＞72dB；
音调调节：BASS 100Hz±10dB / TREBLE 10kHz±10dB；
默音抑制：MIC1优先，其余衰减0~30dB；
输出调整率：＜3dB；
电源：AC220V±10% 50-60Hz；
电源消耗：≤900W；
尺寸：89(H)×483(W)×366(D)mm（固定值，允许±2mm公差），适配标准19英寸机柜安装。

	55.6
	超远一拖二无线手持话筒
	台
	1
	一、系统概述
本产品专为学校操场、大中型体育馆等远距离讲话场景设计，采用自研高灵敏真分集选讯电路，每支话筒信号由双重电路独立接收，有效降低断频现象，显著提升使用距离。
二、系统性能
系统工作频率经优化，采用左右通道不同频率窄带宽设计，有效抑制非工作频段杂讯干扰。单机版在最优使用环境下，有效使用距离可达500-1000米，无需安装任何放大器。最多允许同时叠加2套系统使用。
三、发射器规格
管身材质：全锌合金管体，表面电镀黑镍加硬处理；振荡模式：PLL相位锁定频率合成；工作频段：640-673MHz；频率调整：红外调频/手动调节；射频功率：约40mW；拾音头：动圈式；使用电池：5号电池两只。
四、接收机规格
振荡模式：PLL相位锁定频率合成；射频稳定度：±0.005%（-10~50℃）；工作频段：CHA 640-648MHz / CHB 665-673MHz；通道间隔：250kHz。灵敏度：偏移度25kHz、输入-95dBm时S/N＞80dB；最大偏移度±48kHz；综合S/N比＞102dB；综合T.H.D＜0.5%（@1kHz）；频率响应：60Hz~15kHz；最大输出电压：0dBV@45kHz；输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式；音量输出调整：电位器式；静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制。

	55.7
	调音台
	台
	1
	1、总谐波失真：≤0.5%；           
2、频率响应：20Hz-20kHz(+1dB/-1.5dB)；                                     
3、输入通道:≥8路；≥4路单声道输入，4路立体声输入；1路立体声RETURN输入;
   2路编组输出，2路辅助发送，1路左/右主输出，2 路左/右监听输出，1路耳机监听输出；                
4、具有高、中(频率可调)、低频3段参量均衡调节/增益范围：±15dB；                     
5、具有2路R/L立体声母线，2路编组母线、2路AUX母 。          
6、内置24种DSP效果可可选择，深入、速度可调节。                                
7、幻象电源：48V幻象电源开关。
8、内置U盘播放/录放和蓝牙播放功能；支持MP3、WMV、WAV等常规音频播放格式；
9、内置USB音频，可连接电脑USB播放录音。
10、单声道输入配置了COMP压缩器(阈值/比例/增益) 调节；                                         
11、等效输入噪声源电动势：≤-122dBm；
12、最大输出电平：≥18 dBm；                              
13、最大线路增益：≥22dB；最大电动式增益：≥66dB。
14、通道间的串音衰减:≤-55dB；

	55.8
	电源时序器
	台
	1
	一、功能概述:本设备为标准1U机箱设计，用于按顺序开启或关闭8路受控设备的电源，有效避免多设备同时启动产生的浪涌电流冲击，保障系统设备稳定运行。前面板配备数字电压表，实时显示市电电压，便于监测供电状态。
二、通道控制:8路受控电源输出通道，每路独立受控开关，支持单机独立工作模式。每通道可单独控制通断，满足不同设备上电时序的差异化需求。
三、电气参数:电压适应范围：AC 90V-245V，50Hz；每通道最大输出电流≥13A，整机最大输出功率≥6000W（或按具体配置说明）。具备过载保护、短路保护功能。
四、结构与控制:1U标准机箱，优质冷轧钢板，表面静电喷塑处理。前面板设电源开关及通道状态指示灯；支持RS232串口控制（选配），可接入中控系统实现远程控制。本产品适用于会议室、多功能厅、校园广播机房、演出系统等需按顺序上电的多设备场景。
主要技术参数：通道数量：8路,单路最大电流：≥13A,整机最大功率：≥6000W,电压范围：AC 90V-245V 50Hz,时序间隔：1-1.5秒,控制方式：前面板手动控制/RS232（选配）,机箱规格：1U标准机箱保护功能：过载、短路保护。

	55.9
	广播线材
	米
	300
	2*2.5无氧铜线，防雨，防潮,

	55.10 
	安装线管，线槽
	米
	200
	国标，根据现场配套

	55.11
	专业机柜
	个
	1
	一、规格尺寸:24U标准机柜，外形尺寸（W×D×H）：600×600×1200mm，适配标准19英寸设备安装，符合GB/T 3047.2-92标准要求。
二、材质与承重:选用优质冷轧钢板，主要承重部件（立柱）厚度≥2.0mm，其余部件厚度≥1.2mm。整体静态载重≥200kg，满足标准机架式设备堆叠安装需求。
三、结构设计:前门采用网孔冷轧钢前门（通风率≥70%），后门为冷轧钢网孔门；侧板可拆卸，方便并柜及设备维护。顶部及底部预留走线孔，配可拆卸盖板，底部支持敞开式穿线。配备可调式安装立柱及标配螺丝螺母套装。
四、散热系统:顶部配置2个轴流散热风扇，底部设进风口，形成底部进风、顶部排风的对流散热风道，保障机柜内部设备长时间稳定运行。
五、表面处理工艺:所有金属构件经去油、脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，涂层均匀、附着力强，防锈耐腐蚀。机柜颜色为黑色（RAL 9005）或灰白色（RAL 7035），可按需指定。

	55.12
	产品安装及调试
	项
	1
	一、线管布线施工要求:根据现场实际环境规划线管路由，合理布设各类线缆（电源线、音频信号线、网线、控制线等），强弱电分离敷设，避免信号干扰。线缆穿管敷设，钢管或PVC管材按国家标准选用，管径适配线缆数量，预留充足穿线余量。线管连接牢固，弯头处不得有死弯、扁裂现象。线缆两端预留充裕长度，并粘贴标识标签（注明起始端、终端及信号类型），便于后期检修维护。线缆接头采用焊接或专用连接器，确保接触良好、信号传输稳定。
二、设备运输与部署:所有设备采用专业包装运输，确保到达现场时完好无损，无磕碰、受潮、变形等异常情况。
设备运抵现场后，按设计图纸及安装规范进行定位安装。机柜安装位置合理，兼顾操作空间及散热通风条件；设备安装整齐牢固，标识清晰完整。
三、系统集成与调试:将各个分离的设备（音源、功放、音箱、控制主机、交换机等）、功能模块和数据进行统一集成，形成关联协调、运行稳定的完整系统，确保各子系统之间互联互通、协同工作。系统通电前全面检查线路连接，确认无误后方可送电。逐项调试各设备工作状态，验证各输入/输出通道信号路由正确，无噪声、无失真、无串音。
调试内容包括但不限于：音频信号电平校准、分区输出验证、定时任务测试、应急广播功能验证、网络通信测试等。调试完成后出具《系统调试记录报告》，记录各项参数及测试结果。
四、使用培训与交付:系统调试完成后，由专业工程师对使用方相关人员进行现场操作培训，确保受训人员熟练掌握系统开关机操作、日常使用流程、定时任务设定、应急广播触发及常见故障判断方法。培训内容包含理论讲解和实操演练，培训时长不少于4小时，并提供图文并茂的操作手册（纸质版及电子版）。最终交付验收前，由集成方对系统进行不少于48小时连续试运行，确认各项功能稳定可靠后提交正式验收申请。

	56
	学生八门储物柜
	个
	40
	一、规格与基材
八门储物柜整体尺寸约：850×390×1800mm，单门尺寸约：400×400×360mm。采用优质一级冷轧钢板，经大型数控设备剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成。板材厚度≥0.6mm。
二、焊接工艺
所有焊接部位均采用点焊、二氧化碳保护焊工艺，焊点牢固、平滑、美观，无气泡及漏焊、假焊现象。
三、涂饰要求
柜面采用绿色环保型环氧聚酯粉末静电喷塑，高温塑化处理，对人体及周围环境无危害，无毒无味。喷涂前各零部件须经清洗、除油、除锈、酸洗、磷化等前处理工序，塑膜厚度60-80μm，经高温流平、固化，涂层耐侵蚀、耐冲击性能高于国标，涂层附着力达到2级，具备防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等性能。符合GB/T 3325-2024标准要求。
四、结构与配件
柜体采用25mm宽边框设计，钢板门内设加强筋，共八门（单门尺寸约400×400×360mm），每门带扣手、带锁。锁具选用优质品牌锁具，安全系数高；扣手为高档铝合金拉手，精致美观、经久耐用。

	57
	学生床垫
	块
	3544
	一、规格尺寸
床垫整体厚度≥5cm，整体净重≥1.4kg。尺寸分两种规格：190×90cm（3334块）、170×85cm（210块）。
二、结构与材质
采用优质棕纤维垫，棕纤维/椰丝垫强度≥16N/cm，化纤（棉）毡强度≥10N/cm。床垫整体外形规整，四边包边加固缝合，无跑棉、边角塌陷、变形鼓包问题；四角可弯折折叠，便于假期收纳存放。
三、环保与安全
床垫符合GB/T 26706-2011《软体家具 棕纤维弹性床垫》标准要求，无异味，无夹杂塑料、植物秸秆或叶、壳、竹、丝、刨花、泥沙、石粉等杂物。甲醛释放量≤0.050mg/m³。厚度适中，上铺无超高安全隐患，兼具缓冲护脊效果。

	58
	学生课桌椅
	套
	800
	一、执行标准
符合GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》、GB 28007-2024《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。
二、桌子
桌面：650×450mm，四角圆角，采用ABS模具一次注塑成型。前端及两侧设笔槽，左右上角设水杯槽，两侧中部及前端设防掉落挡沿（高度约4mm），前端设刻度尺，靠人体部位内弧形鸭嘴边设计。桌面下方内置两根镀锌钢管加固。
书斗：约510×400×160mm，PP原料一次注塑成型，两侧设塑料水杯挂钩。
桌钢架：桌腿与桌脚直角支撑，采用椭圆钢管。外立柱30×60mm×≥1.5mm，升降内管25×50mm×≥1.5mm，桌脚30×50mm×≥1.5mm。桌脚两端配塑料外套，前端内置可调手转轮（调节高度约10mm），后端镶嵌防滑橡皮垫。桌腿与桌脚直角焊接，屉箱下方连接处上方约150mm处设横档（椭圆钢管25×50mm×≥1.5mm），横档上设钢制置物架。
三、椅子
座面宽≥400mm、深≥380mm，带透气槽，前沿防压腿设计。靠背宽≥360mm，护脊弧形设计，带一体式手提孔，靠背上缘距座面垂直高度≥300mm。靠背垂直后倾角度≤6°，靠背与座面夹角95°~105°。升降高度：360~480mm，分级可调、锁止牢固。
四、结构
升降方式：螺丝连接，每升降部位配3颗高强度螺丝，稳固耐用。
金属部分：管材及冲压件无裂痕，弯曲处弧形圆滑，焊接无错位、脱焊、虚焊、焊穿，无焊渣气泡飞溅焊瘤，接触人体部位无毛刺、刀口或棱角。所有钢制件经除油除锈、烘烤静电喷涂，漆面光滑无漏底、凹凸不平。涂层附着力、硬度、耐冲击力达标。
环保与安全：整椅承重≥120kg，座面、靠背抗压抗折。甲醛、重金属、有害物质符合国标，无刺激性气味。整套产品重量≥13.5kg。

	59
	学生生活柜
	套
	350
	一、规格尺寸
三层六门一体式独立钢制生活柜，6个完全独立封闭储物格，分体拼装结构。整体外尺寸（允许±5mm公差）：宽900mm×深400mm×高1800mm；单格内净尺寸≥宽420mm×深380mm×高560mm。底部配置四组加厚可调节防滑橡胶脚垫，离地间隙≥50mm。
二、安全设计
全域圆弧安全防护：所有门板、柜体立柱、外露管材边角统一R圆弧折弯钝化，无尖锐毛刺、锋利切口；门板采用内嵌式一体内挖拉手，无外凸部件，避免磕碰划伤。每扇门板均匀开设多组圆形通风孔，保持柜内空气流通。
三、材质与工艺
基材采用优质一级SPCC冷轧钢板，裸板厚度（不含喷塑涂层）：门板、立柱、横向分隔板≥0.7mm；柜顶板、底板≥0.7mm；后背护板≥0.6mm，背部压制多条加强筋防变形。焊接采用二氧化碳保护点焊工艺，焊点饱满无虚焊、漏焊、焊瘤，焊后整体打磨平整光滑，柜内无金属锐边。全套六道前处理工序：除油、水洗、除锈、中和、磷化、钝化，表面静电喷塑处理，涂层附着力强，防锈耐腐蚀。
四、承重性能
单格内部均匀静载承重≥20kg；整柜满载总承重≥120kg，单侧施加180N推力无晃动、倾倒。
五、锁具与配件
六门独立机械防盗锁，每扇门单独配备独立锁芯，每组配套2套总备用钥匙；锁芯具备防撬、防技术开启结构。柜门合页采用加厚钢制静音合页，门框内置微型磁吸闭合卡扣，关门自动吸附，柜门不会自行敞开。门板上部预留嵌入式号码牌卡槽，可粘贴学生姓名、床位编号，便于宿管统一管理。

	60
	学生四门储物柜
	个
	35
	一、规格尺寸
双层四门一体式独立钢制储物柜，4个完全独立封闭储物格，分体拼装结构。整体外尺寸（允许±5mm公差）：宽900mm×深400mm×高1800mm；单格内净尺寸≥宽420mm×深380mm×高860mm。底部配置四组可调节防滑橡胶脚垫，离地间隙≥50mm。
二、安全设计
全域圆弧安全防护：所有门板、柜体立柱、外露边角统一R圆弧折弯钝化，无尖锐毛刺、锋利切口；门板采用内嵌式一体内挖拉手，无外凸部件，避免磕碰划伤。每扇门板均匀开设多组圆形通风孔，柜体侧面预留条形散热通风孔，保持柜内空气流通，防止衣物受潮霉变。
三、材质与工艺
基材采用优质一级SPCC冷轧钢板，裸板厚度（不含喷塑涂层）：门板、立柱、横向分隔板≥0.8mm；顶板、底板≥0.7mm；后背护板≥0.6mm，背部压制多条加强筋防变形。焊接采用二氧化碳保护点焊工艺，焊点饱满无虚焊、漏焊、焊瘤，焊后整体打磨平整光滑，柜内无金属锐边。全套六道前处理工序：除油、水洗、除锈、中和、磷化、钝化，表面采用环保环氧树脂粉末高温静电喷涂（固化温度≥180℃，涂层厚度60~80μm），附着力强，防锈耐腐蚀。
四、承重性能
单格内部均匀静载承重≥22kg，长期满载门板不下垂、不变形；整柜满载总承重≥90kg，单侧施加180N水平推力无晃动、倾倒。
五、配件与管理
柜门合页采用加厚钢制静音合页，门框内置微型磁吸闭合卡扣，关门自动吸附，柜门不会自行敞开。门板上部预留嵌入式号码牌卡槽，可粘贴学生姓名、床位编号，便于宿管统一管理。

	61
	物理实验室
	间
	1
	以下为详细采购清单(61.1~61.10) 

	61.1
	教师演示台（讲台）
	张
	1
	1.尺寸：≥2400*600*850mm（长*宽*高） 
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度≥25.4mm,四角圆角,四边磨边。
3.箱体：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。
4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理；
5.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
6.柜门，抽屉：采用厚≥16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。
7.讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
8.教师演示台力学性能要求：产品力学性能须符合现行国家标准 GB/T 3325-2024《家具 桌类强度和耐久性》全部相关规定，产品出厂前须通过全项目型式检验，硬性指标最低限值要求如下：
（1）水平静载荷：水平加载力不小于 200N，试验循环次数不少于 10 次；
（2）水平耐久性：加载力不小于 150N，疲劳循环次数不少于 5000 次；
试验完成后产品整体质量需满足：零部件无断裂或豁裂，紧固部件无松动，无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，柜门等活动部件启闭灵便，零部件无明显位移变化。
证明材料要求：投标时须提供第三方具备 CMA 资质检测机构出具、依据 GB/T 3325-2024 检测的型式检验报告；报告桌类强度和耐久性结论判定合格即视同满足本条全部验收要求，其中水平静载荷、水平耐久性两项实测指标不得低于招标文件限值。

	61.2
	五脚椅（教师椅）
	张
	1
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm（长*宽*高）；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。

	61.3
	（学生）实验桌
	张
	28
	1、规格尺寸≥1200*600*780/855mm（长*宽*高）；
2、台面：采用厚度≥12mm 实芯理化板，台面圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中。
表面耐磨，耐高温，防火，防静电，耐酸碱，耐腐蚀；；
3、前横梁：采用≥60*35mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4、中横梁：采用≥20*20mm，厚度≥1.0mm 钢质抗弯加固条；
5、后横梁：采用≥110*30mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6、后挡板：采用≥85*10mm，厚度≥1.0mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，围栏高出台面≥60mm；
7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成 C 字形；
（1）上支撑架：采用 ≥580*190*30mm 铝压铸一次性成型，配有≥255*75mm 倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，左右两侧支撑架上端位置预留安装 220V多功能插座位置；
（2）支撑立柱：采用≥150x30mm 铝型材拉伸成型，内置不少于 2 根至少 1.0mm 厚加强筋；
（3）下支撑脚：采用≥570*130*30mm 铝合金型材拉伸而成；
（4）多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料成型，内置脚轮固定孔；
8、书包斗：规格≥470*300*150mm,采用 ABS 塑料一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳；
9. 实验桌技术要求如下：
（1）力学性能要求：产品力学性能须符合现行国家标准 GB/T 3325-2024《家具 桌类强度和耐久性》全部相关规定，各项性能指标最低限值不得低于以下要求：水平静载荷水平加载力不小于200N，试验循环次数不少于10次。试验完成后产品整体质量需满足：零部件无断裂或豁裂，紧固部件无松动，无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，柜门等活动部件启闭灵便，零部件无明显位移变化。
（2）台面及功能要求：实验桌台面三边带围栏，围栏高度≥60mm；左右侧横梁预留220V电源插座安装位置；桌脚具备高度可调节功能。
（3）支撑立柱要求：支撑立柱采用≥150×30mm铝型材拉伸成型，内置不少于2根至少1.0mm厚加强筋。
（4）下支撑脚要求：下支撑脚采用≥570*130*30mm铝合金型材拉伸而成。
（5）防腐性能要求：产品通过中性盐雾试验（连续喷雾2h），检测结果等级为10级。
证明材料要求：投标时须提供第三方具备CMA资质检测机构出具、依据 GB/T 3325-2024 检测的型式检验报告；报告桌类强度和耐久性结论判定合格即视同满足本条力学性能全部要求，水平静载荷实测指标不得低于招标文件限值。

	61.4
	实验椅
	张
	56
	1.规格≥310*335*400mm（长*宽*高）；
2.椅面成型尺寸≥310*330*130mm，椅面后侧带有靠背及镂空把手设计，托盘尺寸为直径≥150*1.5mm 厚的钢板，满焊；
3.椅面采用≥5mm 厚 PP 工程塑料成型，四周圆弧翻边处理；
4.支撑柱采用直径≥50mm 圆钢管，圆弧内凹成型钣金，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，安装使用直径≥8mm 的内六角螺丝连接凳面。
5.下端五星脚采用 pp 料一次性成型，支撑柱周边加厚立体感处理。
6.五星脚搭配橡胶脚垫使用。
7.实验椅技术要求：产品椅凳类强度和耐久性、尺寸、抗盐雾性能符合 GB/T 3325-2024 相关规定，指标限值如下：
（1）座面冲击试验：冲击高度 180mm，试验不少于 10 次；
（2）跌落试验：跌落高度 200mm，试验不少于 10 次；
（3）抗中性盐雾试验：连续喷雾 2h，检测结果为 10 级；
试验后满足：所有零部件无断裂或豁裂；用手掀压牢固部件无松动；零部件无影响使用功能的磨损或变形；五金连接件无松动；活动部件开关灵便；零部件无明显位移变化。
证明材料要求：投标时须提供第三方具备 CMA 资质检测机构出具、依据 GB/T 3325-2024 检测的型式检验报告，报告相关项目结论合格即视同满足本条全部要求，实测指标不得低于招标文件限值。

	61.5
	导线
	付
	29
	1.注塑灯笼插头转鳄鱼夹线，每付2色（红色与黑色），每根线长≥1.5米，一端香蕉叉，一端鳄鱼夹。
2.线材：特软丁晴线
3.线径：≥3.8mm

	61.6
	智能控制台
	台
	1
	1、尺寸：≥600*400*75mm（长*宽*高）；
2、箱体：框架采用铝合金制作，塑料转接头连接，金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；柜门亚克力纯色面板，柔韧性较强，具备良好的耐候性和化学稳定性。
3、功能按键：正面分别设有一键启动按钮，一键急停开关与电源指示灯等，操作简洁。
4、显示屏：≥15.6寸人机界面，使用密码开机、温湿度显示、日期、时间显示、定时延时关机功能。
5、机箱内部构件：总断路器（含漏电、过载与短路保护功能）、分组断路器（含过载与短路保护功能）、PLC智能控制器、无线通讯系统。
6、时序开关：按顺序启动各组学生的电源。
7、多功能集中控制系统：设备采用2.4G遥控技术，集中控制系统，可执行各分项分页控制：
（1）.桥式塔吊升降控制：可以实现集中或分组控制，任意组合控制，可调节学生设备升降高度，紧急暂停升降及锁定设备升降；
（2）.桥式塔吊补光控制：分组或集中控制设备照明，可以任意组合控制；
（3）.桥式塔吊220V电源控制：控制学生交流220V电源输出及关闭；
（4）.学生低压输出控制：设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；
（5）.通风控制：控制风机的运行及风量调节；
（6）.桌面光源：控制多功能背挂光源照明并锁定，学生不能自主开启及关闭光源；
（7）.背挂控制：控制背挂分段式升降并锁定，学生不能自主升降，解除锁定后，学生可自主调整设备升降高度；
（8）.供水控制：控制供水电磁阀启动与关闭；
（9）.输入电压：220v±10%；

	61.7
	吊灯式升降电源
	个
	15
	1.顶部电源模块装置：尺寸：≥373*373*133mm（长*宽*高），采用ABS材质，模具一体成型。
2.自动升降系统，自带保护功能。四周带氛围灯设计，模块内预留高压.低压位置，：学生可以自主控制升降高度，移动方便。
3.安装支架：环氧树脂喷涂金属吊杆
4.低压电源模块：
（1）.教师主控型，学生低压电源都可接受主控电源发送的锁定信号，锁定后，学生接收老师输送的设定电源电压，教师锁定时，学生输出电压不能超过教师锁定上限，这样可避免学生的误操作，发挥学生自主性。可以分组或任意组合控制。
（2）.学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温的PC亮光薄膜面板，学生电源的控制电容式感应按键，可以随意设置电压与电流，产品采用贴片元件生产技术，微电脑控制，采用≥2寸液晶显示屏，可显示学生交直流电压与电流.                               
5.老师设置升降高度，学生还可通过电源上两个升升降控制按钮，进行升降微调。
6.学生交流电源通过上下键0~24V电压，最小调节单元可达0.1V（快捷模式步进2V一档，精密模式0.1V一档）额定电流3A，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动回复设定值如遇短路自动关闭输出）：
7.学生直流电压也是通过上下键选取，调节范围为0~24V， 分辨率可达0.1V（快捷模式步进2V一档，精密模式0.1V一档），恒流控制，恒定电流0.3-3A，调节分辨率0.1A，额定电流3A，亦具有过载保护智能检测功能。                                         
8.采用220V，多功能安全插座，含两个网口

	61.8
	安装调试
	套
	1
	1、安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构安装调试；
3、系统控制安装调试；
4、供电系统安装调试；

	61.9
	电气布线
	项
	1
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。

	61.10 
	天花
	平方米
	100
	顶部整室铝扣天花，规格：≥600*600mm

	62
	生物实验室
	间
	2
	生物实验室2间总价，以下为详细采购清单(62.1~62.17)

	62.1
	教师演示台（讲台）
	张
	1
	1.尺寸：≥2400*600*850mm（长*宽*高） 
2.台面：采用≥12.7mm实芯理化板，圆周加厚处理，总厚度≥25.4mm,四角圆角,四边磨边。
3.箱体：采用≥16mm厚中密度三聚氰胺双饰面板，断面以≥2mmPVC封边条配合胶王热熔封边防水处理，专用连接件连接组合紧固。四角包边：采用PP改性材料，塑料注塑模一次性成型，曲面弧形造型，可以有效避免碰撞对人体产生的伤害。
4.层板：采用≥16mm以上厚的E1级中密度三聚氰胺饰面板，周边及断面采用厚2mm以上PVC热熔封边并作防水处理；
5.每个箱体配四个优质的实验室仪器专用地脚，具有防腐防锈减震等特点。 
6.柜门，抽屉：采用厚≥16mm的中密度三聚氰胺饰面板，柜门和抽屉面板四周注塑模注塑包边成型，拉手与注塑包边一次性成型注塑。
7.讲台配有键盘和中控抽屉，侧边配视频展示台抽屉。
8.教师演示台力学性能要求：产品力学性能须符合现行国家标准 GB/T 3325-2024《家具 桌类强度和耐久性》全部相关规定，产品出厂前须通过全项目型式检验，硬性指标最低限值要求如下：
（1）水平静载荷：水平加载力不小于 200N，试验循环次数不少于 10 次；
（2）水平耐久性：加载力不小于 150N，疲劳循环次数不少于 5000 次；
试验完成后产品整体质量需满足：零部件无断裂或豁裂，紧固部件无松动，无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，柜门等活动部件启闭灵便，零部件无明显位移变化。
证明材料要求：投标时须提供第三方具备 CMA 资质检测机构出具、依据 GB/T 3325-2024 检测的型式检验报告；报告桌类强度和耐久性结论判定合格即视同满足本条全部验收要求，其中水平静载荷、水平耐久性两项实测指标不得低于招标文件限值。

	62.2
	五脚椅（教师椅）
	张
	1
	1.尺寸：≥430*380*430/800mm（长*宽*高）；
2.椅子面采用高强度PP改性材料，壁厚≥5mm,塑料注塑一次性成型，表面皮纹面处理；
3.支撑柱采用直径≥50mm圆钢管，顶端≥65*165*2mm钢板，采用全周满焊焊接，用四颗直径≥10mm的六角螺丝连接凳面，结构牢固，长期使用也不会出现摇晃松散现象；
4.下端满焊五根直径≥30mm的圆钢管钆扁折弯成虎爪状的凳脚，爪端焊造型螺母，配直径≥50mm高≥30mm的工程塑料脚盘，金属材料表面化学镀铬处理，凳面颜色可选。

	62.3
	（学生）实验桌
	张
	28
	1、规格尺寸≥1200*600*780/855mm（长*宽*高）；
2、台面：采用厚度≥12mm 实芯理化板，台面圆角处理，后部根据桌架形状铣边镶入框架中。
表面耐磨，耐高温，防火，防静电，耐酸碱，耐腐蚀；；
3、前横梁：采用≥60*35mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，正前方下端口向上倾斜，预留与上支撑架锁紧螺丝口；
4、中横梁：采用≥20*20mm，厚度≥1.0mm 钢质抗弯加固条；
5、后横梁：采用≥110*30mm，厚度≥1.0mm 铝型材拉伸成型，预留有与上支撑架锁紧螺丝口；
6、后挡板：采用≥85*10mm，厚度≥1.0mm 铝型材整体拉伸成型，与左右支撑架组成半包形围栏，预留与面板匹配的卡槽，围栏高出台面≥60mm；
7、桌腿由上支撑架、支撑立柱、下支撑脚和可调地脚组成 C 字形；
（1）上支撑架：采用 ≥580*190*30mm 铝压铸一次性成型，配有≥255*75mm 倾斜式半包形围栏，内侧镶嵌有工程塑料装饰盖，两侧弧形圆角，左右两侧支撑架上端位置预留安装 220V多功能插座位置；
（2）支撑立柱：采用≥150x30mm 铝型材拉伸成型，内置不少于 2 根至少 1.0mm 厚加强筋；
（3）下支撑脚：采用≥570*130*30mm 铝合金型材拉伸而成；
（4）多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料成型，内置脚轮固定孔；
8、书包斗：规格≥470*300*150mm,采用 ABS 塑料一次性成型，正面设有可悬挂凳子的圆形孔，周边加厚加强，斗内加强体块，两侧和后侧均设有固定耳；
9. 实验桌技术要求如下：
（1）力学性能要求：产品力学性能须符合现行国家标准 GB/T 3325-2024《家具 桌类强度和耐久性》全部相关规定，各项性能指标最低限值不得低于以下要求：水平静载荷水平加载力不小于200N，试验循环次数不少于10次。试验完成后产品整体质量需满足：零部件无断裂或豁裂，紧固部件无松动，无影响使用功能的磨损或变形，五金连接件无松动，柜门等活动部件启闭灵便，零部件无明显位移变化。
（2）台面及功能要求：实验桌台面三边带围栏，围栏高度≥60mm；左右侧横梁预留220V电源插座安装位置；桌脚具备高度可调节功能。
（3）支撑立柱要求：支撑立柱采用≥150×30mm铝型材拉伸成型，内置不少于2根至少1.0mm厚加强筋。
（4）下支撑脚要求：下支撑脚采用≥570*130*30mm铝合金型材拉伸而成。
（5）防腐性能要求：产品通过中性盐雾试验（连续喷雾2h），检测结果等级为10级。
证明材料要求：投标时须提供第三方具备CMA资质检测机构出具、依据 GB/T 3325-2024 检测的型式检验报告；报告桌类强度和耐久性结论判定合格即视同满足本条力学性能全部要求，水平静载荷实测指标不得低于招标文件限值。

	62.4
	220V侧边电源
	只
	28
	单独安装在学生桌侧边，内置防触电防尘罩，不影响实验操作；
设置≥2路多功能220V五孔交流插座，操作简单，安全可靠。

	62.5
	水槽柜
	套
	15
	1.规格尺寸≥500*650*780/940mm（长*宽*高）；
2.水槽：整体采用PP 材料，壁厚≥4mm，一次性成型，四周倾斜内凹设计以免水滴外流；水槽内部尺寸≥430mm*380mm*240mm/260mm；
3.水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，水龙头安装底座；水槽台面标配有直径≥100mm 废液缸，置物架设滴水架，带三级过滤。
4.水槽内部前高后低设计，带三级过滤；配有≥380*160mmPP 防溅过滤网及直径≥120mm 不锈钢网双层过滤。
5.底座固定框：尺寸≥660*500*50mm，采用 PP 材料，一体成型。
6.水槽左右侧板：尺寸≥720*660*40mm，采用 ABS 材料，一体成型，壁厚≥2.5mm。
7.柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS 材质，一体成型，前后卡扣安装，PP 转轴式开门，前后门安装不锈钢同芯锁，后门安装不锈钢同芯锁。
8.水嘴：采用实验室专用折叠式三联水嘴，旋钮把手采用PP 旋转式，鹅颈双联水嘴高度不低于 370mm，可同步 90 度向前折叠，出水嘴为铜质尖嘴，中间单联固定式，带缓冲水嘴；水管管体为黄铜合金制品，90 度瓷质阀芯。
水槽柜技术要求：产品塑料件外观、五金喷涂件外观、其他外观、功能、尺寸检测符合 GB/T32487-2016 相关要求：
1. 塑料件外观：无裂纹、明显变形、缩水、针孔、凹陷、飞边、折皱、疙瘩、气泡、杂质、伤痕、白印，表面光洁，无划痕、毛刺、拉毛、污渍、明显色差。
2. 家具五金喷涂件外观：涂层无漏喷、锈蚀，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。
3. 其他外观：人体及储物接触面无毛刺、刃口、棱角；固定结构牢固无松动、少件、漏钉、透钉（预留孔、选择孔除外）；涂饰面无脱色掉色；管材无裂缝、叠缝，外露管口端面封闭；刚性材料深度＞10mm 孔 / 间隙：孔径 / 间隙＜6mm 或≥12mm；可接触活动件间隙＜5mm 或≥12mm。
4. 功能性：配备废液缸、滴水架，设置三级过滤。
5. 尺寸：500mm×660mm×940mm，尺寸偏差 ±5mm。

	62.6
	实验椅
	张
	56
	1.规格≥310*335*400mm（长*宽*高）；
2.椅面成型尺寸≥310*330*130mm，椅面后侧带有靠背及镂空把手设计，托盘尺寸为直径≥150*1.5mm 厚的钢板，满焊；
3.椅面采用≥5mm 厚 PP 工程塑料成型，四周圆弧翻边处理；
4.支撑柱采用直径≥50mm 圆钢管，圆弧内凹成型钣金，钣金与钢管接合位置采用四周圆弧满焊处理，安装使用直径≥8mm 的内六角螺丝连接凳面。
5.下端五星脚采用 pp 料一次性成型，支撑柱周边加厚立体感处理。
6.五星脚搭配橡胶脚垫使用。
7.实验椅技术要求：产品椅凳类强度和耐久性、尺寸、抗盐雾性能符合 GB/T 3325-2024 相关规定，指标限值如下：
（1）座面冲击试验：冲击高度 180mm，试验不少于 10 次；
（2）跌落试验：跌落高度 200mm，试验不少于 10 次；
（3）抗中性盐雾试验：连续喷雾 2h，检测结果为 10 级；
试验后满足：所有零部件无断裂或豁裂；用手掀压牢固部件无松动；零部件无影响使用功能的磨损或变形；五金连接件无松动；活动部件开关灵便；零部件无明显位移变化。
证明材料要求：投标时须提供第三方具备 CMA 资质检测机构出具、依据 GB/T 3325-2024 检测的型式检验报告，报告相关项目结论合格即视同满足本条全部要求，实测指标不得低于招标文件限值。

	62.7
	导线
	付
	29
	1.注塑灯笼插头转鳄鱼夹线，每付2色（红色与黑色），每根线长≥1.5米，一端香蕉叉，一端鳄鱼夹。
2.线材：特软丁晴线
3.线径：≥3.8mm

	62.8
	智能控制台
	台
	1
	1、尺寸：≥600*400*75mm（长*宽*高）；
2、箱体：框架采用铝合金制作，塑料转接头连接，金属表面经过防腐氧化处理和纯环氧树脂塑粉高温固化处理，具有较强的耐蚀性；柜门亚克力纯色面板，柔韧性较强，具备良好的耐候性和化学稳定性。
3、功能按键：正面分别设有一键启动按钮，一键急停开关与电源指示灯等，操作简洁。
4、显示屏：≥15.6寸人机界面，使用密码开机、温湿度显示、日期、时间显示、定时延时关机功能。
5、机箱内部构件：总断路器（含漏电、过载与短路保护功能）、分组断路器（含过载与短路保护功能）、PLC智能控制器、无线通讯系统。
6、时序开关：按顺序启动各组学生的电源。
7、多功能集中控制系统：设备采用2.4G遥控技术，集中控制系统，可执行各分项分页控制：
（1）.桥式塔吊升降控制：可以实现集中或分组控制，任意组合控制，可调节学生设备升降高度，紧急暂停升降及锁定设备升降；
（2）.桥式塔吊补光控制：分组或集中控制设备照明，可以任意组合控制；
（3）.桥式塔吊220V电源控制：控制学生交流220V电源输出及关闭；
（4）.学生低压输出控制：设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；
（5）.通风控制：控制风机的运行及风量调节；
（6）.桌面光源：控制多功能背挂光源照明并锁定，学生不能自主开启及关闭光源；
（7）.背挂控制：控制背挂分段式升降并锁定，学生不能自主升降，解除锁定后，学生可自主调整设备升降高度；
（8）.供水控制：控制供水电磁阀启动与关闭；
（9）.输入电压：220v±10%；

	62.9
	桥式塔吊
	个
	15
	规格尺寸：标准模块化组成，≥1200*545*310mm（长*宽*高） 
1、主体构架:（1）.外形及材质：流线型设计，内侧承重结构框架采用异形铝型材，外侧采用铝型材框架结构，两端≥4mm厚度钣金件，表面均采用环氧树脂高压静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用，内置ＬＥＤ辅助照明光源。（2）.照明系统：产品两侧设有长度≥1200mm照明灯光，两侧各两条，光源采用高亮度无闪屏，≥132颗2835白色LED灯珠，色温≥6000K低压灯条，提高整体使用安全性.（3）.底部造型采用平面钣金件进行平铺，表面均采用环氧树脂高压静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。
2、摇臂构架（1）.摇臂构架外置在主体构架外，收起时平铺在机台下方，保持视野通畅；放下时向下旋转90度，使摇臂终端接近实验桌台面；（2）.含有刷直流马达、变速箱、驱动器与传动轴、开关电源、总控主板及无线信号接收模块等，用于接收控制信号驱动摇臂可靠稳定地做收放动作。（3）.驱动系统：内置有刷直流马达机身采用粉末制金工艺，金属材质，产品表面经过多道抛光处理工艺，使铝合金机身拥有更高的韧性和强度，不会生锈产品结构更加紧密。（4）.变速箱：内置纯金属涡轮齿轮，粉末制金材质压铸成型，齿轮精度高、噪音低、强度高、韧性好等特点，（5）.驱动系统:整体全密封设计，有效预防粉尘进入机芯内部，电线采用无氧纯铜作为导体，低电阻经久耐用，性能稳定。（6）.传动轴：数控加工中心一体加工成型，表面采用电镀处理拥有较强的抗腐蚀性、高硬度、耐磨耗、润滑、耐热等特点。（7）.摇臂：采用椭圆形铝型材，臂内置敷设电源线、风管、给排水管、网络线等，型材表面采用环氧树脂高压静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。（8）.摇臂的收放采用接收教师总控电源采用2.4G通讯技术，可分组或整体控制收放，有刷直流马达驱动，由变速箱加传动杆保证收放旋转运行时平稳、低噪音。
3、摇臂终端:（1）.规格≥275*150*200mm；（2）.功能终端采用ABS工程注塑外形，两侧配置电源面板：五孔插座≥四个（左右各≥2个)、USB接口≥4个（左右各≥2个)、网络接口≥2个（左右各≥1个）、低压学生电源≥2组（左右各≥1组）等。（3）.面板采用亚克力面板，电容感应按钮开关，微电脑控制；（4）.输入电压：220v±10%；（5）.设置4个多功能220V五孔交流插座,带漏电保护功能,可以分组或独立控制电源供给，操作简单，安全可靠。（6）.低压学生电源：接收教师总控电源采用2.4G遥控技术设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；（7）.交流输出：0-24V，0.1V一档设定可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度±0.1V，具有智能过载保护功能；（8）.直流输出：0-24V，0.1V一档连续可调，额定电流0-24V，2A，最大可输出3A,可设置0-3A恒流输出，数字电压电流表实时显示，精度±0.1V，具有智能过载保护功能；（9）.USB接口：额定输出5V,2A，最大可输出3A。   
桥式塔吊检测性能要求：产品检测内容符合GB/T 5226.1-2019、GB 21748-2008、GB 4793.1-2007、GB/T 2099.1-2021、GB/T 9286-2021、委托单位技术条件相关要求，具体指标如下：
4.绝缘性能：符合GB/T 5226.1-2019标准18.3规定，电路导线和保护联结电路间施加500Vd.c.时，绝缘电阻不小于1MΩ。5.抗电强度：符合GB/T 5226.1-2019标准18.4规定，电气设备的电路导线和保护联结电路之间经受50Hz、1000V电压试验，试验时长至少1min，试验无击穿。6.保护接地电阻：符合GB/T 5226.1-2019标准相关规定，接地电阻不大于0.1Ω。7.控制和调节件：符合GB 21748-2008标准5.1要求。控制调节部件工作状态下不对使用者造成伤害，调节功能标识明确，各类控制操作件、开关、转换旋钮耐用可靠，转动灵活、跳步清晰、定位准确。8.结构性能：符合GB 21748-2008标准5.2.1、5.2.2要求。仪器可展开、可伸缩结构无危险凸出板块、锐角、边缘，仪器及零部件紧固方式可靠。9.防机械危险：符合GB 4793.1-2007标准7.2、7.5要求。运动零部件不会挤压、划破、刺破操作人员身体及夹伤皮肤；墙装、顶装设备支架可承受设备重量不少于4倍载荷，试验后支架、安装表面无损坏。10.寿命试验：设备升降循环3000次，每次升降间隔≥10s，试验后样品无异常。11.工作噪声：寿命试验后，测试距离1m，测试前后左右四个位置，噪声声压级最大值不大于55dB(A)。12.功能性检查：摇臂电源线未移除不可回收；低压交直流电源具备恒流控制，恒定电流0.3A~3A，调节分辨率0.1A，额定电流3A。13.耐燃性：插座绝缘材料耐燃符合GB/T 2099.1-2021第28章要求，通过650℃/850℃灼热丝试验，结果符合标准要求。14.附着力：外部金属件依据GB/T 9286-2021进行漆面附着力试验，附着力≥95%，脱落面积≤5%，达到1级附着力标准。15.盐雾试验：外部金属件依据GB/T 2423.17-2008开展盐雾试验，氯化钠浓度5%、PH值6.5-7.2、试验温度35℃，连续喷雾2h；依据GB/T 6461-2002判定，保护等级10级，试验后无缺陷。16.直流输出电压：电压偏差不大于±0.2V。

	62.10 
	系统安装辅件
	项
	1
	1.采用双方钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地2.4m左右。
2.主要辅件有：槽钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板等。

	62.11
	上给排水系统
	套
	15
	1、系统是由水泵、给排水快速插拔接头、MCU程序线路板、水位传感器、供电线、电源、软管等组成；
2、整体陶泵芯水泵：采用≥24V安全直流无刷电机驱动，全铜线圈，静音设计，陶瓷石墨轴承，耐磨耐高温，防水设计，设有防电隔离功能，安全但到保证；底部灌胶，水电隔离，安全放心。扬程≥15米，流量≥20L/min
3、给排水软管：采用软管，原生橡胶制造，黑色阻光内壁，不含重金属，无刺激气味，表面耐磨耐用，防爆耐压纤维编织网，瞬间爆破压力达到22bar；
4、给排水快速插拔接头：新颖的接头重量轻、抗化学性能好，便于使用。此无泄漏设计有效消除了泄漏，最大程度地减少停机时间，触感柔软的过模手感舒适。
5、智能排水控制系统：采用快接式止水接头，连接到对应的接口上，采用水位传感器采集水位信息，无蓄水模式，减少蓄水产生的异味与杂质，MCU算法分析判断后通过程序线路板发送相应指令给水泵，水泵无延迟地执行指令进行排水，内置防腐止回阀，预防管内未排出的废水倒流。

	62.12
	设备供电系统
	套
	15
	1、系统是由电源快接头、供电线组成；
2、网络快接头：分为公母件各一个，新颖的接头重量轻、抗化学性能好，便于使用。此无泄漏设计有效消除了泄漏，最大程度地减少停机时间，触感柔软的过模手感舒适；
3、电线：RVV多芯护套线，全铜≥3芯，高柔韧性PVC绝缘，安全阻燃；
4、连接方式：采用快接式对接，将水槽顶端电源接口上拉到桥式电源接口位置进行卡扣对接。

	62.13
	生物桌面灯
	套
	28
	1、尺寸：≥200*55*100mm（长*宽*高）
2、主体由ABS框架搭配照明系统与电源面板组成。
3.主体框架：产品主体框架由ABS配件组合而成，整体造型圆弧处理，操作面进行55度倾斜，方便操作使用，产品表面亮光处理。
4.照明系统：产品顶端下沿倾斜表面安装尺寸≥120*10mm灯条，为实验操作提供照明保障。
5.面板采用亚克力面板，电容感需按钮开关，微电脑控制；

	62.14
	安装调试
	套
	1
	1、安装可升降集成系统不用破坏原有地面，模块化结构设计，采用吊装安装方式；
2、系统结构安装调试；
3、系统控制安装调试；
4、供电系统安装调试；

	62.15
	电气布线
	项
	1
	1.线管：≥DN25阻燃PVC线管；
2.电线：≥2.5mm²铜芯线缆；
3.施工需符合国家验收要求。

	62.16
	给、排水系统
	项
	1
	1.ф50、ф25、ф20,给水：对PPR复合管敷设。
2.排水：对UPVC专用排水管进行铺设、对接和安装。

	62.17
	天花
	平方米
	100
	顶部整室铝扣天花，规格：≥600*600mm
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[bookmark: _Toc220254956][bookmark: _Toc14364]第二节 商务要求
商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。
1、本项目提供相同品牌核心产品的投标人，按一家投标人计算；评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、所投产品质量标准需符合《中华人民共和国产品质量法》及国家、行业相关现行标准。
3、供货期限：合同签订后30日历天。
4、付款：合同签订后预付合同款的40%，验收合格后30日内结清全部款项。
5、验收：采购人根据合同要求进行验收,验收依据为合同文本、投标文件和会议纪要等。
6、交货地点：榆阳区辖区指定学校。
7、质保期限：产品验收合格后1年。
8、投标投标产品需符合榆林市榆阳区行政事业单位通用办公设备及家具配置标准，否则投标无效。
[bookmark: _Toc220254957]第三节 采购标的一览表
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	标的名称
	技术规格及参数指标
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第五章  采购需求
第五章 技术要求

[bookmark: _Toc220254958]第六章 合同文本
[bookmark: _Toc220254959][bookmark: _Hlk197789853]第一节 合同协议书
采购合同编号：                 
甲方（全称）：               （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的投标（响应）文件及中标（成交）通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                             
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
                  询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                强制采购       优先采购    
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购    
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                       分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。



[bookmark: _Toc220254960]
第二节 合同通用条款
[bookmark: _Toc220254961]1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指与乙方签订合同协议书、购买货物、服务的当事人，及其合法继承人。
（2）供应商（以下称乙方）是指与甲方签订合同协议书、提供货物、服务的当事人，及其合法继承人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的合同协议书及其变更、补充协议，合同专用条款，合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
[bookmark: _Hlk205390661]（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【合同专用条款】。
[bookmark: _Toc220254962]2.合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
[bookmark: _Toc220254963]3.履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
[bookmark: _Toc220254964]4.甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
[bookmark: _Toc220254965][bookmark: _Hlk205390981]5.乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
[bookmark: _Toc220254966]6.合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
[bookmark: _Toc220254967]7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
[bookmark: _Toc220254968]8.质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
[bookmark: _Hlk205393522]8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
[bookmark: _Toc220254969]9.权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
[bookmark: _Toc220254970]10.知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
[bookmark: _Toc220254971]11.保密义务
[bookmark: _Hlk205393889]11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【合同专用条款】中约定。
[bookmark: _Toc220254972]12.合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间及方式在【合同专用条款】中约定。
[bookmark: _Toc220254973][bookmark: _Hlk217588365]13.履约保证金
[bookmark: _Hlk217590946][bookmark: _Hlk217589528][bookmark: _Hlk217590870]13.1 13.1 乙方应当在【合同专用条款】约定的时间、金额以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向甲方提交履约保证金。
13.2 如果乙方出现【合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【合同专用条款】规定支付。
[bookmark: _Toc220254974]14.售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
[bookmark: _Hlk205394914]（3）在【合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
[bookmark: _Hlk205406626]（6）【合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
[bookmark: _Toc220254975]15.违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
[bookmark: _Hlk205395376][bookmark: _Hlk205395428]15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【合同专用条款】规定的逾期付款利息。
[bookmark: _Hlk205395263]15.4其他违约责任根据项目实际需要按【合同专用条款】规定执行。
[bookmark: _Toc220254976]16.合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
①经营状况严重恶化；
②转移财产、抽逃资金，以逃避债务；
③丧失商业信誉；
④有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形。 
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc220254977]17.合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
[bookmark: _Toc220254978]18.不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
[bookmark: _Toc220254979]19.解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
[bookmark: _Toc220254980]20.政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
20.4乙方提供的《关于符合本国产品标准的声明函》（或财政部会同有关部门规定的有关证明文件）、《关于符合本国产品成本占比的声明函》（如有）作为采购合同的附件。验收时甲方将核对乙方实际供货与其《声明函》的一致性，必要时可抽查《声明函》承诺。
[bookmark: _Toc220254981]21.法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
[bookmark: _Toc220254982]22.通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
[bookmark: _Toc220254983]23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



[bookmark: _Toc220254984]第三节 合同专用条款
[bookmark: _Toc220254985][bookmark: _Toc205723502][bookmark: _Toc217498462]1.定义
1.2本合同下列术语应解释为：
（5）联合体具体要求：  按招标文件相关规定  
（6）其他术语解释，                         
[bookmark: _Toc205723503][bookmark: _Toc217498463][bookmark: _Toc220254986]4.甲方的权利和义务
4.4履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限： 自乙方交付之日起【    】天 
4.6约定甲方承担的其他义务和责任：  为乙方履行合同提供必要且合理的配合和协助。 
[bookmark: _Toc205723504][bookmark: _Toc217498464][bookmark: _Toc220254987]5.乙方的权利和义务
5.4约定乙方承担的其他义务和责任：             
[bookmark: _Toc217498465][bookmark: _Toc220254988][bookmark: _Toc205723505]6.合同履行
6.1履行合同义务的顺序：  乙方履行合同义务在先，甲方履行合同义务在后。 
[bookmark: _Toc205723506][bookmark: _Toc220254989][bookmark: _Toc217498466]7.货物包装、运输、保险和交付要求
7.1包装特殊要求：      /        ，指定现场：  以甲方书面指定地点为准。 
7.2运输特殊要求：      /       
7.3保险要求：  由乙方自行承担，已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。  
[bookmark: _Toc217498467][bookmark: _Toc205723507][bookmark: _Toc220254990]8.质量标准和保证
8.2 保证
（1）质量保证期：   自项目验收合格之日起，【    】个月  
（3）货物质量缺陷响应时间：  按招标文件相关规定  
[bookmark: _Toc220254991][bookmark: _Toc205723508][bookmark: _Toc217498468]11.保密义务
11.1其他应当保密的信息： 未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。 
[bookmark: _Toc205723509][bookmark: _Toc217498469][bookmark: _Toc220254992]12.合同价款支付
12.2合同价款支付时间：  按招标文件相关规定。  
[bookmark: _Toc217498470][bookmark: _Toc220254993][bookmark: _Toc205723510]13.履约保证金
[bookmark: _Hlk217591130][bookmark: _Hlk217590978]13.1履约保证金的提交时间、金额：                    
[bookmark: _Hlk217588436]13.2履约保证金不予退还的情形：
 ①未经甲方书面认可，逾期交货；
②乙方未能遵守甲方有关管理制度和规定，在货物运输、安装调试、维修维保等过程中未服从甲方管理，给甲方或第三人造成伤害或财产损失，如履约保证金不足以弥补甲方和第三人的损失，乙方承担继续赔偿责任。
 ③乙方不参与验收、故意拖延验收，货物验收不合格。
 ④乙方未及时按合同约定提供货物配套服务。 
13.3履约保证金退还时间及逾期退还的违约金：
（1）自甲方最终书面确认验收合格之日起算【    】日后，甲方确认无质量问题且乙方无违约情形后将履约保证金无息退还给乙方或履约保函失效。
[bookmark: _Hlk217563599]（2）甲方逾期退还乙方履约保证金的，应当支付逾期利息。逾期利息按照每日利率万分之五计算，最高限额为百分之五。
[bookmark: _Toc205723511][bookmark: _Toc217498471][bookmark: _Toc220254994]14.售后服务
14.1（3）运行监督、维修期限： 按招标文件的要求和乙方投标文件执行 。
14.1（5）货物回收的约定：  按相关法律法规执行。 
14.1（6）乙方提供的其他服务：              
[bookmark: _Toc205723512][bookmark: _Toc217498472][bookmark: _Toc220254995]15.违约责任
15.1修理、重作、更换相关具体规定： 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，按下列第【   】种方式处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。 
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担退还该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。  
15.2迟延交货的违约责任：
[bookmark: _Hlk217565811]（2）迟延交货赔偿费：
[bookmark: _Hlk217492344][bookmark: _Hlk217723395]①乙方迟延交货，应当向甲方偿付违约金。违约金按照每日利率万分之五计算，最高限额为百分之五。造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
②逾期超过约定日期【   】个工作日不能交货的，甲方可解除本合同，由此给甲方造成的实际损失，乙方应给予足额赔偿。
③乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同约定的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。  
[bookmark: _Hlk217563970][bookmark: _Hlk129349156]15.3逾期付款利息：
甲方需按约定及时足额支付货款，未按约定及时足额支付货款时，甲方向乙方偿付逾期付款利息，每迟付一天按违约金额万分之五向乙方偿付逾期付款利息，逾期付款利息最高限额为违约金额的百分之五。
15.4其他违约责任：
（1）乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，则构成乙方违约，甲方有权单方解除合同，并没收乙方履约保证金。 
（2）                                  
[bookmark: _Toc217498473][bookmark: _Toc205723513][bookmark: _Toc220254996]19.解决争议的方法
19.2因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：
（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；
（2）向                    人民法院起诉。
[bookmark: _Toc205723514][bookmark: _Toc220254997][bookmark: _Toc217498474]23.合同未尽事项
23.1合同未尽事项：                        。
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[bookmark: _Toc220254998]第七章 投标文件格式
[bookmark: _Hlk199661279]目 录
[bookmark: _Hlk197453333]第一部分 资格证明文件
（1）投标函
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或者授权委托书
（3）联合协议（联合投标适用）
（4）分包意向协议（分包适用）
（5）中小企业的证明材料
（6）资格审查资料
（7）关于符合本国产品标准等的声明函
第二部分 技术商务响应文件
（8）采购需求的响应
（9）采购需求偏离表
第三部分 报价文件
（10）开标一览表
（11）分项报价表
（12）节能产品、环境标志产品清单
（13）其他资料



                                             



投 标 文 件
[bookmark: _Toc220254999]第一部分 资格证明文件

 采购项目名称：             
采购项目编号：             
包    号：             
包 名 称：             
 



投标人名称：             （盖单位章）
       年    月    日
[bookmark: _Toc220255000][bookmark: _Hlk201424416]
一、投标函
致：           （采购人、采购代理机构）：
[bookmark: _Hlk201855204][bookmark: _Hlk207042999]经充分研究              （采购项目名称）            （采购项目编号）的招标文件和所有相关资料，我方自愿参加贵方组织的招标采购活动。
在此，我方承诺如下：
一、按照招标文件要求提交投标文件，并按照招标文件的规定报价。
二、除技术要求偏离表和商务要求偏离表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
三、在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
四、按照招标文件的规定履行合同责任和义务。
五、自愿遵守政府采购法律法规及相关规定。
六、                               （其他补充说明）。
[bookmark: _Hlk195952836]七、所提交的投标文件内容完整、真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能要求，提供与招标有关数据或资料。

[bookmark: _Hlk199670637][bookmark: _Hlk201649762][bookmark: _Hlk201431885]投标人名称：                      （盖单位章）
[bookmark: _Hlk201431906]法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：          （签字）
联系电话（手机）：                     
电子邮箱：                   
日期：      年      月      日


[bookmark: _Toc220255001][bookmark: _Hlk200091284]二、法定代表人（单位负责人）身份证明或者授权委托书
[bookmark: _Toc220255002][bookmark: _Hlk199255896]附件2-1法定代表人（单位负责人）身份证明
[bookmark: _Hlk199255962]法定代表人（单位负责人）身份证明
投标人名称：                 
统一社会信用代码：                 
注册地址：                 
姓名：         性别：         年龄：         职务：         系         （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。       
特此证明。
附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。
	身份证（国徽）复印件
	身份证（人像）复印件




[bookmark: _Hlk201584241][bookmark: _Hlk201691865]投标人名称：                      （盖单位章）
日期：         年    月   日
[bookmark: _Hlk201952737]备注：联合投标的，由联合体牵头人出具其法定代表人（单位负责人）身份证明。



[bookmark: _Toc220255003]附件2-2授权委托书（如有）
[bookmark: _Hlk199191533]授权委托书（如委托）
[bookmark: _Hlk201650279]本人          （姓名、职务）系                 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），身份证号码            。现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改              （采购项目名称）       （采购项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                      。
代理人无转委托权。
本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。
附：委托代理人的身份证复印件
	身份证（国徽）复印件
	身份证（人像）复印件



[bookmark: _Hlk197496721][bookmark: _Hlk199670713][bookmark: _Hlk201584242]投标人名称：                      （盖单位章）
[bookmark: _Hlk201645305]法定代表人（单位负责人）：          （签字）
[bookmark: _Hlk199263227]日期：         年    月   日
备注：联合投标的，由联合体牵头人的法定代表人（单位负责人）出具授权委托书。



[bookmark: _Toc220255004][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: _Hlk199252857]三、联合协议（联合投标适用）
[bookmark: _Hlk205535832]致                   （采购人、采购代理机构）：
[bookmark: _Hlk201691992]我们决定自愿组成联合体共同参加      （采购项目名称）        （采购项目编号）项目的投标。现就联合体事宜订立如下协议： 
1.联合体基本信息：                （各成员单位名称、法定代表人（单位负责人）姓名、法定地址）
[bookmark: _Hlk201394175]2.             （某成员单位名称）为联合体牵头人。
[bookmark: _Toc361508755][bookmark: _Toc300835212][bookmark: _Toc152045790][bookmark: _Toc384308378][bookmark: _Toc144974859][bookmark: _Toc152042579][bookmark: _Toc247527830][bookmark: _Toc247514249][bookmark: _Toc352691664][bookmark: _Toc7749][bookmark: _Toc369531700]3.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
[bookmark: _Toc27930][bookmark: _Toc352691665][bookmark: _Toc247514283][bookmark: _Toc300835213][bookmark: _Toc361508756][bookmark: _Toc369531701][bookmark: _Toc152042580][bookmark: _Toc247527831][bookmark: _Toc144974860][bookmark: _Toc152045791][bookmark: _Toc384308380]4.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。
5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：         （牵头人名称）承担      工作，占投标报价的     ％；        （成员1名称）承担      工作，占投标报价的     ％；……。
[bookmark: _Hlk199596770]6.本协议自所有成员单位签署之日起生效，联合体未中标或者合同履行完毕后自动失效。

[bookmark: _Hlk201649994][bookmark: _Hlk201691957][bookmark: _Hlk201584243]联合体牵头人名称：           （盖单位章）
[bookmark: _Hlk201004180]联合体成员1名称：           （盖单位章）
…
日期：        年        月        日  
[bookmark: _Hlk201606502][bookmark: _Hlk201650030]备注：提交的联合协议为“原件复印件”。



[bookmark: _Toc220255005]四、分包意向协议（拟分包适用）
致                   （采购人、采购代理机构）：
[bookmark: _Hlk215762436][bookmark: _Hlk213336770]              (投标人全称，以下简称投标人)就        (项目名称)          (项目编号)的投标事宜，与           (接受分包合同的企业全称，以下简称接受分包合同的企业)通过友好协商达成以下分包意向协议:
1.在投标阶段，投标人负责投标文件编制，并处理与投标和中标有关的一切事务。中标后，投标人负责合同订立和合同实施、组织和协调工作。
2.接受分包合同的企业按照投标人的要求提供分包工作投标所需的相关资料，包括但不限于资质、资格、分包工作报价、技术要求、经营状况等资料，并对所提供资料的真实性负责。 
3.投标人承诺中标后，就本协议约定的分包工作以分包合同的形式交由接受分包合同的企业承担；接受分包合同的企业承诺按照分包合同的约定履行责任和义务并对投标人负责。投标人和接受分包合同的企业就分包工作对采购人承担连带责任。 
4.投标人拟分包给接受分包合同的企业的工作、分包合同金额、分包合同金额占比如下： 
[bookmark: _Hlk199596013]（1）       （接受分包合同的企业1名称）、        （分包工作内容）、        ％(分包合同金额占比)、        (接受分包合同的企业资质)；
…
5.中标后，本协议是合同的组成部分，对投标人、接受分包合同的企业有合同约束力。
6.本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标合同履行完毕后自动失效。
7.本协议正本一式  份，随投标文件装订一份，其他分包意向协议成员各执一份。


[bookmark: _Hlk201650124][bookmark: _Hlk205803703][bookmark: _Hlk201584244]投标人名称：           （盖单位章）                    
接受分包合同的企业1名称：           （盖单位章）
…
日期:        年   月   日
[bookmark: _Hlk201606564][bookmark: _Hlk201432447]备注：提交的分包意向协议为“原件复印件”。


[bookmark: _Toc220255006][bookmark: _Hlk195856985][bookmark: _Toc294206743][bookmark: _Toc294186060]五、中小企业的证明材料
[bookmark: _Toc220255007]附件5-1 《中小企业声明函》(货物)
《中小企业声明函》(货物)
本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司(联合体)参加          (采购人名称)的        (采购项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下
1、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
2、   ( 标的名称)，属于   (采购文件中明确的所属行业) 行业：制造商为    (企业名称)，从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元[1]，属于   (中型企业、小型企业，微型企业) 。
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责入为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk201584245]投标人名称 ：        （盖单位章）
日期:        年   月   日

备注：
[bookmark: _Hlk217468295]1.本表所填写的从业人员、营业收入、资产总额数据，均为“标的物”制造商的上一年度数据。
2．“采购文件中明确的所属行业”见第一章“投标邀请”第2.2款。
[bookmark: _Hlk217915280][bookmark: _Hlk217916027]3. 填写前请认真阅读《财政部工业和信息化部关于印发＜政府采购促进中小企业发展办法＞的通知》(财库〔2020〕46号)和《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）等相关文件，如实地填写。
[bookmark: _Toc220255008]附件5-2 残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____    __（采购人名称）的____   __（采购项目）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk201584246]投标人名称 ：        （盖单位章）
日期:        年   月   日
备注：填写前请认真阅读《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）相关规定，如实地填写。


[bookmark: _Toc220255009]附件5-3 监狱企业证明材料
监狱企业证明材料

备注：请认真阅读《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）相关规定，并按其规定提供证明文件（复印件）。


第七章 投标文件格式
第七章 投标文件格式

[bookmark: _Toc220255010][bookmark: _Toc196514491][bookmark: _Toc19629578][bookmark: _Hlk199999229][bookmark: _Hlk200040845]六、资格审查资料
[bookmark: _Toc196514492][bookmark: _Toc220255011][bookmark: _Hlk200090589][bookmark: _Hlk206337414]附件6-1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: _Hlk199999518][bookmark: _Hlk196544657][bookmark: _Hlk216346981]法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
[bookmark: OLE_LINK7]备注：主体证明材料应符合第一章“投标邀请”第 2 条款规定：
[bookmark: _Hlk205644435]（1）投标人为法人的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件；
（2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书的复印件；
（3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照的复印件；
（4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明的复印件。
[bookmark: _Hlk205712059]
[bookmark: _Toc196514497][bookmark: _Toc200040705][bookmark: _Toc197615267][bookmark: _Toc212910365][bookmark: _Hlk201004364]

[bookmark: _Toc220255012][bookmark: _Hlk215762659]附件6-2 投标人资格声明
投标人资格声明
[bookmark: _Hlk201477043]致            (采购人、采购代理机构)：
[bookmark: _Hlk201434621][bookmark: _Hlk201692256]按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明及承诺如下：
一、资格条件
[bookmark: _Hlk201477632]（1）我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为________，全称为________，统一社会信用代码为________，法定代表人（单位负责人）为________，具有独立承担民事责任的能力。
（2）我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（“良好的商业信誉”是指投标人无第一章“投标邀请”第 2.6 款规定的情形。）
（3）我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了缴纳义务。
（4）我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
（“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
（6）我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
二、资格限制性条件
（1）与我单位法定代表人（单位负责人）为同一人或者与我单位存在直接控股、管理关系的其他关联供应商未参与本项目的投标活动。 
（2）我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
我单位保证上述声明及承诺真实、有效、可查。如有不实，我单位愿意承担相应的法律责任。
[bookmark: _Hlk201434676]
投标人名称：        （盖单位章）
法定代表人（单位负责人）或者委托代理人：        （签字）
日期：         年    月   日
备注：联合投标的，联合体各成员应分别提供。
[bookmark: _Toc196514493]

[bookmark: _Toc212910366][bookmark: _Toc220255013][bookmark: _Hlk196503165]附件6-3 落实政府采购政策的资格证明材料
[bookmark: _Hlk196511061]落实政府采购政策的资格证明材料
[bookmark: _Hlk199256321][bookmark: _Hlk199087048][bookmark: _Hlk197580049]备注：按“第一章投标邀请”第 2.2 款及“第二章 投标人须知”第 33.1款规定提交。

[bookmark: _Toc212910367][bookmark: _Toc220255014][bookmark: _Toc196514494]附件6-4 特定资格条件证明材料或者情况说明
特定资格条件证明材料或者情况说明
[bookmark: _Hlk199256349][bookmark: _Hlk201733878]备注：按“第二章投标人须知”第 15.1款第4项规定提供。

[bookmark: _Toc212910368][bookmark: _Toc220255015]附件6-5 资格条件更新资料
[bookmark: _Hlk199183534]资格条件更新资料
[bookmark: _Hlk58415339][bookmark: _Hlk201356382][bookmark: _Toc81213731][bookmark: _Hlk196511121]备注：采用资格预审方式的，当投标人资格发生改变时，应按“第二章投标人须知”第15.3款规定在投标文件中提供更新资料。

[bookmark: _Toc217755557]

[bookmark: _Toc220255016]附件6-6 榆林市政府采购      类项目供应商信用承诺书（格式）
[bookmark: _Hlk217748758]榆林市政府采购       类项目供应商信用承诺书
（须上传至“信用中国（陕西榆林）”进行公示）
至榆林市榆阳区财政局采购科：
市场主体名称：                
统一社会信用代码                
证件号码：                
法人代表：                
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日（承诺有效期限为1年，从投标截止时间起计算）
承诺内容： 
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位自愿做出以下承诺： 
一、承诺本单位严格遵守国家法律法规和规章，全面履行应尽的责任和义务， 全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件; 
二、承诺本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责； 
三、承诺本单位严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督； 
五、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益； 
六、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉； 
七、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺：               ； 
八、按照信用信息管理有关要求，本单位同意将以上承诺在各级信用信息共享平台公示，接受社会监督。若违背以上承诺，同意依据相关规定记入企业信用档案和在各级信用信息共享平台公示；性质严重的，同意承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。 
承诺单位（盖章）：                
法定代表人（负责人）：（签字或盖章）                
法定代表人（负责人）身份证号：                
承诺日期：    年   月   日
备注：1.法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺；
2.承诺书标题按照工程类、货物类、服务类确定。 
3.承诺有效期限为1年，从投标截止时间起计算。
4.承诺事由：填写项目名称。




[bookmark: _Toc217755558][bookmark: _Toc220255017]附件6-7 投标人信用承诺书（格式）
[bookmark: _Hlk217748796]投标人信用承诺书
至榆林市公共资源交易中心：
投标人：                
统一社会信用代码：                
法人代表：                
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日（承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算）
在   年   月   日                  项目招投标活动中，我公司（单位）郑重作出以下信用承诺： 
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；符合依法依规应当具备的相关资质（资格）条件；具有独立承担中标项目的履约能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。所递交文件资料合法、真实、 准确、完整、有效。 
（二）不得有以下违法违规行为：
1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作 假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、 利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。
2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。
3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。
4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。
5.招投标法规定的其它违法违规行为。 
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。 
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并上网公示，接受社会监督。 
（五）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。 

法定代表人（签章）：                
投标人（盖章）：                
承诺时间：       年    月    日
[bookmark: _Hlk217755574]备注：1. 承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算。
2. 承诺事由：填写项目名称。


  

[bookmark: _Toc220255018][bookmark: _Toc217755559]附件6-8 投标人委托代理人员信用承诺书（格式）
投标人委托代理人员信用承诺书
至榆林市公共资源交易中心：
在          项目招投标活动中，我个人郑重作出以下信用承诺：
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范，具有独立承担民事责任的能力；无法律法规规定禁止开展从业活动情形。我所递交的文件资料合法、真实、准确、完整、有效，无弄虚作假等情形。 
（二）不得有以下违法违规行为：
1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。
2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。
3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。 
4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。
5.招投标法规定的其它违 法违规行为。 
（三）自愿接受招投标监督部门和有关行政监督部门的依法检查。 
（四）同意将此信用承诺纳入陕西省公共信用信息平台和榆林市公共信用信息共享平台，并接受社会监督。 
（五）若我违背以上承诺事项，即被视为失信人，依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457号），自愿接受失信联合惩戒和依法给予的行政处罚（处理），并依法承担赔偿责任和刑事责任。 
[bookmark: _Hlk217750389]承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日 （承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算）

投标人：       
承诺人（签字或盖章）： 
承诺时间：       年    月    日
备注：1. 承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算。
2. 承诺事由：填写项目名称。


[bookmark: _Toc217755560][bookmark: _Toc220255019]附件6-9 投标信用承诺书（格式）
[bookmark: _Hlk217748695]投标信用承诺书
至榆林市公共资源交易中心：
项目名称：               
投标人：                
统一社会信用代码：                
法人代表：                
承诺有效期限：   年   月   日至    年   月   日（承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算）

在本项目标段招投标活动中，我公司（单位）自愿作出以下投标信用承诺： 
（一）能严格遵守法律法规、职业道德和行业规范。 
（二）不得有以下违法违规行为：
1.围标串标；以他人名义或者其他方式弄虚作假投标；出让出租资格、资质证书供他人投标；恶意竞标、强揽工程；以暴力、威胁、利诱等手段阻止或者控制其他潜在投标人参与招投标活动。
2.向招投标监督部门、交易中心、招标人、招标代理机构、评审委员会及其成员等当事主体赠送财物。
3.投标截止后至中标人确定前，修改或者撤销投标文件。
4.在被确定为中标人后无正当理由：不按照招标文件和投标文件与招标人签订合同；在签订合同时向招标人提出附加条件、或者改变投标文件的实质性内容；放弃中标；不按照招标文件的规定提交履约保证金。
5.招投标法规定的其它违法违规行为。 
（三）若我公司（单位）及相关参与人员违背以上承诺事项，即被视为失信企业（法人），依据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规[2018]457 号），自愿接受1至3年内限制参与公共资源交易活动。 

投标人（盖章）：                
法定代表人（签章）：                
承诺时间：   年   月   日
备注：1.本承诺书效力和作用等同投标保证金，承诺有效期限与投标有效期一致，从投标截止时间起计算。
2. 承诺事由：填写项目名称+投标保证金。

第七章 投标文件格式
第七章 投标文件格式

65
[bookmark: _Toc220255020][bookmark: _Hlk216857088]七、关于符合本国产品标准等的声明函
[bookmark: _Hlk220233161][bookmark: _Toc219971974]填写前请认真阅读《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和财政部《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号）等相关文件，并如实地填写。
[bookmark: _Toc220255021]附件7-1 关于符合本国产品标准的声明函
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
备注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


[bookmark: _Toc220255022][bookmark: _Toc219971975]附件7-2 关于符合本国产品成本占比的声明函
[bookmark: _Hlk218753365]关于符合本国产品成本占比的声明函
（采购项目或采购包含有多种产品）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和占所提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上，计算公式为：
  ≥ 80%
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
投标人名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日  
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投 标 文 件
[bookmark: _Toc220255023]第二部分 技术商务响应文件

[bookmark: _Hlk215765034]采购项目名称：             
采购项目编号：             
包    号：             
包 名 称：             
 




投标人名称：             （盖单位章）
       年    月    日
[bookmark: _Toc220255024][bookmark: _Hlk196055907]八、采购需求的响应
编制说明：
投标人应按第五章“采购需求”自行编写“采购需求的响应”文件，其内容可包括，且不限于详细的技术指标和性能描述、售后服务和技术服务的组织及保证措施等，格式自拟。

[bookmark: _Toc22201158][bookmark: _Toc199611841][bookmark: _Toc220255025]附件8-1 采购标的描述-览表
采购标的描述-览表
采购项目名称：                                       采购项目编号：              
	序号 
	招标文件条目号
	标的名称
	规格型号及参数指标描述
	制造商名称/品牌/产地
	数量
（台套）
	交货期
	备注

	
	
	
	
	制造商名称
	品牌
	产地
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk200997979][bookmark: _Hlk199660400][bookmark: _Hlk205717114]备注：按第五章“采购需求”中第三节“采购标的一览表”填写。


[bookmark: _Toc220255026]九、采购需求偏离表
[bookmark: _Toc220255027][bookmark: _Toc19918]附件9-1 技术要求偏离表
技术要求偏离表
采购项目名称：                                       采购项目编号：              _
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除上述列明偏离外，我单位对招标文件的其他技术要求条款完全响应，无偏离。


[bookmark: _Hlk205717082]备注：若本表与本章“八、采购需求的响应”不一致时，则以“八、采购需求的响应”为准。
[bookmark: _Toc220255028][bookmark: _Toc15561]附件9-2 商务要求偏离表
商务要求偏离表
采购项目名称：                                       采购项目编号：              _
	序号
	招标文件章节条款号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	投标人保证：除以上列明的偏离外，我单位对招标文件的其他商务要求完全响应，无偏离。





[bookmark: _Hlk212822338]




投 标 文 件
[bookmark: _Toc220255029]第二部分 报价文件

采购项目名称：             
采购项目编号：             
包    号：             
包 名 称：             






投标人名称：             （盖单位章）
    年    月    日

[bookmark: _Toc220255030][bookmark: _Hlk216367877]十、开标一览表

采购项目名称：                                       采购项目编号：              _
	投标报价
	其他内容

	小写金额：                    （人民币元）
大写金额：                   （人民币元）
（大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准）
	


[bookmark: _Hlk205535063][bookmark: _Hlk205535027][bookmark: _Hlk205535210][bookmark: _Hlk205535001]备注：本表与投标人在“电子化采购系统”上另行填写并在开标时显示（公布）的报价内容不一致的，以“电子化采购系统”上显示（公布）的报价内容为准。



[bookmark: _Toc220255031][bookmark: _Hlk216367895]十一、分项报价表

采购项目名称：                                           采购项目编号：__________
	序号
	项目名称
	规格型号
	数量/单位
	金额（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	合价
	

	[bookmark: _Hlk200997485]一、采购标的
	序号
	标的名称
	
	
	
	
	

	
	1
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	
	

	二、备品备件价格
	

	三、专用工具价格
	

	四、安装、调试、检验费
	

	五、技术服务费
	

	六、合法获取知识产权的相关费用
	

	七、运输费、保险费
	

	八、其他费用
	

	合计（元）
	


[bookmark: _Hlk215760274]备注：1.序号“一、采购标的”按第五章“采购需求”第三节采购标的一览表填写。如有缺漏采购标的的，视为投标文件存在实质性偏离。
[bookmark: _Hlk200997833]2.序号“二、备品备件价格”至“八、其他费用”项中如有缺漏项的，视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。


[bookmark: _Hlk215764535][bookmark: _Toc217894646][bookmark: _Toc220255032][bookmark: _Hlk217926206]十二、节能产品、环境标志产品清单

采购项目名称：                                       采购项目编号：               
	投标人对本清单的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	序号
	货物名称
	规格型号
	货物制造商名称
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	[bookmark: _Hlk217923679]节能产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	
	

	环境标志产品

	
	
	
	
	
	
	

	小计
	/
	/
	/
	
	
	


备注：1.本表用于计算节能产品、环境标志产品的评审优惠。
2.栏目4“价格”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如运输费、保险费、管理费和利润等。
3.投标人提供节能产品、环境标志产品的，除填写本表外，还应附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的复印件。
4.填写前请认真阅读《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号) 、《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等相关文件，并根据投标情况，如实填写。

[bookmark: _Toc220255033][bookmark: _Hlk216810642]十三、其他资料
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