     
3.3技术要求
采购包1：
标的名称：戏剧影视美术设计专业设备采购
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	产品名称
	技术标准
	配置要求
	数量

	1
	多功能振动刀切割机
	1、速度调节：支持0~100%手动调节和软件控制调节
2、控制及驱动：采用双驱系统，搭配高速DSP控制伺服电机
3、重复定位精度≤土0.1mm
4、切割速度≥0-800mm/s
5、传动系统：配备伺服马达、线性直线导轨、齿条及丝杠
6、软件支持格式：PLT/DST/DXF等文件格式
7、控制方式：采用电脑绘图控制方式
	
	2

	2
	木料切割机
	1、推台尺寸≥1500*300mm
2、锯切长度≥1500mm
3、锯切宽度≥1000mm
4、锯切厚度≥80mm
5、槽锯片转速≥5000r/min
6、主锯轴转速≥4000r/min
7、主轴直径≥30mm
	
	2

	3
	带锯机
	1、锯条长度≥3500mm
2、锯切范围≥450mm
3、锯轮直径：φ500mm
4、锯条线速度≥10m/s
5、锯切厚度≥200mm
6、功率：≥3kw
	
	2

	4
	压刨
	1、刀轴转速≥6500rpm
2、送料速度≥6-8m/min
3、加工宽度≥500mm
4、加工厚度≥3-180mm
5、刨削量≤4mm
6、加工长度≥250mm
7、电机功率：≥5.5kw
	
	3

	5
	精雕雕刻机
	1.X Y Z工作行程：≥500×600×300 mm，行程公差±0.01mm，Z轴行程适配200mm龙门高度，采用整体铸铁件时效处理，龙门变形量≤0.005mm/m；
2.传动机构：滚柱导轨，三轴传动采用研磨级滚珠丝杆，滚柱导轨额定动载荷≥120kN，静载荷≥180kN，耐磨性提升50%，滚珠丝杆精度等级C3级，导程误差≤0.003mm/300mm，丝杆预紧力可调，消除反向间隙≤0.001mm；
3.主轴额定转速：≥8000rpm，主轴动平衡等级G2.5，转速波动≤±5rpm；
4.重复定位精度：采用激光干涉仪标定，全行程重复定位精度＜±0.005mm；
5.定位补偿功能：可通过系统自动标定，补偿导轨/丝杆的几何误差，补偿精度≤0.001mm；
6.▲切割线缝：≦30μm；
7.最大走刀速：≥6000mm/min；
8.主轴锥孔规格：BT40，锥孔跳动≤0.005mm（近端面），夹持刀柄重复装夹精度≤0.008mm，标配拉钉：45°/60°兼容，夹持力≥18kN；
9.▲响应速度：≤100ms；
10.数控系统：系统主频≥1.2GHz，内存≥1GB，支持U盘/网口程序传输，支持G代码/ISO代码，兼容CAD/CAM离线编程， 三轴联动插补，圆弧插补精度；≤0.001mm， 具备故障自诊断（导轨润滑/主轴温度/急停等），自动换刀等功能；
11.▲切割补偿自动换算系统：切割时具有切缝补偿自动换算，确保切割精度（投标时需提供所投产品系统带有“切割补偿自动换算”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）；
12.润滑装置：采用油脂润滑，自动给油装置；
	
	1

	6
	急速智能激光雕刻机（核心产品）
	1.加工平台：有效加工面积≥900×600mm；
2.平台类型：双平台配置，加强型蜂巢网平台+铝制刀条平台
3.激光功率与类型：≥90w，CO2激光管；
4.平台升降高度：丝杆电动升降平台，升降纵深最大为200mm；
5.定位方式：红光指示定位系统；
6.▲重复定位精度：≤±0.001mm；
7.使用软件：设备配套软件至少兼容Coreldraw\Photoshop\CAD等Windows常用软件；
8.●最大加工速度≥3600mm/sec，加速度≥5g，屏幕实时显示设备加工的真实速度，不同加工速度的变化，最大加工速度可达到3600mm/sec，加速度最高可设定至5g（该功能须提供视频演示，视频需拍摄到显示加工速度的显示屏）；
9.文件支持格式：AI、BMP、JPEG、GIF、TIFF、PCX、PLT、TGA、DXF、DST等图形图象数据格式；
10.▲激光雕刻智能优化排版软件：可自动导入EXCEL数据，在不同模板图形里面一次性生成1-17个变量字段，同时可按字段内容生成标识及二维码，可自定义自动排版阵列数、阵列间距、读入行数增量、可记录机器读取数据的工号、机号、状态等讯息，具有加工快速排版功能，提高加工效率（投标时需提供所投产品系统带有“雕刻智能优化”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）；
11.设备功能：具备雕刻、切割、浮雕、半切等功能；
12.▲切割深度：0～25mm；
13.●新材料制作工艺配套课件：8字动态显示技术。使用材料：T=0.5mm电子胶囊墨水屏，T=1mm覆铜板，T=3mm亚克力，电子胶囊墨水屏控制器；使用多种加工工艺：主要包括PCB线路板湿蚀刻、钻孔、激光切割（半切及全切）、电子胶囊墨水屏层压、焊接等5大工艺，课件作品工作形状为段码式8字，动态显示间隔为1秒，依次按数字0，1，2，3，4，5，6，7，8，9顺序变化显示（该配套课件须提供视频演示）；
14.冷却系统：强制型工业循环水冷却系统；
15.▲自动编号MES对接系统功能：可生成系列以单行文本序列为单元，调整XY坐标位置，在界面里面的指定坐标中生成加工数据，并可打印传输至激光设备进行加工（投标时需提供所投产品系统带有“自动编号”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）；
16.配套课程：提供激光技术在建筑、艺术设计、机械、材料、生物、医疗、化学、工程训练中心、创新创业等专业的应用课程；提供新工科“KAPI”一体化项目式实训应用课程：激光精密加工与新材料、新技术、新工艺的综合应用实践项目式课程，投标时须提供课程目录和主要内容作为证明材料；
17.▲激光仿真教学考核系统：可进行3D模拟激光雕刻切割设备的安装联机，可讲解机器操控面板的各项功能并实时3D模拟操控动作（投标时需提供所投产品系统带有“虚拟仿真教学考核”关键字样的著作权证书扫描件、“中国版权保护中心-著作权登记系统”查询截图）。
	配套耗材包：
（1）椴木板，尺寸为：300*450*3mm，数量48张；
（2）奥松板，尺寸 为：300*450*3mm ，数量40张；
（3）牛皮纸，尺寸为A3大小牛皮纸，数量50张；
（4）耗材采用整体纸箱包装。
	2

	7
	大型3D打印机
	1、打印尺寸≥690MM*390MM*780MM
2、像素尺寸：3840*2160
3、XY分辨率≤137.25um
4、Lcd波长：395-405nm
5、打印层厚：0.05mm-0.1mm
6、光源屏幕：晶体热导灰度系统成像技术
7、打印速度：≥300mm/24h
8、整机功率≤600w
9、料槽功能：面曝恒温
10、支撑功能：一键自动生成支撑
11、树脂槽容量≥5L  
	含4KG耗材、清洗机和固化箱
	4

	8
	小型3D打印机
	1、整机功率：≥250W
2、打印尺寸≥350*195*400mm
3、打印层厚：0.025mm/0.05mm/0.075mm/0.1mm
4、打印速度：≥120mm/H
5、像素≥7680×4320
6、支撑软件：自动生成，可编辑
7、耗材属性：刚性树脂，柔性树脂，韧性树脂铸造树脂等等
	含6KG耗材、清洗机和固化箱
	6

	9
	电热丝切割机
	1、竖丝台面≥38*78cm
2、切圆半径≥27cm
3、切割高度≥20cm
4、切割宽度≥55cm
5、温度：50-250度
	配备20米电热丝
	50

	10
	电锯
	1、冲程长度≥28.6mm
2、输出功率≥800w
3、空载转速≥0-2900rpm
4、调速方式：电子无级调速
	
	20

	11
	线锯机
	1、锯条往复次数≥1200次/分钟
2、工作台尺寸≥450*530mm
3、锯料厚度≥80mm
4、电机功率：≥0.75kw
5、加工长度≥640mm
6、锯条长度：310mm
7、加工宽度≥640mm
8、工作台倾斜角度：25度
	
	2

	12
	手提线锯机
	1、空载往复次数500-3000/min
2、斜锯角度：0-45度
3、切割能力：钢材10mm；木材65mm
	
	50

	13
	手板锯
	1、工作长度≥450mm
2、总长≥535mm
3、锯片材质：猛合金钢
4、齿形工艺：三面磨齿（拉锯齿形）
5、热处理工艺：高频淬火处理
6、锯片厚度≥0.9mm
	
	50

	14
	腰锯
	1、刀口处理：镀镍处理
2、锯片材质：高碳钢
3、刃长≥250mm
4、齿距≥3.5mm
5、齿厚≥1.3mm
6、可更换刀片设计
	
	50

	15
	打眼机
	1、主轴转速≥2500r/min
2、加持直径：1.5-13mm
3、主轴行程≥50mm
4、高度≥20cm
	
	10

	16
	台式打磨机
	1、砂盘工作台尺寸≥230*160mm
2、砂盘尺寸≥150mm
3、电机转速≥2850r/min
4、砂带尺寸≥100*915mm
5、砂带速度≥7.5m/s
6、电机功率：≥550w
	
	10

	17
	气动打磨机
	1、磨盘尺寸：3英寸
2、转速≥2500r/min
3、耗气量≥4CFM
4、震动轨迹：5mm
	
	20

	18
	电磨机
	1、转速范围：10000-32000rpm（可调）
2、最大电流≤1.2A
3、功率≥120w
4、调速方式：电子无极调速
5、具备快速轴锁
	
	50

	19
	喷墨绘图机
	1、工作宽度≥1700mm
2、切割速度≥120cm/s
3、喷墨速度≥90m²/h
4、操作界面：LCD液晶显示屏
5、打印分辨率：≥720dpi
6、刀片：金刚刀片
7、适用耗材：60-300gsm喷绘纸/图案纸
8、供纸方式：双送纸系统（白纸与牛皮纸同时安装）
9、兼容软件：CAD软件，通用格式PLT/HPGL/DXF等
10、传输端口:USB2.0和网口
	
	4

	20
	缝纫机
	1、线数≥2
2、机针型号：DB×111-18#（或同等级工业机针）
3、针距≥5mm
4、压脚高度：1-13mm（可调）
5、操作空间≥305mm*130mm
6、最高转速≥5000rpm
	
	30

	21
	锁边机
	1、机针型号：DC×27 11#（或同等级工业机针）
2、针数：2针
3、线数:6线
4、针间距≥2mm
5、针迹宽度≥4mm
6、针迹长度≥4.6mm
7、差动比：0.7-2
8、压脚高度≥5.5mm
9、转速≥5500转/分
	
	30

	22
	工作台
	1、外形尺寸≥2200*600*1000mm
2、二层置物架尺寸≥1450*1000*300mm，每层间隔≥46.5mm，冷轧钢厚度≥0.8mm
3、桌子尺寸≥600*750*1000mm
4、桌腿≥25*25mm冷轧钢
5、台面板≥25mm厚木生态板，表面高温贴面，E0环保等级，桌面配备嵌入式多功能推拉插排（含国际五孔插口*3，USB接口*1，Type-C接口*1）
	
	300

	23
	制作台
	1、外形尺寸≥长2000mm*宽1000mm*高800mm
2、台面厚度≥160mm，实木颗粒板，免漆贴面，E0环保等级
3、桌腿：50*50六腿烤漆5a钢架，配备可调节防滑静音脚垫
4、台面承重≥150kg
	
	100

	24
	工作架
	1、层数：三层
2、外形尺寸≥1500mm*600mm*2000mm
3、单层承重≥400kg
4、材质：冷轧钢
5、表面处理：喷塑处理
6、立柱孔型：蝴蝶孔，零螺丝卡扣设计，可在孔位之间自由调整层高
7、立柱规格≥75*35mm（截面尺寸）
8、横梁规格≥30*60mm（截面尺寸）
9、立柱壁厚度≥1.24mm
	
	300

	25
	带镜化妆台
	1、外形尺寸：≥1000*400*1600mm
2、桌面厚度≥1.6mm，E1级环保刨花板
3、桌腿方管规格≥25*25mm，优质冷轧无缝钢管，静电喷涂工艺
4、抽屉≥400*110*350mm，数量≥2个
5、照明配置：LED照明，功率≥5w
	
	30

	26
	椅子
	椅子总高约860*坐高445*总宽455mm；
1.椅腿选用实木。实木品种：橡胶木，木质属于硬木，结实耐用，木质椅腿≥28mm   
2.面料选用科技布，防水防污。
3.海绵选用的高密度海绵，回弹性好 ，海绵厚度≥40mm
4.环保pu油漆   
5、粘胶剂:采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。
6、五金配件:采用高强度标准五金件。
	
	300

	27
	制作材料
	1.苯板：规格：1200*600*20mm±10%,数量20张；
规格：1200*600*30mm±10%,数量20张；
规格：1200*600*40mm±10%，数量20张；
规格：1200*600*50mm±10%，数量15张；
规格：1200*600*60mm±10%，数量15张；
规格：1200*600*70mm±10%，数量15张；
规格：1200*600*90mm±10%，数量10张；
规格：1200*600*100mm±10%，数量10张；
规格：1200*600*200mm±10%，数量5张；
规格：1200*600*300mm±10%，数量5张
2.奥松板：规格：1220*2440*4.8mm±10%，数量10张；
规格：1220*2440*5.8mm±10%，数量10张；
规格：1220*2440*9mm±10%，数量8张；
规格：1220*2440*12mm±10%，数量8张；
规格：1220*2440*15mm±10%，数量6张；
规格：1220*2440*18mm±10%，数量5张；
规格：1220*2440*20mm±10%，数量4张；
规格：1220*2440*22mm±10%，数量3张；
规格：1220*2440*25mm±10%，数量2张；
3.芙蓉板：规格：1200*2400*13mm±10%，数量40张
规格：1200*2400*22mm±10%，数量40张
4.PVC:规格：1200*2400*2mm±10%，数量10张；
规格：1200*2400*3mm±10%，数量10张；
规格：1200*2400*5mm±10%，数量8张；
规格：1200*2400*7mm±10%，数量8张；
规格：1200*2400*8mm±10%，数量5张；
规格：1200*2400*9mm±10%，数量5张；
规格：1200*2400*10mm±10%，数量5张；
规格：1200*2400*12mm±10%，数量5张；
规格：1200*2400*15mm±10%，数量5张；
5.浇筑型PMMA板材：尺寸：580*1180*2mm±10%，数量10张
尺寸：580*1180*3mm±10%，数量8张
尺寸：580*1180*5mm±10%，数量6张
6.松木方木：规格：40*90mm±10%，一条4米，数量30根；
规格：50*100mm±10%，一条4米，数量25条；
规格：80*80mm±10%，一条4米，数量15条；
规格：100*100mm±10%，一条4米，数量10条；
规格：150*150mm±10%，一条4米，数量5条；
7.镀锌方钢：规格：20*20*1.5mm±10%，一条6米，数量10条；
30*30*1.5mm±10%，一条6米，数量8条；
40*40*2mm±10%，一条6米，数量8条；
50*50*2.5mm±10%，一条6米，数量8条；
60*60*2.5mm±10%，一条6米，数量8条；
80*80*3mm±10%，一条6米，数量5条；
100*100*3mm±10%，一条6米，数量4条
8.不锈钢管
规格：20x20x1.5mm±10%，一条6米，数量10条；
规格：30x30x1.5mm±10%，一条6米，数量10条；
规格：40x40x2.0mm±10%，一条6米，数量8条；
规格：50x50x2.5mm±10%，一条6米，数量8条；
9.苯板专用无腐蚀发泡胶1000ml/罐，数量10罐；
强力免钉结构胶295ml/支，数量24支；
木工白乳胶13kg/桶，数量5桶；
氯丁万能胶，1KG/罐，16罐
环氧树脂AB胶,10KG/套，1套
亚克力专用胶，50ML/瓶,30支
泡沫板专用胶，10KG，2罐
双面海绵胶带，10mm×10m/卷，40卷
3M双面胶,20mm×50m/卷，8卷
防水面漆，1kg/桶，3桶
丙烯彩绘颜料，1L 12色全套套装，2套
金银全色调色浆，60ml 8色全套，2套
自喷漆（各色），450ml/罐，30罐
木器封闭底漆，1L/桶，5桶
原子灰，10KG/桶，1桶
	
	1

	28
	制作工具
	毛刷（25mm）：数量 60 把
毛刷（32mm）：数量 55 把
毛刷（48mm）：数量 50 把
毛刷（74mm）：数量 45 把
毛刷（98mm）：数量 40 把
排笔套装3支：40套
尖头画笔套装7 支（1–7 号）：数量 28 套
扇形画笔套装5 支：数量 22 套
迷你滚筒4 寸（100mm）：数量 30 个
常规滚筒6 寸（150mm）：数量 25 个
长毛滚筒8 寸（200mm）：数量 20 个
海绵刷25mm/50mm 组合：数量 20 套
猪鬃硬毛刷套装7支，数量3套
A4 素描纸 160g 200张/包：数量20包
A3 素描纸 160g 100张/包：数量38包
全开大白纸：数量60 张
黑色卡纸A4：100张/包，数量30包
彩色卡纸A3 十色套装：数量30包
2B 绘图铅笔：100支
6B 软炭素描铅笔：60支
大号绘图橡皮：80 块
美工专用橡皮泥可塑橡皮：40块
黑色记号笔：50支
彩色记号笔基础四色：20支
勾线笔三支组合：35 套
方形调色盘24 格：数量40个
一次性调色纸30 张/本：数量30本
洗笔桶：数量25个
美纹纸胶带1.5cm/2cm/3cm 多规格：各30卷
砂纸细目240 目：50 张
砂纸粗目80 目：45 张
迷你尖嘴钳：15 把
多功能钳：15把
斜口钳：15把
小号镊子直头/ 弯头组合：30 套
钢板直尺15cm ：150mm，数量40把
钢板直尺30cm ：300mm，数量35把
钢板直尺50cm ：500mm，数量30把
钢板直尺100cm ：1000mm，数量25把
直角尺：数量20把
水平尺400mm 迷你款：数量15把
自锁钢卷尺3m：数量40把
自锁钢卷尺5m：数量35把
长距离钢卷尺7.5m：数量20把
纤维皮尺50m ：数量8卷
剪刀大号：20把
剪刀细节剪：20把
笔刀：数量30把
小号美工刀：刀身130mm，数量50把
大号美工刀：刀身160mm，数量40把
斜口美工刀：数量20把
美工刀片小号10片/盒：数量60盒
美工刀片大号10片/盒：数量50盒
切割垫板A3（420×297mm）：数量25块
切割垫板A2（594×420mm）：数量15块
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	对安装环境、配套工作的要求
地面平整坚固；供电系统应满足全部设备总功率需求，电位数量须充足，所有高功率设备的专用电位应提前安装到位  
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	售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决  8 小时内到达现场。修复时间  24 小时内解决；如在  48 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
培训内容及要求：为保证项目目标顺利达成，让学校师生能够正常使用相关设施，中标人需根据项目实际情况提供现场集中培训，确保工程验收移交后，学校人员能够胜任系统的全部运行、操作和保养等工作。同时，中标人要免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，免费提供不低于一周的驻校现场安装、调试及指导培训，讲解产品的结构与原理、产品的使用及维护升级，直至操作人员能够独立操作使用。
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