延川县2024年林草湿荒一体化保护修复项目补充工程
采购需求
一 、项目概况
依据作业区现状调查结果，《退化林修复技术规程》（LY/T3179-2020）《造林技术规程》（GB/T15776-2023）《陕西省主要造林树种人工造林密度表》等相关规定，结合造林立地条件和经济目的，本次设计补植修复造林树种油松，成林后形成针阔异龄混交林。品种特性等确定造林初植密度，初植密度为33株/亩，株行距为4米×5米。同时对作业区范围内现有的有培育前途的单株进行修枝，作为目标树进行培育，使其与补植的目的树种形成混交林，构建稳定的森林群落，修枝高度控制不超过主干高度的1/3。补充设计中根据小班现状特点，结合原设计作业措施中不足之处进行了补充设计，经财政评审审定预算2383297.50元。资金来源为省级财政配套资金。
二、采购内容和技术要求
（一）采购内容
1、围网：69个小班4825.0亩，防护围网159225个；
2、有害生物防治：314个小班，28400亩。
（二）技术要求
[bookmark: _Toc3479][bookmark: _Toc23192][bookmark: _Toc13889][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark101][bookmark: _Toc10798]1、防护围网：对工程区近村、近路人畜活动频繁的小班新补植油松，进行单株设置防护围网，防止野生动物及羊子啃食新栽植苗木。具体材料及技术措施如下：
a.材质：采用国产Q235低碳冷拔钢丝;
b.丝经：5.0mm；
c.网孔：50mm×50mm（方孔）；
d.防腐处理：整体镀锌、喷塑和浸塑等；
e.单网尺寸：高1200mm，直径800mm；
f.布设技术要求：以苗木主杆为中心，半径400mm处开挖深度200mm的圆形沟槽，开挖时严禁损伤苗木，将生态防护网处理成筒状结构尖锐端埋于沟槽内；
g.注意事项：一是开挖沟槽时严禁损伤苗木；二是所有防护网都不能紧贴新栽植苗木，必须为苗木生长预留足够空间；三是需定期检查防护网是否丢失损坏。
[bookmark: _Toc10605]2、有害生物防治：为防止施工作业后，引发有害生物的发生，采取积极防治的措施进行药物防治，对作业区进行全面的有害生物调查，明确主要病虫害种类。根据调查结果，选择合适的防治药物，确保药物对目标病虫害有良好防治效果，同时尽量减少对环境的污染和对非目标生物的影响。在施药过程中，严格按照药物使用说明进行操作，控制好用药量和施药时间，采用科学的施药方式，如喷雾、喷粉等，确保药物均匀覆盖目标区域。此外，还要建立病虫害监测机制，防治后定期对林区进行复查，及时发现可能出现的病虫害复发情况，在服务期内由成交方对出现的病虫害复发情况进行处理。
[bookmark: heading_2]三、商务要求
1.服务期限：1年。
2.实施地点：延川县关庄镇、贾家坪镇、永坪镇、文安驿镇4个镇25个行政村，区划作业小班314个，作业面积28400亩。
3.验收要求：围网规格、围网安装方式，病虫调查、防治、喷药等质量全部达到补充设计标准和符合行业要求，由县林业局、财政等相关部门联合验收。
[bookmark: heading_3]4.付款方式：验收合格后，按财政评审定价及政府采购支付流程办理结算。
四、其他要求
[bookmark: _GoBack]1.供应商须具有园林或造林绿化、施工管护相应能力，信誉良好；
2.报价为全包价，含围网、围网安装、病虫调查、药物购置、喷药人工和机械等全部费用，采购人不另行支付。
3.施工安全由成交方全权负责。

