公告附件

	项目名称型号
	参数及规格要求
	单位
	数量
	单价
	金额

	全直流变频室外主机
	全直流变频室外主机32~36HP

一级能效，电源：AC380V/50HZ；额定制冷量：≥90KW；额定制热量：≥100KW；消耗功率：制冷≥25.9KW，制热≥24KW；APF：4.55~4.15wh/wh；噪音值：≤65dB(A)；夜间噪音不高于43dB；标准风量：≥20000m³/h；压缩机类型：喷气增焓直流变频涡旋式压缩机（运行范围：制冷-5 度 ~ 55度，制热-25度 ~ 30度）。
	台
	2
	
	

	360度出风嵌入式天花室内机
	45—56Q，一级能效；电源：AC220V/50HZ；制冷量：≥4.5KW；制热量：≥5.0KW；额定功率：0.060~1.560KW；噪音值：≤38dB(A)；风量：750~810m³/h；
	台
	21
	
	

	360度出风嵌入式天花室内机
	63—80Q，一级能效；电源：AC220V/50HZ；制冷量：≥6.3KW；制热量：≥7.1KW；额定功率：0.120~2.120KW；噪音值：≤39dB(A)；风量：810~1200m³/h；
	台
	4
	
	

	360度出风嵌入式天花室内机
	90—125Q，一级能效；电源：AC220V/50HZ；制冷量：≥9.0KW；制热量：≥10.0KW；额定功率：0.120~3.120KW；噪音值：≤41dB(A)；风量：1200~1400m³/h；
	台
	11
	
	


