工程量清单：
	工程名称：土建工程
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	
	

	1
	010101001001
	土方开挖
	
	m3
	347.06

	2
	010101003001
	素土回填
	
	m3
	289.41

	
	
	砌筑工程
	
	
	

	3
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:页岩实心砖
2.墙体厚度:200mm
	m3
	32.2

	4
	010402001003
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块
2.墙体厚度:200mm
	m3
	78.33

	5
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级:页岩多孔砖
2.墙体厚度:200mm
	m3
	9.3

	6
	010401009001
	砖地沟、明沟
	1.沟截面尺寸:沟宽350m，沟深400mm
2.120厚C20内配4A10混凝土
20厚1:3水泥砂浆粉
M5水泥砂浆砌砖
100厚C10混凝土垫层
	m
	100.56

	7
	010401007001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:砖砌蹲坑
	m3
	1.85

	8
	011207003001
	成品隔断
	1.卫生间玻璃隔断
	m2
	18.44

	9
	010506007001
	钢丝网
	1.使用部位:墙面交接处
	m2
	115.61

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	10
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100mm
2.材料品种、强度要求、配比:商砼C20
	m3
	8.39

	11
	010505001001
	垫层模板
	
	m2
	17.8

	12
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	30.89

	13
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	114.6

	14
	010503001001
	矩形柱
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	23.53

	15
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式:柱复合模板
	m2
	234.64

	16
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	55.53

	17
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式:复合模板
2.梁截面形式:矩形梁
	m2
	582.67

	18
	010502023001
	过梁
	1.混凝土强度等级:C25
	m3
	4.8

	19
	010505013001
	过梁模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	66.75

	20
	010502032001
	涉水房间隔墙底部浇筑高300mm宽同墙厚C20掺5%防水剂
	1.构件名称:混凝土条带
2.混凝土强度等级:C25
	m3
	1.35

	21
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
2.板形式:平板
	m3
	47.92

	22
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	415.18

	23
	010502013002
	实心楼板
	1.混凝土强度等级:C30
2.板形式:有梁板
	m3
	4.9

	24
	010505007002
	楼板、屋面板模板
	1.模板形式:复合模板
	m2
	42.5

	25
	010502020001
	楼梯
	1.混凝土强度等级:C30
	m3
	4.61

	26
	010505010001
	楼梯模板
	1.楼梯形式:楼梯复合模板
	m2
	43.6

	27
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.801

	28
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 10<直径(mm) ≤18
	t
	24.233

	29
	010506003001
	砌体工程内配钢筋
	
	t
	0.588

	30
	010502025001
	散水
	1.250~300厚回填土
2.80厚C20混凝土
3.150厚3:7灰土夯实，宽出面层100
	m2
	41.48

	31
	010502027001
	坡道
	入口坡道-详GB23J909
1.30厚烧毛花岗石板面层，DTG砂浆灌缝
2.20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)粘结层，表面撒素
水泥面(洒适量清水)
3.界面剂1道
4.80厚C20混凝土
5.300厚粒径10~40碎石灌DMM5砂浆(M5混合砂浆)或300厚
3:7灰土分两步夯实，宽出面层300
6.压实填土，压实系数>93%(坡度按工程设计)
	m2
	50.53

	
	
	门窗工程
	
	
	

	32
	010802004001
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:FM乙1222
2.防火等级:乙级钢质防火门
	m2
	7.92

	33
	010802001005
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:MLC2430
2.门类型:断桥铝合金门联窗
	m2
	57.6

	34
	010802001006
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:MLC4230
2.门类型:断桥铝合金门联窗
	m2
	12.6

	35
	010802001007
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:M0922
2.门类型:断桥铝合金门
	m2
	3.96

	36
	010807001001
	金属(断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C1515
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	54

	37
	010807001002
	金属(断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C1521
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	18.9

	38
	010807001003
	金属(断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C2421
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	35.28

	39
	010807001004
	金属(断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C2121
2.窗类型:断桥铝合金窗
	m2
	8.82

	40
	010607007001
	钢护栏
	0.9高窗护栏
1.钢材品种、规格:30*30*2.0 矩管20*20*1.5矩管 15*15*1.0矩管
	t
	0.151

	41
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格:配电室
2.镀锌铁皮
	m2
	0.36

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	42
	010901001002
	瓦屋面
	1.瓦品种、规格:小青瓦
2.20厚(最薄处)1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆
3.30厚1:3水泥砂浆,满铺钢丝网,用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑牢瓦屋面
	m2
	522.72

	43
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、3+3厚SBS改性沥青防水卷材
2、15厚1:3水泥砂浆找平层
	m2
	522.72

	
	
	楼地面工程
	
	
	

	44
	011102003001
	块料楼地面-走道、室内地面、楼梯间
	1、10普通砖(800*800)面层专用勾缝剂勾缝
2、20厚M20干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1-2厚干水泥并撒清水适量
3、20厚1:3水泥砂浆找平层楼梯砖自带防滑条)
4、水泥浆水灰比0.4~0.5结合层一道
	m2
	380.91

	45
	011102003002
	块料楼地面-卫生间
	1.1、防滑砖面层专用勾缝剂勾缝(300*300*8)
2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉
3、1.5厚JS(Ⅱ型)防水涂膜(门洞处防水层向外延伸300mm)
4、1.5厚聚合物水泥防水灰浆
5、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平。地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角
6、界面剂一道
7、100厚C15混凝土垫层
8、压实填土,压实系数不小于94%
	m2
	25.58

	46
	011105003001
	块料踢脚线
	1、贴10厚铺地砖踢脚,稀白水泥胶兑色擦缝
2、4厚纯水泥浆粘贴层(425水泥中掺20%白乳胶)
3、25厚1:2.5水泥砂浆基层地砖地面房间
4、基层墙体(混凝土基层须先刷界面处理剂)
	m
	216.16

	
	
	墙柱面工程
	
	
	

	47
	011201001001
	无机涂料墙面-走道、楼梯间
	1、刷(喷)白色无机涂料,一底两面
2、3mm厚柔性腻子分遍刮平
3、20厚1:3水泥砂浆分两次抹(每层≤10厚)
	m2
	663.66

	48
	011203003001
	块料墙、柱面-卫生间
	1.1、6厚陶瓷墙砖,白水泥擦缝
2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
3、1.5厚JS(Ⅱ型)防水涂膜
4、10厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)打底找平
5、墙体基层
	m2
	64.65

	49
	011205001002
	墙裙
	1.基层材料种类、规格:12mm厚石膏阻燃板
2.面层材料品种、规格:8mm厚浅木纹竹炭碳晶板
	m2
	226.79

	
	
	天棚工程
	
	
	

	50
	011301001001
	无机涂料顶棚-楼梯间
	1、3mm厚柔性腻子两道找平、磨光料顶棚
2、刷(喷)无机涂料,一底两面
	m2
	28.25

	51
	011302001001
	铝合金方板吊顶-卫生间
	1.1、现浇钢筋混凝土楼板
2、Φ6钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固棚1方板吊件连接,向中距≤1200
3、配套轻钢龙骨
4、0.8厚铝合金方板吊顶
	m2
	27.14

	52
	011302001002
	平面吊顶天棚
	1.C50系轻钢龙骨架
2.双层9.5MM厚纸面石膏板吊顶
3.刮腻子3遍，白色乳胶漆3遍
	m2
	218.04

	53
	011302001003
	平面吊顶天棚
	1.吊顶部位、形式、吊杆规格、高度:7mm厚蜂窝板吊顶
2.龙骨材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨
	m2
	133.01

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	54
	011404001001
	墙面喷刷涂料
	1.刷外墙涂料
2.满刮3.5厚弹性防水腻子3遍抹平
3.8厚抹面砂浆(分两次涂抹,其间压入耐碱网格布,160g/m3,并用锚栓固定)
4.1.5厚JS防水涂膜(一道)
5.5厚聚合物水泥防水砂浆干粉型
6.6厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平
7.50mm岩棉板
8.专用胶粘剂(有效粘结面积大于60%)
9、12厚DPM15砂浆(1:3水泥砂浆)找
10、基层墙体
	m2
	454.23

	
	
	其他工程
	
	
	

	55
	010808001001
	木门窗套
	1.面层材料品种、规格:深色实木复合门窗护套
	m2
	58.18

	56
	010809001001
	窗台板
	1.窗台板材质、规格:18mm厚灰色人造石材台面
	m2
	7.59

	57
	010810002001
	窗帘盒
	1.窗帘盒材质、规格:窗帘盒，
2.15MM厚欧松板基层
3.9.5MM厚纸面石膏板
	m
	86.76

	58
	011501004001
	包分水器
	1.名称:1.18MM厚灰色人造石材台面，带加厚边
2.18MM厚E0级浅木纹生态板
3.900*450白色铝合金烤漆百叶
	m2
	1.2

	59
	011501004002
	吧台
	1.18MM厚爵士白石材台面带加厚边
2.灰色9MM石材纹岩板
3.18MM厚E0级浅木纹色生态板
4.米色格栅板
	个
	3

	60
	011501001001
	装饰柜
	1.规格、型号:1.18MM厚E0级浅木纹色生态板
2.900*450白色铝合金烤漆百叶
3.灰色9MM石材纹岩板
	m2
	15.47

	61
	01B001
	戗角 现场手工制
	
	m
	129.57

	62
	01B002
	宝顶（暂定）一个
	
	个
	1

	工程名称：室外-雨水管
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	雨水
	
	
	

	1
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格:双壁波纹管 DN300
	m
	36

	2
	040504010001
	雨水口
	1.更换雨水篦子
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁
	座
	4

	工程名称：室外工程
	专业/标段：市政工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	地面硬化
	
	
	

	1
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:200厚C30混凝土
	m2
	628.65

	2
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:6%
2.厚度:18cm厚水泥稳定土基层
	m2
	628.65

	3
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.块料品种、规格:30厚1200*600火烧面花岗岩
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆粘接层
3.素水泥一道（内参建筑胶）
4.垫层、基层材料品种、厚度、混凝土强度等级:100厚C20混凝土 
5.150厚6%水泥土基层
	m2
	1082.11

	4
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:150*300*1000预制混凝土路牙石
2.50厚1：3干硬性水泥砂浆
3.垫层材料品种、厚度:300厚级配砂砾石垫层
	m
	210.52

	
	
	植草砖停车位
	
	
	

	5
	040204001002
	植草砖硬化
	1.部位:停车位植草砖
2.50（80）厚C15预制嵌草水泥草砖（停车位适合80厚嵌草水泥砖）,砖孔及砖缝填干草（或者黄土内掺草籽）填孔扫缝
3.30厚1：1黄土粗砂层
4.100厚1：6水泥豆石（无砂）混凝土
5.300厚天然级配碎砾石
6.素土夯实
	m2
	665.77

	
	
	种植
	
	
	

	6
	050103003001
	片植灌木
	1.沙地柏50-60cm(2-3年生,冠幅30-40cm)
高度 30-40cm,地径 0.3-0.5cm
2.单位面积株数:25株/㎡
3.养护:9个月
	m2
	465.22

	7
	050103003002
	片植灌木
	1.种类:小叶黄杨
2.株高:60-100cm
3.单位面积株数:12株/㎡
4.养护:9个月
	m2
	50.61

	8
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类:樟子松
2.胸径/干径/米径/地径:D=6-8cm
3.株高:30-40cm
4.土球:12-16cm
5.养护:9个月
	株
	8

	
	
	长城墙
	
	
	

	9
	010401002001
	长城墙
	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖
2.墙体类型:长城墙
3.墙体厚度:240
4.15cm厚级配砂砾石垫层
	m3
	41.59

	
	
	检查井
	
	
	

	10
	040504003001
	成品井
	1.材质及规格:混凝土水表井
2.图集:05S502 132-163页
	座
	2

	11
	040504003002
	成品井
	1.材质及规格:阀门井
2.图集:05S502 164-180页
	座
	3

	12
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.种类:污水检查井
2.图集:20S515-30
3.防坠落装置参见06MS201-7第11页
4.检查井盖施工参见国标图集14S501
	座
	2

	
	
	膜结构停车棚
	
	
	

	13
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度:100厚
2.材料品种、强度要求、配比:C15
	m3
	8.75

	14
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位:基础垫层模板
	m2
	12.96

	15
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:C30
	m3
	40.08

	16
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:独立基础模板
	m2
	70.56

	17
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:HRB400、φ12
2.部位:独立基础
	t
	0.822

	
	
	其他
	
	
	

	18
	040101001001
	雨水管挖方
	
	m3
	34.9

	19
	040103002001
	雨水管回填土方
	
	m3
	34.9

	20
	04B001
	3立方玻璃钢化粪池
	
	座
	1

	21
	040101001002
	给排水管道挖基土方
	
	m3
	45

	22
	040103002002
	给排水管道回填土方
	
	m3
	45

	23
	04B002
	苗木种植回填种植土
	
	m3
	229.12

	24
	040102001001
	石方开挖（停车棚）
	
	m3
	112.5

	25
	040103002003
	回填土方（停车棚）
	
	m3
	63.67

	26
	04B003
	膜结构停车棚
	
	m2
	357

	工程名称：电气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	弱电工程
	
	
	

	1
	030412001005
	配管
	1.名称:SC50
	m
	15.2

	2
	030502004001
	大对数电缆
	1.类别:HYA22-50(2X0.5)
	m
	5.3

	3
	030502005001
	光缆
	1.类别:SYWV-75-12
	m
	5.3

	4
	030501005001
	插箱、机柜、机架
	1.名称:VH箱
	台
	1

	5
	030501005002
	插箱、机柜、机架
	1.名称:综合布线箱
	台
	1

	6
	030501005003
	插箱、机柜、机架
	1.名称:户内弱电箱
	台
	8

	7
	030412001006
	配管
	1.名称:SC20
	m
	379.18

	8
	030502003001
	双绞线缆
	1.名称:UTP
	m
	236.97

	9
	030502005002
	光缆
	1.类别:SYWV-75-5
	m
	236.97

	
	
	强电工程
	
	
	

	10
	030402012001
	成套配电箱
	1.名称:配电箱 AWZ
2.规格:480*240*120
3.安装方式:明装,底距地1.4米
	台
	1

	11
	030508002001
	配电箱
	1.名称:MD1户内箱
2.安装方式:明装,底距地1.8米
	套
	7

	12
	030508002002
	配电箱
	1.名称:MD2户内箱
2.安装方式:明装,底距地1.8米
	套
	1

	13
	030409001001
	电力电缆
	1.型号:YJV-5*6
	m
	217.41

	14
	030409001003
	电力电缆
	1.型号:ZRYJV-4X120+1X70
	m
	5.9

	15
	030409001002
	电力电缆
	1.型号:YJV-5*16
	m
	26.53

	16
	030412003002
	配线�
	1.配线形式:穿管敷设
2.型号:WDZ-BYJ-2.5
	m
	889.94

	17
	030412001001
	配管�
	1.材质、规格:JDG20
	m
	267.87

	18
	030412001002
	配管
	1.名称:SC32
	m
	176.6

	19
	030412001003
	配管
	1.名称:SC65
	m
	20.81

	20
	030412001004
	配管
	1.名称:SC100
	m
	4.4

	21
	030413012001
	开关、按钮
	1.名称:单联开关
	套
	2

	22
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:双联开关
	套
	1

	23
	030413012003
	开关、按钮
	1.名称:三联开关
	套
	11

	24
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:防水防尘灯
	套
	4

	25
	030413002001
	装饰灯
	1.名称:4寸LED筒灯 12W LED
	套
	48

	26
	030413002002
	装饰灯
	1.名称:软膜天花灯
LED 高压区块灯-50*50-6000K
	m2
	23.82

	27
	030413002003
	装饰灯
	1.名称:1200*300平板灯 LGS-PL01-14-48W
	套
	54

	28
	030413001002
	普通灯具
	1.名称:吸顶灯
	套
	5

	29
	030410002001
	接地母线
	1.名称:利用基础及基础梁内钢筋作为接
地装置
	m
	110.22

	30
	030410002002
	接地母线
	1.名称:无基础梁时,采用40*4热镀锌扁钢与基础柱内钢筋网焊连
	m
	24.9

	31
	030410005001
	避雷网
	1.材质:φ10mm热镀锌圆钢避雷带
	m
	308.5

	32
	030410007002
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:接地测试点
	台
	4

	33
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称:MEB端子箱
	台
	1

	34
	030415027001
	接地装置
	
	系统
	1

	35
	030415006001
	输配电装置系统
	
	系统
	1

	工程名称：采暖燃气工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	03B001
	地暖
	
	m2
	413.57

	2
	031006002001
	燃气采暖炉
	1.型号:壁挂炉
	台
	1

	3
	031004013001
	热媒分集水器
	1.类型:分集水器
2.支管环路数、规格:4路
	组
	5

	4
	031001002001
	钢管
	1.材质:无缝钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:焊接
4.安装部位:除锈后,刷二道防锈底漆,二道调和漆
	m
	9.72

	5
	031001002002
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:除锈后,刷二道防锈底漆,二道调和漆
	m
	65.97

	6
	031001002003
	钢管
	1.材质:焊接钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:螺纹连接
4.安装部位:除锈后,刷二道防锈底漆,二道调和漆
	m
	41.4

	7
	031008001001
	采暖工程系统调试
	
	系统
	1

	工程名称：给排水工程
	专业/标段：通用安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室内给排水
	
	
	

	1
	031001007001
	复合管
	1.材质:衬塑钢管
2.规格:DN50
3.连接形式:电热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	8.05

	2
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:DN50
	m
	2.55

	3
	031001006002
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:DN40
	m
	1.4

	4
	031001006003
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:DN32
	m
	2.3

	5
	031001006004
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:DN25
	m
	23.13

	6
	031001006005
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:DN20
	m
	4.44

	7
	031001006006
	塑料管
	1.材质:PPR
2.规格:DN15
	m
	7.94

	8
	031001006007
	塑料管
	1.材质:PVC110
	m
	18.74

	9
	031001006008
	塑料管
	1.材质:PVC50
	m
	19.77

	10
	031002001001
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	2

	11
	031002001007
	阀门
	1.类型:自动排气阀（含截止阀）
2.规格、压力等级:DN25
	个
	1

	12
	031002011002
	水表
	1.规格:DN50
	个
	1

	13
	031003003001
	洗脸盆
	1.规格:感应式水嘴
	组
	2

	14
	031003006001
	大便器
	1.材质:蹲式大便器
2.规格:脚踏式冲洗阀
	组
	5

	15
	031003007001
	小便器
	1.类型:感应式冲洗阀小便器
	组
	2

	16
	031003017001
	成品拖布池安装
	
	个
	1

	17
	031003017002
	地漏
	1.规格:DN50
	个
	3

	
	
	室外给排水
	
	
	

	18
	031001006009
	塑料管
	1.材质:双壁波纹管DN300
	m
	10.65

	19
	031001007002
	复合管
	1.材质:钢丝网骨架复合塑料管
2.规格:DN50
3.连接形式:电热熔连接
	m
	24.39

	20
	031002001003
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN50
	个
	1

	21
	031002011001
	水表
	1.规格:DN50
	个
	1

	
	
	消防
	
	
	

	22
	031001007003
	复合管
	1.材质:钢丝网骨架复合塑料管
2.规格:DN25
3.连接形式:电热熔连接
4.安装部位:室外
	m
	3.83

	23
	031001007004
	复合管
	1.材质:钢丝网骨架复合塑料管
2.规格:DN40
3.连接形式:电热熔连接
4.安装部位:室外
	m
	1.05

	24
	031001007005
	复合管
	1.材质:衬塑钢管
2.规格:DN40
3.连接形式:电热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	8.05

	25
	031001007006
	复合管
	1.材质:衬塑钢管
2.规格:DN32
3.连接形式:电热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	3.6

	26
	031001007007
	复合管
	1.材质:衬塑钢管
2.规格:DN25
3.连接形式:电热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	9.48

	27
	030901012002
	室内消火栓
	1.型号、规格:15S202-51轻便消防水龙箱
2.附件材质、规格:箱体均为铝合金材质,靠墙嵌入式安装,栓口的直径均为 DN25,消防箱内置喷嘴Φ6mm消防水枪、轻便消防水龙型号为LQG16-30、轻便消防水龙卷盘P380
	套
	5

	28
	031002001004
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN25
	个
	2

	29
	031002001005
	阀门
	1.类型:闸阀
2.规格、压力等级:DN40
	个
	1

	30
	031002001006
	阀门
	1.类型:真空破坏器
2.规格、压力等级:DN25
	个
	5

	31
	031002001008
	阀门
	1.类型:自动排气阀（含截止阀）
2.规格、压力等级:DN25
	个
	1
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