采购需求
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标
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	技术参数要求：
涂料成分应使用环保、无毒或低毒的原料制成，不应含有对人体和环境有害的物质。VOC含量≤80g/L、腻子≤10g/kg。甲醛含量＜50mg/kg。苯系物总和含量≤100mg/kg。
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	施工范围及工作内容：
1.对宿舍房间及阳台原有乳胶漆铲除、基层刮腻子并整体粉刷环保乳胶漆，粉刷总面积约58000㎡；
2.拆除公共区域、走廊原有墙裙，重新刷灰色水性漆墙裙总面积约44000㎡；
3.对毕业生宿舍木门环保翻新修复652个；
4.拆除宿舍内原有电信盒、吊顶风扇，完成墙面修补复原；
5.工程全部施工完毕后，委托具备CMA资质第三方机构开展室内空气质量检测，出具符合国标要求的检测报告，保障入住环境安全环保。
以上所有施工工程量最终以现场实际竣工实测面积及数量为准。
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	实施要求：
   1、所选材料必须质量可靠，进货渠道正常，符合国家相关标准，满足学校要求。工程符合国家有关规范，确保工程质量合格。工程质保期按国家行业标准规定执行。
   2、承包人必须自行施工，不得转包、分包。承包人对施工工程中的人员、财物及第三方安全等承担全部责任，如出现人员、财产或第三方安全问题，产生的所有费用及法律后果由承包人承担。
   3、时限要求：务必于2026年8月15日前完成施工并打扫卫生，确保2026级新生顺利入住。



