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[bookmark: _Toc17232][bookmark: _Toc9213][bookmark: _Toc22493]延安市行政审批服务局延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）
招标公告
项目概况
延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）招标项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载获取招标文件，并于 2026年10月29日14时30分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PZZX-26-B072
项目名称：延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）
采购方式：公开招标
预算金额：3,222,900.00元
采购需求：
合同包1(延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）):
合同包预算金额：3,222,900.00元
合同包最高限价：3,222,900.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他信息化设备
	延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备）
	1(项)
	详见采购文件
	3,222,900.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：自合同签订之日起15日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
本项目不专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）)特定资格要求如下:
（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料及开户许可证（或基本存款账户信息）；（2）提供2025年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）。
三、获取招标文件
时间： 2026年10月09日 至 2026年10月14日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统使用CA锁下载
方式：在线获取
售价： 0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2026年10月29日14时30分（北京时间）
提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心开标5室
开标地点：延安市公共资源交易中心开标5室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、凡有意参与的供应商请于2026年10月09日至2026年10月14日（公休日除外）使用CA锁在全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上确认,确认成功后在《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》免费下载招标文件。
2、纸质版投标文件递交地点：延安市公共资源交易中心开标5室，电子投标文件递交地点：上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统。投标文件递交的具体要求详见招标文件的规定。
3、逾期送达、未送达指定地点或上传的投标文件，采购人不予受理。
4、本次招标公告在《陕西省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（陕西省.延安市）》媒介上发布。
5、本次采购采取线上不见面开标模式。
6、项目名称：延安市行政审批服务局延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）
7、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：延安市行政审批服务局
地址：延安市新区为民服务中心七号楼4楼
联系方式：19991144438
2.采购代理机构信息
名称：品智工程咨询有限公司
地址：陕西省西安市经济技术开发区长和国际A座1502室
联系方式：15667672797
3.项目联系方式
项目联系人：袁新洁
电话：15129883713
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第二部分  供应商须知
供应商须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	采购人
	名称：延安市行政审批服务局
地址：延安市新区为民服务中心七号楼4楼
联系人：刘勇
联系方式:19991144438

	2
	采购代理机构
	名称：品智工程咨询有限公司
地址：陕西省西安市经济技术开发区长和国际A座1502室
联系人：袁新洁
联系方式：15667672797

	3
	项目名称
	延安市行政审批服务局延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）

	4
	项目编号
	PZZX-26-B072

	5
	项目性质
	/

	6
	采购项目预算
	3222900.00元

	7
	项目用途
	/

	8
	采购内容
	政务服务大厅设施设备（大屏）智能化升级改造工程、智慧叫号设施设备及系统整体升级改造工程、原有设施拆除及场地恢复工程、档案室配套设施建设工程（具体详见采购清单）

	9
	交货期
	自合同签订之日起15日历天

	10
	招标文件获取
	2026年10月09日至2026年10月14日（公休日除外），每天上午08:00:00至12:00:00，下午12:00:00至18:00:00（北京时间）

	11
	联合体投标
	[bookmark: _GoBack]不接受

	12
	现场勘查、标前答疑会
	不组织。

	13
	供应商对招标文件提出问题的时间
	供应商若对招标文件有疑问的，在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的疑问无效。

	14
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。

	15
	投标文件截止时间及开标时间和地点
	1、 递交投标文件截止时间：2026年10月29日14时30分
2、 投标文件开启时间：2026年10月29日14时30分
3、投标文件递交地点：纸质版递交至延安市公共资源交易中心开标5室，电子版上传至《全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）》电子招投标系统 。

	16
	投标有效期
	自递交投标文件截止之日起90个日历天。

	17
	投标保证金
	投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
采用银行转账形式交纳投标保证金的，供应商必须从供应商的银行账户（户名与供应商名一致）将投标保证金交纳至招标文件指定账户，并且在转账时注明项目编号或项目名称。
投标保证金必须在投标截止时间前交纳。
（1）采用银行转账形式交纳的，以招标文件指定账户到账显示时间为准。
（2）采用支票、汇票、本票、保函方式的，在投标文件中放入本票、汇票、支票、保函复印件，在投标截止时间之前将原件随纸质版投标文件一起递交。
供应商应充分考虑并自行承担任何可能导致到账被延误的风险。
投标保证金有效期与投标有效期一致。
凡未交纳、未足额交纳或未按规定时间和形式交纳保证金的，将被视为自动放弃投标权利，响应无效。
投标保证金的金额为：5000.00元 
账户名称：品智工程咨询有限公司延安新区分公司
开户行及账号:中国银行股份有限公司延安枣园路支行
102522759915
重要提示：缴纳凭证注明：（项目名称） 的投标保证金。

	18
	备选投标方案
和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	19
	盖章签字
	招标文件要求在指定位置“签字或盖章”的，投标人只要一项内容即可。
招标文件要求指定位置“签字和盖章”的，投标人必须既签字又盖章。

	20
	投标文件数量、
装订
	投标文件一律采用胶装方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。

	21
	评标办法及
标准
	[bookmark: OLE_LINK8]综合评估法

	22
	评审委员会的
组建
	评审委员会构成：5人。采购人代表1人，专家4人。
评审专家确定方式：开标前24小时内从陕西省政府采购综合管理平台专家库中随机抽取。

	23
	服务费
	[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]招标代理服务费：贰万元整（小写：20000.00元），由中标人支付。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

	24
	采购标的
所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准：工业

	25
	电子投标注意事项
	供应商应及时下载招标文件等相关文件，在投标截止前必须上传投标文件；供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由供应商自行承担。



一、名词解释
1、采购人：延安市行政审批服务局
2、采购代理机构：品智工程咨询有限公司
3、采购预算价：3222900.00元
4、招标最高限价：3222900.00元
5、标  书：招标文件与投标文件的统称
6、供应商：符合本次招标文件所规定的资格条件，自愿参加本次招标活动的投标单位。
7、“节能产品”或“环保产品”：国务院有关部门发布的《节能产品政府采购清单》 或者《环境标志产品政府采购清单》 内的产品
8、 进口产品：通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品。已通过财政核准的进口产品，仅表明允许进口产品参与该项目的政府采购活动，如因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，任何单位和个人不得对其加以限制，应当按照公平竞争原则实施采购。未通过财政核准的进口产品，禁止进口产品参与本项目投标。
二、招标文件	
1、招标文件的组成： 
（1）招标公告
（2）供应商须知
（3）采购内容
（4）商务要求
（5）采购合同
（6）投标文件格式
2、供应商应认真审阅招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若供应商的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，应作废标处理。
3、招标文件的澄清或修改：
3-1、提交投标文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式发送给所有参加投标的供应商；不足15日的，采购人、采购代理机构顺延递交投标文件的截止时间。
3-2、供应商若对招标文件有任何疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流的，供应商在投标截止时间10日前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构以书面形式予以答复。在此之后提出的无效。
3-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。
3-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商或在原信息发布媒体上发布变更公告。
4、供应商须从全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）下载招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。
5、招标文件的解释权归采购人所有，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。
三、投标文件
1、供应商资格要求：
1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目不专门面向中小企业采购。
1.3本项目的特定资格要求：
（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料及开户许可证（或基本存款账户信息）；（2）提供2025年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）。
2、投标文件的组成：
2-1、各供应商应根据招标文件要求编制投标文件。
2-2、投标文件包括：投标文件应由投标函、投标报价一览表、资格证明文件、技术文件等投标文件部分组成。
3、各供应商须对以下内容做出承诺：
（1）必须根据招标文件要求进行设备的供货；
（2）非经采购人同意，不得将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作；
（3）接受采购人委托的相关单位对货物的质量、采购的进度及方案、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理；
（4）供应商应保证在本项目中使用的产品、材料和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；
（5）采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。
4、供应商不得以他人名义投标和串通投标。
5、投标文件填写说明
5-1、投标文件格式：供应商提交的投标文件应当使用招标文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，装订成册。
5-2、投标报价一览表为在开标会议上唱标的内容，要求按格式填写。若供应商填写有误，采购代理机构将默认为招标文件要求格式。
6、投标文件的计量单位
投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。
7、投标报价
7-1、投标货币：人民币      单位:元。
7-2、供应商要按所报产品分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容。
7-3、投标报价是完成本项目的全部费用，后期不再增加任何费用，采购单位不再单独支付其他任何费用。
7-4、 投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
注：本项目采购预算：3222900.00元
7-5、供应商须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求、服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分服务进行报价的投标。供应商应在投标文件中的投标报价表上标明对本次招标拟提供货物、材料的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每项内容只允许有一个报价。
7-6、供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。
7-7、采购代理机构不接受供应商对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。
7-8、最低报价不是中标的唯一依据。
7-9、供应商不得以低于成本的报价参加投标。当评标委员会认为某个供应商的投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响设备质量和不能诚信履约的，可要求该供应商在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
8、投标期间一切费用自理。
9、投标文件的制作
9-1、投标文件的签署及规定
（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。
（2）供应商应填写全称，同时加盖供应商公章。
（3）除供应商对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法人代表或委托人签字或盖章确认。
（4）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商自行负责。
10、技术部分
供应商按照招标文件要求，针对本项目的技术指标和要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。
11、商务部分
供应商按照招标文件要求，针对本项目的商务要求作出实质性响应，不得出现重大负偏离。
四、投标
1、投标文件的装订和递交	
1-1、投标文件的装订：
（1）投标时，供应商应自行将投标文件密封完好。标袋上应写明项目名称、编号、供应商名称及“正本”、“副本”字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人印章(或签字）；
（2）投标文件一律采用书籍（胶装）方式装订。投标文件正本一份，副本二份，建议双面打印，电子文件（U盘）三份，投标报价一览表一份。投标文件的正本和副本均须A4纸打印，并编制目录和页码。正、副本分别各自装订成册，单独密封，电子文件和投标报价一览表密封在同一标袋内。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。
1-2、投标文件的递交：
（1）供应商应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交并上传投标文件；
（2）采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前通过相应网站变更开标时间。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。
（3）供应商在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。
1-3、投标文件的补充、修改与撤回：
（1）供应商在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前,可以通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）补充、修改或撤回已递交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；
（2）供应商提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构摄像留存后，将投标文件（包含纸质及电子版）退还供应商。
（3）撤回投标文件应通过全国公共资源交易平台（陕西省·延安市），并以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。以在招标开始前上传及送达为准。
（4）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件；
（5）在投标截止时间至投标有效期满之前，供应商不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。
1-4、投标文件的审查标准：
（1）投标文件图表与文字不符时，以文字为准；
（2）投标文件正本与副本不符时，以正本为准；
（3）投标文件大写与小写不符时，以大写为准；
（4）单价乘以数量不等于总价时，以单价乘以数量为准；
（5）投标文件有关内容与“一览表”不一致的，以“一览表”为准。
注：按上述修正方法调整的内容对供应商具有约束力，如果供应商不接受修正后的内容，其投标将被拒绝。
1-5、投标文件的有效性：
（1）开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：
a、供应商未经过正常渠道下载招标文件的；
b、供应商未按招标文件的要求提供投标担保或所提供的投标担保有瑕疵的；
c、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
d、供应商名称与营业执照不一致的；
e、不符合技术规格、技术标准要求的； 
f、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的； 
g、投标文件附有采购人不能接受的条件的；
h、不符合招标文件规定的其他实质性要求的。
（2）投标文件的有效期：自递交投标文件截止之日起90个日历天。
五、开标、评标和定标
1、开标
本项目采购不见面开标。供应商应在系统发出解密指令后规定时间内对投标文件完成解密。供应商未按规定下载、上传或对投标文件进行解密造成废标的，后果由供应商自行承担。
2、评标
2-1、评标委员会
（1）采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和“财政部第18号部长令”的规定，依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评标专家共5人组成。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。
（2）评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：
a、遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件是否符合招标文件的要求，并做出评价；
b、认定供应商必备资质；
c、评标委员会可要求供应商就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。
d、依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；
e、对评标过程及各供应商的商业机密予以保密；
f、拟定评标结果；
g、告知采购人、采购代理机构在评标过程中发现的供应商的违法违规行为；
h、配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；
i、配合各部门的投诉处理和监督检查工作。
2-2、评标原则
坚持公平、公正、科学、择优，合理低价，禁止不正当竞争。
2-3、评标办法
本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。
2-4、评标工作程序
（1）投标文件资格性评审：采购人对供应商资格进行审查，不符合招标文件要求的按无效投标处理，不得进入后续评标工作。
（2）投标文件符合性审查：对投标文件的有效性，完整性和对招标文件的响应程度进行审查。投标文件满足招标文件的实质性要求，无显著的差异或保留。
（3）通过资格审查和符合性评审合格的，评标委员会才进行综合评审并排序。凡未通过资格性和符合性评审的投标文件即作为废标处理，不得进入后续评审工作，内容如下：
资格评审和符合性评审
	条款号
	评审标准

	2.1.1
	资格评审
标准
	供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料及开户许可证（或基本存款账户信息）

	
	
	提供2025年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明

	
	
	提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明

	
	
	提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明

	
	
	法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）

	
	
	参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

	
	
	供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）

	注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。

	2.1.2
	符合性评
审标准

	投标文件的签字、盖章符合招标文件的规定。

	
	
	投标文件格式符合招标文件中“投标文件格式”的要求

	
	
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过最高限价。

	
	
	投标保证金满足招标文件中的规定

	
	
	交货期满足招标文件中的规定

	
	
	投标有效期满足招标文件中的规定

	
	
	技术参数满足招标文件要求


（4）在投标文件的评审和比较、中标单位的确定过程中，供应商向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
（5）评标委员会对投标文件的有效性、完整性和响应程度或其他内容有疑问的，评标委员会可要求供应商对投标文件含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误其他内容作必要的澄清、说明或者更正。供应商应采用书面形式进行澄清、说明或者更正，并由法定代表人或授权代表签字或盖章。澄清、说明或者更正的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。评标委员会不得寻求或建议对投标件的实质进行变更。
质询工作应当由全体评标委员会成员参加。对于实质性不符合招标文件的，评标委员会有权予以拒绝。质询工作应做书面记录，采购人代表、评标委员会成员及供应商应在记录上签字确认。
2-5、评分标准
	分值
构成
	分值
100分
	评审内容

	报价
	30分
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分。
投标报价得分=（评审基准价／投标报价）×价格权值×100。

	技术方案（19.5分）

	供货方案（4.5分）
	一、评审内容：
根据本项目实际需求及特点，制定供货方案。内容包含：1、供货承诺及方案；2、缺送漏送的解决方案；3、突发事件的应急预案或处理方案。
二、评审标准 
1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对各项要求有详细描述； 
2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 
3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的方案。 
上述3项评审内容每满足1项评审标准得0.5分，最高得4.5分。

	
	实施方案（9分）
	1、 评审内容：
针对项目提出合理、可行的实施方案，合理安排工程任务分解以及实施计划。内容包含:1.施工方案；2.设备安装布线图、LED显示屏安装尺寸图、强弱电改造施工图；3.拆除恢复施工方案，同时需根据施工现场工作时间做出合理施工时间段安排。
二、评审标准 
1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对各项要求有详细描述； 
2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 
3、针对性：切合本项目实际情况，根据项目情况提出针对本项目实际操作性强的方案。 
上述3项评审内容每满足1项评审标准得1分，最高得9分。

	
	产品质量保证措施（1.5）
	1、 评审内容：根据项目情况，提供了有针对性的产品质量保证措施
二、评审标准 
1.完整性：措施内容全面，对评审内容中的要求有详细描述；     
2.可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的措施；
3.针对性：措施能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
上述3项评审内容每满足1项评审标准得0.5分，最高得1.5分。

	
	网络安全保障方案（1.5分）
	一、评审内容：根据项目情况，提供了有针对性的网络安全保障方案
二、评审标准 
1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对评审内容的要求有详细描述； 
2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 
3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的实施方案。 
上述3项评审内容每满足1项评审标准得0.5分，最高得1.5分。

	
	售后服务、运维保障及应急方案（3分）
	一、评审内容：根据项目情况，提供了有针对性的售后服务、运维保障及应急方案
二、评审标准 
1、完整性：切合本项目实际情况，方案内容齐全，对评审内容中的要求有详细描述； 
2、合理性：方案内容符合项目实际特点，合理、恰当； 
3、针对性：切合本项目实际情况，根据招标文件要求提出针对本项目实际操作性强的方案。 
上述评审内容每满足1项评审标准得1 分，最高得3分。

	商务部分（50.5分）
	类似项目业绩（25分）
	每提供一个2021年1月1日至今的类似项目业绩得5分（提供合同协议书，以合同签订日期为准），最高得25分。

	
	综合评价（7.5分）
	供应商提供2023年1月至今完成类似项目履约良好信誉证明材料（包括但不限于甲方满意度调查表/良好信誉评价书等甲方开具的证明资料）。每出具一份得1.5分，最高7.5分，未提供不计分。

	
	技术支持资料（18分）
	每提供一个产品的技术支持资料得1.5分，最高得18分。
注：技术支持资料提供产品的检测报告，内容须包含应所投产品的型号，复印件加盖投标人公章方为有效。


满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：
注：1）评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。
2） 各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。 
3）特殊情况处理：
a、若出现综合得分并列时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价的得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。
b、当供应商某评分项出现未报、漏报或零报价时，该分项得零分，并不参与投标报价分的计算。
c、评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。
注：1）根据财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）文件规定，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
A、投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
B、投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
C、投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
D、评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2-6、依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策。
1）政府采购政策
本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）；（2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；（4）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；（6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；（7）其他需要落实的政府采购政策。
2）政策性优惠条件
供应商符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其报价价格评审时将按相应比例进行扣除。
1.1根据<关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知>（财库〔2020〕46号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
1.2监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。
1.3残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
供应商提供的中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱证明，与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条的相关规定追究法律责任。
3）政策性扣除比例：
供应商符合小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的，并提供中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明，符合其中任意一种情形的，则在报价的基础上，按“报价×10%”进行价格扣除，以扣除后的价格参与评审；符合两种及以上情形的，不累加计算扣除价格。
4）对本国产品的支持政策
根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知国办发〔2025〕34号文件规定：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
5）信用融资政策
供应商如需信用融资，详见《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采【2018】23号）相关政策、业务流程、办理平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）。
政府采购信用融资业务办理银行
	序号
	银行
	地址
	联系人
	电话

	1
	中国建设银行延安分行
	延安市宝塔区中心街
	徐欣蕾
	15891686951

	2
	中国工商银行延安分行
	延安市宝塔区师范路
	姬悦
	18391156580

	3
	中国农业银行延安分行
	百米大道迎宾大道中段
	马茂斌  
	18709114011

	4
	北京银行延安分行
	延安市宝塔区双拥大道
	奥宝森
	15592925222

	5
	邮储银行延安分行
	宝塔区枣园路志丹大厦
	刘凯
	18691114222

	6
	光大银行延安分行
	宝塔区卷烟厂东信时代一、二层
	汪昊田
	13509115500

	7
	交通银行延安分行
	延安市宝塔区北大街95号
	王瑶
	13389119518

	8
	延安农商行
	延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦
	段田瑞
	18700166012

	9
	甘泉农商行
	甘泉县中心街019号
	白晶晶
	15129872940

	10
	延长联社
	延长县七里村镇街道城区中街
	白永卿
	18109119635

	11
	延川联社
	延川县大禹街道北关信用合作联社
	张沛兴
	15129756920

	12
	子长农商行
	子长市长兴街
	王莉
	13992153010

	13
	安塞农商行
	延安市安塞区富民街22号
	王平
	15991569027

	14
	志丹联社
	延安市志丹县保安街134号信合大厦
	李倩
	18792408171

	15
	吴起农合行
	陕西省延安市吴起县北苑东路26号
	李娜玲
	15591103321

	16
	洛川农商行
	陕西省延安市洛川县中心街
	史云云
	15291172848

	17
	富县农合行
	富县富城镇正街8号
	逯其玲
	18091126065

	18
	黄陵联社
	黄陵县桥山大厦
	曹涛
	13772255164

	19
	宜川联社
	宜川县党湾街65号
	毛永良
	15009118628

	20
	黄龙联社
	黄龙县石堡镇广场大街40号
	郑国强
	15991595662

	21
	长安银行七里铺支行
	南桥诚合大厦
	 孙婧
	18809116650


政策提示：政府采购中标(成交)供应商可凭政府采购中标(成交)通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。
3、定标
3-1、定标程序
（1）评标委员会依据评标办法，经过初审、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。
（2）采购人在收到评标报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，以评标总分最高的供应商作为中标人，向采购代理机构出具《定标复函》；采购人逾期未确定中标单位且不提出异议的，视为确定评标报告推荐的评标得分最高的供应商为中标人。
（3）采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《政府采购法》第52条执行。若无异议，采购代理机构向中标单位发出中标通知书。
3-2、中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。
七、中标通知
采购代理机构向中标单位发出中标通知书。
八、合同
1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任；
2、中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展招标活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。
4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。分包部分为中标项目的部分非主体、非关键性工作。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
5、采购人需追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、招标服务费
代理服务费共计贰万元整（小写：20000.00元），由中标人支付。中标人在领取中标通知书时须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。
[bookmark: OLE_LINK11]十、质疑
1、投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出（质疑函接收联系人、联系电话和通讯地址等详见招标公告）。 
2、质疑供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人 提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代 理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。
质疑函应当包括下列内容： 
（1） 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2） 质疑项目的名称、编号； 
（3） 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 
（4） 事实依据； 
（5） 必要的法律依据；
（6） 提出质疑的日期。 
备注：投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理： 
（1）未按规定程序和渠道提出质疑的；
（2）超过法定质疑期限的； 
（3）书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；
（4）提出的质疑事项已经明确答复的； 
（5）法律法规规定的其他不予受理的条件。 
（6）采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通 知与处理结果有关的投标人，但答复内容不得涉及投标人 的商业秘密。

[bookmark: _Toc8299][bookmark: _Toc12128][bookmark: _Toc4190]第三部分  采购内容
[bookmark: _Toc28609]采购清单
	一、政务服务大厅设施设备（大屏）智能化升级改造工程

	1.1E厅LEDP1.53

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	E厅LED大屏
	1、 像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H
23、E厅大屏配套控制卡，配套视频处理器，配套电源及线材辅材和安装调试
	12.288
	㎡

	1.2F厅LEDP1.53

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	F厅LED大屏
	1、 像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H
23、F厅大屏配套控制卡，配套视频处理器，配套电源及线材辅材和安装调试 
	18.43
	㎡

	1.3圆厅和F厅过道条屏

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	圆厅LED显示屏P1.5
4.16m*0.48m*4
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	7.9872
	㎡

	2
	F厅LED显示屏P1.5
3.2m*0.64m
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	2.048
	㎡

	3
	接收卡
	1、单卡带载分辨率≥512×512@60Hz；
2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定;
3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；
4、通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间因拼接导致的亮暗线问题
5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；
6、Mapping功能开启，在箱体上显示控制器编号、接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式；
7、支持数据组mapping，以数据组为单位显示打屏画面，清晰获取每组数据在箱体的位置；
8、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；
9、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
10、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
11、在 LCT 上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频信号时的画面；
12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；
13、降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。(针对使用内建RAM的驱动IC的灯板)；
14、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地；
16、检测发送卡设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网线连接，记录网线断开的次数；
17、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作；
18、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件；
19、画面能以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）旋转显示；
	22
	张

	4
	处理器
	1、处理器主频≥1.8GHz，运行内存≥1GB、板载≥16GB，操作系统≥Android11
2、支持 H.264、H.265、VP94K@60Hz 高清视频硬解码播放，支持1080P的视频硬解码
3、接口带载：≥2路输出网口，≥130万像素点带载能力，≥1路USB3.0接口，支持U 盘节目导入播放
4、支持千兆有线网络、支持立体音频输出
5、支持 HDMI LOOp、支持 HDMI输入模式及全屏自适应播放
6、支持双wii(AP和station互相切换，使用同一个芯片)
7、支持4G、5G联网功能
8、支持板载亮度传感器接口，支持自动和定时的智能亮度调节
9、支持PC 节目发布和显示屏控制、局域网节目发布和显示屏控制、手机节目发布和显示屏控制
10、支持集群远程节目发布和显示屏控制、集群远程监控
11、支持连接传感器转接板，可以扩展连接多种传感器(如风速风向传感器，温湿度传感器，噪声传感器，PM2.5传感器等)
12、支持内外视频源切换
13、支持窗口打折: 文本 炫彩文字 图片
	1
	台

	1.4摄像头存储

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	网络摄像机
	摄像机像素≥200万半球网络摄像机 分辨率≥1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，≥120 dB宽动态，适应不同环境 支持Smart侦测：越界侦测，区域入侵侦测 支持萤石平台接入 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达30 m ≥512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 ≥支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA），1路音频输入，1路音频输出 必须支持PoE供电 符合IP67，IK10，可靠性高  传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS 照度：彩色大于等于：0.005 Lux  宽动态≥：120 dB 调节角度：水平：0°~355°，垂直：0°~75°  景深范围：≥2.8 mm: 1 m~∞ 4 mm: 1.2 m~∞ 6 mm: 2.8 m~∞ 8 mm: 4.4 m~∞   焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：108°，垂直视场角：59°，对角视场角：127° 4 mm，水平视场角：≥87°，垂直视场角：≥46°，对角视场角：≥105° 6 mm，水平视场角：≥54°，垂直视场角：≥29°，对角视场角：≥63° 8 mm，水平视场角：41°，垂直视场角：23°，对角视场角：48°   红外波长范围：850nm 补光灯类型：红外灯 补光距离：最远可达30 m  最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG  SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持不低于512 GB 电源输出：DC12 V+poe，100 mA电源输出，建议用于拾音器供电 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 音频：1路输入（Line in），最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：4.7 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out），最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12 V，30 mA） 复位：支持  产品尺寸：Ø110.8 × 84.7 mm 包装尺寸：134 × 134 × 108 mm 设备重量：380 g 带包装重量：515 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于等于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，0.55 A，最大功耗：大于等于6.6W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：≥8.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电源接口类型：≥Ø5.5 mm圆口 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复  防护：大于等于IP67，IK10，
	10
	台

	2
	硬盘录像机
	大于等于3U机架式大于等于16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，至少搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：大于等于16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配大于等于20TB硬盘 视频接口：大于等于4×HDMI，2×VGA 网络接口：大于等于4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：大于等于16路报警输入，大于等于8路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，2路半双工RS-485接口 USB接口：大于等于2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：大于等于1×eSATA  【产品性能】 输入带宽：大于等于768Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：大于等于768Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持大于等于8K+4K+1080P三异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
	2
	台

	
	硬盘录像机
	整机采用短机箱设计，至少搭载1+1冗余电源 【硬件规格】 存储接口：大于等于24个SATA接口，支持硬盘热插拔，满配大于等于20TB硬盘 视频接口：大于等于4×HDMI，大于等于2×VGA 网络接口：大于等于4×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：大于等于16路报警输入，大于等于8路报警输出 串行接口：大于等于1路RS-232接口，大于等于2路半双工RS-485接口 USB接口：大于等于2×USB 2.0，4×USB 3.0 扩展接口：大于等于1×eSATA  【产品性能】 输入带宽：768Mbps（开启RAID后为512Mbps） 输出带宽：768Mbps（开启RAID后为512Mbps） 接入能力：大于等于128路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持大于等于8K+4K+1080P三异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。
	1
	台

	
	存储硬盘
	•支持≥8TB容量，≥3.5英寸，满足SATA3.0接口，≥5400RPM • 空气盘， CMR传统磁记录 • 传输速率不小于215MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 • 高级格式（AF）大于等于512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 • 需满足数据严苛的大于等于7*24小时运行可靠性、安全性的需求 • 应该支持3年有限质保服务 • 适用海拔范围小于等于-305m至3050m
	45
	个

	3
	电脑
	主机英特尔CPU≥I5-12400，运行内存：DDR4-16GB运行内存，硬盘：512G，独立现卡显存：4G独显,操作系统W11, 显示器尺寸需≥21寸 分辨率1920*1080，配备无线键鼠套装
	1
	台

	1.5安防管理平台

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	安防管理平台
	搭载≥第十代酷睿 CPU，≥16GB内存 DDR4高速内存，≥256GB SSD固态硬盘，预装正版WIN 10操作 系统 n 接口丰富，支持HDMI、DP高清音视频输出接口，独立音频输入/输出接口，双千兆网口，2个USB2.0+2个USB3.0接口 n 支持机架式安装，软硬一体，出厂预装海康互联客户端，设备扩容（一年）、消息推送VIP（1年）、智能 巡检VIP（1年）、数据存储VIP（1年）、大于等于9路长时预览（1年）支持接入大于等于1280路视频，大于等于512路门禁考勤，大于等于2048路网络设备，大于等于512路音频通道，大于等于2048路室内机，不低于32路访客机，大于等于512路消防设备， 大于等于32路消费机，配置不低于512个报警防区 n 支持视频监控、电视墙管理、门禁管理、访客管理、可视对讲、考勤管理、消费管理、广播系统、信息发布、消防系统、网络 管理、报警系统、智能巡检、智能分析、OA审批等系统或应用的“一体化”管理 n 支持本地、远程混合部署，业务应用无限距离 n 客户端/Web/APP/小程序多端协同，多用户在线，数据共享。
	1
	套

	1.6解码器

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	解码器
	视频输入
•  支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持大于等于2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频
• 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入
视频输出
•  支持HDMI 1.4视频信号输出，大于等于支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；支持对接LED显示系统，视频输出最大的LED带载能力为单口大于等于260 W
•  支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出
视频编解码
•  采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码
•  支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换
•  至少最大支持3200w分辨率解码，具有256个解码通道，支持128路200W，或256路720P视频同时解码上墙
•  支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示
电视墙功能
•  支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏大于等于4个1080P或2个4K图层，单窗口支持大于等于1/4/6/8/9/16/25/36窗口分屏功能，整机最大支持大于等于64个场景，整机支持大于等于256个平台预案轮巡组
•  支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过客户端进行桌面投屏上墙
•  支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作
•  支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作
音频输入接口：大于等于2路HDMI内嵌 
视频输入接口：大于等于2路HDMI 1.4，大于等于不低于4K（仅奇数口） 
视频输出接口类型：大于等于16路HDMI 1.4，支持4K 
视频解码能力：H.264/H.265：支持8路3200 W，或8路2400 W，或16路1200 W，或32路800 W，或40路600W，或64路400 W，或128路1080P，或256路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力）
MJPEG：大于等于16路1080P及以下分辨率实时解码 
音频输出接口：大于等于16路HDMI内嵌或大于等于DB15转BNC独立音频输出 
	1
	台

	二、智慧叫号设施设备及系统整体升级改造工程

	2.1取号呼叫评价设备及系统

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	触控一体机
（立式取号机32寸竖屏）
	一：定制整机尺寸：宽 550×高 1650×厚 536.5（mm），通信方式 433全无线收发通信/局域网 控制模块 USB无线通信模块 80cm天线/可增加延长天线 通信能力 199个终端，0延时 打印机 80MM前置热敏打印 整机功率≤ 180W， 音响喇叭 2*10W，立体高低音音响， 输入电源 ：100-240v~(50/60Hz)/220V独立供电 ，包含外模块：身份证阅读器，二维码阅读器，摄像头 .  二、触摸显示参数 ，液晶面板尺寸 32英寸（16:9) 触摸类型 10点电容触摸 背光类型 D-LED 显示区域： 698.4(W)×392.85(H) mm，分辨率 1080*1920 ，亮度 中心点≥350 cd/㎡ 背光灯寿命 ＞50000小时 耐用性  〉承受6千万次单触摸  三、热敏打印参数 类型 定制专用80mm热敏打印机  外嵌式（前置开门） 接口类型 USB 切纸刀 自动切纸/100万刀 打印速度 150mm/秒  最大装纸： 80*80mm 打印头可靠性 >=60万次 切刀频率 60次/分钟  
四、国产主机：国产CPU，八核心，主频≥2.7ghz，运行内存：16G，本地存储：256G，内置WIFI  操作系统：国产麒麟+Windows；
	6
	台

	2
	智能识别取号系统
	办事人员通过点击触摸取号机选择办理的业务事项，刷身份证实现身份识别和排队小票打印，按钮和选择菜单设计简明，直接选择一级菜单，从而减少办事人员的操作步骤，提高刷卡取号办件的效率，单个业务大厅单独部署，无需额外增加单独服务器，不受后台服务器的影响，系统更稳定。
	1
	套

	3
	★触控一体机
（呼叫器）
	卧式呼叫器 主机配置：CPU：四核ARM Cortex-A7，主频达1.3GHz，存储：1G+32G   GPU： RK3128四核 图像处理：内嵌高性能2D加速硬件；1080P多种格式视频解码，包含1080P H265硬件解码；1080P视频编码，支持H.264。 内存支持：支持LPDDR2、DDR3、DDR3L。  2 系统≥Android 7.1 显示：10.1英寸高清 IPS 屏，屏幕比例 16:10，分辨率 800*1280，对比度 800，亮，300cd/m2 网络：WiFi802.11b/g/n，蓝牙 4.0,  以太网 100M/1000M 接口：TF card TF 卡（支持最大 32GB） SD 卡 （支持最大 32GB）  USB Host USB 2.0 Host  RJ45 RJ45 Micro USB Micro USB OTG  耳机 3.5mm 立体声耳机输出 HDMI HDMI output  电源插孔 DC 电源输入  麦克风 支持  喇叭 2*1W  OSD 语言 中英文等多语言 OSD 操作，无条件支持第三方呼叫器APK，支持与现有政务行政审批系统对接
	174
	个

	4
	窗口呼叫系统
	嵌入式APK数据安装，安装于平板呼叫器中，支持顺呼，重呼，暂停，欢迎，业务转移、过号、优先呼叫，评价，显示推送呼叫器内容数据和触发评价数据，支持显示当前窗口等待人数，支持显示办理人员的工号；屏幕实时显示当前排队总量、待办人数，操作简单无学习成本，可搭配对讲麦克风使用。
	1
	套

	5
	★触控一体机
（评价器）
	L型一体机主机配置：CPU：四核ARM Cortex-A7，主频达1.3GHz，存储：1G+32G  GPU： RK3128四核 图像处理：内嵌高性能2D加速硬件；1080P多种格式视频解码，包含1080P H265硬件解码；1080P视频编码，支持H.264。 内存支持：支持LPDDR2、DDR3、DDR3L。  2 系统≥Android 7.1 显示：10.1英寸高清 IPS 屏，屏幕比例 16:10，分辨率 800*1280，对比度 800，亮，300cd/m2 网络：WiFi802.11b/g/n，蓝牙 4.0,  以太网 100M/1000M 接口：TF card TF 卡（支持最大 32GB） SD 卡 （支持最大 32GB）  USB Host USB 2.0 Host  RJ45 RJ45 Micro USB Micro USB OTG  耳机 3.5mm 立体声耳机输出 HDMI HDMI output  电源插孔 DC 电源输入  麦克风 支持  喇叭 2*1W  OSD 语言 中英文等多语言 OSD 操作，无条件支持第三方呼叫器APK，支持与现有政务行政审批系统对接
	174
	台

	6
	窗口评价系统
	嵌入式APK数据安装，评价系统支持4个等级评价，包括非常满意、满意、一般、不满意的显示和评价，支持显示工作人员的姓名、工号、照片数据，支持显示政务服务中心的logo，支持显示日期和时间，支持发布紧急通知公告，支持宣传图片和宣传视频的滚动播放，评价数据同步后台归档，作为员工绩效考核依据。
	1
	套

	2.2窗口显示设备及系统

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	A厅LED叫号显示屏P1.5
26.56m*0.48m*2
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	25.4976
	㎡

	2
	B厅LED叫号显示屏P1.5
21.44m*0.48m*2
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	20.5824
	㎡

	3
	C厅LED叫号显示屏P1.5
15.68m*0.48m
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	7.5264
	㎡

	
	C厅LED叫号显示屏P1.5
8.32m*0.48m
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	3.9963
	㎡

	
	C厅LED叫号显示屏P1.5
7.04m*0.48m
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	3.552
	㎡

	4
	D厅LED叫号显示屏P1.5
31.04m*0.48m
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	14.8992
	㎡

	
	D厅LED叫号显示屏P1.5
（25.28+2.56m）*0.48m
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	13.3632
	㎡

	5
	E厅LED叫号显示屏P1.5
26.24m*0.48m*2
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	25.1904
	㎡

	6
	F厅LED叫号显示屏P1.5
31.36m*0.48m*2
	1、像素点间距：≤1.54mm
2、像素构成：表贴三合一1212（1R1G1B）；
3、像素密度：≥422500点/㎡；
4、白平衡亮度：≥500cd/㎡；；亮度调节功能：支持配套软件0-100%可调；
5、亮度均匀性：≥98.5%；
6、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内；
7、色温：≥3000-20000可调；色温为 6500K 时，100%,75%,50%,25%四档电平白场调节色温误差≤100K。
8、模组平整度：≤0.1mm
9、最高对比度：≥8000：1；
10、视角（水平、垂直）：H≥170°，V≥170°；
11、灰度等级：≥65536 级，信号处理深度≥16bit。亮度 100nit,灰度等级≥14bit,刷新≥2500HZ上;亮度 200nit,灰度等级16bit,刷新≥3200Hz上;亮度 500nit，灰度等级 16bit,刷新≥3840HZ 以上。
12、换帧频率：50HZ&60HZ，支持 120Hz~144Hz 等3D 显示技术。
13、刷新频率：≥3840Hz；
14、电信端口传导共模（非对称） 骚扰电压限值（EMC）：符合GB/T9254-2021 Class A限值要求；
15、阻燃（防火）：PCB的阻燃等级达到V-0级；
16、软件功能：可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理;具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命;LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效;支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif 等形式的媒体文件播放;支持Microsoft office 的Word、Excel、PPT显示;支持时钟、计时、天气预报显示;支持外部视频信号(TV、AV、S-Video、复合视频)播放。
17、具备发送系统输出信号热备份功能，可实现无延迟切换。电源备份(支持 N+1冗余备份或双电源备份,当其中一路电源故障时，另一路备份电源立即启动工作，保证屏幕正常显示)，支持采用双系统备份，两套发送卡和两套接收卡互为备份方式，任一套发送卡和接收卡故障不影响屏体正常显示，支持工作状态下热插拔维护功能；
18、模组表面绝缘：模组表面绝缘应>1000MQ，L&N 到外壳表面绝缘测试，500V，120s电阻值>2MQ；
19、功耗：≤598W/㎡，平均功耗：≤300W/㎡；
20、蓝光安全：蓝光对皮肤和眼睛紫外线危害、宽波段的光源对视网膜的曝辐射值检测 Ld(11mrad)、Lb(100mrad)、L(11mrad)、Ethr、dmin 要求符合 GB/T 20145-2006 标准；
21、所投LED显示屏需通过抗电强度试验：在交流到电源入端与金属外框或可触及的金属结构件(与保护接地连接)间施加50Hz基本正弦波、1500V(有效值)的测试电压，1min满足，LED显示屏应有保护接地端子，单个LED星示屏模组的接地电阻应不大于0.1Ω，多个拼接的LED显示屏的金属外壳应与LED显示屏的钢架一起接地，且显示屏整体系统的接地电阻应不大于1Ω.                               
22、为了提高LED显示屏使用寿命，所投LED显示屏需通过以下灯珠试验：灯珠耐焊耐热试验：Tmax=260℃，回流焊 2 次；灯珠常温寿命试验：Tc=25℃ Ifr=10mA IFg=10mA Ifb=10mA通电 1000H；灯珠冷热冲击试验：-50℃～130℃各 15min 200 次，；灯珠高温贮存试验：Ta=100℃ 贮存 500H；灯珠抗静电（ESD）测试：HBM 模式：ESD＞20；灯珠漏电流试验：反向电压 Vr=10V漏电流 0.2uA；灯珠红墨水试验：回流焊1 次，纯红墨水常温浸泡 24H 
	30.1056
	㎡
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	窗口显示系统
	含13套APP可视化软件，硬件支持4k输出，高性能、低功耗的四核应用处理器,搭载 Android 11.0/Linux 系统，主频高达≥1.8GHz。嵌入式 3D GPU(ARM Mali-G52 2EE)使 RK3566 与 OpenGL ES 1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.0 和 Vulkan1.1 完全兼容。运行内存≥2GB，本地存储≥16GB，集成了 LVDS、MIPI、百兆以太网、WIFI、蓝牙，5W*2 功放、TF 卡扩展、红外遥控、串口/IO扩展、HDMI 输出、MIC、背光供电等功能，大大简化了整机设计。内置可视化终端显示软件支持与现有大厅排队管理系统与信息发布系统数据对接和通讯交互 客户端注册及加密，支持显示当前办理窗口的人员信息包括姓名、工号和部门，支持叫号信息的即时显示，同时支持以下多媒体格式的显示：包括文件类型： 视频：MPEG1/2/4,WMV,AVI,VOB 图片：JPG,PNG,GIF,SWF(Flash)其它：FLASH,PPT,TXT ,HTML
	1
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	接收卡
	1、单卡带载分辨率≥512×512@60Hz；
2、无需转接板，单卡自带HUB75接口，更加稳定;
3、支持逐点亮色度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质；
4、通过软件调节，可以解决箱体或灯板之间因拼接导致的亮暗线问题
5、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果；
6、Mapping功能开启，在箱体上显示控制器编号、接收卡编号和网口信息，清晰获取接收卡的位置和走线方式；
7、支持数据组mapping，以数据组为单位显示打屏画面，清晰获取每组数据在箱体的位置；
8、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压；
9、检测发送设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网络通讯质量，记录错误包数，协助排除网络通讯隐患；
10、支持5pin液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间；
11、在 LCT 上可以将指定图片设置为显示屏的开机画面、网线断开或无视频信号时的画面；
12、RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，通过对“红Gamma”、“绿Gamma”、“蓝Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性；
13、降低视频源在接收卡端的延迟，延迟低至1帧。(针对使用内建RAM的驱动IC的灯板)；
14、支持回读接收卡的固件程序并保存到本地；
16、检测发送卡设备与接收卡间或接收卡与接收卡间的网线连接，记录网线断开的次数；
17、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作，保证显示屏正常工作；
18、通过电源指示灯和状态指示灯不同闪烁状态可以判断，屏体工作状态，无需软件；
19、画面能以90°的倍数（0°/90°/180°/270°）旋转显示；
	239
	张
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	A.D.E厅处理器
	1、采用标准金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持≥4096*2160@60HZ信号输入。
3、视频输出支持≥10路千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，带载≥650万像素。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过一套软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，支持≥4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持≥20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复≤10分钟可用度大于 99%，整机寿命≥150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	5
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	D.F厅处理器
	1、采用标准金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持≥4096*2160@60HZ信号输入。
3、视频输出支持≥12路千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，带载≥780万像素。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持≥20种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复≤10分钟可用度大于 99%，整机寿命≥150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	3
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	C厅处理器
	1、采用金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持≥4096*2160@60HZ信号输入。
3、视频输出支持≥6路千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，带载≥390万像素，最宽支持10240,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持≥144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持≥20种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复≤10分钟可用度大于 99%，整机寿命≥150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
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	C厅处理器
	1、支持多路输入接口：≥1 路 DVI，≥1 路 HDMI，≥1 路 VGA，≥1 路 USB ，≥1 路 CVBS，以适用各种前端输入信号；
2、发送卡和视频处理器二合一，减少系统连线，有效提升系统的稳定性及兼容性；
3、支持插入U盘播放；
4、设备前面板配备直观的 液晶 显示界面，可实时显示型号、ip地址、窗口及信号源的分辨率、网口的状态、屏幕大小及帧频、USB 连接或网线连接状态和屏体亮度；
5、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。
6、支持 DVI、HDMI 的输入分辨率自定义调节。
7、支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行采集校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质。
8、支持≥4个千兆网口输出，带载≥260万像素。
9、支持创建≥6个用户场景作为模板保存，方便快速调用。
10、支持通过中控设备进行统一控制。
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	B厅处理器
	1、采用金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口≥1路HDMI2.0+LOOP,≥2路HDMI1.3，≥1路USB3.0，支持≥4096*2160@60HZ信号输入。
3、视频输出支持≥8路千兆网口输出，≥1路10G-OPT光口，带载≥520万像素。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、图层能力：支持≥6个2K图层或≥1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，支持≥20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11、支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复≤10分钟可用度大于 99%，整机寿命≥150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	2
	台

	14
	服务器
	国产CPU≥8 核，基础主频≥3.0GHz，内存≥64GB（2×32GB）企业级内存，SSD 硬盘≥2 块，单块容量≥480G 企业级 SSD，SATA 机械硬盘≥2 块，单块容量≥4TB SATA 企业级硬盘，阵列卡≥9361‑1G，缓存≥1GB，支持 RAID0/1/5/10，网络接口≥双口千兆电口 + ≥双口万兆光口，电源≥800W，双冗余热插拔电源，操作系统兼容性支持国产操作系统及 Windows 服务器系统，兼容主流操作系统。
	1
	套

	合计

	2.3管理系统

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	后台维护管理系统
	支持业务事项数据队列的添加、增减和更改，包括业务事项按钮的样式自定义，按钮文字大小颜色的更改、支持对取号界面的自定义更换，支持包括TTS语音数据库的联动和音频交互，融合信息推送和多媒体发布软件的协同工作，可视化和模块化的管理编辑界面，使管理人员更高效直接的对系统功能进行业务调整和数据更新。
	1
	套

	2
	好差评管理系统
	客户评价管理系统根据员工的实际工作效率计算出各口、业务乃至整个大厅的效率。并且提供了窗口繁忙度查询，可方便的了解各窗口或业务的繁忙程度。另外系统提供了员工表现评比和满意度调查，可以让管理者查询更加直观。客户评价管理系统软件使用B/S结构，统计的所有评价信息均可远程联网查询，并设有多级查询权限。在客户评价管理系统应用中，工作人员可通过不同的登录身份进行识别，使评价数据对应到各自的服务人员，通过局域网络将员工登录后工作中的实时信息（工作信息）传递到管理层人员处。
	1
	套

	3
	窗口显示屏管理系统
	窗口内容素材的编辑、上传、管理和发布，包括对窗口显示信息的统一管理和单独编辑，包括窗口显示背景和现实字体内容调整，支持包括对业务事项和窗口号码的调整编辑，支持包括以下素材的显示和发布：图片、视频、HTML文件，模板编辑、审核、管理和发布控制，支持发布通知公告等多媒体内容。
	1
	套

	4
	叫号信息显示系统
	排队管理系统与信息发布系统数据对接和通讯交互 客户端注册及加密，支持显示当前大厅业务叫号等待信息滚动显示，支持叫号信息的即时显示，同时支持以下多媒体格式的显示：包括文件类型： 视频： MPEG1/2/4,WMV,AVI,VOB 图片： JPG,PNG,GIF,SWF(Flash) 其它 ：FLASH,PPT,TXT ,HTML
	1
	套

	合计

	2.4大厅配套设备及辅材

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	交换机
	网管型以太网交换机，支持≥48个千兆电口+≥4个万兆SFP+光口；交换容量≥432Gbps，包转发率≥166Mpps；支持≥802.1Q VLAN（最大应该支持≥4094个VLAN），需支持≥VLANIF三层网关、静态路由、OSPF、QinQ；支持Web网页、Console命令行管理；无风扇静音散热；支持AC供电，
	12
	台

	2
	机柜
	尺寸（宽深高）：600*600*650 ，门型：前玻璃门后钢板门， 配置：1个8位10A PDU，1个托盘，1只内六角扳手，不低于4 把钥匙，1包螺丝，支持落地上墙壁挂。
	6
	台

	3
	智能寻呼站
	1、专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。
2、具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。
3、采用Linux嵌入式系统，ARM芯片，性能稳定；
4、支持双向对讲、呼叫转移、终端广播、分区广播、全区广播，支持U盘广播功能；
5、内置高效回音消除算法，对讲语音清晰，无啸叫；
6、支持40个快捷键操作，支持通话记录查询；
7、支持通话转移，通话支持转移到指定IP话筒，可选配视频通话功能；
8、支持同步服务器上分区列表，可单选、多选进行广播；
9、可开启或关闭密码登录验证；
10、内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。 
11、文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端。 
12、内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。
13、具备一路短路输入、一路短路输出（提供设备接口图片）；
14、IP对讲话筒支持多种优先级设置，设置级别可以从75~100可调整，当级别高的IP话筒在广播时，级别低的话筒无法发起广播（提供软件界面截图）。
15、可自定义IP话筒是否接收广播，可以手动开启和关闭（提供软件界面截图）；
16、标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由，支持互联网部署。
技术参数
1、电源、功耗： DC12V/2A ，≤20W
2、网络通讯协议： TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP
3、网络芯片速率 ：10/100Mbps
4、音频编码格式： WAV
5、音频采样、位率： 8kHz-44.1kHz，16bit，32kbps-320kbps
6、视频传输位率： 96kbps-512kbps
7、摄像头（选配）： CMOS 100W
8、信噪比、频响 >90dB、20Hz-16kHz
9、显示屏 TFT  7”LCD  800*480 电容触摸屏
10、接口 ：1个RJ45网络接口，1个电源开关，1个USB接口，1个microTF卡接口，1路报警输入，1路报警输出，1路3.5mm线路输入，1路线3.5mm路输出
工作温度、湿度 -10℃-55℃，≤90%（无结露）
	1
	个

	4
	网络广播主机服务器管理软件
	一、功能描述
网络广播系统是采用BS架构、支持不低于Windows10操作系统，融合了实时广播、计划任务（定时广播）、联动管理、视频监控、可视对讲的综合性音视频系统平台，平台功能模块清晰、操作便捷，在满足传统IP广播的功能之外，还支持可视对讲、并且兼容RTSP、RTMP、onvif、https等多种视频流协议，轻松实现音视频联动管理。
二、技术参数
1、系统架构：系统采用BS架构，Windows平台部署；浏览器登录操作管理；
2、终端管理：支持批量添加终端，终端匹配自动上线；每个终端可以绑定一路监控视频流；支持列表视图（树形结构）和网格视图、地图模式三种管理模式；支持终端状态（在线、离线、广播）及任务状态显示及不同颜色提示；可视对讲终端有视频颜色特殊标识（提供软件界面截图）。
3、终端故障自动检测：当IP终端的ID号或者IP地址冲突时，终端以红色提示异常，当在线终端离线时，终端以黄色提示异常（提供软件界面截图）
4、提供全双工语音对讲及视频对讲，响应各对讲终端的呼叫和视频通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持无应答自动转接，转接时间可设置（提供软件界面截图），支持可视对讲终端视频分辨率选择；
5、地图模式：支持在线地图模式，地图可任意缩放，每个终端可以绑定一个坐标位置，在地图上显示（提供软件界面截图）；
6、实时任务:支持显示实时任务播放列表，支持一键启动和停止任务；支持MP3和WAV音频文件，支持播放歌曲列表显示，可以调整歌曲的播放顺序，支持文本转语音广播，可自定义播放时长，具备实时任务优先级调整（提供界面截图）。
7、计划任务：支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持定时任务执行测试、设置重复周期。支持定时任务多种音源选择（音乐播放、语音合成、终端采集）；支持显示当天定时任务列表，支持任务的复制、粘贴、冻结，每条任务均有执行日志，方便查看及管理；支持自定义开启功放时间；；。
8、联动管理：支持消防报警信号接入、短路信号以及其他信号触发，可自定义触发区域，可自定义触发音源播放的时间，触发音源包括媒体库音频文件、终端采集、文本转语音广播（提供软件界面截图）；
9、支持终端短路输入联动触发，支持多种联动预案，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、终端采集、语音合成、警报等；
10、视频监控：终端可以绑定摄像头或网络视频流，选择终端即可显示绑定的监控或网络视频信息，发现异常可对指定的终端或者分区进行广播；监控画面显示支持全屏及分屏显示（提供软件界面截图）；
11、媒体库：广播系统软件自带音频文件码流转换功能，支持分类保存音频文件，支持音频文件试听及下载；
12、历史记录：用户操作、广播、对讲以及终端的注册及离线的记录都可以保存，后期可以根据不同操作类型查看操作及广播记录；
13、录音录像；语音及可视对讲均可在服务器端同步录音录像；可自定义录音录像保存位置，可开启和关闭录音录像，录音录像可以进行下载播放（提供软件界面截图）；
14、用户管理：支持超级管理员、管理员、用户、操作员4种用户角色，可对每个用户角色功能及管理终端进行授权，分控端只需要通过浏览器登录即可操作，不需要安装任何插件；
15、分区管理：支持批量对终端进行分区，每个分区前会显示分区号，方便用IP话筒进行分区广播。
16、广播模式：支持单薄、组播两种模式，支持互联网、局域网部署；
17、平台支持3种皮肤颜色，一键切换系统配色；
18、支持广播系统备份，通过备份广播系统指定文件夹，可以备份终端信息、实时任务列表、定时任务以及媒体库音频文件；
19、SDK：提供SDK二次开发包与其它系统平台集成整合。第三方软件可直接控制对讲和广播，并接收终端当前状态；与监控系统配合，可由监控系统控制通话开关， 或通话时自动切换监控画面；
	1
	套

	5
	网络功放
	1.采用2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。
2.采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级单片机芯片，启动时间小于1s。支持≥48kHz采样率16bit，8～320Kbps数字音频码流解码 
3.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播协议)，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 
4.额定功率：180W,输出方式为100V、70V、4~16Ω，
5.标配1个10/100M RJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网
6.线路1为网络信号音量调节，2路线路（AUX）和3路话筒（MIC）输入接口，各路独立的音量和高低音调节电位器控制，支持断网本地寻呼功能。 
7.1路音频信号辅助输出接口，可扩展外接功率放大器，标准的莲花座接口，布线连接非常方便。 
8.内置智能电源管理，无音乐或呼叫时，自动切断功放电源，有信号时自动打开功放电源，
9.内置2级优先设置： MIC优先AUX和网络背景音乐信号。AUX和网络背景音乐为同级。
10.内置MP3解码播放模块，支持U盘与SD卡接入播放。便于用户操作
11.支持手机蓝牙连接，可通过手机播放器进行点播节目。
12.5路独立分区开关，
13.可定时编程，实现全系统的无人值守分区管理
14.可手动或通过软件控制功放打开与关闭。 
15.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。整机待机功率小于3W，满足国家环保节能认证标准。 
16.支持DHCP,兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 
17.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。
18.本设备可支持局域网与广域网的远程升级，便于有效服务好客户。
19、支持终端参数配置及查询：通过串口配置终端参数（服务器IP、终端名称、终端ID），查询终端参数（设备ID、终端ID、服务器IP和端口号、当前网络信号值）。
20，网络技术参数：
1.额定功率需≥200W  2.网络接口：标准RJ45输入  3.传输速率：100Mbps  4.音频格式：MP3/WMA，音频模式：16位CD音质  5.采样率：80Hz～16KHz  6.EMC输入灵敏度：775mV  (非平衡）  7.AUX输入灵敏度：350mV  (非平衡）  8.MIC输入灵敏度：5mV   (非平衡）  9.AUX输出幅度：1000mV  2路莲花座输出接口  10.AUX输出阻抗：470Ω  11.高音提升、衰减：±10dB  12.低音提升、衰减：±10dB  13.USB接口：最大支持16G内存U盘接入  14.待机功耗：＜10W  15.频率响应：80Hz～16KHz   +1/-3dB  16.谐波失真：≤1%  17.信噪比：＞65dB  18.输出方式：4～16Ω定阻输出、70V/100V定压输出,Z1-Z5五路分区定压输出。  19.保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路  20.工作环境温度：5℃～40℃  21.工作环境湿度：20%～80%相对湿度，无结露  22.输入电源：~220V 50Hz  23.材质：铝面板，SPCC冷轧板材质机箱   24.尺寸≤480 x 390 x 88mm  ， 25.产品重量:9kg  
	6
	台

	6
	吸顶喇叭
	功率：3/6W  灵敏度不低于：91dB    输入电压：70-120V   频率响应：90-16KHz  带独立彩盒小包装
	50
	个

	7
	安装施工含线材辅材
	线材辅材，安装水晶头、网线、光纤、电胶布、螺丝、电线、线管、扎带、线卡、膨胀螺丝、打标纸，设备的安装及调试。   
	1
	项

	三、原有设施拆除及场地恢复工程

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	石膏板吊顶局部拆除工程
	原部分石膏板顶拆除（重新布线顶部石膏板需局部拆除作为施工洞，后期需恢复），强电、及设备拆除等
	450
	㎡

	2
	大厅现有设备防护保护
	现场设备的保护、地面保护、门墙等
	1
	项

	3
	石膏板吊顶局部恢复工程
	石膏板吊顶平顶、拆除部分石膏板恢复等
	450
	㎡

	4
	乳胶漆局部修缮工程
	（石膏板吊顶部分的刮白）刮涂腻子二遍打磨平整、乳胶漆两遍及原有墙顶面的修补刮白乳胶漆等
	1800
	㎡

	5
	配套立板工程
	多层板打底及石膏板罩面。LED屏（不做到顶墙，两边门洞上方）两边门洞上方做与显示器平齐
	12
	㎡

	6
	局部线路改造工程
	呼叫器、LED显示屏、网络汇聚点、服务器、评价器处的电源等的局部改造
	1
	项

	7
	改造过程垃圾外运
	拆除后的垃圾搬运人工及装袋外运
	1
	项

	8
	现场保洁
	人工费，材料费、消毒液、洗洁精及辅料等
	1
	项

	9
	桥架
	电焊机、角磨机、切割机、空气压缩机、手电钻、电锤等
	450
	m

	合计

	四、档案室配套设施建设工程

	序号
	商品名称
	主要性能指标
	数量
	单位

	1
	密集架（定制）
	一、规格尺寸
标准单节尺寸：2360mm（高）X900mm（宽）X560mm（深）
档案室布局空间定制：2315mm（高）X900mm（宽）X580mm（深）固定4组，2400mm（高）X850mm（宽）X580mm（深）移动45组，共计49组；双面存放A4档案；标配6层可调节层板；
二、钢板材质厚度（裸板厚度，不含喷塑涂层）
1.立柱：定制≥1.5mm冷轧钢板；常规≥1.2mm冷轧钢板
2.层板（搁板）：定制≥1.2mm冷轧钢板：常规≥0.8mm冷轧钢板
3.侧板门板、防尘板、顶板：定制≥1.2mm冷轧钢板；常规≥0.8mm冷轧钢板
4.底盘底架：定制≥3.0mm热轧钢板；常规≥2.0mm热轧钢板
5.轨道：配套加厚轨道
	49
	组

	2
	干粉灭火器
	手提式，灭火级别2A 55B，灭火剂量：4±2%KG
	2
	个

	3
	灭火器专用箱
	可以储存两个4公斤灭火器。
	1
	个

	4
	除湿机
	直排款
	1
	台

	5
	办公桌
	外观设计：采用人体工程理念及个性化需求，整件产品拼接好，接缝齐整，整体颜色基本相符，过渡自然；台架有旋钮折叠装置，脚轮采用φ65MMPU万向脚轮带刹车，造型美观大方，具有现代特色；
	1
	张

	6
	办公椅
	主要规格：台面打开尺寸：1300mm≥长≥1100mm；500mm≥宽≥300mm；8500mm≥高度≥650mm。
	1
	个

	7
	三步梯
	铝合金多功能工程梯
	1
	个


注：1、标注★的产品为核心产品，多家投标人提供的所有核心产品品牌相同，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
2、投标单位所填报的所有产品技术参数需满足或优于上述标准。
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[bookmark: _Toc25336][bookmark: _Toc28255]第四部分  商务要求
[bookmark: _Toc23001]一、总体建设目标
[bookmark: _Toc28679]通过本次整体提升改造，全面解决延安市行政审批服务局政务服务大厅智能化水平偏低、服务方式传统、展示能力不足、环境老旧、档案管理不规范、安防运维薄弱等问题，实现以下建设目标：
1.服务智慧化：建成全覆盖智慧排队叫号服务体系，实现排队、呼叫、评价、公示全流程智能化，有效分流办事人流，减少排队拥堵，提升政务服务便捷度与群众满意度。
2.安防可视化：实现大厅公共区域、办事区域视频监控全覆盖、全存储、可追溯，大屏可视化调度、多信号无缝上墙，大厅运行状态实时可视、可控、可管。
3.环境标准化：完成大厅局部装修翻新、线路规整、环境整治，整体办公服务环境整洁统一、美观规范，符合政务服务大厅标准化环境建设要求。
4.档案规范化：建成防潮、防尘、防火、防盗、整洁有序的标准化档案室，实现政务档案分类存储、安全保存、便捷调取，全面提升档案管理规范化水平。
5.运维安全化：完善系统安全、施工安全、场地安全保障体系，系统运行稳定可靠，施工规范合规，后期运维便捷高效，全面提升大厅整体安全运行能力。
二、具体建设目标
1.硬件设施更新达标，夯实政务服务硬件基础
政务服务大厅设施设备（大屏）智能化升级改造。完成E、F厅高清P1.53 LED大屏改造、高清安防监控、大容量存储、超高清解码设备等核心硬件整体更新升级。彻底解决原有设备老化、分辨率不足、性能衰减、故障频发、存储不足等问题，实现大厅展示、监控、存储、解码、终端设备全面换新、性能达标、运行稳定，满足政务信息高清公示、全域视频监管、办事全程留痕、事件溯源取证的硬件运行标准，筑牢智慧政务硬件支撑根基。
2.智慧服务系统升级，提升便民服务效能水平
智慧叫号设施设备及系统整体升级改造。补齐原有设备功能单一、可视化显示不清晰、智能化不足的短板。解决高峰期排队无序、疏导困难、群众等候时间长，窗口服务调度精细化程度不足等问题。有效解决原有大厅拥堵杂乱、功能缺失、设备老旧、服务单一等痛点，大幅提升企业和群众办事获得感、满意度，优化大厅办事秩序、压缩群众等候时长、简化办事流程，全面提升政务服务便利化、高效化、智能化水平，切实解决群众办事堵点难点问题。
3.整治场地运行环境，完善政务基础配套条件
结合硬件改造完成大厅部分老旧构件拆除、墙面吊顶翻新、强弱电线路规整、桥架优化布设等场地整治工程，消除场地破损、线路杂乱、用电隐患等问题，打造整洁规范、美观舒适的政务服务环境。同步完成标准化档案室建设，配齐档案存储、防潮、防火、防盗、环境调控及办公配套设施，规范政务审批档案、业务台账、文书资料收纳管护，实现政务档案标准化、规范化、安全化管理，健全政务服务全流程闭环管理体系。
4.健全长效运维机制，筑牢政务运行保障体系
依托本次项目改造，建立完善的常态化运维管理制度与巡检保障机制，补齐大厅运维机制缺失、被动维修的短板。实现智能化设备、信息化系统定期巡检、故障快速处置、设备保养维护、系统迭代升级的常态化管护，保障各类设备系统长期稳定、安全、高效运行，持续巩固项目改造成效，实现政务大厅智慧化建设长效赋能、提质增效。
5.落实政务改革要求，助力营商环境优化升级
全面落实国家及省市“放管服”改革、智慧政务建设工作要求，通过软硬件全方位升级、服务模式创新、管理体系优化，持续规范政务服务流程、提升政务服务透明度、降低市场主体制度性交易成本。打造便捷高效、规范有序、智能便民的政务服务窗口，全面提升企业群众办事满意度，助力延安市营商环境持续优化，推动全市政务服务高质量发展。
三、售后服务要求
服务期内出现紧急故障情况，供应商应在收到服务请求后30分钟内响应，24个小时内到现场，72个小时内解决问题，不能修复的，提供备品备件等，以保证设备的正常使用。
4、 [bookmark: _Toc26685][bookmark: _Toc16424]质保期:摄像机、硬盘、解码器质保期为2年，其他设备为1年
[bookmark: _Toc19700]五、质量标准：符合国家及行业相关标准
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[bookmark: _Toc808]第五部分  采购合同（仅供参考）

甲方：                             

乙方：                          
根据《中华人民国共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的相关规定，经甲乙双方协商，就                           （项目名称）达成协议如下：
   1、合同概况：
   1.1合同项目名称：                 。
   1.2合同总价款：               。
    2、供货内容及交货地点：
    2.1供货内容：              
    2.2供货地点：             
    3、交货期、质保期、质量标准
[bookmark: OLE_LINK6]交货期：        。
质保期：        。
质量标准：      。
    4、甲方的责任和义务
4.1 甲方在采购内容到达指定地点后，甲方应在安装完后组织有关人员进行验收，并签署验收单。
4.2 甲方按合同规定向乙方支付应付合同价款。
    5、乙方的责任和义务
5.1 乙方提供货物必须符合国家相关产品质量标准要求，且应达到乙方投标文件中的标准。
5.2乙方负责在货物验收时保证质量符合甲方要求；
5.3供货期间产生的所有费用由乙方负责；
5.4 经甲方验收合格后，乙方向甲方移交相关的产品承诺书；
5.5乙方有权按合同规定向甲方收取应收合同价款；
5.6该项目所提供的货物，乙方必须保证在质保期内提供免费更换服务。
    6、合同结算
（1）付款方式:本项目预付款为合同总价款的50%，自合同签订之日起15日内支付，剩余价款待项目验收合格后60日内一次性付清。
（2）结算方式:银行转账。
（3）结算单位:由甲方负责结算。
7、合同变更                    
本合同在双方协商同意的情况下可以变更，具体事宜双方协商确定后签订书面变更、补充协议，本合同和变更、补充协议应当和招标文件的实质性内容保持一致。
    8、违约责任	
8.1乙方未按期交付货物的，每迟延一日减少合同总价款1‰，迟延违约金总额不超过合同总价的10%；迟延超过三十日的，甲方有权解除合同。
8.2乙方所交货物的品种、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收。
8.3 质保期内乙方货物出现任何质量问题，乙方不及时解决的，甲方有权扣除合同金额5%的违约金。
8.4 甲方未按合同约定付余款，逾期按未付部分应按日向乙方支付0.5‰的违约金。
    9、质量保证
9.1乙方保证按合同规定的品种、数量、参数提供货物；
    9.2本合同规定货物质量标准以及售后服务均按原厂标准执行。质保期内，乙方承担免费更换义务，但因甲方人为因素损坏除外 ；质保期内经确定，因质量问题给甲方造成的损失，由乙方承担。 质保期后，乙方提供售后服务，费用由甲方支付。
    10、不可抗力、意外变故
如果合同双方因不可抗力意外而被阻不能履行其职责，合同期的时间按照不可抗力变故的时间而顺延，或根据实际情况双方友好协商解决。
    11、解决合同纠纷方式
    如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决，协商不成，可向延安仲裁委员会申请仲裁。
    12、未尽事宜，双方协商，达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
13、本合同一式    份，甲方    份，乙方    份。

甲方：                           乙方：  
法定代表人：                     法定代表人： 
或授权代表：                     或授权代表： 
地址：                           地址：  
电话：                           电话： 
传真：                           传真：  
      年   月   日                    年   月   日





[bookmark: _Toc13042][bookmark: _Toc11697][bookmark: _Toc5521]第六部分  投标文件格式
1、提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求。
2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。
3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。


项目编号:PZZX-26-B072

（正本或副本）
延安市行政审批服务局延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）

投 标 文 件









投   标  人：                     （盖单位公章）
法定代表人或
其委托代理人：                     （签字或盖章）
日       期：      年     月     日



目     录
一、投标函
二、开标一览表
三、分项报价表
四、投标保证金交纳凭证
五、技术参数响应偏离表
六、商务及合同主要条款响应说明
七、法定代表人证明书与授权书
八、投标人资格证明资料
九、技术方案
十、商务部分
十一、其他资料


一、投标函

延安市行政审批服务局：

我公司收到         （项目名称）的招标文件，经详细研究，决定参加本次投标活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。
1.按照招标文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的货物和全面技术、售后服务保障；
2.如若中标，将根据招标文件的要求、投标文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务；
3.我方提交的投标文件共  份，其中正本  份，副本  份，及电子版投标文件（U盘）  份；
4.我方已详细阅读和核实全部招标文件内容，完全理解并同意招标文件中规定的所有内容；
5.同意提供贵方要求的与本次招标有关的任何证明资料；
6.我方的投标文件在递交投标文件截止之日起计算有效期为     日历天；
7.所有关于本次投标的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：                        
电    话：                        
传    真：                        
邮    编：                        

投标人：                （公章）

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                

                                                 年   月   日

二、开标一览表

项目名称：                                                                                           
项目编号：                                      
                
	报价内容

供应商名称
	投标总报价（元）
	交货期
	质保期
	质量标准

	
	
	
	
	


注：报价包含完成本项目的所有费用。

投标人（公章）：                 
     年     月     日
三、分项报价表
项目名称：                                                                                    
项目编号：                                      
投标人:                                                  
	延安市行政审批服务局延安市政务服务城市频道建设及运营（大厅硬件设备改造项目）
报价汇总表

	项目名称
	投标报价（元）

	政务服务大厅设施设备（大屏）智能化升级改造工程
	

	智慧叫号设施设备及系统整体升级改造工程
	

	原有设施拆除及场地恢复工程
	

	档案室配套设施建设工程
	

	合计
	



报价明细表（例如:政务服务大厅设施设备（大屏）智能化升级改造工程）
	序号
	产品名称
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	品牌（如有）
	厂家
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计（元）
	


  注：供应商需根据采购清单对四部分内容分别填写报价明细表，格式见上表。                    
供应商：                  （单位全称、盖章） 
法定代表人或被授权代理人：          （签字或盖章）
日    期：  年   月  日

四、投标保证金交纳凭证
五、技术参数响应偏离表
项目名称：                                                                                     
项目编号：                                      
投标人:                                             
例如：1、智慧叫号设施设备及系统整体升级改造工程                                      
	序号
	名称
	招标文件
技术需求
	投标文件响应技术指标
	偏离情况
	偏离说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	


注：请按项目的实际技术参数，逐条对应招标文件的“采购清单”，按照四部分内容分别填写偏离表，格式可根据采购清单适当调整，但不得改变表格内容。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离，偏离说明对偏离情况做出详细说明。


投标人（公章）：                                 

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                                                       
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六、商务及合同主要条款响应说明
项目名称：                                                                                           
项目编号：                                      
投标人:                                                                   
	序号
	招标文件要求
	投标文件实际数据
	响应说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：
投标文件根据招标文件第四部分商务及合同主要条款须如实填写（实际数据不得复制招标文件商务条款）。偏离情况填写：正偏离、负偏离、无偏离。如果不填写，则默认为无偏离。
投标人（公章）：                                 

法定代表人/被授权人（签字或盖章）：                                                                 
七、法定代表人身份证明与授权委托书

法定代表人身份证明
单位名称：                                                   .
单位性质：                                                   .
地    址：                                                   .
成立时间：               年              月                 日
经营期限：                                                   .
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        .
系                            的法定代表人。
特此证明。
（后附法定代表人身份证正反面）

	法定代表人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件



                   投    标    人：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）
          日        期：           年          月       日



法定代表人授权委托书
延安市行政审批服务局：
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（项目名称）（项目编号：                 ）的投标、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关投标文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。
本授权书自签发日期起计算有效期为       日历天 。
委托单位（公章）：                      法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：     年    月    日
附：被授权人（签字）：             性别：            职务：           
联系地址：                                                       
联系电话：                      传真：                           
法定代表人/被授权人身份证复印件
	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件

	法定代表人身份证复印件
	被授权人身份证复印件


说明：
1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十日历天。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
八、投标人资格证明资料
（1） 基本资格条件：供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函
致：                    （采购人）
本公司                    (公司名称) 参加                  (项目名称) 的投标活动，现承诺：
我公司满足政府采购法第二十二条关于供应商的资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
同时也满足本项目法律法规规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加采购的供应商。
如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。


供应商 (盖章 ) ：                      
法定代表人/被授权人 (签字或盖章) ：        
日期：      年    月    日
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（二）特定资格条件
（1）供应商须为独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并提供有效的营业执照等国家规定的相关主体资格证明资料及开户许可证（或基本存款账户信息）；（2）提供2025年经会计师事务所审计的财务审计报告或近三个月内银行出具的资信证明；（3）提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月的纳税证明，依法免税的供应商应提供相关文件证明；（4）提供2026年1月1日至今已缴纳的至少一个月社会保障资金缴存单据或社保机构出具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社保的供应商应提供相关文件证明；（5）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接投标只需提供本人身份证）；（6）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（7）供应商不得为“中国执行信息公开网”列入失信被执行人名单的供应商，不得为“信用中国”网列入重大税收违法失信主体名单的供应商，不得为中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（以上内容资格审查时现场核查）。

九、技术方案

根据评标办法编制（格式自拟）

十、商务部分
1） 类似项目业绩；
2） 综合评价；
3） 技术支持资料。



十一、  其他资料
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[bookmark: _Toc32499][bookmark: _Toc26990]1、中小企业声明函（货物）
[bookmark: _Toc11409][bookmark: _Toc2289][bookmark: _Toc9227][bookmark: _Toc31737][bookmark: _Toc6167]本公司       郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加       （单位名称）的       （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2、（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
         


企业名称（公章）：
                                            日   期：




注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


2、残疾人福利性单位声明函（非残疾人福利企业不填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


          单位名称（盖章）：                   
       
                             日  期：      年     月      日


备注：投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》必须真实有效，如果被举报经查实出具虚假声明函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。
3、监狱企业证明

注：由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局出具。格式自拟。







4、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　
日期：　 年　 月　 日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

5、声明函

致：                  (采购人名称)：

1、我公司不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参与本项目投标。
2、我公司未与其他单位组成联合体参与本项目投标。


    特此声明。

供应商：                      （盖单位章）

      年  月  日

6、供应商认为需要的其他资料
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