工程量清单：

	编号
	工程名称及要求
	单位
	数量

	1
	永兴街道柳沟村元圪垯道路拓宽

	2
	路基挖弃土方
	m3
	2325

	3
	路基利用土方回填
	m3
	2560

	4
	级配碎石回填（路床处理带碾压）
	m3
	378.3

	5
	现浇混凝土边沟（369m长）
	m3
	90.67

	6
	边沟挖土方
	m3
	387.45

	7
	拆除旧混凝土边沟
	m3
	90.67

	8
	M10浆砌青红砖
	m3
	4.29

	9
	DN600mm HDPE双壁波纹管
	m
	3

	10
	DN400mm HDPE双壁波纹管
	m
	24

	11
	M10浆砌块片石挡墙
	m3
	74.6

	12
	挡墙砂砾反滤层
	m3
	7

	13
	挡墙墙顶抹面
	m2
	20.5

	14
	挡墙机械挖土方
	m3
	41

	15
	挡墙机械回填土方
	m3
	21

	16
	C25混凝土路肩加固
	m3
	32.918

	17
	C25水泥混凝土拦水带（405m长）
	m3
	31.63

	18
	18cm水泥混凝土（加宽）(维修）
	m2
	2336

	19
	18cm水泥稳定土基层（6%）
	m2
	2708

	20
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：Φ800mm以内混凝土排水管
	m
	8

	21
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：现浇圆管涵管座混凝土
	m3
	5.31

	22
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：安装桥涵缘(帽)石
	m3
	1.84

	23
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：浆砌青(红)砖基础、护拱
	m3
	17.5

	24
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：浆砌青(红)砖墩、台、墙
	m3
	2.8

	25
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：水泥砂浆抹面(厚2cm)
	m2
	7.5

	26
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：沥青麻絮沉降缝
	m2
	14

	27
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：砂拌碎石（重量比3:7）垫层
	m3
	3.06

	28
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：机械挖土方
	m3
	44

	29
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：机械回填土方
	m3
	26.4

	30
	1-0. 75m钢筋混凝土圆管涵：拆除沥青路面
	m3
	9.6

	31
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：Φ1000mm以内混凝土排水管
	m
	8

	32
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：现浇圆管涵管座混凝土
	m3
	7

	33
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：安装桥涵缘(帽)石
	m3
	0.26

	34
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：浆砌青(红)砖基础、护拱
	m3
	11.5

	35
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：浆砌青(红)砖墩、台、墙
	m3
	8

	36
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：水泥砂浆抹面(厚2cm)
	m2
	14

	37
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：沥青麻絮沉降缝
	m2
	17.7

	38
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：砂拌碎石（重量比3:7）垫层
	m3
	3.52

	39
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：机械挖土方
	m3
	48

	40
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：机械回填土方
	m3
	28.8

	41
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：拆除沥青路面
	m3
	9.6

	42
	钢道口标柱
	根
	12

	43
	波形钢板护栏 Gr-C-4E
	m
	672

	44
	Gr-C-4E（钻孔）
	m
	60

	45
	端部
	个
	8

	46
	栏式轮廓标
	个
	42

	47
	太阳能路灯迁移
	盏
	12

	48
	西坬村散岔至西坬道路水毁修复

	49
	挖弃土方
	m3
	2292

	50
	现浇C25混凝土边沟（430m长）
	m3
	165.56

	51
	边沟机械挖土方
	m3
	184.28

	52
	拆除旧浆砌边沟
	m3
	62.1

	53
	现浇C40混凝土截水沟（8m长）
	m3
	5.91

	54
	截水沟机械挖土方
	m3
	40.72

	55
	C15混凝土垫层
	m3
	3.2

	56
	镀锌钢板盖板
	kg
	815.65

	57
	6mm 橡胶板
	m2
	3.33

	58
	M10浆砌青红砖
	m3
	1.57

	59
	DN600mm HDPE双壁波纹管
	m
	3

	60
	DN300mm 钢筋混凝土圆管
	m
	20

	61
	C25片石混凝土挡墙
	m3
	43.8

	62
	M10浆砌块片石挡墙
	m3
	364

	63
	墙背砂砾回填
	m3
	12

	64
	砂砾反滤层
	m3
	34.1

	65
	墙顶抹面
	m2
	100

	66
	挡墙机械挖土方
	m3
	244

	67
	挡墙回填土方
	m3
	112

	68
	拆除浆砌圬工
	m3
	127.4

	69
	M7.5浆砌青砖护栏砖墙
	m3
	60.9

	70
	M7.5浆砌红砖护栏基础
	m3
	48.7

	71
	挖土方
	m3
	49

	72
	轧砖面层（12cm侧插砖面层）(含扫缝）
	m2
	326

	73
	18cm 水泥稳定土基层（6%）
	m2
	328

	74
	C25混凝土路肩加固
	m3
	84.2

	75
	5cm 中粒式沥青混凝土(AC-16)
	m2
	1910

	76
	乳化沥青层黏层
	m2
	1910

	77
	乳化沥青下封层
	m2
	1910

	78
	同步碎石下封层
	m2
	1910

	79
	20cm 水泥稳定碎石基层（5:95）
	m2
	1910

	80
	20cm  级配碎石底基层
	m2
	2292

	81
	拆除沥青路面
	m3
	95.5

	82
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：Φ1000mm以内混凝土排水管
	m
	88

	83
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：现浇圆管涵管座混凝土
	m3
	77.7

	84
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：安装桥涵缘(帽)石
	m3
	0.263

	85
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：浆砌青(红)砖基础、护拱
	m3
	4.69

	86
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：浆砌青(红)砖墩、台、墙
	m3
	4.02

	87
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：水泥砂浆抹面(厚2cm)
	m2
	8

	88
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：沥青麻絮沉降缝
	m2
	194.9

	89
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：砂拌碎石（重量比3:7）垫层
	m3
	38.72

	90
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：机械挖土方
	m3
	528

	91
	1-1.0m钢筋混凝土圆管涵：机械回填土方
	m3
	316.8

	92
	泥河村石壑则至红石崖道路提升工程

	93
	挖弃土方
	m3
	1640

	94
	M7.5浆砌青砖护栏砖墙
	m3
	146.4

	95
	M7.5浆砌红砖护栏基础
	m3
	93.7

	96
	挖沟槽石方
	m3
	94

	97
	太阳能路灯灯具杆件(6米灯杆、60WLED光源、100W多晶硅光伏板及12V/80AH路灯锂电池等路灯地上部分相关组件）
	盏
	46

	98
	专项费用
	项
	1


