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	一、项目概述
随着国家“健康中国”战略的深入实施以及教育部对高校体育工作的高度重视，当代大学生对科学健身、体质提升的需求日益增长。目前，西安航空学院阎良校区在校生规模已接近1万人，但校内现有的专业健身场地及器材资源相对紧缺，难以满足广大学生多元化、个性化的体育锻炼需求。为完善校园体育基础设施，营造积极向上的校园运动氛围，计划在阎良校区二楼闲置区域建设一座面向全校师生的专业健身中心。
（1）项目建设必要性
缓解供需矛盾：面对近万名在校生的庞大基数，建设850平方米的专业健身中心能有效分流课外锻炼人群，解决现有体育场馆资源紧张的问题。
提升体质健康水平：专业的力量与有氧训练环境有助于引导学生进行科学锻炼，配合学校推行的“体健融合”及体重管理行动，切实改善学生体质。
拓展第二课堂：健身房不仅是锻炼场所，更是体育育人的重要载体，能够丰富学生的课余生活，培养终身运动的习惯。
（2）项目范围与内容
本项目规划总面积约850余平方米，主要建设内容为专业健身设备采购：
有氧训练区：配备商用跑步机、椭圆机、楼梯机等；
力量训练区：配置综合力量训练器、自由力量平台（深蹲架、卧推凳）、哑铃组及杠铃片等；
健身操舞区：配备普拉提大器械、瑜伽垫、泡沫轴、功能性小器械等。
（3）项目用途
该健身中心将作为学校体育教学与课外锻炼的补充平台，主要服务于阎良校区全体在校师生。其核心用途包括：承接《健身健美》等公共体育选项课教学、开展校运动队体能训练、举办小型的健康知识讲座与体能测试活动以及面向校内外创收服务。
（4）预期效益
社会效益：极大改善阎良校区的办学硬件条件，为学生提供安全、便捷、专业的健身环境，有效提升学生体质健康测试合格率。
经济效益：通过合理的市场化收费模式（如次卡、月卡、学期卡等），在覆盖日常运营、水电消耗及设备折旧成本的基础上，实现项目的可持续良性运转。
管理效益：引入智能门禁与预约管理系统，规范校园体育场馆管理秩序，同时可为学生提供勤工助学岗位，培养学生的劳动意识与管理能力。
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	二、采购清单及技术要求
	序号
	名称
	技术要求
	数量
	单价限价（元）
	参考
样图

	1
	商用跑步机（数码屏））【核心产品】
	商用跑步机【核心产品】
1、滚筒直径：≥95mm
2、外形尺寸：≥2350*1000*1740mm（长*宽*高）
3、电机：交流电 功率：≥3.0kW，输入功率：≥4.48 kW
4、速度调节范围：≥1-25km/h
5、坡度调节范围：≥1%-20%
6、跑步带表面尺寸：≥1600mm×600mm
7、跑板厚度：≥25mm
8、跑带厚度：≥4.0 mm
9、主立管规格：≥ 60mm*180mm*3.0mm
10、最大人体质量: ≥200 kg
11、底盘边管规格： ≥50mm*100mm*3.0mm
12、产品重量：≥230KG
13、屏幕尺寸：≥23寸LCD屏，多视窗显示。 时间，距离，卡路里，心率，速度等。
14、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	10台
	26500.00
	[image: img]

	2
	椭圆机 （数码屏）
	椭圆机（数码屏）
1、屏幕：≥11LCD按键屏，多视窗显示。 时间，距离，卡路里，心率，速度等。
2、功率：≥500W
3、外形尺寸:≥2300×790×1800mm
4、阻力形势：电磁阻力
5、飞轮：磁控轮
6、外径：≥φ236mm
7、最大人体质量:≥ 200 kg
8、主立管规格：≥50mm*120mm*3.0mm
9、步长：≥500mm
10、调节轨道：铝合金材质，电动升降：升降范围≥15°-35，坡度等级≥0-15。
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	19800.00
	[image: img]

	3
	楼梯机（数码屏）
	楼梯机（数码屏）
1.屏幕窗口功能:心率、步数、时间、速度、程序等
2.输入电源电压 AC220V+10% AC 110V+10%
3:等级显示:≥0-15
4:电源线路规格:10A
5、尺寸：≥1600*840*2000mm
6、运行速度：≥0.3－2公里／小时
7、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	14800.00
	[image: img]

	4
	胸肌推举训练器
	胸肌推举训练器
1、外形尺寸: ≥1350*1500*1800mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷: ≥180 kg
6、主立管规格：≥50*150*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥100KG      
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆     
10、锻炼部位：胸大肌、肱三头肌  
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	5
	蝴蝶夹胸训练器
	蝴蝶夹胸训练器
1、尺寸：≥1370*1450*2000 mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷:≥ 180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥100KG  
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆
10、锻炼部位：胸大肌、肱二头肌
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	6
	肩部推举训练器
	肩部推举训练器
1、外形尺寸:≥1640*1620*1550 mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷: ≥180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥80KG       
8、座椅调节方式：四轴联动式调节   
9、导杆：实芯导杆      
10、锻炼部位：三角肌、肱三头肌   
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	7
	坐姿划船训练器
	坐姿划船训练器
1、外形尺寸: ≥1450*1000*1550 mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷: ≥180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥100KG     
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆
10、锻炼部位：背阔肌、肱二头肌、肱桡肌
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	8
	辅助引体向上训练器
	辅助引体向上训练器
1、尺寸：≥1320*1480*2440mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷:≥ 180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥80KG      
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆
10、锻炼部位：背阔肌、胸大肌、三头肌、腹直肌等   
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	9
	高拉背肌训练器
	高拉背肌训练器
1、整机尺寸:≥1530*1300*1900mm
2、配重：≥100KG
3、最大人体质量:≥ 200 kg
4、牵索形式: 钢丝绳+铝滑轮
5、阻力形式：配重铁
6、最大训练载荷: ≥180 kg
7、主立管规格：≥50*150*3.0T 平椭管  
8、配重：≥100KG      
9、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	10
	坐姿伸腿训练器
	坐姿伸腿训练器
1、外形尺寸:≥1300*1100*1550mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷:≥ 180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥80KG    
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆      
10、锻炼部位：股四头肌
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	11
	蹬腿训练器
	蹬腿训练器
1、外形尺寸:  ≥1900*1250*1550mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷:≥ 180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥120KG     
8、座椅调节方式：四轴联动式调节  
9、导杆：实芯导杆
10、锻炼部位：股二头肌、股四头肌、臀大肌
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	12
	腿部内外弯训练器
	腿部内外弯训练器
1、外形尺寸: ≥ 1670*700*1550mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷:≥ 180 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥100KG
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆
10、锻炼部位：大腿内侧及外侧肌、臀大肌等
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	15800.00
	[image: img]

	13
	高拉低拉训练器
	高拉低拉训练器
1、整机尺寸:≥1500*1550*2200mm                                             2、最大人体质量: ≥200 kg
3、牵索形式: 钢丝绳+铝滑轮
4、阻力形式：配重铁
5、最大训练载荷: ≥200 kg
6、主立管规格：≥50mm*150mm*3.0mm 平椭管  
7、配重：≥100KG
8、座椅调节方式：四轴联动式调节
9、导杆：实芯导杆
10、锻炼部位：背部肌群
11、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	16800.00
	[image: img]

	14
	上位推胸训练器
	上位推胸训练器
1、整机尺寸 (mm) : ≥1600*1250*2000mm
2、产品净重 (kg) :≥140  
3、主立管规格：≥50*80*3.0mm  
4、最大训练重量：≥300KG  
5、最大人体质量：≥200KG
6、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 9800.00
	[image: img]

	15
	推胸训练器
	推胸训练器
1、整机尺寸（mm）: ≥1660*1180*2000mm
2、净重（kg）: ≥130      
3、主立管规格：≥50*80*3.0mm
4、最大训练重量：≥300KG  
5、最大人体质量：≥200KG
6、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 9800.00
	[image: img]

	16
	站姿腿外展训练器
	站姿腿外展训练器
1、整机尺寸 (mm)：≥1500*1000*1400mm     
2、主立管规格：≥50*80*3.0mm   
3、最大训练重量：≥300KG   
4、最大人体质量：≥200KG
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 9800.00
	[image: img]

	17
	大龙门训练器
	大龙门训练器
1、产品尺寸:≥4000*1100*2300 mm
2、标准配重：≥2*80KG
3、最大训练载荷：≥200kg×2
4、最大人体质量：≥200KG
5、阻力形式:配重铁
6、主架管采用≥50mm*120mm*3mm平椭圆管。
7、净重：≥500KG      
8、索引方式：钢丝绳＋铝滑轮
9、导杆：实芯精磨导杆
10、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	17800.00
	[image: img]

	18
	史密斯机
	史密斯机
1、外形尺寸：≥2400*1570*2390mm
2、产品净重：≥220KG
3、最大训练重量：≥300KG
4、辅助挂棒最大承重：≥200KG
5、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管和≥75*130*3.0mm异型管。
6、脚垫：PVC一次成型
7、杠铃杆：采用≥45#φ30mm光轴配合直线轴承。
8、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。
9、保险装置：设计有可调节高度的保险装置。
10、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 17000.00
	[image: img]
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	哈克深蹲训练器
	哈克深蹲训练器
1、整机尺寸: ≥1950*1700*1700mm
2、最大人体质量: ≥200 kg
3、最大训练载荷: ≥300 kg
4、主立管规格：≥50mm×120mm×3.0mm 平椭圆
5、锻炼部位：股四头肌、股二头肌、小腿肌群、臀部肌群   
6、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 9500.00
	[image: img]
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	臀推训练器
	臀推训练器
1、整机尺寸：≥1900*1600*700mm
2、最大人体质量: ≥150 kg
3、主立管规格：≥50mm×120mm×2.5mm 平椭圆
4、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 11800.00
	[image: img]
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	深蹲架
	深蹲架
1、产品尺寸：≥1890*1940*2000mm
2、产品净重：≥130KG
3、辅助挂棒最大承重：≥300KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、脚垫：PVC一次成型
6、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。
7、保险装置：设计有可调节高度的保险装置。
8、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 7900.00
	[image: img]
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	45度倒蹬训练器
	45度倒蹬训练器
1、产品尺寸：≥2500*1600*1400mm
2、最大人体质量：≥200KG
3、产品净重：≥270KG
4、最大训练重量：≥500KG
5、辅助挂棒最大承重：≥300KG
6、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管和≥75*130*3.0mm异型管。
7、座椅：采用多段调节座椅，便捷式调节系统。
8、脚垫：PVC一次成型
9、杠铃片悬挂架：采用不锈钢挂棒
10、辅助杠铃片悬挂架：采用塑料挂棒，辅助性杠铃片悬挂架，用于放置更多规格的杠铃片，方便使用。
11、保险装置：设计有多个保险装置，确保安全。
12、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 16500.00
	[image: img]
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	平卧推架
	平卧推架
1、整机尺寸：≥1700*1600*1350mm
2、最大训练重量：≥300KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 5800.00
	[image: img]
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	上斜卧推架
	上斜卧推架
1、整机尺寸：≥2300*1900*1570mm
2、最大训练重量：≥300KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	6500.00
	[image: img]
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	罗马凳
	罗马凳
1、产品尺寸：≥1350*850*950mm
2、产品净重：≥50KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	4200.00
	[image: img]
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	单杠提膝训练器
	单杠提膝训练器
1、产品尺寸：≥1190*1370*2350mm
2、产品净重：≥120KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	4800.00
	[image: img]
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	哑铃架
	哑铃架
1、产品尺寸：≥2700*950*830mm                                   
2、产品净重：≥80KG
3、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
4、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	2台
	4500.00
	[image: img]
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	哑铃
	电镀手柄，球体圆钢，整体焊接；表面橡胶(2.5、5、7.5、10、12.5、15、17.5、20、22.5、25）KG*2
	275公斤
	23.00
	[image: img]
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	可调式腹肌板
	可调式腹肌板
1、产品尺寸：≥1950*740*1200mm(L*W*H)                                   
2、产品净重：≥60KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	 4800.00
	[image: img]
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	哑铃平凳
	哑铃平凳
1、产品尺寸：≥1500*750*450mm                                    
2、产品净重：≥25KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	2台
	2900.00
	[image: img]
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	可调哑铃椅
	可调哑铃椅
1、产品尺寸：≥1590*740*1360mm                                   
2、产品净重：≥48KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	4380.00
	[image: img]
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	推肩椅
	推肩椅
1、整机尺寸（mm）:≥ 1150×640×1100mm
2、产品净重：≥20KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	2100.00
	[image: img]
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	杠铃架
	杠铃架
1、产品尺寸：≥1240*780*1700mm                                 
2、产品净重：≥80KG
3、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
4、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	4100.00
	[image: img]
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	二头肌架
	二头肌架
1、产品尺寸：≥1090*820*940mm                                  
2、产品净重：≥60KG
3、最大人体质量：≥200KG
4、主架管采用≥50*120*3mm平椭圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	4400.00
	[image: img]
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	硬拉训练器
	硬拉训练器
1、整机尺寸：≥1780*820*350mm
2、产品重量：≥25KG
3、最大人体质量：≥150KG
4、主架管及连接撑管采用采用 ≥φ50*3.0T 圆管。
5、具有体育器械表面漆膜评定报告且评定结果按照GBT1740-2007《漆膜耐湿热测定法》里的生锈气泡、开裂标准进行实验，评定结果生锈、气泡、变色、开裂等级均为1级。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件，加盖公章)。
	1台
	2300.00
	[image: img]
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	普拉提五件套
	桦木材质
	1套
	22800.00
	[image: img]
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	运动地胶
	 规格尺寸：产品总厚度：≥ 4.5 mm，面层厚度≥ 1.2 mm。
一、基础参数：
1.抗滑值：80-110
2.不含可溶性镉、可溶性铅
3.气味等级：≤3级
4.撕裂强度：≥5kN/m
5.阻燃等级达到B1级  
6.未含短链氯化石蜡（C10-C13）
7.冲击吸收：20%-50%  
★8、为验证材料配方与工艺合规性，保障地板抗断裂能力，防止运动事故,供应商须提供依据国家标准GB 36246-2018检测的拉伸强度现场检测 检测报告。经自然老化一年前后前后两次检测产品拉伸强度指标始终≥0.7MPa，且变化率不超过10%。
★9、为验证材料的长期耐久性，评估材料延展性与抗撕裂性能，供应商需提供依据国家标准GB 36246-2018检测的拉断伸长率现场检测 检测报告。经自然老化一年前后两次检测产品拉断伸长率均≥90%且变化率不超过10%。
★10、为验证材料性能与结构设计的合规性，优化运动表现与舒适性，供应商需提供依据国家标准GB 36246-2018检测的垂直变形现场检测 检测报告。经自然老化一年前后两次检测产品垂直变形数值均≤3mm且变化率不超过10%。
11、以上参数必须满足，需提供检测报告扫描件。标注★须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告扫描件，否则视为无效投标响应。
	510平方
	85.00
	[image: img]
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	健身地垫
	 规格：≥1000*1000*20mm
1、产品抗压、耐冲击、摩擦系数大，弹性强，减震防滑，性能好，防护性能强。
2、耐候性、耐温性能好，抗紫外线性能好，在—40—100度范围内可正常使用，可满足不同场所的要求。
3、耐水性能好，表面易清洗，好保养。
4、隔热、隔音、阻燃（可自熄），安全系数大。
5、对人体无刺激，无污染，防霉，不滋生微生物。
	230平方
	185.00
	[image: img]

	其他要求
	符合国家专业健身器械相关标准




	3
	
	三、其他要求
1、售后服务响应时间（质保期内）：即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决 8 小时内到达现场。修复时间 48 小时内解决；如在 72 小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。
2、★各供应商分项报价表中的单价报价不得超过单价限价。
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