采购需求
本次采购项目为榆林市生态环境局绥德分局办公楼维修改造工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

采购需求：

本项目预留金额：100000.00元

分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-建筑工程                             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                             
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	
	A.17
	拆除工程
	
	
	

	1
	011701001001
	砖砌体拆除
	
	m3
	202.19

	2
	011702002002
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称 :楼板
	m3
	4.25

	3
	011702002001
	钢筋混凝土构件拆除
	1.构件名称 :楼梯
	㎡
	15.96

	4
	011705001001
	平面块料拆除
	1.饰面材料种类 :陶瓷砖
	m2
	931.84

	5
	011705002001
	立面块料拆除
	1.部位 :外立面
2.饰面材料种类 :陶瓷面层
	m2
	1411.58

	6
	011706003001
	天棚面龙骨及饰面拆除
	1.部位 :一 、二层吊顶
	m2
	918.07

	7
	011707001001
	屋面面层 、保温层拆除
	1.面层种类 、厚度 :水泥砂浆
	m2
	427.95

	8
	011708002001
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 :天棚
2.铲除材料名称 :乳胶漆
	m2
	265.34

	9
	011708002002
	铲除涂料面
	1.铲除部位名称 :楼梯间墙面
2.铲除材料名称 :乳胶漆
	m2
	781.48

	10
	011709002001
	玻璃隔断拆除
	1.拆除隔墙的饰面种类 :玻璃隔断
	m2
	197.5

	11
	011709002002
	木隔断拆除
	1.拆除隔墙的饰面种类 :木隔断
	m2
	10.26

	12
	011710002001
	金属门窗拆除
	
	樘
	104

	13
	011714001001
	暖气罩拆除
	1. 暖气罩材质 :木饰面板
	个
	93

	14
	011712001001
	管道拆除
	1.管道种类 、材质 :落水管
1.水落斗
	m
	112.8

	
	
	补充分部
	
	
	

	15
	01B001
	拆除广告牌
	
	m2
	180

	16
	01B002
	拆除玻璃幕墙
	
	m2
	213

	17
	01B003
	拆除吧台
	
	个
	1

	18
	01B004
	拆除玻璃门厅
	
	个
	1

	
	
	改造工程
	
	
	

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	19
	010102001001
	挖一般土方
	1.土的类别 :综合土

2.开挖深度 :2. 1m
3.清单量等于定额量
	m3
	32.69

	20
	010101003001
	土方回填
	
	m3
	23.82

	21
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量 :8%
2.厚度 :500mm
	m2
	11.52

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	22
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种 、规格、强度等级 : 多孔砖
2.墙体类型 : 内墙
3.墙体厚度 :240mm
	m3
	9.33

	23
	011207003001
	成品隔断
	1. 隔断材料品种、规格 : 120mmGRC轻质隔墙
	m2
	865.33

	24
	010401009001
	厨房排水沟
	1.沟截面尺寸 :200
*200mm
2.面层贴100*100白色瓷砖
3.侧壁 、底面防水砂浆抹面
4.1 :6水泥陶粒填充

5.成品镀锌排水盖板
	m
	2

	25
	010401009003
	地沟
	1.砖品种 、规格、强度等级:MU10实心非黏土砖
2.沟截面尺寸 : 100 0*1000
3.素土夯实      4. 100mmC15混凝土

5.底面及侧面防水砂浆抹面
6.C15混凝土压顶7.240mm厚MU10实心非黏土砖砌沟侧壁

8.200mm预制钢筋混凝土盖板
9.预制过梁
	m
	20.51

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度 : 100mm
2.材料品种 、强度要求 、配比 :商砼C 20
	m3
	0.8

	27
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位 :独立基础下
	m2
	1.6

	28
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
3.基础类型 :独立基础
	m3
	3.22

	29
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型 :独立基础
	m2
	5.76

	30
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
3.截面形式 :矩形柱
	m3
	1.54

	31
	010505004001
	柱面模板
	1.柱截面形式 :矩形柱
	m2
	13.38

	32
	010502005001
	基础连系梁
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	2.69

	33
	010505006001
	梁模板
	1.梁截面形式 :基础联系梁
	m2
	22.77

	34
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
	m3
	4.1

	35
	010505006002
	梁模板
	1.梁截面形式 :矩形梁
	m2
	29.13

	36
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
3.板形式 : 门厅板 、楼梯板
	m3
	5.89

	37
	010505007002
	楼板 、屋面板模板
	1.部位： 门厅板、楼梯板
	m2
	49.89


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	38
	010502013002
	实心楼板
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
3.板形式 : 雨棚板
	m3
	2.41

	39
	010505007001
	楼板 、屋面板模板
	1.部位： 雨棚板
	m2
	16.37

	40
	010502010001
	钢筋混凝土墙
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
3.墙体厚度 : 150mm
4.墙体形式 :女儿墙
	m3
	3.81

	41
	010505005001
	墙面模板
	1.部位： 女儿墙
	m2
	49.48

	42
	010502027001
	花岗岩坡道
	做法： 陕09J01坡1
1.花岗岩面层
2.  20（25） 厚1 : 2水泥砂浆抹面 ， 1 5宽金刚砂（或铁屑）水泥防滑条 ，中距80（160） 凸出坡面3~4
3.  素水泥浆一道（内掺建筑胶）
4.  100（150） 厚C15混凝土
5.  300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
6.  素土夯实（坡度按工程设计）
	m2
	6.21

	43
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :一级钢≤10
	t
	0.212

	44
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :三级钢≤10
	t
	0.617

	45
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类 、规格 :三级钢≤18
	t
	3.096

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	46
	010801001001
	木质门（M0821)
	1. 门洞口尺寸 :800 *2100
2. 门类型 :成品套装木门
	m2
	3.36


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	47
	010801001002
	木质门（M0921)
	1. 门洞口尺寸 :900 *2100
2. 门类型 :成品套装木门
	m2
	17.01

	48
	010802002001
	落地玻璃（BL2426）
	1. 门洞口尺寸 :242 0*2550
2.其他工艺要求 :落地玻璃
	m2
	6.17

	49
	010802002002
	落地玻璃（BL3127）
	1. 门洞口尺寸 :310 0*2700
2.其他工艺要求 :落地玻璃
	m2
	16.74

	50
	010802002003
	落地玻璃（BL3126）
	1. 门洞口尺寸 :310 0*2550
2.其他工艺要求 :落地玻璃
	m2
	15.81

	51
	010802003001
	保温防盗门（M1021)
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2100
2. 门类型 :保温防盗门
	m2
	2.1

	52
	010802003002
	保温防盗门（M1024)
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2400
2. 门类型 :保温防盗门
	m2
	127.2

	53
	010802003003
	保温防盗门（M1027)
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2700
2. 门类型 :保温防盗门
	m2
	2.7

	54
	010802003004
	保温防盗门（M1224)
	1. 门洞口尺寸 : 120 0*2400
2. 门类型 :保温防盗门
	m2
	34.56

	55
	010802003005
	保温防盗门（M1524)
	1. 门洞口尺寸 : 150 0*2400
2. 门类型 :保温防盗门
	m2
	14.4

	56
	010802003006
	保温防盗门（M2423)
	1. 门洞口尺寸 :240 0*2250
2. 门类型 :保温防盗门
	m2
	5.4

	57
	010802003007
	肯德基门（KDJM2433 )
	1. 门洞口尺寸 :242 0*3300
2.其他工艺要求 :肯德基门
	m2
	7.99


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	58
	010802003008
	肯德基门（KDJM3133 )
	1. 门洞口尺寸 :310 0*3300
2.其他工艺要求 :肯德基门
	m2
	10.23

	59
	010802004001
	钢质防火门（FM乙102 4）
	1. 门洞口尺寸 : 100 0*2400
2. 防火等级 : 乙级
3. 防护材料种类 :钢质防火门
	m2
	2.4

	60
	010802004002
	钢质防火门（FM乙122 1）
	1. 门洞口尺寸 : 120 0*2100
2. 防火等级 : 乙级
3. 防护材料种类 :钢质防火门
	m2
	2.52

	61
	010805001001
	电动推拉玻璃门（ZDT LM3132）
	1. 门代号及洞口尺寸 :3100*3150
2. 门框 、扇材质 :电动推拉玻璃门
	㎡
	9.77

	62
	010807006001
	断桥铝合金窗（C1221 )
	1.框材质及规格 : 1 200*2100
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	15.12

	63
	010807006002
	断桥铝合金窗（C1118 )
	1.框材质及规格 : 1 100*1800
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	1.98

	64
	010807006003
	断桥铝合金窗（C1218 )
	1.框材质及规格 : 1 200*1800
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	2.16

	65
	010807006004
	断桥铝合金窗（C1509 )
	1.框材质及规格 : 1 500*900
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	17.55

	66
	010807006005
	断桥铝合金窗（C1515 )
	1.框材质及规格 : 1 500*1500
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	6.75

	67
	010807006006
	断桥铝合金窗（C1518 )
	1.框材质及规格 : 1 500*1800
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	8.1

	68
	010807006007
	断桥铝合金窗（C1818 )
	1.框材质及规格 : 1 800*1800
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	152.28


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	69
	010807006008
	断桥铝合金窗（C3121 )
	1.框材质及规格 :3 100*2100
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	266.91

	70
	010807006009
	断桥铝合金窗（C3221 )
	1.框材质及规格 :3 150*2100
2.玻璃品种 、厚度 :6+12+6
	m2
	13.23

	71
	010807003001
	金属百叶窗
	1. 窗洞口尺寸 : 120 0*7500
2.框材质 、规格 :铝合金
	m2
	92.7

	72
	010808004001
	成品门窗套
	1.材料品种 、规格 :成品门窗套
	m2
	311.78

	73
	010809001001
	大理石窗台板
	1.粘结层材质 、厚度 : 18mm
2. 窗台板材质 、规格 :大理石
	m2
	76.8

	74
	010810001001
	窗帘
	
	m2
	501.02

	75
	010810002001
	窗帘盒
	1. 窗帘盒材质 、规格 : 150*150木饰面
	m
	334.01

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	76
	010901008001
	细石混凝土屋面
	做法： 陕09J01屋Ⅱ2
1 、40厚C25细石混凝土面层
2 、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道（单列项）
3 、25厚1： 3水泥砂浆找平层
	m2
	384.18

	77
	010902001001
	屋面卷材防水
	做法： 陕09J01屋Ⅱ2
1 、3厚高聚物改性沥青防水卷材两道
	m2
	427.95

	78
	010902004001
	屋面排水管
	1.排水管品种 、规格 :PVC φ 110
	m
	112.8

	
	A.10
	保温 、隔热 、防腐工程
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	79
	011001001001
	保温隔热屋面
	做法： 陕09J01屋Ⅱ2
1 、100mm岩棉板  (耐火等级A级）
2 、1： 6水泥陶粒或焦渣找坡最薄处30（或结构找坡）
3 、钢筋混凝土屋面板
	m2
	394.18

	80
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位 :外墙
2.保温隔热方式 :8 0厚岩棉保温板
3     3厚专用胶粘剂
	m2
	1429.77

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	81
	011102003001
	高级防滑地板砖（有防水）
	做法： 陕09J01地29
部位： 一层卫生间 、盥洗室 、厨房   1 、铺8～10厚地砖地面 ，干水泥擦缝2 、撒素水泥面  (洒适量清水）
3 、30厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4 、1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 ， 四周翻起150高
5 、1 :3水泥砂浆找坡层最薄处20厚 ，坡向地漏 ，一次抹平

6 、60厚C15混凝土
7 、素土夯实
	m2
	154.77


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	82
	011102003002
	高级防滑地板砖（无防水）
	做法： 陕09J01地28
部位： 一层剩余房间

1 、铺6～10厚地砖地面 ，干水泥擦缝2 、5厚1 :2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3 、20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4 、水泥浆一道  (内掺建筑胶）
5 、60厚C15混凝土6 、150厚3： 7灰土7 、素土夯实
	m2
	359.29

	83
	011102003003
	高级防滑地板砖（无防水）
	做法： 陕09J01楼41
部位： 二层卫生间 、盥洗室
1 、铺8～10厚地砖楼面 ，干水泥擦缝2 、撒素水泥面  (洒适量清水）
3 、30厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4 、1.5厚聚氨酯防水涂料两遍 ， 四周翻起150高
5 、1： 3水泥砂浆找坡层 ，最薄处20厚 。坡向地漏 ，一次抹平
6 、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层
	m2
	28.04


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	84
	011102003004
	高级防滑地板砖（无防水）
	做法： 陕09J01楼39
部位： 二层剩余部分

1 、铺6～10厚地砖楼面 ，干水泥擦缝2 、5厚1： 2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3 、20厚1： 3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4 、水泥浆一道  (内掺建筑胶）
5 、现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 ， 随打随抹光
	m2
	457.44

	85
	011105003001
	块料踢脚线
	做法： 陕09J01踢19
部位： 一 、二层办公室 、档案室 、宿舍

1 、6～10厚铺地砖踢脚 ，稀水泥浆  (或彩色水泥浆）擦缝

2 、5厚1 ∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3 、8厚1 ∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道

4 、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
	m
	423.68

	86
	011107002002
	大理石台阶
	1. 15厚大理石台阶3.  30厚1 :3干硬性水泥砂浆
3. 120厚C25细石混凝土

7.  3 :7灰土夯实
	m2
	3.71


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	87
	011107002001
	花岗岩台阶
	做法： 陕09J01台5
1.  20厚花岗石板铺面 ，正 、背面及四周边满涂防污剂 ,  稀水泥浆擦缝2.撒素水泥面(洒适量清水）
3.  30厚1 :3干硬性水泥砂浆粘结层  4.  素水泥浆一道（内掺建筑胶）
5.  60厚C15混凝土（厚度不包括踏步三角部分） 台阶面外坡1%
6.  300厚3 :7灰土垫层分两层夯实
7.  素土夯实
	m2
	18.94

	88
	011102001001
	花岗岩顶棚
	1.部位： 门厅顶棚2.20-30mm花岗岩3.20mm1 :2.5水泥砂浆找平
	m2
	43.93

	
	A.12
	墙 、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	89
	011201001002
	墙 、柱面一般抹灰
	1.基层类型 、部位 :三 、四层窗口及墙面

2.面层处理方式 :2 0厚1 :3水泥砂浆
	m2
	20


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	90
	011203001001
	石材墙面
	做法： 陕09J01外27
部位： 一层正立面（包括门厅外女儿墙）
1.  稀水泥擦缝  (密缝）或1： 1水泥砂浆（细砂）勾缝2.  20~30厚花岗石石板 ， 由板背面预留穿孔（或勾槽）穿18号铜丝（或φ 4不锈钢挂勾）与双向钢筋网固定 ，花岗石板与混凝土墙之间的20厚空隙层内用1： 2.5水泥砂浆灌实
3.  φ6双向钢筋网（中距按板材尺寸 )  与墙内预埋钢筋（伸出墙面50） 电焊（或18号低碳镀锌钢丝绑扎）
4.  墙内预埋φ8钢筋 ，伸出墙面50 ，或预埋50*50*4钢板 ，双向中距700   ,  （采用预埋钢板时 ， 由钢板上焊φ 8钢筋与双向钢筋网固定）
	m2
	153.08

	91
	01B005
	强固胶
	1.部位 :全部外墙
	m2
	1659.48


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	92
	011203003001
	陶瓷砖墙面
	做法： 陕09J01内112
部位 :一 、二层卫生间 、盥洗室 、厨房

A饰面： 1 、 白水泥
擦缝（或1 : 1彩色水泥细砂浆勾缝）
2 、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上）
3 、4厚强力胶水泥粘结层 ，挤揉压实

B基层： 1 、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层 (防水层材料或按工
程设计）
2 、9厚1 :3水泥砂浆打底压实抹平
	m2
	275.04


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	93
	011205001001
	木饰面碳晶板墙裙
	做法： 陕09J01裙23
部位： 一~ 四层走廊 、楼梯 ，一 、二层大会议室 、餐厅 、包间
1 、刷油漆饰面
2 、钉5厚胶合板
3 、25×30松木龙骨 ，双向中距400- 600（正面刨光 ，满涂佛化钠防腐剂 ,  应按  预埋木砖位置固定龙骨）
4 、1.2厚合成高分子涂膜防潮层
5 、墙缝原浆抹平（用于砖墙） 聚合物水泥砂浆修补   6 、墙体预埋40×6 0×60防腐木砖 (或M6×65膨胀螺栓 ,   中距1000）
	m2
	407.08

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	94
	011302001001
	铝合金方板吊顶
	做法： 陕09J01棚70
部位： 一 、二层卫生间 、盥洗室 、厨房 、餐厅 、大会议室 、一层办公室 、门厅 、一~ 四层走廊

1 、铝合金方板600 ×600（575 ×575  )  与配套专用龙骨固定
2 、与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结 ， 间距≦ 600（750）
3 、与安装型式配套的专用上层主龙骨 ， 间距≦ 1200  ( 1500） 用吊件与钢筋吊杆联结后找平
4 、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋  )  吊杆 ，双向中距≦ 1200（15000 ，吊杆上部与板底膨胀栓固定
5 、预制混凝土板可在板缝内预埋吊环 ，双向中距≦ 12 00（1500）
	m2
	789.13

	
	A.14
	油漆 、涂料 、裱糊工程
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	95
	011403001001
	乳胶漆墙面
	做法： 陕09J01内32
部位： 一 、二层剩余部分墙面
A饰面： 1 、乳胶漆两道

2 、满刮腻子两遍
3 、刷稀释乳胶漆一道
4 、局部刮腻子找平

B基层： 1 、5厚1 :2
.5水泥砂浆找平
2 、9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	1506.63

	96
	011403001002
	乳胶漆墙面
	做法： 陕09J01内32
部位：三层办公室 、宿舍 、档案室改造部位
A饰面： 1 、乳胶漆两道

2 、满刮腻子两遍
3 、刷稀释乳胶漆一道
4 、局部刮腻子找平

B基层： 1 、5厚1 :2
.5水泥砂浆找平
2 、9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	235.44

	97
	011403001003
	无机涂料墙面
	做法： 陕09J01内32
部位： 一~ 四层大厅 、走廊 、楼梯  A饰面： 1 、无机涂料两道
2 、满刮腻子两遍
3 、刷稀释乳胶漆一道
4 、局部刮腻子找平

B基层： 1 、5厚1 :2
.5水泥砂浆找平
2 、9厚1 :3水泥砂浆打底扫毛
	m2
	530.24


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	98
	011403001005
	乳胶漆顶棚
	做法： 陕09J01棚17
部位： 一~ 四层楼梯 、三层办公室 、档案室 、宿舍 、一/二层剩余顶棚
1 、喷（刷 、辊）合成树脂乳液涂料饰面两道（每道间隔2h）
2 、封底漆一道  (干燥后再做面涂）
3 、3厚1 :0.5 :2.5水泥石灰膏砂浆找平

4 、5厚1 :0.5 :3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道
5 、素水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶 )
	m2
	545.99


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	99
	011404001001
	仿真石漆墙面
	1. 喷刷涂料部位 :除正立面外墙面
2.仿真石漆罩面涂料一遍
3.涂饰第二遍面层涂料（透明）
4.涂饰面层涂料
5. 喷主层涂料
6.琨 、刷或喷涂底层涂料
7.2mm柔性防水腻子

8.2mm抗裂腻子一道

9.抹面胶浆复合玻纤网格布（加强型增设一层耐碱网格布） ，塑料膨胀管 ,  高强度螺丝钉固定 ，每平方米不少于7个、
10.8厚A级岩棉保温板（单列）
11.3厚专用胶粘剂（单列）
12.20厚1 :2.5聚合物砂浆
13.清理 、除尘 、打磨 、基层湿润，增加强固胶一道
	m2
	1429.77

	
	
	其他工程
	
	
	

	100
	011205001002
	墙 、柱面装饰板
	
	m2
	200.85

	101
	011207002001
	轻质隔断
	1. 隔墙 、隔断类型 :成品胶合板隔断
2.部位 :蹲便
	m2
	48.25

	102
	011207002002
	轻质隔断
	1. 隔墙 、隔断类型 :成品胶合板隔断
2.部位 :小便
	m2
	1.91

	103
	011505003001
	镜面玻璃
	1.镜面玻璃品种 、规格 :5mm镜面玻璃
2.框材质 、断面尺寸 :600*700mm
	m2
	3.36

	104
	011505001001
	洗漱台
	
	m2
	3.77


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	105
	011101002001
	蹲台
	1.1： 6水泥焦渣找坡

2.蹲台四周砌120砖

3.蹲台四周粘贴陶瓷砖
	m2
	18.17

	106
	011503003001
	无障碍安全抓杆
	1.扶手材料种类 、规格 :不锈钢φ40* 3
	m
	1.4

	107
	011503003002
	垂直抓杆
	1.扶手材料种类 、规格 :不锈钢φ40* 3
	m
	0.8

	108
	011503003003
	大便器抓杆
	1.扶手材料种类 、规格 :不锈钢φ40* 3
	m
	1.85

	109
	011505002001
	成品油烟罩
	
	个
	2

	110
	011505002002
	成品不锈钢饭台带加热
	1.规格： 3500*90 0mm
	个
	1

	111
	011505002003
	成品不锈钢洗碗池
	1.规格： 3170*70 0mm
	个
	1

	112
	011505002004
	成品工作台
	1.规格： 2000*75 0mm
	个
	1

	113
	011505002005
	消毒橱柜
	1.规格： 1600*80 0mm
	个
	1

	114
	011505002006
	冰柜
	
	个
	1

	115
	011505002007
	消毒碗柜
	
	个
	1

	116
	011505002008
	饮水机
	
	个
	1

	117
	011505002009
	燃气灶
	
	个
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-室外工程                             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	
	

	1
	041001002001
	拆除人行道
	1.拆除花岗岩面层
2.拆除混凝土基层
	m2
	372.9

	2
	041001005001
	拆除侧 、平 (缘)石
	1.材质 :花岗岩
2.部位： 人行道路缘石
	m
	54.5

	3
	041001005002
	拆除侧 、平 (缘)石
	1.材质 :花岗岩
2.部位：树坑路缘石
	m
	20

	4
	01B001
	拆除井盖
	
	个
	6

	
	
	室外工程
	
	
	

	5
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.600*300*50花岗岩铺装
2.30厚1 :2.5干硬性水泥砂浆         3. 100厚C20素混凝土 ，压实系数≥95  %

4.素土夯实 ，夯实系数不少于0.95
	m2
	372.9

	6
	040204004001
	安砌侧(平 、缘)石
	部位： 人行道     1. 1000*350*120m m花岗岩路缘石2.20厚1 :2.5水泥砂浆
3. 100厚C15素混凝土
	m
	54.5

	7
	040204004002
	安砌侧(平 、缘)石
	部位：树坑         1. 1000*250*125m m花岗岩路缘石
2.20厚1 :2.5水泥砂浆

3.60厚C20素混凝土
	m
	20

	8
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类 :商砼

2.混凝土强度等级 :C30
3.截面形式 : 圆形
	m3
	0.8

	9
	010505004001
	柱面模板
	1.柱截面形式 : 圆形

2.高度 :500mm
	m2
	16.01

	10
	011203001001
	石材墙 、柱面
	1.面层材料品种、规格 :花岗岩
	m2
	17.62

	11
	01B002
	道闸
	
	套
	2


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	12
	050201014001
	井盖
	1.盖板/箅子种类 、规格 :800*800
	套
	6

	13
	040504009001
	隔油池
	
	座
	1

	14
	040205009001
	横道线
	1.类型 :车位划线
	m2
	17.58

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-垃圾外运                             专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                               
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	010103002001
	余方弃置
1.垃圾外运（运距26K m） 按榆政建规发〔20 13〕 54号文件全费用单价计入
	
	m3
	1076.07

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-给排水工程                          专业/标段：通用安装工程                                       
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管

[项目特征]
1.材质:PPR管S4系列
2.规格:DN50
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	43.74

	2
	031001006002
	塑料管

[项目特征]
1.材质:PPR管S4系列
2.规格:DN40
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	2.3

	3
	031001006003
	塑料管

[项目特征]
1.材质:PPR管S4系列
2.规格:DN32
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	29.67

	4
	031001006004
	塑料管

[项目特征]
1.材质:PPR管S4系列
2.规格:DN25
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	15.73


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	5
	031001006005
	塑料管

[项目特征]
1.材质:PPR管S4系列
2.规格:DN20
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
4.压力试验
5. 吹扫 、冲洗
	
	m
	12.8

	6
	031002001001
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀选用ARSX-0013型DN15  (带截止阀）
[工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	2

	7
	031002001002
	阀门
[项目特征]
1.类型 :全铜截止阀DN 25
[工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	2

	8
	031002001003
	阀门
[项目特征]
1.类型 :全铜截止阀DN 32
[工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	2

	9
	031002001004
	阀门
[项目特征]
1.类型 :全铜截止阀DN 50
[工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	2

	
	
	排水
	
	
	

	10
	031001006006
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管(PVC-U)
2.规格:De160
3.连接形式 :粘接[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	27.64


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	11
	031001006007
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管(PVC-U)
2.规格:De110
3.连接形式 :粘接[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	93.25

	12
	031001006008
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管(PVC-U)
2.规格:De75
3.连接形式 :粘接[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	3.75

	13
	031001006009
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管(PVC-U)
2.规格:De50
3.连接形式 :粘接[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	32.73

	14
	031001006010
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :耐热型塑料管一高密度聚乙烯HDPE管

2.规格:De110
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	18.89


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	15
	031001006011
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :耐热型塑料管一高密度聚乙烯HDPE管

2.规格:De75
3.连接形式 :热熔[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	2.47

	16
	031003026001
	其他给 、排水附件[项目特征]
1.类型 : 阻火圈de110 [工作内容]
1.安装
	
	个
	2

	
	
	通气
	
	
	

	17
	031001006012
	塑料管

[项目特征]
1.材质 :硬聚氯乙烯排水塑料管(PVC-U)
2.规格:De110
3.连接形式 :粘接[工作内容]
1.管道安装
2.管件安装
3.塑料卡固定
	
	m
	31.9

	
	
	卫生洁具
	
	
	

	18
	031003004001
	洗涤盆
[项目特征]
1.类型 :成品不锈钢洗碗池

[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	1

	19
	031003004003
	洗涤盆
[项目特征]   1.类型 :洗菜池[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	1


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	20
	031003017001
	地漏

[项目特征]
1.材质 :厨房地漏De50 [工作内容]
1.安装
	
	个
	1

	21
	031003018001
	地面扫除口[项目特征]
1.材质 :地面扫除口De 110
[工作内容]
1.安装
	
	个
	2

	22
	031003006001
	大便器
[项目特征]
1.类型 :蹲式大便器 (采用脚踏式冲洗阀并配置防污隔断装置）      [工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	9

	23
	031003007004
	小便器

[项目特征]
1.类型 :感应式小便器（感应式节水水嘴和感应式小便器冲洗阀）   [工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	4

	24
	031003011001
	成套淋浴器[项目特征]
1.材质 :淋浴器[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
	
	套
	1

	25
	031003003003
	洗脸盆
[项目特征]   1.类型 :洗手盆[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	9


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	26
	031003016001
	水龙头
[项目特征]
1.材质 :水龙头（感应 )

[工作内容]
1.安装
	
	个
	9

	27
	031003004002
	洗涤盆
[项目特征]   1.类型 :拖布池[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	2

	28
	031003017002
	地漏

[项目特征]
1.材质 : 网框地漏 ， 自带存水弯-De160        [工作内容]
1.安装
	
	个
	1

	29
	031003017003
	地漏

[项目特征]
1.材质 :不锈钢有水封防反地漏De50
[工作内容]
1.安装
	
	个
	8

	30
	031003007005
	小便器

[项目特征]
1.类型 :坐便器（容积为3.5L/5L的两档式冲洗水箱
[工作内容]
1.器具安装
2. 附件安装
3.打硅胶
	
	组
	6

	
	
	灭火器
	
	
	

	31
	03B003
	MF/ABC3灭火器
	
	具
	16

	
	
	拆除
	
	
	

	32
	011712002001
	卫生洁具拆除[项目特征]
1.卫生洁具种类:二层洗手盆拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	
	件
	4


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	33
	011712002002
	卫生洁具拆除[项目特征]
1.卫生洁具种类:二层坐便器拆除
[工作内容]
1.拆除
2.控制扬尘
3.清理
4.建渣场内运输
	
	件
	4

	34
	03B002
	1.现状一 、二层商业给排水全部拆除（暂估）
	
	项
	1

	35
	030230011001
	水箱
[项目特征]
1.名称 :拆除二层水箱[工作内容]
1.拆除
	
	台
	1

	36
	030225002001
	组装锅炉   [项目特征]
1.锅炉类型 :锅炉[工作内容]
1.锅炉拆除
	
	台
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-通风工程                             专业/标段：通用安装工程                                         
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030702006001
	玻璃钢通风管道[项目特征]
1.名称 :无机玻璃钢
2.规格 : φ 100 [工作内容]
1.风管 、管件安装
2.支吊架制作 、安装
3.配合预留孔洞
4.风管配合修补 、制垫 、加垫
	
	m2
	3.95

	2
	030703002001
	柔性软风管阀门[项目特征]
1.名称 :70 ° 防火阀φ 100
[工作内容]
1.安装
	
	个
	5

	3
	030701003001
	通风机
[项目特征]
1.名称 : 防雨百叶风口
2.规格 : 150*150 [工作内容]
1.安装
	
	台
	5

	4
	030701002001
	除尘设备   [项目特征]
1.名称 : 吊项式换气扇
BID-500风,量 :500M2'
H功率 :0.04KW风压 :25 OPA
[工作内容]
1.安装
	
	台
	5

	5
	030705001001
	通风空调工程检测 、调试

[工作内容]
1.风量测定
2.风压测定
3.温度测定
4.各系统风口 、阀门调整

5.风管检测 、漏风测试
	
	系统
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程  电气工程                              专业/标段：通用安装工程                                       

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	

	
	
	配管配线
	
	
	

	1
	030412001001
	配管

[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.规格 :SC50 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	
	m
	3.18

	2
	030412001005
	配管

[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.规格 :SC32 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	
	m
	73.22

	3
	030412001002
	配管

[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.规格 :SC20 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	
	m
	183.64

	4
	030412001003
	配管

[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.规格:PC20 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	
	m
	1622.91

	5
	030412001004
	配管

[项目特征]
1.名称 : 电气配管
2.规格 :JDG20 [工作内容]
1. 电线管路敷设
2.接地
	
	m
	11.39

	6
	030412003001
	配线

[项目特征]
1.名称 : 电源线
2.规格:WDZN-BYJ4 [工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板 、绝缘子 、槽板）安装
	
	m
	44.07


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	030412003002
	配线

[项目特征]
1.名称 : 电源线
2.规格:BV-4 [工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板 、绝缘子 、槽板）安装
	
	m
	3477.93

	8
	030412003003
	配线

[项目特征]
1.名称 : 电源线
2.规格:BV-2.5 [工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板 、绝缘子 、槽板）安装
	
	m
	2023.07

	9
	030409001001
	电力电缆   [项目特征]
1.名称 : 电力电缆
2.规格:YJV-4*25+1*1 6

[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	
	m
	6.66

	10
	030409002001
	电力电缆头[项目特征]
1.名称 : 电缆头
2.规格:YJV-4*25+1*1 6

[工作内容]
1.制作
2.安装
3.接地
	
	个
	2

	11
	030412003004
	配线

[项目特征]
1.名称 : 电源线
2.规格:WDZN-RYS-2*2 .5
[工作内容]
1.配线
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3.支持体（夹板 、绝缘子 、槽板）安装
	
	m
	372.49


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	灯具
	
	
	

	12
	030413003001
	荧光灯

[项目特征]
1.名称 :紫外线杀菌灯
2.型号 :220V, 1X30W [工作内容]
1.安装
	
	套
	4

	13
	030413002001
	装饰灯
[项目特征]
1.名称 :集中电源集中控制型消防应急标志灯
-安全出口
2.型号 :J-BLJC-0.3W-系列 ;应急时间≥60MI N;不锈钢面板,带文字标示
[工作内容]
1.安装
	
	套
	4

	14
	030413002002
	装饰灯
[项目特征]
1.名称 :集中电源集中控制型消防应急标志灯
-疏散出口
2.型号 :J-BLJC-0.3W-系统 ;应急时间≥60MI N;不锈钢面板
[工作内容]
1.安装
	
	套
	2

	15
	030413002003
	装饰灯
[项目特征]
1.名称 :集中电源集中控制型消防应急标志灯
-疏散指示
2.型号 :J-BLJC-0.3W-系统 ;应急时间≥60MI N;不锈钢面板
[工作内容]
1.安装
	
	套
	8

	16
	030413002006
	装饰灯
[项目特征]
1.名称 :集中电源集中控制型消防应急标志灯
-疏散指示(吊装）
2.型号 :J-BLJC-0.3W-系统 ;应急时间≥60MI N;不锈钢面板
[工作内容]
1.安装
	
	套
	2


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	030413002004
	装饰灯
[项目特征]
1.名称 :集中电源集中控制型消防应急照明灯
2.型号 :J-ZFJC-E3W-系列,应急时间≥60MI N;带难燃透明PC塑料灯罩
[工作内容]
1.安装
	
	套
	4

	18
	030413002005
	装饰灯
[项目特征]
1.名称 :集中电源集中控制型消防应急照明灯
-J-ZFJC-E5W-系列
2.型号 :应急时间≥60 MIN;带难燃透明PC塑料灯罩
[工作内容]
1.安装
	
	套
	14

	19
	030413001001
	普通灯具   [项目特征]
1.名称 :方形LED平板灯（吊管-LED

2.型号 :~220V, 1X32W ; LED,带灯罩
[工作内容]
1.安装
	
	套
	45

	20
	030413001002
	普通灯具   [项目特征]
1.名称 : 吸顶灯(LED)- LED
2.型号 :~220V, 1X18W ;配不燃灯罩
[工作内容]
1.安装
	
	套
	33

	21
	030413001003
	普通灯具   [项目特征]
1.名称 : 防水防尘灯-L ED
2.型号 :~220V, 1X18W ;配不燃灯罩,厨房区域防护等级不低于IP54  [工作内容]
1.安装
	
	套
	22


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	22
	030413001004
	普通灯具   [项目特征]
1.名称 : 自带节能开关筒灯
2.型号 :~220V, 1X18W ; LED,配不燃灯罩
[工作内容]
1.安装
	
	套
	19

	23
	030413012001
	开关 、按钮[项目特征]
1.名称 :单极跷板开关-~250V, 10A
[工作内容]
1.安装
	
	套
	19

	24
	030413012002
	开关 、按钮[项目特征]
1.名称 :双极跷板开关~250V, 10A
[工作内容]
1.安装
	
	套
	24

	25
	030405013001
	小电器

[项目特征]
1.名称 :安全型二三极插座~250V, 10A
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	
	个
	125

	26
	030405013002
	小电器

[项目特征]
1.名称 :安全型二三极插座(防水型)~250V, 1 0A
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	
	个
	10


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	27
	030405013003
	小电器

[项目特征]
1.名称 :壁挂式空调插座~250V,20A
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	
	个
	27

	28
	030405013004
	小电器

[项目特征]
1.名称 :柜式空调插座
-250V,20A, 1极,安全型,带开关
[工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.接线
4.本体接地
	
	个
	5

	29
	030413012003
	开关 、按钮[项目特征]
1.名称 :紫外线杀菌灯控制开关(带专用小箱 )  -~250V, 10A
[工作内容]
1.安装
	
	套
	1

	30
	030413012004
	开关 、按钮[项目特征]
1.名称 :三极跷板开关~250V, 10A
[工作内容]
1.安装
	
	套
	4

	31
	040804004002
	接线盒
[项目特征]
1.规格 :接线盒[工作内容]
1.本体安装
	
	个
	379

	32
	030402012001
	成套配电箱[项目特征]
1.名称:AL1配电箱
2.型号 :800*1000*150 [工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接4.本体接地
	
	台
	1


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	33
	030402012002
	成套配电箱[项目特征]
1.名称:AL2配电箱
2.型号 :800*1000*120 [工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接4.本体接地
	
	台
	1

	34
	030402012003
	成套配电箱[项目特征]
1.名称:ALE应急照明双电源切换箱
2.型号 :500*600*200 [工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接4.本体接地
	
	台
	1

	35
	030402012004
	成套配电箱[项目特征]
1.名称 :厨房配电箱AL CF
2.型号 :600*800*150 [工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接4.本体接地
	
	台
	1

	36
	030402012005
	成套配电箱[项目特征]
1.名称 :消防应急灯具专用应急电源箱PD     [工作内容]
1.安装
2.焊 、压接线端子
3.配电箱二次线连接4.本体接地
	
	台
	1

	
	
	拆除
	
	
	

	37
	03B001
	1.强 、弱电拆除（暂估 )
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-采暖工程                             专业/标段：通用安装工程               
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	新建
	
	
	

	1
	031001002005
	钢管
[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN20
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍

4.钢套管 :9个[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	353.33

	2
	031001002001
	钢管
[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN25
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍

4.钢套管 :39 [工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	146.51

	3
	031001002002
	钢管
[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN32
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	13.82


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	4
	031001002003
	钢管
[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN40
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	64

	5
	031001002004
	钢管
[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN50
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	11.8

	6
	031001002008
	钢管
[项目特征]
1.材质 :焊接钢管（立管）
2.规格:DN50
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍 ，橡塑厚50mm保温外加镀锌铁皮保护层
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	13.7


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	7
	031001002009
	钢管  地沟内[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN20
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍 ，橡塑厚50mm保温外加镀锌铁皮保护层
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	3.73

	8
	031001002010
	钢管  地沟内[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN25
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍 ，橡塑厚50mm保温外加镀锌铁皮保护层
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	13.82

	9
	031001002011
	钢管  地沟内[项目特征]
1.材质 :无缝钢管
2.规格:DN40
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍

[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	61.3


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	10
	031001002012
	钢管 （地沟内） [项目特征]
1.材质 :焊接钢管
2.规格:DN50
3. 除锈防腐保温 :手工除锈 ，刷丹油防锈漆两遍 ，银粉漆两遍 ，橡塑厚50mm保温外加镀锌铁皮保护层
[工作内容]
1.管道安装
2.管件 、管卡制作 、安装

3.压力试验
4. 吹扫 、冲洗
	
	m
	11.12

	11
	031007001001
	管道支架   [项目特征]
1.材质 :型钢[工作内容]
1.制作
2.安装
	
	kg
	173.66

	12
	031002001001
	阀门
[项目特征]
1.类型 :恒温控制阀DN 20
[工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	107

	13
	031002001002
	阀门
[项目特征]
1.类型 :截止阀DN20 [工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	110

	14
	031002001003
	阀门
[项目特征]
1.类型 :截止阀DN25 [工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	14

	15
	031002001004
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 闸阀DN25 [工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	2

	16
	031002001005
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 闸阀DN50 [工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	4


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	17
	031002001006
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀选用ARSX-0013型DN15  (带截止阀）
[工作内容]
1. 阀门连接
	
	个
	2

	18
	031004002001
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 :22片钢铝复合型散热器 ，散热器为GL ZY8-7.5/X-1.0 (A型) [工作内容]
1.安装
	
	组
	100

	19
	031004002003
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 :8片钢铝复合型散热器 ，散热器为GL ZY8-7.5/X-1.0 (A型) [工作内容]
1.安装
	
	组
	1

	20
	031004002004
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 :30片钢铝复合型散热器 ，散热器为GL ZY8-7.5/X-1.0 (A型) [工作内容]
1.安装
	
	组
	1

	21
	031004002005
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 : 18片钢铝复合型散热器 ，散热器为GL ZY8-7.5/X-1.0 (A型) [工作内容]
1.安装
	
	组
	5

	22
	031008001001
	采暖工程系统调试
[工作内容]
1.系统调试
	
	系统
	1

	
	
	拆除
	
	
	


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	23
	011712001001
	管道拆除   [项目特征]
1.材质 :原有钢管
2.规格:DN20 [工作内容]
1.管道拆除
	
	m
	357.07

	24
	011712001002
	管道拆除   [项目特征]
1.材质 :原有钢管
2.规格:DN25 [工作内容]
1.管道拆除
	
	m
	173.23

	25
	011712001003
	管道拆除   [项目特征]
1.材质 :原有钢管
2.规格:DN32 [工作内容]
1.管道拆除
	
	m
	27.94

	26
	011712001004
	管道拆除   [项目特征]
1.材质 :原有钢管
2.规格:DN40 [工作内容]
1.管道拆除
	
	m
	125.26

	27
	011712001005
	管道拆除   [项目特征]
1.材质 :原有钢管
2.规格:DN50 [工作内容]
1.管道拆除
	
	m
	36.33

	28
	031002001007
	阀门
[项目特征]
1.类型 :恒温控制阀DN 20
[工作内容]
1.拆除
	
	个
	107

	29
	031002001008
	阀门
[项目特征]
1.类型 :截止阀DN20 [工作内容]
1.拆除
	
	个
	110

	30
	031002001009
	阀门
[项目特征]
1.类型 :截止阀DN25 [工作内容]
1.拆除
	
	个
	14


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	31
	031002001010
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 闸阀DN25 [工作内容]
1.拆除
	
	个
	2

	32
	031002001011
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 闸阀DN50 [工作内容]
1.拆除
	
	个
	4

	33
	031002001012
	阀门
[项目特征]
1.类型 : 自动排气阀选用ARSX-0013型DN15  (带截止阀）
[工作内容]
1.拆除
	
	个
	2

	34
	031004002006
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 :22片铸铁散热器

[工作内容]
1.拆除
	
	组
	100

	35
	031004002008
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 :8片铸铁散热器

[工作内容]
1.拆除
	
	组
	1

	36
	031004002009
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 :30片铸铁散热器

[工作内容]
1.拆除
	
	组
	1

	37
	031004002010
	钢制散热器[项目特征]
1.型号 : 18片铸铁散热器

[工作内容]
1.拆除
	
	组
	5

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	合
	计
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-弱电工程                             专业/标段：通用安装工程                                       
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	030409003001
	控制电缆   [项目特征]
1.名称:WDZ-RYY-2X0. 5

[工作内容]
1. 电缆敷设
2. 电缆防护
	
	m
	1210.23

	2
	030502005001
	光缆
[项目特征]
1.名称 :2芯单模光缆[工作内容]
1.敷设
	
	m
	11.6

	3
	030502003001
	双绞线缆   [项目特征]
1.名称:UTP004.CAT6 [工作内容]
1.敷设
	
	m
	222.06

	4
	030502003002
	双绞线缆   [项目特征]
1.名称:UTP004.CAT6 [工作内容]
1.敷设
	
	m
	725.63

	5
	030502005003
	光缆
[项目特征]
1.名称 :SYWV-75-5 [工作内容]
1.敷设
	
	m
	22.57

	6
	030502005005
	光缆
[项目特征]
1.名称 :SYWV-75-5 [工作内容]
1.敷设
	
	m
	76.21

	7
	030502005004
	光缆
[项目特征]
1.名称:GJXFH-2B6A [工作内容]
1.敷设
	
	m
	11.6

	8
	030412002002
	线槽
[项目特征]
1.名称 :金属线槽100* 50
[工作内容]
1.安装
	
	m
	75.82


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	9
	030412001002
	配管

[项目特征]
1.名称:PC20管[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	
	m
	517.18

	10
	030412001003
	配管

[项目特征]
1.名称:SC50钢管[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	
	m
	3.22

	11
	030412001004
	配管

[项目特征]
1.名称:SC32钢管[工作内容]
1. 电线管路敷设
2.钢索架设（拉紧装置安装）
3. 穿引线
4.接地
	
	m
	6.44

	12
	030502001001
	光缆分纤箱 、光缆交接箱 、分线接线箱

[项目特征]
1.名称 :室内综合弱电箱400*300*120
[工作内容]
1.安装
	
	台
	2

	13
	030502002001
	弱电插座   [项目特征]
1.名称:TP电话插座[工作内容]
1.安装
2.接线
	
	个
	45

	14
	030502002002
	弱电插座   [项目特征]
1.名称:TO信息插座[工作内容]
1.安装
2.接线
	
	个
	48


	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	15
	030502002003
	弱电插座   [项目特征]
1.名称:TV电视插座[工作内容]
1.安装
2.接线
	
	个
	5

	16
	040804004001
	接线盒
[项目特征]
1.规格 :接线盒[工作内容]
1.本体安装
	
	个
	98

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


分部分项工程项目清单
工程名称：榆林市生态环境局绥德分局办公
楼维修改造工程-预留金                                 专业/标段： 房屋建筑与装饰工程                              
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	01B001
	预留金
	
	项
	1

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


