[bookmark: _GoBack]谈判项目技术、服务、商务及其他要求
（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
采购包含学生终端、教师终端、电子教室管理软件、机房还原系统、机柜、交换机、稳压器、教师桌椅、双人学生桌凳等教学设施设备一批及配套室内改造，用于教学品质改善与能力提升，要求所有货物(产品)质量标准符合国家、省、市(行业)强制性标准及采购人要求的合格标准、安装调试到位、验收合格达到交钥匙条件。
3.2采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 350,000.00
采购包最高限价（元）: 350,000.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品
	是否实施本国产品政策

	1
	计算机教室设施设备及配套室内改造
	1.00
	350,000.00
	批
	工业
	否
	否
	否
	否
	是


3.3技术要求
采购包1：
标的名称：计算机教室设施设备及配套室内改造
	序号
	参数性质
	技术参数与性能指标

	1
	
	1.采购需求及要求
1.1采购需求清单：详见附件：计算机教室设备采购需求一览表。
1.2质量标准：(1)所有货物(产品)、服务符合国家、省、市(行业)强制性标准及采购人要求的合格标准；
(2)货物(产品)制造商、经销代理商应严格遵守《中华人民共和国产品质量法》，确保提供的产品符合质量标准，达到合格产品的要求。可能危及人体健康和人身、财产安全的工业产品，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的国家标准、行业标准；未制定国家标准、行业标准的，必须符合保障人体健康和人身、财产安全的要求。
(3)货物(产品)、服务执行的标准、规范：必须执行国家、行业强制性标准；没有国家、行业强制性标准的按①国家标准、规范→②行业标准、规范→③地方标准、规范→④团体标准、规范→⑤企业标准、规范类推顺序执行；凡涉及的相关规范，国家有最新标准的以最新标准为准，所有标准哪个标准高执行哪个标准。
1.3产品“三包”要求：货物(产品)属于国家规定的“三包产品”，产品制造商、经销代理商应遵守“三包”的规定，在产品发生质量问题时，及时对所提供产品实行“包退、包换、保修”服务。
1.4安全要求：认真贯彻执行国家及省、市有关安全文明生产的法律法规规章和强制性标准、安全操作规程等，所有设备(产品)应符合国家相关安全标准，所有货物(产品)能够承受频繁使用和可能的不当操作，结构稳定，不易损坏，无锐利边角、无毒无害、不易造成意外伤害，与实际使用场地相匹配；建立健全安装现场安全文明生产保证体系，落实各项具体措施，切实履行安全文明生产责任和义务，保护职工身体健康和生命安全，以及社会公众安全，保持安装现场整齐有序。
1.5为保证货物(软件和硬件)质量功能的严谨性，中标(成交)后采购人有权要求成交供应商对其所提供的设备(包含软件和硬件)的功能进行逐一演示，如有实际性能指标、功能等与响应内容不相符，一律按虚假应标处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。
1.6供应商应保证投标所提供的资料内容真实、完整、准确；如存在相关第三方书面声明、相关检测报告等任意资料虚假情形，监管部门有权根据调查情形认定其是否属于提供虚假材料谋取中标(成交)，如属于将虚假应标情形，按照相关处罚条例进行严肃处理，由成交供应商承担因此产生的一切后果和责任。
1.7售后服务要求：(1)成交供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。售后服务条款(包括具体的服务内容、故障响应时间、响应方式、维修措施及时限、维护响应计划等方面)。
(2)成交供应商负责货物(含软件)的现场安装、调试、测试和启动等。
(3)成交供应商负责货物(含软件)的安装、启动、运行及维护等对使用人员进行免费培训：培训主要内容为货物(含软件)的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、维护保养与管理，常见故障的排除、紧急情况的处理等，如使用方未使用过同类型货物(含软件)，成交供应商还需就货物(含软件)的功能对使用方人员进行相应的技术培训，培训地点为货物(含软件)安装现场或由采购人安排。
(4)质保期自采购人在质量验收单(终验)上签字之日起计算，质保费用计入总价。在最终验收后的质量保证期内，成交供应商应对货物(含软件)的设计、工艺或材料、功能等所有的缺陷而产生的故障负责。
(5)成交供应商负责对其提供的货物(含软件)整体进行维修和系统维护，质保期内应无偿负责现场技术巡检、维修和替换等工作；若遇到采购人重大活动需无条件提供现场技术支持服务且不再收取任何费用，但不可抗力(如火灾、雷击等)造成的故障除外；超出质保期只收取维修所需原设备、材料成本费用；采购人使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由成交供应商负责解决并承担全部责任。
(6)成交供应商负责对其所提供的设备、材料等备品配件供应，提供长期维修，并提供技术咨询等服务，所有维修记录交由采购人的现场技术人员一份，并详细说明问题所在、解决办法及注意事项。对于存在质量问题或者短少的产品，成交供应商应在接到采购人的通知2个日历日内负责修复，调换、重新制作或补齐。
(7)所有货物(含软件)服务方式均为成交供应商上门服务，即由成交供应商派人到货物(含软件)使用现场维修，由此产生的一切费用均由成交供应商承担，对系统进行定期的检修、保养工作，并与用户进行沟通，定期开展技术交流活动，预防故障发生，保证系统的正常运行。
(8)在质保期内，对软件系统出现的质量问题，免费提供平台维护和技术保障、系统更新服务；4小时内对所提出的维护要求做出实质性反应，并提供应急响应策略。平台运行过程中如果出现技术故障(如硬件故障、软件故障、配置丢失等)，在此期间按紧急预案处置，确保软件系统最大限度地不中断运行。
(9)质保期结束后的其他维修、维护等由双方协商再定。
2.其他要求或说明
2.1供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括供应商完成本项目所需的直接费、间接费、利润、税金及其他相关的一切费用，包括但不限于：产品费、附件费、工具费、验收费、运输费、保险费、安装费、调试费、改造费、功能使用费、技术服务费(含售后)、招标代理费、税金、利润及不可预见费等全部费用；响应总报价中不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。在提供项目实施过程中出现的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。
2.2人员配置要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置履行合同所必需的专业服务团队，自行组织实施与管理，相关人员经过严格培训，有相关工作经验，能够胜任项目工作，保证项目顺利实施。
2.3设施设备要求：供应商根据采购项目特性及要求，自行配置投入履行合同所必需的各类设施设备(不限于专业设备、辅助设备、工具、软件等)，保证项目顺利实施。
2.4如所投产品(主要标的物)属于强制性产品认证目录范围内的16大类96种产品，响应文件中应附产品的3C认证证书或国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台的查询截。证书或截图载明的产品信息必须包含所投产品(主要标的物)，信息不一致或未包含所投产品信息或认证过期的，按未提供强制性产品认证处理。
2.5本项目主要采购标的所属行业为: 工业 (从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业)，供应商填写中小企业声明时需根据所投产品(主要标的物)的制造(生产)商适应情况逐条进行填写声明。
2.6本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。供应商填写关于符合本国产品标准的声明函时应根据所投产品(主要标的物)的适应情况逐条进行填写声明。


3.4商务要求
3.4.1交货时间
采购包1：
交货时间为自合同签订生效之日起30日内完成部室改造、供货、安装、调试、验收；合同履行期限为自合同签订之日起至质保期结束。
3.4.2交货地点和方式
采购包1：
西安市航空六一八中学(具体按采购人指定地点)
3.4.3支付方式
采购包1：
一次付清
3.4.4支付约定
采购包1：
1、 其他， 所有货物交货完成，验收合格 (付款前成交供应商应出具等值发票交至采购人，采购人以银行转账方式支付；其他具体按拟签订采购合同相关条款执行)后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
(一)现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等，是项目验收的重要依据。采购人根据有关规范、规定及项目要求对成交供应商所供货物（产品）或服务进行检查或验收，成交供应商须无条件的接受采购人检查或验收。 (二)成交供应商完成全部设备供货、安装调试工作后，向采购人提交书面履约验收申请及全套验收资料。采购人审核资料无误后，组织开展正式验收工作。核查供应商提交资料的完整性、真实性、有效性，资料不全不予开展现场验收。主要包含：履约验收申请书、采购(招标)文件、响应(投标)文件、成交(中标)通知书、采购合同、设备送货清单、产品合格证、出厂检测报告、设备使用说明书、原厂质保承诺书、安装调试记录、培训记录（如有)及采购文件要求的其他佐证材料。（1）对照设备清单，逐一核对所有设备名称、品牌、规格型号、数量、序列号，确保无缺漏、无替换、无短缺；设备外观完好，无破损、变形、划痕、锈蚀，包装及配件齐全；（2）对照采购文件及合同约定技术参数，重点核查星号实质性条款，对设备逐一进行通电测试、功能调试。所有设备运行稳定、功能齐全，各项技术指标达标，可正常满足日常使用需求，无功能缺陷、参数不达标等问题；（3）设备按规范完成安装、布局、调试，设备摆放规范、安装牢固，线路排布整齐、安全合规，整体运行状态良好，可直接投入使用。 (三)若验收不通过或质量不合格，成交供应商应在一定期限进行整改完善，以采购人要求的标准提供合格的货物（产品）或服务；若成交供应商在接受检查整改后，仍不能提供符合采购要求的合格货物（产品）或服务，采购人有权按违约予以撤项并要求承包人承担相应的法律责任和经济损失。 (四)有关验收的其他事宜按拟签订采购合同文本中相关条款执行。
3.4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
(一)本项目整体质保期≥24个月，供应商承诺超过采购文件要求的，按其承诺的质保期进行质保，质保期起始时间为终验合格之日。 (二)成交供应商应保证在要求时间内完成全部供货、安装、调试、验收和培训工作(或其他伴随服务)等工作，并按其承诺的质量保修范围和内容(售后服务等)进行免费质保，且符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
3.4.8违约责任及解决争议的方法
采购包1：
按拟签订采购合同文本中相关条款执行
3.5其他要求
采购包1：
(一)谈判有效期 1.出现特殊情况需要延长谈判有效期的，采购代理机构或采购人可于谈判有效期满之前，以书面形式通知所有供应商延长谈判有效期。供应商应予书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。 2.在谈判有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担响应文件和法律规定的责任。 3.成交供应商的谈判有效期自动延长至合同终止为止。 (二)分公司独立参与谈判时，不能使用总公司的资质或业绩；总公司授权分公司或分支机构参与谈判，可以使用总公司的资质或业绩。总公司单独参与谈判时，可以使用分公司的业绩，在相关资质证书的管理要求和适用范围内可以使用分公司资质。 (三)供应商的电子响应文件中的所有文字资料、图纸、数据、方案、证书、检测报告等响应内容应清晰可辨，表达意思统一，便于查找，供应商自行承担资料模糊不清、无法辨认的不利后果。 (四)文件中签名是指：手写签名或加盖签名章（含电子章、印章、签名章），盖章是指加盖单位章（含电子章）。 (五)恶意质疑、投诉的法律后果 1.对捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的行为将予以严肃处理： 《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，投诉人在全国范围内十二个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。对于捏造事实或提供虚假材料或以非法手段取得证明材料（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）进行投诉的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，并禁止其一至三年内参加政府采购活动。 2.对捏造事实诬告陷害他人、诽谤他人的法律适用： （1）《中华人民共和国刑法》第243条【诬告陷害罪】捏造事实诬告陷害他人，意图使他人受到刑事追究，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制；造成严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。 （2）《中华人民共和国刑法》第246条【侮辱罪、诽谤罪】以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。 (六)参与本项目的供应商应通过陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统在线实施报名、获取采购文件、响应、报价等操作，供应商无需现场提供纸质响应文件。但在中标（成交）后，中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书时需提供纸质响应文件两套用于备案，纸质响应文件应通过专用制作软件直接打印(自定单双面、黑白/彩色)，确保与项目电子化交易系统中的电子响应文件保持一致，不允许修改和补充。中标（成交）通知书领取地址：西安市雁塔区雁翔路111号赛格·中京坊6幢1（公寓A1）单元2层招标一部。


附件：
计算机教室设备采购项目采购需求一览表
	
	主要标的：
	

	序号
	标的名称
	参数指标要求
	数量
	单位

	1
	学生终端
	1.CPU:国产X86架构，主频≥2.7Ghz,≥8核8线程。
2.内存：≥8GB DDR4，最大支持32GB。
3.硬盘：≥512G固态硬盘。
4.接口:正面：≥耳机*1个，≥麦克风*1个，≥USB3.0*2个；背面：≥耳机输出*1个，≥耳机输入*1个，≥麦克风*1个，≥RJ-45千兆网口*1个，≥USB3.0*2个，≥USB2.0*2个。
5.显示接口：≥HDMI*1个，≥VGA*1个。
6.显示器：≥23.8英寸，支持VGA、HDMI接口，分辨率≥1920x1080,支持低蓝光无频闪，刷新率≥60Hz，显示屏响应时间≤15ms。
7.操作系统:预装国产正版操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等通过安全测评操作系统均可）。
	50
	套

	2
	教师终端
	1.CPU:国产X86架构，主频≥2.7Ghz,≥于8核8线程。
2.内存:≥16GB DDR4，支持双通道，最大支持32G。
3.硬盘：≥SSD 512G M.2固态。
4.网络接口:集成100/1000M千兆以太网端口*1个(RJ45)。
5.USB端口:侧端接口：≥USB3.0*2个、≥USB2.0*2个、≥Type-C*1个、≥3.5mm音频口输入*1个；背端接口：≥USB2.0*2个、≥Type-C*1个、≥VGA*1个、≥HDMI*1个。
★6.显示屏:≥27.0英寸，分辨率≥2K(2560*1440)。
7.操作系统:预装国产正版操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等通过安全测评操作系统均可）。
★8.机型类型：一体机机型，不接受分体式(显示器+miniPC、云桌面+瘦终端等)方案。
★10.为了软、硬件产品兼容性，学生终端、教师终端、机房还原系统须为同一品牌。
	1
	套

	3
	电子教室管理软件
	1.支持同版本同时兼容国产操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等)、Windows等多种操作系统；使用时，支持教师端可选任意操作系统，学生端也是任意操作系统。
2.支持屏幕广播：支持将教师终端的屏幕和声音广播给单一、部分或全体学生终端，支持全屏或窗口方式；屏幕广播过程中，支持教师选定一台学生终端来远程控制教师终端，代替教师来完成相关教学功能的操作；支持4K画质的屏幕广播；支持屏幕笔进行批注，插入文本、线条和图形。
3.支持学生演示：支持教师选定一台学生终端作为示范进行演示。
4.支持网络影院实现教师终端播放的视频同步无延时广播到学生终端，支持720p、1080p、4K高清视频。
★5.支持多种文件交互功能，包含文件分发、文件提交、文件收集、文件共享等功能；支持对正在发送的文件进行暂停、撤销、断线续传；支持对已发送的文件进行删除和清空学生端文件夹；支持预定义多个文件收集任务，并支持教师预设学生文件收集类型、收集路径、收集后保存路径；支持通过课件点播实现教师上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现教师和学生上传文件，供全体师生查看和下载。（提供功能截图）
6.支持教师发起分组讨论或主题讨论，支持教师发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论。
★7.支持共享白板：支持教师共享白板、图片或截图与选定的学生共同完成相同的学习任务或绘画作品，并提供多种不同的工具，如画笔、图形等供教师和学生绘制时使用；支持历史记录，可以查看过往绘制的白板；支持批量导入和导出白板记录。（提供功能截图）
★8.支持互动功能，支持教师实时截屏、添加本地图片、手动输入问题等方式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答；支持教师查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息。（提供功能截图）
9.支持考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加多种试卷卷对不同组别的学生发送不同试卷；支持教师实时查看学生答题进度。
10.支持全体遥控：支持教师端实时遥控所有学生终端的操作，可同时执行应用程序、打开网页、安装卸载应用甚至绘图、代码编写等。
11.支持各种上机策略，包括U盘限制、网页限制、程序限制等，U盘访问权限支持全部开放、只读、完全阻止三种策略。
12.支持教师远程查看学生终端登录名、IP地址、系统类型、MAC地址、磁盘空间、进程、CPU使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息。
★13.支持控制中心面板，支持通过控制中心快速一键执行黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息、发送文件、键鼠、U盘等使用权限的开关控制；支持调整扬声器音量、麦克风音量；控制中心面板支持折叠。（提供功能截图）
14、支持远程命令：支持教师进行远程开机、关机、重启、注销、自定义命令等操作。
★15.支持图标监看：支持通过班级模型显示学生终端桌面的缩略图，缩略图显示大小也可自由设定；缩略图可显示正在被应用的状态，状态包含联网、举手、发送消息、发送文件、键鼠、U盘等使用权限。（提供功能截图）
16.支持远程设置学生端密码、是否显示学生端浮动工具栏、断网锁屏、远程消息、学生举手、学生签到、屏幕监看等功能。
	51
	点位

	4
	机房还原系统
	1.支持同版本同时兼容国产(兆芯、海光、龙芯、飞腾、麒麟等)、Intel、AMD等硬件平台；兼容国产操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等)、Windows等多种操作系统。
2.支持同界面可分别独立设置操作系统的开机还原、手动还原、每天还原、每周还原、每月还原、定时还原及不还原等多种数据还原方式；支持在操作系统下对所有终端批量设置还原参数，也可对单台还原参数独立设置。
3.支持BIOS底层和国产操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等)下两种方式对管理员模式、还原模式、考试模式进行一键自由切换。
4.支持多系统启动功能，提供国产操作系统(银河麒麟、统信、中科方德等)多系统同时安装启动，每个操作系统都可以设置自己私有的IP和终端名称；具备每个系统的数据相互隔离，支持用户可自由切换到需要使用的系统；支持每个系统的启动界面可根据需要选择是否隐藏。
5.支持智慧对拷功能，支持将教师终端数据同步到所有学生端，支持对拷前可根据数据量大小预设广播、组播、单播等对拷数据发送方式；支持可根据网络状况预设全速、高速、快速、流畅等延时时间以及是否启用断点续传、数据加密传输功能，对拷过程中可实时查看当前对拷速度、对拷分区类型、分区大小、总剩余数据量、已用时间、剩余时间和所有参与对拷终端的详情；支持对终端进行智慧排序、IP分配、参数对拷等功能。
★6.支持UEFI PXE和Legacy PXE双模式自动连线；支持三种数据同步方式：同步所有资料、仅同步第一个系统分区、仅同步机房运维管理系统，将发送端数据同步到列表中的接收端。（提供功能截图）
7.支持分区管理功能，BIOS底层对硬盘进行分区新建、删除、编辑等操作，无需借助第三方分区工具，根据需要自由划分硬盘分区；分区类型包括系统分区/数据分区；支持系统分区可设置是否隐藏，支持数据分区可设置所属系统。
8.支持系统对拷功能，将已安装的系统克隆出相同的系统，如用户需要多个相同系统无需逐个安装，只需要将现有系统通过系统对拷即可。
9.支持虚拟系统功能，每个真实的系统最多可建立≥50个虚拟系统，虚拟系统的数据和真实系统相互隔离。
	1
	套

	5
	机柜
	1.机柜外形整体规格(约)：600mm*600mm*1000mm。
2.采用SPCC级冷轧钢板制作，表面经静电喷塑工艺处理，具备良好的防锈、耐腐蚀性能，机柜防护等级≥IP20。
3.安装立柱板材厚度≥2.0mm，前后门、侧板、托板、横梁板材厚度≥1.2mm，板材厚度：≥1.2mm。帽底、框架板材厚度：≥1.0mm，机柜静态承重≥300kg。
4.前门为网孔前门和高密度透气网孔后门，同时满足设备保护、通风散热、外部观察机器运行状态等要求。
5.支持落地式安装，支持根据使用场景选配支撑脚或移动脚轮。
6.标配电源排插、移动脚轮、固定地脚，支持走线通道规格调节。
	1
	套

	6
	交换机
	1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥43.5Mpps；≥24个10/100/1000Mbps自适应电口，≥2个千兆光口。
2.支持准交换、端口隔离、汇聚上联、防环路四种模式切换，支持优先转发端口。
3.支持云管模式下，支持防环路、防私接、风暴抑制，支持远程管理 。
	3
	台

	7
	稳压器
	1.输出功率：≥30KVA/24000W。
2.稳压范围：275V-430V；
3.输出电压：380V±3%。
4.频率：50/60Hz。
5.过压保护：246V±4V。
6.调整时间：≤1秒。
7.绝缘电阻：≥2MΩ。
	1
	套

	8
	网线
	不低于国标的六类网线，每箱≥300米。
	5
	箱

	9
	教师桌椅
	一、教师桌：
1.桌子整体规格(约)：1200mm*600mm*750mm。
2.板材采用中密度纤维板。
3.台面贴厚度≥0.6mm胡桃木皮。
4.所有木质材料经过杀菌、杀虫处理，干燥率低于9%含水率。
5.采用A级油漆,油漆面无颗粒，无气泡，无渣点，颜色均匀，硬度高。
6.配备优质五金配件，所有五金配件均经防锈、防腐处理。
7.配备塑料静音防滑胶垫。
二、教师椅：
8.椅子整体规格(约)：590mm*970mm*510mm。
9.材质：采用高透气网布、耐磨座布、高透气网布靠背、高密度定型海棉带座壳、PP加纤扶手。
	1
	套

	10
	双人学生桌凳
	一、学生桌：
1.桌子整体规格(约)：1200mm*600mm*750mm。
2.材料:桌面采用厚度≥25mm中密度板；支架采用≥50mm*15mm管材，管材厚度≥1.2mm，钢材表面经静电喷塑处理；桌子档板为≥0.6mm钢板冲压成型；桌架带可调节地脚。
3.桌面板采用环保材料制作，具有耐磨，耐热、耐酸碱，耐烟灼，耐撞击等性能，色彩鲜艳，花式逼真。
4.配备塑料静音防滑胶垫。
二、学生凳：
5.结构：全钢架构焊接小方凳。。
6.凳面整体尺寸(约)：340mm*240mm。
7.凳面采用厚度≥25mm三聚氰胺板。
	25
	套

	11
	防静电地板
	1.整体规格(约)：600mm*600mm*35mm。
2.全钢基材，钢板壳结构，内腔填充425发泡水泥，表面为陶瓷面层，四周经导电边条封边。
3.中心载荷：≥1960N。
4.全钢材质支架，经镀锌防锈处理，上托板≥68mm*68mm*3mm、下托板≥85mm*85mm*2mm、管径≥25mm、高度支持100mm-300mm可调节。
5.横梁≥570mm*20mm*30mm，壁厚≥0.8mm。
	75
	㎡

	
	配套标的：
	

	12
	室内改造
	1.顶、地面原涂层局部铲除、修补。
2.顶、地面局部刮白。
3.地面设备用电、网络通讯布线。
	75
	㎡

	说明：1.需求清单中带“★”的参数指标均应以要求的形式(如“★”的参数指标无形式要求的，可提供不限于原厂印刷的产品说明书、制造商官方网站截图、第三方机构检验报告、带标识(说明)的功能截图等任意形式)提供相应的证明材料。任意一条带“★”的参数指标未响应或者不满足的，将按无效响应处理。
2.需求清单中有关标的的整体规格、尺寸、体积、面积等表述要求，供应商所投产品整体的偏差应符合行业通用公差要求并满足实际使用需求。
3.需求清单中的“支持...；具备...；配备...”等描述，为已具备的功能要求，且后期使用费用包含在响应报价中。




