具体参数更正内容如下：
1、采购包 1：对监测预警类 1.2、1.5条款；综合保障类 2.3、2.5条款；抢险救援类3.1、3.2、3.5条款；生活救助类4.3、4.4、4.5、4.9条款；个体防护类：5.2、5.3、5.12条款；普通火灾类6.1、6.2、6.9、6.12条款的设备技术参数、执行标准予以优化修正，并同步调整部分参数▲重要评审标识。
2、采购包 2：对地震灾害类1.8、1.9条款；地质灾害类2.1、2.4条款；洪水、山洪灾害类3.6条款；城市内涝类4.3、4.6条款；林草火灾类 5.6、5.14 条款设备技术参数、执行标准予以优化修正，同步调整部分参数▲重要评审标识。
采购包 1
5、监测预警：
1.2不锈钢烟感温感枪仪：
原内容：
1、检测类型：烟感、温感探测器
2、枪头材质：阳极化航空铝+不锈钢，连接杆材质：不锈钢
3、标配长度：≥2.5米，整套重量：≤4KG
4、产品特点：坚固耐用、不锈钢材质、三种功能集于一个枪头（烟感、温感、吹风）
更正为：
1、 检测类型：烟感、温感探测器
2、枪头材质：阳极化航空铝，伸缩杆材质：不锈钢
3、标配⻓度：≥2.5⽶，整套重量：≤4KG
4、产品特点：坚固耐⽤、不锈钢材质、三种功能集于⼀个枪头（烟感、温感、吹⻛）
1.5扩音器：
原内容：
1、便携式扩音器，适用于户外喊话、应急指挥等场景
2、电池类型：锂电池，电池容量≥4800mAh，支持USB充电
3、使用时间：连续喊话≥4小时，待机≥8小时
4、充电时间：≤4小时
5、失真度：≤5%（额定功率下）
6、频率响应：100Hz～15kHz
7、功能要求：具备喊话、警笛、录音(≥200秒）USB/TF卡播放、蓝牙
8、音频播放、电量显示功能
9、额定输出功率：≥30W，最大功率≥50W
10.材质：高强度ABS塑胶或等效工程塑料
11传播距离：≥1000m
12、重量：≤0.8kg
13、喇叭口径：≥150mm
14、防护等级：≥IP54
更正为：
1、便携式扩音器，适用于户外喊话、应急指挥等场景。
2、电池类型：锂电池，电池容量≥2200mAh，支持USB充电。
3、使用时间：连续喊话≥4小时，待机≥8小时。
4、充电时间：≤4小时
5、失真度：≤5%（额定功率下）
6、频率响应：100Hz～15kHz
7、功能要求：具备喊话、警笛、录音（≥200秒）、USB/TF卡播放、蓝牙
8、音频播放、电量显示功能
9、额定输出功率：≥30W，最大功率≥50W
10、材质：高强度ABS塑胶或等效工程塑料
11、传播距离：≥1000m
12、重量：≤0.8kg
13、喇叭口径：≥150mm
14、颜色：黑色或军绿色（根据需求选定）
15、防护等级：≥IP54
2、 综合保障：
2.3应急照明系统（核心产品）：
原内容：
1、额定电压：DC22.2V
2、灯光开启最大亮度：600lx/10m
3、警示灯颜色：红蓝
4、使用寿命：≥1500循环次数
5、充电时间：≤7h
6、外形尺寸：收缩235×216×1148m(±20mm）；
升起670×670×4000mm(±20mm）
7、防护等级：≥IP66
8、重量：≥14kg，±1kg
9、连续工作时间：强光10h、工作光15h、弱光19h
10、电池容量：≥25Ah
11、灯头功率：≥180W
更正为：
1、 额定电压：DC22.2V
2、灯光开启最⼤亮度：600lx/10m
3、警⽰灯颜⾊：红蓝
4、使⽤寿命：≥500循环次数
5、充电时间：≤7h
6、外形尺⼨：收缩200×222×1155m(±20mm）；
升起780×780×4000mm(±20mm）
7、防护等级：≥IP66
8、重量：≥13kg，±1kg
9、连续⼯作时间：强光10h、⼯作光15h、弱光19h
10、电池容量：≥25Ah
11、灯头功率：≥180W
2.5喊话器：
原内容：
1、功率：≥1000W；12喇叭；四方位；车载喊话器
2、长宽：≥53CM，高：≥20CM
3、工作电压：12v/24v
4、响应频率：≥1000HZ
5、传播距离：≥800M
6、控制方式：遥控
7、防护等级：≥IP66
更正为：
1、 功率≥800W、12喇叭四方位车载喊话器
2、长宽：≥46CM，高：≥16CM
3、工作电压12v/24v
4、响应频率≥1000HZ
5、传播距离≥800M
6、控制方式：遥控
7、防护等级：≥IP66
3、抢险救援：
3.1救援绳：
原内容：
1、结构要求：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，主承重部分由连续纤维制成。水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象。整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入2股贯穿全绳的蓄光发光纤维。
2、直径≥10mm
3、拉力：≥200kg
4、漂浮性能：经48h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上
5、长度：≥30m
更正为：
1、 结构要求：水域救援漂浮救生绳为包芯绳结构，材质由丙纶制成。水域救援漂浮救生绳表面无任何机械损伤现象。整绳粗细均匀、结构一致。绳皮编入2股贯穿全绳的蓄光发光纤维；
2、直径≥10mm
3、拉力≥200Kg
4、漂浮性能：经24h的漂浮性能试验，水域救援漂浮救生绳能始终漂浮的水面上。
5、长度：≥30m
3.2折叠梯：
原内容：
技术参数：
1、工作高度：9±0.2m
2、最小梯宽：300±3mm
3、梯蹬间距：340±2mm
4、整梯质量：≤53kg
5、梯节扭转角：≤20°
6、水平弯曲残余变形比值：≤0.3%
7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5%
8、侧板摇摆残余变形比值：≤0.15%
更正为：
1、 工作高度：9±0.2m
2、最小梯宽：300±3mm
3、梯蹬间距：340±2mm
4、整梯质量：≤53kg
5、梯节扭转角：≤20°
6、水平弯曲残余变形比值：≤0.3％
7、梯蹬弯曲残余变形比值：≤0.5％
3.5安全绳：
原内容：
1、工艺：三层编织螺旋工艺
2、绳索直径≥10mm
3、承重：≥2吨
4、长度≥50米，直径≥10mm，14-16层国标钢丝安全绳，适用于单人逃生
5、整套配件：≥10mm钢丝绳、安全带、收纳袋、手套、口哨、O型环、下降器
6、检验依据：XF494-2004
更正为：
产品应符合XF494-2004《消防用防坠落装备》标准
1、结构要求：包芯绳结构，承重部分由连续纤维材料制成，强度高、延伸率小、抗冲击性能好、耐高温。
2、破断强度：≥20KN
3、耐高温性能：经204℃（±5℃）时间5min环境下，不融熔、焦化。
4、直径≥9mm
5、长度≥30m
4、生活救助：
4.3被子：
原内容：
1、面料：军绿100%纯棉布，纱支32*32，密度68*68，规格：1.5m*2.1m。无色差、无异味、不褪色；缝制被套针脚均匀，四角丰满，表面不留线头；缝纫跳针、浮针单件产品不超过2处；针距密度不低于16—20针/50㎜，执行标准GB/T22796-2021国家纺织产品基本安全技术规范。
2、棉胎：2级棉胎，执行絮用纤维制品GB18383-2007.GB18401-2010标准及民政部行业标准。规格1.5m×2.0m，重量≥2公斤，色泽乳白或灰白、无异味、纤维松散、均匀、弹性好；棉洁索丝极少；铺棉要求均匀平坦、手感无棉块、厚薄一致。棉胎做磨棉处理使网面与棉花紧密结合。
3、产品符合MZ/T014.1-2010标准，成品色牢度，耐洗，耐干摩擦，PH值及甲醛含量经检测应符合相关标准。
更正为：
1、面料：军绿100%纯棉布，纱支32*32，密度68*68，规格：1.5m*2.1m。无色差、无异味、不褪色；缝制被套针脚均匀，四角丰满，表面不留线头；缝纫跳针、浮针单件产品不超过2处；针距密度不低于16—20针/50㎜，执行标准GB/T22796-2021国家纺织产品基本安全技术规范。
2、填充物：棉花+热熔棉填充，规格1.5m×2.1m，重量≥3公斤，色泽乳白或灰白、无异味、纤维松散、均匀、弹性好；棉洁索丝极少；铺棉要求均匀平坦、手感无棉块、厚薄一致。
4.4衣物：
原内容：
1、衣长：均码
2、面料加填充物重量≥2.5公斤，允许偏差-5%。
3、缝制：缝制针迹均匀，线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结构整齐牢固，上下线松紧适宜，领子、前身平服不反翘，衣角丰满，表面不留线头，明暗线针距11针/3cm～14针/3cm；绗线针距不少于5针/3cm，绗距为≤10cm，各部位均为经向绗线，跳针、浮针单件产品不超过2处/30cm,钉扣牢固，各部位平服、整洁、无烫黄、水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪，钉扣每空不少于6根线。
4、成品表面无破损性疪点、明显污渍；明显部位无粗于原纱一倍级或二倍级以上的的纱(≤2.0cmm）；面料色差≥4级、里料色差≥3-4。
5、成品面料的耐水色牢度、耐汗渍色牢（酸碱）、耐洗色牢度、耐干洗色牢度、耐摩擦色牢度（干、湿）、pH值、甲醛含量、异味及纤维含量应符合GB/T2662-2008《棉服装》、GB18401-2010(C类）标准要求。
6、填充物：100%棉，符合18383-2007检验标准，色泽乳白或灰白，无异味，纤维松散，均匀棉结索丝极少，铺棉要求均匀平坦，手感无棉块，厚薄一致，衣角整齐、平直、无缺花、不塌边。
7、包装：外包装为塑料编织包装，里垫防潮纸，每包10件棉大衣。
更改为：
1、 衣长：均码。
2、面料加填充物重量≥2.5公斤，允许偏差﹣5%。
3、缝制针迹均匀，线路顺直，定位准确，距边宽窄一致，结构整齐牢固，上下线松紧适宜，领子、前身平服不反翘，衣角丰满，表面不留线头，各部位平服、整洁、无烫黄、水渍及亮光，覆粘合衬部位不允许有脱胶、渗胶及起皱。扣眼美观、规整、牢固、不偏歪。
4、成品表面无破损性疪点、明显污渍。
5、填充物：100%棉，符合18383-2007检验标准，色泽乳白或灰白，无异味，纤维松散，均匀棉结索丝极少，铺棉要求均匀平坦，手感无棉块，厚薄一致，衣角整齐、平直、无缺花、不塌边。
4.5强光手电筒：
原内容：
1、尺寸：筒身直径45mm±10%，头部直径52mm±10%
2、灯光模式：强光、弱光、爆闪三档
3、灯珠类型：白激光灯珠
4、变焦方式：伸缩变焦
5、充电接口：Type-C充电
6、续航时长：强光≥5，弱光≥10小时
7、机身材质：航空级铝合金
8、电池容量：≥9000毫安
9、整机重量：≤455g（含电池）
10、额定功率：≥50W
11、防水等级：≥IPX4
更正为：
1、 尺寸：筒身直径45mm±10%，头部直径52mm±10%
2、灯光模式：强光、弱光、爆闪三档
3、灯珠类型：白激光灯珠
4、变焦方式：伸缩变焦
5、充电接口：Type-C充电
6、续航时长：强光≥5小时，弱光≥10小时
7、机身材质：航空级铝合金
8、池容量：≥9000毫安
9、整机重量：≤455g（含电池）
10、额定功率：≥20W
11、防水等级：≥IPX4
4.9现场移动照明灯组：
原内容：
1、光源类型：LED灯，一共4盏，单盏功率≥500W
2、总光通量：大于28000lm
3、照度：≥200Lux
4、照明方向：灯头全方位照射
5、照明范围：直径≥60米
6、升降最大高度：≥4.5米，共3节
7、升降方式：气动升降
8、升降配套设备：小型空压机
9、输出电压：AC220V
10、额定功率：≥3KW
11、最大功率：≥3.2Kw
12、启动方式：手拉启动
13、燃油类型：汽油可选
14、油箱容量：≥15升
15、脚轮：2只万向轮+2只定向轮
16、刹车方式：脚刹装置
17、抗风等级：≥5级
18、整体防水防雨等级：≥IP66
更正为：
1、光源类型：卤素灯一共4盏，单盏功率≥500W
2、总光通量：大于28000lm
3、照度：≥200Lux
4、照明方向：灯头全方位照射
5、照明范围：直径60米
6、升降最大高度：≥4.5米，共3节
7、升降方式：气动升降
8、升降配套设备：小型空压机
9、输出电压：AC220V
10、额定功率：≥3KW
11、最大功率：≥3.2Kw
12、启动方式：手拉启动
13、燃油类型：汽油可选
14、油箱容量：≥15升
15、脚轮：2只万向轮+2只定向轮
16、刹车方式：脚刹装置
17、抗风等级：≥5级
18、整体防水防雨等级：≥IP66
5、个体防护：
5.2安全帽：
原内容：
1、产品名称：安全帽（P）
2、产品规格：国标V型P2
3、产品材质：防冲击ABS材质
4、国家标准：GB2811-2019
5、下颏带强度≥150N
▲6、冲击吸收性能≥3400N
7、侧向刚性最大变形≥10mm
8、电绝缘性能≤9mA
更正为：
1、 产品名称：安全帽（P）
2、产品规格：国标V型P2
3、产品材质：防冲击ABS材质
4、国家标准：GB2811-2019
5、下颏带强度≥150N
6、冲击吸收性能≥3400N
（本项取消原第6项“冲击吸收性能”的▲重要参数标记）
5.3防护服：
原内容：
产品应符合GB/33536-2017《防护服装森林防火服》
1、服装面料材质与性能：
①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备防静电、防水、阻燃性能，面密度≤210g/m²
②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s
2、反光条反光阻燃性能 
①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；
②反光带热稳定性：260℃±5℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。
3、成衣接缝强力参数
①防火裤后裆断裂强力≥650N
②肩接缝断裂强力≥650N
③单衣接缝断裂强力≥200N
更正为：
产品应符合GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》
1、服装面料材质与性能：
①面料材质：永久阻燃芳纶纤维方格布料，具备防静电、防水、阻燃性能，面密度≤210g/m²
②续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s
2、反光条反光阻燃性能
▲①反光带阻燃：续燃时间≤1s，阴燃时间≤1s，损毁长度≤50mm，无熔融、滴落；
▲②反光带热稳定性：260℃±5℃高温放置5min，表面无碳化、脱落。
3、成衣接缝强力参数
①防火裤后裆断裂强力≥650N
②肩接缝断裂强力≥650N
③单衣接缝断裂强力≥200N
（本项将更正内容项下第2项“反光条反光阻燃性能”项下的燃烧性能①反光带阻燃、②反光带热稳定性两项增设为▲重要参数标识。）
5.12、避火罩
原内容：
1、避火罩展开后整体呈上小下大的形状
2、底部四周高有压边带，中间镂空
3、尺寸：1700mmX700mmX400mm;1800mmX800mmX450mm
性能参数：
4、阻燃性能：损毁长度≤100mm续燃时间≤2s阴燃时间≤2s且无熔融滴落
5、断裂强力：≥650N撕破强力：≥50N
6、防护等级≥IP54；整机耐腐蚀
更正为：
避火罩展开后整体呈上小下大的形状
2、底部四周高有压边带，中间镂空
3、尺寸：1800mmX800mmX450mm
4、阻燃性能：损毁长度≤100mm续燃时间≤2s阴燃时间≤2s且无熔融滴落
5、断裂强力：≥650N
6、普通火灾
6.1机动消防泵（核心产品）：
原内容：
产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求
1、⽔泵类型：单级离⼼泵
2、吸水口：65mm，出水口：65mm
3、额定工况 ①：额定流量 ≥8.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深 3m
额定工况②：额定流量≥ 4.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深 7m
4、额定流量：≥54m³/h
5、额定压⼒：≥0.6Mpa
★6、扬程：≥85 ⽶
7、发动机型式：单缸，四冲程，风冷汽油发动机程
8、启动系统：⼿拉启动、电⼒启动
9、发动机输出功率≥9.6kw
★10、转速规格：≥3600 转/分钟
11、燃料：汽油
12、保护⽅式：低油位保护装置
13、防护等级： ≥IP68
更正为：
产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求
1、水泵类型：轻型铝合金单级离心泵
2、引水方式：碳纤维旋片真空泵
3、吸水口：65mm（螺纹式），出水口：65mm；
4、额定工况1：额定流量≥8.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深3m
额定工况2：额定流量≥4.00L/s；出口压力≥0.60MPa；吸深7m
5、额定流量：≥54m³/h
6、额定压力：≥0.6Mpa
★7、扬程：≥80米
8、发动机型式：卧式，单缸，强制风冷，四冲程
9、启动系统：手拉启动、电力启动
10、发动机输出功率≥9.6kw
★11、转速规格：≥3600转/分钟
12、燃料：汽油
13、点火方式：无触点晶体管点火（TCI）
14、保护方式：低油位保护装置
15、体积：≤580mm*580mm*500mm
16、重量：≤65公斤
（本项★核心参数标记因更正后序号发生变化，核心参数标记内容不变）
6.2水枪：
原内容：
1、符合GB8181-2005《消防水枪》标准要求
2、出水口径：≥19mm，接口尺寸:≥65mm；额定流量≥7.5（1±8％）L/s；射程≥28m；
3、全铝合金材质
更正为：
1、 符合GB8181-2005《消防⽔枪》标准要求
2、出水口径：≥19mm，接口尺寸:≥65mm；射程≥28m；
3、全铝合⾦材质
6.9绝缘剪断钳：
原内容：
1、组成部分：工作钳口、绝缘杆柄、绝缘手柄
2、钳头材质：高强45号工具钢材；绝缘部位：绝缘杆、橡胶绝缘手柄
▲3、电绝缘性能：≥10KV
4、钳口最大开口：≤12mm
5、最大可剪切直径：≤10mm
6、总长：≥600mm（误差±10mm）
7、剪刃口硬度：HRC50-60
8、适配剪切线材：抗拉强度≤495MPa，硬度≤HRC30
更正为：
1、 组成部分：工作钳口、绝缘杆柄、绝缘手柄
2、钳口最大开口：≤12mm
3、最大可剪切直径：≤10mm
4、总长：≥600mm（误差±10mm）
（本项取消原第3项”电绝缘性能”的▲重要参数标记）
6.12灭火毯：
原内容：
1、材质：玻璃纤维（玻纤20D），加厚13μm
2、尺寸：1.2米×1.2米
3、执行标准：XF1205-2014
4、熔点≥1100℃
5、毯面干态断裂强力：经向≥800N；纬向≥1000N
6、手持件的材料和灭火毯所使用的包边材料，在进行阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5s，且不应出现熔融和烧通现象。
7、灭火毯缝纫线在进行耐高温试验后，应无熔化、烧焦现象。
更正为：
1、 材质：玻璃纤维（玻纤20D），加厚13μm
2、尺寸：1.2米×1.2米
3、执行标准：XF1205-2014
4、熔点≥550℃
5、毯面干态断裂强力：经向≥800N；纬向≥1000N
6、手持件的材料和灭火毯所使用的包边材料，在进行阻燃性能试验后，续燃时间不应大于5s，且不应出现熔融和烧通现象。
7、灭火毯缝纫线在进行耐高温试验后，应无熔化、烧焦现象。

注：增加普通火灾6.8消防自救呼吸器中第2项“材质”项下的▲重要参数标记

采购包 2
1、 地震灾害：
1.8千斤顶套组（20T、30T、50T）：
原内容：
1、短型20T(50mm行程)吨位:20T、工作行程≥50mm、产品高度≥106mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、重量≥10kg、本体高度≥106mm、行程≥50mm、外径≥Φ84mm、活塞杆直径≥Φ50mm、重量≥4kg
2、短型30T(50mm行程)吨位:30T、工作行程≥50mm、产品高度≥108mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、重量≥10kg、本体高度≥108mm、行程≥50mm、外径≥Φ104mm、活塞杆直径≥Φ65mm、重量≥6.5kg
3、短型50T(50mm行程)工作行程≥50mm、产品高度≥112mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、重量≥10kg、本体高度≥112mm、行程≥50mm、外径≥Φ128mm、活塞杆直径≥Φ80mm、重量≥9.5kg
更正为：
1、 短型20T(50mm行程)吨位:20T、工作行程≥50mm、产品高度≥106mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥106mm、行程≥50mm、外径≥Φ84mm、活塞杆直径≥Φ50mm、重量≥4kg
2、短型30T(50mm行程)吨位:30T、工作行程≥50mm、产品高度≥108mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥108mm、行程≥50mm、外径≥Φ104mm、活塞杆直径≥Φ65mm、重量≥6.5kg
3、短型50T(50mm行程)工作行程≥50mm、产品高度≥112mm、最大输出压力≥700/1000(kg/psi)、储油量≥700cc、本体高度≥112mm、行程≥50mm、外径≥Φ124mm、活塞杆直径≥Φ80mm、重量≥9kg
1.9生命探测仪：
原内容：
1、屏幕：5英寸真彩液晶显示器
2、分辨率：≥854*480
3、画面旋转：180°画面翻转
4、录像分辨率：≥1280*720，1920*1080
5、拍照分辨率：≥1920*1080
6、端口：microUSB口，TF存储卡插槽直径≥14.5mm
7、软管长度≥5米
8、分辨率≥500万像素
9、可视角度≥60°
10、对焦范围：30mm-10000mm
11、电源≥5000mah18650电池（内置）
12、电池使用时间≥4小时
13、防水等级：≥IP67
14、符合GB15210-2003
更正为：
1、 屏幕：5英寸真彩液晶显示器
2、分辨率：854*480
3、画面旋转：180°画面翻转
4、录像分辨率：1280*720，1920*1080
5、拍照分辨率：1920*1080
6、直径≥14.5mm
7、软管长度≥5米
8、分辨率≥500万像素
9、可视角度≥60°
10、电源≥5000mah18650电池（内置）
11、电池使用时间≥4小时
12、防水等级：≥IP67
2、 地质灾害
2.1漏电检测仪：
原内容：
1、探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；
2、灵敏度：多档位灵敏度设置
3、尺寸：直径45mm×长530mm(±5%）
4、调至高灵敏度档，在距220V电压3米-5米处能检出电压并发出警报
5、重量：430g(±5%）
更正为：
1、 探测电压：120V/60Hz或220V/50Hz；7.2Kv/50Hz或15kV/50Hz；
2、灵敏度：多档位灵敏度设置
3、尺寸：直径45mm×长530mm（±5%）
4、调至高灵敏度档，在距220V电压10cm处能检出电压并发出警报；
5、重量：430g（±5%）
2.4切割锯套装：
原内容：
双轮异向切割锯
1、 发动机型号;风冷二冲程汽油机；
2、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》
3、发动机：两冲程
4、排量≥70CC
5、无负荷最大转速：13500RPM
6、功率：≥4KW
7、切割深度：≥110MM
8、锯片直径：315MM
更正为：
双轮异向切割锯
1、发动机型号;⻛冷⼆冲程汽油机机
2、发动机：两冲程
3、排量≥70CC
4、⽆负荷最⼤转速：13500RPM
5、功率：≥4KW
6、切割深度：≥110MM
7、锯⽚直径：315MM
3、洪水、山洪灾害：
3.6汽(柴)油机泵：
原内容：
1、4寸单叶轮柴油抽水泵
2、款式：电启动款、柴油款
3、进出水口径：4寸/100mm
4、流量：≥80(m³/h)
5、最大扬程：≥28m
6、最大吸程：≥7m
7、马力：≥12p
8、重量：≥70KG
更正为：
1、进水口直径（mm）：100
2、出水口直径（mm）：100
3、最大流量（m³/h）：≥100
4、最高扬程（m）：≥31
5、最大吸程（m)：≥8
6、自吸时间(s)：≤172
7、泵的结构模式：自吸式
8、动力类别：单缸、四冲程、直喷式、风冷
9、缸径*行程（mm)：86*72
10、最大输出功率(kw/rpm)：≥6.5/3600
11、燃油箱容量（L）：≥5.5
12、机油容量（L）：≥1.65
13、燃油型号：柴油
14、排放量(cc)：≥418
15、连续工作时间（h）：≥6
16、启动方式：手\电起动
17、重量（kg）：≤65
4、城市内涝：
4.3水深探测仪：
原内容:
1、测量原理：超声波水深探测仪
2、量程范围：0-150米
3、盲区：≤0.5米
4、功率：发射功率32级
5、最小显示分辨率：≥0.1mm
6、精度：±0.5%×量程
7、显示：中文LCD全彩屏显示
8、工作频率：200~2000KHz自动调整
9、现场设置：通过主机按键完成
10、输出、存储：USB读取数据，板载FLASH对测量数据生成EXCEL文件自动存储，最大存储数量10000条。
11、工作电压：内置电池，外接充电器
12、键盘：数字按键
13、主机：ABS工程塑料
14、传感器：ABS工程塑料
15、测杆：不锈钢，2根
16、主机：330g
17、传感器：650-750g
18、传感器电缆：线径5-10mm×10m
19、传感器配重管：长度53cm
20、温度测量范围：-45℃-85℃
21、工作温度：≤80%RH无结露
22、储存温度：≤80%RH无结露-40℃-70℃
更正为：
1、 量程范围：0-150米
2、盲区：≤0.5米
3、功率：发射功率32级
4、最小显示分辨率：0.1mm
5、显示：中文LCD全彩屏显示
6、工作频率：200~2000KHz自动调整
7、现场设置：通过主机按键完成
8、工作电压：内置电池，外接充电器
9、键盘：数字按键
10、主机：ABS工程塑料
11、传感器：ABS工程塑料
12、测杆：不锈钢，2根
13、主机：330g
14、感器：650-750g
15、传感器电缆：线径5-10mm×10m
16、传感器配重管：长度53cm
17、温度测量范围：‑45℃‑85℃
18、工作温度：≤80%RH无结露
19、储存温度：≤80%RH无结露‑40℃‑70℃
4.6排水泵：
原内容：
1、口径：进口4寸，出口4寸
2、最大扬程：≥30米
3、最大流量：≥100立方/小时
4、吸程：≥7米
5、油箱容积：≥5.5升；
6、启动方式：电启动+手拉启动
更正为：
1、发动机型式：四冲程风冷单缸
2、发动机缸径*行程：≥90×66mm
3、排气量（cc）：≥420；
4、起动系统：手\电启动
5、连续工作时间（Hr）：≥6h
6、机油容量(L)：≥1.1L
7、燃油：90#以上汽油
8、出/入水口径（mm）：100mm（4寸）
9、最大扬程（m）：≥42m
10、吸水扬程（m）：≥8m
11、最大流量：≥100m³/h
5、林草火灾
5.6森林消防水泵(手抬高压泵、柱塞隔膜泵、单兵便携泵)（核心产品）：
原内容：
1、发动机型式：单缸四冲程风冷
2、发动机排气量(cm³)：≥420
3、发动机缸径行程：≥90mm×66mm
▲4、发动机最大输出功率(kw/rpm)：≥9.5/3600
5、起动系统：手启动/电启动
6、燃油箱容量(L)：≥25L
▲7、连续工作时间(Hr)：≥8h
8、机油容量(L)：≥1.1L
9、燃油：汽油
▲10、额定功率(KW)：≥5.0kw，最大功率：≥6.0kw；
11、额定电压(V)：230/400v
12、功率因数(cosΦ)：1.0/0.8
▲13、额定电流(A)：≥21.7/9.5A
▲14、噪声级(dB(A)):≤80.2
▲15、耐电压测试：发电机组主回路及控制回路应能承受1min，频率为50Hz，正弦波电压，施加电压为1500V，试验期间无击穿闪络现象。
16、功率输出性能：热态频率降≤5%，热态稳态电压偏差≤±5%
17、高效100%全铜线免维护电机
18、发电机组具有机油过低保护功能，带机油报警指示灯，缺少机油时，发动机自动熄火。
19、发电机组装有数显电压表，可显示电压，频率，机组运行时间；
20、发电机组配有2个定向轮、2个万向轮，万向轮带刹车装置，方便移动；机组结构牢固，抗震、抗摔，适应野外使用。
21、机组尺寸：≤690525*560mm
22、毛重/净重(kg):≤90kg
★23、产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求
更正为：
1、发动机：单缸两冲程强制水冷和空气复合冷
2、★功率：≥15Hp/12000r/min
3、▲排量：≥150cc，水泵结构、三级不锈钢叶轮离心泵、具有反转保护结构。
4、▲最大压力：≥2.85MPa
5、▲最大扬程：≥290m
6、▲最大流量：≥5L/s
7、▲最大射程：≥36m
8、▲最大吸深：≥7m、净重≤13kg
9、进水口口径50mm、出水口口径40mm、压力=0.600MPa时，流量≥4.4L/s
10、背架形式：应配备全方位保护框架，具有减震支撑结构，可以使水泵在各个方向都可存放。可手提和背负，可侧方位存放，框架采用不锈钢或铝合金耐腐材质，框架与地面之间具有4个减震胶垫。
11、引水泵形式：配备有电动引水装置
（本项同时取消原第4项“发动机最大输出功率(kw/rpm)”、第7项“连续工作时间(Hr)”、第10项“额定功率(KW)”、第13项“额定电流(A)”、第14项“噪声级(dB(A))”第15项“耐电压测试”、六项的▲重要参数标记；及第23项“产品符合GB6245-2006《消防泵》标准要求”的★核心参数标记，将更正内容项下第3项“排量”、第4项“最大压力”、第5项“最大扬程”、第6项“最大流量”、第7项“最大射程”第8项“最大吸深”六项增设为▲重要参数标记；将更正内容项下第2项“功率”增设为★核心参数标记）
5.14背负式大功率灭火机：
原内容：
1、单缸风冷二冲程
2、马力：≥12P
3、排量≥89CC
4、风量≥1800m³/h
5、转速≥1000rpm
6、净重≥10kg
7、容量≥2L
更正为：
[bookmark: _GoBack]1、单缸风冷二冲程
2、马力：≥5.8P
3、排量≥79CC
4、风量≥1800m³/h
5、转速≥1000rpm
6、净重≥10kg
7、容量≥2L
