磋商内容及采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府李家塔村神盘路二改一宅基地整理项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：

1、工程名称：沙峁镇李家塔村神盘路二改一宅基地整理项目

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	场平部分
	
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.土类别:一、二类土
	m3
	26911.66

	2
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	1912.05

	3
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
3.2号道路
	m2
	1152.57

	4
	040203007003
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
3.1号道路
	m2
	759.48

	5
	040303015001
	衡重式挡土墙
	1.混凝土强度等级:C25毛石混凝土挡土墙
2.泄水孔材料品种、规格:DN100塑料管，间距2.5米
	m3
	2183.5

	6
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别:一、二类土
2.衡重式挡土墙土方开挖
	m3
	544.92

	7
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:现场
2.衡重式挡土墙土方开挖
	m3
	154.87

	8
	040303015002
	挡土墙（直立式）
	1.混凝土强度等级:C25毛石混凝土挡土墙
2.泄水孔材料品种、规格:DN100塑料管，间距2.5米
	m3
	532.54

	9
	040101002002
	挖沟槽土方
	1.土类别:一、二类土
2.直立式挡土墙土方开挖
	m3
	381.43

	10
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源:现场
2.直立式挡土墙土方回填
	m3
	131.27

	11
	040305004001
	砖砌体
	1.材料品种、规格:0.8m高240mm厚砖砌长城墙（清水墙）
	m3
	15.26

	12
	040202002002
	水泥稳定土
	1.水泥含量:5%
2.厚度:18cm
	m2
	1137.36

	13
	040203007004
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
3.生产道路
	m2
	974.88

	14
	040101001002
	挖一般土方
	1.土类别:道路土方开挖
2.挖土深度:36cm厚
3.单列
	m3
	409.45

	15
	04B001
	土路肩
	1.人工培土路肩
2.单列
	m3
	29.25

	16
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰砖
2.墙体类型:拦渣墙
3.墙体厚度:240厚
4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m3
	16.2

	
	
	村内部分
	
	
	

	17
	040101001003
	挖一般土方
	1.土类别:一类土（硬化下部土方开挖）
2.挖土深度:0.36m
3.单列
	m3
	474.84

	18
	040202010001
	碎石
	1.石料规格:级配碎石垫层
2.厚度:18cm
	m2
	1319

	19
	040203007002
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.厚度:18cm
	m2
	1319

	20
	040305004002
	砖砌体
	1.材料品种、规格:240mm厚砖砌矮墙（清水墙）
	m
	416.71

	21
	011701001001
	砖砌体拆除
	1.既有破损矮墙拆除
	m
	134.1

	22
	040101005001
	挖淤泥、流砂
	1.人工清理灌溉渠淤泥
	m3
	56.78

	23
	050201012001
	排水沟
	1.排水沟材料:C25混凝土
2.排水沟截面尺寸:800*700
3.排水沟盖板种类、规格:无盖板
	m
	15.43

	24
	050201012002
	排水沟
	1.排水沟材料:C25混凝土
2.排水沟截面尺寸:800*700
3.排水沟盖板种类、规格:C30混凝土预制盖板（500*600*50）
	m
	40.71


2、工程名称：沙峁镇李家塔村神盘路二改一宅基地整理项目【给水】

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	031001006001
	塑料管
	1.材质:PE100给水管 SDR11
2.规格:DN110
3.连接形式:热熔
4.介质:给水
	m
	44

	2
	040502005001
	阀门
	1.类型:闸阀 DN110
2.材质:SZ45T-10
3.规格、压力等级:1.6MPA
4.含PE法兰根
	个
	2

	
	
	排水
	
	
	

	3
	031001006002
	塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN300
3.连接形式:胶圈
4.安装部位:室外
	m
	62.29

	4
	031001006003
	塑料管
	1.材质:HDPE双壁波纹管
2.规格:DN100
3.连接形式:胶圈
	m
	31


3、工程名称：沙峁镇李家塔村神盘路二改一宅基地整理项目【安装土建】
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	给水
	
	
	

	1
	040504001001
	砌筑井
	1.种类、规格:砖砌闸阀井
2.垫层、基础材质及厚度:C10混凝土
3.砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10红砖
4.砂浆强度等级:M10水泥砂浆
	座
	2

	2
	010101001001
	挖单独土方
	1.土的类别:一，二类土
	m3
	41.63

	3
	010101003001
	单独土方回填
	
	m3
	32.87

	
	
	污水及雨水
	
	
	

	4
	010101001002
	挖单独土方
	1.土的类别:污水管道土方开挖
2.单列
	m3
	176.74

	5
	010101003002
	单独土方回填
	1.材料品种:污水管道土方回填
	m3
	172.34

	6
	041001001001
	拆除路面
	1.材质:C30混凝土
2.厚度:18cm
	m2
	65

	7
	010502031001
	化粪池、检查井
	1.构件名称:Φ1000圆形混凝土污水检查井
2.垫层材料种类、厚度:C10混凝土垫层
3.底板厚度及混凝土种类、强度等级:220厚C25 S4混凝土
4.侧板厚度及混凝土种类、强度等级:220厚C25 S4混凝土
5.抹面砂浆种类、厚度:急流槽1：2防水砂浆抹面20厚
6.井盖材质、规格:铸铁井盖
	座
	4

	8
	011601007001
	雨水口
	1.雨水口尺寸:680*380
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁680*380
3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土
4.砌筑材料品种、规格:MU10砖
5.砂浆强度等级及配合比:M10水泥砂浆
	座
	3

	9
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:C30混凝土
2.厚度:18cm
	m2
	65

	
	
	路灯
	
	
	

	10
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:太阳能路灯基础
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:独立基础
	m3
	2.75

	11
	
	粗砂垫层
	
	m3
	8.33


4、工程名称：电气设备安装工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	室外
	
	
	

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称:电缆电缆
2.型号:WDZ-YJV-4x95+1x50
3.材质:铜芯
4.敷设方式:直埋
	m
	124.35

	2
	030409015001
	电缆保护管
	1.名称:电缆保护管
2.规格:SC125
	m
	124.35

	3
	030409012001
	直埋电缆沟槽挖填
	1.单列
	m3
	43.6

	4
	030409012002
	直埋电缆沟槽回填
	1.单列
	m3
	42.08

	5
	040805010001
	太阳能路灯
	1.名称:太阳能路灯
2.灯杆材质、高度:低径140mm，顶径60mm，H=4.5m
3.光源数量、技术要求:12V 70W，LED光源
4.附件配置要求:80W高效单晶硅充电板
5.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:500*500*500（L*B*H）C20混凝土基础
	套
	22

	6
	040805010002
	太阳能路灯
	1.名称:60W LED光源
2.灯杆材质、高度:DN60钢管
3.灯架形式及臂长:挑臂路灯，臂长1米
4.光源数量、技术要求:60WLED光源
5.附件配置要求:M8*125膨胀螺栓，60cm*67cm多晶硅太阳能板
	套
	14

	7
	040805010003
	拆除既有破损太阳能路灯
	
	套
	25

	
	
	村委会维修改造
	
	
	

	8
	030413001001
	普通灯具
	1.名称:圆球LED吸顶灯
2.型号:35W
3.规格:φ300
	套
	15

	9
	030413012002
	开关、按钮
	1.名称:跷板开关安装
2.规格:单控≤3
	套
	6

	10
	030413013001
	插座
	1.名称:五孔插座
2.规格:单相 电流≤15A
	套
	8


5、工程名称：村委会维修改造

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	拆除部分
	
	
	

	1
	011713001001
	灯具拆除
	1.灯具种类:既有灯具拆除
	件
	15

	2
	011713001002
	灯具拆除
	1.灯具种类:既有开关拆除
	件
	6

	3
	011713001003
	灯具拆除
	1.灯具种类:既有开关拆除
	件
	8

	4
	011707001001
	屋面面层、保温层拆除
	1.面层种类、厚度:既有压型彩钢板屋面拆除
2.部位:库房、旱厕
	m2
	30.46

	5
	011710002001
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:所有尺寸铝合金门
	樘
	4

	6
	011710002002
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:所有尺寸铝合金窗
	樘
	5

	7
	011710002003
	金属门窗拆除
	1.门窗尺寸:钢管大门拆除（2800*2000）
	樘
	1

	8
	011705001001
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:水泥砂浆粘结层
2.饰面材料种类:陶瓷地砖
	m2
	160.8

	9
	011704001001
	平面抹灰层拆除
	1.拆除部位:库房及旱厕水泥砂浆地面
	m2
	16.08

	10
	011705001002
	平面块料拆除
	1.拆除的基层类型:基层
2.饰面材料种类:6cm厚水泥彩砖
3.单列
	m2
	231.7

	11
	011704002001
	立面抹灰层拆除
	1.拆除部位:村委会房间+库房+旱厕+围墙
2.抹灰层种类:乳胶漆饰面及水泥砂浆抹灰层和围墙涂料饰面及抹灰层
	m2
	632.45

	12
	011704003001
	天棚抹灰面拆除
	1.拆除部位:村委会房间+库房+旱厕
	m2
	177.34

	
	
	翻修部分
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	
	

	13
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:900*2100
2.门类型:断桥铝合金
3.开启方式:平开
4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃（6mm+12A+6mm）
	m2
	1.89

	14
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:2400*2500
2.门类型:断桥铝合金
3.开启方式:平开
4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃（6mm+12A+6mm）
	m2
	6

	15
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:1200*1200
2.窗类型:断桥铝合金
3.开启方式:内开
4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃（6mm+12A+6mm）
	m2
	2.88

	16
	010807001002
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:2400*1800
2.窗类型:断桥铝合金
3.开启方式:内开
4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃（6mm+12A+6mm）
	m2
	12.96

	17
	010802001003
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:2300*2500
2.门类型:断桥铝合金门联窗
3.开启方式:平开
4.玻璃品种、厚度:Low-E中空玻璃（6mm+12A+6mm）
	m2
	9.2

	18
	010804005001
	金属格栅门
	1.门洞口尺寸:2800*2000
2.开启方式:平开
3.门框、扇材质:铁艺大门
	m2
	5.6

	
	
	屋面及防水工程
	
	
	

	19
	010605003001
	钢屋面板
	1.复合板夹芯材料种类、规格:100厚夹心岩棉彩钢顶棚
	m2
	30.46

	
	
	楼地面装饰工程
	
	
	

	20
	011102001001
	石材楼地面
	1.面层材料品种、规格:20厚花岗岩石板面层台阶
	m2
	20.84

	21
	010502025001
	散水
	1.垫层材料种类、厚度:150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
2.面层厚度:60厚C15混凝土面层撒1：1水泥沙子压光
	m2
	10.27

	22
	010502027001
	坡道
	1.参《陕09J01》坡3水泥面层锯齿坡道
2.30厚1：2水泥砂浆抹面，做出60宽6深锯齿（齿朝上坡）
3.素水泥浆一道（内掺粘胶）
4.100厚C15混凝土
5.300厚3：7灰土垫层分两层夯实
	m2
	5.88

	23
	011102003001
	块料楼地面
	1.部位:村委会及旱厕地面
2.铺6-10厚地砖地面，干水泥擦缝
3.5厚1：2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
4.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
5.水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	165.48

	24
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:库房水泥砂浆地面
	m2
	11.4

	25
	011101002001
	细石混凝土楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:既有基层
2.面层厚度、混凝土强度等级:18cm厚C30混凝土硬化
	m2
	231.7

	26
	011105003001
	块料踢脚线
	1.踢脚线高度:120高
2.面层材料品种、规格:块料踢脚
	m
	84

	
	
	天棚工程
	
	
	

	27
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.参《陕09J01》棚17乳胶漆顶棚
2.油漆品种、刷漆遍数:乳胶漆顶棚
	m2
	160.8

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	
	

	28
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.参《陕09J01》内32乳胶漆墙面
2.A饰面:乳胶漆两道
3.满刮腻子两道
4.刷稀释乳胶漆一道
5.局部刮腻子找平
6.B基层:5厚1：2.5水泥砂浆找平
7.9厚1：3水泥砂浆打底扫毛
8.部位:所有内墙
	m2
	269.26

	29
	011403001003
	抹灰面油漆
	1.8厚1：2.5水泥砂浆抹面
2.12厚1：3水泥砂浆打底扫毛
3.外涂4a:真石漆涂料饰面
	m2
	363.19


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
