[bookmark: OLE_LINK25]采购需求
本次采购项目为神木能源集团锦界铁路集运有限公司工业场地绿化及硬化工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	工程名称：场地绿化
	专业/标段：园林绿化工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	050103004001
	栽植绿篱
	1.种类:大叶黄杨或北海道黄杨
2.株高:修剪高度90cm
3.单排/双排:双排 宽度1m
养护期：9个月
	m
	466

	2
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类:秋季高羊茅或春季黑麦草
2.铺种方式:播种
3.养护期:6个月
	m2
	29656.72

	3
	050103001001
	栽植乔木
	1.种类:榆树
2.胸径:5cm
3.养护期:9个月
	株
	395

	4
	050103001002
	栽植乔木
	1.种类:银杏树
2.胸径:12-15cm
3.养护期:9个月
	株
	39

	5
	
	场地绿化场地平整
	
	m³
	9073.716

	工程名称：场地硬化
	专业/标段：房屋建筑与装饰工程

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	
	
	铺砌场地
	
	
	

	1
	011601002001
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:水泥混凝土C30
2.厚度:15cm
	m2
	9400

	2
	011601004001
	道路基层
	1.基层厚度:50cm
2.基层材质、规格或配合比:泥结碎石
	m2
	9400

	
	
	硬化场地
	
	
	

	3
	011601002002
	水泥混凝土道路面层
	1.混凝土种类、强度等级:C30
2.厚度:24cm
	m2
	2295

	4
	011601004002
	道路基层
	1.基层厚度:25cm
2.基层材质、规格或配合比:水泥稳定砂砾
	m2
	2295

	5
	011601004003
	道路基层
	1.基层厚度:25cm
2.基层材质、规格或配合比:级配碎石底基层
	m2
	2295

	6
	
	场地硬化土地平整
	
	m³
	11695


注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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