采购需求
	序 号
	标的
	技术参数
	单位
	数 量

	1
	台式计算机（核心产品）
	1、机箱：容积≥15L，支持免工具拆卸。 

2、▲处理器：国产兆芯 ZX-E 架构，性能不低于 KX-U6780A，8 核，主频≥2.7GHz。                  

3、▲内存：≥8GB DDR4，≥2 个内存插槽。                                                        4、显卡：集成显卡。                                                                          5、▲硬盘：≥512G M.2 NVMe SSD；支持扩展 2 块 3.5 寸机械硬盘，单块最大 2TB。                  

6、网络：1 个千兆 RJ45 网口；可选配同品牌网络防雷模块。                                                                           7、接口扩展：USB 总数≥9 个；前置≥4 个 USB3.2 Gen1、≥1 个 Type-C；配备串口、VGA、HDMI；主板含≥1 个 M.2、≥2 个 SATA3.0、≥2 个 PS/2；板载 VGA+HDMI；前置耳麦接口、后置完整音频接口；≥1 个 PCIe×16、≥2 个 PCIe×1 扩展槽。                                                    8、显示器：同品牌≥23.8 英寸 LED，1920×1080，刷新率≥100Hz，对比度≥1000:1，VGA+HDMI 接口。                                                                   

9、键鼠：USB 有线键鼠。                                                     

10、▲电源：额定功率≥200W。                                                                    11、★售后服务：整机 3 年免费上门质保。

12、整机 MTBF≥100 万小时，空闲声功率≤2.6Bel；IP5X 防护认证。                                                 

13、★操作系统：预装正版国产桌面操作系统（银河麒麟 V10、统信 UOS 专业版或同等），适配兆芯平台。
	台
	120

	2
	云部署系统 
	1、采用 B/S 架构，WEB 全中文图形化管理界面，支持跨网段、跨路由管理，支持广域网镜像分发管理终端。 

2、▲支持异构统一管理，单台管理服务器可管理兆芯、海光、飞腾、龙芯、Intel、AMD 多架构终端；兼容 UOS、麒麟、方德、Windows 多操作系统混合管理。 

3、支持 IP 占位功能，可为故障终端预留 IP，单点终端故障不影响整体计算机名、IP 有序管理。 

4、支持镜像断点续传，终端部署中断重启后，自动接续剩余镜像或系统更新数据。 

5、支持多国产操作系统共存，可设置系统显示 / 隐藏、默认启动项及启动等待时长，适配教学场景需求。 

6、▲支持远程开关机；支持 UOS、麒麟、Win10、Win11 等主流系统增量部署。 

7、支持批量磁盘关联，同分组内可独立为不同终端分配磁盘；教室场景可区分教师机、学生机不同系统磁盘。

8、支持 P2P 传输、断点续传；服务器宕机后支持离线使用，无使用次数限制。 

9、终端 IP 获取不少于 3 种方式：服务器指定、DHCP 自动获取、终端自定义。

10、支持分组统一配置还原策略，也可对单台终端独立配置还原策略。 

11、支持终端本地快照，可自主创建还原点、恢复至指定还原点，便于用户自主维护。

12、终端支持 WiFi 无线方式部署，可无线设置终端。 

13、支持在线、离线至少两种授权方式；扩容升级可联网直接增加授权数量，无需客户端操作。

14、可生成终端资产健康评估报告；终端生成设备二维码，扫码查看终端详情。 

15、支持终端资产全生命周期管理（入库、分配、变更、维护、报损）；采集 CPU、内存、显卡、网卡、硬盘等硬件信息，监控终端资源使用状态。 

16、平台支持双业务模式切换：日常教学模式、陕西省学业水平机考模式。 

17、支持内网域名绑定，可对接学校现有官方域名。 

18、▲整套云桌面环境完全兼容陕西省高中学业水平考试机考客户端。 

19、机考模式下终端 IP 由校园 DHCP 分配，可批量下发考试客户端、内网批量检测终端环境；机考期间屏蔽 U 盘及外接存储，防范作弊。 

20、▲所投产品为非 OEM 产品。
	台
	240

	3
	电子教室软件
	1、支持统信、麒麟及 Win7/Win10/Win11 操作系统在同一教室互联互通；教学软件与云管平台须为同一品牌。

2、屏幕广播：教师端屏幕同步广播至学生机，同步传输教师麦克风音频；支持全屏、窗口两种广播模式。 

3、屏幕广播性能优化：广播可自定义画质、码率、分辨率；支持按终端硬件选用不同视频编解码，降低 CPU 占用；支持 H.264、vp8、mpeg4、cubejpeg 编解码。

4、▲屏幕批注：屏幕广播过程中支持实时圈划批注，配备橡皮擦；支持多颜色、多种类笔触调节粗细，支持视频动态批注。 

5、网络影院：教师机音视频同步广播至学生机；兼容 MPG、MPEG、M2V、MPV、MP3、VOB、MOV、AVI、RM、RMVB、ASF、WMV、MP4 等主流音视频格式。 

6、视频直播：可接入视频信号，兼容高标清；高清支持 1080p30/1080p25/1080p24/1080i50/1080i60/720p50/720p60；VGA 最高支持 1080p60，支持网络串流接入。 

7、可直接调用 USB 高拍仪，自动免对焦；画面支持无级旋转 / 90° 旋转，实物画面缩放、共享至学生终端。 

8、文件分发：教师可将多盘符目录、文件批量下发至学生机桌面或接收文件夹；支持拖拽添加不同路径文件 / 文件夹。 

9、文件共享：师生均可共享课件资料，支持上传、下载音视频及文档；支持拖拽操作，教师可设置共享文件读写权限。 

10、▲弹幕互动：教师可开关弹幕，师生消息以弹幕滚动展示于教学大屏，实时互动。

11、▲无线投屏：手机 / 平板通过 APP 扫描二维码投屏至学生端，可实时推送拍摄画面；无需额外投屏器、无需切换网络。 

12、▲网络摄像机直播：软件直接控制网络摄像机，支持预置位、云台转动、变焦，支持画面跟踪。 

13、网络串流：支持 RTSP、RTMP、HLS 网络流采集转播至学生终端。 

14、学生演示：指定学生机作为示范终端；屏幕监视支持查看单台、部分或全部学生机，多画面同屏预览，支持远程接管、循环监视；支持屏幕快照保存学生画面。 

15、学生举手：学生可点击桌面举手按钮，教师在缩略图查看举手状态。 

16、屏幕录播：教师端录制课堂操作画面，用于课后回放。 

17、随堂小考 / 调查：截取当前屏幕作为试题下发；自动统计答题结果并生成柱状图，支持单选、多选、判断题。 

18、课堂互动：支持随机抽答；抢答竞赛可识别抢答前三名并展示。 

19、试卷编辑：支持导入 PDF、图片试题；可设置单选、多选、判断、填空、简答题，自定义分值与答案，试卷可保存、复用。 

20、在线考试：导入试卷下发作答；客观题自动阅卷评分，主观题人工批阅；可导出查看学生成绩明细表（姓名、学号、分数）。 

21、班级模型：支持保存、导入、导出 CSV 班级模型，可快速切换不同教室班级配置。 

22、点名签到：内置签到功能，为班级管理、考试模块提供实名认证。

23、远程命令：教师批量下发指令，可远程开关机、重启、统一打开网页等。 

24、黑屏肃静：一键锁定学生终端屏幕，支持自定义锁屏文字、定时锁屏。 

25、U 盘管控：可一键禁用学生机 U 盘存储设备。 

26、网页限制：具备开放、黑名单、全网禁用三种上网管控模式。

与电子教室和云部署的软件和计算机相配套
	套
	1

	4
	汇聚交换机48口
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥144Mpps。

2、★端口：≥48 个 10/100/1000BASE-T 电口，≥4 个 1G/2.5G BASE-X SFP 端口。

3、支持组播 VLAN，实现跨用户 VLAN 组播数据复制转发。

4、支持端口限速、流限速，精细化带宽管控，防范带宽恶意占用。 

5、支持 Console 管理，支持命令行调试，兼容 SNMPv2/v3、TELNET、SSH 等管理方式。

6、支持 DHCP Snooping 防私接，防止终端获取非法 DHCP 分配 IP。 

7、支持 802.1X、MAC 地址认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN 功能。 

8、支持 sFlow 流量采集与统计分析。 

9、支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议，提升网络冗余与稳定性。

10、支持丰富 IPv6 业务特性及 IPv6 管理功能。 

11、▲具备有效期内  CQC 节能认证证书。 

12、▲具备有效期内  CQC 产品认证证书。
	台
	4

	5
	汇聚交换机24口
	1、交换容量≥432Gbps，包转发率≥126Mpps。 

2、★端口：≥24 个 10/100/1000BASE-T 电口，≥4 个 1/2.5G BASE-X SFP 端口，≥1 个 Console 口；支持半双工、全双工、自协商。 

3、工作环境温度 - 5℃～50℃，相对湿度 5%～95%（非凝结）。 

4、端口防雷≥6KV。 

5、支持端口镜像、流镜像；支持 IEEE802.3ad 动态 LACP 链路聚合、端口隔离。 

6、支持 LLDP 协议；支持 ERPS、STP、RSTP、MSTP。 

7、支持 IGMP V1/V2/V3 Snooping。 

8、支持 802.1Q VLAN、基于 MAC 的 VLAN、Guest VLAN、MVRP。

9、支持端口限速；支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度、802.1p 优先级。

10、支持二 / 三 / 四层 ACL，支持 IPv4、IPv6 访问控制列表。 

11、★支持 IPv6 静态路由、IPv4/IPv6 双协议栈，DHCPv6 Client，IPv6 Telnet、IPv6 SSHv2。

12、支持 Console、Telnet、SSH 命令行管理，支持 SNMP V1/V2/V3。

13、▲具备有效期内 CQC 产品认证证书。 

14、▲具备有效期内 CQC 节能认证证书。
	台
	4

	6
	全彩夜视枪机
	1、★像素与分辨率：400 万像素，图像输出分辨率≥2560×1440。 

2、靶面尺寸 1/2.7 英寸。 

3、信噪比≥55dB。 
4、白光 / 红外双补光智能补光；红外最远 50m，白光最远 30m。 

5、供电：DC12V±25%（带防反接保护）；支持 IEEE 802.3af Class3 PoE 供电。 

6、内置麦克风，配备 1 个 RJ45 网口。 

7、支持 ISAPI、SDK、GB28181 协议，开放网络视频接口，支持萤石平台等主流平台接入。 

8、★防护等级 IP67 防尘防水。
	台
	12

	7
	全彩夜视半球
	★像素与分辨率：400 万像素，支持输出分辨率不低于 2560×1440。 

感光器件：采用 1/2.7 英寸感光靶面。 

图像信噪比：信噪比≥55dB，画面干净、低噪点。 

智能双补光：支持红外、白光智能双补光；红外最远补光距离≥30m，白光最远补光距离≥20m。 

供电规格：支持 DC12V±25% 供电，具备电源防反接保护功能；同时支持 IEEE 802.3af Class3 标准 PoE 供电。 

硬件接口：内置麦克风，支持音频收录；配备 1 个 RJ45 网络接口。 

协议兼容：支持标准 GB28181、ISAPI、SDK 开放接口，兼容主流监控平台接入。 

8、★防护等级：设备支持 IP67 防尘防水等级，适应室内外复杂环境
	台
	16

	8
	球机
	1、★视频画质：400 万像素，分辨率不低于 2560×1440，支持 25fps 帧率、6Mbps 码率编码输出。 

2、▲变焦镜头：支持≥23 倍光学变焦，最大焦距≥110mm；感光靶面尺寸≥1/2.8 英寸。 
3、超低照度：红外灯关闭状态下，彩色模式≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux，夜间成像效果优异。 

4、音频配置：内置不少于 2 路麦克风，支持现场音频采集收录。 
5、★云台旋转：支持水平 360° 连续旋转，垂直旋转角度 - 15°～90°，无监控死角。 
6、预置巡航：支持≥300 个预置位，可设置≥8 条巡航路径、≥4 条轨迹模式路径，支持自动巡航值守。 
7、编码格式：支持 H.264、H.265、MJPEG 编码，H.264、H.265 支持 High Profile、Main、Baseline 多种编码档次。 
8、智能抓拍：支持区域人形检测、人脸跟踪，可自动抓拍人脸图片，满足智能取证需求。 
9、智能警戒：可搭配壁装、吊装警戒配件，支持人车进入区域后红蓝灯光警示、蜂鸣报警，实现主动安防。 
10、★双光补光：支持红外、白光混合智能补光，晴朗无遮挡环境下，白光识别距离≥30m，红外识别距离≥100m，全天候高清成像。
	台
	2

	9
	支架
	铝合金防锈
	个
	28

	10
	球机支架
	铝合金防锈
	个
	2

	11
	硬盘录像机
	1、★存储接口：配备≥8个SATA硬盘接口，支持单块最大8TB硬盘满配接入，满足大容量存储扩容需求。
2、视频输出接口：具备≥1路HDMI接口、≥1路VGA接口，支持多路视频画面输出。
3、★网络接口：搭载≥2个千兆RJ45自适应以太网口，适配多网络链路部署。
4、报警接口：支持≥16路报警输入、4路报警输出，可对接各类安防报警设备。
5、串行接口：配备≥1路RS-232接口、1路半双工RS-485接口，支持外设串口对接与控制。
6、外设接口：搭载≥3个USB2.0接口，满足外设接入、数据拷贝、设备调试需求。
7、★视频接入能力：支持≥32路H.264、H.265编码格式高清视频码流同时接入，兼容主流监控设备编码协议。
8、▲视频解码能力：支持不低于8路1080P高清视频同时解码，画面播放流畅无卡顿。
9、画面输出规格：支持4K超高清视频画面输出，适配高清显示终端。
10、智能移动侦测：支持接入智能侦测摄像机，可精准区分人、车、其他目标触发的移动报警，自动录像留存并记录详细报警日志。
11、▲智能声光联动：兼容警戒摄像机接入，可配置IPC声光警示参数；支持移动侦测、区域入侵、越界侦测、区域进出等智能事件联动设备声光报警，支持声光联动功能一键撤防，适配多样化安防场景。
	台
	1

	12
	硬盘 
	1、★标称容量：8TB
2、★接口类型：SATA
3、外形规格：3.5-inch
4、转速：5400RPM
5、刻录技术：CMR
6、平均读写功率（W）：5.3W
7、缓存：256MB
8、最大读取速度：215MB/s
9、接口传输速率（最大值）：6.0Gb/s
10、加载/卸载周期：300,000
11、MTBF：1,000,000
12、年负荷（TB/年）：≥180TB
13、工作状态温度(°C)：0-65℃ 
	块
	8

	13
	光纤
	1、★类型：室外中心管式 4 芯单模光缆，OS2 光纤，PE 黑色外护套，钢带纵包铠装，钢丝加强件，执行标准 YD/T 769，支持万兆、长距离传输，适用于管道 / 架空敷设，抗电磁干扰，适配户外强电磁环境，外径小、节省布线空间。 

2、★光学指标：1310nm 衰减≤0.36dB/km；1550nm 衰减≤0.22dB/km。 

3、结构规格：外径 6.3mm，护套厚度 0.8mm；松套管外径 1.4mm；钢丝加强件 Ø0.6mm×4；钢带 0.18mm×12.00mm；重量 45kg/km。 

4、▲机械性能：短期拉伸力 1000N（衰减变化≤0.4%）；长期拉伸力 500N（衰减变化≤0.2%）；短期压扁力 1000N 无附加衰减；长期压扁力 300N 光纤不断裂；静态最小弯曲半径 10D，动态 20D。 

5、环境指标：安装温湿度：-5℃～50℃，湿度＜90%（无凝结）；工作、存储温湿度：-40℃～70℃，湿度＜90%（无凝结）。 

6、包装：轴装，段长可定制。 
	米
	1260
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	汇聚交换机48口
	1、★端口：≥48个千兆电口、≥4个千兆光口，自带独立Console管理串口。
2、★性能：交换容量≥336Gbps，包转发率≥166Mpps。
3、▲支持基于源、目的MAC流分类，支持链路聚合、MAC绑定、端口镜像、风暴抑制、IGMP Snooping。
4、支持VLAN安全隔离，大流量下防止VLAN数据互泄，保障网络安全。
5、支持IPv4/IPv6远程访问管控，可限制Telnet连接数量，拦截非法访问。
6、支持安全日志记录，留存安全事件时间、来源等审计信息。
7、支持端口VLAN、Trunk模式划分。
8、▲支持平台统一管理摄像头、NVR、门禁、报警等物联网设备，支持资产导入导出、设备运维信息查看。
9、支持拓扑可视化运维，可在线配置关键业务优先级，平台自动下发配置。
	台
	1
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	监视器
	1、★显示尺寸：≥55 英寸
2. 屏幕可视区域：≥1209.6 mm (H) × 680.4mm (V)
3. ★物理分辨率：≥3840 ×2160
4. 可视角：178° (H)  /  178° (V)
5. 色深度：10 bit , 1.07 G
6. ▲对比度：5000 : 1
7. 响应时间：6.5 ms (G to G)
8. 刷新率：≥60 Hz
9. ★连续使用时间：7 × 24 H 不间断运行
10. 音视频输入接口：HDMI2.0 × 3
11. 音视频输出接口：Line-out × 1
12. 数据传输接口：USB2.0 × 1(支持U盘播放和程序在线升级)
13. ★控制接口：RS232-IN × 1，RS232-OUT × 1 
	台
	1

	16
	光纤收发器
	1、★1个千兆以太网口，1个SC光纤接口通过单模单纤传输信号；
3、★即插即用，快速转发，最远实现高速无损3km传输；
4、★防雷设计,满足浪涌4kV，高可靠性;
5、全金属设计，稳定耐用，保证散热。
	对
	6
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	电源线
	1、★聚氯乙烯绝缘软电线电缆，导体为无氧纯铜。
2、额定温度不高于70℃,电缆敷设温度不低于0℃。
3、★符合CCC认证。
4、介电强度：浸水1分钟后，水下2000VAC测试5分钟无击穿。
5、绿色环保，材料符合RoHS2.0和REACH。
	米
	1500

	18
	防水电源
	1、★外壳采用ABS+PC阻燃材质，具备IP66/IP67防水、防尘、防潮防护等级，适应户外恶劣环境。
2、★电气规格：输入AC180-240V，输出DC12V 2A，支持4KV防雷保护。
3、具备过压、短路、过热多重安全保护机制，设备运行稳定安全。
	个
	30
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	机柜
	1、★规格参数：容量18U，外观黑色。
2、★板材厚度：设备孔条厚度≥1.5mm，侧门厚度≥0.8mm，其余板材厚度≥1.2mm，结构坚固耐用。
3、标准配置：标配M6方螺母螺丝10套、内六角扳手1把，设备钥匙2把，满足基础安装运维需求。
	个
	1
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	线槽
	PVC3.0
	根
	960
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	线管
	1、PVC3.0
	根
	960
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	网线
	1、安普 高纯度无氧铜。
	米
	1500
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	辅助材料
	1、插板，绝缘胶带，水晶头，打孔，套管，黑皮软管，广告胶，膨胀螺丝、扎带，网线、pvc线槽等。
	批
	1


