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本次采购项目为第二批国产硬件采购项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。谈判报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与本次采购活动。
采购需求：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	技术规格

	1
	针式打印机
	台
	20
	1.标准：≥82列打印列宽，24针点阵式打印机，适用于各系统发票打印；
2.打印速度：≥中文240字/秒；≥英文360字符/秒；
3.1+6层拷贝力，适合多种快递单打印；
4.打印厚度：≥1.0mm；
5.纸张打印宽度：≥65‑297mm；
6.接口配置：支持USB、IEEE‑1284双向并行接口；
7.耐用指标：打印头寿命≥20000小时；MTBF平均无故障时间≥20000小时；色带寿命≥800万字符；
8.字库配置：内置GB18030大字库；
9.特色功能：支持FLASHROM在线升级、断针自动检测及补偿打印、自动压缩打印功能。
10.服务要求：1).所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；2).质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	2
	A4彩色打印机
	台
	80
	1.打印速度：≥黑彩同速18ppm(A4)；19ppm(LTR);
2.基础功能：打印;
3.特色功能：陶瓷加热、一键驱动安装、水印打印、静音打印;
4.首页打印时间：＜11 秒;
5.打印幅面：A4;
6.分辨率（dpi）：最大1200*600dpi;
7.打印语言：PCL6/PS3;
8.处理器：≥1GHz，内存：≥1GB;
9.双面打印：支持;
10.最大月打印量：≥30000 页;
11.纸张输入容量：标配纸盒：250页 ；
12.多功能进纸器：1页;
13.纸张输出容量：100页;
14.接口类型：USB2.0(High Speed) ；IEEE802.3 10 /100Base-Tx;
15.耗材类型：鼓粉一体盒;
16.硒鼓：黑色：≥2000页；彩色：≥1500页。
17.服务要求：1).所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；2).质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	3
	传真机
	台
	10
	1. 基本要求：国产品牌；
2.涵盖功能：打印、复印、扫描、传真；
3.打印幅面：A4；
4.打印速度：≥40ppm(A4)/42ppm(Letter)；
5.首页打印时间：≤6.9秒；
6.最大月打印量：≥85000页；
7.打印分辨率：≥600*600dpi，最大1200*1200dpi；
8.打印语言：PCL5e、PCL6、PS、GDI；
9.进纸容量：标准进纸盒≥250页； 多功10.能进纸盒：≥60页；可选配≥550页纸盒(最多2个)；最大纸张输入容量：1410页；
11.CPU：≥800 MHz，内存：≥512 MB；
12.双面打印：自动双面；
13.显示屏：≥3.5英寸触摸屏；
14.其他功能：小册子打印、安全打印、U盘打印；
15.复印速度：≥40ppm(A4) ；≥42ppm(Letter)；
16.扫描类型：平板+DADF；
17.扫描速度：≥24 ppm(A4)/48 ipm(A4) ；
18.扫描分辨率：600*600dpi；
19.扫描速度（双面）：支持 24 ppm(A4)/48 ipm(A4)；
20.ADF容量：≥50页；
21.传真类型：黑白；
22.调制解调器最大速度：33.6Kbps；
23.传真内存：≥650页；
24.介质重量范围：≥自动纸盒：60-120g/㎡ ；多功能进纸盘：60-200g/㎡ ；选配纸盒：60-120g/㎡；
25.接口类型：≥高速 USB 2.0; 有线网络：IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx；
26.耗材设计：采用鼓粉分离式耗材结构，鼓组件：≥30000页；粉盒≥6000页。
27.服务要求：1).所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；2).质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	4
	A3彩色复印机
	台
	7
	1.基本要求：国产品牌，适配国产化操作系统；
2.打印幅面：≥A3；
3.打印速度：黑白26-30页/分钟，彩色26-30页/分钟；
4.涵盖功能：黑彩同速、自动双面复印、网络双面打印、网络彩色扫描、自动输稿器
5.连续复印：9999张；
6.预热时间：小于20秒，首页输出时间：黑白6.8秒/彩色8.4秒；
7.打印分辨率：≥1800X600dpi；
8.打印语言：≥PCL5e/c、PCL6、PostScipt3 compatible、XPS；
9.字体：PCL  80种字体，PS  137种字体；
10.CPU:ARM Cortex-A7 双核 1.2GHz；
11.内存：≥标配3GB；
12.纸张容量：标配500×2 +100页手送；
13.自动双面器：无堆叠、A3-A5、B6，A6(60-256g/m²) ；
14.显示屏：7英寸彩色触摸屏；
15.基本功能：支持A3幅面彩色双面复印/彩色双面网络打印/彩色扫描，支持红头文件专色输出，便于政府机关、大型企业的公文印制；
16.操作系统：支持windows 系统 Mac OSX 10.7, 8, 9, 10.10, 10.11 Linux 兼容国产操作系统。
17.打印接口：标配千兆网卡和USB2.0。
18.服务要求：1).所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；2).质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	5
	照相机
	台
	4
	1. 机身配置：1/1.1英寸大底，f/2.0–f/4.0可变光圈，电子超强防抖；裸机20米防水，双彩屏；支持UVC低延迟输出，可直连采集卡做直播副机位；内置50GB存储空间 。
2. 全套配件：主机+3块耐寒续航电池+电池收纳盒+1.5米延长自拍杆+双向快拆底座+曲面粘接底座+全套螺丝+快充数据线，多机位长时间连续拍摄不断电 。
3.适用场景：直播间副机位、户外直播、第一视角机位、外景多机位拍摄。 
4.标配：主机+全套畅拍配件+数据线
5.服务：维保三年

	6
	摄像机
	台
	1
	1.机身配置：双主摄（广角+60mm中焦），三轴机械云台防抖，内置103G存储空间；支持UVC直连电脑，低延迟输出，长时间直播稳定不卡顿。
2. 全套配件：机身+DJI Mic3无线领夹麦+磁吸补光灯+增广广角镜+迷你三脚架+遥控器+全套收纳包，开箱即可开播。
3. 画质性能：17档高动态范围、D-Log2色彩，4K高清画质，支持横竖屏一键切换，人脸智能跟随对焦。
4.标配：主机+全套Vlog配件+收纳包+数据线
5.服务：维保三年

	7
	移动音响
	台
	18
	1.采用A40I(1G+8G+320G机械2.5吋硬盘)安卓V7.1版本，预装天谱自主APP系统。
2.配备旋转支架15吋LVDS显示屏+15吋钢化电容触控屏。
3.支持HDMI OUT,支持双屏异显。       
4.支持话筒语音点歌功能。
5.配备全功能红外二合一遥控器，支持全功能操控。
6.支持多组外部音源输入(BT、USB、TF、AUX IN)。
7.支持USB口外挂大容量移动硬盘(≤2TB)。
8.配备双无线麦克风，配备有线麦克风接口，乐器(吉他)接口。
9.支持标准3.5耳机输出监/返听接口。
10.支持手机OTG/3.5mm 耳机K歌录播功能。
11.服务要求：1).所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；2).质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	8
	移动屏幕
	台
	18
	一、产品技术参数
1. 显示类型：QD‑Mini LED（量子点Mini‑LED）
2. 屏幕尺寸：75英寸
3. 屏幕分辨率：超高清4K（3840×2160），背光分区≥1000个
4.CPU核芯数≥50
5. 峰值亮度：≥3000nits
6. 运行内存／RAM：≥3GB
7. 发声单元个数：≥2个（支持2.1声道）
8. 裸机尺寸（不含底座）：宽1668mm × 高959mm × 厚≤45mm
9. 外包装尺寸：宽1850mm × 高1125mm × 厚154mm
10. 能效等级：一级能效
11. 电视类型：Mini LED、超薄壁挂（壁纸级超薄设计）
12. 刷屏率：4K原生144‑150Hz，支持最高300Hz动态刷新率
13. 组套类型：无组套
14.配套提供可移动支架，全身冷轧钢架，360度旋转金属刹车轮，可升降摄像头托盘。
二、服务要求：
1.所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；
2.质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	9
	直播设备
	套
	1
	1.核心设备                
CPU：i9-14900K 高性能处理器
内存：64GB DDR5大内存
硬盘：2TB 高速固态硬盘              
显卡：RTX5080-独立显卡
尺寸：27英寸，4K（3840×2160）分辨率 
刷新率：120Hz高刷，IPS Black专业面板 
色彩：广色域，色准优秀，支持HDR600 
功能：支架可升降旋转，带雷电4接口，适合视频剪辑、直播监看、后期调色
标配：显示器+电源线
2.视频拍摄设备
画幅：全画幅微单
像素：3300万像素
视频：支持4K高清拍摄，带五轴机身防抖
对焦：人眼实时追踪对焦，直播、短视频拍摄专用
标配：机身+原装电池+充电器
焦段：24-70mm全画幅标准变焦
光圈：恒定F2.8大光圈，人像、视频画质优秀
性能：静音对焦，视频拍摄无噪音，轻便二代版本 
标配：镜头+前后盖+遮光罩
规格：支持4K 60Hz高清采集，低延迟，带HDMI环出
性能：RGB无损画质，免驱即用，长时间稳定直播
用途：相机直播、视频录制、游戏推流
标配：采集卡+数据线+HDMI线
材质：碳纤维脚管，自重轻、承重强
云台：四向液压阻尼云台，俯仰平移顺滑，运镜不抖动
功能：高度可调，带快装板，适配全画幅相机
用途：直播、短视频、商拍、外景拍摄稳定支撑
标配：三脚架+液压云台+手柄+快装板+收纳包
适配：索尼A7M4/A7S3/A7R4等FZ100电池机型
功能：全解码不弹窗，外接电源持续供电，长时间直播不断电 
安全：内置保护芯片，稳定输出不伤相机
标配：假电池+电源线
支持8K60Hz、4K120Hz高刷画面，动态HDR色彩无损
3.音频收音设备
配置：双通道接收机+3个领夹发射器，多人同时收音
性能：UHF无线传输，低干扰，人声清晰无杂音
功能：NFC一键对频，自动增益，相机直插即用
标配：接收机+3套发射领夹麦+防风棉+连接线
类型：封闭式头戴监听耳机，隔音效果强
音质：原声无失真，声音还原精准
接口：3.5mm插头，附带6.3mm转接头
标配：耳机+转接头
通道：10路输入，4路话筒接口，带+48V幻象供电 
功能：内置数字混响效果，单键压缩，自带USB声卡可直连电脑直播推流 
音质：高品质话放，三频段均衡调节，多麦克风同时收音混音
标配：调音台+电源线
4.专业灯光设备
功率：200W大功率COB光源，冷暖双色温可调
画质：高显色，光线柔和均匀，直播人像美颜补光
控制：支持亮度色温无级调节，带遥控器
配件：主灯+60×90cm四角柔光箱+落地灯架+电源线插
功率：300W COB光源，冷暖双色温无级调节
画质：高显色，光线聚拢不溢光，专门打发丝轮廓光
控制：支持遥控调光调色，长时间直播稳定散热
配件：补光灯+90cm深抛柔光箱+2.8米灯架+电源线+遥控器
功率：200W COB光源，冷暖双色温无级调光
光效：光线均匀柔和，适合直播间背景铺光、环境漫射补光
控制：遥控调节亮度色温，长时间连续工作散热稳定
配件：补光灯+65cm球形柔光罩+加粗灯架+电源线+遥控器
5.辅助配件设备
尺寸：3米宽×4米高
工艺：高清写真喷绘，画面平整无反光
用途：直播间实景布景，电商直播固定背景使用
标配：成品喷绘背景板
插孔：12个五孔插口，总控一键开关
外壳：铝合金机身，散热快，带过载保护
安装：可壁挂、桌面平放，360°旋转支架
规格：10米长度，万兆传输，向下兼容千兆网络
性能：8芯纯铜、双层屏蔽，信号稳定无丢包，抗干扰强
接口：镀金RJ45水晶头，插拔耐用
镜片：多层镀膜分光玻璃，文字清晰不挡镜头，支持24mm广角拍摄
适配：兼容单反/微单，手机、平板均可做显示屏，支持横竖拍
操控：蓝牙无线遥控器，自由调节字幕滚动速度，告别忘词卡顿
6.服务要求：
（1）所提供产品均需送货上门，并提供安装调试服务，产品报价应包括运输、人工服务等全部费用；
（2）质保期内设备故障乙方承诺24小时内提供上门服务，维保三年。

	其他要求:（1）本次采购的核心产品为打印机和复印机，针对核心产品供应商需提供但不限于第三方出具的整体检测报告、官网截图、工艺流程及产品彩图等。（2）采购清单中所涉及所有货物的品牌规格型号名称，须在分项报价清单描述中注明，未注明货物品牌规格型号的视为响应无效。（3）供应商需依据售后服务内容，提供《售后服务承诺书》。


售后服务要求:
1.本项目软硬件设备须提供不低于3年质保，质保期内免费提供正常使用的易损件和备件，软件系统提供免费升级服务。
2.本项目维护期限为三年，要求提供的设备、技术参数优于或等于招标文件参数要求，同时对设备、软件提供三年质保期，项目验收后三年内中标单位应保证系统正常运行，期间产生的所有维修、更换、维护、备件等费用由中标单位负责。
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