采购需求
本次采购项目为神木市沙峁镇人民政府兴四村武西山组新农村基础设施提升工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	1
	040101001001
	挖一般土方
	1.土类别:一、二类土
2.全费用单列
	m3
	2620

	2
	011701001001
	既有彩钢房拆除
	1.砌体名称:既有彩钢房拆除
2.全费用单列
	m2
	16.43

	3
	040202002001
	水泥稳定土
	1.水泥含量:6%水泥含量
2.厚度:18cm
	m2
	4078.79

	4
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级:C30
2.掺和料:商砼
3.厚度:18cm
	m2
	4078.79

	5
	040204001001
	人行道块料铺设
	1.300*150*60面包砖饰面
2.30厚1：3干硬性水泥砂浆
3.100厚C20混凝土垫层
	m2
	164.41

	6
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格:500*250*120预制砼道牙
2.基座尺寸、混凝土强度等级:C20砼200*120
3.勾缝材料品种、规格:C15素砼
	m
	111.05

	7
	041202017001
	电杆护墩
	1.电杆护墩
2.MU30毛石砌筑
3.M10砌筑水泥砂浆
	座
	2

	8
	050201012001
	排水沟
	1.排水沟材料:混凝土
2.排水沟截面尺寸:300*300
	m
	12.15

	9
	040402011001
	排洪渠砌筑
	1.断面尺寸:1000*1000
2.材料品种、规格:MU10浆砌块石
	m
	27.19

	10
	010403004001
	石挡土墙
	1.石料种类、规格:毛石挡土墙
	m3
	33.25

	11
	040201022001
	急流槽
	1.断面尺寸:600*450
2.砌筑材料品种、规格、强度等级:C20混凝土
	m
	27.19

	12
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:粉煤灰砖
2.墙体类型:1.2m高长城矮墙
3.墙体厚度:240
4.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆
	m
	103.11

	13
	
	拆除既有毛石挡墙
	
	m3
	187.1

	14
	
	块石垫层
	
	m3
	11.07

	15
	
	浆砌块石排洪渠
	
	m3
	25.55

	项
	目
	节
	细目
	工程或费用名称
	单位
	数量

	
	
	
	
	第一部分 建筑安装工程费
	公路公里
	

	102
	
	
	
	路基工程
	km
	

	
	LJ02
	
	
	路基挖方
	m3
	6062

	
	
	LJ0201
	
	挖土方
	m3
	6062

	
	LJ06
	
	
	排水工程
	km
	

	
	
	LJ0601
	
	C20现浇混凝土急流槽
	m3/m
	20.8

	
	
	LJ0602
	
	C20混凝土边沟
	m3/m
	80

	
	
	LJ0603
	
	C20混凝土截水沟
	m3/m
	81.13

	
	LJ07
	
	
	路基防护与加固工程
	km
	

	
	
	LJ0701
	
	C20混凝土挡土墙
	m3
	2814.6

	
	
	LJ0702
	
	C20混凝土拱形骨架护坡
	m3
	275.5



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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