采购需求
本次采购项目为神木市文化和旅游文物广电局天台山景区旅游厕所建设项目，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。
工程量清单：
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	
	

	土建工程

	
	A.1
	土石方工程
	
	
	

	
	A.4
	砌筑工程
	
	
	

	1
	010401001001
	砖基础
	1.基础类型:条基
2.砂浆强度等级:C30
	m3
	47.39

	2
	010401002002
	实心砖墙（蹲台）
	1.砖品种、规格、强度等级:MU10非粘土烧结砖
2.墙体类型:砖墙
3.墙体厚度:240mm
4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆
	m3
	1.81

	3
	010401003001
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:240
	m3
	40.6

	4
	010401003003
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:仿古青砖
2.墙体类型:外墙
3.墙体厚度:120
	m3
	22.09

	5
	010401003002
	多孔砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:多孔砖
2.墙体类型:内墙
3.墙体厚度:240
	m3
	34.54

	6
	010401009001
	砖地沟、明沟
	参：陕09J16
1.尺寸：1*1.2m
2.垫层厚度：100mm
3.砂浆强度等级：C15
	m
	46.39

	
	A.5
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	
	

	7
	010502001001
	独立基础
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.基础类型:独基
	m3
	2.64

	8
	010502002001
	条形基础
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C20素混凝土
3.基础类型:条基
	m3
	184.34

	9
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.截面形式:圆形
	m3
	1.43

	10
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	3.33

	11
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	10.3

	12
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C30
	m3
	17.46

	13
	010502025001
	散水
	部位：散水 材质：混凝土散水 参见 陕09J01 散3
『用料及用法』
1. 60厚C15混凝土面层撒1：1水泥砂子压光
2. 150厚3：7灰土垫层，宽出面层300
3. 素土夯实向外坡4%
『备注』
1.散水宽度由设计人定
2.混凝土分块浇筑，每块长度不超过6米，分格缝宽20，散水与外墙间设通长缝，缝宽10，用沥靑砂浆嵌缝
3.地下水位在地面下1.5m以内时，灰土垫层改用300厚天然级配砂石夯实
	m2
	34.7

	14
	010502027001
	坡道
	部位：坡道  材质：水泥面层坡道 参见：陕09J01 坡3
『用料及用法』
1. 30厚1:2水泥砂浆抹面，做出60（100）（齿朝上坡）
2. 素水泥浆一道（内掺粘饺）
3. 100（150）厚C15混凝土
4. 300厚3:7灰土垫层分两层夯实
5. 素土夯实（坡度按工程设计）
『备注』
1.坡道长宽尺寸应在施工图设计中注明
2.括号内数字用于中、小型汽车坡道,无括号数字用于人行坡道。重型车按道路构造
3.建筑胶品种由设计人定
	m2
	9.33

	15
	010502028001
	台阶
	部位：台阶 材质：混凝土面层台阶 参见 ：陕09J01 台1
『用料及用法』
1、60厚C15混凝土(厚度不包括踏步三角部分)随打随抹，上撒1：1水泥砂子压光，台阶面外坡1%
2、300厚3：7灰土垫层分两层夯实
3、素土夯实
『备注』
1、施工图中应说明台阶长宽尺寸、表面质感、缝宽，并绘出剖面大样
2、地砖应为防滑地砖，规格、颜色、缝宽由设计人定
	m2
	12.36

	16
	010502032001
	零星现浇构件
	1.构件名称:檐口反檐
2.混凝土种类:C30
	m3
	0.32

	17
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型:复合模板
	m2
	197.79

	18
	010505002002
	基础模板
	1.基础类型:复合模板
	m2
	8.8

	19
	010505004001
	柱面模板
	1.基础类型:复合模板
	m2
	17.39

	20
	010505004002
	柱面模板
	1.基础类型:超高复合模板
	m2
	1.75

	21
	010505006001
	梁模板
	1.基础类型:复合模板
	m2
	31.21

	22
	010505006002
	梁模板
	1.基础类型:超高复合模板
	m2
	27.38

	23
	010505012001
	圈梁模板
	1.基础类型:复合模板
	m2
	81.12

	24
	010505007001
	楼板、屋面板模板
	1.基础类型:超高复合模板
	m2
	217.72

	25
	010506001001
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.03

	26
	010506001002
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	2.88

	27
	010506001003
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18
	t
	2.512

	28
	010506001006
	现浇构件钢筋
	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤25
	t
	0.082

	29
	010506001004
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋 圆钢HPB300 直径(mm) ≤10
	t
	0.478

	30
	010506001005
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:箍筋及其他 箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤10
	t
	0.234

	
	A.8
	门窗工程
	
	
	

	31
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:M1021
2.门类型:断桥铝合金平开门(仿古)
3.开启方式:平开
	m2
	12.6

	32
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸:M1021
2.门类型:断桥铝合金平开门(仿古)
3.开启方式:平开
4.框、扇材质、规格:
5.玻璃品种、厚度:采用断桥铝合金框料、玻璃采用6mm高透光中空玻璃、空气间层12mm厚(带纱窗)
6.五金种类、规格:
7.其他工艺要求:
	m2
	4.05

	33
	010807001001
	金属(塑钢、断桥)窗
	1.窗洞口尺寸:C1515
2.窗类型:断桥铝合金内平开,外纱窗(仿古)
3.开启方式:平开
4.框、扇材质及规格:
5.玻璃品种、厚度:采用断桥铝合金框料、玻璃采用6mm高透光中空玻璃、空气间层12mm厚(带纱窗)
6.五金种类、规格:
7.其他工艺要求:
	m2
	18

	34
	010809001001
	窗台板
	1.找平层材质:花岗岩材质
2.粘结层材质、厚度:35mm
3.窗台板材质、规格:300宽
	m2
	3.6

	
	A.9
	屋面及防水工程
	
	
	

	35
	010901001001
	瓦屋面
	陶瓦 参见陕09J01 坡Ⅱ6 部位：屋面  
『用料及用法』
1、小青瓦1：1：4水泥石灰砂浆加水泥重的3％麻刀或耐碱短玻纤卧瓦，最薄处≥20  小青瓦改为陶瓦
2、25厚1：:3水泥砂浆，满铺1厚钢板网，菱孔15×40，搭接处用φ1.2镀锌钢丝绑扎并与预埋的φ10钢筋头绑 
3、:4mm厚sBS高聚物改性沥青防水卷材两道
4、钢筋混凝土屋面板，至檐口处上翻高度与保温层厚度齐平，屋面板内预埋φ钢筋头﹫1000×1000，伸出保温层面30
『备注』
1.小青瓦属黏土烧制品，应按国家限用范围规定进行
2.使用坡度21.8°~30°
3.保温层材料名称及厚度由设计人选定
4.地震区、大风地区慎用
	m2
	190.15

	
	A.10
	保温、隔热、防腐工程
	
	
	

	36
	011001001001
	保温隔热屋面
	1、保温层A或B，用聚合物水泥砂浆点粘（保温单列）
2.保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm厚EPs保温板（保温单列）
	m2
	187.46

	37
	011001003001
	保温隔热墙面
	1.保温隔热部位:外墙
2.保温隔热方式:外墙保温做在墙体中间
3.龙骨材料品种、规格:
4.保温隔热材料品种、规格、性能:80厚硬质岩棉保温板
5.踢脚线、勒脚线保温做法:
6.增强网及抗裂防水砂浆种类:
7.粘结材料种类、做法:
8.防护材料种类、做法:
	m2
	228.1

	
	A.11
	楼地面装饰工程
	
	
	

	38
	011102003001
	块料楼地面
	地砖地面 参见 陕09J01 地28 部位：管理间 
『用料及用法』
1、铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝 
2、5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶） 
3、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、水泥浆一道（内掺建筑胶）
5、60厚C15混凝土
6、150厚3：7灰土 
7、素土夯实   
『备注』
1、地砖包括普通地砖、防滑地砖、彩釉地砖、彩色素面砖（通体砖）、彩色磨光素面砖等多品种、
多档次，规格从200×200～1000×1000等众多尺寸。地砖的品种、规格、颜色及铺贴缝宽均有设计人定。
2、铺地砖宽缝用1:1水泥砂浆勾平缝，浅色地砖用白水泥
	m2
	6.24

	39
	011102003002
	块料楼地面
	地砖地面 参见陕09J01 地29 其余房间  
『用料及用法』
1、铺8～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2、撒素水泥面（洒适量清水）
3、30厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑胶）
4、1.5厚合成高分子涂抹结合层，四周翻起150高
5、1:3水泥砂浆找坡层最薄处20厚，坡向地漏，一次抹平
6、60厚C15混凝土
7、素土夯实
『备注』
1、适用于有防水要求的房间，涂膜防水层名称由设计人定。
2、铺地砖品种、规格、颜色由设计人定。
	m2
	90.12

	40
	011105003001
	块料踢脚线
	地面踢脚 参见陕09J01 踢19 部位：管理间 
『用料及用法』
1、6～10厚铺地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝
2、5厚1∶2水泥砂浆（内掺建筑胶）粘结层
3、8厚1∶3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
4、水泥浆一道甩毛（内掺建筑胶,砖墙无此道工序）
『备注』
铺地砖踢脚高度、颜色由设计人定，并在施工图中注明。
	m
	15.55

	41
	011108003001
	块料零星项目（蹲台）
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:轻骨料混凝土垫层
2.结合层厚度、材料种类及强度等级:
3.面层材料品种、规格:防滑地砖
4.勾缝材料种类:
5.防护材料种类:20厚1:3(M15)水泥砂浆找平层
6.面层处理方式:
	m2
	3.17

	
	A.12
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	
	

	42
	011201002001
	墙、柱面装饰抹灰
	乳胶漆墙面 参见陕09J01 内33 部位：工具间、设备间、管理间、盥洗间内墙面 
『用料及用法』
A饰面：1、乳胶漆两道
2、满刮腻子两遍
3、刷稀释乳胶漆一道
4、局部刮腻子找平
B基层：1、5厚1:2.5水泥砂浆找平
2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛
3、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）
	m2
	140.96

	43
	011201002002
	墙、柱面装饰抹灰
	贴砖墙面 内墙面  参见陕09J01 内112 部位：卫生间 
『用料及用法』
A饰面：1、专用美缝剂美缝（或1:1彩色水泥细砂浆勾缝） 
2、5厚釉面砖（粘贴前先将锦砖浸水2h以上） 
3、4厚强力胶水泥粘结层，挤揉压实 
B基层：1、1.5厚聚合物水泥基复合防水涂料防水层（防水层材料或按工程设计）  
2、9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平
『备注』
1.锦砖（马赛克）规格、颜色由设计人定
2.防水层高度由设计人定，沐浴区高度应≥2000
3.墙面防水层与地面防水层需做好交接处理
4.防水层如改用聚氨酯涂膜等表面不易黏结釉面砖的防水涂膜时，应在防水层涂膜表层未固化前在表面花撒干净砂粒压实粘牢
5、适用于有防水要求的墙面
	m2
	144.56

	44
	011207003001
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格:实木复合板隔断
2.配件品种、规格:H=1800mm
	m2
	63.86

	
	A.13
	天棚工程
	
	
	

	45
	011302001001
	平面吊顶天棚
	部位：管理间 卫生间 盥洗间 工具间 材质：600X600矿棉板顶棚  参见：陕09J01 棚106
『用料及用法』
1、饰面（也可不做，由设计人定      
2、满刮2厚面层耐水腻子找平（不做饰面则无此步骤） 
3.矿棉板顶棚
4、T型轻钢次龙骨TB24×28，间距600，与主龙骨插接 
5、T型轻钢主龙骨TB24×38（或TB24×28），间距≦1200，用挂件与承载龙骨固定
6、U型轻钢承载龙骨CB50×20（或CB60×27），间距≦1200，用吊件与钢筋吊杆联结后找平
7、10号镀锌低碳钢丝（或φ8钢筋）吊杆，双向中距≦1200
8、现浇钢筋混凝土膨胀螺栓固定，双向间距≦1200（预制混凝土板板缝内预留吊环）  
『备注』
1.饰面品种、颜色由设计人定，并在施工图中注明
2.如设计有特殊荷载或有设备时，龙骨断面及中距离经过计算另绘制施工图
3.大面积吊顶每隔12M在承载龙骨或主龙骨上部焊接横卧中龙骨一道
4.吊顶面积超过100㎡时宜设置伸缩缝，伸缩缝可采用成品
5.板材厚度d由设计人根据所选板材确定
6.采用双层板时。第一层板材应为大型板材
7.双层板复合构造分为复合贴喝复合差贴两种方式，由设计人选定
8.单层板双层U、T型龙骨上人燃烧性能：A级矿棉装饰板B1级
	m2
	96.36

	
	
	补充分部
	
	
	

	46
	01B001
	仿古门套
	1.DK1221
	m
	5.4

	47
	01B002
	成品预制泥凝士橡子
	
	项
	1

	48
	01B003
	璃吻
	
	个
	2

	49
	01B004
	正脊
	
	项
	1

	50
	01B005
	外墙硬山脊
	
	项
	1

	51
	01B006
	砖雕花
	
	个
	4

	52
	01B007
	小兽
	
	个
	6

	53
	
	挖土方 
	
	m3
	668.16

	54
	
	回填土方 
	
	m3
	427.76

	55
	
	外运土方 
	
	m3
	240.39

	56
	
	砖地沟、明沟 挖土方
	
	m3
	90.1

	电气工程

	1
	030402012003
	成套配电箱
	1.名称、型号:配电箱� AL
2.规格：参考尺寸:450(W)X660(H)X140(D)
3.无端子外部接线:2.5mm2(6个),4mm2(27个)
	台
	1

	2
	030413003001
	荧光灯
	1.名称:格栅灯
2.规格:220V 3X18W
	套
	1

	3
	030413003003
	荧光灯
	1.名称:LED嵌入式筒灯
2.规格:LED 12W
	套
	33

	4
	030413003004
	荧光灯
	1.名称:防水防尘灯(自带声光控)
2.规格:LED 18W
	套
	1

	5
	040804004003
	接线盒
	1.名称:排气扇接线盒
2.安装
	个
	7

	6
	040804004004
	接线盒
	1.名称:感应器接线盒
2.安装
	个
	13

	7
	040801029001
	照明开关
	1.名称:暗装单联单控开关
2.规格:250V-10A
	个
	2

	8
	040801029002
	照明开关
	1.名称:暗装双联单控开关
2.规格:250V-10A
	个
	3

	9
	040801029003
	照明开关
	1.名称:暗装三联单控开关
2.规格:250V-10A
	个
	2

	10
	040801030001
	插座
	1.名称:单相三孔安全型插座(壁挂式空调) KB 
2.规格:250V-16A
	个
	3

	11
	040801030002
	插座
	1.名称:单相五孔安全型插座(烘手器、吹风机) W
2.规格:250V-16A
	个
	2

	12
	040801030004
	插座
	1.名称:单相三孔安全型插座(厨宝) GB
2.规格:250V-16A
	个
	2

	13
	040801030003
	插座
	1.名称:单相五孔暗装插座 (防水)
2.规格:250V-10A
	个
	2

	14
	040801030006
	插座
	1.名称:单相五孔暗装插座
2.规格:250V-10A
	个
	2

	15
	030412001003
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC20
	m
	103.5

	16
	030412001004
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC15
	m
	82

	17
	030412003001
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-2.5
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	116.19

	18
	030412003003
	配线
	1.配线形式:电气配线
2.导线型号、材质、规格:BV-4
3.敷设部位或线制:穿管敷设
	m
	137.2

	19
	040806002001
	接地母线
	1.接地母线材质、规格:基础主筋相互焊接成网状接地体 82.79m
	m
	82.79

	20
	040806002002
	接地母线
	1.接地母线:-25*4镀锌扁钢  12m
	m
	12

	21
	040806001001
	接地极
	1.预埋钢板 100x100x10：1个
	块
	1

	22
	040806001002
	接地极
	1.总等电位端子箱 MEB：1个
	套
	1

	给排水工程

	1
	031001006008
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN80
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	8.5

	2
	031001006016
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN65
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	4.02

	3
	031001006015
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN50
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	2.78

	4
	031001006011
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN40
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	12.14

	5
	031001006012
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN32
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	14.18

	6
	031001006013
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN25
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	30.07

	7
	031001006009
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN20
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	3.3

	8
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内 
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN15
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	25.93

	9
	031002012001
	水表组
	1.名称：水表组
2.规格：DN80
3.水表 :1个  止回阀：1个  闸阀：1个
	组
	1

	
	
	卫生器具
	
	
	

	10
	031003003001
	洗脸盆
	1.名称:洗手盆
2.材质:器具、附件安装
	组
	4

	11
	031003003002
	洗脸盆
	1.名称:残疾人 洗手盆
2.材质:器具、附件安装
	组
	2

	12
	031003004001
	洗涤盆
	1.名称:拖把池
2.材质:器具、附件安装
	组
	1

	13
	031003006001
	大便器
	1.名称:蹲式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	13

	14
	031003006002
	大便器
	1.名称:坐式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	3

	15
	031003006003
	大便器
	1.名称:残疾人坐式大便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	2

	16
	031003007001
	小便器
	1.名称:残疾人小便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	1

	17
	031003007002
	小便器
	1.名称:小便器
2.材质:器具、附件安装
	组
	4

	18
	031003016001
	水龙头
	1.名称:水龙头
2.材质:龙头、附件安装
	个
	1

	19
	03B001
	折叠多功能台
	
	套
	1

	20
	03B002
	婴儿座椅
	
	套
	1

	21
	03B003
	衣帽钩
	
	套
	1

	22
	031003009001
	烘手器
	
	个
	1

	23
	03B004
	纸巾盒
	
	套
	16

	24
	030912001001
	手提式灭火器
	1.名称：手提式灭火器
2.规格：
	具
	4

	
	
	排水工程
	
	
	

	25
	031001006004
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室内
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:PVC-U塑料管
4.规格:DN100
5.连接形式:胶粘连接
	m
	64

	26
	031003017002
	地漏
	1.规格:地漏 DN100
2.安装
	个
	3

	采暖工程

	1
	030701003001
	通风机
	[项目特征]
1.名称:排气扇 FV-150
2.规格、型号:G=150m3/h  
3.自带自出百叶
[工作内容]
1.安装
2.设备支架制作、安装
	台
	1

	2
	030701003002
	通风机
	[项目特征]
1.名称:排气扇 FV-500
2.规格、型号:G=5000m3/h  
3.自带自出百叶
[工作内容]
1.安装
2.设备支架制作、安装
	台
	2

	3
	030701003003
	通风机
	[项目特征]
1.名称:排气扇 FV-600
2.规格、型号:G=6000m3/h  
3.自带自出百叶
[工作内容]
1.安装
2.设备支架制作、安装
	台
	4

	4
	030701004001
	空调器
	1.名称：分体式壁挂机
2.规格：KFR-26GW
3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50
4.制冷量(kW)：2.60    制热量(kW)：3.90
5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：825x196x293
6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：732x330x553
7.自带冷媒、冷凝连接管
	台
	2

	5
	030701004002
	空调器
	1.名称：分体式壁挂机
2.规格：KFR-35GW
3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50
4.制冷量(kW)：3.5  制热量(kW)：4.6
5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：825x196x293
6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：802x350x555
7.自带冷媒、冷凝连接管
	台
	1

	6
	030701004003
	空调器
	1.名称：分体式天井机
2.规格：KFR-50TW
3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50
4.制冷量(kW)：5    制热量(kW)：5.5
5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：840x840x200
6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：815x300x600
7.带冷凝提升泵
8.自带冷媒、冷凝连接管
	台
	1

	7
	030701004004
	空调器
	1.名称：分体式天井机
2.规格：KFR-72TW
3.电源(V/ph/Hz)：220/1/50
4.制冷量(kW)：7.2    制热量(kW)：9.2
5.室内机尺寸(宽x深x高)mm：840x840x200
6.室外机尺寸(宽x深x高)mm：895x340x700
7.带冷凝提升泵
8.自带冷媒、冷凝连接管
	台
	1

	室外给排水工程

	1
	031001006001
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:HDPE双壁波纹管
4.规格:DN200
5.连接形式:双承插接口橡胶密封圈密封
6.环刚度≥8KN/m²
	m
	3.18

	2
	031001006002
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:污水
3.材质:U-PVC排水管
4.规格:DN100
5.连接形式:双承插接口橡胶密封圈密封
	m
	36.56

	3
	031001006003
	塑料管
	1.安装部位（室内、外）:室外
2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水
3.材质:PP-R 给水管
4.规格:DN80
5.连接形式:热熔连接
6.管道消毒、冲洗
	m
	166.62

	4
	
	挖填沟槽土方260m3
	
	m3
	260

	5
	
	成品水箱箱泵一体化(由厂家进行二次深化) 18m3
	
	套
	1

	室外电气工程

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.配线形式:电力电缆
2.导线型号、材质、规格:YJV-5X16
3.电缆头制作与安装
	m
	150

	2
	030412001001
	配管
	1.名称:电气配管
2.材质:钢管
3.规格:SC50
	m
	150

	3
	
	机械挖填电缆沟土方
	
	m3
	484



注：项目图纸见陕西省政府采购网采购公告附件。
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