采购需求
一、项目概况
八路军西安办事处纪念馆户外区域设置宣传墙，主题应紧扣“赤心相托 薪火永续 ”——馆藏历年社会捐赠文物史料展。展览定位红色文化内涵，可围绕历年来馆藏史料的捐赠情况、捐赠人以及展示利用等内容方向展开（具体主题与内容素材由采购人提供，供应商负责创意转化与视觉呈现）。宣传墙为户外永久性或半永久性设施，须满足西安地区长期日晒、雨淋、温差及风荷载条件下的使用要求。
二、服务内容
[bookmark: _GoBack]1.创意设计与深化设计：提供专业全面的整体设计方案及实施方案，包含但不限于：展览环境设计、主题氛围设计、陈展内容设计、宣传物料设计、多媒体展示方案设计；
2.主体结构及展示面的物料制作与加工：包含但不限于展示墙整体结构加工制作、墙面展板制作、多媒体影片制作、户外演示大屏定制、仿真展品制作等艺术造型；
3.现场基础安装实施、主体安装与展示面安装：墙体改造、飞檐拆除、垃圾清运等；
4.配套电气、网络系统的供货与安装；
5.完工清场、成品保护及验收资料编制；
6.质保期内的巡检、维修与应急响应。
三、服务要求
（一）技术需求
1、设计与内容要求
设计方案须兼顾纪念馆自身文化及红色主题的庄重感与户外环境的协调性，造型、色彩、字体应体现纪念馆的文化气质，避免过度商业化或轻浮化表达。展示内容须经采购人书面确认后方可进入制作环节；涉及历史图片、文字、标识的，供应商须严格按照采购人提供的素材和审定的样稿执行，不得擅自增删或改动。展示面排版应保证户外视距条件下的可读性，主标题与正文字号、对比度须适应户外观看场景。
2、墙体材质要求
墙体应具备足够的强度与刚度，适应西安地区户外长期使用。墙体抗风等级不低于11级，墙体在极端天气下不得出现倾倒、面板脱落或结构性变形。主体受力构件宜采用热轧钢管或型钢，规格经结构计算确定；所有钢材须无裂纹、无锈蚀、无变形。展示面板应选用耐候性优良的户外级材料，具备防水、防潮、抗紫外线性能，不易翘曲变形。
3、做工艺与表面处理
金属构件切割与成型应采用激光切割或数控折弯，边缘光滑无毛刺；焊接部位须满焊牢固，无虚焊、漏焊、气孔，焊后打磨平整。钢结构表面须经除锈处理，涂装体系应包含防锈底漆与耐候面漆，漆膜均匀、无色差、无流挂，总干膜厚度不低于140 μm，确保户外使用不粉化、不开裂、不脱落。文字及图案的制作工艺应保证内容清晰、色彩均匀，耐紫外线，在质保期内不出现明显褪色。
4、户外安全与电气要求
所有外露尖角、棱角须做圆角钝化处理，防止划伤行人。若配置亮化或电气系统，电气线路须规范穿管敷设，灯具与变压器须选用户外防水型，做好防漏电与接地保护，符合户外电气安全相关规范。
5、设计确认与打样
中标供应商须在合同签订后约定时限内提交完整的设计方案，经采购人审核确认后方可进入批量制作。主要面材、漆色、字体样式应提供实物样板或色板供采购人比对确认。
6、现场安装实施组织
实施须在不影响纪念馆正常开放秩序和安全的前提下进行。供应商须制定现场安装实施方案，明确围挡、材料堆放、噪声控制、粉尘控制等措施，涉及高处作业、临时用电的，须提交相应安全作业方案及人员资质证明。安装实施过程中不得损坏纪念馆既有建筑、路面、绿化及地下管线；如有损坏，由供应商负责恢复或赔偿。
