采购需求
一、 内容和要求
	[bookmark: bookmark12]名称
	业务规格
	数量
	带宽
	接口规格要求

	互联网专线
	[bookmark: _GoBack]提供的互联网光纤最多通过两个网络节点连接到运营商骨干节点，实现高速INTERNET 接入，带宽为独占带宽且上下行对等，并提供 4 个公网IP 地址，支持客户自带 IP 地址和 AS号接入，服务指标包括接入段带宽，平均时延和丢包率，接入段上下行带宽测速均达到签约带宽的90%以上；平 均 时 延 ≤ 20ms, 平 均 丢 包 率 ≤ 0.5%。
	3 条
	100M
	以 太 网  RJ45接口/GE 接口

	其他运行维护服务
	三组固定 IP 需适配当前办公环境和相关需要的备案；提供机房故障响应，故障排查，故障处理，维护巡检服务。
	3 组 IPV4
	
	

	工期要求
	合同签订后：互联网专线启用和 IP分配,绑定PC端须在 5个工作日内完成；固定电话启用须在 7 个工作日内完成； IP 备案和开通 80.8080.443端口须在 15 个工作日内完成
	
	
	


二、服务要求
2.1 总体要求
（1）供应商要严格遵守《中华人民共和国电信条例》，按照电路服务质量要求，保障采购人租用线路畅通。
（2）供应商提供 VIP 等级的优质售后服务，内容包括：网络监测服务、故障处理服务、每月网络运行报告服务、割接调试服务、一站式受理业务和故障申告服务。
（3）故障申报要实行“就近申告、首问负责 ”的原则，负责故障的全程处理。服务商施工、网络割接等原因影响租用线路正常使用的，服务商应当提前通知适用方，并尽快消除故障，恢复通信线路。
（4）线路的信号衰减、干扰、接口等符合国际、国家和行业标准。供应商应按采购人要求提供最新的线路资料。供应商应具备本地化技术服务力量，并提供技术服务联系人、联系电话， 以便随时响应客户需求。
2.2 线路技术指标要求
2.2.1 光缆线路要求
光缆线路施工指标：根据《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》 （YDJ44—89）；《本地通信线路工程验收规范》（YD/T5137-2005）中的相关标准，结合本项目光缆技术条件，本项目光缆线路施工标准需按下表执行。
光缆线路施工指标
	序号
	项目
	指标
	备 注

	

1
	中继段光缆 1310 波长最大衰减
	≤0.4dB/km
	缆内光纤衰减最大值1310nm： ≤0.4 dB/km
1550nm： ≤0.25 dB/km

	
	中继段光缆 1550 波长最大衰减
	≤0.25dB/km
	


在 1310mm 波长上，衰减平均值小于等于 0.36dB/km，衰减最大值小于等于 0.4dB/km；在 1550mm 波长上，衰减平均值小于等于 0.22dB/km，衰减最大值小于等于 0.25dB/km；光纤接续时，其双向平均接头损耗不大于 0.08dB。
2.2.2 互联网专线
（1） 提供的互联网光纤最多通过两个网络节点连接到运营商骨干节点，实现高速INTERNET 接入。能够保证带宽不稀释、出口无瓶颈，在带宽QoS 和时延等方面有良好的保证。
（2）提供的互联网出口数据链路带宽为独占带宽上联至运营商网络，网速不受宽带使用高峰期的影响，网速稳定优质。连接至运营商网关设备接入段线路的传输比特差错率≤10-7，平均时延≤20ms,平均丢包率≤0.5%，平均抖动≤30ms，线路可用性≤99.9%。
（3）互联网光纤接口根据客户需求可提供电口以及光口，支持 SFP、SFP+等灵活接口模块类型，带宽可平滑升速。
（4）所提供的光缆为单模光缆 1.31 μM 的损耗不超过 0.4db/KM，多模光缆 1.55 μM 的损耗不超过 0.3db/KM。所提供的出口链路衰减不超过 16db。
（5）供应商或其总公司（母公司）拥有完善的运营商级的网络安全服务能力，可以提供基于管道侧的清洗中心的 DDOS 攻击流量清洗服务，采用近源式清洗、分布式清洗，具有全国调动防护能力，清洗能力≥16Tbps。
（6）供应商针对互联网光纤提供安全防护的服务能力，支持对互联网攻击状态进行实时监控，一旦发生攻击，即刻发出攻击告警通知，攻击结束后发出结束通知。告警通知包含攻击目标，攻击类型及攻击大小信息。
（7）拥有完善的售后运维服务体系，提供 7*24 小时不间断通信保障，配置专属客户工程师，负责日常售后服务工作的一点接应和线路故障处理。提供 7*24 小时售后技术支撑，响应时间≤30min，到达现场时间≤2h，故障修复时间≤4h（不包括因市政或者极端天气等不可抗力因素造成的时限超时）。
