     
3.3技术要求
采购包1：
标的名称：野外大气连续观测设备
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
		序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位

	1
	数据采集器Ⅰ
	1.最大扫描频率：≥1000Hz
2.工作温度：-40℃～70℃
3.A/D转换位数：≥24位
▲4.模拟输入通道：≥12个单端或6对差分，同时可以接入数字信号
5.输入电压测量范围：≥±5 V,模拟量测量精度：≤±（0.04%读数+偏移量）@0-40℃
6.存储容量：≥72Mb，配置2张≥16G存储卡
7.支持数据实时读取
▲8.通讯端口：包含但不限于Ethernet以太网、RS-485、RS-422、SDI-12、CPI、USB-B等通讯端口
9.脉冲计数端口数量：不少于16个
▲10.功耗：休眠时小于1mA；1Hz工作状态时为3mA
▲11.具有脚本语言，支持用户编程，提供完整的脚本语言说明
12.配置野外防护机箱，带有双导管电缆口，适用于现场安装，防护等级：IP65，防紫外
13.具有4G无线通讯功能，含每月≥300M的三年的通讯费，支持云端数据免费存储，云端数据计算，云端历史曲线显示，提供私有化平台数据对接
14.数据采集器Ⅰ-1：要求能够兼容连接通道扩展1个，采集本次采购的1台大气涡动相关通量仪、10套土壤水分/温度/电导率多参数传感器、2个热通量传感器、1个四分量净辐射、1套低功耗小型自动气象站、1套总紫外辐射、1套光合有效辐射等仪器设备的数据
15.数据采集器Ⅰ-2：要求能够兼容连接通道扩展1个，采集本次采购的1套总紫外辐射、1套光合有效辐射、2个紫外辐射、1套总辐射、1套日照时数、10套空气温湿度传感器、气压传感器、2个风速风向传感器、1个雨量桶等仪器设备的数据
	2
	个

	2
	大气涡动相关通量仪（核心产品）
	1.工作频率：≥60Hz
2.工作环境温度：-30℃～+50℃
▲3.整机运行功率：≤5W
4.风速量程：±65m/s
5.风速分辨率：Ux≤1mm/s，Uy≤1mm/s，Uz≤0.5mm/s
▲6.风速风向偏移误差：≤±8.0 cm /s(ux, uy），≤±4.0 cm/s(uz)，≤±0.7°(风向)
7.声速：能从三个声频路径测得
8.二氧化碳量程：0～1000μmol/mol
▲9.二氧化碳准确度：≤1%
10.二氧化碳增益漂移：≤0.1%/℃
11.二氧化碳零点漂移（温度）：≤±0.3 μmol/mol/℃
12.二氧化碳交叉灵敏度(最大)：≤±1.1*10-4 mol CO2/mol H2O
13.最低检出限：≤0.15ppm
▲14.水汽量程：0～72mmol/mol
15.水汽准确度：≤2%
16.水汽增益漂移：≤0.3%/℃
17.水汽零点漂移（温度）：≤±0.05 mmol/mol/℃
18.水汽交叉灵敏度(最大)：≤±0.1 mol H2O/mol CO2
▲19.要求红外气体分析仪和超声风速仪共测同一空间
20.要求红外气体分析仪和超声风速仪共用一套电子信号处理系统
21.≥5米安装定制支架，在不破坏安装环境结构的情况下合理固定
▲22.要求有配套的在线通量数据处理软件
23.提供≥15米电源及通讯线缆
	1
	台

	3
	低功耗小型自动气象站

	1.信号接口：SDI-12
2.工作温度范围：-50℃～+60℃
3.电源电压：5～15Vdc连续
▲4.典型测量持续时间：≥110ms
5.气温测量范围：-50℃～+60℃；分辨率：≤0.1℃；测量准确性：≤0.6℃
6.相对湿度测量范围：0～100％；分辨率：≤0.1；测量准确性：≤3％RH（典型值，随温度和湿度变化）
7.气压测量范围：600～1100hPa；气压工作温度范围：-40℃～+60℃；分辨率：≤0.1hPa；测量准确性：≤1hPa(在-10°～+50°C范围内），≤5hPa(在-40°～+60°C范围内）
8.风速测量范围：0～30m/s；分辨率：≤0.01 m/s；测量准确性：≤0.3m/s或3％（以较大者为准）
9.风向测量范围：0～359°；分辨率：≤1°；测量准确性：≤5°
10.太阳辐射测量范围：0～1000W/m²分辨率：≤1W/m²；准确性：≤5％的测量（典型值）
11.降雨量测量范围：0～200mm/h；分辨率：≤0.017mm；11.准确性：≤5％的测量值（从0～50mm/h）
▲12.倾斜角度测量范围：0°～180°；分辨率：≤0.1°；准确性：≤1°
▲13.闪电打击计数测量范围：0～65500次攻击；分辨率：≤1次；准确性：≤25％检测（典型值，≤10km（随距离变化））；闪电平均距离测量范围：0～40km；分辨率：≤3km
14.含≥3米安装塔
	3
	套

	4
	数据采集器Ⅱ
	▲1.内置4G无线通讯模块，含100M/月，三年流量费
▲2.模拟测量范围：±80mV、±240mV、±1000mV、±2500mV量程可选，≥24位AD位，精度≤0.02%；供货时提供所供设备的国家级计量单位出具的精度标准证书
3.脉冲通道数量：≥4个
4.数字端口：≥3个（SDI-12,RS-232,RS-485）
5.模拟输入通道：≥8个单端或4对差分
6.本地通讯：USB(TYPE-C)与蓝牙进行通讯
▲7.集成：温度、湿度、大气压传感器
▲8.支持用户二次编程,同时支持变量表述
9.支持采集器程序文件管理系统
10.每套数据采集器采集1套低功耗小型自动气象站、1套水面蒸发计、1个氧气传感器的数据
	2
	个

	5
	固态通道扩展板
	1.电源：9.6～16Vdc
2.静态电流：≤0.5mA
3.PT1000精度等级：Class A级及以上
4.内部阻抗：≤500Ω
5.可扩展通道：≥50个单端或25对差分
6.最大开关电流：≤25mA
	2
	个

	6
	土壤水分/温度/电导率多参数传感器

	▲1.传感器输出参数：土壤温度摄氏度、土壤温度华氏度、土壤含水量、土壤电导率、介电常数实部、介电常数实部（温度补偿）、介电常数虚部、介电常数虚部（温度补偿）、温度校正后的土壤电导率
2.水分测量范围：完全干状态到饱和
3.测量精度：≤±0.03水分体积含量
4.温度测量范围：-30℃～55℃
5.测量精度：≤±0.3℃
6.电导率测量范围：0～1.5S/m
7.精度：≤3.0%或±0.03 S/m
8.介电常数测量范围：1～80
9.精度：≤1.5%或±0.5
10.输出信号：SDI-12
11.配套线缆≥5米
12. 传感器材质：不锈钢
	10
	套

	7
	水面蒸发
	1.精度：≤1.5mm
2.量程：0～265mm
3.工作温度：-40℃～+60℃ ；
4.含配套蒸发皿（规格：内径＞61 cm(±0.3cm)，高度：＞58.0cm(±0.5cm)。
▲5.输出信号：SDI-12
6.配套线缆≥10米
	2
	套

	8
	空气温湿度传感器、气压及防护罩

	1.温度测量范围：-40℃～+75℃
2.温度精度：当＋20℃～+50℃时，优于或等于±0.1℃
3.长期稳定性：≤0.03℃/y
4.湿度测量范围：0～100%RH
▲5.湿度精度：≤1.5%
6.长期稳定性：≤0.25%RH/y
7.大气压测量范围： 450～1100hPa
8.大气压精度：≤±1 hPa（10℃～+50℃）
9.配套线缆≥10米
10.每个传感器含≥10层的防辐射罩
	10
	套

	9
	风速风向传感器

	1.风速量程0～60米/秒
▲2.启动风速：≤0.2米/秒
3.风速精度：≤±1 %，输出信号：10V方波
4.风向范围 0～360°
5.风向精度：≤2°，输出信号：0～2.5Vdc
6.传感器类型：连续旋转电位风向标
7.配套线缆≥10米
	2
	个

	10
	雨量桶

	1.承水口径：≥150mm
2.降雨强度：0～4mm/min
3.分辨率：≤0.1mm
4.精准度：≤±4%
5.配套线缆≥5米
	1
	个

	11
	热通量传感器

	1.量程：-2000～2000W/m2
▲2.灵敏度：≥180µV/W•m-2
3.温度范围：-30℃～70℃
4.传感器电阻范围：3～4Ω
5.校准的不确定性：±3％
6.防护等级：IP67
7.配套线缆≥5米
	2
	个

	12
	四分量净辐射传感器

	1.测量：向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波
2.光谱范围短波：300 nm～3000 nm
3.光谱范围长波：4.5 μm～42 μm
4.不稳定性：≤±1%/年
5.灵敏度：≥7μV/W/m2
6.视角：180°（短波辐射表），150°（长波辐射表）
7.测量范围：-250～250W/m2（长波）；0～2000W/m2（短波）
8.响应时间：≤10s
9.配套线缆≥5米
	1
	个

	13
	总紫外辐射传感器
	1.光谱波段：280～400nm
2.灵敏度范围：50～300μV/(W/m2)
▲3.余弦误差（≤70°）：≤7%
4.工作环境：温度-30℃～60℃，相对湿度0～100%
5.防护等级：IP65
6.配套线缆≥5米
	2
	套

	14
	光合有效辐射传感器
	1.光谱范围：400nm～700nm
2.灵敏度：5～15µV/μmol*s-1*m-2
▲3.响应时间：≤0.1s
4.余弦误差：≤±6% (校正至80°)
5.配套线缆≥5米
	2
	套

	15
	紫外辐射传感器
	1.UVA光谱波段：315～400nm
2.灵敏度范围： 50～300μV/(W/m2)
▲3.余弦误差（≤70°）：≤7%
4.UVB光谱波段：280～315nm
5.灵敏度范围： 300～700mV/(W/m2)
6.余弦误差（≤70°）：≤4%
7.配套线缆≥5米
	2
	个

	16
	氧气传感器
	1.测量范围：0~30% O2
2.重复性：≤0.1%/mV 输出在 20.95 %O2
3.非线性：≤1%
▲4.耗氧速率：≤2µmol/O2 / 天@ 20.95 %O2 和 23℃
5.响应时间：≤15s
6.配空气转换接头，用于连接软管，用于空气由此通过
7.配套线缆≥5米
	2
	个

	17
	总辐射传感器

	1.ISO等级：二级总辐射表（ISO 9060/WMO）
2.非线性：≤±2%
3.响应时间：≤10s（95%响应）
4.测量范围：0～2000 W/m2
5.灵敏度范围：≥10μV/(W/m2)
▲6.稳定性: ≤±1.5%
7.配套线缆≥5米
	1
	套

	18
	日照时数传感器

	1.光谱范围：400～1100nm
2.直接辐照度阈值：120±24 W/m2
3.月累计误差：≤±10%
4.响应时间(95％响应)：≤1s
5.温度响应误差（感应器件）：≤±0.1％/℃
6.年稳定性误差（感应器件）：≤±2%
7.配套线缆≥5米
	1
	套

	19
	便携式负氧离子监测仪
	1.测量范围：0～1万/0～10万/0～100万个/cm³，离子迁移率≥0.4（cm²／V•sec）
2.测量精度：≤±10%
3.分辨率：≤2 (个•cm-3)
4.显示屏：5寸液晶触摸显示屏
4.1显示内容：具有实时（秒级）测量值，调零过程等信息即时显示功能，屏幕数据刷新频率≥1Hz
4.2数据显示：具有显示测量时间段内的最大、最小、平均值，自动生成历史数据曲线
	1
	台

	20
	花粉采样仪
	1.符合GB/T 24689.3 2009植物保护器械 孢子捕捉仪（器）标准
2.电源电压：≥100W太阳能供电/≥70Ah胶体蓄电池
3.功率：≤180W
4.材料：GB32080-92不锈钢
5.定时：可设8个时间段
6.粒径范围：5-100 µm
7.采样流量：≥120 L/min
8.配置含成像镜头的实验室用显微镜：
8.1放大倍率：标准总放大8×～50×，配 0.5×/2× 辅助物镜可扩至4×～200×
8.2工作距离：标准115mm，选配辅助物镜后为43.5mm～211mm
▲8.3光学系统：连续变倍物镜0.8×～5×（变倍比 6.7:1），配 WF10X/20mm 高眼点大视场目镜
8.4传感器：1/1.9"，5.04M 像素（2592×1944） 图像捕获
8.5输出与接口：HDMI 1080P/60fps + WIFI 双输出，支持 SD 卡存储
8.6控制与系统：USB鼠标直控，支持Windows/Linux/OSX 多平台 SDK
	1
	台
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