采购内容及要求
1、项目名称：黄陵县农村饮水项目服务中心黄陵县阿党镇唐呼村饮水保障提升工程
2、项目编号：YR【2026】004号
3、项目工期：合同签订后 2个月
4、项目实施地点：黄陵县阿党镇唐呼村

5、项目背景：黄陵县地处黄河中游的黄土高塬，位于陕西省中部、延安市南端，东靠洛川县，南连宜君县，西与甘肃省正宁县接壤，北与富县毗邻，素有“陕北南大门”之称，为中华民族始祖——轩辕黄帝的陵寝所在地和陕西省经济开发的战略要地之一。

唐呼村地处阿党镇政府以西 2 公里处，距阿党高速出口 1.5 公里，距黄陵县城 20公里。全村辖 2 个村民小组，共 198 户，总人口 850 人。有劳动力 400 人，其中男劳动力 290 人，女劳动力 170 人。参加新农合 680 人。全村耕地面积 1560 亩，人均耕地面积 2.1 亩，苹果种植面积 1300 亩。

本项目涉及黄陵县阿党镇唐呼村。本项目的实施可解决该村自备机井水量不足，水源设施及配水管网设施老化问题，同时增加龙头入户和计量等设施。

项目具体内容为：

（1）在现有机井处增设井房1座，面积12㎡，砖混结构，更换机井至水塔电缆100米。

（2）对管理站内的现有房屋内外墙进行粉刷，更换门窗，更换水塔外侧爬梯，硬化进场路65米。

（3）更换村内所有配水管网，每户设置水表井及龙头墩等建筑物。
A.铺设PE100-dn6375-1.6MPa管道560米，铺PE100-dn50-1.6MPa管道610米，PE100-dn40-1,6MPa管道3730米。

B.铺设入户管PE100-dn25-1.6MPa管道4950米。

C.新建入户设施198套，包括配水龙头墩和水表井。
D.新建闸阀井12座，配备相应闸阀、排气阀等设备
7、技术要求

(1)由于本项目为饮水保障项目，根据项目区现状，结合《村镇供水工程技术规范》(GB/T43824 -2024)，

(2)依据《村镇供水工程技术规范》（GB/T 43824—2024），以及项目区已建成项目，本工程饮用水水质应符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749 -2022）的要求和《农村实施（生活饮用水卫生标准）准则》中的要求。

(3)施工总布置原则：a.采用集中布置和分散布置相结合。B.充分利用路边平地作为施工临时设施用地。C.尽量利用荒山坡地，少占或不占农田。永久建房与临时施工、生活住宅相结合。 

根据工程的规模、特点及施工进度的要求，本工程作为三个施工区，水源工程，管理站，配水管网工程。

(4)本工程输水管路及其他建筑物以及管网布设均不受洪水影响，可全年施工。根据工程特点及各单项工程施工技术，确定本工程施工总工期安排 5 个月。

(5)符合相关依据及技术标准。
8、相关依据及技术标准

①《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252 -2017）；

②《室外给水设计标准》（GB50013 -2018）；

③《村镇供水工程技术规范》(GB/T43824 -2024)；

④《中国地震动参数区划图》(GB18306 -2015)；

⑤《埋地塑料排水管道工程技术规程》(CJJ143 -2010)；

⑥《生活饮用水卫生标准》（GB5749 -2022）；

⑦《水利工程建设标准强制性条文》（2020 年版）；

⑧《混凝土结构工程施工规范》（GB 50666-2011）；

⑨《混凝土质量控制标准》（GB 50164-2011）；

⑩其他现行有关法律、法规、规范、规程及技术标准。

9、质量要求：符合国家及行业相关质量合格标准

