采购需求
一、采购项目概况
针对拟供应土地、已供未建土地及土地储备专项债地块，计划新建铁皮式围墙、对部分地块已损坏或倒塌的围墙进行修补加固，确保整体围蔽完整，总长度约15000米。
（一）一标段：长度约为8000米。
（二）二标段：长度约为4000米。
（三）三标段：长度约为3000米。
二、技术参数要求
（一）围挡总体要求
1.型式：装配式金属围挡，模块化拼装，模块之间采用可拆卸连接。
2.高度：围挡总高度不低于2.5米（含基础、面板及顶部警示设施高度），自地面起算。
（二）主要材料及规格
1.立柱：采用镀锌彩涂钢板，宽250mm，高2550mm，壁厚≥0.8mm。标准段立柱中心间距≥3.2m；转角处及端部立柱中心间距≤3.2m。
2.龙骨（背撑）：采用镀锌方管，截面尺寸20mm×40mm，壁厚≥0.7mm。
[bookmark: _GoBack]3.面板：采用镀锌彩涂钢板，单块模块长度在2.5m-4m（模数结合施工现场确定），厚度≥0.5mm。模块高度应与围挡总高度一致。表面要求：单面喷涂，颜色为上白下灰（中标单位在正式施工前，须向采购人提供围挡面板的色卡号及实体样品，待采购人确认后方可进行批量生产和安装），面板要求色泽均匀，无锈蚀。
其他内容详见招标文件要求

