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一、项目总体情况
 （一）项目名称： 西安市2026年防汛抗旱物资补充采购项目
 （二）项目所属年度： 2026年
 （三）项目所属分类： 货物
 （四）预算金额（元）：370,000.00元 ，大写（人民币）：叁拾柒万元整
 （五）项目概况：
为做好我市2026年防汛工作，落实省、市应急管理部门关于突发事件现场音视频1小时内回传的刚性要求，推进《西安市应急能力提升三年行动方案》落地实施，补齐“信息收集、指令传输”短板，破解现场音视频回传不及时、跨平台调度不畅等问题，完善空天地一体化通信感知网络与边云协同流媒体数据传输体系，现采购流媒体接入一体机一套（含配套接入服务）。
 （六）本项目是否有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商：否
二、项目需求及分包情况、采购标的
（一）分包名称：西安市2026年防汛抗旱物资补充采购项目
1、执行政府采购促进中小企业发展的相关政策
1)不专门面向中小企业采购
2、预算金额（元）：370,000.00 ，大写（人民币）： 叁拾柒万元整
 最高限价（元）： 367,000.00 ，大写（人民币）： 叁拾陆万柒仟元整
3、评审方法：综合评分法
4、是否支持联合体投标：否
5、是否允许合同分包选项：否
6、拟采购标的的技术要求
	1
	采购品目
	应急救援设备类
	标的名称
	西安市2026年防汛物资补充采购项目

	
	数量
	1.00
	单位
	套

	
	合计金额（元）
	370,000.00
	单价（元）
	370,000.00

	
	是否采购节能产品
	否
	未采购节能产品原因
	无

	
	是否采购环保产品
	否
	未采购环保产品原因
	无

	
	是否采购进口产品
	否
	标的物所属行业
	工业


标的名称：西安市2026年防汛物资补充采购项目
	 参数性质
	 序号
	 技术参数与性能指标

	
	1
	一、音视频接入与处理能力
★1.视频输入输出接口：设备不少于 5路HDMI输入接口、8路网络流媒体接入、1路USB视频输入接口；设备不少于 1路HDMI输出接口。（提供包含但不限于检测报告/产品彩页/产品说明书/产品功能/官网功能截图等证明材料）
2.视频接入方式：设备支持本地视频输入、网络接流、网络拉流等接入方式。
3.编码格式：设备支持 H.264 Baseline Profile、H.264 Main Profile、H.264 High Profile、H.265 Main Profile、MJPEG/JPEG Baseline 等编码格式。
▲4.编码分辨率：设备支持 4K、1080P、720P、360P 编码分辨率，并支持子码流 720P、360P。（提供包含但不限于检测报告/产品彩页/产品说明书/产品功能/官网功能截图等证明材料）
5.帧率：设备视频帧率支持 1～60fps可调。
6.码率控制：设备支持 CBR、VBR、AVBR、FIXQP、QPMAP 等码率控制方式。
▲7.协议支持：设备支持 SRT、RTSP、RTMP、HTTP、HLS、GB28181、ONVIF、WebRTC 等协议。（提供包含但不限于检测报告/产品彩页/产品说明书/产品功能/官网功能截图等证明材料）

	
	2
	二、多链路网络接入与传输能力
▲1.蜂窝网络接入：设备内置不少于3个5G通信模块，向下兼容4G网络。（提供包含但不限于检测报告/产品彩页/产品说明书/产品功能/官网功能截图等资料）
2.有线网络接口：设备不少于 4个千兆RJ45接口，默认支持 1个WAN口 + 3个LAN口，并支持模式调整。
3.卫星互联网接入：设备支持通过外接卫星终端接入卫星互联网。
4.冗余切换：设备支持链路冗余与自动切换。
5.Wi-Fi接入：设备支持Wi-Fi网络接入，支持 STA模式。

	
	3
	三、无线覆盖和组网能力
1.Wi-Fi标准：设备内置无线模组性能不低于AX6000级别。
2.工作模式：设备支持 AP/STA双模式。
3.SD-WAN接入：设备支持 SD-WAN智能接入。
4.节点互联：设备支持多节点互联，至少满足现场指挥中心、后方指挥中心、多现场之间互联组网需求。

	
	4
	四、电源适配和管理能力
▲1.内置电池：设备内置电池，续航时间应不少于10小时。（提供包含但不限于检测报告/产品彩页/产品说明书/产品功能/官网功能截图等证明材料）
2.交流输入：设备支持 220V、50Hz市电输入。
3.直流输入：设备支持 12V～30V宽压直流输入。
4.供电接口：设备提供不少于5个Type-C对外供电接口，单口输出功率不低于50W。

	
	5
	五、存储与边缘能力
▲1.存储容量：设备标配存储容量不低于2TB。（提供包含但不限于检测报告/产品彩页/产品说明书/产品功能/官网功能截图等证明材料）
2.回放功能：设备支持本地视频回放，可根据时间、输入接口进行筛选。

	
	6
	六、结构与便携部署要求
1.箱体规格：设备采用不大于20寸便携式箱体结构。
2.整机重量：设备整机重量不大于20kg。
3.工作温度：设备工作温度范围至少满足-20℃～50℃。

	
	7
	七、系统管理要求
▲1.本地化管理：设备支持Web网页本地化管理，实现音视频回传、切换网络、切换画面布局、本地录像存储播放等功能。（提供的拟投产品实际操作演示视频。）
▲2.远程运维：设备支持远程运维管理，实现与本地化管理一致的管理功能，包括音视频回传、切换网络、切换画面布局、本地录像存储播放等功能；具备通过云平台远程统一管控本地化设备音视频输入接口单路和多路画面的能力。（提供的拟投产品实际操作演示视频）
3.权限管理：设备支持多级别用户权限管理。
4.日志管理：设备支持全流程操作日志记录与追溯。


7、供应商一般资格要求
	序号
	资格要求名称
	资格要求详细说明

	1
	供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。

	2
	供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求上传相应证明文件并进行电子签章。本项审查因素与特殊资格要求中“财务状况报告”为同一审查内容。

	3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
	供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《响应函》完成承诺并进行电子签章。


8、供应商特殊资格要求
	序号
	资格要求名称
	资格要求详细说明

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，提供合法有效的统一社会信用代码营业执照（事业单位提供法人证书，自然人提供身份证）。

	2
	财务状况证明
	①提供2025年经第三方审计的财务报告（含四表一注；执行《小企业会计准则》的小微企业可提供三表一注）；②提供资信证明的，必须提供资信证明全部页以及基本户信息（提供开户许可证或提供基本银行账户信息），银行出具的存款证明不能代替资信证明，存款证明无效。（以上二种形式，任选其一）

	3
	税收缴纳证明
	提供响应文件递交截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准，凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章）；其他组织和自然人提供缴纳税收的凭据；依法免税的供应商应提供相关文件证明。

	4
	社会保障资金的证明
	提供响应文件递交截止时间前一年内至少一个月已缴纳的社会保障资金的凭据（社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明）；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

	5
	专业技术声明
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力书面承诺函。

	6
	无重大违法记录声明
	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

	7
	信用查询
	供应商不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。（此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询结果为准，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明）

	8
	非联合投标声明函
	提供非联合投标声明函


9、合同管理安排
1）合同类型：买卖合同
2）合同履行期限： 自合同签订之日起15个日历日内完成供货、配送、安装、调试及系统对接，并交付采购人验收合格。
3）合同履约地点：采购人指定地点
4）支付方式：一次付清
5）履约保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳履约保证金：否
6）质量保证金及缴纳形式：
中标/成交供应商是否需要缴纳质量保证金：否
7）合同支付约定：
采购包1：
1、进度款，验收合格收到发票后，达到付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的100.0%
8）验收交付标准和方法：1、按照国家相关标准、磋商文件、响应文件及合同约定进行验收； 2、设备的名称、规格、型号、数量须与采购清单一致； 3、设备外观完好，包装完整，无破损、变形等情况； 4、设备性能符合技术要求，能够正常使用； 5、供应商须提供产品合格证、质量保证书、检测报告等相关资料。
9）质量保修范围和保修期：1、硬件设备整体质保期不少于1年，自验收合格之日起计算； 2、质保期内出现非人为损坏的质量问题，供应商须免费维修或更换； 3、质保期后供应商须提供终身维修服务，只收取零配件成本费。
10）知识产权归属和处理方式：本项目如产生知识产权均归甲方所有。
11）成本补偿和风险分担约定：无。
12）违约责任与解决争议的方法：因本项目引起的有关争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决;如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取向西安市仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
13）合同其他条款：无。
10、履约验收方案
1）验收组织方式：自行验收
2）是否邀请本项目的其他供应商：否
3）是否邀请专家：否
4）是否邀请服务对象：否
5）是否邀请第三方检测机构：否
6）履约验收程序：一次性验收
7）履约验收时间：供应商提出验收申请之日起15日内组织验收
8）验收组织的其他事项：无。
9）技术履约验收内容：严格按照磋商文件、响应文件及合同约定内容进行验收。
10）商务履约验收内容：严格按照磋商文件、响应文件及合同约定内容进行验收。
11）履约验收标准：严格按照磋商文件、响应文件及合同约定内容进行验收。
12）履约验收其他事项：无。
