采购包1：
标的名称：鄠邑区北部片区砂石治理智慧管控项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、项目概况
[bookmark: _GoBack]本项目主要围绕渭丰镇、涝店镇、甘河镇等三个乡镇，聚集砂石乱采乱挖现象，以“全场景”、“全智能”、“全业务闭环”为宗旨，破解现有管理模式下存在的“巡不到、看不全、发现晚、取证难”的问题，构建高点位摄像机+无人机+交警卡口+河堤路主要路口摄像机+系统平台的立体式AI智能监测感知系统，支持依托铁塔高点AI监控、无人机巡查跟踪系统、地面卡口道路监控和乡村街道视频监控，组建空天地一体的AI巡检监测预警网络，实现各类事件的实时监测、自动预警、应急指挥、跟踪巡查、快速调度、巡检处置等闭环化管理。其中高点位摄像机负责7*24小时360°全方位不间断拍摄，系统平台对摄像机拍摄影像进行分析、预警，出现疑似违规挖沙行为自动告警，并联动无人机自动起飞抵近巡航核实、跟踪、回传现场情况，在东西一号路部署交警卡口、河堤路主要路口部署摄像机负责对车辆/人员进行定位、溯源，实现现场图像回传、远程指挥调度等功能，全面提升违规案件响应速度和指挥调度效率。
二、采购内容
本项目建设内容包括在重点区域选取6 处高点点位，部署 24 套热成像云台摄像机与 6 套红外球形摄像机，点位间距 2.5-3 公里，设备挂载高度超 25 米；同步建设 2 处无人机自动机场，每个点位配置2套配套无人机机场设备（含无人机），无人机可与高点监控实现告警联动，在高点监控发出预警信息后，无人机自动巡航跟踪，两台无人机可协同接力巡航，确保目标锁定；同时升级改造东西一号路等主要路口交通监测设备，含 2 处原有电子警察升级、2 处新增电子警察，另新增 2 个测速卡口，同时在河堤路沿线路岔口或重点区域增设 20 套太阳能物联网球机摄像机实现全域覆盖。高点监控、无人机、交警卡口、地面监控等前端系统通过数字电路、物联网、视联网等网络接入指挥中心，指挥中心综合管理平台实现对前端设备采集的监测影像进行分析、预警、派发、处置及统计分析，形成闭环管理，有效遏制违规挖沙行为，保障区域生态及耕地安全。本次采购相关系统包含3年的运维服务，各系统的具体参数要求见技术要求部分。
三、技术要求（包括采购名称、技术参数及配置）
（一）高点监控参数要求
	序号
	名称
	性能指标
	数量
	单位

	1
	热成像多目激光云台摄像机

	1.热成像探测器类型：非制冷氧化钒焦平面探测器；
▲2.热成像探测器分辨率：≥400X300；
3.热成像镜头焦距：≥100mm；
4.可见光传感器类型：≥1/1.8英寸CMOS；
5.可见光最大分辨率：≥2688×1520；
6.可见光像素：≥400万；
7.可见光镜头焦距：最小焦距：≤6mm，最大焦距：≥336mm
8.可见光光学变倍：≥56倍；
9.当设备检测到雾的浓度达到设定阈值时，可见光通道可自动在算法透雾和光学透雾之前进行切换；
1. 雨刷功能：支持手动/自动启动，支持单次/多次可设，雨刷频率、持续时间可设；
11.激光补光距离：≥1000m；
12.当设备受到剧烈打击时，可通过浏览器给出语音及文字报警提示，并可弹出实时画面；
13.火点侦测距离（最远）：≥8000m（目标大小2m×2m）；
14.周界防范距离（人）：≥1000m（目标大小1.8m×0.5m）；
15.周界防范距离（车）：≥2500m（目标大小4m×1.4m）；
16.烟雾检测距离：≥6000m（目标大小5m×5m）；
17.船只（车辆）检测距离：≥4000m（目标大小10m×5m）；
18.天际线分割功能：通过可见光智能算法识别天际线，控制云台旋转一圈生成360°的天际线，再根据天际线自动生成水平旋转及其左右边界；
19.当可见光视频画面和热成像视频画面同时显示， 且在设备补光灯未打开， 云台停止转动的情况下， 设备工作功耗应≤40W；当可见光视频画面和热成像视频画面同时显示，且设备补光灯开启，云台进行水平方向和垂直方向的旋转情况下，设备最大功耗应≤75W；
20.防太阳灼伤功能：设备断电时，热成像通道的挡片可自动关闭，避免被太阳灼伤。设备自检过程中，热成像通道的挡片始终保持关闭状态，避免自检过程被太阳灼伤；
21.外部接口：网络接口：≥1个，10M/100M以太网口（RJ-45）；报警输入：≥7路；报警输出：≥2路；音频输入：≥1路；音频输出：≥1路；RS-485接口：≥1路；
22.防护等级：IP66，供电方式：DC24–6V；
23.含支架（需考虑防雷接地），含电源。
	24
	个

	2
	400万红外网络球机
	▲1.采用≥400万像素，≥1/1.8英寸CMOS 传感器；
2.内置GPU芯片；
3.支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍；
4.内置≥250米红外灯补光；
5.水平方向360°连续旋转，垂直方向-20°～90°自动翻转180°后连续监视，无监视盲区；
6.当监控画面中有车辆经过时，设备具备强光抑制功能，使车辆轮廓清晰可见；
7.设备具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像。有雾情况下使用的滤光片：800nm～1100nm 透过率不小于95%；夜晚情况下使用的滤光片：480nm～520nm 透过率不小于 95%；白天情况下使用的滤光片：450nm～540nm 透过率不小于 95%；
8.具有螺仪防抖功能及偏移自动校正功能；
9.外部接口：支持≥1路音频输入和≥1路音频输出，内置≥7路报警输入和≥2路报警输出,支持报警联动功能；
10.具有防雷、防浪涌和防突波保护功能；
11.支持雨刷功能；
12.含安装支架，电源。
	6
	个

	3
	IPC报警音柱
	1.防水等级≥IP66；
2.功率 ≥30W；
3.信号输入灵敏度 ≥300mV （±50mV）；
4.频率响应 ≥300Hz～8KHz；
5.灵敏度/声压级：90db(±3db)；
6.谐波失真：THD≤10%；
7.指示灯≥2个，音频线路输入接口≥1个、开关量触发接口≥3个，USB接口 ≥1个，拨码开关 ≥1个，音量调节 ≥2个；
8.供电方式 DC12V3A。
	6
	套

	4
	8口交换机
	1.导轨式安装；
2.交换容量：≥256Gbps，包转发率：≥60Mpps；
3.接口：≥10个10/100/1000Base-T电口、2个100/1000Base-X SFP光口；
	3
	个

	5
	24口交换机
	2. 1.交换容量≥432Gbps/4.32Tbps；
2.包转发率≥108Mpps/126Mpps；
3.具备100/1000Mbps光口≥24个，含不少于8个复用千兆电口，自适应SFP+光口≥4个；
4.支持EAPS以太网链路自动保护协议，环网切换＜50ms；
5.支持ipv4/ipv6双栈协议，支持静态路由，支持RIP、OSPF动态路由；
6.支持在同一软件平台中实现对交换机、服务器、存储、前端相机等的设备统一管理、统一监控、拓扑管理、统一告警等功能。
	1
	个

	6
	工业级千兆单模双纤SFP光模块
	1.支持标准：IEEE 802.3z；
2.传输介质：单模光纤；
3.传输距离：≤20km；
4.传输速率：1.25Gbps；
5.端口类型：双纤LC；
6.传输波长：1310nm(TX)，1310nm(RX)；
7.工作电压：3.3V；
8.工作温度：-40℃～85℃；
	6
	个

	7
	辅材
	安装辅材（超5类或6类网线、电源线 RVV 2×0.5mm²（距离≤30m）， ≥0.75mm²（30–50m），超过50m需计算压降或升压供电、扎带）
	30
	套

	8
	摄像机施工
	电源/塔体改造
	1
	项

	9
	视联网专线
	视联网专线3年，带宽≥30M
	6
	套

	10
	挂载物租赁及维护
	挂载高度不低于25米；维护包括巡检、故障处理并包含设备运行电费
	6
	套


（二）无人机系统参数
	序号
	名称
	性能指标
	数量
	单位
	备注

	1
	无人机机场
	1.尺寸：舱盖闭合时 ≤640mm×745mm×770mm（含RTK模块、风速计、脚架）
2.整机重量：≤55kg（不含无人机）
3.工作温度范围：-30℃至50℃（内置压缩机空调，支持低温预热/高温散热）
▲4.允许降落风速：≥12m/s,
5.RTK基站定位精准度：水平≤10cm+1ppm（RMS）、垂直≤10cm+2ppm（RMS）
6. 充电时间：从15%充至95%≤30分钟
7.空调类型：内置压缩机空调

	4
	台
	

	2
	飞行器
	· 飞行器
1.尺寸：≤长 380 毫米，宽420 毫米，高215 毫米（不含桨叶）
2.整机重量：标准起飞重量≤1900g（含电池、桨叶、机载 RTK 模块）；最大起飞重量≤2100g
3. 工作温度范围：-20℃至 50℃
4. IP 防护等级：IP55
▲5. 允许降落风速：设备允许降落风速不小于 12m/s，最大可抗风等级 ≥15m/s
6.运行海拔高度：≥ 4500 米
7. RTK 定位精准度：RTK 固定解状态下，水平定位精度≤10cm+1ppm（RMS）、垂直定位精度≤10cm+1ppm（RMS）；RTK 正常工作时悬停精度垂直 ±0.1m、水平 ±0.1m
8. 充电时间：机场快充模式下，电池从 15% 充至 95%≤30 分钟；
9.核心飞行性能：最大水平飞行速度≥ 20m/s（运动挡）；最大上升速度 10m/s，最大下降速度 8m/s；无风环境最长平飞时间 ≥45 分钟，最长悬停时间≥40 分钟
二、云台相机
1.增稳轴数：三轴机械增稳（俯仰、横滚、偏航）
2.可控转动范围：俯仰 - 140°~ +110°，横滚 ±50°，
3.防抖性能：支持电子防抖 + 机械增稳双重防抖，动态场景画面无抖动
4.防护能力：与机身同等级 IP55 防尘防水，适配极端户外作业环境
5.广角相机：1/1.3 英寸 CMOS，4800 万有效像素，等效焦距 24mm，f/1.7 大光圈
6.中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，4800 万有效像素，等效焦距 70mm，f/2.8 光圈
7.长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，4800 万有效像素，等效焦距 168mm，f/2.8 光圈
8.热成像相机：640×512 分辨率非制冷氧化钒探测器，f/1.0 大光圈，支持超分至 1280×1024，测温范围-40℃ 至 150℃（高增益模式）0℃ 至 550℃（低增益模式）
9.激光测距模块：正入射量程≥ 1600m
10.近红外补光灯：6°视场角，最远 100 米有效照亮距离，适配无光夜间作业
	4
	台
	

	3
	飞行器电池
	1.容量：≥6700毫安时
2.电池类型：4S
3.化学体系：镍钴锰酸锂
4.重量：≤650 克
5.循环次数：≥350 次
6.充电温度范围：5℃ 至 45℃
7.支持低温自加热充电
	4
	块
	

	4
	探照灯
	1.照度：≥4.0 lux @ 100m，≥15lux @ 50m
2.有效照明角度：≥20°（10% 相对照度）
	4
	台
	

	5
	喊话器
	1.最大响度：≥110dB@1m
2.有效广播距离：≥300m
3.广播方式：实时喊话、录音喊话、媒体导入、文字转语音等
4.工作环境温度：-20℃ 至 50℃
	4
	台
	

	6
	增强图传模块
	将无人机设备接入4G或5G网络
	4
	台
	

	7
	视联网宽带
	2条前端网络支持1000M带宽，中心测汇聚接入带宽不低于50M，3年，同时需配备软件（或硬件）防火墙，具备入侵防御（基于特征威胁检测有效防护漏洞攻击、恶意代码及WEB安全威胁）、病毒检测及响应处置、应用访问控制等防护能力
	1
	项
	


（三）交通卡口参数要求
	序号
	名称
	规格参数
	数量
	单位

	一、电子警察系统

	1
	900 万电警抓拍单元
	包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；
▲图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万；
传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；
不系安全带抓拍功能检查：支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车。
支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
特殊车牌表达模式配置功能检查：支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；
支持对抓图特写区域的范围进行设置。
支持车牌识别功能：识别准确率≥99%；
支持车辆违章变道检测抓拍功能，捕获率≥99%；
支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，捕获率≥99%；
支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。
支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。
支持车辆逆行检测抓拍功能，捕获率≥99%；
支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。识别准确率≥99%；
支持设置卡口抓拍高速应用模式；
支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
	16
	台

	2
	LED频闪灯
	3. 采用16颗暖光高性能LED灯珠
2.支持频闪级联功能，支持不少于4个LED灯串口同时并入相机接口
3.支持LED灯远程显示运行状态
4.支持通过相机远程控制亮度，控制补光灯点亮和熄灭
	34
	个

	3
	900万生态卡口抓拍单元
	包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；
▲图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万；
传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；
不系安全带抓拍功能检查：支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车。
支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；
支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
抓图特写区域范围设置功能检查：支持对抓图特写区域的范围进行设置。
支持车牌识别功能：识别准确率≥99%；
支持车辆违章变道检测抓拍功能，捕获率≥99%；
支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，捕获率≥99%；
支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。识别准确率≥99%；
支持普通卡口/人员卡口模式切换；
支持车辆逆行检测抓拍功能，捕获率≥99%；
信号灯状态显示功能检查：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。
支持设置卡口抓拍高速应用模式；
支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
	16
	台

	4
	500万生态卡口抓拍单元
	4. 包含高清一体化嵌入式摄像机、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等；
2. 设备可采集黑白图像和彩色图像并融合显示；
3. 传感器：GS-CMOS，1/1.2英寸；
▲4.视频分辨率不低于2816×2112，抓图分辨率不低于2816×2112；
5. 支持双码流，且满足H.265&H.264编码；
6. 支持一机并用，集卡口电警数十种违法抓拍业务、交通信息采集、事件检测于一体，适用于多种道路场景；
7. 支持配置内置补光灯，并可通过相机进行控制开启/关闭；
8. 能自动比对图像中与电子标识中的号牌信息；
9. 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离，并在视频图像中显示位置信息；
10. 支持红外模式下的车牌识别功能，识别准确率≥99.9%；
11. 支持识别前车窗是否有悬挂物检测抓拍功能，识别准确率≥99%；
12. 支持按车道、车辆行驶方向（左、直、右）和时段进行车辆流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、道路状态等指标的统计，可生成图表。流量统计周期1～15000s可设，车流量相对误差不大于1%；
13. 车辆子品牌识别功能检查：支持车辆子品牌识别并可在OSD上叠加显示相应的子品牌及年款，通过车头可识别≥7600种车辆子品牌，车尾≥3900种车辆子品牌
14.支持前排人数统计功能；
15. 支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能；
16.支持车牌识别功能，准确率≥99.9%；
17. 支持压线抓拍，准确率≥99%；
18. 感兴趣区域功能检查：支持35块感兴趣区域(ROI)增强编码设置功能，ROI区域压缩比0~100可设置。
19. 支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能；
20. 支持车距违章抓拍功能，当两车距离小于设定值，则抓拍后车；
21. 支持对非机动车道上的有车占道行为进行检测抓拍；
22. 不同场景参数设置功能检查：支持通过IE浏览器设置室内、室外、白天、夜晚、普通、背光、顺光、低照度、高速运动、高度、超级夜景及自定义1~9场景模式等参数。
23. 支持禁左、禁右、禁止掉头检测抓拍功能，捕获率≥99%；
24. 抓拍识别功能检查：支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、主副驾驶人脸抠图图片，场景全景图片。
25. 支持违章变道抓拍功能，白天准确率≥99%，晚上准确率≥99%；
26. 超速抓拍功能检查：支持分别对12种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、工程车、其他车型)进行不同超速比设置，可设置12个超速比区间。在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。
	2
	台

	5
	多合一爆闪灯
	5. 灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
2. 光源：可见光（波长350nm～780nm）；
3. 色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；
4. 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；
5. 触发方式：开关量；
6. 光斑覆盖范围：1车道；
7. 补光距离：15m～25m；
8. 回电时间：≤70ms；
9. 闪光持续时间：180μs～500μs；
10. 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；
11. 眩光阈值增量(TI)试验：TI≤2%。
12. 具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED光源1级频闪，气体放电光源1级脉冲和红外光源）。
13. 抖动检查：按国家标准要求。
14. 闪光灯寿命：≥1000万次；
15. 频率：100Hz；
16.  光通量：1000lm；
17. 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；
18. 红外白光切换：支持；
19. 具有远程故障显示功能；
20. 具有多级亮度调节功能；
	34
	个

	6
	相机支架
	万向节支架
	34
	个

	7
	管理主机（12 路）
	▲1. 内置16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持288Mbps，卡口合成模式最大码流支持240Mbps；
2. 支持同时对接4个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上；
3. 支持将屏幕划分为6个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素；
4. 支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、告警速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色；
5. 支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式；
6. 支持接收与储存违法图片，可选图片类型包括不礼让横向行人、非法加装牛眼灯
7. 支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货；
8. 支持按照抓拍时间查询和存储时间查询两种方式查询图片
9. 可添加IP摄像机≥16路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于300Mbps；
10. 支持将1/2/3/4/5/6张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边；
11. 支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值；
12. 支持关联合成卡口重用，当抓拍到车辆在卡口有多种违法行为时，可以将多违法抓拍图片进行合成
13. 对于记录在存储介质上的视(音)频信息，取出的存储介质应能在相同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存(或复制)；
14. 支持在关联合成方案配置中开启模糊匹配后，只对黄牌车抓拍图进行匹配合成
	4
	台

	8
	信号灯检测器
	1.支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机；
2.支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP；
3.支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式；
4.支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态；
5.支持记录≥1500条日志，并通过配置工具查询设备的操作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况；
6.支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间；
7.支持通过指定工具对设备进行网络升级；
	4
	台

	9
	工业级光收发器
	产品规格等级：工业级；
产品形态：盒式；
网络接口：具备1个100Mbps光口(SC)、1个10/100Mbps自协商以太网口(RJ-45)；
光纤类型：单模单纤；
光接口类型：SC；
发送端/接收端：发送端；
波长：1310nm发送,1550nm接收；
光传输距离：≤20km；
安装方式：桌面、集成机箱、壁挂安装；
输入电压范围：5～12VDC；
标配电源；
	8
	对

	10
	工业级以太网交换机
	交换容量：256Gbps；
包转发率：30Mpps；
防护等级：IP40、IK06；
业务端口：具备8个10/100/1000BASE-T电口；
供电方式：支持双电源（需另配适配器及电源线）；
	2
	台

	11
	单开门挂式机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度1.0mm；
层板可调节；
防护等级IP54
 内部可置物空间：316mm(宽)×230mm(深)×190mm(高)
产品尺寸：400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)
内部配置：1个双路电源防雷器，电源空开模块（1个双路10A），1个3芯插座。
	8
	套

	12
	落地防护机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度1.2mm；
可调节层板；
防护等级IP54
内部可置物空间：22U标准，配置8位PDU2个
	2
	套

	13
	一体化机动车/行人信号灯
	信号灯种类：机动车灯/人行灯；
信号灯灯型：圆盘灯/静态人行灯；
外壳材料：镀锌板1.2mm,颜色：交通灰（色号RAL7043B）；
面罩材料：PC；
面罩规格：Φ300mm；
LED数量：车行灯：红168，黄168，绿168；双8倒计时：红64，绿64；黄32；人行灯：红76，绿72；双8倒计时：红64，绿64；
中心光强：150cd～400cd；
LED寿命：≥70000小时；
可视距离：＞300m；
具备语音提示、播报、按钮功能；
防护等级：IP53；
安装方式：水泥基座固定安装（具备接地防雷）
	4
	套

	14
	信号机
	控制路数：标配4块输出板，支持24路；
信号组输出数：支持8组独立信号输出；
感应控制：最大支持64路视频检测器输入；支持单车道双检测器配置；
信号控制方式：支持遥控器控制、时间表控制、协调控制、感应控制、自适应控制、路段行人过街协调控制；
控制开关：1个总电源开关；1个控制器开关；1个外接信号灯控制开关；1个三芯插座，1个2芯插座；1个照明开关；
电源输入：1个主电源输入；
网络接口：主控板1个百兆电口；通讯板2个百兆电口（其中1个电口和光口复用一个MAC地址），1个百兆光口；
防护等级：IP54；
外形尺寸、结构形式符合GB-14886、GB/T 43229-2023规范要求
	1
	台

	15
	杆件（6 米）
	L型八棱杆结构，立杆杆高6.5米，横臂长6米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理。
	6
	套

	16
	杆件（9 米）
	L型八棱杆结构，立杆杆高6.5米，横臂长9米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理。
	2
	套

	17
	线缆 
	包含RVV3×2.5 900米；RVV3*1.5 900米；超5类或6类网线1000米；RVVSP2*1.0 1300米；光缆 1300米；
	1
	套 

	二、卡口抓拍系统

	1
	900 万生态卡口抓拍单 元
	包含摄像机、室外防护罩、电源适配器等组成；
▲图像分辨率不低于4096×2336，像素≥900万；
设备采用先进的图像融合技术，夜间不得使用白光爆闪灯或外加频闪灯（正常环境光路口，电警可仅采用下挂灯）；
传感器：GS-CMOS，1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；
不系安全带抓拍功能检查：支持按照车型配置主/副驾驶不系安全带行为抓拍，包括无牌机动车和黄牌货车。
支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；
特殊车牌表达模式配置功能检查：支持特殊车牌表达模式配置，可根据车辆类型、车牌层数等进行号牌示例匹配，并结合视频识别结果进行车牌输出；
支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；
抓图特写区域范围设置功能检查：支持对抓图特写区域的范围进行设置。
支持车牌识别功能：识别准确率≥99%；
支持车辆违章变道检测抓拍功能，捕获率≥99%；
信号灯状态显示功能检查：支持在预览界面利用图标实时显示道路信号灯红绿状态。
支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；
支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能，捕获率≥99%；
透雾模式功能检查：支持透雾模式的开启和关闭，可分别设置早晨/傍晚/白天/夜晚等不同场景下的透雾模式状态。
支持普通卡口/人员卡口模式切换；
支持车辆逆行检测抓拍功能，捕获率≥99%；
支持设置卡口抓拍高速应用模式；
支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。识别准确率≥99%；
支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；
	4
	台

	2
	多合一爆闪灯
	1.灯型：多功能一体型：支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式；
2. 光源：可见光（波长350nm～780nm）；
3. 色温：氙气：5800K±200K，LED：3500K；
4. 中心光照度：LED：≤5lx（20m平均光照度），≤20lx（20m有效光照度），≤80lx（20m频爆光照度）；氙气：≤4000lx；
5. 触发方式：开关量；
6. 光斑覆盖范围：1车道；
7. 补光距离：15m～25m；
8. 回电时间：≤70ms；
9. 闪光持续时间：180μs～500μs；
10. 爆闪计数：支持统计爆闪次数和触发次数；
11. 眩光阈值增量(TI)试验：TI≤2%。
12. 具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED光源1级频闪，气体放电光源1级脉冲和红外光源）。
13. 抖动检查：按国家标准要求。
14. 闪光灯寿命：≥1000万次；
15. 频率：100Hz；
16.  光通量：1000lm；
17. 频闪时间统计：支持统计频闪持续时间；
18. 红外白光切换：支持；
19. 具有远程故障显示功能；
20. 具有多级亮度调节功能；
	4
	个

	3
	单车道窄波雷达
	1. 配备24G毫米波雷达，支持短距离目标跟踪检测；
2. 采用24GHz MMIC技术；
3. 支持通过WIFI对设备进行配置和升级，方便维护。
	4
	个

	4
	相机支架
	万向节支架
	12
	个

	5
	管理主机(4 路）
	操作界面：WEB方式；
网络协议：HTTP；HTTPS；TCP/IP；RTSP；UDP；NTP；DNS；802.1x；FTP；SFTP；
图片编码格式：JPEG；
存储功能：硬盘（标配1个2T硬盘）;FTP;SFTP；
定位功能：支持北斗；
图片合成：支持单通道1/2/3/4/5/6张图片合成；支持合成顺序和特写图序号选择；
断网续传：支持平台断网续传、FTP断网续传;支持手动上传；
前端码流展示功能：支持预览界面视频流通道展示相机IP与实时码流大小
硬盘接口：≥1个，SATA接口；
RS-232接口：≥1个（用于调试串口数据）；
RS-485接口：≥2个；
USB接口：≥1个，USB 3.0接口；
网络接口：≥10个，8个10M/100M自适应以太网口（RJ-45），2个1000M接口（RJ-45）；
视频输入：视频接入模式支持12路网络压缩高清视频输入，卡口合成模式支持4路网络压缩高清视频输入；
报警输入：≥3路；
报警输出：≥3路（光耦输出）；
	2
	台

	6
	挂式机柜
	采用优质冷轧钢材质，厚度1.0mm；
 防护等级IP54
 内部尺寸：316mm(宽)×230mm(深)×190mm(高)
产品尺寸：400mm(宽)×300mm(深)×500mm(高)
内部配置：1个双路电源防雷器，电源空开模块（1个双路10A），1个3芯插座。
	2
	套

	7
	杆件（9米）
	L型八棱杆结构，立杆杆高6.5米，横臂长9米。杆体采用热镀锌工艺对表面进行防腐处理。
	2
	套

	8
	标志牌
	测速标志牌4块，限速标志牌4块，及8套标牌杆件，需符合相关国家标准；YJLV 2*6 200米，RVV3*1.5 200米，超5类或6类网线200米；提示牌杆件基础8套、杆件吊装2套、绿化带开挖及复原、2座检查井、线缆敷设及安装辅材
	1
	项 

	9
	杆件基础
	规格1200*1200*1600mm，混凝土标号:C25
	2
	套

	10
	防雷接地
	杆件防雷接地安装，含角钢及接地扁铁，接地体在土壤中的埋设深度大于等于0.5m，接地电阻≤4Ω
	2
	套

	11
	平台接入
	前端系统(含测速及电子警察）接入交警部门智能交通管控平台及配合系统备案等工作
	2
	项

	12
	网络流量
	8M视频专线，3年
	6
	条


（四）主要路口监控参数
	序号
	项目
	功能
	数量
	单位

	1
	球机摄像头
	▲像素:400万
传感器:1/2.8” CMOS 传感器，彩色: 0.1 Lux， 黑/白: 0.01 Lux
4G频段:全网通
日夜转换模式：IR-CUT 红外滤片式 支持 红外/全彩/智能 三种模式
防雷等级：'TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波;内置SD卡·≥128G
配置360度云台
	20
	套

	2
	太阳能板
	配备120w太阳能板、120Ah电池及相关配件
	20
	套

	3
	立杆
	标准6米杆+2米横臂+立杆基础和施工，具体以现场环境确定
	20
	套

	4
	物联网卡
	500G/月，用于摄像头联网，传输视频，保障云端存储
	20
	3年/套

	5
	辅材
	铁丝、轧带、防水胶带及延长电源线和网线
	20
	套

	6
	安装与运维服务
	摄像头、太阳能板安装、平台调测，含升降车租赁和运维服务，含项目管理，含三年维保
	20
	套

	7
	平台授权
	支持指挥中心和手机与前端可视对讲，支持可视化看板，应用端提供视频直播监控，支持视频巡检、轮巡功能，随时随地远程监督，根据前端配置设备，支持云广播功能。根据层级关系，不同级别的账号获取不同监控权限。支持PC端登录和多个移动端同时登录，含30天动态侦测云存储租赁
	20
	3年/套


（五）指挥中心平台参数
	序号
	产品名称
	产品描述
	数量
	单位

	1
	系统软件
	①　支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；
②　支持手机移动客户端进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放；
③　支持在浏览器中进行多路无插件视频预览；支持设备对讲、抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、云台控制、预置点、点间巡航等功能；支持在浏览器中进行多路无插件录像回放，可自动查找存储位置；支持设备抓图、本地录像、声音控制、窗口分割、全屏、自适应、倍速、精确定位等功能；支持25路多路数并发，支持软/硬解码；。
④　支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件。
⑤　支持提供WEB端、CS端（客户端）、APP、公众号、小程序等；
⑥　支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；
⑦　支持左右分屏方式同时查看实时画面和地图信息，高塔点位可自动显示设备的可视域和中心线辅助标定；支持提示每个标定点的标定精度；支持拖拽标定模拟点；
⑧　前端相机识别到目标后，支持根据PTZ信息和dem高程数据计算目标经纬度位置；支持根据经纬度点位转为报警所在区县街道信息的详细位置或计算与发现目标的高塔相对位置；
⑨　支持统一查看所有待研判、待签收、待处置、已处理的报警，针对于报警，支持报警详情、处置记录、报警抓图以及录像的查看
⑩　支持统计无人机概况、电量、报警信息、飞行记录和飞行统计等，支持搜索地图上区域内的无人机资源，实现无人机飞行相关整体情况智能的查看和管控
11　支持查看飞行详情功能，包括飞行编号、无人机编号、无人机名称、开始时间、结束时间、飞行里程、最大飞行高度信息
12　支持定点勘察功能，支持地图选点确定勘察地点，同时向无人机下发定点勘察任务
13　支持报警信息查看，支持展示无人机传回的报警信息，包括报警时间、地点、报警图片
14　支持实时视频功能，支持对飞行中无人机实时视频进行观看
▲15　平台处理器：≥1颗国产化CPU，≥24核 主频≥2.5GHz，内存：配置≥64G内存，≥4个DDR4 DIMM插槽；硬盘≥2块4T 3.5英寸SATA 热插拔机械硬盘，支持≥8块3.5英寸/2.5英寸的SAS/SATA机械硬盘或固态硬盘；≥4个热拔插风扇
	1
	套

	2
	8TB硬盘
	单盘容量：8TB；
缓存：256MB；
转速：≥5400RPM；
硬盘接口：SATA
	14
	块

	3
	55英寸LCD拼接屏
	产品尺寸：55英寸
双边拼缝：≤3.5mm
分辨率：≥1920*1080
亮度：≥500cd/m2
对比度：≥4000:1
色彩范围：≥8bit
刷新率：≥60Hz
功耗：≤160W
供电方式：100–240VAC，50/60Hz
含4屏前位拼接支架
	4
	个

	4
	4路超高清解码器
	画面分割：单屏支持1/4/6/8/9/16/25/36固定分割；支持M×N自定义分割，M×N≤36；
解码能力：最大支持2路32MP@25fps/7路12MP@25fps/10路8MP@25fps/14路6MP@25fps/18路5MP@25fps/28路3MP@25fps/36路1080p@30fps/144路D1@30fps同时解码；
视频输入：2路HDMI；
视频输出路数：4路HDMI
	1
	个

	5
	计算机（正版专业版操作系统）
	CPU：核心数≥8核，主频不小于2.6 GHz
"1个PCIe 5.0 x16显卡插槽
2个PCIe 4.0 x4 M.2接口
4个SATA 3.0存储接口
前置2个USB 3.0 （Type-C接口）
内存：≥16G DDR4
存储：≥512G M.2SSD+1T STD
操作系统：正版操作系统
配置显示器，不小于23.8英寸，配显示器挂件
配有线键盘、鼠标
	1
	台

	6
	硬盘录像机
	主处理器：64位高性能多核处理器；
操作系统：正版操作系统；
视频直存（私有协议）：最大支持不少于320路（800Mbps）前端接入；存储；转发，不小于32路（64Mbps）网络回放；
硬盘接口：16个，SATA；单盘最大支持24TB，SMR单盘最大支持30TB；支持热插拔；支持CMR，SMR；
	1
	台


四、商务要求
1、交货期：自合同签订之日起90个工作日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。
服务期限：自合同签订之日起3年。
3.质保期：36个月（含3年维保服务）
4.交货地点：鄠邑区
五、其他
（二）质量验收标准或规范
所有产品质量必须符合现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度等。没有国家标准的，可以参考行业标准。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。
（三）违约责任
3.1 按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
3.2 未按合同要求提供产品或设备质量不能满足采购技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。
· 保密要求
4.1供应商应对本项目采购文件、技术方案、设备参数、监控视频、平台数据、合同内容及履约过程中获取的所有未公开信息承担保密义务，严禁以任何形式泄露、传播、复制或用于本项目以外用途。
4.2项目涉及的视频监控数据、车辆人员信息、告警记录、无人机巡航数据、指挥平台信息等仅限本砂石治理管控使用，严格遵守数据安全与个人信息保护相关法律法规。
4.3供应商所有参与项目人员均需履行保密责任，项目资料专人管理、加密存储，项目结束后按采购人要求统一归档或销毁，不得私自留存。
4.4供应商违反本保密条款，视为严重违约，采购人有权终止合同、拒付剩余款项并追究经济赔偿；造成信息泄露、不良后果的，依法追究法律责任，并列入政府采购不良行为记录。


3.4商务要求
 3.4.1交货时间
采购包1：
自合同签订之日起90个工作日内完成全部项目内容，并交付采购人验收合格。
3.4.2交货地点
采购包1：
鄠邑区
3.4.3支付方式
采购包1：
分期付款
3.4.4支付约定
采购包1：
1、进度款，合同签订后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的30.0%
2、进度款，项目验收合格后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的50.0%
3、进度款，项目验收1年后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的10.0%
4、进度款，项目验收2年后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的5.0%
5、进度款，项目3年服务期满后，达到付款条件起30个工作日内，支付合同总金额的5.0%
3.4.5验收标准和方法
采购包1：
乙方提供的产品及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足需方要求。
3.4.6包装方式及运输
采购包1：
涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。
3.4.7质量保修范围和保修期
采购包1：
36个月（含3年维保服务）
3.4.8违约责任与解决争议的方法
采购包1：
详见合同文本
3.5其他要求
详见合同

