宜川县2026年农村公路路面技术状况检测与评价项目
采购需求
一、采购内容

对宜川县县域内的农村公路开展路面技术状况检测及评价工作，以便及时、准确掌握路面技术状况，为养护管理科学决策提供依据。

根据《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024），本次路面技术状况评定检测指标包括以下2项指标：① 路面损坏状况；② 路面平整度。

二、服务要求

《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）及下述标准、规范：

1、《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）；

2、《公路沥青路面养护技术规范》（JTG 5142-2019）；

3、《公路养护安全作业规程》（JTG H30-2015）；

4、《公路养护技术规范》（JTG H10-2009）；

5、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）；

6、《公路水运工程安全生产监督管理办法》（交通运输部令2007年第1号）；

7、相关设计、竣工图纸及资料。

三、检测方案及评定方法

（一）检测方案

1、根据检测结合本项目特点配备相应的检测人员及专用设备，以满足实际检测工作需要；

2、检测工作开始前，充分了解全县公路的状况及分布，确定检测时间、地点，安排详细检测实施计划；

3、公路技术状况评价是一项技术性且自动化设备使用面广的工作，其检测负责人和设备操作人员要具有较强的工作经验和相应检测数据分析的能力；

4、根据《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）路面技术状况评定检测包括路面损坏检测、路面平整度检测2项指标，其中路面损坏检测包括沥青路面损坏11类21项和水泥混凝土路面损坏11类20项。全面搜集道路相关的施工文件和往年的检测数据等技术资料。向相关单位了解道路的运营状态以及公路使用中的特别事件、限重限速原因、交通状况、水文、气候、环境等方面情况；

5、按照《农村公路技术状况评定标准》（JTG 5211-2024）中的要求进行数据处理并对公路技术状况进行评分；自动化进行检测，并初步判断病害产生原因及影响范围，说明病害发展情况并预测病害发展趋势，提出养护建议及确定下次检测时间。

（二）评定方法

1、路面技术状况（PQI）

沥青路面技术状况评定应包括路面损坏、路面平整度、路面车辙、路面跳车、路面磨耗、路面抗滑性能和路面结构强度七项技术内容。其中，路面结构强度为抽样评定指标，单独计算与评定。水泥混凝土路面技术状况评定应包括路面损坏、路面平整度、路面跳车、路面磨耗和路面抗滑性能五项技术内容。有刻槽的水泥混凝土路面不应作路面磨耗评定。评定范围根据路面大中修养护需求、路基的地质条件等自行确定。

路面技术状况采用路面技术状况指数PQI指标来表征，计算方法如下：
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式中：WPCI、WRQI、WRDI、WPBI、WSRI、WPSSI——各分项指标的权重系数如下表1-1所示。

表1-1 PQI分项指标权重

	路面类型
	权重
	高速、一级公路
	二、三、四级公路

	沥青路面
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	水泥混凝土路面
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2、路面损坏（PCI）

根据《《低等级农村公路技术状况评定指南》，路面损坏状况指数PCI通过下式计算：
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式中：PCI——路面状况指数，数值范围为0～100。如出现负值，则PCI取为0；

DR——路面破损率；
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——沥青路面采用15.00，水泥混凝土路面采用10.66；
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——沥青路面采用0.412；水泥混凝土路面采用0.461；
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——第
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类路面损坏的面积（m2）；
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——路面检测或调查面积（m2）；
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类路面损坏的权重或换算系数；
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——考虑损坏程度（轻、中、重）的第
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项路面损坏类型；
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——包含损坏程度（轻、中、重）的损坏类型总数，沥青路面取21，水泥混凝土路面取20。

3、路面行驶质量（RQI）

通过测得的国际平整度指数IRI，计算路面行驶质量指数RQI。路面行驶质量指数RQI按下式计算：
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式中：IRI—国际平整度指数，m/km；

a0—高速公路和一级公路采用0.026，其他等级公路采用0.0185；

a1—高速公路和一级公路采用0.65，其他等级公路采用0.58；

四、服务期限：自合同签订之日起50日历天。

五、质量标准：符合国家及行业相关标准。
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