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特别提醒


1、本项目采用不见面开标系统：电子化投标方式投标，须使用数字认证证书 ( CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时签到、解密等相关招投标事宜。开标时供应商须携带数字认证证书（CA 锁），如因供应商自身原因未正确使用数字认证证书（CA 锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。
2、制作电子投标文件：电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.52）》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台 (陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》 ；制作工具下载 地 址 ：
http s://zhidao.bqpoint.com/epointknow2/bqepointknowquestion.html?productt ype=1&platformguid=684edb0d-467c-4a6a -b31b-
9e7929e1fdee&areacode=610000&Cat egoryCode=16。
3、递交电子投标文件：登录全国公共资源交易中心平台（陕西省） (
http://www. sxggzy jy.cn/），选择“ 电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端 ”进行登录，登录后选择“交易乙方 ”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件 ”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。
4、不见面开标系统：打开登录页面网址选择点击右上角“登录 ”，在左侧选择“投标人 ”身份，登录地区选择“安康市不见面开标 ”插入 CA 锁登录，输入密码后，点击“登录 ”：
http://bjmkb.akggzy jy.cn/BidOpen ingHall/bidopen inghallaction /hall/log in，供应商登录之后可以看到当前供应商今日开标项目；选择要开标的项目，点击进入，页面首先阅读开标流程，点击“我已阅读 ”进入开标大厅，点击“取消 ”返回项目列表页面。
5、开标签到：供应商等待开标时需要签到，等候开标。请在开标前完成签到，开标时间到了之后就不能签到；点击页面上“签到 ”按钮进行签到，开标前 30 分

钟可以签到。签到成功之后，按钮灰化，无需再次签到，同时第一个座位图右下角出现绿色√。
6、注意事项
（1）为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议供应商配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西 省公共资源 CA 驱动。投标供应商需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直 播画面（播放器下载链接为 ：
http s://down load.bqpoint.com/down load/down loaddetai
l.html?SourceFrom=Down&SoftGuid=55aa4e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd4）。
（2）建议供应商在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前60分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 4009280095。
（3）供应商需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的CA锁。
[bookmark: bookmark1]（4）及时关注右侧公告及互动栏目信息。

[bookmark: bookmark2]第一章 招标公告

项目概况
白河县城关镇第三小学校园智能AI数字网络IP广播系统建设项目(三次)招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）获取招标文件，并于 2026年09月16日 16时00分 （北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：XSDL-BH2026012.1B2
项目名称：白河县城关镇第三小学校园智能AI数字网络IP广播系统建设项目(三次)
采购方式：公开招标
预算金额：549,966.00元
采购需求：
合同包1(白河县城关镇第三小学校园智能AI数字网络IP广播系统建设项目):
合同包预算金额：549,966.00元
合同包最高限价：549,966.00元
	品目号
	品目名称
	采购标的
	数量（单位）
	技术规格、参数及要求
	品目预算(元)

	1-1
	其他广播、电视、电影设备
	白河县城关镇第三小学校园智能AI数字网络IP广播系统建设项目
	1(项)
	详见采购文件
	549,966.00


本合同包不接受联合体投标
合同履行期限：10日历天
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
合同包1(白河县城关镇第三小学校园智能AI数字网络IP广播系统建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:
（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库【2004】185号）；
（2）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库【2006】90号）；
（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）；
（4）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库【2020】46号；
（5）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）；
（6）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）；
（7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9 号）；
（8）《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27 号）；
（9）《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23号）；
（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库【2021】19号）；
（11）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库【2019】19 号）；
（12）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采【2020】15 号）；
（13）财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库【2022】19号）；
（14）其他需要落实的政府采购政策。
3.本项目的特定资格要求：
合同包1(白河县城关镇第三小学校园智能AI数字网络IP广播系统建设项目)特定资格要求如下:
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明： 提供2026年1月至今任意1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：需提供2026年1月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。
三、获取招标文件
时间： 2026年08月27日 至 2026年09月02日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 18:00:00 （北京时间）
途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）
方式：在线获取
售价： 0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间： 2026年09月16日 16时00分00秒 （北京时间）
提交投标文件地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）
开标地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 . 安康市）（网 址：http://ak.sxggzyjy.cn/）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
注：  （1） 使用捆绑省交易平台的 CA 锁登录电子交易平台， 通过政府采购系统企业端进入， 点击我要投标， 完善相关投标信息， 下载采购文件。未完成网上操作的或未经采 购代理机构确认的， 无法完成后续流程。 （2） 本项目采购公告同时在全国公共资源交易平 台 （陕西省·安康市） 安康市公共资源交易中心 （网址： http://ak.sxggzyjy.cn/） 、 陕西省 政府采购网 （网址： http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/） 发布。 （3） 本项目采用电子化投标及 远程不见面开标方式， 相关操作流程详见全国公共资源交易平台 （陕西省） 网站(服务指 南-下载专区)中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》， 电子招标文件技术支持： 4009280095/4009980000。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：白河县城关镇中心小学
地址：白河县城关镇狮子山社区
联系方式：15929542167
2.采购代理机构信息
名称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
地址：陕西省安康市汉滨区大桥路鑫街口公寓4楼
联系方式：15929152837
3.项目联系方式
项目联系人：张工
电话：15929152837
安康市兴盛工程造价咨询有限公司



















第二章 投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	内   容
	说明与要求

	

1
	项目名称
	白河县第三小学校园数字网络IP广播系统建设项目(三次）

	
	项目编号
	XSDL-BH2026012.1B2

	
	项目属性
	货物

	





2
	

采购人
	采购人： 白河县城关镇中心小学
地  址： 白河县城关镇狮子山社区
电  话：0915-7812990

	
	


代理机构
	名  称：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
地  址：安康市大桥路新街口4号楼410室
联系人：张工
电  话：15929152837

	3
	采购内容
	具体要求详见采购招标文件

	4
	资金来源
	财政资金

	
5
	
最高限价
	549,966.00元，投标人所报投标报价不得超出本项目最高限价，否则按无效投标文件处理。

	
6
	
质量要求
	合格，采购清单中标注“核心产品、节能产品 ”，必须是独立知识产权，符合国家强制性要求标准，否则按无效投标文件处理。

	7
	交货期
	10日历天

	8
	质保期
	终验合格后12个月

	






9
	





供应商资质要求
	（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书  》或其他合法组织登记证书、 自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；





	
	
	（4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：：需提供2026年1月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。

	
10
	是否接受联合体投标
	
不接受，须提供书面声明，否则按无效投标文件处理

	
11
	报价采用的币种
	
人民币

	
12
	供应商的
替代方案
	
本项目不允许提交替代方案，须提供书面声明，否则按无效投标处理

	

13
	采购招标文
件的组成部分
	

详见本章细则

	

14
	投标文件答
疑澄清修改
	采购人澄清发出时间：距投标截止时间15日前
供应商收到确认时间：收到澄清后24小时内。

	15
	投标有效期
	自投标截止之日起90日历天

	
16
	投标
保证金额
	
本项目不缴纳保证金





	





17
	




投标文件编制要求
	招标响应电子投标文件1份。电子投标文件可于提交响应文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目 ” , 点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，
上传加密的电子投标文件（ *.SXSTF） ，上传成功后，电子化平台将予以记录。

	


18
	
投标文件签字盖章
	按采购招标文件指定位置要求“签字或盖章 ”的签字或盖章均可。要求签字处必须由签署人亲笔签名，盖章无效；否则投标文件不予通过，否则按无效投标文件处理。

	




19
	



开标时间及地址
	招标响应文件截止时间：2026年09月16日16时00分00秒（北京时间）地点 ：全国公共资源交易平台（陕西省.安康市）不见面开标大厅
招标时间：2026年09月16日16时00分00秒（北京时间）
招标地点 ： 安康市公共资源交易中心 （ 不见面开标网址 ）
http://219.145.206.209/BidOpen ingHall/bidopen inghallaction/h all/log in

	
20
	评标方法及标准
	
综合评分法

	
21
	
所属行业
	
工业

	
22
	
核心产品
	
数字广播系统控制主机服务器（核心产品、节能产品）

	



23
	


采购代理服务费
	依据《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》 （计价格[2002]1980号）、和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号） （发改价格〔2 011〕534 号）（发改价格[2015]299号）规定标准收取,代理服务费由中标供应商在领取中标通知书时支付给采购代理机构。





	
注意事项：
1、请各供应商务必详细阅读本采购招标文件的全部条款，以减少不必要的失误，否则由此引起的损失或风险由供应商自行承担。
2、各供应商获取采购招标文件后应认真即使审阅文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，在有效时间内未提出任何异议的，视为对本采购招标文件要求无任何异议。




二 、 总 则
1、本项目说明详见投标人须知前附表。
2、本次招标依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》 (国务院令第658号）及国家现行有关法律法规执行。
（一）采购人、采购代理机构、监督管理机构
采   购   人： 白河县城关镇中心小学
采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
监督管理机构： 白河县财政局
招标采购单位：采购人及采购代理机构的统称
（二）合格的供应商、合格的货物与服务
1.合格的供应商
1.1 资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
1.2 特定资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、 自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；

（4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：：需提供2026年6月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。
1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的投标。
1.4 根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求，参加本项目投标且符合《政府采购法》第二十二条规定的合格供应商须通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库，以便中标后能顺利录入中标单位信息，若未办理入库手续，造成不能发布中标公告，责任自负；
1.5 供应商须在采购代理机构进行投标登记备案，未在采购代理机构登记备案的潜在供应商均无资格参加投标。
2.合格的货物与服务
2.1投标所用货物及其有关服务，均应来自上述1条款所规定的合格供应商。
2.2货物系指供应商按招标文件规定，向采购人提供的符合招标文件要求的相关的货物。
2.3服务系指招标文件规定的，供应商须承担的与投标货物有关的辅助服务,如包装、运输、保险、技术培训、售后服务以及其他类似的义务。
（三）投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。
三、招标文件
（四）招标文件构成
招标文件包括下列内容：
第一章  招标公告
第二章  供应商须知
第三章  采购内容及技术要求
第四章  商务条款
第五章  采购合同
弟六章  附件及投标文件格式
（五）招标文件的澄清和修改
1.招标采购单位对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件内容的，采购人或采购代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在政府采购网上发布更正公告，并通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分供应商在收到后应立即以书面形式予以确认。
2.供应商对招标文件若有疑点要求澄清，应在投标截止期五日前，按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商的澄清要求均以书面形式予以答复，并将根据澄清要求涉及的范围把书面答复送达给相关的每一个购买招标文件的供应商。
3.招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间。在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有供应商，并在政府采购网上发布变更公告。
（六）招标文件的解释权归采购代理机构。
四、投标文件的编制
（七）编制要求
1.供应商应认真阅读招标文件的所有内容，严格按照招标文件的要求编制和提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使投标文件对招标文件作出实质

性响应。如果供应商在投标文件中没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝。
2.供应商提交的投标文件（包括产品的技术资料）以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应以中文书写。
（八）投标文件构成和格式
1.供应商编写的投标文件应包括，但不限于下列部分，请按招标文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：
1  投标函
2  投标报价表
3  资格证明文件
4  供应商概况
5  供应商参加政府采购活动承诺书
6  商务响应偏离表
7  技术偏离表
8  响应方案
9  业绩
10 产品证明材料
11 供应商认为需要提供的其他文件
2.供应商应按照本须知第二章（八）的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。
3.供应商应将投标文件按本须知第二章（八）规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码。
（九）投标报价
1.投标报价为完成本项目所要求服务的全部内容、中标服务费及国家按现行税收政策征收的一切税费。
2. 投标人须对服务或货物要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

3.投标人应根据自身情况对采购供货单价进行整体报价，所有投标报价均以人民币元为计算单位。报价均应被视为已经包含了所有招标文件中各项购买货物单品及其运送、辅材、检验、验收、保险和相关服务等的费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。
4.投标报价为最终结算（最终结算单价=货物价+运输费+配送费+售后服务费+保险费+检验费+相关伴随费用等），除非因特殊原因并经双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则供应商所报价在合同实施期间不因国家政策变化而变化。
5.所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的投标报价中。
（十）投标货币
供应商提供的货物和服务一律以人民币报价。
（十一）投标保证金
根据安财采管【2022】4号文件《安康市财政局关于全面取消政府采购保证金等有关事项的通知》相关要求，本项目不要求缴纳投标保证金。供应商在政府采购活动中违反政府采购相关规定给采购人、采购代理机构造成损失的，其失信行为将被纳入诚信系统，并且负有赔偿自责，赔偿金额不超过采购预算金额的2%。
（十二）投标有效期
1.投标有效期为开标之日起90个日历日（中标人的投标文件有效期与合同有效期一致）。供应商的投标有效期比招标文件规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
2.在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标采购单位可征得供应商同意延长投标有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。
3.投标文件的制作和签署（电子文件中法人或授权委托人需签字的地方，请不要使用机打方式签名。）
为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标的方式。供应商在投标时须提供电子投标文件（*.SXSTF）格式，若未按要求导致废标或未中标，投标供应商自行承担责任。
（十三）电子投标文件

编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制 。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。招标响应文件中需要法人或授权委托人签字的地方，请不要使用机打方式签名；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA ”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。
（1）电子招标文件下载
供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]后，在[我的项目]中点击“项目流程-交易文件下载 ”下载电子招标文件（*.SXSZF）；投标供应商须在投标文件发售截止日期前登录电子交易平台下载招标文件，否则责任自负；特别注意：该项目如有变更文件，则应点击“项目流程>答疑文件下载 ”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。
（2）电子招标文件需要使用专用软件打开、浏览供应商登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]免费下载《陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.52)》，并升级至最新版本，使用该客户端可以打开
电子招标文件。软件操作手册详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易（政府采购类）投标文件制作软件操作手册》 ;
（3）制作电子投标文件
电子投标文件同样需要使用上述软件进行编制。在编制过程中，如有技术性问题 , 请先翻阅操作手册或致电软件开发商
技术支持热线：4009280095、4009980000
（4）投标文件
4.1 投标文件构成和格式
（1）供应商应按照本须知第二章（八）第1条的内容及第五章提供的格式编写投标文件，不得缺少招标文件要求填写的表格或提交的资料。
（2）供应商应将投标文件按本须知第二章（八）第1条规定的顺序编排并应编制 目录，逐页标注连续页码。

4.2 中标供应商在领取中标（中标）通知书时请提供加盖公章的投标文件扫描件U盘两份及纸质版投标文件一份，代理公司做存档使用。
4.3 投标文件按要求均应逐页加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在投标文件中须同时提交法定代表人授权委托书。
4.4 投标文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。
4.5 如未按第二章（十三）规定的招标文件，按无效文件处理。
五、投标文件的递交
（十四）电子投标文件的提交
电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平 台（陕西省）网站[电子交易平台-企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择[“首页>电子交易平台>企业端>我的项目 ”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*.SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以 记录。
（十五）投标截止日期
1.供应商应在不迟于招标文件中规定的投标截止时间将投标文件递交至采购代理机构。
2.招标采购单位可以按本须知第二章（五）3条规定，通知因修改招标文件而适当延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和供应商受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
（十六）迟交的投标文件
采购代理机构将拒绝接收投标截止期后送达的任何投标文件。
（十七）投标文件的修改和撤回
1.供应商在递交投标文件后，投标截止时间前，可以修改或撤回其电子投标文件。
2.在投标截止日期之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。
3.从投标截止期始至招标文件确定的投标有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其投标。

六、开标与评标
（十八）开标
1.采购代理机构将在招标公告规定的时间和地点（同投标截止时间及地点）组织公开开标，文件解密、评审工作，整个过程接受监督部门的监督。
2.采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，供应商在投标截止前30分钟进行线上签到。（如超过投标递交截止时间未签到，视为放弃投标。）
3.开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁） 自行解密电子投标文件（系统默认解密时长为30分钟），投标单位需在解密时间规定内完成标书解密，所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统，由电子交易系统进行自动唱标。
4.在开标环节出现下列情况之一的，其电子投标文件视为无效文件：
（1）供应商拒绝对电子投标文件进行解密的；
（2）因供应商自身原因（如未带CA锁、或所带CA锁与制作电子投标文件使用的CA锁不一致、或沿用旧版招标文件编制投标文件等情形），导致在规定时间内无法解密投标文件的；
（3）上传的电子投标文件无法打开的；
（4）政府采购法律法规规定的其他无效情形。
5.特殊情形下的应急处置
参照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》第五条出现以下情形的，可延续电子开评标流程：
（一）在开评标过程中出现硬件设备（包括电脑、打印机、投影仪等）故障导致招标代理机构无法使用进行正常开评标的，代理机构应及时与公共资源交易中心工作人员联系，通知交易中心信息技术保障人员迅速判断、检查、排除设备故障，修理或更换有问题的设备。故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。
（二）出现电子交易系统和网络异常情况，导致代理机构无法进行正常开评标时，代理机构要及时联系交易中心信息技术保障人员迅速判断、及时排除系统信息故障。首先可尝试使用无线、移动数据等其它应急网络继续开评标。若更换网络或简单维修后，仍无法正常进行的，应联系电子政务办，将电子政务外网转换为内网运行。故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。

（三）交易中心出现临时停电断电的紧急情况，代理机构应及时通知交易中心的后勤保障服务人员，迅速查找停电原因，进行修理尽快恢复供电。故障在2小时内可修复的，可延续电子开标评标流程。
6.2小时内无法修复的，由代理机构根据招标人意见，可按照以下解决方案进行。
方案一：延续电子开评标流程。经招标人同意后，由代理机构向交易中心出具电子开评标情况说明，并由招标人、代理机构、评审专家等相关人员签字盖章，确定新的开评标时间，待故障排除后再继续完成电子开评标流程。
方案二：另行择期开评标。由招标人征求所有投标人同意，并报监管部门备案后公布。待故障修复后，由招标代理原文发布至统一交易平台，重新确定时间开评标。重新开评标时间自补充通知之日起不少于1个工作日。
7.故障修复期间，招标人、代理机构等相关人员要严格做好开评标信息保密工作，同时安排评标专家至休息地点等候，待故障修复后继续在指定地点开标、评标。评标专家有特殊情况确实不能继续参与评标的，予以补抽专家。择期另行开评标的，评标专家需重新抽取。
8.延时情况说明由代理机构将突发情况的原因、经过、解决措施，延时时间等进行详细准确的书面记录，再由招标人和代理机构等相关人员签字确认。
（十九）评标委员会
1.招标采购单位将按照《政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及有关规定组建评标委员会。
2.评标委员会由采购人代表及有关评审专家组成，专家从陕西省政府采购专家库中随机抽取产生。
3.评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标采购单位提交书面评审意见。
（二十）评标过程的保密性
1.公开开标后，直至发布中标公告时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均属保密范围，评标委员会及招标工作人员不得向供应商及与评标无关的其他人透露。
2.在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方向评标委员会或招标采购单位施加任何影响，其投标将被拒绝。

（二十一）投标文件的澄清
在评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可分别要求供应商对其投标文件进行澄清或说明，有关澄清或说明的要求和答复应以书面形式提交。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。
（二十二）投标文件的初审
1.资格性审查
采购人将审查资格证明文件是否齐全有效，文件签署是否合格。

	评审项
	评审因素
	评审标准

	
























资格性评审
	

有效的主体资格证明
	具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、 自然人只须提交身份证）；

	
	法定代表人委托授权书
	法定代表人授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；

	
	

财务状况报告
	提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；

	
	
税收缴纳证明
	提供2026年1月至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

	
	
社会保障资金缴纳证明
	需提供2026年1月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明）；

	
	


主体信用查询记录
	供应商不得为“信用中国 ”网 (www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商 , 不得为中国政府采购网（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（截图加盖公章）；

	
	无重大违法记录的书面声明
	提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；





	
	非联合体声明
	本项目不接受联合体，不接受替代方案，须提供非联合体声明

	
	设备和专业技术能力
	
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）

	
	
国家强制性要求
	采购清单中标注“核心产品 ”，必须是独立知识产权、节能产品，符合国家强制性要求标准（提供核心产品针对本项目授权书加盖公章）


2.评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。重大偏离或保留是指实质上影响供货范围、质量和性能；或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务。纠正这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，招标采购单位可以接受，但这种接受将影响供应商的综合得分。评标委员会只根据投标文件本身的内容确定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。
3.投标文件符合性审查
依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：
	评审项
	评审因素
	评审标准

	
符 合 性 评 审
	投标文件项目名称、
项目编号、标段（未分标段的除外）
	投标文件以下三处的项目名称、项目编号、标段与本项目完全一致，且无遗漏：（1）封面；（2）投标函； ( 3）法定代表人委托授权书。

	
	投标文件组成
	符合招标文件的要求

	
	投标文件签署、盖章
	签署、盖章均符合招标文件要求，且无遗漏。

	
	投标文件的语言及计量单位
	均符合招标文件的要求。

	
	投标有效期
	符合招标文件的要求。





	
	


投标报价
	同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；
（2）开标一览表填写符合要求；（3）报价货币符合招标文件要求；（4）未超出采购预算或招标文件规定的最高限价；

	
	
实质性条款响应
	完全响应招标文件要求的各项服务/商务实质性条款/技术实质性参数。

	
	合同文本
	完全理解并接受招标文件合同基本条款的要求。

	
	

其他
	完全理解并接受法律法规和招标文件对供应商的各项须知、规约要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其他被视为“无效投标 ”的情形。


（二十三）投标文件的详细评审
1.评标委员会将按照（二十三）规定只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行详细的评价和比较。
2.评价和比较以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“投标报
价 ”、“商务响应 ”、“所投产品的技术指标 ”、“项目实施方案 ”、“产品配置 ” 、“ 售后服务 ”、“质量保证 ”、“业绩 ”等方面进行评审。
3. 评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
具体评审因素量化指标和分值如下：

	评标分项
	分项分值
	
评标因素

	
投标报价
	

30分
	价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价） ×价格权值（即30%） × 100（因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价）。

	
商务响应
	

5分
	经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、交货期、质量、验收、服务等方面进行响应，每一项的1分，最高得5分，未做详细响应的得0分。





	



所投产品的技术指标
	




35分
	技术指标清晰，符合国家的标准和有关规定，技术资料齐全，技术要求和参数全部响应招标文件中技术要求的计35分，标▲参数每负偏离一项扣1分，扣完为止。
注：投标时须附有所投产品的资料（包括但不限于检测报告、官网和系统功能截图、生产厂家出具的、相应的功能证明材料等资料，并附上清晰可辨识的相关图片、彩页等）。

	








项目实施方案
	









9分
	一、评审内容
针对本项目提供项目实施方案，方案内容包括但不限于：①供货方案；②人员配置合理、职责明确；③供货进度保障措施等，
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
共 3 项内容，每项满分 3 分，缺项不得分，每项具体评审得分如下：每项完全满足评审标准的计 3 分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指:对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣0.5 分，扣完为止。

	







综合能力
	








6分
	供应商或制造商具有：1.质量管理体系认证证书、2.职业健康安全管理体系认证证书、3.环境管理体系认证证书的，4.为了响应落实支持创新 、 绿色发展等政府采购政策 ， 核心产品符合GB/T23331-2020或ISO50001-2018标准的《能源管理体系认证证书 》5.为了保证货物的交付和后续易损易耗件、零配件的持续供应 , 核心产品符合GB/T40753- 2021或ISO28000标准的《供应链安全管理体系认证证书》6.核心产品符合GB/T27922《商品售后服务评价体系》标准的《售后服务认证证书》。每提供 1 项有证书得 1 分，最高得6 分，未提供不得分。





	











售后服务
	











4分
	一、评审内容
售后服务包含但不限于：①售后服务承诺、 日常维护方案及保障措施，②项目交付用户后出现故障响应时间及措施，③售后人员配置及售后流程计划，④售后保障主要产品制造商售后承诺免费保修时间至少两年起。
完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述；
可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案；
针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。
共 4 项内容，每项满分 1分，最高4分，缺项不得分，每项具体评审得分如下：每项完全满足评审标准的计1分，每有一项要求的方案内容有一处错误的（错误是指:对同一问题前后表述矛盾的，或逻辑错误的，或缺少关键节点，或涉及的规范及标准错误，或表述内容不完整，或不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形）扣 0.5 分，扣完为止。

	











人员配备
	




项目负
责人
2分
	供应商拟投入项目负责人持有国家人力资源和社会保障部认可颁发的信息系统项目管理类高级及以上级别资格证书（如信息系统项目管理师等），提供证书复印件及最近 1 年内不少于 6 个月的社保证明（社保证明须清晰显示参保单位、参保期限、参保人员姓名，与证书持有人一致） ，加盖投标人公章，本项最高得  2分；未按要求提供人员证书、社保证明，资格不符合要求的，不得分。

	
	



技术人员3分
	供应商拟投入项目技术人员持有第三方培训认可的网络安全类 (如网络安全工程师）或特种行业操作证（如电工证）或所投产品制造厂家认证工程师资格证书，提供证书复印件及最近 1 年内不少于6个月的社保证明（社保证明须清晰显示参保单位、参保期限 、参保人员姓名，与证书持有人一致），加盖投标人公章，每提供 1 人得 1 分，最高得 3分； 未按要求提供人员证书、社保证





	
	
	明，或人员数量、资格不符合要求的，对应分项不得分。

	
业绩
	
6分
	投标人提供自 2023 年 07 月 01 日至今类似项目业绩（以合同签订时间或中标通知书时间为准，复印件加盖单位公章）。每提供一份得2分，满分6分。




4.供应商的投标文件中须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，评标委员会将取消其投标资格。
5. 本项目需要落实的政府采购政策
5.1 落实政府采购信用融资有关政策要求
（1）落实政府采购信用融资有关政策要求执行陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）文件规定；
（2）有融资需求的供应商可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台 (
网址：http://ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/） 自主选择金融机
构及其金融产品，凭政府采购中标（中标）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请（具体程序以平台指南为准）。 目前的合作银行有：北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商 银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中国民生银行（排名不分先后）。
5.2 投标企业政府采购政策
（1）中小企业落实政府采购政策
1）项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19 号），对符合政府采购关于中小企业扶持政策的小微企业投标人的报价给予 10%的扣除，
用扣除后的价格参与评审。
2)本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立、依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。划分标准见《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

3)投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受前款办法规定的中小企业扶持政策：
①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.1 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
5.2.2 投标人需根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕 46号）、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕 19号）和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）对照自身情况及所提供产品的制造商、服务商的信息自行判断是否全部属于中小微企业。出具《中小企业声明函》（见投标文件格式）的小微企业，享受小微企业扶持，否则不享受相关中小企业扶持政策。投标人提供的《中小企业声明函》在公示中标结果时公开。
5.2.3 投标人应对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。
5.3 监狱企业政策
(1) 符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
（财库〔2014〕68 号）的监狱和戒毒企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具属于监狱、戒毒企业的证明的，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除，监狱、戒毒企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。

(2) 投标人为监狱企业且所投货物全部由监狱企业制造的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，未提供或出具证明文件的单位不符合要求的，不视为小型微型企业。
5.4 残疾人福利性单位政策
(1) 符合财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）并提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）的投标人，视同小型、微型企业享受 10%的价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受价格优惠政策。
(2)投标人为残疾人福利性单位且所投货物全部由残疾人福利性单位制造的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未提供的不视为小型微型企业。
5.5 节能环境标志产品政策
(1) 执行《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90 号）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）等政府采购政策，对获得符合政府采购政策的产品实施政府优先采购或强制采购。
(2)投标人可以提供所投产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件。采购代理机构通过中国政府采购网 (
http： //www.ccgp.gov.cn/）对获证产品信息进行核对。
(3)投标人所投产品属于下列情形之一的，本应属于优先采购的，不再享受优先采购政策；属于强制采购的，则按无效投标文件处理：
1）未提供认证证书扫描件或经核对认证证书存在信息有误的；
2）认证证书已过期。
①享受中小企业政府采购扶持政策的投标人，可以同时享受节能产品、环境标志产品优先采购政策。
②鼓励中标（中标）供应商在提供货物（产品）包装、运输按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕）123 号）、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕 ）123 号）规定的环保要求进行包装。

6.对于符合政策性优惠的，其评标价按照以下规则进行计算调整。
6.1 符合（财库〔2020〕46 号）、（财库〔2022〕19 号）文件规定的小微企业单位的评标价计算规则：
6.2 对符合规定的小型和微型企业（非联合体投标）报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-10%）
6.3 确认为小微企业（含小型、微型企业，下同）投标的，应当同时符合以下条件：
（1）符合国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300 号）；
（2）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（3）投标时须提供《中小企业声明函》；
6.4 符合（财库〔2017〕141 号）文件规定的残疾人福利性单位的评标价计算规则：
(1)在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的 金额，计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格 参加评审。
其评标价=投标报价*（1-10%）
(2)确认为残疾人福利性单位投标的，应当同时符合以下条件：
1）符合（财库〔2017〕141 号）文件相关规定。
2）投标时提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
3）投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》。
6.5 符合（财库〔2014〕68 号）文件规定的监狱企业的评标价计算规则：
(1)在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，

计入面向中小企业采购的统计数据。报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-10%）
6.6 确认为监狱企业投标的，应当同时符合以下条件：
（1）符合（财库〔2014〕68 号）文件相关规定。
（2）投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他监狱企业生产的货物。
（3）投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
6.7 符合（财库〔2021〕19 号）文件规定的来自贫困地区提供农副产品的评标价计算规则：
(1)在政府采购活动中，对于来自贫困地区提供农副产品的投标人，报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
其评标价=投标报价*（1-5%）
(2)确认为来自贫困地区提供农副产品的投标人，应当同时符合以下条件：
①符合（财库〔2021〕19 号）文件相关规定，在 832 个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。
②投标时提供本单位生产的货物，或者提供其他贫困地区生产的货物。
③投标人须提供相关证明文件。
6.8 符合节能产品文件规定的评标价计算规则：
(1)投标货物涉及提供的所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单 ” （相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》）的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。
(2)符合环境标志产品文件规定的评标价计算规则：
(3)投标货物涉及提供的所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单 ” （相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》）
的，其评标价=投标报价*（1-3%）；（不是所有投标产品的不享受此项优惠）。
7.评标委员会对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出一个以上三个以下中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 投标价格低的；
(2) 技术评估得分高的；
(3) 售后服务承诺优的。
（二十四）评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，报采购人。
（二十五）确定中标单位
采购人按照评标委员会推荐的中标供应商排名顺序确定中标单位。
七、合同
1、中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，持中标通知书与招标人签订合同。
2、中标人因自身原因不按规定与招标人签订供货合同或者拒绝与招标人签订合同的，则招标人将废除授标，并依法承担相应法律责任。同时，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因 自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。
3、中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。
4、中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。
5、所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
6、招标人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
八、合同的履约验收
招标人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收。
九、招标服务费
1、参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知(计价格

(2002) 1980号)、《国家发展和改革委员会办公关于招代理服务收费有关问题的通知 》 (发改办价格 (2003)857号)规定采用差额定率累进计费方式计取，招标代理服务费由中标（中标）供应商向安康市兴盛工程造价咨询有限公司缴纳。
2、招标服务费应采用转账、现金形式缴纳。
十、重新组织采购活动
如果发生下列情况之一，招标人和招标代理机构将按《政府采购法》、《政府
采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）重新组织采购活动：
（1）投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）所有投标人的报价均超出采购预算，招标人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
十一、特殊情况处理
若在实施采购项目过程中，因在不同阶段有效投标人不足三家， 申请变更采购方式的，应按照《白河县财政局关于进一步规范市级预算单位变更政府采购方式审批管理的通知》执行。）
十二、询问、质疑与投诉
1.询问
投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人、招标代理机构提出询问。
2.质疑
（1）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。针对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。属于采购程序问题的，向采购代理机构提出质疑；属于采购需求的（包括资质要求、技术指标、参数、评分办法等），应向采购人提出质疑；
（2）提出质疑的供应商应当是参与本项目采购活动的供应商。
（3）潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件（以供应商填写报名登记表的时间为准）起 3 个工作日内提出。

（4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应包括下列内容：
① 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑项目的名称、编号；
③ 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
④ 事实依据；
⑤ 必要的法律依据；
⑥ 提出质疑的日期。
（5）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章并加盖公章。
（6）供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章并加盖公章。
（7）采购人负责供应商质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。
（8）接收质疑函的方式：
① 接收质疑函的方式：书面递交质疑函纸质版（当面递交）或 PDF 格式扫描件（发至电子邮箱）
② 联系方式
采 购 人： 白河县城关镇中心小学
地址： 白河县城关镇狮子山社区
联系方式：0915-7812990
采购代理机构：安康市兴盛工程造价咨询有限公司
地        址：陕西省安康市汉滨区大桥路鑫街口公寓4楼
联  系 方 式：15929152837
3.投诉

（1）质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。
（2）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
① 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
② 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
③ 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
④ 事实依据；
⑤ 法律依据；
⑥ 提起投诉的日期。
（3）投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（4）投诉人提起投诉应当符合下列条件：
① 提起投诉前已依法进行质疑；
② 投诉书内容符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号令）的规定；
③ 在投诉有效期限内提起投诉；
④ 同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
⑤ 财政部规定的其他条件。
（5）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。
十三、根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔202 6〕2号）规定，强化政府采购异常低价审查，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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一、采购内容:
1. 白河县第三小学校园数字网络IP广播系统建设项目(三次）
2.预算金额：549,966.00 元
二、交货期：10日历天
三、质保期：验收合格之日起不少于12个月
四、建设内容

本项目主要包括“ 四网融合 ”基础网络系统设施建设、智能化广播应用系统升级、新增AI智能高科技项目、配套国产化软硬件采购及安装培训等，遵循“实用、先进、兼容、安全 ”原则，贴合校园实际需求。
（一）四网光纤融合基础网络系统设施建设
完成校园光纤骨干网铺设、有线网络升级，整合现有资源，部署边缘计算网关，实现系统互联互通、全域覆盖，提升网络性能，为智能化应用提供硬件支撑。
（二）智能化应用系统建设
1. 数字广播及消防应急指挥系统：升级校园数字IP广播，实现全域覆盖、分区控制、应急联动，配套相关设备，完善消防应急指挥功能。
2. 多媒体影音应用系统：建设适配小学教学的系统，对接相关教学系统，搭建教学资源库，部署多媒体教学设备，提升教学实效。
3. 视频监控及校园防欺凌系统：升级监控系统，新增AI视觉分析、AI视觉巡课功能，部署高清设备终端，实现全域覆盖、智能预警，兼顾安防与教学督导。
4. 新增高科技应用：AR/VR沉浸式教学系统（部署设备及资源，打造沉浸式教学场景）、区块链学生成长档案系统（整合学生信息，实现安全存证）、物联网校园感知系统（部署传感器，监测环境及设备状态）、智慧营养膳食管理系统（制定食谱、分析营养，方便家校查看）。
5. 校园综合管理平台：整合所有系统，实现数据互通、集中管控，具备权限管理、数据统计、远程管理等功能，支撑科学决策。
（三）配套保障建设
完成软硬件安装调试、人员专项培训、现有数据安全迁移，确保系统正常运行、相关人员熟练操作。
五、建设要求
为落实教育信息化2.0行动计划、《教育现代化2035》及陕西省、安康市教育信息化相关政策，破解白河县城关镇中心小学校园管理、教学、安防、AI人工智能等信息化短板，推进学校数字化、智能化转型，打造智慧校园样板，特制定本方案。
本项目以“ 四网融合 ”为基础，融合数字IP广播（分区指挥）、人工智能（防霸凌）、物联网（消防报警）、可视化教学（图标显示）等前沿技术，整合校园全

场景需求，构建一体化智能管理体系，为师生提供便捷安全的校园环境，为管理层提供决策支撑。
（一）项目背景
当前教育信息化进入高质量发展阶段，智慧校园建设是基础教育优质均衡发展的重要抓手。 白河县城关镇中心小学作为当地重点小学， 目前存在校园基础设施各自独立、管理效率低下、教学数字化不足、安防有隐患、健康管理缺乏智能手段等问题。结合省、市相关政策要求，参考先进地区经验，亟须建设一套“ 四网融合、智能联动 ”的校园综合信息智能管理平台，引入适配小学校园的前沿技术，补齐信息化短板。
（二）项目必要性
1. 落实政策要求：契合陕西省、市教育信息化相关文件精神，是推动学校信息化达标提质、助力区域教育数字化转型的具体举措。
2. 提升管理效能：通过智能化手段替代人工操作，减少成本、规避疏漏，提升管理精准度和效率，让管理人员聚焦教育教学服务。
3. 强化安全防护：构建全方位安防体系，解决监控盲区、应急滞后等问题，实现安全隐患早发现、早预警、早处置，保障师生安全。
4. 推动教学转型：通过AR/VR、AI辅助教学等技术，丰富教学场景，满足个性化学习需求，提升办学竞争力。
5. 完善基础设施：实现“ 四网融合 ”，解决现有系统兼容性差、资源浪费问题，为智能化应用提供硬件支撑。
6. 适配教育趋势：引入前沿技术，培养学生数字素养，跟上教育现代化步伐，落实相关政策要求。
（三）项目建设目标
建成“ 四网融合、智能联动、高效便捷、安全可靠 ”的校园综合信息智能管理平台，融合前沿技术，实现校园管理智能化、教学数字化、安防精细化、服务人性化、成长可视化，打造符合政策标准的智慧校园样板，助力学校数字化转型。
校园综合信息智能管理平台（系统）包括视频监控、数字广播、有线网络、无线网络等四网融合系统和全光网改造项目，校园数字智能广播系统未来可以扩展至宿办楼、明德小学教学楼、新建教学楼、第三小学教学楼、操场及楼宇间公共区域

数字广播系统一体化数字管理模式，实现校园管理智能化、高效化，拟构建“ 四网融合 ”集中管控体系，具体建设目标如下：
1. 四网融合：将有线网络、无线网络、监控网络、广播网络整合至中心机房，实现“一网承载、集中管控 ”，实现数字广播、视频监控、有线/无线网络光纤融合，融入物联网、边缘计算，实现全域覆盖、系统互通，支撑前沿技术应用。
2.智能广播：支持独立广播、统一广播、分区广播，满足日常教学、课间操、紧急通知、消防报警等场景需求。保障网络传输低延迟、高稳定，确保广播信号与监控画面同步流畅，符合校园安全管理标准。
3.安防智能：构建全方位安防体系，实现智慧门禁、智能监控、应急报警、防欺凌提醒等功能，提升安全防护能力。
4. 教学数字化：实现智能录播、AI辅助教学、AR/VR沉浸式教学等功能，丰富教学手段，提升教学质量。
5. 管理高效化：实现广播、门禁、资产等管理自动化，构建“可视、可控、可管 ”的智能管理模式。
6. 成长可视化：搭建可视化管理平台，简化运维操作，降低人力成本，实现设备状态、网络流量、广播任务实时监控。利用区块链技术建立学生成长档案，实现信息安全存储、不可篡改，助力个性化培养。
7. 可扩展性：预留扩展接 口，适配学校未来发展，新增相关高科技应用（健康智能体检、远程互动教学）。
本项目契合教育信息化趋势，落实省、市政策要求，针对性解决学校信息化短板，建设目标明确、内容具体、实施可行、预算合理、风险可控，具有显著综合效益，对学校高质量发展和区域教育数字化转型具有重要意义，项目建设必要且可行。

（四）总体架构
采用“ 中心机房集中管控+分区节点延伸 ”的架构，即以有线网络为骨干承载，无线网络为补充覆盖，整合监控与广播业务，形成“一张网 ”传输体系。
1.核心层：部署于中心机房，由核心交换机、一体化管控服务器、广播主机、监控存储服务器等组成，负责校园网络数据交换、业务调度与集中管控。

2.汇聚层：每个教学区域设置 1 个汇聚节点，部署汇聚交换机，连接核心层与接入层设备，实现校区内业务数据汇聚与转发。
3.接入层：覆盖各校区教学楼、操场、办公室等区域，部署接入交换机、无线AP、监控摄像头、广播终端（音箱及话筒），实现终端设备接入网络。
（五）系统功能
1.广播系统核心功能
①分区与统一广播
- 支持按校区、年级、教学楼等维度划分广播区域，可实现统一播放（如升旗仪式） 、独立播放（如校区通知）、指定班级播放（如课堂听力）。
- 具备定时任务功能，可预设作息铃声、课间操音乐、眼保健操等日常广播计划，自动执行。
②应急广播功能
- 支持紧急触发模式，中心机房或授权终端（如保安室、校长室）可一键触发全校园应急广播，播放火灾、地震等预警指令。
- 与监控系统联动，当监控摄像头检测到异常（如校园内陌生人闯入），可自动向指定区域发送警示广播。
③互动与远程控制
- 教师可通过手机 APP 或电脑客户端，远程选择广播区域、上传音频文件、发起临时广播（如调课通知）。
- 支持话筒接入，校长室、教务处等场所可通过有线话筒直接发起广播，无需前往中心机房。
2.网络管控功能
①设备监控：通过一体化管控平台，实时查看核心交换机、AP、摄像头、广播终端的在线状态、运行参数，异常时自动报警。
②流量管理：对校园网络带宽进行分配，保障广播信号与监控视频传输带宽优先，避免因学生上网导致广播卡顿。
③权限管理：设置不同角色权限（如管理员、教师、保安），不同角色仅可操作对应功能（如教师仅可发起班级广播）。
3.系统对接要求

广播系统包括室外音柱、室内广播、教室多媒体教学音箱等，需实现全域覆盖，集中管理，分区控制。
[bookmark: bookmark4]六、采购清单及技术参数（核心产品必须满足或优于采购清单要求）
本项目技术指标分级标识规则如下：以 “★ ” 标注关键技术指标，以 “▲ ”标注重要技术指标，未作标识的为一般技术指标。
1.带 “★ ” 的指标为实质性要求，投标人须全部作出实质性响应；任一指标未实质性响应的，其投标按无效投标处理。
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	产品名称
	数量
	单位
	要求/备注
	货物/服务
	所属
行业

	




1
	


数字广播系统控制主机服务器（核心产品、节能产品、信息安全产品)
	




1
	




台
	1.工控机箱设计，采用≥17.3英寸电容触摸屏。
2.采用的国产处理器配置≥8核， ≥8线程， ≥2.7GHz主频 ; ≥1×256GM.2固态硬盘； ≥1×8GDDR4内存。
3.抽拉式键盘鼠标设计。
4.具有≥1×VGA接口、 ≥1×DVI接口、 ≥6×COMRS232接口（COM3/4支持RS232/RS485）、 ≥4×USB2.0接口、 ≥
4xUSB3.0接口、 ≥1×PS/2接口、 ≥1×MICIN接口、 ≥1×
LINEOUT接口、 ≥1×LINEIN接口、 ≥1×TRIGGERINPUT接口。
5.应提供提供产品彩页、 由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明
	




货物
	




工业

	


2
	


智能控制器
	


1
	


台
	1.设备采用机柜式设计， 自动实现卫星自动校时，使用地球同步卫星作为校时基准，与格林威治时间误差≤0.1秒。
2. 自带3.9英寸TFT显示屏显示当前时间、信号和卫星信息
。
3.支持与公共广播系统对接作为校时系统。
4.兼容BDS（北斗卫星） 、GPS卫星校时。
	


货物
	


工业
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多源音频采集器
	





1
	





台
	1.具有≥2组RCA输入端子，带输入音量电位器调节，支持输入音频压限功能。
2.具有≥5分区独立打开、关闭采集功能，配套独立的指示灯显示。
3.支持定时采播任务、临时采播任务，采播任务优先级别可通过服务器设置。
4.支持音频触发采集任务；支持AUX输入自动触发采集任务
。
▲5.支持播放系统采播任务，在局域网内，播放端延时
<5ms（音源输出端与终端音频播放端对比） 。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明 )
	





货物
	





工业
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CD播放器
	

1
	

台
	1.吸入式机芯；
2. 自动播放控制；
3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；
4.内置宽频监听扬声器；
5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡；
	

货物
	

工业





	
	
	
	
	6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。
7.支持上电自动播放功能。
	
	

	






5
	





消防联动报警采集器
	






1
	






台
	1.具有≥16路(开关量)短路输入接口，支持服务器端配置相应预设功能；具有≥8路(开关量)短路输出接口，支持服务器端任意配置相应预设输出。每≥1路(开关量)短路输入和输出采用独立的LED状态指示 。面板上的≥24个LED指示灯 , 其中≥16个对应显示短路信号的输入， ≥8个对应显示短路信号的输出。
2.具有市电电压插座接口和直流电源接口，两种电源模式备份选择。
3.具有≥1组线路（AUXIN）输入接口，独立音量电位器调节音量大小。支持本地音源输入采集功能。支持音频信号自动触发执行采集任务功能。音频输入带状态灯指示。当输入音频信号过大时，削峰状态指示灯点亮。
	






货物
	






工业
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前置放大器
	




1
	




台
	1.具有≥5路话筒（MIC）输入接口， ≥3路标准信号线路(AUX）输入接口， ≥2路紧急线路（EMC）输入接口。
2.MIC5具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拨动开关交替选择。
3.紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能。
4.MIC1、2、3、4、5和≥2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能。
5.具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。
6.MIC2、3、4、5通道灵敏度可通过拨码开关选择。
	




货物
	




工业
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AI防欺凌预警话筒
	









1
	









台
	1.具有自定义按钮，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮，支持一键报警广播功能。
2. 内置网络音频解码，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、AAC、
OPUS主流音频格式，兼容等同或优于8kHz-48kHz全采样率
。
3.设备采用ARM架构等同或优于四核CPU芯片和音频算法处理技术， 内置DSP音频处理，支持数字混音， ≥10段EQ均衡配置。
4.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路多方会议通话功能，支持多方通话可视化展示 。设备自带回声消除抑制功能。
5. 内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束 、上一曲、下一曲。
★6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，
支持歌曲歌词同步显示。 （提供功能界面截图）
	









货物
	









工业





	
	
	
	
	7.桌面式设计， 自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。
8.内置≥2×3W全频高保真扬声器单元。
9.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm耳机输出接口和≥1路3.5mmMIC输入接口；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。
10.系统采用数据冗余编解码算法，支持抗丢包恢复功能，网络丢包≥37.5%时，音频播放无卡顿。
11.支持AI预警信息查看、事件处理、录音播放以及实时发放对讲操作。
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寻呼话筒
	













1
	













台
	▲1.具有自定义按钮功能，支持自定义音乐播放、对讲、广播功能；具有紧急报警按钮功能，支持一键报警广播功能。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
2. 内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、 AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、 44.1kHz、48kHz采样率的音频。
3.支持数字混音， ≥10段EQ均衡配置。
4.设备支持全双工双向对讲功能，支持≥12路多方会议通话功能，支持多方通话可视化展示。设备自带回声消除抑制功能。
5. 内置语音识别唤醒功能，支持语音控制任务执行、结束 、上一曲、下一曲。
6.支持节假日祝福图片显示，可自定义祝福图片显示，支持歌曲歌词同步显示。
7.桌面式设计， 自带≥10.1英寸IPS屏幕，分辨率等同或优于1024x600，支持触摸操控。支持进入休眠、低功耗省电模式，支持账号密码管理。
8.具有≥1路USB接口，支持本地音频文件自由点播播放；具有≥1路3.5mm耳机输出接口和≥1路3.5mmMIC输入接口 ；具有≥1路音频线路输出接口，具有≥1路音频线路输入接口。
9.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后，网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
	













货物
	













工业
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广播话筒
	

1
	

套
	1.换能方式：驻极体
2.钟声提示：带钟声提示功能
3.线材配备： 10米（卡农母头转6.35音频线）
4.咪杆长度 ≥420mm
5.具备有灯环提示功能
	

货物
	

工业
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无线话筒
	

















1
	

















套
	1.基于数字U段的传输技术，pi/4-DQPSK调制方式，采用国产主控芯片，传输距离≥80米，接收机具有≥2路平衡输出、 ≥1路非平衡混音输出；具有混响、均衡、智能静音、音频加密、功率调节功能。
2.具有≥1台接收主机、 ≥2只手持发射机；频率范围同或优于470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、 807MHz-830MHz四个频段使用。
▲3.接收机前面板具有≥2个显示屏、 ≥2个编码旋钮、 ≥2个频率扫描实体按键、 ≥2个红外对频实体按键、 ≥1个电源开关按键、 ≥1个二合一指示灯（红外发射管+对频指示灯） ；后面板具有≥1个LINE-OUT接口、 ≥2个XLR-OUT接口 、 ≥2个BNC接口、 ≥1个DC接口。发射机具有≥1个OLED显示屏、 ≥1个开关机/静音按键、 ≥2个工作状态指示灯。（提供设备接口图佐证）
4.具有自动静音功能，麦克风跌落、抛掷时，毫秒级自动静音，避免冲击声； 实时监测设备姿态，静置≥5秒静音, ≥8分钟关机，无需手动干预。
▲5.具有多档位混响调节功能，混响效果≥15625个，效果占比、 回响延时、混响幅度调节，三种音效各具有≥25档调节方式。 （提供功能截图佐证）
6.具有多频段均衡调节功能，均衡调节≥2197种，麦克风均衡器调节功能，具有高、 中、低音三种调节档位，每种效果支持≥13档调节。
7.具有长时间续航，发射机使用时长≥10小时。
8.具有ID码防串扰功能，采用32位唯一ID码，用于接收和发射配对，收发ID码必须相同才能对码，能够有效防止相同频率的信号相互串台。
9.接收机具有≥2个LCD显示屏； 发射机具有OLED显示屏，能够显示频率信息、音频加密状态、功率挡位、静音状态 、 电量格数信息。
	

















货物
	

















工业
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话筒天线
	


1
	


套
	1.天线接收频段广，可接收等同或优于470-950MHZ的频率 ;
2.天线极化方式：线极化；
3.天线驻波比： ≤2.0；
4.放大器增益：四档可调（-6dB/0dB/6dB/12dB)；
5.指向性： ≥90度指向；
	


货物
	


工业
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时序电源管理器
	



1
	



台
	1.配备LCD显示屏，支持显示温度信息，实时输入电压信息、时间信息、IP信息，定时任务信息。
2.具有≥10路单通道≥10A电源输出插座，后板具有≥8路单通道≥10A电源输出插座，前置面板具有≥2路单通道≥10A电源输出插座，总输出电流≥30A，支持实时监控插座功率。
3.具有≥2个10M/100M网口， ≥2路RS-485接口， ≥1路USB接口提供照明灯供电；配备≥1个监听扬声器，支持人声报警提示。
4.支持过载、短路保护功能；支持连接PC可视化界面进行远
	



货物
	



工业





	
	
	
	
	程操控；支持网络远程固件升级，支持主从机级联，支持通过一路网口接入局域网使用软件控制所有级联设备。
5.具备对每一路电源输出进行定时编程，支持每路开关时序间隔动作延迟时间调节设置。
6.支持实时检测设备温度，支持拓展外接温湿度传感器，显示外部环境温湿度。
7.具备自定义设置电源锁开启后每个通道开启、关闭、保持关闭前状态；支持设置对应通道的上下限位值、对应的超限动作和动作延时，支持调节报警音量大小。
8.支持电压、电流或温湿度超过限定值播放相应的人声报警 , 恢复正常时自动停止。
9.支持通过主设备电源锁可一键开启或关闭所有从设备；支持独立控制每一路电源输出，支持一键全开或全关；支持一键紧急打开或者关闭全部电源。
10.支持PC界面控制、定时控制、手动控制、串口控制方式。
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lP网络音箱（监听）
	







1
	







套
	▲1. 内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG 、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、
44.1kHz、48kHz采样率的音频。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
2.支持数字混音， ≥10段EQ均衡配置。
3.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。
4.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。
5.主音箱内置≥2×30W（MAX） 的双通道D类数字功率放大器， ≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。
▲6.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后， 网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。（提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
	







货物
	







工业
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落地网络机柜
	







1
	







台
	1.外部尺寸： ≥600mm(宽)×1000mm(深)×2045mm(高)
2.安装标准： 19英寸
3.材质：SPCC优质冷轧钢板
4.框架/立柱： ≥2.0mm
5. 门板/侧板： ≥1.2mm
6.前门：钢化玻璃门/网孔门（带锁）
7.后门：双开网孔门（高密度通风）
8.侧门：可拆卸，快速检修
9.机柜脚： 固定支脚/万向脚轮（带刹车）
10.顶部：4×风扇位、走线孔
11.底部：可开走线槽、接地端子
12. 内部2根垂直安装立柱（方孔条）
13.防护等级： IP20
16.工作温度：-20℃~+60℃
	







货物
	







工业

	15
	数据交换机
	1
	台
	1.尺寸： ≥280mm×170mm×45mm
2.外壳：桌面式/壁挂式，金属壳体
	货物
	工业





	
	
	
	
	3.PON口： ≥1个SC/PC光纤口（GPON）
4.波长： 1310nm（上行）/1490nm（下行）
5.速率： 下行2.488Gbps，上行1.244Gbps
6.业务口： ≥8个10/100/1000Mbps自适应RJ45电口
7.POE标准：支持IEEE802.3af/at（PoE+）
8.兼容： ITU-TG.984（GPON）、IEEE802.3ah、CTC规范
9.网管：支持WEB、CLI、SNMP、TR-069
10.交换：支持VLAN、QoS、端口聚合、风暴抑制、ACL
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光线路终端EPONOLT
	










1
	










台
	1.1U标准机架式（19英寸）EPONOLT（光线路终端）；
2.PON端口： ≥4个EPON端口（SC/PC，支持SFP光模块）；
3.上联端口： ≥4个10GE/GESFP光口、 ≥4个GE电口（RJ45） ;
4.分光比：单端口最大1 :64；最大用户数：4×64=256个ONU；
5.协议标准： IEEE802.3ah、CTC2.0/2.1/3.0、YD/T1475- 2006；
6.供电：AC110/220V（可选双电源）；
7.工作温度：-5℃~+55℃ ;
8.全兼容： 自动发现，兼容市面主流品牌ONU；
9.高可靠：支持光纤保护、端口聚合、环网保护；
10.业务丰富： 支持QinQVLAN、QoS、ACL、组播（IGMP） 、支持VoIP、IPTV、宽带上网“三重播放 ”；
11.易管理： 支持Web、CLI、Telnet、SNMP、支持统一网管平台（EMS）远程管理；
12.支持VLAN，支持ACL规则， 同时支持无源全光纤局域网（POL）和传统以太网络组网方式，为用户提供宽带、语音、视频、监控等多业务统一承载平台，实现一张光纤网覆盖全业务，简化网络架构
	










货物
	










工业
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EPON专用光模块
	



8
	



套
	1.GPONOLTClassC+光收发模块，支持ITU-T
G.984.2规范，实现OLT与远端ONU的单纤双向光通信；
2.速率下行≥2.488Gbps/上行≥1.244Gbps；
波长发送（下行） ：1490nm、接收（上行） ：1310nm 3.光功率（核心） ：发送光功率：+3.0~+7.0dBm、
接收灵敏度： ≤-30~-32dBm、光功率预算：32dB ;
4.接口：SFP封装，SC单芯接口；传输距离：0~20km；
5.分光比：支持1 :64（主流） ，部分场景可达1 :128
	



货物
	



工业
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数字化网络
广播系统服
务平台
	





1
	





套
	▲1.系统有多种登录方式，包括账户密码、PIN码、 图案密码，可设置登录错误次数限制，可自定义锁定时间。 (应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明） （提供功能界面截图佐证）
2.平台支持新建用户，并对其权限进行管理，包括终端和分组权限；支持高级任务优先级和角色权限分配； 同时支持禁用或启用用户。支持对用户进行账号代管操作，支持一键控制代管操作。
3.系统可对终端进行≥10段均衡器调节，保存为模板，并可应用到其他终端设备。
4.具备电子地图、在线地图功能，可在地图上进行终端部
	





货物
	





工业





	
	
	
	
	署，在地图上可实时查看终端状态，实时显示设备状态；支持GIS地图功能，支持一键广播。
5.支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿灯/蓝灯亮、绿灯/蓝灯灭时间0-10S。
6.支持遥控配置功能，可查阅遥控器列表、遥控任务、遥控话筒任务，支持配置≥20个按键任务，可配置任务音量 、优先级、混音配置、播放音源信息，播放音源支持选择话筒、快捷音源、音乐播放。
7.具有多语言功能，支持多语言一键切换，支持中文简体 、 中文繁体、英文、韩语、葡萄牙语、西班牙语、俄语、法语、阿拉伯语的语言切换。
8.系统功能模块自定义；首页入口自 由配置。可自定义界面模式，包括经典模式、简约模式。
9.具有资源共享功能，用户可以自定义共享权限，可共享分组管理、定时打铃、定时任务、一键报警任务、云播音室、媒体库。
10.具有节假日图文推送的功能，并为用户提供了自定义设备图文展示的选项。
11.具有4×100级自定义配置任务优先级(服务器优先级、任务优先级、用户优先级、终端优先级） ，满足各种优先级任务自动调度。
▲12.具有系统状态（可用硬盘、 内存剩余、进程检测、
网络检测） 、终端状态（CPU、 内存、负载均衡、播放状态、声卡状态、链路越点、网络丢包率、最大帧间隔、音频相似度） 的系统检测功能，支持一键导出报告。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明） （提供功能界面截图佐证）
13.具有系统小助手，实现操作手册、模块说明、任务提醒、意见反馈的快捷查看。
14.具有用户自定义大数据面板科技仓模式下方的展示标语，展示标语可设置为静态或动态形式。
15.系统具有抗丢包功能，采用了数据冗余编解码算法，
实现在网络丢包严重的网络环境下音频播放无卡顿，可支持≥37.5%丢包率。
16.支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。
17.定时打铃支持任意条数的定时任务在本方案或跨方案克隆，任务执行与停止控制、定时任务禁用与启用功能。支持一键方案调配功能，可以实现一键调课功能，支持批量一键修改打铃铃声，支持时模式、 日模式、周模式、月模式和年模式。
18.支持设置节假日或特殊日期，实现指定时间停用所有定时任务。
19.用户可选择特定的终端设备，并设定具体的时间点，
	
	





	
	
	
	
	系统将在该时间点自动对选定的终端执行音量均衡调整，可以对音量进行等比例的设置。
20.具有定时插播模式，可设置执行时间点范围、间隔时间，批量自动生成打铃任务。
21.具有启用考试模式功能，支持配置终端冻结时间，在终端被冻结期间禁止终端执行任务。
22.具有一键巡检功能，支持拾取现场音箱声音状态并回传给系统，可逐个自动比对回传的终端数据与任务播放的数据，将音频相似度比对结果输出报告。
23.具有终端列表的导入/导出功能，定时打铃的导入/导出功能，终端自动上线、终端手动添加使用、音量批量编辑。
24.支持设置打铃任务和定时任务时选择听书模式。在此模式下，用户可以选择循环播放或随机播放。听书模式具有记忆功能，能够记住上次播放的进度，继续从上次中断处播放。允许用户定义上次的播放进度、定时设置和播放次数、任务结束时间管理功能。
25.具有任务回收站，支持将删除的定时打铃或定时任务放置在此模块中，可实现一键恢复/删除操作。
26.系统支持监控配置，支持客户端接入≥6路视频监控信号，用户实时查看与设备绑定的监控点现场画面。此外，客户端还具备对特定监控设备关联的广播设备进行广播的功能。系统提供了包括移动侦测、越界侦测、区域入侵侦测、 目标进入区域、 目标离开区域、遮挡报警、徘徊行为检测监控的配置，并能自动触发预设的音频报警，实现实时告警。
27.具有数字混音功能，支持任务自定义混音配置，支持对各端的广播/对讲/终端点播任务设置混音配置。支持麦克风前景音与背景音的配置选项，并允许用户调节背景音的音量强度。
28.平台是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括语音播控台、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量的运行状态。
29.支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，
通过网页登录可进行终端管理、用户管理、节目播放管理 、音频文件管理、录音存贮、 内部通讯调度处理功能。
▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行） 》要求测评确认安全可靠等级达到I级的操作系统兼容（提供产品互认证明或软件适配认证材料及关于操作系统的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料 )
▲要求可与根据《安全可靠测评工作指南（试行） 》要求
	
	





	
	
	
	
	测评确认安全可靠等级达到I级的集中式数据库完全兼容（提供产品兼容互认证明材料及关于集中式数据库的中国信息安全测评中心安全可靠测评结果公告截图作为证明材料）
	
	

	
19
	桌面操作系统
	
1
	
套
	1.要求操作系统为国产操作系统。
2.要求操作系统为桌面版。
3.要求操作系统适配兆芯处理器。
	
货物
	
工业
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IP广播
iOSAPP软
件
	













1
	













套
	1.支持广播功能，支持快捷广播、录音广播、文本广播、媒体广播、采集广播，通过手机自带的音量按键控制任务的音量。
2.支持快捷广播功能建立喊话，可对指定终端或分组进行喊话，可实时调节音量。
3.支持语音推送(录音)，可以通过发送一条语音的模式进行广播。
4.支持采集广播，可采集手机当前正在播放的音频进行广播播放。
5.支持TTS文本转语音功能，支持文本转语音，可调整1- 10语速、循环次数、选择语音包(男/女)。
▲6.支持文本广播任务的发起， 以及文本拍照识别文字或者图片识别文字进行播放功能的使用。 （提供功能界面截图佐证）
7.支持今日任务的查看，支持时间筛选选择对应日期的任务列表查看，支持正在进行中的任务查看，支持通过时间轴的形式查看任务。
8.支持通过云服务接入广播系统后，可扫描WEB端云平台二维码登录APP账号。
9.支持配置任务优先级、音量、播放模式、混音配置。
10.软件支持在iOS14.0及以上版本的苹果手机运行。
▲11.支持自动播放广播音频内容，并切换为听书模式，能够自动按照听书的模式类型自动播放。 （提供功能界面截图佐证）
	













货物
	













工业
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lP广播安卓APP软件
	














1
	














套
	1.支持广播功能，支持快捷广播、录音广播、文本广播、媒体广播、采集广播，通过手机自带的音量按键控制任务的音量。
2.支持快捷广播功能建立喊话，可对指定终端或分组进行喊话，可实时调节音量。
3.支持语音推送(录音)，可以通过发送一条语音的模式进行广播。
4.支持采集广播，可采集手机当前正在播放的音频进行广播播放。
5.支持TTS文本转语音功能，支持文本转语音，可调整1- 10语速、循环次数、选择语音包(男/女)。
▲6.支持文本广播任务的发起， 以及文本拍照识别文字或者图片识别文字进行播放功能的使用。 （提供功能界面截图佐证）
▲7.支持今日任务的查看，支持时间筛选选择对应日期的任务列表查看，支持正在进行中的任务查看，支持通过时间轴的形式查看任务。 （提供功能界面截图佐证）
8.支持通过云服务接入广播系统后，可扫描WEB端云平台二维码登录APP账号。
9.支持配置任务优先级、音量、播放模式、混音配置。
10.软件支持在Android12.0及以上版本的安卓手机运行。
▲11.支持自动播放广播音频内容，并切换为听书模式，能够自动按照听书的模式类型自动播放。 （提供功能界面截图佐证）
	














货物
	














工业

	
22
	多功能音源
控制嵌入软
件
	
3
	
套
	1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持系统+ESS解码方案，超强纠错功能。
3.支持播放CD等碟片。
4.支持读取U盘或SD卡，并且播放媒体文件。
	
货物
	
工业
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话筒呼叫控制嵌入软件
	

4
	

套
	1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。
2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。
3.支持自动选讯接收方式。
4.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。
	

货物
	

工业
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lP终端嵌入软件
	





2
	





套
	1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。
2.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。
5.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。
6.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。
7.支持单独调节音量。
	





货物
	





工业
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	数字IP网络
平台终端嵌
入软件
	
3
	
套
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.支持采集短路信号接口，设定触发任务。
3.支持触发分区/全区广播功能。
	
货物
	
工业
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数字化IP网
络终端嵌入
软件
	



35
	



套
	1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。
2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。
3.支持新配置注册智能语音提示功能。
4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。
5.支持播放本地服务器的音频文件；支持单独播放或分区/全区播放。
	



货物
	



工业
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专业AI教学
扩声管控软
件
	


















2
	


















套
	1.支持管理吊麦、无线话筒、有线话筒、各种音频输入和输出，实现控制和管理。
2.支持吊麦控制功能， 吊麦输入支持音量显示、静音开关 、增益调节、幻象供电开关、本地非线性处理、啸叫抑制 、本地噪声抑制、混响抑制参数调节。
3.支持有线麦克风控制功能，幻象供电有线麦克风输入支持音量显示、静音开关、增益调节、幻象供电开关，可精确控制音频输入状态，提升音频质量与操作便捷性。
▲4.支持U段无线麦克风控制功能，U段无线麦克风输入支持音量显示、静音开关、增益调节，具备自动扫频和红外对频功能，能显示麦克风音量和信号强度；可调节U段麦克风音效， 明亮、柔和、低沉三档可选。（提供功能界面截图佐证）
▲5.支持一线制鹅颈话筒控制功能，鹅颈话筒输入支持音量显示、静音开关、增益调节，并具备≥3路底座插锁开关管理，支持在平台内录入NFC卡数据，并实现扩声系统开关管理。（提供功能界面截图佐证）
6.支持调节输入通道均衡器功能， 吊麦输入通道具有≥7段参量均衡器，无线话筒、有线话筒输入通道具有≥5段参量均衡器同时提供≥10段图示均衡器；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。
7.支持调节输出通道均衡器功能，每路输出通道都具有≥ 12段参量均衡器，提供10、15、31段图示均衡器≥3种可选；支持调整音频信号中不同频率范围的音量，修正音频的音色和频谱平衡，达到更好的听觉效果和音频表现。
8.支持调节自动增益功能， 自动调整音频信号的增益（音量） ，实现不同音量的音频输入保持统一输出音频音量。
9.支持调节反馈抑制功能，可以消除或减轻音频系统中可能出现的噪音或哨音等问题， 以确保音频输出的清晰和稳定。
10.支持调节回声消除功能，可以消除声音在房间、空间
	


















货物
	


















工业





	
	
	
	
	或传输路径中反射产生的回声，避免产生嘈杂和混乱的听觉体验。
11.支持调节环境降噪功能，可有效降低背景噪音，提升音频的清晰度。
12.支持调节音频矩阵功能，允许用户对麦克风处理器所有音频输入信号和输出信号进行灵活的路由、混合和处理 , 满足不同应用场景的需求。
▲13.支持中控功能，将处理器功能生成对应功能的外部中控系统指令码，可配置双向RS-232和RS-485接口，生成指令码用于外部中控系统，方便外部中控系统对接处理器 , 实现管控。（提供功能界面截图佐证）
14.支持NFC管理功能，支持NFC的读卡和写卡，并发送到话筒中，支持刷卡规则的管理功能，能够实现快速身份验证和设备配置，提高用户操作的便利性和安全性。
15.支持跨平台使用，支持运行于windows操作系统、 国产操作系统和MacOS操作系统。
▲16.支持多设备管理，可控制教学扩声主机海陆版、教学扩声主机海陆空版、音幕扩声主机支持设备定位、编辑和删除设备信息。（提供功能界面截图佐证）
▲17.支持可视化环境声场检测功能，通过软件设置声卡输入与输出，并测量环境声学信息并显示幅度、相位环境声学曲线图，支持保存环境测试数据功能。 （提供功能界面截图佐证）
★18.支持自动巡检功能，可自定义巡检时间与巡检增益  ；巡检完成后生成巡检报告，报告可以在线查看并下载，可检测的内容包括麦克风及音箱状态。（提供功能界面截图佐证）
19.支持话筒防丢提示功能，当话筒离线丢失时，进行报警提示，可配置手持麦报警时间及查看丢失消息记录。
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IP网络教学音箱
	







34
	







套
	1. 内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、 AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、
44.1kHz、48kHz采样率的音频。
▲2.支持数字混音， ≥10段EQ均衡配置。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
3.具有≥2路MIC输入接口，其中≥1路支持接入麦克风可实现本地寻呼扩声功能，支持网络音量调节，其中≥1路可外接数字检测器，设备内置数字环境声检测算法，可检测播放扬声器的状态异常。
▲4.支持通过麦克风采集音频，并检测分析音频帧数量、网络丢包率、最大帧间距、链路越点数据、播放状态、音频相似度，支持将数据上传至系统，支持导出报告。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
5.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
	







货物
	







工业





	
	
	
	
	6.配备U段无线手持话筒，具备本地寻呼扩声功能，采用单通道双天线设计，频率范围覆盖等同或优于640MHz~690MHz , 并且通过红外对频技术实现频率匹配。
7.具有≥1路线路（AUX）输入接口，支持网络音量调节，支持断网本地扩声功能，支持背景伴奏预置功能。
8.具有≥1路短路输入接口，支持自定义实现报警触发、本地媒体库音乐播放、音量调节功能。
9.具有≥1路RS-485接口，支持外接音量控制面板。
10.主音箱内置≥2×30W（MAX） 的双通道D类数字功率放大器， ≥1路外接到副音箱，采用高、低音分频设计；具有网络音量设置。
▲11.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后， 网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
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室外防雨音柱
	


6
	


只
	1．额定功率(100V)： ≥120W
2．额定功率(70V)： ≥60W
3．灵敏度≥94dB
4．频率响应：110Hz-15KHz
5．防护等级：等同或优于IP66
6．喇叭单元： ≥6.5" ×4+≥3" × 1
	


货物
	


工业
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室内壁挂音箱
	


26
	


只
	1．额定功率（100V）： ≥3W,≥6W, ≥10W
2．额定功率（70V）： ≥1.5W, ≥3W, ≥5W
3．灵敏度： ≥91dB±3dB
4．频率响应：130Hz-18KHz
5．喇叭单元： ≥6.5" × 1
6．防护等级：等同或优于IP5X
	


货物
	


工业
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IP网络功放终端
	










1
	










台
	▲1.支持系统自定义≥3个功能按键设置，可定义播放曲目、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式 。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道 。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3. 内置网络音频解码功能，支持MP3 、WAV、FLAC、OGG 、AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、 16kHz 、32kHz 、44.1kHz、48kHz采样率的音频。
▲4.支持数字混音， ≥10段EQ均衡配置 。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明 )
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器工作状态； 具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小。
6.具有≥1路USB接口 ；具有≥1路LINEOUT线路输出接口 ；具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；
具有≥1路RS-485控制接口。
	










货物
	










工业





	
	
	
	
	7.功放输出功率≥1000W。
▲8.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后， 网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿 。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
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IP网络功放终端
	










1
	










台
	▲1.支持系统自定义≥3个功能按键设置，可定义播放曲目  、执行区域、任务音量、优先级、持续时间、播放模式。 (应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明） （需提供面板按键产品图和功能界面截图佐证）
2.具有≥1路100V定压信号备份输入接口，在机器无网络的状态下切换到备份通道。支持网络与模拟100V主备切换功能。
3. 内置网络音频解码功能，支持MP3、WAV、FLAC、OGG、 AAC、OPUS音频格式，支持播放8kHz、16kHz、32kHz、
44.1kHz、48kHz采样率的音频。
▲4.支持数字混音， ≥10段EQ均衡配置。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
5.面板自带≥3.9英寸TFT彩屏，可以显示动态图像和机器
工作状态；具有自旋式飞梭旋钮，可控制终端输出音量大小
。
6.具有≥1路USB接口；具有≥1路LINEOUT线路输出接口；
具有≥1路短路输入接口；具有≥1路短路输出接口；具有≥ 1路RS-485控制接口。
7.功放输出功率≥800W。
▲8.系统支持抗丢包恢复功能，系统开启抗丢包恢复功能后 , 网络丢包≥37.5%音频播放无卡顿。（应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
	










货物
	










工业
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AI防欺凌预警终端
	




24
	




台
	1.设备支持壁挂、吸顶方式安装。
2.具有≥1个DC电源接口、 ≥1个RJ45网络接口、 ≥1个内嵌Reset按键开孔、 ≥1个Type-C接口。
▲3.具备自动识别报警功能，支持≥14个关键词检测、喧哗声压识别报警。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
▲4.支持系统发起全双工对讲或单向广播。 （应提供由具备相应检测能力的机构出具的有效检测报告及能力证明）
5. 内置D类数字功放芯片模块。具有≥6W（MAX）输出功率
。
	




货物
	




工业
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AI教学扩声主机
	





2
	





台
	1.具有多路音源输入输出，包括≥2组幻象供电MIC输入接口、 ≥1路RJ45座式话筒输入接口、 ≥2路Linein接口、具有≥1路USB声卡双向音频接口、具有≥1路RS485、 ≥1路 RS232接口、具有≥1路RJ45网络接口、 ≥2路Lineout接口 、 ≥2个定阻功放接口、 ≥1路3.5mm红外对频扩展接口。
2.具备一线传输功能，通过网线接口连接桌面座式话筒，实现了一根线供电、数据通讯、音频传输三合一。
▲3. 内置数字U段接收功能，可接入≥2个教学无线手持麦并同时使用。音频传输采用基于U段的话筒无线音频传输技术，无线音频传输满足640MHz至690MHz的频率调制范围 , 同时具备自动扫频与对频技术功能。（提供功能界面截
	





货物
	





工业





	
	
	
	
	图佐证）
4.USB接口具备双向传输功能，可以通过USB线连接到电脑或一体机，实现数字音频输入输出。
5.支持通过RS485、RS232接口对接中控设备，实现设备控制功能，包括但不限于音量、场景切换。
▲6.具备远程控制功能，通过网络登录管理平台，实现远程切换场景，可预设≥8个不同参数的快捷切换场景；远程控制具备音频矩阵功能，实现≥8路音频输入和≥5路音频输出任意矩阵式配置，并支持对场景内每路输入、输出音频进行独立调节。 （提供功能界面截图佐证）
7. 内置数字功放，额定输出功率： ≥2× 30W（8 Ω ) 。
8.具有≥2个无线话筒连接指示灯，用于指示无线麦连接状态； ≥1个红外发射/指示灯，用于数字U段红外对频； ≥1个电源指示灯，用于指示供电状态。
▲9.集成多种专业音频处理功能，通过客户端软件实现管理和控制，包括输入增益、啸叫抑制、噪声抑制、混响抑制、均衡器、 闪避器、扩展器、压缩器、 自动增益、反馈抑制、 自动混音、 回声消除、环境降噪、矩阵混音、分频器、压限器、延时器功能 。 （提供功能界面截图佐证）
10.具备远程固件升级功能，支持每个教室的音频设置参数进行备份和还原。
11.具有麦克风设置功能，可同时查看和设置≥2只U段麦克风，查看麦克风的RF与AF信号强度，可进行自动扫频和红外对频设置，可手动调节频率，话筒≥7档发射功率可调；可查看座式话筒的≥3个充电口状态，可通过软件开关锁，可选择USB声卡输入信号。
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智能触摸屏
	




2
	




台
	1.支持模块隐藏功能，可以将不需要使用的功能隐藏。
2.支持信息监测功能，通过面板查看主机各模块版本信息以及主机网络信息。
3.支持场景切换功能，预设≥8个场景，一键快速切换。
4.具有密码保护功能，防止设备被无关人员修改。
5.支持屏保功能，有≥8种屏保时间可以切换。
6.支持查看输入输出各通道增益数值，可以控制通道静音 、设置U段麦克风的频率、支持配置自动扫频和红外对频功能。
	




货物
	




工业
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桌面教学话筒(鹅颈麦)
	












2
	












个
	1. 自带磁吸充电座，具有≥550mm长度的电容式鹅颈麦克风 , 集成≥3路充电接口，能给≥2个手持麦和≥1个PPT翻页器充电，并实时显示每个充电口的充电状态。
2.具备刷卡解锁、锁定功能，具备通过中控触控屏幕界面解锁、锁定功能，具备网络远程控制解锁、锁定功能。
3.具备≥3路磁控锁管理功能，并可实现中控对磁控锁解锁 、锁定。
4.支持远程解锁、红外手持麦状态查询、 电量状态显示功能。
5.支持通过网络远程控制设备及设备状态显示，包括设备开关麦、开关锁、权限设置、卡号读取、充电状态、充电设备类型信息。
6.采用RJ45复合接口设计，实现供电、RS-485控制协议通讯、差分音频三合一传输。
7.集成NFC刷卡功能，具备开关锁状态反馈功能，开锁时绿色提示灯亮，关锁时红色提示灯亮， 同时可实现权限与开关锁状态联动控制。断电状态下，指示灯可以正常显示当前开关锁的状态。
8.具备快速充电功能，提供状态反馈，充电中红色提示灯亮，充满电时蓝色提示灯亮。
9.指向性：心形指向性
10.频率响应等同或优于：80Hz~16KHz
11.灵敏度： ≥-41dB±1.5dB（0dB=1V/pa，at1KHz）
12.充电接口：触点式
	












货物
	












工业
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移动教学话筒(手持麦)
	












4
	












个
	1.采用基于数字U段的话筒无线音频传输技术和国产化主控芯片，无线音频传输应满足640MHz至690MHz的频率调制范围，空旷处使用距离≥30米， 同时应具备自动扫频与对频技术功能。
2.内置3.5mm耳机接口，可搭配头戴、领夹麦克风接入使用。
▲3.具有OLED显示屏和物理按键，显示屏的显示内容包括频率、音量、开关麦状态、 电量、功率等级参数，并且具备音量+按键、音量-按键、 电源开关键，物理按键具备清晰的按压反馈， 电源开关键长按开关机，短按开关麦。 (提供设备图佐证）
4.具有≥两种充电方式，包括座式话筒充电座触点充电和TYPE-C充电。
5.具备智能功耗管理功能，静音后一段时间内无操作麦克风将会自动关机。
6.具备≥10档音量调节和≥3档功率调节功能。
7.具备无感接入功能，开机自动对频，实现无线麦克风自动接入系统。
8.具备2.4G调控功能，搭配控制主机，实现通过网络远程控制终端主机，实现无线调控麦克风参数，包括无线频率 、发射功率、音量大小参数，无线调试距离≥10米。
	












货物
	












工业





	
	
	
	
	9.指向性： 电容式驻极体
10.频率响应等同或优于：80~16kHz（+1~-3dB）
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智能IC管理卡
	

4
	

张
	1.存储容量： ≥8Kbit， ≥16个分区,每分区两组密码
2.工作频率： ≥13.56MHZ
3.通讯速度： ≥106Kboud
4.擦写次数：＞100000次
5.数据保存：＞10年
	

货物
	

工业

	




39
	




壁挂机柜
	




13
	




台
	1.6U壁挂式网络机柜外部尺寸： ≥宽600mm×深450mm×高 350mm；安装标准： 19英寸标准机架，符合EIA-310-D；安装立柱：2根19英寸方孔条，安装深度可调；材质：优质冷轧钢板；板材厚度：立柱≥1.5mm， 门板/箱体≥1.0mm；表面处理：静电喷塑，防锈耐腐蚀，颜色黑色；
2.结构配置柜门： 单开网孔门/钢化玻璃门，带锁；侧板 ：可拆卸侧板，方便布线与维护；顶部/底部：带可开闭走线孔，方便线缆进出标配： 固定托盘1块、M6机柜螺丝  、螺母、卡扣；安装方式：壁挂式，背部带挂耳，可固定于墙面。
	




货物
	




工业
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有源变压器
	
35
	
只
	1．具备≥2路输入、 ≥2路输出，工业标准接线端子。
2． 隔离静噪抗干扰器，消除“ 嗡 ”音和“嗞 ”音“超大电流声 ”
	
货物
	
工业
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分光器
	













6
	













台
	1.设备为无源光分路器，采用平面波导（PLC）技术，无有源器件，无需供电。
2.符合ITU-TG.671、YD/T893、YD/T2000等国家及行业标准 。
3.工作波长支持1260nm～1650nm全波段，兼容GPON/EPON/XG-PON系统。
4.插入损耗均匀性好，可靠性高，满足室外、室内、光交箱、ODF机架等场景长期稳定运行。
5.工作波长： 1310nm、1490nm、1550nm
6.插入损耗（含连接头） ：1 :4≤6.5dB、1 :8≤10.0dB、
1 :16≤13.5dB、1 :32≤17.0dB、1 :64≤20.5dB
7.均匀性： ≤0.8dB（1 :4/1 :8） ； ≤1.0dB（1 :16/1 :32) ; ≤1.5dB（1:64）
8.回波损耗： ≥55dB（UPC） ； ≥60dB（APC）
9.方向性： ≥55dB
10.偏振相关损耗（PDL） ： ≤0.15dB
11.温度稳定性：-40℃~+85℃范围内光学指标无明显劣化
12.光纤类型：9/125 μm单模光纤
13.连接器类型：SC/UPC，可兼容FC、LC
14.尾纤长度： ≥1.5m
15.平均无故障工作时间（MTBF） ： ≥1000000小时,满足高低温循环、湿热、振动、冲击等可靠性测试要求
16.兼容性要求：完全兼容ClassB+/C+/C++等级OLT光模块及各类ONU设备。支持最大分光比1 :64，满足1 :64分光、
20km传输链路要求。
	













货物
	













工业
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ONU-POE
	




24
	




个
	1.满足GPON/EPON双制式工业级ONU；
2.PON端口：1/2个GPON/EPON自适应光口；
3.用户端口： ≥8个10/100/1000M自适应RJ45电口、 ≥4个RS232/485串口、 ≥4路DI数字量告警输入；
4.工作温度：-40 °C~+75 °C（宽温工业级无风扇自然散热）；
5.供电：DC12V/24V双电源冗余；
6.安装：DIN导轨、壁挂；
7.支持IPv4/IPv6双栈、支持QoS、VLAN、流控、端口聚合 、支持OAM、远程管理、固件升级、支持电力规约、工业协议透传、支持断电告警、链路检测、环网保护
	




货物
	




工业

	43
	音频专用连接线
	8
	根
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA）
	货物
	工业

	44
	音频专用连接线
	8
	根
	1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头
	货物
	工业

	45
	音频专用连接线
	8
	根
	1.8米音频连接线：6.35话筒插头-6.35话筒插头
	货物
	工业

	46
	音频专用连接线
	8
	根
	1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）
	货物
	工业

	47
	电源插座
	34
	套
	五孔插座（明装）
	货物
	工业

	48
	电源插头
	7
	个
	插头（220V16A）
	货物
	工业

	49
	电源插头
	7
	个
	插头（220V10A）
	货物
	工业

	50
	网线
	8
	箱
	六类非屏蔽网线（无氧铜千兆305米/卷）
	货物
	工业

	51
	水晶头
	2
	盒
	水晶头
	货物
	工业

	52
	管材
	34
	根
	PVC管（4米/根）
	货物
	工业

	53
	室内广播线
	4
	卷
	线材（2芯室内广播线，国标≥1.5MM ，200米/卷）
	货物
	工业

	54
	室外广播线
	4
	卷
	线材（2芯室外广播线，国标≥1.5M ，200米/卷）
	货物
	工业

	55
	电源线
	4
	卷
	线材（3芯电源线，国标≥1.5M ，100米/卷）
	货物
	工业

	56
	同轴线
	1
	卷
	50-5同轴线（100米/卷）
	货物
	工业

	57
	焊接头
	68
	个
	BNC焊接型公头Q9
	货物
	工业

	58
	光纤线缆
	1000
	米
	室外单模光纤线缆24芯
	货物
	工业

	59
	辅材辅料
	1
	项
	其它辅助材料（绝缘胶布、排插、电工电料、网络辅材等)
	货物
	工业

	60
	安装调试及系统集成
	1
	项
	软、硬件及辅材辅料
	服务
	工业




第四章 商务条款

一、交货期：10日历天
二、供货地点：甲方指定范围
三、报价要求：
1、投标总价包括设备价款、安装调试费用、税金、验收、培训、维保、售后服务等为完成该项目所需的一切相关费用，采购人不再单独支付其他任何费用。
2、中标价（中标价）不受国家政策性调价或原材料价格变化的影响。
3.项目采购预算：549,966.00 元，报价若超过项目采购预算，其报价将视为无效。
四、付款方式：
1.支付方式：银行转账。
2.签订合同时，双方协商给予付款。
五、质量保证
1、验收合格之日起不少于12 个月（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保（提供质量保证书面承诺书并加盖公章，否则视同未实质性响应标书处理）。
2、为便于采购人能及时掌握并熟练操作，中标单位应保证两期教学培训。
3、中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。
4、所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有货物及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当。
5、质保期出现的非人为破坏的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。
六、售后服务
1.质量保证期： 自交货验收完毕之日算起，所有产品质保期不低于1年。报价供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、
包换、包退服务， 因此导致的损失采购单位有权向成交供应商追偿。超出质保期后，报价供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。
2.投标供应商须承诺提供该货物的技术培训、技术支持和维修巡检服务，并在投标文件中提供相应书面方案。

3.投标供应商须提供生命周期内零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。
4.投标供应商须承诺，对售后服务需求提供不高于2小时响应。24小时内到达现场实施维修。48小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等（投标人提供书面售后服务承诺函并加盖投标人公章，投标人必须做出实质性响应，否则按无效投标处理）。
七、技术资料
供货时提供包括但不限于以下资料：
1、产品合格证；
2、产品使用说明书；
3、厂家对该产品的出厂配置清单；
4、其它相关资料。
八、运输及方式
1、选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。
2、运输方式：乙方根据自己需求自行决定
3、运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、三次倒运费、 吊装费等费用。
九、验收
1、验收原则
供应商须保证本次招标所涉及到的所有产品全部满足本项目的需求，并且不会因知识产权问题给采购人造成法律等方面纠纷或造成的项目进度拖延，否则采购方有权拒绝验收。
2、项目验收分初验和终验：
初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查；所有设备兼容性良好，性能稳定，功能完善，符合使用单位要求。
终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，所有设备兼容性良好、性能稳定，正 常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》
。

验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物(设备)通过验收。若接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。招标代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的供应商。
3、验收依据
（1）合同文本及合同补充文件（条款）。
（2）产品来源的相关证明材料。
（3）招标文件。
（4）中标人的响应文件。
（5）合同货物清单。
十、合同实施：
1、中标单位应在合同签订后3个日历日内安排人员与采购单位对接采购设备技术参数实施情况。
2、若因中标单位原因未能在招标文件要求的时间完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标单位人承担和赔偿。
十一、违约责任：
1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。
3、中标供应商不得将项目任意事项转包或分包，否则采购方有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求供货方承担违约责任。
注：商务要求为实质性要求，不得负偏离，否则投标无效。


[bookmark: bookmark5]第五章 采购合同

货物类
政府采购合同
项目名称： 白河县第三小学校园数字网络IP广播系统建设项目(三次）
招标采购文件编号：
甲方： 白河县城关镇中心小学
乙方：
【注：本合同仅为参考文本，合同签订双方根据具体要求进行修订。】




甲方： 白河县城关镇中心小学
乙方：
双方根据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他法律、法规的规定，并按照平等、 自愿的原则，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。
第一条 设备明细表如下:

	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	


乙方应提供设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、检验合格证、服务指南等。
第二条 技术标准
在符合招标文件采购需求和技术要求以及国家相关技术标准的基础上，甲、乙双方根据投标文件、技术标准和规范及本合同约定进行技术验收;甲方验收合格后，双方在《验收合格单》上签字确认。
第三条 供货时间及交付地点:
1.交货期：10日历天
2.乙方在合同生效按采购人需求向甲方交付上述设备。

3.乙方确保设备安全无损地运抵甲方指定现场，并承担运费、保险费、税费及设备的安装调试。
第四条 安装和验收
1.设备到货后，乙方应在接到甲方通知后    天内安装调试完成。
2.甲、乙双方在符合国家相关技术标准的基础上，根据合同的技术标准进行技术验收，验收合格后，双方在甲方《验收合格单》上签字确认。
第五条 货款及支付方式
1.合同总价为人民币:（大写）    ；  (¥:    )
2.投标人须向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。验收完成半年后全额付款。
第六条 售后服务及质量保证
1.乙方对货物实行三包(包修、包换、包退)。
2.乙方自收到甲方电话、传真等维修要求后应当在    小时内响应，    小时内解决问题；逾期甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。
3.免费质保期为    年， 自设备安装调试合格之日起算。在免费质保期内，乙方履行保修义务应免收材料和人工等一切费用;免费质保期满后，乙方履行保修义务只收取人工费。
4.设备运至甲方指定处，乙方应指派技师对甲方操作人员安装、使用设备进行培训，直至甲方操作人员能熟练操作为止，乙方承担培训技师的薪资等全部费用。
第七条 违约责任
1.乙方逾期供货，每逾期一 日，按合同总金额的    向甲方支付违约金。
2.乙方逾期供货超过 15  日，甲方有权解除合同，并按合同总金额的   向甲方支付违约金。
3.乙方违反质量条款交付产品，乙方应在甲方书面通知七日内提供符合约定质量标准的产品，每逾期一日承担合同金额    的违约金。
第八条 不可抗力
甲、乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条 争议解决方法
甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商;如协商未果的，任何一方均有权将争议向合同签订所在地人民法院提起诉讼。
第十条 其他内容
1、本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式 4 份，甲方   份、乙方   份， 自双方签字、盖章之日生效。
3、乙方指定专人（姓名：      ，电话：      ，通讯地址：       ）作为本次项目的负责人、对接人和联络人，负责与甲方协调、沟通履行本合同过程中的相关事宜，并作为乙方指定接收甲方法律文书、函件、通知等内容的专职负责人，如该指定专人发生变更、乙方应在发生变更后三日书面通知甲方，未书面通知的由此造成的法律后果均由乙方承担。



甲方名称：（盖章）                 乙方名称：（盖章）
地址：                             地址：
法定代表人或授权代表（签字）       法定代表人或授权代表（签字）
开户银行：                         开户银行：
银行帐号：                         银行帐号：
年     月      日                    年     月      日
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投标文件
















投 标 人:    (公章)
法定代表人(被授权人):   (签字或盖章)
时        间:

目   录


一、投标函
二、开标一览表
三、资格证明文件
四、供应商概况
五、供应商参加政府采购活动承诺书
六、商务响应偏离表
七、技术偏离表
八、实施方案
九、业绩
十、产品证明材料
十一、供应商认为需要提供的其他文件

一、投标函
安康市兴盛工程造价咨询有限公司：
根据贵方为  （采购项目名称）   招标采购货物的招标公告 （项目编号）  ，
签字代表 （姓名、职务）  经正式授权并代表投标单位   （投标单位名称、地址）
, 提交电子投标文件 1 份。
在此,签字代表宣布同意如下:
1．所附报价表中规定的应提交和交付的总报价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的总报价），交货期      日历天，货物质保期      。
2．我们将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3．我们已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．本招标有效期为自招标之日起 90 个日历日（中标投标单位的响应文件有效期延长为与合同有效期一致）。
5．我们完全理解并同意贵方在招标文件中的有关拒绝招标的条款。
6．我们同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低招标报价的响应文件或收到的任何响应文件。
7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。
8．与本招标有关的一切正式往来信函请寄：
供应商名称（公章）：
法定代表人或授权代理人签字：
详   细   地   址：                                  
邮  政  编  码：                                
电               话：                                
传              真：                                              
年   月   日


二、投标报价表
(1) 报价一览表

	项目名称
	

	项目编号
	

	供应商全称
	

	本项目总报价(人民币)
	大写：
小写：

	

交货期（ 日历天）
	

合同签订之日起      日历天。

	质保期
	


备注：1、本表价格应按投标总价填写。
2、投标总价=所有产品综合单价×数量
说明：投标报价是供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，即供应商的投标报价是指完成招标内容所需的全部费用,达到正常使用条件下的所有费用，包括完成通过合同验收并正常运行所必须的交货安装、调试、试运行、验收、
培训、售后服务及按国家现行税收政策征收的一切税费等。供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，采购招标文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待。
3、以上报价应与“投标函 ”、“投标报价明细表 ” 中的“总价 ”相一致。
4、报价精确到小数点后两位。


供应商：（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：
日期：   年   月    日


（2）分项报价表

	
序号
	
名称
	
品牌
	
制造厂家
	
型号
	
单位
	
数量
	单价
（人民币元）
	总价
（人民币元）
	
备注

	

1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

总计
	

（大写）
	

￥ :






注：①如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
②如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
③如中标，本表内容将作为采购人验收、查找内容之一。




供应商：（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：
日  期：     年   月     日

三、资格证明文件
1. 资质要求：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,提供书面声明；
2. 本项目的特定资格要求：
（1）具有独立承担民事责任的能力，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证或登载有统一社会信用代码的营业执照（或《事业单位法人证书》或其他合法组织登记证书、 自然人只须提交身份证）；
（2）法定代表人签字授权书及被授权人身份证(法定代表人参加只需提供身份证)；
（3）财务状况报告：提供2024年或2025年度财务审计报告（成立时间至投标截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或者投标截止时间六个月内基本开户银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供2026年1月至今已缴纳的任意1个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：需提供2026年1月至递交文件截止时间任意一个月已缴纳社会保险的证明（专用收据或社会保险缴纳清单或社保缴纳证明，依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关文件证明） ;
（6）供应商不得为“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网
（www.ccpg.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（官方网站查询截图加盖公章）；
（7）提供参加政府采购活动前  3  年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（8）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供自述材料）；
（9）本项目不接受联合体，须提供非联合体声明。
注:供应商未按招标采购文件要求附相关资质证件的,按废标处理。
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(1)法定代表人资格证明书

	致：

	

企    业     信    息
	企业名称
	

	
	法定地址
	

	
	邮政编码
	

	
	工商登记机关
	

	
	信用代码证号
	

	


法定代表人
	姓名
	
	性别
	

	
	职务
	
	联系电话
	

	
	传真
	

	








法定代表人身份证正反复印件
	
















（粘贴处）
	




法定代表人（签字或盖章）：

	
	
	（公章）





年     月    日




注：法定代表人亲自参与投标时出具。
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(2)法定代表人授权书
本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称）的法定代表 人（姓名、性别）授权（被授权人姓名、性别、职务）为本 公司合法代理人，就贵方组 织的有关（招标项目名称）（项目编号：
) 的投标、洽谈、 执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。
本授权书自开标大会之日起计算有效期为    天。
委托单位：  （公章）                  法定代表人（签字或盖章）：
签发日期：      年     月     日
附：被授权人姓名：               性别：        职务：
联系电话：

	




法定代表人身份证复印件（国徽面）
	




被授权人身份证复印件（国徽面）

	




法定代表人身份证复印件（人像面）
	




被授权人身份证复印件（人像面）


说明：
1．本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。
2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。
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（3）参加本次招标活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明


供应商参加政府采购活动承诺书



致：
我公司（投标人名称），就参加                   项目（采购项
目编号： ）投标事宜，在此郑重声明：
1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；
2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；
3、我公司近 3 年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；
4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；
5、我公司承诺在投标过程中，保证不予其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，不向采购人、
评标委员会成员行贿。
以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。
特此声明！





声 明 人： (投标人名称、公章)
法定代表人（签字或盖章）：
日 期：        年       月        日
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（4）非联合体声明 （格式）




致：


我公司作为本次公开招标项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重声明如下：我公司参加本次公开招标项目为非联合体。
本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受因提供虚假材料谋取中标应负的法律责任。
特此声明！








声明人：    (投标人名称、公章)


法定代表人：  (签字或盖章)




日  期：   年  月    日
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（5）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元 1 ，属于
	（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





企业名称（盖章）：
日 期：
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
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（6）《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）


根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 （财库〔2017〕141 号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


残疾人福利性单位声明函



本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

	序 号
	产品类型
	产品名称
	制造商
	金额（万元）
	所占比例

	1
	本企业制造的货物
	
	
	
	

	
2
	其他残疾人福利性单位制造的货物
	
	
	
	


注：1 、本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。
2 、如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他中小企业的《中小企业声明函》
单位名称（盖章）：
日 期：
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（7）监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、
戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
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四、供应商概况
（1）供应商基本情况表

	单位基本情况

	投标单位全称
	

	注册地址
	
	成立时间
	

	登记证号
	
	单位性质
	

	法定代表人 (主要负责人)
	
	所属行业
	

	上年度营业收入
	
	资产总额
	

	基本存款账户开户银行
	
	基本存款
账户账号
	

	所获得资质及等级 (国家行政部门颁发)
	

	经营范围
	

	人员情况

	从业人员总数
	
	管理人员数量
	
	专业技术人员数量
	

	存在直接控股、管理关系的相关供应商

	关系
	供应商名称

	
	

	
	

	
	

	





说明
	1、登记证号指营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书中的登记号。
2、成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可不提供“上年度营业收入 ”。
3、供应商应如实填写上述信息。
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五、供应商参加政府采购活动承诺书


为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：
1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。
4、不采取“ 围标、陪标 ”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。
6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好 ”损害采购人的合法权益。
7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。


承诺单位：                                 （盖章）
全权代表：                                 （签字）
地    址 ：
邮    编：
电    话：


日  期：   年  月     日
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六、商务响应偏离表



	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离度

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）


投标单位名称： （公章）


日        期 ：


注：商务偏离表应按照招标文件“第四部分 商务要求 ” 中逐条响应，“偏离情况 ”应根据实际响应情况注明：正偏离或无偏离。商务偏离不得出现负偏离，否则按无效文件处理。
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七、技术偏离表

	

序号
	

招标文件技术需求
	

投标文件配置、规格及主要技术参数
	

偏离情况
	

说 明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：
1.偏离度：如优于招标文件要求，填写“正偏离 ”；如满足招标文件要求，填写“无偏离 ”；如不满足招标文件要求，填写“负偏离 ”。
2.“响应文件响应条款 ”必须与响应文件中提供的证明材料的实质性响应情况相一致。
3.带 “★ ” 的指标为实质性要求，投标人须全部作出实质性响应；任一指标未实质性响应的，其投标按无效投标处理。
供应商：（盖章）
法定代表人或授权代理人签字：
日期：   年   月   日

第 71 页 共 75 页
八、响应方案


各投标人按照招标文件“第三章 采购内容及要求 ”及招标文件“第二章 投标人须知 ”中的“评分标准 ”编制对应的详细响应方案，评标时作为评审依据。 (根据招标文件评分办法格式自拟）


九、业绩

	

年份
	

用户名称
	

项目名称
	

完成时间
	

合同金额
	

备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商（仅限于供应商自己实施的）提供2023年7月以来的类似项目业绩证明材料。表格后附合同复印件加盖公章



供应商名称（公章）:


法定代表人/被授权人（签字或盖章）：


日  期：   年  月     日

十、产品证明材料

十一、供应商认为需要提供的其他文件
