采购需求
本次采购项目为神木市第四中学男生公寓楼消防管网改造及教学楼屋顶防水等维修工程，供应商必须对本项目进行整体响应，只对其中一部分内容进行的响应都被视为无效响应。投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》，供应商不得以低于成本的报价参与投标。

工程量清单：
	工程名称：男生公寓楼消防管网改造及教学楼屋顶防水等维修工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程数量

	
	
	
	
	

	
	大门外景墙及台阶维修
	
	
	

	1
	立面块料拆除
	1.饰面材料种类:石材景墙面层保护性拆除
	m2
	74

	2
	石材墙、柱面
	1.面层材料品种、规格:石材景墙墙面（材料利旧）
	m2
	74

	3
	石材台阶（维修）
	1.面层材料品种、规格:石材台阶面层铺装（材料利旧）
2.台阶底C20混凝土填充
	m2
	6

	4
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶
	m3
	3.6

	5
	石材台阶（新建）
	1.面层材料品种、规格:20mm厚花岗岩石材
	m2
	6

	6
	拆除砖墙
	
	m3
	0.36

	7
	不锈钢围栏
	
	m
	55

	
	卫生间维修
	
	
	

	8
	小便器
	1.类型:挂墙式
2.材质:陶瓷
	组
	25

	9
	块料楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚水泥砂浆找平
2.面层材料品种、规格:300*300mm地面砖
	m2
	12.6

	10
	拆除卫生间隔断
	
	间
	65

	11
	卫生间成品隔断
	
	m2
	286

	12
	拆除卫生间小便池
	
	处
	5

	13
	小便池隔断
	
	块
	20

	
	女儿墙维修
	
	
	

	14
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位:砖砌女儿墙
	m3
	4.32

	15
	零星现浇构件
	1.构件名称:压顶
2.混凝土种类:预拌(商品)混凝土
3.混凝土强度等级:C20
	m3
	0.81

	16
	抹灰面油漆
	1.油漆品种、刷漆遍数:真石漆
	m2
	18

	17
	女儿墙拆除
	
	m3
	4.32

	18
	女儿墙砖砌体垃圾倒运
	
	项
	1

	19
	女儿墙及雨水管漏水维修
	
	项
	1

	
	屋面防水维修
	
	
	

	20
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度:SBS改性沥青卷材3+4mm
	m2
	2316.71

	21
	屋面卷材及保温砂浆保护层拆除
	
	m2
	2316.71

	
	神木四中男生公寓楼消防改造
	
	
	

	
	拆除
	
	
	

	22
	拆除消火栓镀锌钢管
	1.材质:热浸镀锌加厚钢管
2.规格:DN100
3.安装部位:室内埋地
	m
	613

	23
	拆除法兰阀门
	1.名称:蝶阀DN100
	个
	5

	24
	拆除法兰阀门
	1.名称:蝶阀DN80
	个
	5

	25
	拆除阀门
	1.材质及规格:DN25
	个
	32

	26
	小电器
	1.名称:移动开关
	个
	32

	
	新做
	
	
	

	27
	镀锌钢管
	1.材质:热浸镀锌加厚钢管
2.规格:DN100
3.安装部位:室内埋地
	m
	613

	28
	镀锌钢管
	1.材质:热浸镀锌加厚钢管
2.规格:DN80
3.安装部位:室内埋地
	m
	741

	29
	低压螺纹阀门
	1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN100
	个
	5

	30
	低压螺纹阀门
	1.名称:闸阀
2.型号、规格:DN80
	个
	5

	31
	室内消火栓
	1.安装方式:室内
2.型号、规格:成套消火栓DN70，单栓，1.8m*0.7m
	套
	32

	32
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级:粘土砖
2.墙体类型:补墙洞
3.墙体厚度:240mm
	m3
	31.08

	33
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位:水泥砂浆打底
2.面层处理方式:乳胶漆两遍
	m2
	88.8

	34
	小电器
	1.名称:移动开关
	个
	32

	35
	压力仪表
	
	套
	7

	36
	阀门
	1.种类:截止阀
2.材质及规格:DN25
	个
	8

	37
	装饰灯
	1.名称:楼层指示牌
	套
	95

	38
	装饰灯
	1.名称:应急灯
	套
	58

	39
	钢质防火门
	1.门洞口尺寸:1240*2630
2.防火等级:甲级防火门
	m2
	9.78

	40
	塑料管
	1.材质:PE塑料给水管
2.规格:DN63
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	2

	41
	塑料管
	1.材质:PE塑料给水管
2.规格:DN50
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	8

	42
	低压螺纹阀门
	1.名称:双活结球阀
2.型号、规格:DN50
	个
	2

	43
	室内砖砌体拆除（含垃圾外运）
	
	m3
	11.1

	44
	消火栓（安装水带带阀门）
	
	套
	142

	45
	封堵管道（含材料、人工）
	
	处
	3

	46
	消防水枪
	
	个
	10

	47
	换接头
	
	个
	12

	48
	换消防门
	
	个
	3

	49
	旧窗户改造
	（含1.拆卸窗户2.加窗框，改造窗扇3.改一个活口窗4.人工安装窗户）
	个
	29

	50
	纱窗（含材料、人工）
	
	个
	29

	51
	电动开窗器（含材料、人工）
	
	个
	8

	52
	闭门器（含材料、人工）
	
	个
	3

	53
	校园消防注水调试
	
	项
	1

	
	神木四中办公楼消防改造
	
	
	

	54
	塑料管
	1.材质:PE塑料给水管
2.规格:DN110
3.连接形式:热熔连接
4.安装部位:室内
	m
	182

	55
	破口
	1.破口
	个
	8

	56
	焊口
	1.焊口
	个
	8

	57
	接口
	1.接口
	个
	8
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