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	1
	午休课桌椅
	桌面板：
1.材质：采用全新ABS塑料，一体注塑成型。应符合国家质量检验标准。
2.尺寸：长600m×宽400mm×30mm。
3.桌面靠胸前有个长度390mm， 深度17mm的内弧造型。
4.面板底部有强化安全承重设计，锁入尺寸为30*15*1.0mm的钢管支撑。
书箱：
1. 材质：采用全新PP塑料一体射出成型。应符合国家质量检验标准。
2.尺寸：桌斗外径尺寸为548*387*105mm（±2mm），内径尺寸472*348*100mm（±2mm）。 
桌架：
1.材质及形状：采用椭圆钢管组合焊接而成。
2.尺寸：桌子底脚为30*60*1.2mm的椭圆管，升降上管25*54*1.2mm椭圆钢管;升降下管30*70*1.2mm椭圆钢管；脚垫、挂钩要求：采用PP塑料一体注塑成型。符合GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》。
靠背:
1.材质：采用PP材料一体成型，耐冲击，耐抗压，耐磨。
2.尺寸：440*500mm*45mm。
坐垫：
1.材质：采用PE耐冲击塑料一体吹塑成型。有9条长85*5mm椭圆长条发散通风孔。
2.尺寸：440mm×410mm*52mm。
	套
	750
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	2
	教师讲台
	1.外形尺寸：1100×600×950mm，
2.台面：采用平面设计，台面采用浸渍胶膜纸饰面刨花板。正前配置两个抽屉，抽屉采用优质加厚三级滑轨，滑轨性能符合 QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》行业标准。桌面四周为半包围结构；
3.扶手：实木材料、做弧形设计；
4.讲台下体左右侧门均可打开，下体可作为储物柜使用。
5.工艺：整体冲压成型，整体结构紧凑，空间设计合理。箱体部分经激光切割、模具冲压、折弯，组焊接、喷涂、装配而成。焊接部分采用高标准熔接焊,确保表面平整光滑，焊接点牢固、无虚焊。
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	3
	书包柜
	(一)单门规格尺寸：宽400mm（±2mm）*深500mm（±2mm）*高315mm（±4mm）（不含底座和平顶板）
(二)材质与工艺：
1.柜门材料：采用ABS环料，应符合国家质量检验标准。通过注塑工艺制成。柜体材料：采用HIPS材料，应符合国家质量检验标准。通过注塑工艺完成。柜门颜色：小学白色和黄色、初中灰色和蓝色。
2.底座：合理设计高度80mm±3mm，内部四周采用特有且多条加强筋设计并全接触地面起到最大稳固作用。
3.门板：高度320mm±3mm，表面光滑具有良好的光泽度。
4.背板：不低于40个透气孔，壁厚达到5.5mm±0.3mm使其在使用中整体柜子不易错位变形、更具抗压能力强。
5.侧板:外部独有田字形设计、内部预留智能柜线孔和锁孔点位，可实现随时改装。
	个
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	4
	后墙黑板
	1.面板：书写面板颜色为墨绿色，树脂烤漆板面，规格2000x1200mm，0.2～0.3mm基材镀锌钢板，符合《黑板安全卫生要求》对书写板颜色分类的规定，即可用传统粉笔书写，又可使用无尘粉笔书写。板面平整，可吸附磁钉、磁片，易写易擦、坚固耐用。面板两侧灰色麻布材质，规格1000x1200mm。
2.背面：采用厚度为0.16～0.2mmSGCC镀锌钢板，板面优质防锈镀锌板，平整光滑，镀层牢固、防折而均匀, 镀锌含量Z12技术要求不低于国标GB2518-88。
3.内芯材料：采用高强度防潮A泡沫板做夹层，中间夹层厚度≥20mm，面层平整，无折痕，不变形，吸音强且环保。
4.黑板边框：采用高档磨砂电泳香槟铝型材，规格25x25mm，壁厚0.8～1.0mm。
	块
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