	江口镇传统古村落文化开发采购项目清单

	采购目录编码
	采购内容
	数量
	技术参数
	计量单位
	[image: ]图例

	1
	公共休闲设施1
	1.00 
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺 宽2.4×高3.4m 底厚0.9上厚0.3
	套
	

	2
	公共休闲设施2
	2.00 
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+塑料贴字 2人位+长桌+凳
	组
	[image: ][image: ]

	3
	公共休闲设施3
	1.00 
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+仿实木拉纹面漆+加厚亚克力板 高2.2~1.8m
	套
	[image: ]

	4
	公共休闲设施4
	1.00 
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+仿实木拉纹面漆+麻绳造型 高1.8~2.0m
	套
	[image: ]

	5
	公共休闲设施5
	1.00 
	钢架实木复合骨架搭建+ PVC/牛津布模块化篷布定制+密封防风系统处理+基层处理+现场调试与加固 长19米宽8米高4.5米+直径10米 多种规格
	项
	[image: ][image: ][image: ]

	6
	公共休闲设施6
	5.00 
	实木骨架搭建+ PVC/牛津布模块化篷布定制+密封防风系统处理+基层处理+现场调试与加固 长6米宽米高3.5米底宽3.5米 多种规格
	套
	

	7
	公共休闲设施6
	10.00 
	轻量化铝合金框架精密加工+高耐用性帆布面料定制+模块化结构组装+户外耐候防护处理
	套
	[image: ]

	8
	文化宣传与导览1
	2.00 
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+仿实木拉纹面漆2.8×1.8m+定制
	套
	[image: ]

	9
	文化宣传与导览2
	1.00 
	铝合金仿木相框+丝绢高清布彩印+麻绳造型 长36m 高1.1米
	套
	[image: f31ad3c5239e77067d89628c734bbcd4]

	10
	文化宣传与导览3
	1
	仿实木标牌+雕刻字 高2.0×宽0.4m*2组
	套
	[bookmark: _GoBack][image: C:/Users/Administrator/Desktop/c089e579165ab67eaf8c036328e7e3e.jpgc089e579165ab67eaf8c036328e7e3e]

	11
	文化宣传与导览4
	1
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+仿实木拉纹面漆+木板 宽3.0×高2.2m厚0.4m
	套
	[image: ]

	12
	文化宣传与导览5
	10
	3D造型雕刻+ 玻璃钢翻模+仿石纹理喷砂成型 1.3×1.3m/块
	块
	[image: ]

	13
	文化宣传与导览6
	48
	户外墙体基底预处理+防水丙烯分层手绘+ 耐候罩面保护 1.6×30m
	平方米
	[image: ]

	14
	文化宣传与导览7
	6.11
	PVC+亚克力立体雕刻 1.3×4.7m
	平方米
	[image: ][image: ]

	15
	文化宣传与导览8
	1
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+仿实木拉纹面漆+仿真瓜果 460*280cm
	项
	

	16
	文化宣传与导览9
	2
	实木造型雕刻3*9米 多种规格
	[image: 7f49e10fd4f62b2d95283ad34921b371]套
	[image: ]

	17
	文化宣传与导览10
	4
	原木+帆布造型 高2.4宽3.2多规格
	套
	[image: ]

	18
	文化宣传与导览11
	2
	丝绢布彩印+PVC+亚克力立体雕刻高3.3米宽8米多种规格
	[image: ]项
	[image: ]

	19
	文化宣传与导览12
	2
	3D造型雕刻+ 玻璃钢翻模+防水丙烯分层手绘+ 耐候罩面保护  高0.8×宽0.6×深0.7m
	组
	[image: c0287fd47f6c3ee5cb08241f736481b1]

	20
	景观美化与植物配置1
	160
	多年生花卉造型种植 绣球、迷迭香、肾蕨、吴凤草、天竺葵、牵牛、水果篮、天门冬
	平方米
	

	21
	景观美化与植物配置2
	10
	废旧轮毂艺术化改造+空瓶内架模块化发光系统+定制钢架造型支撑+独立太阳能供电集成工艺 直径90×高110cm
	个
	[image: a63c53331f593281ea776f73831202c]

	22
	景观美化与植物配置3
	24
	防腐木深度碳化防腐处理+榫卯+五金复合连接+防水密封防护+模块化组装  1.1×0.4×0.4m / 1.7×0.4×0.4m
	个
	[image: ]

	23
	景观美化与植物配置4
	100
	基底加固+钢筋混凝土异形造型+防水户外彩色地坪漆+人工铺设 宽0.7米
	米
	[image: ]

	24
	景观美化与植物配置5
	1
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+仿实木拉纹面漆 高2.6×宽2.8m 
	[image: ]项
	[image: ]

	25
	景观美化与植物配置6
	1
	3D造型雕刻+ 玻璃钢翻模+防水丙烯分层手绘+ 耐候罩面保护  高2.6×宽5.0×深2.0m
	套
	[image: ]

	26
	景观美化与植物配置7
	2
	加厚亚克力异形精密加工+内发光光源均匀分布+电动传动系统集成+户外防水防护工艺+高空安装 90×90cm两套
	个
	[image: ]

	27
	景观美化与植物配置8
	1
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化+仿真花+0.9米高玻璃钢蜜蜂造型 宽2.7×高4.0m
	套
	[image: ]

	28
	景观美化与植物配置9
	1
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+面漆长6.9米高2.6米厚0.3米
	套
	[image: ]

	29
	景观美化与植物配置10
	1
	钢骨架支撑体系 + 2mm镀锌板激光异形切割 + 氩弧焊精密焊接 + 氟碳漆高温固化工艺+面漆长5米高2.5米厚0.3m
	套
	[image: ]

	30
	基础与场地工程1
	28+16
	模块化钢架龙骨支撑+异形防腐木精密切割 +悬浮式弹性固定+户外耐候防护处理 普通高1米宽1米长28米 + 异形长16m宽1米高1米
	平方米/米
	[image: ]

	31
	基础与场地工程2
	1
	实木立柱榫卯结构搭建+仿古木板雕刻门牌制作+防腐防护处理   2.5×3.2m
	组
	[image: ]

	32
	基础与场地工程3
	1
	天然花岗岩雕刻3套+基础加固+防水防渗系统处理+给排水系统 1.4M+1.0M+0.8M
	套
	[image: ]

	33
	基础与场地工程4
	90
	基础处理+5公分碎石垫层+花岗岩石板铺设宽0.9米
	米
	

	34
	基础与场地工程5
	160
	基础处理+5公分碎石垫层+10公分花岗岩碎石铺设
	平米
	

	35
	其他必要费用
	1
	人工、机械、辅材
	项
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