一、技术服务内容及要求
（一）项目简介
西安地处8度抗震设防地区，为确保文物安全，自2023年以来西安碑林博物馆陆续为《开成石经》等珍贵易损文物购置了防震设备。所有设备长期持续使用，易出现部件老化及损坏的问题。为维护设施设备的正常运行，保障防震效果，计划采购一个服务项目，对部分防震设备定期维护保养。
（二）服务内容
在合同期限内对展厅内重型并联防震装置114套、开成石经隔震沟120延米、一展室防震间接风险设施（屋架内撑钢架与拦阻拉索网）26榀、地震监测系统1套、开成石经高强安全低反玻璃防护设施240延米等设备维护保养1次（具体维护内容参照但不限于附件1）。若在合同期限内设备发生故障，需收到通知后24小时内安排专业技术人员到现场解决相应故障。
（三）服务要求
[bookmark: _Hlk140149940]（1）提供的维保服务应满足《馆藏文物防震规范》及文物保护的相关要求；
（2）供应商应指定一名项目负责人，全权全程负责本项目的服务以及售后等服务工作并在本合同签订后的3日内提供该负责人的姓名及联系方式。供应商应配备不少于4名服务人员，项目负责人应具备相应资格证书或类似工作经验。
（四）其他专业要求
（1）根据设备场地条件的特殊性，供应商需到场就地实施工作。供应商在实施工程中做好防护措施，保障实施场地内的文物及人员安全。
（2）因部分防震预防性保护设施设备在展厅，需最大程度的不影响博物馆正常运营，展厅内部分防震预防性保护设施设备维护保养需要在博物馆闭馆时进行。
二、项目验收
成交人到场开展维护工作后，成交人应当做好维护记录，当维护工作全部完成后，成交人应向采购人提供完整的维护工作报告，由采购人组织验收，并以采购人出具书面验收单为准。
三、维护保养服务内容及技术要求
	序号
	维保设备
	技术服务要求

	1
	重型并联防震装置114套
	1.上下钢板、中部滑块、导轨检查及润滑处理
a)内容包括防震装置上下钢板、自身滑块、导轨清洁度检查；
b)对导轨洁净度、导轨变形和连接螺栓有无松动进行检查；
c)滑块、导轨均属高精密设备，需对该处表面进行清洁和润滑处理；
2.阻尼器检查
对阻尼器的完整性和密封性进行检查。
3.防震装置稳定性检查
a)应使用水平仪对防震装置水平度进行检查复核；
b)检查防震装置四个地脚与地面接触情况。
4.防震装置周边环境检查
a）防震装置顶部与石碑基础之间的灌缝是否有缝隙，灌浆料是否有酥软状态；
b）防震装置与夹持钢梁的连接状态是否牢靠，连接螺栓是否处于拧紧状态；
c)对防震装置所处地沟环境进行清洁，确保地沟干燥整洁，避免地沟内杂物限制防震设备位移。
5.防震锁定装置检查与复位
a)首先检查锁定装置状态，是否处于锁定状态，若非锁定状态或滑块严重错位，并查明引起启动的原因，恢复锁定装置为锁定状态；
b)检查锁定装置内部相关部件连接是否正常，活动是否顺畅；
c)所有部件表面有无灰尘或锈蚀，若表面洁净度不能满足设计要求，应进行必要的清理和擦拭。
6.配件维修与更换
对上述5项检查中出现的不符合设计要求的配件及耗材进行维修或更换。

	2
	开成石经隔震沟120延米
	防震装置开启盖板检查与复位
a)首先检查开启盖板装置状态，是否处于可开启状态，检查盖板的合页、铰链、锁扣、螺栓、螺母等连接部件是否松动、生锈、损坏。若有松动，应及时紧固；生锈的部件可先进行除锈处理，再涂抹适量的润滑油；损坏的连接部件需及时更换，确保盖板开启和关闭灵活，连接牢固，恢复开启盖板工作状态；
b)检查开启盖板密封胶条是否老化、变形、脱落。密封胶条的作用是防止灰尘、雨水、杂物等进入防震沟，若发现密封胶条存在问题，应及时更换新的密封胶条，以保证良好的密封性能；
c)使用扫帚、毛刷等工具，定期清扫盖板表面的灰尘、泥土、树叶、砂石等杂物，避免杂物堆积影响盖板外观及正常开启和关闭。

	3
	防震间接风险设施（屋架内撑钢架与拦阻拉索网） 26榀
	a)清洁要求：使用干净的软布或毛刷，清除钢框架表面的灰尘、污垢和杂物，避免使用腐蚀性清洁剂，防止损伤表面涂层。
b)结构检查：进行结构检查，重点检查钢框架的连接部位，如拉索螺栓、连接焊缝等。查看螺栓是否有松动、缺失，焊缝是否有裂缝、脱焊等情况。使用扭矩扳手对螺栓进行紧固，确保达到规定的扭矩值。
c)防腐处理：每年检查钢框架的防腐涂层，如发现涂层有脱落、破损，应及时进行修补。先将破损处的锈迹和旧涂层清理干净，再涂抹防锈底漆，最后喷涂与原涂层相同颜色和材质的面漆，保证防腐效果。
d）锈蚀检查：仔细查看拉索表面有无锈蚀痕迹，特别是在拉索的锚固端、转向部位以及容易积水的区域。进行目视检查，一旦发现锈蚀点，应立即采取除锈措施。对于锈蚀较为严重的拉索，需评估其安全性，必要时进行更换。

	4
	地震监测系统 1套
	a)检查系统运行是否正常，分析各监测点数据的真实性和完整性；
b)对系统软件平台免费维护升级；
c)对系统数据库进行整理并对无用数据进行定期清理；

	5
	开成石经高强安全低反玻璃防护设施设备维护保养 240延米
	（1）承载型低反玻璃框架
a)检查框架清洁度；
b)检查玻璃外框是否与石碑可靠连接，连接构件是否有松动情况；
（2）低反射玻璃
a)玻璃外表面是否有清洁不到位、手印、胶痕迹等污迹；
b)玻璃与外框架连接螺栓是否松动，连接是否可靠；
c）玻璃之间的密封条是否有老化、松动、变形等情况。
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